조선왕릉 건조물 복원 및 정비실적

1. 건조물 원형복원의 기본방향

1) 조선왕릉의 원형보존

조선시대 왕릉관리는「경국대전」과「국조오례의」,「산릉도감의궤」등 이론적 관리지침에 따라 특별히 관리되었고, 지금까지 문화재보호법에 근거한 체계적인 관리를 통해 관리되어 왔으나 건조물은 주재료가 목재라 훼손이 불가피하다.

이에 건조물의 복원이 필요하며, 심도 있는 역사적 사실과 이에 근거한 여러 조사들을 통해 왕릉 공간의 완전성과 진정성을 높일 수 있도록 복원할 계획이다.

2) 문헌자료를 통한 보수 및 복원

건조물에 대한 복원은 역사적 사실과 고증자료 등에 근거하여 건조물 조성 당시의 위치와 규모, 재료, 공법 등을 현대적 기술과 접목하여 복원하며, 복원할 건조물은 박제된 공간이 아닌 조선왕릉 고유의 능제 공간임을 고려하여 공간을 구성하고 건조물의 성격과 위계에 적합하게 배치한다.

3) 완전성 및 진정성

역사적 사실과 고증을 통해 건조물을 복원시점의 위치·규모·재료·공법 등을 고려하고 조선왕릉 능제에 부합할 수 있는 건조물을 배치하되 유적 발굴을 통한 기초조사에 근거하며 조선왕릉 능제 공간으로서 역사성과 문화성을 함축한 한국 고유의 왕릉 성역공간을 구성하고, 능제시설(건조물)은 단순 참배 공간이 아닌 역사·문화(제례), 교육의 재조명을 위한 공감임을 고려한다.

4) 국제 헌장에 근거한 보수 및 복원

왕릉에 위치한 건축물에 대한 보존과 복원 및 정비는 ‘베니스 헌장(Venice Charter, 1964년)과 ’대한민국 문화유산헌장(1997년)의 보전과 복원의 원칙에 기초하여 정비한다.

2. 건조물 원형복원의 기본방향

1) 2010년 능제복원 실적

주 요 내 용

․ 동구릉 재실 내부 원형복원 및 홍살문 설치

․ 광릉 정자각 및 비각 보수

․ 홍유릉 재실 행랑채 및 홍살문 보수

․ 연산군묘 재실 및 행랑채 보수

․ 서오릉 재실 행랑채 내부 원형복원

․ 수경원 곡장 해체보수 및 홍살문 교체

․ 영릉 홍살문 교체

․ 파주 장릉 홍살문 교체

․ 김포 장릉 행랑채 보수

2) 2011년 능제복원 실적

주 요 내 용

․ 혜릉 및 숭릉 비각 보수

․ 혜릉 및 숭릉 홍살문 교체

․ 영빈묘 곡장 해체 보수

․ 홍유릉 재실 및 제기고 보수

․ 강릉 홍살문 교체

․ 희릉 및 수경원 홍살문 교체

․ 예릉 금천교 및 석축 드잡이 보수

․ 파주삼릉 내부 재실 원형보수

․ 김포장릉 정자각 및 비각 보수

3) 2012년 능제복원 실적

주 요 내 용

․ 건원릉 수라청 및 현릉 수복방 보수

․ 광릉 재실 원형보수

․ 유릉 침전 및 비각 보수

․ 유릉 침전 내 신좌 보수

․ 홍유릉 외곽 담장 보수

․ 사릉 재실 원형보수

․ 정릉 정자각 및 비각 보수

․ 융건릉 재실 원형복원

․ 순릉 수라청 및 수복방 복원

4) 2013년 능제복원 실적

주 요 내 용

․ 영원 재실 원형복원

․ 유릉 침전 및 비각 보수

․ 정릉 재실복원(1차)

․ 익릉 수복방 복원

․ 온릉 재실 원형복원

․ 온릉 비각 보수

․ 건릉 정자각 보수

․ 파주 장릉 재실(별채) 원형복원

․ 숭인원 정자각 및 비각 보수

․ 영휘원 비각 보수