사적 제264호 “단양온달산성” 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축 불가 ㅇ 기존 건축물의 연면적(최고높이 포함) 10% 범위 내에서 증축 허용 (단 1회에 한함)
제2구역	건축물 최고높이 11m이하(2층 이하). 단, 경사지붕으로 할 것
제3구역	건축물 최고높이 11m이하(3층 이하)	건축물 최고높이 14m이하(3층 이하)
공통사항	ㅇ 기존 건축물 개․재축 허용 ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다.