중민 제106호 청도 운강고택 및 만화정 주변 현상변경허용기준

구 분	허용 기준
	평슬라브	경사지붕 (30/100이상)
제1구역	ㅇ 신축불가
제2구역	ㅇ 신축불가, 재·개축허용	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하) - 주거시설
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하) - 주거시설, 근린생활시설	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하) - 주거시설, 근린생활시설
제4구역	ㅇ 건출물 최고높이 8m이하(2층이하) - 주거시설, 근린생활시설	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하) - 주거시설, 근린생활시설
공통 사항	ㅇ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이. ㅇ 유물산포지 지역은 시∙ 발굴조사 선행(1개소의 유물산포지와 2개소의 지석묘군) ㅇ 문화재주변 역사경관을 보호하기 위해 가급적 원지형 보존, 과도한 성·절토 금지. ㅇ 문화재 보존과 경관에 영향을 미치는 다음 시설은 건축제한. - 소음진동배출시설, 대기오염배출시설, 폐기물처리시설, 위험물제조시설 분뇨처리시설. ㅇ 만화정 앞 동창천은 중요 조망지역이고, 외부에서 문화재로의 주된 동선이 형성되는 곳으로 건축제한. ㅇ 경사지붕은 한식기와 지붕 또는 이와 유사한 기와재질 설치. ㅇ 평슬라브 지붕은 한식기와의 처마돌림띠 설치.

중민 제128호 양주 백수현가옥 주변 현상변경허용기준

구 분	허용 기준
	평슬라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
보존구역	ㅇ 신축불가 ㅇ 기존건물 개ㆍ재축 허용
제1구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하) - 농가주택 및 농가창고에 한 함.	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하) - 농가주택 및 농가창고에 한 함.
제2구역	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하(3층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 15m이하(3층이하)
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 14m이하(4층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 18m이하(4층이하)
공 통	ㅇ 과도한 절토 및 성토금지 ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 환경오염시설 불허 ㅇ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.

중민 제194호 아산 성준경가옥 주변 현상변경허용기준

구 분	건축부문		토목부문 및 기타
	평슬라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축불가 ㅇ 기존건물 개ㆍ재축, 증축허용		ㅇ 최대한 원지형보존
제2구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하 (1층이하) - 주거 및 농업용 창고에 한함	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하 (1층이하) - 주거 및 농업용 창고에 한함	ㅇ 1m이하 굴착허용 ㅇ 1m이하 조형물허용
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하 (2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하 (2층이하)	ㅇ 2m이하 굴착허용 ㅇ 2m이하 조형물허용
공통 사항	ㅇ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.

중민 제245호 청도 임당리 김씨고택 주변 현상변경허용기준

구 분	허용 기준
	평슬라브	경사지붕 (30/100이상)
제1구역	ㅇ 신축불가
제2구역	ㅇ 건축물 촤고높이 5m이하(1층이하) - 주거시설	ㅇ 건축물최고높이 7.5m이하(1층이하) - 주거시설
제3구역	ㅇ 건축물 촤고높이 5m이하(1층이하) - 주거시설, 근린생활시설	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하) - 주거시설, 근린생활시설
제4구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하) - 주거시설, 근린생활시설
공통 사항	ㅇ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. ㅇ 유물산포지 지역은 공사시행전 발굴조사 선행(2개소의 유물산포지와 1개소의 지석묘군) ㅇ 문화재주변 역사경관을 보호하기 위해 가급적 원지형 보존, 과도한 성·절토 금지 ㅇ 문화재 보존과 경관에 영향을 미치는 다음 시설은 건축제한 - 소음진동배출시설, 대기오염배출시설, 폐기물처리시설, 위험물제조시설, 분뇨처리시설 ㅇ 경사지붕은 합각지붕, 우진각지붕, 맞배지붕으로 제한하고 지붕재료는 기와 또는 이와 유사한 재질 권장 ㅇ 평슬라브 지붕은 한식기와의 처마돌림띠 설치.