중요민속자료 제124호 화성 정용채 가옥 주변 현상변경 허용기준

구 분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존, 신축 불가(단, 농경지 내 농업용 시설물은 허용) ㅇ 기존건물 범위내 개축․재축 허용 (개축은 기존 규모 +10%내 허용, 단 1회에 한함)
제2구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하(2층이하)
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하(3층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 14m이하(3층이하)
제4구역	ㅇ 건축물 최고높이 14m이하(4층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 17m이하(4층이하)
공통 사항	ㅇ 농경지에는 농업용 시설 이외에 건축을 제한함 ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.

중요민속자료 제125호 화성 정용래 가옥 주변 현상변경 허용기준

구 분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존, 신축 불가(단, 농경지 내 농업용 시설물은 허용) ㅇ 기존건물 범위내 개축․재축 허용 (개축은 기존 규모 +10%내 허용, 단 1회에 한함)
제2구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하(2층이하)
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하(3층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 14m이하(3층이하)
제4구역	ㅇ 건축물 최고높이 14m이하(4층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 17m이하(4층이하)
공통 사항	ㅇ 농경지에는 농업용 시설 이외에 건축을 제한함 ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.

중요민속자료 제167호 무안 나상열 가옥 주변 현상변경 허용기준

구분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ 신축 불가 ㅇ 농경지 내 농업용 시설물은 허용 ㅇ 기존건물 범위 내 개축․재축 허용 (개축은 기존규모 +10% 내 허용, 단 1회에 한함)
2구역	ㅇ 기존 임야는 원지형 보존 ㅇ 건축물 최고높이 5m이하 (1층이하)	ㅇ 기존 임야는 원지형 보존 ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하 (1층이하)
3구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하 (2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하 (2층이하)
4구역	ㅇ 최고높이 11m이하(3층이하)	ㅇ 최고높이 14m이하(3층이하)
5구역	ㅇ 최고높이 14m이하(4층이하)	ㅇ 최고높이 17m이하(4층이하)
공통 사항	ㅇ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의한다. ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.

중요민속자료 제190호 논산 명재고택 주변 현상변경 허용기준

구분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ 원지형 보존, 신축 불가 ㅇ 기존건물 범위 내 개축, 재축 허용 (개축은 기존 규모 +10% 내 허용, 단 1회에 한함)
2구역	ㅇ 농업용, 주거용 건물로 최고높이 5m이하(1층이하) 허용	ㅇ 농업용, 주거용 건물로 최고 높이 7.5m이하(1층이하) 허용
3구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하(2층이하)
4구역	ㅇ 최고높이 12m이하(3층이하)	ㅇ 최고높이 15m이하(3층이하)
5구역	ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련법에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의한다. ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 유사한 것을 포함한 높이로 함. ㅇ 문화재분포지도에 표기된 매장문화재지역은 현상변경시 문화재지표조사 등 관련조사를 한 후 시행함.

중요민속자료 제196호 아산윤보선전대통령생가 주변 현상변경 허용기준

구분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ 원지형 보존 ㅇ 기존건물 범위 내 개축, 재축 허용 (개축은 기존규모 +10% 내 허용, 단 1회에 한함)		-정비계획 대상지 -민가 인접필지
2구역	ㅇ 건물 최고높이 8m 이하 (2층 이하)	ㅇ 건물 최고높이 11m 이하 (2층 이하)	-300m이내 지역 -논경작지역 -1~2층 민가밀집지역
3구역	ㅇ 건물 최고높이 12m 이하 (4층 이하)	ㅇ 건물 최고높이 15m 이하 (4층 이하)	-300m이상 떨어진 지역 -1~2층 민가, 공장 입지
4구역	ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련법에 따라 처리		-경관상 영향이 없는 지역
공통 사항	ㅇ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의함. ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 유사한 것을 포함한 높이로 함. ㅇ 문화재분포지도에 표기된 매장문화재지역은 현상변경시 문화재지표조사 등 관련조사를 한 후 시행함.

중요민속자료 제135호 중원 윤민걸가옥 주변 현상변경 허용기준

구 분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축 불가 ㅇ 기존 건축물 개축․재축 허용 (개축은 기존규모 +10% 내 허용, 단 1회에 한함)
제2구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하) - 단, 4구역 인접 농경지는 농업용 시설만 허용	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하) - 단, 4구역 인접 농경지는 농업용 시설만 허용
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하(2층이하)
제4구역	ㅇ 충주시 도시계획 조례 및 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의한다. ㅇ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다.

중요민속자료 제200호 달성 조길방가옥 주변 현상변경 허용기준

구 분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축 불가	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하 (1층이하)
제2구역	ㅇ 원지형 보존, 신축 불가 ㅇ 기존 건물 범위 내 개축․재축 허용	ㅇ 원지형 보존, 신축 불가 ㅇ 기존 건물 범위 내 개축․재축 허용

중요민속자료 제136호 괴산 김기응 가옥 주변 현상변경 허용기준

구 분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
1구역	ㅇ 원지형 보존, 신축 불가 ㅇ 기존 건물 범위 내 개축․재축 허용 (개축은 기존규모 +10% 내 허용, 단 1회에 한함)
2구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하)
3구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하) - 농가용 주택 및 창고 등 농업용 시설에 한함	ㅇ 건축물 최고높이 10m이하(2층이하) - 농가용 주택 및 창고 등 농업용 시설에 한함
공통 사항	ㅇ 문화재 입지여건과 주변지역 환경 보존을 위한 행위 제한 - 임야는 절대보존을 원칙으로 함. - 농경지에는 농업용 시설 이외에 건축을 제한함. ㅇ 매장문화재 분포 가능 지역은 시굴조사 결과에 따라 검토 처리. ㅇ 공해시설, 위험물저장 및 처리시설, 분뇨쓰레기처리시설의 건축 제한 ㅇ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.

중요민속자료 제145호 단양 조자형가옥 주변 현상변경 허용기준

구 분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
1구역	ㅇ 신축 불가 ㅇ 기존 건물 범위 내 개축․재축 허용 (개축은 기존규모 +10% 내 허용, 단 1회에 한함)
2구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하)
3구역	ㅇ 단양군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리	ㅇ 단양군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의한다. ㅇ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. ㅇ 문화재 입지 여건과 주변지역 환경 보존을 위한 행위 제한 - 임야는 절대보존을 원칙으로 함 - 농경지에는 농업용 시설 이외에 건축을 제한함 ㅇ 매장문화재 분포 가능 지역은 시굴조사 결과에 따라 검토 처리 ㅇ 공해시설, 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 쓰레기 처리시설의 건축 제한