	2009년도
문화재위원회(건축문화재분과) 제11차 회의결과 보고

▣ 일  시 : 2009. 11. 19(목) 14:00～18:00

▣ 장  소 : 국립고궁박물관 회의실

▣ 안  건 : 총 25건

- 심의 17건(숭례문 주변 남대문시장 쓰레기집하장 설치 등)

- 검토  1건(불국사 연화교 칠보교 및 청운교 백운교 보존처리공사 등)

- 보고  7건(숭례문 복구 및 성곽 복원 공사 추진 보고 등)

▣ 참석자 : 8명

- 박언곤, 윤홍로, 문영빈, 박경립, 이상필, 고영훈, 정명섭, 김숙현

▣ 회의결과

- 심의사항 : 17건(가결 14, 부결 2, 보류 1)

- 검토사항 : 1건(가결 1)

- 보고사항 : 7건(원안접수 7)

문  화  재  위  원  회

목 차
【심의사항】		결 과
1	숭례문 주변 남대문시장 쓰레기적환장 건립(허가사항 변경)	가결
2	태고정 주변 육신사 관광개발사업(달성군)	보류
3	간월사지석조여래좌상 주변 숙박시설 신축(대진개발)	조건부 가결
4	간월사지석조여래좌상 주변 숙박시설 신축〔(주) 건승〕	〃
5	간월사지석조여래좌상 주변 숙박시설 신축(정XX)	〃
6	동해삼화사삼층석탑 주변 교육관 건립(허가사항 변경)	〃
7	사자빈신사지석탑 주변 창고신축(이XX)	가결
8	용두사지철당간 주변 근린생활시설 신축 2차〔(주)에이치디엠〕	부결
9	장곡사상대웅전 및 하대웅전 주변 요사채 신축(2차)	조건부 가결
10	관촉사석조미륵보살입상 주변 요사채(만조당) 건립(허가사항 변경)	가결
11	나주 철천리석불입상 주변 묘지조성(의녕남씨후양문중)	조건부 가결
12	안동동부동오층전탑 주변 판매시설 신축(우영개발)	〃
13	개심사지오층석탑 주변 공동주택 신축(마야건설)	〃
14	운문사대웅보전 주변 회성당 증축(운문사 주지)	가결
15	탑금당치성문기비 주변 공동주택 신축〔(주)그린〕	부결
16	통도사대웅전 및 금강계단 주변 공양간 증축(허가사항변경)	조건부 가결
17	국가지정문화재 현상변경허용기준 개선(안)	가결

【검토사항】
1	불국사 연화교 칠보교 및 청운교 백운교 보존처리공사	가결
【보고사항】
1	숭례문 복구 및 성곽 복원 공사 추진 보고	원안 접수
2	반구대암각화 보존대책 관련 추진현황 및 향후계획 보고	〃
3	종묘 정전 반자 상부 고소작업대 설치	〃
4	태안사 수장고 건립	〃
5	표충사 수장고 건립	〃
6	국가지정문화재 현상변경 처리 결과 보고 - 태평흥국명마애보살좌상 주변 공장건립(허가사항 변경) - 청도석빙고 주변 청도읍성(지기 103) 보수(청도군)	〃
7	국가지정문화재 현상변경 허용기준(안) 심의결과 보고	〃

<문화재위원회(건축문화재분과) 제11차 회의 결과 보고>

【심의사항】/ 17건

건  명

사  업   내  용

결과

1.서울숭례문

(국보 제1호)

ㅇ 신청인 : 서울시 중구청장

ㅇ 위  치 : 서울시 중구 남대문로 4가 51-13번지 일대

ㅇ 내  용 : 쓰레기적환장 지하화(허가사항변경)

구 분	당 초	변 경	비 고
도로정비	폭 3~14m, 길이 1,460m	-	변경없음
건축면적	420.5㎡, 깊이 약 8.2m	-	변경없음
투입구	높이 2.0m, 폭 0.995m	높이 1.5m, 폭 0.995m	감)0.5m
흡입구	높이 4m, 면적 5.29㎡	높이 0.6m, 면적 2.56㎡	감)3.4m, 감)2.73㎡
배기구	높이 4m, 면적 5.29㎡	높이 4m, 면적 2.56㎡	감)2.73㎡
출입구	높이 3.0m, 폭 2.0m	-	변경없음

※ 제8차 건축문화재분과 심의(‘09. 8. 20) :

조건부 가결

ㅇ 가 결

담뱃불 투척 등 화재예방에 대한 보완이 필요함.

2. 태고정

(보물 제554호)

ㅇ 신청인 : 달성군수

ㅇ 위  치 : 대구 달성군 하빈면 묘리 650

ㅇ 내  용 : 전통한옥 신축 1가구 : 사당 외 6동

- 건축면적 : 196.77㎡

- 연 면 적 : 196.77㎡

- 구    조 : 한식목구조

- 건립현황 : 안채, 사랑채, 중사랑채, 사당, 대문채, 헛간채, 사주문

ㅇ 보   류

복원, 고증을 제시한 후 재심의 하도록 함.(발굴, 유구조사 등)

3. 간월사지

석조여래좌상

(보물 제370호)

ㅇ 신청인 : 대진개발

ㅇ 위  치 : 울산 울주군 상북면 등억리 516-12

ㅇ 내  용 : 숙박시설 신축

- 건축면적 : 598.16㎡

- 연 면 적 : 1,450.79㎡

- 구    조 : 철콘구조 / 지하1층, 지상3층

- 건물높이 : 10.15m

※제9차 문화재위원회 심의 결과(‘09.09.17)

- 조건부 가결

(신청부지에 대한 발굴조사를 선행한 후 그 결과에 따라 재심의토록 함)

ㅇ조건부 가결

1.지붕의 경사를 완만한 경사(3:10이하)로 함.

2.지붕의 계단실을 설치하지 않도록 함.

3.건물의 색상은 명․채도를 낮추도록 함.

4. 간월사지

석조여래좌상

(보물 제370호)

ㅇ 신청인 : (주)건승

ㅇ 위  치 : 울산시 울주군 상북면 등억리 516-9

ㅇ 내  용 : 숙박시설 신축

- 건축면적 : 595.38㎡

- 연 면 적 : 1,327.06㎡

- 구    조 : 철근콘크리트구조 / 지상3층

- 건물높이 : 10.0m

※제9차 문화재위원회 심의 결과(‘09.09.17)

- 조건부 가결

(신청부지에 대한 발굴조사를 선행한 후 그 결과에 따라 재심의토록 함)

ㅇ조건부 가결

1.지붕의 경사를 완만한 경사(3:10이하)로 함.

2.지붕의 계단실을 설치하지 않도록 함.

3.건물의 색상은 명․채도를 낮추도록 함.

5. 간월사지

석조여래좌상

(보물 제370호)

ㅇ 신청인 : 정XX

ㅇ 위  치 : 울산시 울주군 상북면 등억리 507-4, 5

ㅇ 내  용 : 숙박시설 신축

- 건축면적 : 1,113.60㎡

- 연 면 적 : 2,951.67㎡

- 구    조 : 철콘조 / 지하1층, 지상3층

- 건물높이 : 북쪽편 건물높이 15.3m,

남쪽편 건물높이 12.3m

※제9차 문화재위원회 심의 결과(‘09.09.17)

- 조건부 가결

(신청부지에 대한 발굴조사를 선행한 후 그 결과에 따라 재심의토록 함)

ㅇ조건부 가결

1.지붕의 경사를 완만한 경사(3:10이하)로 함.

2.지붕의 계단실을 설치하지 않도록 함.

3.건물의 색상은 명․채도를 낮추도록 함.

6. 동해삼화사

삼층석탑

(보물 제1277호)

ㅇ 신청인 : 삼화사 주지

ㅇ 위  치 : 강원 동해시 삼화동 176 삼화사 내

ㅇ 내  용 : 교육관 건립(허가사항변경)

구 분	당 초	변 경	비 고
건축면적	220㎡	270㎡	50㎡ 증가
석축쌓기	자연석 쌓기	사고석쌓기	일부 구간
담장쌓기	토석담장	와편담장

※ 제3차 문화재위원회(‘09.3.19) 심의 결과 : 가결

ㅇ조건부 가결

건축면적 증가분과 담장은 신청안대로 하고, 석축은 자연석축으로 시공하도록 함.

7.사자빈신사지석탑

(보물 제94호)

ㅇ 신청인 : 이XX

ㅇ 위  치 : 충북 제천시 한수면 1018, 1018-1

ㅇ 내  용 : 창고신축

- 부지면적 : 200.0㎡

- 건축면적 : 27.0㎡

- 연 면 적 : 27.0㎡

- 구    조 : 경량철골조 / 지상1층

- 건물높이 : 3.5m

ㅇ 가  결

8.용두사지철당간

(국보 제41호)

ㅇ 신청인 : (주)에이치디엠

ㅇ 위  치 : 충북 청주시 상당구 남문로2가 9-3번지 외 6필지

ㅇ 내  용 : 근린생활시설 신축

- 용도 : 의료시설, 업무시설, 근린생활시설

- 구조 및 규모 : 철콘조 / 지하 1층, 지상 7층

- 건축면적 : 1,289.17㎡

- 연 면 적 : 7,226.59㎡

- 건물높이 : 31.8m

※제10차 문화재위원회(‘09.10.15) 심의 결과 : 부결

- 신청부지가 당해 문화재인 철당간으로부터 50m 거리에 15층 높이의 건물이 들어설 경우 주변을 압도하여 문화재 경관을 저해할 우려가 있음.

ㅇ부  결

문화재로부터 50m정도의 가까운 거리에 7층 높이의 건물이 들어설 경우 주변을 압도하여 문화재 주변경관을 저해할 우려가 있음.

9.장곡사상대웅전

(보물 제162호)

장곡사하대웅전

(보물 제181호)

ㅇ 신청인 : 장곡사주지

ㅇ 위  치 : 충남 청양군 대치면 장곡리 15

ㅇ 내  용 : 창고신축

- 건축면적 : 17.28㎡

- 연 면 적 : 17.28㎡

- 구    조 : 한식목구조, 전면3칸, 측면1칸, 납도리3량, 홑처마 맞배지붕

※ 제6차 문화재위원회 심의(‘09.6.18) : 부결

- 기존 건물에 덧달에 내는 것은 모양이 좋지 않아 단독 건물로 신축하도록 함.

ㅇ조건부 가결

건물의 배치는 문화재청의 자문을 받아 시행하도록 함.

10. 관촉사석조

미륵보살입상

(보물 제218호)

ㅇ 신청인 : 관촉사주지

ㅇ 위  치 : 충남 논산시 관촉동 254

ㅇ 내  용 : 요사채 건립(허가사항 변경)

- 면적 81.12㎡(24.54평), 전면1칸, 측면5칸,

굴도리5량, 홑처마 맞배지붕

- 지하실 창고보수 67.25㎡

※ 제9차 문화재위원회 심의(‘09.9.17) : 가결

- 건립 위치 변경을 위하여 허가사항 변경허가를 신청한 사항

ㅇ 가  결

11. 나주철천리

석불입상

(보물 제462호)

ㅇ 신청인 : 남XX(의녕남씨후양문중)

ㅇ 위  치 : 전남 나주시 산포면 철천리 산 130

ㅇ 내  용 : 문중 묘지조성(부지조성 및 묘소 39기)

- 대지면적 : 1,000㎡

- 절토 및 성토량 : 653㎥㎡

- 토사배수로 : 120m

ㅇ 조건부 가결

문화재 가시권에서 보이지 않는 곳에 조성하도록 하되 수림으로 차폐하도록 함.

12. 안동동부동

오층전탑

(보물 제56호)

ㅇ 신청인 : (주)우영개발

ㅇ 위  치 : 경상북도 안동시 운흥동 247-58

ㅇ 내  용 : 판매시설 신축

- 건축면적 : 7,827.15㎡

- 연 면 적 : 39,441.04㎡

- 구조 : 철콘조/지하2층, 지상5층

(당초 지하1층, 지상6층)

- 건물높이 : 최대 높이 41.2m

※ 제9차 문화재위원회 심의(‘09.9.17) : 부결

- 건물의 높이, 평면계획, 규모를 재조정

- 건물지에 발굴조사를 실시

ㅇ 조건부 가결

1.유구조사를 선행한 후 결과에 따라 시행하도록 함.

2.광고탑의 높이를 최대한 낮추도록 함.

13. 개심사지

오층석탑

(보물 제53호)

ㅇ 신청인 : (주)마야건설

ㅇ 위  치 : 경북 예천군 예천읍 남본리 206

ㅇ 내  용 : 공동주택 1동 신축

- 건축면적 : 431.656㎡

- 연 면 적 : 1,703.22㎡

- 구    조 : 철근콘크리트(벽식)

- 건물높이 : 13.4m

※ 제10차 문화재위원회 심의(‘09.10.15) : 부결

- 공동주택이 들어설 경우 문화재 역사문화경관을 저해할 우려가 있음.

ㅇ 조건부 가결

상부의 장식물은 제거하도록 함.

14. 운문사

대웅보전

(보물 제835호)

ㅇ 신청인 : 운문사주지

ㅇ 위  치 : 경북 청도군 운문면 신원리 1789

ㅇ 내  용 : 회성당 증축

- 기존 회성당(319.79㎡/96.74평)

- 회성당 증축(321.21㎡/97.17평) :

전면9칸, 측면4칸, 겹처마 팔작지붕

※ 제7차 문화재위원회 심의(‘09. 7.16) : 보류

- 기존 건물의 상태확인 및 철거사유 명시, 주변 건물과의 건물 높이, 규모를 비교하여 신청 건물 넓이와 높이 재조정

※ 제8차 문화재위원회 심의(‘09. 8.20) : 재심의

- 문화재위원회에서 현지조사후 재심의

ㅇ 가  결

15. 탑금당치

성문기비

(보물 제227호)

ㅇ 신청인 : (주)그린

ㅇ 위  치 : 경남 창녕군․읍 교리 984-1, 2, 4

ㅇ 내  용 : 공동주택 신축

- 대지면적 : 2,797㎡

- 건축면적 : 771.4㎡

- 연 면 적 : 4,897.8㎡

- 구조 및 규모 : 철콘조, 지하 1층,

지상 10층(41세대)

- 건물높이 : 30m

ㅇ 부  결

창녕군 자체적으로 18M 높이로 도시의 건물높이를 제한하고 있으므로 도시전체의 문화경관을 고려한다면 30M높이의 건물은 바람직하지 않은 것으로 판단됨.

16. 통도사대웅전

및 금강계단

(국보 제290호)

ㅇ 신청인 : 통도사 주지

ㅇ 위  치 : 경남 양산시 하북면 지산리 583

ㅇ 내  용 : 공양간 증축(허가사항 변경)

- 당초 : 공양간, 원통당, 행자숙소 및 승방, 계단실 등 증축, 채공간 이전

- 변경 : 공양간, 원통당, 행자숙소 및 승방,

채공간 증축, 세면장 추가(116.99㎡)

- 당초 : 1,575.26㎡→변경 1,794.46㎡(증 219.2㎡)

※ 제11차 문화재위원회 심의(‘08.11.20) :

조건부 가결

- 기존 규모대로 신축토록 함

ㅇ 조건부 가결

건물의 양식 등은 문화재청의 자문을 받아 보완하여 시행하도록 함.

17.국가지정문화재

주변 현상변경

허용기준(안)

개선

ㅇ 공통 사항에 포함될 항목

- 문화재 보호구역으로부터 반경 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 현상변경 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m, 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함)

30m

30m

- 문화재와 조화되는 색상 권장(회색, 미색, 백색, 녹색, 청회색 등 이와 유사한 무채색), 원색 계열의 색상은 사용제한, 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장.

- 보호구역으로부터 200m이내 지역에서 위험물 저장 및 처리시설, 환경오염시설(도축․도계장, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 고물상, 폐기물처리시설 및 폐기물감량화시설), 위락시설(단란주점, 안마시술소 등 이와 유사한 것) 등은 개별심의.

- 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 3m이상의 법면, 석축 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)

- 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.

- 전체 구역에서 층수가 10층이 넘는 건물은 개별심의.

- 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여 지는 건설공사는 개별심의

- 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능

- 도로개설, 교량, 댐 등 이와 유사한 시설은 개별심의

ㅇ 범례 기입사항 관련

- 1구역 : 원지형 보존구역

- 고시일을 기준으로 영향검토 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.

ㅇ 가  결

1. 색상은 지붕색상만 규제

2. 유사용도 및 위락시설은 제외

【검토사항】/ 1건

건  명

사  업   내  용

비  고

1.불국사

연화교칠보교

(국보 제22호)

불국사

청운교백운교

(국보 제23호)

ㅇ신청인 : 문화재청장

ㅇ사업내용

공 종	연화교칠보교	청운교백운교	비 고
표면세척	95.069㎡	269.3㎡
백화제거	2.87㎡	5.72㎡
몰탈제거 및 면처리	2.22㎡	4.26㎡
자외선 처리	9.54㎡	68.2㎡

ㅇ설계심사회의 결과

- 보존처리는 문화재 위해 여부, 처리 방안 등을 종합적으로 검토하여 문화재 보존에 미치는 영향이 최소화되도록 그 대상․범위 및 방법 등을 결정하도록 함.

- 타 부재의 하중을 많이 받는 부재의 균열, 파손 부위는 변형의 진행 정도에 대하여 정기적인 모니터링을 실시하고 그 결과에 따라 적절한 조치방안을 강구할 필요가 있으므로 금회 수지접합에서 제외토록 함.

- 파손․이탈된 부재는 분리된 부재가 있는 경우에 한해 접합하도록 함.

- 청운교․백운교의 묵서를 조사(위치, 글자 등)하여 설계도서에 포함하고 제거 여부는 관계전문가의 기술지도를 받아 결정토록 함.

- 사업 지침에 따라 실측 및 수리보고서 발간 방안을 강구토록 함.

- 시공 전 기술지도회의를 개최하여 보존처리사업 전반에 대하여 지도 및 자문을 받아 사업 추진하도록 함.

ㅇ 가  결

【보고사항】/ 7건

건  명

사  업   내  용

비  고

1. 서울숭례문

(국보 제1호)

ㅇ신청인 : 문화재청장

ㅇ소재지 : 서울시 중구 남대문로 4가 29

ㅇ 사업개요

- 사업내용 : 숭례문(문루, 육축 등)복구, 좌우측 성곽 복원, 주변 정비

- 사업기간 : '10. 1 ~ '12. 12

ㅇ숭례문 복구공사 세부내용

- 복구 및 성곽 복원 설계 기준

․화재('08.2.10)이전 모습으로 복구

․'61~'63 숭례문 수리공사 결과를 계승

․현황 평면 주칸 조사 결과, 308mm를 1척으로 삼음

․소화설비 및 경보시스템을 숭례문 복구 시 반영

- 문루 복구

․화재 이전의 양식과 동일하게 복구

․사용가능한 부재의 최대한 재사용(목재, 철물, 장식기와 등)

․기와는 전통방식으로 제작

․목재의 치목, 조립은 전통기법과 전통연장의 사용을 원칙으로 하되, 적용범위와 기법은 시공 시 숭례문 복구자문단 의견 수렴 후 시공

- 육축 보수

․지반 안정에 따른 육축의 해체 및 교체범위 최소화

(성벽과 연결되는 부위에 한해 계단식 해체, 해체 물량의 10% 화강석 보충)

․석재 가공은 인력 가공을 원칙

- 성벽 복원

․성벽은 철거전 모습이 가장 잘 남아있는 1904년 사진을 바탕으로 세종대 양식으로 복원하며, 국가상징거리 조성계획과 연계하여 가능한 최대구간 복원 예정

〔좌측성벽 16m, 우측성벽 88m, 평균 성벽높이 7.7m(여장포함 총 9.2m)〕

․남산 자유센터에 잔존한 세종대 성곽돌을 상징적으로 수급하여 활용

․석재 가공은 인력 가공을 원칙

- 주변정비

․묻혀있는(1.3m~1.6m) 원지반을 회복

․숭례문 및 성곽 인접지역은 전통방식으로 정비

․광장지역은 전시관 건립 예정임을 고려하여 마감

ㅇ 원안접수

2. 울산대곡리

반구대암각화

(국보 제285호)

ㅇ 추진현황

- 관계기관(문화재청, 울산시, 학계) 대책 회의(’07~’08년, 4회 실시)

- 문화재위원회, 터널형 유로변경안 검토(’08.7.17)

․우선 사연댐 수위를 낮추고, 전문가자문단을 구성하여 보존대책 강구

- 국토해양부, 사연댐 수위 조절방안 검토결과 제출(’08.10.22)  ․사연댐 수위를 낮추더라도 기존 용수공급량 공급 가능

- 사연댐 운영수위 조정 관련 관계부처(국토부, 문화재청, 울산시) 협의(’08.12.19)

․국토해양부 중재안에 대하여 문화재청 동의, 울산시 반대로 이견

- 울산시, 임시제방 설치안 제시(’09.5.4) / 문화재위원회 검토결과, 수용불가

- 총리실(국무차장 주재), 관계기관 회의개최(3차) 및 조정안 제시(’09.7.15)

․“반구대 암각화는 사연댐 수위 조절을 통해서 보존 추진”

․울산시는 조정안 불수용(대체수원 확보 우선 요구)

※전 국무총리(한승수) 현지방문/ 총리실 조정안이 합리적, 댐수위 조절 필요 (’09.9.10)

- 세계유산 및 분과위원장 등 관계전문가 현장답사(‘09.10.31)

- 국토해양부, '낙동강수계 광역상수원 확보방안' 연구용역 실시 중

․ 한국수자원공사 수행 / 울산지역 포함, 12월말 완료예정.

․ 용역결과에 따라 물부족 문제 해결, 사연댐 수위조절 안 추진

ㅇ 향후 추진 계획

- 총리실 조정안대로 보존대책 마련 위해 관계기관 협의 및 울산시 설득 지속 전개

- 유네스코 세계유산 잠정목록 등재 추진(연내)

- 암각화 보존위해 언론 등 대국민 홍보 강화

- 울산시의 청정수원 확보 위해 관계기관 협의 등 노력

ㅇ 원안접수

3.종묘정전

(국보 제227호)

ㅇ신청인 : 종묘관리소장

ㅇ소재지 : 서울 종로구 훈정동 1번지

ㅇ 사업개요

- 작업내용 : 종묘 정전 반자 상부에 철제 고소작업대(walkway)설치

- 설치목적 : 정전 반자 상부에 설치 중인 자동소화설비와 감지기 설치 및 유지․관리를 위함

- 제작기간 : 착수일로부터 7일간

※ 제1차 소방자문회의

- 일시 : 2009.10.15, 14:00~16:00

- 자문위원 :

․문화재 - 윤홍로(문화재위원),

정재훈(전통문화학교)

․ 소  방 - 곽지현(방재시험연구원),

김동일(한국소방),

안병국(안국ENC),

유홍선(중앙대학교),

한용식(한국기계연구원),

김태환(용인대)

- 자문결과 : 정전 반자 상부에 소방설비 설치 및 유지관리를 위한 고소작업대(walkway)를 설치하는 것이 좋겠음.

ㅇ 원안접수

작업중 문화재에 변형된 부분은 원형복구하도록 함.

4. 태안사

ㅇ 신청 내용 : 수장고 1동 건립

건물명	수 장 고
규 모	지하1층, 지상 1층, 정면5, 측면4칸, 126㎡(연면적 306.9㎡), 높이 6.51m
양 식	“ㄱ”자형, 팔작+맞배집, 겹처마
거 리	적인선사조륜청정탑에서 약 90m, 부도군에서 약 56m

ㅇ 원안접수

5. 표충사

ㅇ 신청 내용 : 수장고 1동 건립

건물명	변경 전	변경 후
규 모	정면5칸, 측면2칸, 133.65㎡,높이 8.61m	정면5칸, 측면2칸, 133.65㎡, 높이 8.35m
양 식	맞배집, 겹처마	맞배집, 겹처마
거 리	64.6m	54.m

※ 제10차 문화재위원회 심의(‘08.10.15) : 보류

- 수장고 건립위치가 사당과 근접해 있으므로 위치 및 규모를 재조정

ㅇ 원안접수

주출입로 확보를 위하여 5~6M이격하여 시행

6. 현상변경

처리결과 보고

문화재명	사업내용	처리결과 (검토의견)	처리 일자
소 계	2건
태평흥국명 마애보살좌상 (보물 제982호)	ㅇ사업내용(허가사항 변경) - 당초허가내용(‘07.12.12) ․ 건축면적 : 3,390㎡ ․ 연 면 적 : 3,390㎡ ․ 규 모 : 지상 1층 ․ 높 이 : 7m - 변경허가 내용 ․ 건축면적 : 2,517.18㎡ ․ 연 면 적 : 7,417.52㎡ ․ 규 모 : 지하 2층, 지상 2층, ․ 높 이 : 13.8m	허 가 (마애불의 직접적인 가시권에서 벗어나 문화재에 미치는 영향 없음)	‘09.11.02
청도석빙고 (보물 제323호)	ㅇ 청도읍성(기념 103) 성곽보수 324.2m ㅇ 주차장 및 휴게공간 조성 1,147㎡, 이동식 화장실 2동 설치 ㅇ 민가 및 우사 철거 등	허 가 (청도읍성 보수정비 사업으로 문화재 보존에 미치는 영향은 없음)	´09.11.16

ㅇ 원안접수

7.현상변경 허용

기준(안)

심의결과

ㅇ 현상변경허용기준(안) 심의 소위원회

- 개최일시 및 안건

․제1차 : ‘09. 09. 17(목), 보물 제114호「옥동삼층석탑」등 21건

․제2차 : ‘09. 11. 05(목), 보물 제243호「동화사입구마애불좌상」등 46건

ㅇ원안접수