전곡리선사유적(사적 제268호)․연천은대리성(사적 제469호) 주변 현상변경허용기준

구 분	허용 기준(안)		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10이상)
1구역	ㅇ 신축불가 ㅇ 기존건물 개․보수 범위내 (단, 묘지인 경우, 100㎡이하 허용)
2구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층) ㅇ 기존건물 개․보수 범위내 - 공장신축 불가	ㅇ건축물 최고높이 7.5m이하(1층) ㅇ 기존건물 개․보수 범위내 - 공장신축 불가
3구역	ㅇ건축물 최고높이 8m이하(2층) ㅇ 기존건물 개․보수 범위내 - 공장신축 불가	ㅇ건축물 최고높이 12m이하(2층) ㅇ 기존건물 개․보수 범위내 - 공장신축 불가
4구역	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하(3층) ㅇ 기존건물 개․보수 범위내	ㅇ건축물 최고높이 15m이하(3층) ㅇ 기존건물 개․보수 범위내
5구역	ㅇ 건축물 최고높이 14m이하(4층)	ㅇ 건축물 최고높이 18m이하(4층)
6구역	ㅇ 건축물 최고높이 17m이하(5층)	ㅇ 건축물 최고높이 21m이하(5층)
7구역	ㅇ 연천군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
8구역	ㅇ 건물신축시 사전에 유구확인조사를 실시토록하고, 매장 유구가 확인되면 문화재청 보존조치에 따르도록 함.
공통사항	ㅇ 과도한 절토 및 성토금지 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 기타 이와 유사한 것 포함 ㅇ 기타 매장유물이 있을 가능성이 있다고 의심되는 구역은 관련전문가입회하에 터파기공사를 실시토록 함 ㅇ 한탄강관광지 및 전곡리선사유적지 사업추진시 예외 (문화재청 별도 현상변경허가를 받도록 함)