2011년 적용

문화재수리 표준품셈 개정결과

- 제15장 단청공사 -

2011. 3

문화재청

공종

구분

당초

개정

비고

제15장

단청공사

조정

9-0 단청공사 일반방침

∘단청공사는 표준시방서를 숙지하고 재료 배합에 착오가 없도록 할 것

∘금단청은 단청시공부재에 뇌록바탕색이 외부에 나타나지 않도록 전체 문양을 넣은 단청을 말한다.

∘타분 면적은 모로와 금모로 면적의 합계이다.

∘들기름 칠 면적은 기둥, 벽선 인방, 박공, 방풍   판 등의 가칠부분으로 산출한다.

∘단청은 5℃이하에서 시공은 할 수 없다.

※양록(emerald green)의 생산중단으로 인한 단청의 대체안료로 cyanine green, titanium dioxide, permanent yellow의 조색 사용이 한시적 가능함.

제15장 단청공사

15-0 적용기준

∘붓칠을 기준으로 한 것이다.

∘비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다.

∘수량산출기준은 다음과 같다.

항목	단위	산출식	비고
석간주가칠(기둥, 벽체), 면닦기, 타분, 아크릴에멀죤도포	m2	a×ℓ / 2×3.14×r×ℓ	부재별 면적의 합
뇌록가칠(창문)	m2	a×ℓ×2면-창호지바르기면적

- 부재별 면적산출기준은 다음과 같다.

부재		단위	산출식	비고
기둥	원	㎡	aｘℓｘ3.14
창방	각	㎡	측면 : aｘℓｘ2면 마구리 : cｘd or rｘrｘ3.14
평방	각	㎡	측면 : aｘℓｘ2면 마구리 : cｘd or rｘrｘ3.14
장여	각	㎡	측면 : aｘℓｘ2면 마구리 : cｘd
도리	원	㎡	측면 : aｘℓｘ3.14 마구리 : rｘrｘ3.14
보	각	㎡	측면 : aｘℓ 배면 : bｘℓ 마구리 : cｘd or rｘrｘ3.14
인방	각	㎡	측면 : aｘℓｘ2면
벽선	각	㎡	측면 : aｘhｘ2면

공종

구분

당초

개정

비고

부재		단위	산출식	비고
살미 (제공)	각	㎡	측면 : aｘℓｘ2면 배면 : bｘℓ 마구리 : cｘd
첨차	각	㎡	측면 : aｘℓｘ2면
주두	각	㎡	측면 : aｘhｘ4면
소로	각	㎡	측면 : aｘhｘ4면
화반	판	㎡	측면 : aｘhｘ2면
보아지	각	㎡	측면 : aｘℓｘ2면 배면 : bｘℓ 마구리 : cｘd
판대공	각	㎡	측면 : (a+b)/2ｘhｘ2면
추녀	각	㎡	측면 : aｘℓｘ2면 배면 : bｘℓ 마구리 : cｘd
사래	각	㎡	측면 : aｘℓｘ2면 배면 : bｘℓ 마구리 : cｘd
서까래	원	㎡	측면 : aｘℓｘ3.14 마구리 : rｘrｘ3.14
부연	각	㎡	측면 : aｘℓｘ2면 배면 : bｘℓ 마구리 : cｘd
목기연	각	㎡	측면 : aｘℓｘ2면 배면 : bｘℓ 마구리 : cｘd
평고대	각	㎡	측면 : a×ℓｘ2면
개판	판	㎡	배면 : a×b
박공판	판	㎡	측면 : aｘhｘ1/2
풍판	판	㎡	측면 : aｘhｘ1/2

주. a, b, c, d-최대단면기준, ℓ-길이, r-반지름, h-높이

공종

구분

당초

개정

비고

조정

자-11 면닦기

(m2당)

명칭	품종	규격및명칭	수량	단위	비고
인부 기구손료 계	(품의5%)		0.1 1	인식

15-1 면닦기(바탕면만들기 포함)

15-1-1 보수

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
화공 공구손료	인력품의 5%	인식	0.1 1
[주] ① 단청을 위한 면닦기, 바탕면만들기 품이 포함되어 있다. [주] ② 기존 단청의 제거품은 별도 계상한다.

15-1-2 신축

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
화공 공구손료	인력품의 5%	인식	0.02 1
[주] 단청을 위한 면닦기, 바탕면만들기 품이 포함되어 있다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

자-9 타분(모로 이상의 면적에 한함)

(m2당)

명칭	품종	규격및명칭	수량	단위	비고
백분 화선지 탁본공 계			40 2 0.04	gr 장 인

15-2 타분

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
백분(호분) 한지 화공	1.26×0.66m	gr 장 인	40 2 0.03