2011년 적용

문화재수리 표준품셈 개정결과

- 제17장 기타공사 -

2011. 3

문화재청

공종

구분

당초

개정

비고

제17장

기타공사

신설

제17장 기타공사

17-0 적용기준

∘담장쌓기 시

-비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

-담장지붕이기는 별도 계상한다.

-비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다.

-지대석설치(1면기준)는 사용재료에 따라 다음의 품을 적용한다.

(m당)

구분		규격	단위	수량	비고
거친돌	한식석공 한식석공조공 보통인부		인인인	0.09 0.04 0.03
장대석	한식석공 한식석공조공 보통인부		인인인	0.05 0.03 0.01

[주] ① 거친돌은 면을 다듬지 않은 거친 그대로의 돌을 말하며, 크기는 450×300×230㎜를 기준으로 한 것이다.

② 장대석 크기는 1,500×300×200㎜를 기준으로 한 것이다.

∘수량산출기준은 다음과 같다.

항목		단위	산출식	비고
도배	벽지	m2	바름면적
	반자지	m2	바름면적
	창호지	m2	바름면적
	장판지	m2	바름면적
담장 쌓기	거친돌담 돌각담 사괴석담	m2	담장면적
	판축담 토담	m3	담장체적

공종

구분

당초

개정

비고

조정

카-1 벽지 및 반자지

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
초배지 재배지 정배지 풀 도배공 인부		m2 m2 m2 ㎏ 인 인	1.20(1회) 2.40(2회) 1.20(1회) 0.05 0.05 0.05
[주] ① 반자지(천장)는 품을 30% 가산한다. [주] ② 반자지 치수는 70×50cm [주] ③ 벽지 치수는 70×50cm [주] ④ 화선지 치수는 110×78cm

17-1 벽지(반자지)바르기

(바르기면적m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
초배지 재배지 정배지 풀 도배공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	m2 m2 m2 ㎏ 인 인 식	1.20 2.40 1.20 0.05 0.03 0.03 1	1회 2회 1회
[주] 반자지(천장)바르기는 인력품의 30%를 가산한다. [

공종

구분

당초

개정

비고

조정

카-2 장판지바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
초배지 재배지 정벌밑바름 장판지 풀 도배공 인부		m2 m2 m2 m2 ㎏ 인 인	1.20 1.20 1.10 1.10 0.10～0.25 0.05～0.1 0.05～0.1

17-2 장판지바르기

(바르기면적m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
초배지 재배지 정벌밑바름 장판지 풀 도배공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	m2 m2 m2 m2 ㎏ 인 인 식	1.20 1.20 1.10 1.10 0.1～0.25 0.12 0.12 1

공종

구분

당초

개정

비고

조정

카-3 창호지바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
창호지 풀 도배공 인부	970×550㎜	장 ㎏ 인 인	2 0.02 0.012 0.012

17-3 창호지바르기

(바르기면적m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
창호지 풀 도배공 보통인부 공구손료	950×600㎜ 인력품의 3%	장 ㎏ 인 인 식	2 0.02 0.024 0.024 1

공종

구분

당초

개정

비고

신설

17-4 판축담쌓기

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
삼화토 한식미장공 한식미장조공 보통인부	생석회:진흙:마사 (1:1:3)	m3 인 인 인	1.21 0.46 1.62 0.81
[주] ① 한 켜당 다짐두께는 100㎜로 하며 다짐횟수는 6회를 기준으로 한다. ② 거푸집제작, 설치 및 제거는 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

17-5 토담쌓기

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
막돌 진흙 한식미장공 한식미장조공 보통인부	250×300×250㎜	m3 m3 인 인 인	0.28 1.06 0.41 0.32 0.18

공종

구분

당초

개정

비고

조정

라-21 막돌담장쌓기 H : 2m이하1면(축대 및 담장)

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
막돌 쌓기몰탈 줄눈몰탈 석공 줄눈공 보통인부	Ø250mm 백시멘트,강회	개 m3 m3 인 인 인	17 0.05 0.01 0.24 0.11 0.24
[주] ① 뒷채움 잡석은 별도 계산 [주] ② 사춤 콘크리트는 별도 계산 [주] ③ 줄눈은 2.5㎝폭으로 계산

17-6 막돌담쌓기

(m2당)

구분

규격

단위

수량

비고

막돌

진흙

한식석공

한식석공조공

보통인부

250×300×150㎜

개

m3

인

인

인

17

0.05

0.08

0.11

0.13

[주] ① 담장 1면을 기준으로 한 것이다.

② 속채움은 별도 계상한다.

[주] ③ 막돌쌓기 후 담장면마감(회)을 할 경우에는 다음에 따라 품을 계상한다.

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
모르타르 한식미장공 한식미장조공 보통인부	백시멘트, 강회	m3 인 인 인	0.01 0.05 0.10 0.01

공종

구분

당초

개정

비고

신설

17-7 거친돌담쌓기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
거친돌 한식석공 한식석공조공 보통인부	250×300×250㎜	m3 인 인 인	0.66 0.34 0.36 0.28
[주] ① 담장 1면을 기준으로 한 것이다. ② 속채움은 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

17-8 돌각담쌓기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
거친돌 한식석공 한식석공조공 보통인부	200×200×150㎜ 250×300×250㎜	m3 m3 인 인 인	0.50 0.17 0.25 0.26 0.12
[주] ① 담장너비 500㎜를 기준으로 한 것이다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

라-20 사고석 담장쌓기 H : 2m이하1면

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
사고석 쌓기몰탈 줄눈몰탈 석공 인부 줄눈공	21×21×21㎝ 1:3 백시멘트, 강회	개 m3 m3 인 인 인	20 0.04 0.005 0.40 0.40 0.15
[주] ① 뒷채움 잡석은 별도 계산 [주] ② 사춤 콘크리트는 별도 계산 [주] ③ 줄눈은 2.5㎝폭으로 계산

17-9 사괴석담쌓기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
사괴석 강회몰탈 한식석공 한식석공조공 보통인부	180×180×250㎜ 1:3	개 m3 인 인 인	25 0.04 0.11 0.12 0.11
[주] ① 담장 1면을 기준으로 한 것이다. ② 줄눈설치는 별도 계상한다. ③ 속채움은 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

라-23 사고석 만들기

(개당)

구분	규격	단위	수량	비고
간사석 석공	할석공	개인	1 0.02

17-10 사괴석만들기

(개당)

구분	규격	단위	수량	비고
간사석 한식석공		개인	1 0.10
[주] ① 사괴석의 규격은 210×210×350㎜내외이다. ② 본 품은 면과 뒤뿌리를 혹두기로 마무리 할 때의 품이다.