2011년 적용

문화재수리 표준품셈 개정결과

- 제18장  보존처리공사 -

2011. 3

문화재청

공종

구분

당초

개정

비고

제18장

보존처리공사

신설

제18장 보존처리공사

∘수량산출기준은 다음과 같다.

항목	단위	산출식	비고
방염제도포 방부방충도포	m2	도포면적

공종

구분

당초

개정

비고

조정

자-13 방충방연제도포(신재) (3회분무)

(m2당)

명칭	품종	규격및명칭	수량	단위	비고
방충방연제 분무공 계			0.8 0.006	ℓ 인

자-14 방충방연제도포(구재) (3회분무)

(m2당)

명칭	품종	규격및명칭	수량	단위	비고
방충방연제 분무공 계			1.0 0.009	ℓ 인

18-1 방염제도포(3회도포)

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
방염제 보존처리공 공구손료	인력품의 5%	ℓ 인 식	1 0.01 1
[주] ① 면청소, 방염제도포까지의 품으로 3회 분무를 기준으로 한다. [주] ② 철물세척 시에는 철물개소당 보존처리공 0.004인을 별도 가산한다. [주] ③ 보양 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따라 별도 계상한다. [주] ④ 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

18-2 방부방충제도포(3회도포)

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
방부방충제 보존처리공 공구손료	인력품의 5%	ℓ 인 식	1 0.01 1
[주] ① 면청소, 방부방충처리(도포)까지의 품으로 3회 분무를 기준으로 한다. [주] ② 보양 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따라 별도 계상한다. [주] ③ 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다.