2011년 적용

문화재수리 표준품셈 개정결과

- 제2장 가설공사 -

2011. 3

문화재청

공종

구분

당초

개정

비고

제2장

가설공사

조정

가. 가설공사

∘가설공사의 품셈은 건설부 발행 표준품셈에 준한다.

∘가설물의 규모, 재료 등은 공사현장의 특성에    맞도록 조정 할 수 있다.

∘문화재 구조물에 가설물을 설치코자 할때는 문   화재에 손상이 가지 않도록 독립시켜 설치하여   야 한다.

∘모든 가설물은 문화재 보호 및 안전관리 등에    유의하여 설치하여야 한다.

제2장 가설공사

2-0 적용기준

∘가설공사는 그 현장의 특성에 따라 계상할 수 있으며 고건물 해체 및 보수 시에는 가설덧집을 설치할 수 있다.

∘가설물의 규모, 재료 등은 공사 현장의 특성에 맞도록 조정할 수 있다.

∘비계매기 시 안쪽비계기둥은 건조물 기둥의 최대직경면에서 15～20㎝, 바깥쪽비계기둥은 처마끝에서 50～90㎝ 위치에 설치한다.

∘보호(보양)재료의 손율은 100%로 한다.

∘수량산출기준은 다음과 같다.

항목	단위	산출식	비고
공사안내판설치	개소	공사안내판 설치수량
강관비계매기	m2	비계둘레ｘ처마높이
수리용덧집 (강관비계)	m2	비계둘레ｘ비계높이 +박공부분면적 +지붕덧집면적
보양	m2	보양면적

공종

구분

당초

개정

비고

조정

가-2 가설보호막 설치

(m2당)

구분	단위	수량
보호막 비계공	m2 인	1.05 0.02

∘보호막 손율은 30%이다.

∘보호막 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

∘이 품에는 가설 및 철거품이 포함되어 있다.

〔해설〕

보호막이란 기존비계를 이용하여 시공안전 및 미    관등을 목적으로 시공 건물 주위에 설치하는 재료    이다.

2-1 가설보호막 설치

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
보호막 비계공		m2 인	1.05 0.02
[주] ① 본 품에는 가설 및 철거품이 포함되어 있다. ② 보호막 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상 한다. ③ 보호막이란 기존비계를 이용하여 시공안전 및 미관 등을 목적으로 시공 건물 주위에 설치하는 재료이다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

2-2 공사안내판 설치

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.12 1
[주] ① 본 품은 공사안내판을 틀에 조립하여 거치 또는 기초없이 매립하여 설치하는 것을 기준으로 한다. [주] ② 공사안내판(틀포함) 제작비는 별도 계상한다. [주] ③ 특수한 경우(기초가 필요한 매립식 설치 등)에는 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

2-3 강관비계(미장․단청공사용)

(지붕수평투영면적 m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
강 관 이음철물 조임철물 받침철물 비 계 공 공구손료	∅48.6×2.4㎜ 직교·자재 조립·해체 인력품의 5%	m 개 개 개 인 식	4.59 0.38 1.45 0.60 0.064 1
[주] ① 본 품은 미장공사, 단청공사를 하기 위해 높이 2m이하로 수평비계매기 및 해체할 때의 품이다. ② 재료할증 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 가설장비 설치용시설, 비계다리, 낙하물 방지, 작업대 시설 등은 별도 계상할 수 있다. ④ 높이 8m이상에서 비계안전상 보강재 및 기타의 보강재는 별도 계상한다. ⑤ 높이 2m를 초과하는 경우 매 2m 증가마 다 재료 및 인력품을 50%씩 가산한다. ⑥ 손율은 다음표(별표1)에 따른다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

2-4 수리용덧집(강관비계)

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
강 관 이음철물 조임철물 받침철물 철 물 골함석 비 계 공 공구손료	∅48.6×2.4㎜ 직교·자재 앵커용 1,800×900㎜ 조립·해체 인력품의 5%	m 개 개 개 개 매 인 식	3.99 0.50 2.08 0.04 0.04 1 0.10 1
[주] ① 본 품은 수리용덧집을 강관쌍줄비계매기 로 조립 및 해체할 때의 품이다. ② 본 품은 지붕설치품이 포함되어 있으며, 우장막은 별도 계상한다. ③ 재료할증 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 가설장비 설치용시설, 비계다리, 낙하물방 지, 작업대 시설 등은 별도 계상할 수 있다. ⑤ 손율은 다음표(별표1)에 따른다.

공종

구분

당초

개정

비고

별표1

재료 공기	손율(%)
	강관, 비계 비계기본틀 비계장선틀	받침철물 조절받침철물	조임철물 이음철물
3개월	6	9	12
6개월	10	15	20
12개월	19	29	38
18개월	28	42	56
24개월	37	56	74
30개월	46	69	92
36개월	55	83	100
42개월	64	96	100
48개월	73	100	100
54개월	84	100	100
60개월	91	100	100
66개월	100	100	100

공종

구분

당초

개정

비고

신설

2-5 보양

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
보양재 보통인부		m2 인	1.2 0.01
[주] 특수한 보양이 필요한 경우에는 별도 계상한다.