2011년 적용

문화재수리 표준품셈 개정결과

- 제3장 기초공사 -

2011. 3

문화재청

공종

구분

당초

개정

비고

제3장

기초공사

신설

나. 기초공사

제3장 기초공사

3-0 적용기준

∘수량산출기준은 다음과 같다.

항목	단위	산출식	비고
생석회다짐	m3	aｘbｘh	체적
생석회잡석다짐	m3	aｘbｘh	체적
장대석지정	m3	aｘbｘh	체적

공종

구분

당초

개정

비고

조정

나-3 생석회 잡석다짐

1:3(기초용) (m3당)

명칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
잡 석 채움자갈 생 석 회 인 부 기구손료 계	40 품의2%	m/m	1 0.25 40 0.80 1	m3 〃 ㎏ 인 식

3-1 생석회잡석다짐

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
잡석 채움자갈 생석회 마사토 보통인부 공구손료	40㎜ 인력품의 2%	m3 m3 ㎏ m3 인 식	1 0.25 40 0.2 1.3 1

공종

구분

당초

개정

비고

신설

3-2 판축지정

3-2-1 토사판축

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 보통인부 공구손료	인력품의 2%	m3 인 식	1.70 2.11 1
[주] ① 토사판축은 마사토 등을 한 켜씩 다짐하 는 것이다. ② 본 품은 4인 1조로 원달고를 사용하여 다짐할 때의 품이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 100㎜를 기준으로 한다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 하며, 1회추가시 마다 0.02인을 가산한다. ⑤ 소운반을 포함한다.

3-2-2 토석판축

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 잡석 보통인부 공구손료	∅40㎜ 인력품의 2%	m3 m3 인 식	0.78 0.63 1.39 1
[주] ① 토석판축은 마사토 등과 잡석을 섞어 한 켜씩 다짐하는 것이다. ② 본 품은 4인 1조로 원달고를 사용하여 다짐할 때의 품이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 170㎜를 기준으로 한다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 하며 1회추가시 마다 0.12인을 가산한다. ⑤ 소운반을 포함한다.

공종

구분

당초

개정

비고

3-2-3 교전판축

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
마사토 잡석 보통인부 공구손료	∅40㎜ 인력품의 2%	m3 m3 인 식	0.78 0.63 1.88 1
[주] ① 교전판축은 마사토 등과 잡석을 교대로 한 켜씩 다짐하는 것이다.. ② 본 품은 4인 1조로 원달고를 사용하여 다짐할 때의 품이다. ③ 다짐두께는 한 켜당 100㎜, 잡석다짐두께 150㎜를 기준으로 한다. ④ 다짐횟수는 한 켜당 6회를 기준으로 하며 1회추가시 마다 0.16인을 가산한다. ⑤ 소운반을 포함한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

3-3 장대석지정

3-3-1 터파기 한 경우

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 장대석 한식석공 한식석공조공 보통인부	0.33×0.33×1.00	㎏ m3 개 인 인 인	47.21 0.12 6 0.38 0.25 0.75
[주] ① 터파기를 한 곳에 장대석지정을 할 때의 품이다. ② 4목도를 할 때의 품이다. ③ 장대석 가공품은 별도 계상한다. ④ 소운반을 포함한다. ⑤ 기계장비를 사용하여 장대석 운반 시 한식석공조공, 보통인부의 품을 각각 0.06인씩 감산한다.

공종

구분

당초

개정

비고

3-3-2 터파기 안 한 경우

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
장대석 한식석공 한식석공조공 보통인부	0.33×0.33×1.00	개인인인	9 0.24 0.11 0.11
[주] ① 터파기 없이 지면에 장대석지정을 할 때 의 품이다. ② 4목도를 할 때의 품이다. ③ 장대석 가공품은 별도 계상한다. ④ 소운반을 포함한다. ⑤ 기계장비를 사용하여 장대석 운반 시 한식석공조공, 보통인부의 품을 각각 0.06인씩 감산한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

나-2 생석회 다짐

(m3당)

명칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
생 석 회 백 토 인 부 공구손료 계	(白光) 품의 2%		128 1.10 1.8 1	㎏ m3 인 식

*도로포장 일때는 생석회(1m2) 220㎏으로 본다.

*처마높이 3.6m 이상일 때는 품의 15%를 가산하고

처마높이 6m 이상일 때는 픔의 30%를 가산한다.

지붕구배 60% 이상일 때는 본품의 30%를 가산한다.

3-4 생석회다짐(기단)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 보통인부 공구손료	인력품의 2%	㎏ m3 인 식	220 1.10 1.55 1
[주] ① 본 품에는 기단바닥 면고르기가 포함되어 있다. ② 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ③ 마사토는 황토 등으로 대체 할 수 있다. ④ 비빔 및 소운반을 포함한다.