2011년 적용

문화재수리 표준품셈 개정결과

- 제4장 목공사 -

2011. 3

문화재청

공종	구분	당초	개정	비고
제4장 목공사	조정	바. 목공사 바-0. 목공사 일반방침 ∘목공사 품은 100재를 기준으로 산출한 것이며 내역서에는 목재전량을 기재하고 품을 100으로 나눈 숫자로 기입한다. ∘목공사는 포가 있는 건물과 포가 없는 건물로 구별하며 포가 있는 건물은 주심포집․다포집․ 출목 있는 익공집을 포함하고, 포가 없는 건물은 출목 없는 익공집과 그보다 단순한 구조 양식을 포함한다. ∘각 부재의 구분 -포부재에 해당되는 부재는 주두, 첨차 초가지, 소로, 보아지, 화반, 운공, 파 련대공, 익공, 난간의 조각부분(法首, 荷葉 등) -축부재에 해당되는 부재는 기둥, 창방, 평방, 보, 도리, 장여, 순각판, 반자, 마루, 인방, 벽선 등 -평연재에 해당되는 부재는 평서까래, 평고대, 부연, 박공 등 -선연재에 해당되는 부재는 선자서까래, 연함, 추녀, 사래 등 -도편수의 산출은 치목일때 600재당 1인, 조립일 때 1,500재당 1인, 해체일때 2,000재당 1인을 별도 계산한다. 단, 해체철거시는 적용치 않음. ∘해체 -기단높이 1.8m이상 2.5m이하일 때는 품의 10% 가산 -누각, 문루일때는 상층에 대하여만 20% 가산 -3층이상 건물은 2층부터 층별로 각각 20%씩 가산 -재적은 설계마감치수임.	제4장 목공사 4-0 적용기준 ∘축부재라 함은 기둥, 보, 창방, 평방, 도리, 장여, 인방재(벽선, 문선, 인방), 동자주 및 판대공, 마루부재 중 멍에, 장선 등을 말한다. ∘평연부재라 함은 평서까래, 말굽서까래, 부연, 목기연, 박공널, 개판, 착고판, 순각판 등을 말한다. ∘선연부재라 함은 추녀, 사래, 선자서까래, 갈모산방 등을 말한다. ∘포부재라 함은 주두, 소로, 첨차, 살미, 익공, 보아지, 운공, 대공, 난간의 조각부분 등을 말한다. ∘해체 시 -기단높이 1.8m이상일 때는 품의 10%를 가산한다. -2층이상 건물(누각, 문루 포함)은 2층부터 층별로 각각 20%씩 가산한다. -지정문화재로 해체 시 실측조사연구를 겸할 경우 품의 50%를 가산한다. ∘조립 시 -기단높이 1.8m이상일 때는 품의 10%를 가산한다. -2층이상 건물(누각, 문루 포함)은 2층부터 층별로 각각 25%씩 가산한다. -목공사용 철물설치 품은 포함되어 있다. ∘치목 시 -고려말 및 조선초기의 구조 양식은 품의 20%를 가산한다. -고재 사용 시 고재를 때우는 신재 치목량의 품은 50%를 가산한다. -제재(製材)를 사용한 품을 원목(原木) 기준으로 치환할 때는 “4-5 원목(原木)→4면 치목”, “4-6 4면→8면 치목”, “4-7 8면→16면 치목”을 참조한다.

공종

구분

당초

개정

비고

-지정문화재로 해체시 실측조사연구를 겸할시는   품의 50～60%를 가산한다.

∘조립

-기단높이 1.8m이상 2.5m이하일 때는 품의 10% 가산

-누각, 문루일때는 상층에 대하여만 25% 가산

-3층이상 건물은 2층부터 층별로 각각 25%씩 가산

-재적은 설계마감치수임

∘치목

-재적은 마감치수임

-고려말 및 조선초기의 구조 양식은 본 품의 20% 가산

-고재 사용시는 고재를 때우는 신재의 치목량의 품은 50% 가산한다.

∘소운반품은 평지 50m이내로 하며 본품에 포함   한 것임.

-기계장비는 자동선반류, 엔진톱, 원형톱(스킬), 전기대패, 전기드릴, 그라인더, 샌더 등을 말한다.

∘조립‧해체 시 기계장비를 사용하여 부재를 운반할 경우 인력운반공의 품은 제외한다.

∘소운반품은 포함되어 있다.

∘편수산정기준은 다음과 같다.

-치목 : 2m3당 1인

-조립 : 5m3당 1인

-해체 : 6m3당 1인(철거 시는 적용하지 않음)

∘수량산출기준은 다음과 같다.

부재			단위	산출식	비고
축부재	기둥	원	m3	r×r×3.14×ℓ	최대단면기준
		각	m3	a×b×h	최대단면기준
	창방	각	m3	a×b×ℓ	최대단면기준
	평방	각	m3	a×b×ℓ	최대단면기준
	장여	각	m3	a×b×ℓ	최대단면기준
	도리	원	m3	r×r×3.14×ℓ	최대단면기준
		각	m3	a×b×h	최대단면기준
	보	각	m3	a×b×ℓ	최대단면기준
	인방	각	m3	a×b×ℓ	최대단면기준
	벽선	각	m3	a×b×h	최대단면기준
평 연부 재	서까래	원	m3	r×r×3.14×ℓ	주심도리 위 최대단면기준
	부연	각	m3	a×b×ℓ	최대단면기준
	목기연	각	m3	a×b×ℓ	최대단면기준
	평고대	각	m3	a×b×ℓ	최대단면기준
	개판	판	m3	a×b×t	최대단면기준
	박공널	판	m3	a×b×t	최대단면기준
	풍판	판	m3	a×b×ℓ	최대단면기준

공종

구분

당초

개정

비고

부재			단위	산출식	비고
선 연부 재	추녀	각	m3	a×b×ℓ	주심도리 위 최대단면기준
	사래	각	m3	a×b×ℓ	최대단면기준
	갈모산방	각	m3	a×b×ℓ×1/2	최대단면기준
	선자 서까래	원	m3	r×r×3.14×ℓ	주심도리 위 최대단면의 대각선 길이를 지름으로 함
포부재	살미(제공)	각	m3	a×b×ℓ	최대단면기준
	첨차	각	m3	a×b×ℓ	최대단면기준
	주두	각	m3	a×b×h	최대단면기준
	소로	각	m3	a×b×h	최대단면기준
	화반	판	m3	a×b×t	최대단면기준
	보아지	각	m3	a×b×ℓ	최대단면기준
	대공	각	m3	a×b×h	최대단면기준

공종

구분

당초

개정

비고

신설

4-1 원목(原木)→4면 치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.42 0.86 0.72 1
[주] 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목한 것이다.

4-2 4면→8면 치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.80 0.48 0.49 1
[주] 본 품은 원목(原木)→4면 치목 이후 8면 치목을 할 때의 품이다.

4-3 8면→16면 치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.88 0.53 0.45 1
[주] 본 품은 원목(原木)→8면 치목 이후 16면 치목을 할 때의 품이다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-18 축부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.7 0.5 0.33	인 〃 〃

바-22 축부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.52 0.45 0.30	인 〃 〃

4-4 기둥 치목

4-4-1 기둥(원주)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	7.12 4.27 3.56 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 사개따내기, 홈파기(인방 등)를 포함한다.

4-4-2 기둥(각주)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	3.37 2.02 1.68 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 사개따내기, 홈파기(인방 등)를 포함한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-18 축부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.7 0.5 0.33	인 〃 〃

바-22 축부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.52 0.45 0.30	인 〃 〃

4-5 보 치목

4-5-1 보(각형-초각 없음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2.18 1.31 1.09 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 단면이 각형이고 보머리의 초각이 없을 때의 품이다.

4-5-2 보(각형-초각 있음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	3.57 2.14 1.79 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)을 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 단면이 각형이고 보머리의 초각이 있을 때의 품이다

공종

구분

당초

개정

비고

조정

4-5-3 보(이형-초각 있음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	5.89 3.53 2.94 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 단면이 항아리형이고 보머리의 초각이 있을 때의 품이다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-18 축부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.7 0.5 0.33	인 〃 〃

바-22 축부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.52 0.45 0.30	인 〃 〃

4-6 창방 치목

4-6-1 창방(초각뺄목 없음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.97 1.18 0.98 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 초각뺄목이 없는 창방을 치목할 때의 품이다. ③ 본 품은 모접기 없을 때를 기준으로 한 것이다. ④ 모접기 3㎝이하일 때 35%, 3㎝초과～6㎝이하일 때 70%, 6㎝초과일 때 140%의 인력품을 가산한다.

4-6-2 창방(초각뺄목 있음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	4.37 2.62 2.18 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 초각뺄목이 있는 창방을 치목할 때의 품이다. ③ 본 품은 모접기 3㎝를 기준으로 한 것이다. ④ 모접기 3cm초과～6㎝이하일 때 10%, 6㎝초과일 때 30%의 인력품을 가산한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-18 축부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.7 0.5 0.33	인 〃 〃

바-22 축부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.52 0.45 0.30	인 〃 〃

4-7 도리 치목

4-7-1 굴도리

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	4.89 2.94 2.44 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 장여자리가 없을 때를 기준으로 한 것 이다. ③ 장여자리가 있을 경우 인력품의 10%를 가산한다.

4-7-2 납도리

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.55 0.93 0.78 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 멍에, 장선, 평방은 본 품에 준한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-18 축부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.7 0.5 0.33	인 〃 〃

바-22 축부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.52 0.45 0.30	인 〃 〃

4-8 장여 치목

4-8-1 장여(도리자리 없음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2.23 1.34 1.12 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 도리를 조립하기 위한 도리자리가 없는 경우를 기준 한 것이다. ③ 인방, 문선, 벽선은 본 품에 준한다.

4-8-2 장여(도리자리 있음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	4.36 2.62 2.18 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 도리를 조립하기 위한 도리자리가 있는 경우를 기준 한 것이다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-19 평연재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		2.51 0.74 0.5	인 〃 〃

바-23 평연재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계			1.9 0.57 0.38	인 〃 〃

4-9 부연․목기연․평고대 치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	4.93 2.96 2.47 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 후리기를 포함한다. ③ 평고대는 본 품을 준용한다. ④ 목기연은 본 품의 30%를 가산한다. ⑤ 박공널, 개판, 착고판은 본 품의 50%를 감산한다.

4-10 평(말굽)서까래 치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	10.51 6.31 5.25 1
[주] ① 본 품은 원목(原木) 사용하여 치목한 것이다. [주] ② 본 품은 후리기를 포함한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-20 선연재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		2.79 0.82 0.55	인 〃 〃

바-24 선연재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		2.09 0.62 0.41	인 〃 〃

4-11 선자서까래 치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	4.24 2.55 2.12 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목한 것이다. [주] ② 본 품은 후리기를 포함한다.

4-12 추녀 치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	3.32 1.99 1.66 1
[주] 본 품은 원목(原木)를 사용하여 치목한 것이다.

4-13 사래 치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2.81 1.69 1.40 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)을 사용하여 치목한 것이다. [주] ② 갈모산방은 본 품에 준한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-17 포부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조각공 조 공 인 부 계	(한식) (한식) (한식)		3.12 0.93 0.93 0.57	인 〃 〃 〃

바-21 포부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조각공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		2.33 0.61 0.61 0.44	인 〃 〃 〃

4-14 주두 치목

4-14-1 주두(원호굽)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	10.15 6.09 5.07 1
[주] 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다.

4-14-2 주두(사절굽)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	12.01 7.29 6.08 1
[주] 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-17 포부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조각공 조 공 인 부 계	(한식) (한식) (한식)		3.12 0.93 0.93 0.57	인 〃 〃 〃

바-21 포부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조각공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		2.33 0.61 0.61 0.44	인 〃 〃 〃

4-15 소로 치목

4-15-1 소로(원호굽)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	33.22 19.94 16.61 1
[주] 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다.

4-15-2 소로(사절굽)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	33.74 20.25 16.87 1
[주] 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-17 포부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조각공 조 공 인 부 계	(한식) (한식) (한식)		3.12 0.93 0.93 0.57	인 〃 〃 〃

바-21 포부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조각공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		2.33 0.61 0.61 0.44	인 〃 〃 〃

4-16 첨차 치목

4-16-1 첨차(초각 없음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	6.61 3.97 3.31 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 교두형첨차와 사절형첨차 등은 본 품에 준한다. ③ 초각이 없는 보아지, 운공, 대공, 동자주, 첨차형살미 등은 본 품에 준한다.

4-16-2 첨차(초각 있음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목조각공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	27.40 39.74 16.44 13.70 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 연화형첨차, 연화두형첨차, 운형첨차 등은 본 품에 준한다. ③ 초각이 있는 보아지, 운공, 대공, 동자주, 첨차형살미 등은 본 품에 준한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-17 포부재 치목(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조각공 조 공 인 부 계	(한식) (한식) (한식)		3.12 0.93 0.93 0.57	인 〃 〃 〃

바-21 포부재 치목(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조각공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		2.33 0.61 0.61 0.44	인 〃 〃 〃

4-17 살미 치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목조각공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	6.71 4.35 4.03 3.35 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 쇠서형살미, 앙서형살미, 익공형살미, 운형살미 등은 본 품에 준한다. ③ 초각이 없는 첨차형 살미의 품은 “4-9-5 첨차(초각 없음)” 품에 준한다. ④ 초각이 있는 첨차형 살미의 품은 “4-9-6 첨차(초각 있음)” 품에 준한다.

4-18 익공 치목

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목조각공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	15.24 11.45 9.14 7.62 1
[주] 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

4-19 기둥 치목(기계장비)

4-19-1 기둥(원주-8면제재 사용)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.61 0.97 0.81 1
[주] ① 본 품은 8면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 사개따내기, 홈파기(인방 등)를 포함한다.

4-19-2 기둥(원주-16면제재 사용)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.59 0.95 0.80 1
[주] ① 본 품은 16면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 사개따내기, 홈파기(인방 등)를 포함한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

4-19-3 기둥(원주-원형제재 사용)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.03 0.62 0.52 1
[주] ① 본 품은 원형제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 사개따내기, 홈파기(인방 등)를 포함한다.

4-19-4 기둥(각주)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2.00 1.20 1.00 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 사개따내기, 홈파기(인방 등)를 포함한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

4-20 보 치목(기계장비)

4-20-1 보(각형-초각 없음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.05 0.63 0.52 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 단면이 각형이고 보머리의 초각이 없을 때의 품이다.

4-20-2 보(각형-초각 있음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.93 1.16 0.97 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 단면이 각형이고 보머리의 초각이 있을 때의 품이다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

4-20-3 보(이형)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	3.22 1.93 1.61 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 단면이 이형이고 보머리의 초각이 있을 때의 품이다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

4-21 창방 치목

4-21-1 창방(초각뺄목 없음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.49 0.90 0.75 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 초각뺄목이 없는 창방을 치목 할 때의 품이다. ③ 모접기 3㎝를 기준으로 한 것이다.

4-21-2 창방(초각뺄목 있음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2.25 1.35 0.75 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 초각뺄목이 있는 창방을 치목 할 때의 품이다. ③ 모접기 3㎝를 기준으로 한 것이다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

4-22 도리 치목(기계장비)

4-22-1 굴도리-(8면제재 사용)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.01 0.61 0.51 1
[주] 본 품은 8면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다.

4-22-2 굴도리-(16면제재 사용)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.69 0.42 0.35 1
[주] 본 품은 16면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다.

4-22-3 굴도리-(원형제재 사용)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.45 0.27 0.23 1
[주] 본 품은 원형제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

4-22-4 납도리

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.73 0.44 0.36 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 멍에, 장선, 평방은 본 품에 준한다.

4-23 장여 치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.50 0.30 0.25 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 인방, 벽선, 문선은 본 품에 준한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

4-24 부연․목기연․평고대 치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.42 0.78 0.65 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 본 품은 후리기를 포함한다. ③ 평고대는 본 품을 준용한다. ④ 목기연은 본 품의 30%를 가산한다. ⑤ 박공널, 개판, 착고판은 본 품의 50%를 감산한다.

4-25 평(말굽)서까래 치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.12 0.67 0.56 1
[주] ① 본 품은 원목(原木)을 사용하여 치목한 것이다. [주] ② 본 품은 후리기를 포함한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

4-26 선자서까래 치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.51 0.31 0.26 1
[주] ① 본 품은 2면제재(制裁)를 사용하여 치목한 것이다. [주] ② 본 품은 후리기를 포함한다.

4-27 추녀 치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.74 0.44 0.37 1
[주] 본 품은 2면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다.

4-28 사래 치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.29 0.18 0.15 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)을 사용하여 치목한 것이다. [주] ② 갈모산방은 본 품에 준한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

4-29 주두 치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	3.24 1.95 1.62 1
[주] 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다.

4-30 소로 치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	3.62 2.18 1.81 1
[주] 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

4-31 첨차 치목(기계장비)

4-31-1 첨차(초각 없음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	2.50 1.50 1.25 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 교두형첨차와 사절형첨차 등은 본 품에 준한다. ③ 초각이 없는 보아지, 운공, 대공, 동자주, 첨차형살미 등은 본 품에 준한다.

4-31-2 첨차(초각 있음)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목조각공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	5.60 4.64 3.36 2.80 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 연화형첨차, 연화두형첨차, 운형첨차 등은 본 품에 준한다. ③ 초각이 있는 보아지, 운공, 대공, 동자주, 첨차형살미 등은 본 품에 준한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

4-32 살미 치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목조각공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	2.56 1.14 1.54 1.28 1
[주] ① 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다. ② 쇠서형살미, 앙서형살미, 익공형살미, 운형살미 등은 본 품에 준한다. ③ 초각이 없는 첨차형살미의 품은 “4-13-3 첨차(초각 없음)” 품에 준한다. ④ 초각이 있는 첨차형살미의 품은 “4-13-4 첨차(초각 있음)” 품에 준한다.

4-33 익공 치목(기계장비)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목조각공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	8.43 5.64 5.06 4.21 1
[주] 본 품은 4면제재(製材)를 사용하여 치목한 것이다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-10 축부재 조립(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 드잡이공 인 부 소 계	(한식) (한식) (한식)		0.36 0.11 0.28 0.33	인 〃 〃 〃

4-34 축부재 조립

4-34-1 주심포

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.88 0.53 0.35 0.64 1

4-34-2 다포

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.42 0.25 0.17 0.62 1

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-14 축부재 조립(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 드잡이공 인 부 소 계	(한식) (한식) (한식)		0.29 0.08 0.24 0.28	인 〃 〃 〃

4-34 축부재 조립

4-34-3 도리

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.82 0.49 0.33 0.29 1

4-34-4 익공

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.81 0.48 0.33 0.41 1

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-11 평연재 조립(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		0.78 0.39 0.39	인 〃 〃

4-35 평연부재 조립

4-35-1 주심포

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.31 0.79 0.53 1

4-35-2 다포

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.00 0.60 0.40 1

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-15 평연재 조립(포없는 건물)

(100재당)

명칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		0.63 0.32 0.32	인 〃 〃

4-35 평연부재 조립

4-35-3 도리

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.36 0.82 0.55 1

4-35-4 익공

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.78 0.71 0.47 1

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-12 선연재 조립(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		0.91 0.45 0.45	인 〃 〃

4-36 선연부재 조립

4-36-1 주심포

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.40 0.24 0.16 1.40 1

4-36-2 다포

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.48 0.29 0.20 0.47 1

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-16 선연재 조립(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		0.73 0.36 0.36	인 〃 〃

4-36 선연부재 조립

4-36-3 도리

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.79 0.47 0.32 0.82 1

4-36-4 익공

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 인력운반공 공구손료	인력품의 5%	인인인인식	0.36 0.22 0.15 1.10 1

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-9 포부재 조립(포있는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		1.03 0.48 0.48	인 〃 〃

4-37 포부재 조립

4-37-1 주심포

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.73 0.44 0.29 1

4-37-2 다포

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.50 0.31 0.20 1

공종

구분

당초

개정

비고

조정

바-13 포부재 조립(포없는 건물)

(100재당)

명 칭	품 종	규격및용량	수 량	단 위	비 고
목 공 조 공 인 부 소 계	(한식) (한식)		0.75 0.37 0.37	인 〃 〃

4-37 포부재 조립

4-37-3 익공

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.88 0.53 0.35 1