2011년 적용

문화재수리 표준품셈 개정결과

- 제5장 지붕공사 -

2011. 3

문화재청

공종

구분

당초

개정

비고

제5장

지붕공사

조정

사. 기와공사

사-0 품적용 일반사항

∘처마높이 3.6m이상일 때는 본품의 조역품을 15% 가산하고 6.0m 이상일 때는 30% 가산함.

∘지붕구배 60% 이상일 때는 본품의 와공, 조공을 각각 30% 가산함.

∘일주문, 일각문 등 소규모기와공사는 사모정, 팔각정의 품셈에 준할 수 있다.

∘보토 및 기와 소운반품(지붕위)은 본표에 포함됨.

∘비빔공임은 포함

∘본표는 막새 사용때임.

∘기와의 규격호칭 및 ㎡당 매수는 부표와 같음.

∘기와물림은 3겹으로 한 것임.

∘기와 파손율 5%는 별도 가산할 것.

∘마루기와 쌓기 수량은 착고 부고 포함된 것임.

∘양성바르기일때는 마루기와 쌓기를 0.5배로 함.

∘마루기와 쌓기의 처마높이 6m 이상일 때는 인부 0.2인을 별도 가산함.

∘마루기와 잇기에 착고부고 2겹 잇기는 보토를 0.09㎥ 인부0.18인, 착고만 할 때는 보토를 0.05㎥, 인부 0.10을 가산한다.

∘운반매수는 6ton

소와 2,300매

중와 2,000매

대와 1,500매

제5장 지붕공사

5-0적용기준

∘처마높이 3.6m이상일 때는 보통인부 품을 15% 가산하고 6.0m 이상일 때는 30% 가산한다.

- 와구토, 용마름엮기, 이엉엮기 항목은 적용하지 않는다.

∘지붕구배 60% 이상일 때는 본 품의 한식와공, 한식와공조공 품을 각각 30% 가산한다.

- 와구토, 초가공사 항목은 적용하지 않는다.

∘일주문, 일각문 등 소규모기와공사는 기와이기(사모정 등)의 품셈에 준할 수 있다.

∘생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당  보통인부 0.09인을 가산한다.

∘비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다.

∘기와이기, 담장기와이기, 와구토바르기가 끝난 후 지붕위 물청소를 할 경우 물청소품은 별도 계상한다.

∘편수산정기준은 다음과 같다.

-기와이기 : 지붕면적 30m2당 1인

-기와해체 : 지붕면적 100m3당 1인(철거 시는 적용하지 않음)

∘수량산출기준은 다음과 같다.

- 산자엮기

구분		단위	산출식	비고
맞배		m2	(a×[eqn: l _{1}])×2면
우진각		m2	{(a+a')×[eqn: l _{1}]×1/2}×2면+(b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면
팔작		m2	(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면
사모정 등		m2	(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면
재료 (m2당)	산자	m3	0.04
	새끼	타	0.07

ㅇ검토중

ㅇ검토중

공종

구분

당초

개정

비고

- 적심설치

구분	단위	산출식	비고
맞배	m3	(a×[eqn: l _{1}])×2면×t
우진각	m3	[(a+a')×[eqn: l _{1}]×1/2}×2면+ (b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×2면]×t
팔작	m3	[(c×[eqn: l _{1}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]×1/2)×4면]×t
사모정 등	m3	[(a×[eqn: l _{1}]×1/2)×4면]×t

- 지붕생석회다짐

구분		단위	산출식	비고
맞배		m3	(a×[eqn: l _{1}]or[eqn: l_{ 2}])×2면×t
우진각		m3	{(a+a')×[eqn: l _{1}]or[eqn: l_{ 2}]×1/2}×2면+(b×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]or[eqn: l_{ 2} ^{ '}]×1/2)×2면×t
팔작		m3	(c×[eqn: l _{1}]or[eqn: l_{ 2}])×2면+(d×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]or[eqn: l_{ 2} ^{ '}])×2면+(e×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]or[eqn: l_{ 2} ^{ '}]×1/2)×4면+(f×[eqn: l_{ 1} ^{ '}]or[eqn: l_{ 2} ^{ '}]×1/2)×4면×t
사모정 등		m3	(a×[eqn: l_{ 2}]×1/2)×4면×t
재료 (m3당)	생석회	㎏	128.0
	마사토	m3	1.1

공종

구분

당초

개정

비고

- 마루기와이기

구분			단위	산출식		비고
맞배			m	용마루+내림마루
우진각			m	용마루+추녀마루
팔작			m	용마루+내림마루+추녀마루
사모정 등			m	용마루+추녀마루
재료 (m당)	3단	암키와	매	대와	9.16
				중와	9.92
				소와	10.82
		수키와	매	대와	9.09
				중와	9.99
				소와	11.11
	5단	암키와	매	대와	12.82
				중와	13.89
				소와	15.15
		수키와	매	대와	9.09
				중와	9.99
				소와	11.11
	7단	암키와	매	대와	17.95
				중와	19.44
				소와	21.21
		수키와	매	대와	9.09
				중와	9.99
				소와	11.11
	9단	암키와	매	대와	23.07
				중와	25.00
				소와	29.69
		수키와	매	대와	9.09
				중와	9.99
				소와	11.11

공종

구분

당초

개정

비고

주1. 맞 배	a	: 너새기와끝 사이의 직선 길이
	[eqn: l]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 막새기와 끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 2}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이

주2. 우진각	a	: 정면 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 길이
	a'	: 용마루와 추녀마루 중심선의 교차점 사이의 길이
	b	: 측면 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 길이
	[eqn: l]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 막새기와 끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 2}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
	[eqn: l ^{ '}]	: 횡단면도에서 십자도리 중심선과 막새기와 끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 1} ^{ '}]	: 횡단면도에서 십자도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 2} ^{ '}]	: 횡단면도에서 십자도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이

공종

구분

당초

개정

비고

주3. 팔 작	c	: 정면 내림마루 중심선 사이의 직선 길이
	d	: 측면 내림마루와 추녀마루 중심선의 교차점 사이의 직선 길이
	e	: 정면 내림마루 중심선과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	f	: 측면 내림마루 중심선과 추녀마루 중심선의 교차점과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	[eqn: l]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 막새기와끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 부연(서까래)끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 2}]	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	[eqn: l ^{ '}]	: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 막새기와끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 1} ^{ '}]	: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 부연(서까래)끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 2} ^{ '}]	: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이

주4. 사모정 등	a	: 추녀(사래) 마구리 중심선 사이의 직선 길이
	[eqn: l]	: 지붕중심(추녀교차점)에서 막새기와끝까지의 직선 길이
	[eqn: l _{1}]	: 지붕중심(추녀교차점)에서 서까래(부연)끝까지의 직선 길이
	[eqn: l_{ 2}]	: 지붕중심(추녀교차점)에서 서까래끝까지의 직선 길이

공종

구분

당초

개정

비고

조정

차-1 기와해체처마높이3m이하 지붕면

(m2당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
기와공 조공 인부 계			0.05 0.05 0.26	인인인

5-1 기와해체

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.02 0.03 0.12 1
[주] ① 본 품은 해체재를 재사용 할 때를 기준 으로 한다. ② 마루기와 해체품이 포함되어 있다. ③ 소운반품이 포함되어 있다. ④ 생석회다짐, 보토, 적심, 산자 해체품은 별도 계상한다. ⑤ 용두, 취두, 치미, 잡상, 절병통 등의 해체품은 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

5-2 기와해체(기계장비)

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 기계장비 공구손료	인력품의 3%	인 인 인 hr 식	0.02 0.02 0.03 0.02 1
[주] ① 해체된 기와를 기계장비를 사용하여 지붕위에서 별도의 장소로 운반할 때의 품이다. ② 본 품은 해체재를 재사용 할 때를 기준 으로 한다. ③ 마루기와 해체품이 포함되어 있다. ④ 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회다짐, 보토, 적심, 산자 해체품은 별도 계상한다. ⑥ 용두, 취두, 치미, 잡상, 절병통 해체품은 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

차-1 기와해체처마높이3m이하 지붕면

(m2당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
기와공 조공 인부 계			0.05 0.05 0.26	인인인

5-3 지붕해체(생석회다짐, 보토, 적심, 산자)

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.02 0.02 0.06 1
[주] ① 소운반품이 포함되어 있다. ② 잡재료(마대 등)는 인력품의 5%이내에서 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

사-12 산자엮기

(m2당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
죽재 못 외새끼 목공 조공 인부 계	피죽		6 0.06 0.07 0.015 0.0037 0.05	재 ㎏ 타 인 인 인

5-4 산자엮기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
산자 외새끼 한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	m3 타 인 인 인 식	0.04 0.07 0.02 0.02 0.07 1
[주] 소운반품이 포함되어 있다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

5-5 적심설치

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.06 0.10 0.08 1
[주] ① 소운반품이 포함되어 있다. [주] ② 고정용 철물은 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

나-2 생석회다짐(기초공사)

(m3당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
생석회 백토 인부 공구손료 계	품의 2%		128 1.10 1.80 1	㎏ m3 인 식
[주] ① 처마높이 3.6ｍ 이상일 때는 품의 15%를 가산하고 처마높이 6ｍ 이상일 때는 품의 30%를 가산한다. ② 지붕구배 60% 이상일 때는 본 품의 30%를 가산한다.

5-6 생석회다짐(지붕)

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ m3 인 인 인 식	128 1.1 0.06 0.06 0.40 1
[주] 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

5-7 마루기와이기(3단)

(m당)

구분

규격

단위

수량

비고

암키와

수키와

보토

한식와공

한식와공조공

보통인부

공구손료

중와

대와

중와

대와

인력품의 3%

매

매

매

매

m3

인

인

인

식

9.92

9.16

9.99

9.09

0.05

0.04

0.10

0.19

1

[주] ① 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

② 알매흙 및 홍두깨흙의 기준은 다음과 같다.

(m3당)
명칭	규격	단위	수량		비고
진흙 생석회 마사토		m3 ㎏ m3		0.9 78 0.3

③ 처마높이 6m 이상일 때는 보통인부 0.2인을 별도 가산한다.

④ 부고이기 시에는 1m당 보토를 0.04㎥, 수키와 66%, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다.

⑤ 풍잠바르기 재료량은 ㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다.

⑥ 기계장비를 사용하여 기와운반 시 m당 보통인부 0.03인을 감산한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

사-5 마루기와 (중와B) 5단 (착고․부고)

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
암기와 숫기와 와공 조공 계			13.89 16.67 0.05 0.12	매매인인

사-6 마루기와 쌓기 (대와) 5단 (착고․부고)

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
암기와 숫기와 와공 조공 계			12.82 15.15 0.045 0.12	매매인인

5-8 마루기와이기(5단)

(m당)

구분

규격

단위

수량

비고

암키와

수키와

보토

한식와공

한식와공조공

보통인부

공구손료

중와

대와

중와

대와

인력품의 3%

매

매

매

매

m3

인

인

인

식

13.89

12.82

9.99

9.09

0.05

0.04

0.15

0.25

1

[주] ① 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

② 알매흙 및 홍두깨흙의 기준은 다음과 같다.

(m3당)
명칭	규격	단위	수량	비고
진흙 생석회 마사토		m3 ㎏ m3	0.9 78 0.3

③ 처마높이 6m 이상일 때는 보통인부 0.2인을 별도 가산한다.

④ 부고이기 시에는 1m당 보토를 0.04㎥, 수키와 66%, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다.

⑤ 풍잠바르기 재료량은 ㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다.

⑥ 기계장비를 사용하여 기와운반 시 m당 보통인부 0.03인을 감산한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

사-7 마루기와 쌓기 (중와B) 7단

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
암기와 숫기와 와공 조공 계			19.44 16.67 0.07 0.21	매매인인

사-8 마루기와 쌓기 (대와) 7단

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
암기와 숫기와 와공 조공 계			17.95 15.15 0.07 0.21	매매인인

5-9 마루기와이기(7단)

(m당)

구분

규격

단위

수량

비고

암키와

수키와

보토

한식와공

한식와공조공

보통인부

공구손료

중와

대와

중와

대와

인력품의 3%

매

매

매

매

m3

인

인

인

식

19.44

17.95

9.99

9.09

0.05

0.06

0.17

0.32

1

[주] ① 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

② 알매흙 및 홍두깨흙의 기준은 다음과 같다.

(m3당)
명칭	규격	단위	수량	비고
진흙 생석회 마사토		m3 ㎏ m3	0.9 78 0.3

③ 처마높이 6m 이상일 때는 보통인부 0.2인을 별도 가산한다.

④ 부고이기 시에는 1m당 보토를 0.04㎥, 수키와 66%, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다.

⑤ 풍잠바르기 재료량은 ㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다.

⑥ 기계장비를 사용하여 기와운반 시 m당 보통인부 0.03인을 감산한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

사-9 마루기와 쌓기 (중와B) 9단

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
암기와 숫기와 와공 조공 계			25.0 16.67 0.08 0.24	매매인인

사-10 마루기와 쌓기 (대와) 9단

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
암기와 숫기와 와공 조공 계			23.07 15.15 0.08 0.24	매매인인

5-10 마루기와이기(9단)

(m당)

구분

규격

단위

수량

비고

암키와

수키와

보토

한식와공

한식와공조공

보통인부

공구손료

중와

대와

중와

대와

인력품의 3%

매

매

매

매

m3

인

인

인

식

25.00

23.07

9.99

9.09

0.05

0.07

0.20

0.38

1

[주] ① 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

② 알매흙 및 홍두깨흙의 기준은 다음과 같다.

(m3당)
명칭	규격	단위	수량	비고
진흙 생석회 마사토		m3 ㎏ m3	0.9 78 0.3

③ 처마높이 6m 이상일 때는 보통인부 0.2인을 별도 가산한다.

④ 부고이기 시에는 1m당 보토를 0.04㎥, 수키와 66%, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다.

⑤ 풍잠바르기 재료량은 ㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다.

⑥ 9단 이상 시에는 2단당 한식와공, 한식와공조공, 보통인부품을 25% 별도 가산한다.

⑦ 기계장비를 사용하여 기와운반 시 m당 보통인부 0.03인을 감산한다.

공종

구분

당초

개정

비고

사-13 담장기와 잇기

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
숫기와 암기와 생석회 몰탈 진흙 와공 조공 인부 계	(소와) (소와) 40㎏ 생석회	1 : 3	19.6 24.8 7.6 0.008 0.13 0.1 0.13 0.2	매 매 ㎏ m3 m3 인 인 인	숫기와 한장 쌓기

5-11 담장기와이기

(m당)

구분

규격

단위

수량

비고

숫기와

암기와

생석회

강회몰탈

진흙

한식와공

한식와공조공

보통인부

공구손료

1 : 3

인력품의 3%

매

매

㎏

m3

m3

인

인

인

식

19.6

24.8

7.6

0.008

0.13

0.07

0.07

0.13

1

[주] ① 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

② 알매흙 및 홍두깨흙의 기준은 다음과 같다.

(m3당)
구분	규격	단위	수량	비고
진흙 생석회 마사토		m3 ㎏ m3	0.9 78 0.3

③ 와구토품은 포함되어 있지 않다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

사-14 와구토(생석회:백시멘트:모래=1:0.2:1.5)

(m3당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
생석회 백시멘트 모래 비빔공 계	인부		550 110 0.59 1.5	㎏ ㎏ m3 인

5-12 와구토바르기

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 백시멘트 모래 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎏ m3 인 인 인 식	550 110 0.59 5.04 3.09 3.12 1
[주] 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

사-19 이엉만들기

(m2당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
볏단 특수인부 계			4 0.1	단인

5-13 이엉엮기

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
볏단 특별인부 공구손료	인력품의 2%	단인식	4 0.01 1

공종

구분

당초

개정

비고

신설

5-14 용마름엮기

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
볏단 새끼 특별인부 공구손료	인력품의 2%	단타인식	12 0.2 0.06 1

공종

구분

당초

개정

비고

조정

사-17 초가지붕 용마루 잇기

(m당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
볏단 새끼 특수인부 계			12 0.02 0.5	단타인

5-15 용마름이기

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
특별인부 공구손료	인력품의 2%	인식	0.02 1
[주] 용마름엮기 품은 포함되어 있지 않다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

사-18 초가집 새끼엮기

(m2당)

명 칭	품종	규격및용량	수량	단위	비고
새끼 인부 계			0.02 0.01	타인

5-16 고사새끼엮기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
새끼 특별인부 공구손료	인력품의 2%	타인식	0.02 0.02 1