2011년 적용

문화재수리 표준품셈 개정결과

- 제6장 전돌공사 -

2011. 3

문화재청

공종

구분

당초

개정

비고

제6장

전돌공사

조정

마. 전돌공사

제6장 전돌공사

6-0 적용기준

∘수량산출기준은 다음과 같다.

항목	단위	산출식	비고
전돌해체	m2	해체하는벽체면적	1면
전돌깔기	m2	바닥면적
전돌쌓기	m2	벽체면적	1면
다듬기(이물질제거)	100매	다듬기 전돌수량
줄눈설치	m2	벽체면적	1면

공종

구분

당초

개정

비고

제6장

전돌공사

신설

6-1 전돌해체

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	인인식	0.07 0.04 1
[주] ① 본 품은 해체재를 재사용 할 때를 기준 으로 한다. ② 본 품은 벽체를 해체 할 때를 기준으로 한다. ③ 해체재를 재사용하기 위하여 다듬기(이물질제거)를 할 경우 “6-2 다듬기(이물질제거)” 에 따라 별도 계상한다. ④ 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

6-2 다듬기(이물질제거)

(100매당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	인인식	0.29 0.22 1
[주] 본 품은 해체재를 재사용 목적으로 다듬기 (이물질제거) 할 때의 품이다.

공종

구분

현행

개정

비고

조정

마-1 바닥 전돌깔기(건깔기)

(m2당)

명칭품종	규격및용량	수량	단위	비고
전 돌 모 래 전돌공(벽돌공) 인 부 계	21×21×6(cm)	22 0.033 0.12 0.04	매 m3 인 인

6-3 전돌깔기

6-3-1 건식 240×240×50㎜

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 모래 한식미장공 한식미장조공 보통인부 공구손료	240×240×50㎜ 두께 30㎜ 인력품의 3%	매 m3 인 인 인 식	18.08 0.033 0.07 0.07 0.03 1
[주] ① 기둥, 모서리 등에 맞게 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ② 소운반품이 포함되어 있다. ③ 공구손료는 인력품의 5%로 계상한다.

6-3-2 건식 300×300×50㎜

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 모래 한식미장공 한식미장조공 보통인부 공구손료	300×300×50㎜ 두께 30㎜ 인력품의 3%	매 m3 인 인 인 식	11.46 0.033 0.06 0.04 0.04 1
[주] ① 기둥, 모서리 등에 맞게 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ② 소운반품이 포함되어 있다. ③ 공구손료는 인력품의 5%로 계상한다.

공종

구분

현행

개정

비고

조정

마-2 바닥 전돌깔기(찰깔기)

(m2당)

명칭품종	규격및용량	수량	단위	비고
전 돌 시멘트 모 래 전돌공(벽돌공) 인 부 계		22 17.48 0.033 0.12 0.04	매 ㎏ m3 인 인

∘전돌 소운반품 포함되어 있음.

∘줄눈 가로 세로 10㎜, 깔기몰탈두께 30㎜ 기준으    로 하고 몰탈 포함.

∘전돌 다듬기 품 포함 되었음.

6-3-3 습식 225×225×45㎜-‘+’자 깔기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장조공 보통인부 공구손료	225×225×45㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ m3 인 인 인 식	20.60 17.48 0.033 0.08 0.09 0.07 1
[주] ① 줄눈간격 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 기둥, 모서리 등에 맞게 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 공구손료는 인력품의 5%로 계상한다.

6-3-4 습식 240×240×50㎜-‘+’자 깔기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장조공보통인부 공구손료	240×240×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ m3 인 인 인 식	18.08 17.48 0.033 0.13 0.05 0.02 1
[주] ① 줄눈간격 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 기둥, 모서리 등에 맞게 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 공구손료는 인력품의 5%로 계상한다.

공종

구분

현행

개정

비고

조정

6-3-5 습식 240×240×50㎜-‘×’자 깔기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장조공보통인부 공구손료	240×240×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ m3 인 인 인 식	18.08 17.48 0.033 0.30 0.13 0.03 1
[주] ① 줄눈간격 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 기둥, 모서리 등에 맞게 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 공구손료는 인력품의 5%로 계상한다.

6-3-6 습식 300×300×50㎜-‘+’자 깔기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장조공보통인부 공구손료	300×300×50㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ m3 인 인 인 식	11.46 17.48 0.033 0.14 0.10 0.02 1
[주] ① 줄눈간격 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 기둥, 모서리 등에 맞게 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 공구손료는 인력품의 5%로 계상한다.

공종

구분

현행

개정

비고

신설

6-4 전돌쌓기

6-4-1 전돌쌓기-건식

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 백시멘트 모래	190×90×57㎜	매	92 0.47 0.2 0.002
한식미장공 한식미장조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.26 0.16 0.11 1
[주] ① 소운반품이 포함되어 있다. ② 속채움은 별도 계상한다. ③ 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다.

공종

구분

현행

개정

비고

신설

6-4-2 습식 230×110×60㎜

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌	230×110×60㎜	매	74.64
생석회 모래 한식미장공 한식미장조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	kg m3 인 인 인 식	127.5 0.275 0.22 0.12 0.08 1
[주] ① 줄눈간격 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 속채움은 별도 계상한다. ④ 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다.

6-4-3 습식 190×90×57㎜

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌	190×90×57㎜	매	83.33
생석회 모래 한식미장공 한식미장조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	kg m3 인 인 인 식	127.5 0.275 0.15 0.08 0.07 1
[주] ① 줄눈간격 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 속채움은 별도 계상한다. ④ 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다.

공종

구분

현행

개정

비고

신설

6-4-4 습식 250×90×41㎜

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌	250×90×41㎜	매	81.12
생석회 모래 한식미장공 한식미장조공 공구손료	인력품의 3%	kg m3 인 인 식	127.5 0.275 0.43 0.18 1
[주] ① 줄눈간격 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 속채움은 별도 계상한다. ④ 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

6-5 줄눈설치

6-5-1 전돌벽

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 한식미장조공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	인인인식	0.12 0.13 0.09 1
[주] ① 본 품은 전돌벽에 줄눈설치 할 때의 품이다. ② 바름두께는 10～30㎜를 기준으로 한다. ③ 나비는 20～30㎜를 기준으로 한다. ④ 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 재료량은 강회몰탈(1:1)을 기준으로 산출한다. ⑥ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100 ㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

6-5-2 사괴석벽

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 한식미장조공 보통인부 공구손료	인력품의 2%	인인인식	0.14 0.13 0.10 1
[주] ① 본 품은 사괴석벽에 줄눈설치 할 때의 품이다. ② 바름두께는 10～30㎜를 기준으로 한다. ③ 나비는 20㎜를 기준으로 한다. ④ 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 재료량은 강회몰탈(1:1)을 기준으로 산출 한다. ⑥ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100 ㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.