2011년 적용

문화재수리 표준품셈 개정결과

- 제8장 창호공사 -

2011. 3

문화재청

공종

구분

당초

개정

비고

제8장

창호공사

신설

제8장 창호공사

∘수량산출기준은 다음과 같다.

항목	단위	산출식	비고
창호떼내기, 창호설치	짝당	창호의 낱개수량
창호제작	짝당	창호의 낱개수량	목재수량표시

∘창호는 짝당으로 수량을 산출하며, 창호규격과 목재수량을 명시한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

8-1 창호떼내기

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 공구손료	인력품의 3%	인식	0.06 1
[주] ① 본 품은 재설치가 가능하도록 창호를 떼어내는 품이다. [주] ② 본 품은 여닫이, 미서기 등 일반적인 창호를 기준으로 한 것이다. [주] ③ 창호 규격은 가로 650～730㎜, 세로 2,500～2,885㎜, 두께 55㎜를 기준으로 한 것이다. [주] ④ 창호떼내기를 위한 철물해체품이 포함되어 있다. [주] ⑤ 소운반품이 포함되어 있다. [주] ⑥ 보양 재료 및 품은 “2-5 보양”에 따라 별도 계상한다. [주] ⑦ 창호떼내기가 특수한 경우에는 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

8-2 창호설치

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인식	0.22 0.17 1
[주] ① 본 품은 여닫이, 미서기 등 일반적인 창호를 기준으로 한 것이다. [주] ② 창호 규격은 창(가로 450～900㎜, 세로 510～1,410㎜, 두께 45㎜), 문(가로 450～825㎜, 세로 1,080～3,100㎜, 두께 45㎜)을 기준으로 한 것이다. [주] ③ 창호설치를 위한 철물설치품이 포함되어 있으며, 철물제작은 별도 계상한다. [주] ④ 소운반품이 포함되어 있다. [주] ⑤ 창호설치가 특수한 경우에는 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

8-3 세(띠)살창호 제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 m3 식	3.10 0.020 1
[주] ① 창호 규격은 가로 600㎜, 세로 1,470㎜, 두께 43㎜를 기준으로 한다. ② 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립이 포함되어 있다. ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

8-4 격자살창호 제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 m3 식	3.32 0.026 1
[주] ① 창호 규격은 가로 210～870㎜, 세로 1,200～2,730㎜, 두께 30～52㎜를 기준으로 한다. ② 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립이 포함되어 있다. ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

8-5 솟을살창호 제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 m3 식	4.95 0.062 1
[주] ① 창호 규격은 가로 786㎜, 세로 2,291㎜, 두께 65㎜를 기준으로 한다. ② 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립이 포함되어 있다. [주] ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

8-6 아자⋅완자살창호 제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 m3 식	2.75 0.014 1
[주] ① 창호 규격은 가로 605～760㎜, 세로 1,272～1,800㎜, 두께 36～50㎜를 기준으로 한다. ② 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립이 포함되어 있다. [주] ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

8-7 불발기창호 제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 m3 식	4.21 0.022 1
[주] ① 창호 규격은 가로 600㎜, 세로 1,800㎜, 두께 54㎜를 기준으로 한다. ② 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립이 포함되어 있다. [주] ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

8-8 판문 제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 m3 식	4.34 0.048 1
[주] ① 창호 규격은 가로 755～775㎜, 세로 1,820～1,920㎜, 두께 40～45㎜를 기준으로 한다. ② 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립이 포함되어 있다. [주] ③ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감 할 수 있다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

8-9 대문 제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 m3 식	5.83 0.278 1000
[주] ① 대문 규격은 가로 772～930㎜, 세로 1,153～1,910㎜, 두께 33～50㎜를 기준으로 한다. [주] ② 대문제작 및 설치품이 포함되어 있다. [주] ③ 대문설치를 위한 철물설치품이 포함되어 있으며, 철물제작은 별도 계상한다. [주] ④ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감 할 수 있다.