2011년 적용

문화재수리 표준품셈 개정결과

- 제9장 온돌공사 -

2011. 3

문화재청

공종

구분

당초

개정

비고

제9장

온돌공사

신설

제9장 온돌공사

9-0 적용기준

∘수량산출기준은 다음과 같다.

항목	단위	산출식	비고
아궁이설치	개소	아궁이수
굴뚝설치	개소	굴뚝수

공종

구분

당초

개정

비고

신설

9-1 아궁이 설치

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
이맛돌 붓돌 진흙 한식미장공한식미장조공 보통인부		m3 m3 m3 인 인 인	0.05 0.08 0.09 0.24 0.15 0.11
[주] ① 함실아궁이를 설치할 때의 품이다. [주] ② 아궁이의 규격은 너비 400～450㎜, 높이 400～450㎜를 기준으로 한 것이다. [주] ③ 소운반품이 포함되어 있다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

9-2 굴뚝 설치

9-2-1 전축굴뚝

(개소당)

구분

규격

단위

수량

비고

암키와

수키와

암막새

수막새

망와

연가

전돌(건식)

전돌(습식)

모래

생석회

한식미장공

한식미장조공

한식와공

한식와공조공

보통인부

소와

소와

소와

소와

소와

340×340×500㎜

190×90×57㎜

190×90×57㎜

매

매

매

매

매

매

매

매

㎥

㎏

인

인

인

인

인

91

35

27

27

4

2

221.1

353.07

0.64

585.23

7.50

4.28

1.05

1.00

0.94

[주] ① 전축굴뚝을 설치 할 때의 품이다.

[주] ② 굴뚝의 규격은 1,000×775×2,780㎜를 기준으로

한 것이다.

[주] ③ 건식쌓기는 높이 600㎜내외, 습식쌓기는 높이 1,425㎜내외를 기준으로 한 것이다.

[주] ④ 마루기와이기는 2단착고이기를 기준으로 한다.

[주] ⑤ 연가설치품이 포함되어 있다.

[주] ⑥ 소운반품이 포함되어 있다.

[주] ⑦ 줄눈설치는 별도 계상한다.

⑧ 알매흙 및 홍두깨흙의 기준은 다음과 같다.

(m3당)
명칭	단위	수량	비고
진흙 생석회 마사토	m3 ㎏ m3	0.9 78 0.3

공종

구분

당초

개정

비고

신설

9-2-2 오지굴뚝

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
오지관(토관) 전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장조공 보통인부	∅180 × 1,100㎜ 190×90×57㎜	개 매 ㎏ m3 인 인 인	1 41 30.35 0.08 0.21 0.53 0.12
[주] ① 오지굴뚝을 설치 할 때의 품이다. [주] ② 굴뚝의 규격은 430×320×500㎜를 기준으로 한 것이 다. [[주 ③ 소운반품이 포함되어 있다.

9-2-3 와편굴뚝

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 연가 생석회 모래 한식미장공 한식미장조공 보통인부	중와 210×210×210㎜	매 매 ㎏ m3 인 인 인	40 4 130.1 0.33 0.48 0.40 0.11
[주] ① 와편굴뚝을 설치 할 때의 품이다. [주] ② 굴뚝의 규격은 600×600×820㎜를 기준으로 한 것이다. [주] ③ 소운반품이 포함되어 있다. [주] ④ 연가설치품이 포함되어 있다.