	2010년도 문화재위원회
제12차 건축문화재분과위원회 회의록

▣ 회의일시 : 2010. 11. 03(목), 14:00 ～ 18:00

▣ 장     소 : 의성 생송리 마애보살좌상 현장

▣ 출석위원 : 박언곤, 이상필, 정명섭, 최성은, 윤홍로, 고영훈, 김창숙(효탄)(이상 7명)

▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문  화   재  위  원  회

목 차
【심의사항】
1	의성 생송리 마애보살좌상 주변 낙동강 살리기 사업(32공구)	공개

【심의사항】

안건번호 건축분과 2010-12-01

1. 의성 생송리 마애보살좌상 주변 낙동강 살리기 사업(32공구)

가. 제안사항

경북 의성군 소재 가지정 문화재 「의성 생송리 마애보살좌상」주변에 낙동강 살리기 사업(32공구)을 추진하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 가지정 문화재「의성 생송리 마애보살좌상」주변에 낙동강 살리기 사업(32공구)을 추진하고자 하는 사항임.

※ 문화재위원회 제10차 매장문화재분과 심의결과(2010.10.29)

- 효율적인 보존대책 수립을 위해 우선 문화재 가지정을 권고함.

- 더 이상의 훼손이 되지 않도록 보존처리를 조속히 실시함.

- 대상지역 및 주변지역을 시굴조사토록 함.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 부산지방국토관리청장

(2) 대상문화재 : 의성 생송리 마애보살좌상

ㅇ 소 재 지 : 경북 의성군 단밀면 생송리 산173-1

ㅇ 가지정일 : 2010. 10. 29

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 경북 구미시 도계면 ~ 경북 상주시 낙동면

- 문화재와의 이격거리 : 통합관리센터 홍보전시관(53.4m), 관리제어실(34.0m),

소수력발전소(53.4m), 가동보(80.5m)

ㅇ 사업내용 : 낙동강 살리기 사업 32공구

- 낙단보 공사

․ 다기능보(L=286m, H=11.5m) : 가동보(L=142m), 고정보(L=144m), 공도교(L=374m)

․ 수문 : 40m(B)×11.5m(H)×3EA 1개소

․ 소수력발전소 : 1,500kw×2기

- 자연형 하천정비 : L=8,030m, V=16,100,000㎥

․ 준설공사 16,170,000㎥

- 시설물보강

․ 기존 교량 보호(보강)공사 2개소(낙단교, 낙단대교)

․ 낙정양수장(신설), 생송양수장(철거)

- 생태공원 : 4개소, 2,471,000㎡

- 호안공사 : 제방 및 고수부지 보호

․ 저수호안 173,514㎡, 하상보호 1,713㎡

- 옹벽공사 : 우안 L=111m, 좌안 L=368m

- 어도공사 : 자연형 + 아이스하버식 L=644m

- 통합관리센터

․ 홍보전시관 : 건축면적 300㎡, 연면적 620㎡, 2층, 높이 18m, 철근콘크리트조, 철골조

․ 전력제어실 : 건축면적 310㎡, 연면적 640㎡, 2층, 높이 14m, 철근콘크리트조

라.  의성 생송리 마애보살좌상 관련 진행사항

ㅇ 2010.10. 6 : 낙동강살리기사업 32공구 통합관리센터 부지조성 공사 중 발견

ㅇ 2010.10. 8 : 현지조사(의성군, 경상북도문화재연구원)

ㅇ 2010.10.11 : 발견신고 제출(의성군 → 문화재청)

ㅇ 2010.10.13 : 현지조사(문화재청)

- 불교조각 전문가 문화재위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ(문화재청 전문위원)

ㅇ 2010.10.25 : 현지조사(문화재청)

- 매장분과 문화재위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ

ㅇ 2010.10.29 : 문화재위원회 매장문화재분과 심의

ㅇ 2010.10.29 : 의성 생송리 마애보살좌상 중요문화재 가지정

ㅇ 2010.11. 2 : 문화재보존 영향검토(의성군)

마.  의성군 영향검토 결과

ㅇ 일시 / 자문위원 : 2010.11.2 / ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ

ㅇ 영향검토 결과 : 영향 있음.

- 낙동강 살리기 사업(32공구)은 마애보살좌상 보존에 영향을 미치는 것으로 사료됨.

바. 검토의견

ㅇ 통합관리센터

- 전력제어실

․ 기능상 보와 인접하여 설치하되, 보 하부쪽으로 설치

․ 전력제어실으로의 진입은 하류쪽에서 진입하도록 함.

- 홍보전시관

․ 마애불과 최대한 이격하고, 경관과 조화될 수 있도록 대지를 낮추어 조성하되, 마애불 전면은 보행공간으로 적절히 조성함.

․ 마애불을 적극적으로 홍보할 수 있도록 영상물 제작

ㅇ 마애불 주변정비

- 전면은 최대한 이격하여 공간을 확보하고, 친환경적으로 정비

- 후면의 도로쪽은 경관에 맞는 조산을 조성하고, 좌우 법면은 경사를 완만히 처리하여 조산과 연계하여 정비

- 마애불 인근 암반은 정비를 필요로 하는 경우 외에는 현상태로 보존

사. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 전문가의 자문을 받아 마애보살좌상에 대한 보호 및 안전관리(안전진단) 대책을 시행토록 함.

- 매장문화재분과(‘10.10.29) 의결과 같이 시굴조사 및 보존처리를 시행토록 함.

- 낙단보 공사 등은 신청한 사업내용으로 공사를 시행토록 하되, 통합관리센타(홍보전시관, 전력제어실), 마애보살좌상 주변은 다음사항을 반영하여 설계를 보완한 후 문화재위원회 재심의를 받아 시행토록 함.

․ 검토의견을 설계에 반영

․ 마애불 보호시설 검토, 후방도로의 속도완화 방안 강구

․ 호안은 자연지형을 최대한 살릴 것.