[사적 제200호 “서삼릉” 주변 현상변경허용기준]

구분	허용기준		비고
	평스라브	경사지붕(3:10)
1구역	ㅇ보존구역
2구역	ㅇ건축물 최고높이 5m 이하 (1층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 7.5m 이하 (1층 이하)
3구역	ㅇ건축물 최고높이 8m 이하 (2층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 12m 이하 (2층 이하)
4구역	ㅇ건축물 최고높이 11m 이하 (3층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 15m 이하 (3층 이하)
5구역	고양시 도시계획조례에 의거
공통	ㅇ기존 건축물 규모 범위 내 재․개축 허용 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기 탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ㅇ평지붕, 원색의 건축재 지양