[사적 제266호 동삼동패총 주변 현상변경 허용기준]

구분		현상변경 허용기준		비고
		평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역		ㅇ 보존구역
2구역		ㅇ 건축물 최고높이 17m 이하	ㅇ 건축물 최고높이 20m 이하
3구역	3-1	ㅇ 건축물 최고높이 11m 이하	ㅇ 건축물 최고높이 14m 이하
	3-2	ㅇ 건축물 최고높이 26m 이하	ㅇ 건축물 최고높이 29m 이하
4구역		ㅇ 심의구역
5구역		ㅇ 부산광역시 도시계획조례 및 관련법률에 따라 처리
공통사항		ㅇ 기존 시설물 범위내 개·재축 허용 ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. ㅇ 문화재구역 경계로부터 100m이내 위험물 저장 및 처리시설은 심의대상임. ㅇ 문화재구역 반경 100m 이내 공사시 관계전문가 입회하에 터파기 시행 ㅇ 3구역은 용도지구 개발계획 수립시 문화재청과 협의하고, 사업시행 전 문화재청의 개별 심의를 득할 것