국립경주문화재연구소 연구실 안전관리규정

제정 2023. 3. 27.  국립경주문화재연구소 예규 제2호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 따라 국립경주문화재연구소에 설치된 연구실의 안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "연구실"이란 유물의 가치를 보존하기 위하여 설치한 시설․장비․연구재료 등을 포함한 실험실(이하 "보존과학실"이라 한다)을 말한다.

2. "연구주체의 장"이란 연구기관의 대표자를 말한다.

3. "연구실책임자"란 연구기관의 보존과학실에서 연구업무 및 연구활동종사자를 직접 지도․관리․감독하는 자를 말한다.

4. "연구실안전관리담당자"란 보존과학실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하는 자를 말한다.

5. "연구활동종사자"란 보존과학실에 종사하는 공무원, 근로자, 실습생을 말한다.

6. "안전관리부서"란 국립경주문화재연구소 연구실 안전관리규정에 따른 제반 업무를 총괄하며, 연구실안전관리위원회의 구성 및 운영, 수행․지원하는 부서를 말한다.

7. "안전점검"이란 연구실 안전관리 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등의 방법으로 검사를 실시함으로써 보존과학실에 내재 되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말한다.

8. "정밀안전진단"이란 보존과학실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」이 정하는 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사·평가를 말한다.

9. 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙에서 정하는 바에 따른다.

제3조(적용 범위) 이 규정은 국립경주문화재연구소에서 연구활동을 수행하기 위하여 설치한 보존과학실에 적용한다.

제2장 조직 및 의무

제4조(조직)  ① 연구주체의 장은 국립경주문화재연구소장으로 한다. 국립경주문화재연구소장(이하 "연구소장"이라 한다)은 보존과학실의 안전관리 업무를 원활하게 수행하기 위하여 연구실책임자(이하 "책임자"라 한다) 아래에 연구실안전관리담당자(이하 "안전관리담당자"라 한다)를 둔다.

② 책임자는 학예연구실장으로 하며, 학예연구실장은 연구활동종사자 중에서 안전관리 담당자를 지정한다.

③ 보존과학실 안전과 관련된 보고체계는 다음 각 호의 절차를 따른다. 다만, 긴급사항이 발생하거나 상위 보고자가 부재 시에는 그 보고체계를 따르지 않을 수 있다.

1. 연구활동종사자는 안전관리담당자를 거쳐 책임자에게 보고

2. 책임자는 연구소장에게 보고

④ 보존과학실 안전관리 조직은 [별표 1] ‘국립경주문화재연구소 보존과학실 안전관리 조직’에 따른다.

제4조의2(연구실 안전관련 예산의 반영) 다음 각 호의 용도에 사용하기 위한 비용을 매년 안전관련 예산으로 반영하여야 한다.

1. 특수건강검진

2. 안전점검 및 정밀안전진단

3. 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육・훈련

4. 연구활동종사자의 보호장비 구입

5. 그 밖에 연구실의 안전환경 조성을 위하여 필요한 사항 등

제5조(연구소장의 직무) 연구소장은 보존과학실의 안전 유지·관리 및 사고 예방을 철저히 함으로써 보존과학실의 안전 환경을 확보할 책임을 지며, 그 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 보존과학실 안전관리 규정의 작성, 게시 및 준수에 관한 사항

2. 안전점검 또는 정밀안전 점검실시 및 보고·공표에 관한 사항

3. 보존과학실의 사용 제한 조치 및 보고에 관한 사항

4. 연구 활동 종사자에 대한 교육·훈련 및 건강검진에 관한 사항

5. 보존과학실 안전 관리비 계상 및 집행계획의 수립

6. 사고보고 및 사고조사 협조에 관한 사항

제6조(책임자의 직무) 책임자는 보존과학실 운영 및 연구 활동 종사자를 직접 지도·관리·감독하는 자로 보존과학실 내에서 이루어지는 교육 및 보존과학 직무의 안전에 관한 책임을 지며, 그 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 보존과학실의 안전점검·정밀안전진단의 실시 계획 수립 및 실시

2. 보존과학실 안전 교육계획 수립 및 실시

3. 보존과학실 안전관리 규정의 작성 또는 변경에 관한 사항

4. 안전사고 처리 및 보고

5. 보존과학실 유해인자에 관한 교육, 사전유해인자위험분석의 실시 및 보고

6. 안전관리 담당자의 지정

7. 그 밖에 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙」제6조 제1항의 안전관리규정 또는 다른 법령에 따른 연구시설의 안전성 확보에 관한 사항

제7조(안전관리담당자의 직무) 안전관리 담당자는 보존과학실의 안전관리 및 사고 예방 업무를 수행하는 자를 말하며, 그 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 보존과학실 내 위험물, 유해물 취급 및 관리

2. 화학물질 및 보호장비 관리

3. 안전과 관련되는 안전장치·보호구 구입에 관한 사항

4. 안전관리 규정 비치

5. 안전점검 중 일상점검의 작성 및 보관

6. 기타 연구 활동 종사자의 유해 위험 예방조치에 관한 사항

제8조(연구활동종사자의 직무) 연구 활동 종사자는 책임자의 지도하에 안전관리 및 사고 예방을 위해 규칙을 준수해야 하며, 그 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 보존과학실 안전관리 규정 등 각종 기준·규범 준수

2. 보존과학실 안전·환경 조성, 시설·장비의 사전확인 및 기록 유지

3. 안전점검 중 일상점검 실시

4. 보존과학실의 중대한 문제 발생 또는 발생할 가능성이 있는 경우 필요한 조치 및 즉시 보고

5. 보존과학실 안전을 위한 환경개선에 관한 의견이나 기타 연구 활동 종사자의 유해 위험 예방조치를 위해 필요한 사항 보고

6. 보존과학실 안전교육·훈련 이수

제9조(연구실 안전관리위원회의 구성 및 운영) ① 연구소장은 보존과학실 안전환경과 관련한 주요 사항을 검토·협의하는 연구실 안전관리 위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성·운영하여야 한다. 단, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」[별표 1] ‘법의 전부 또는 일부를 적용하지 않는 연구실과 그 연구실에 적용하지 않는 법’ 규정에 따라 「산업안전보건법」에 따른 ‘산업안전보건위원회’를 구성한 경우 ‘연구실 안전관리위원회’를 구성·운영하지 않아도 된다.

② 위원회에서 협의하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 연구실 안전관리 규정의 작성 또는 변경

2. 안전점검 및 정밀안전 점검 실시 계획 수립

3. 안전관리비 계상 및 집행계획 수립

4. 그 밖의 보존과학실 안전 확보에 관한 주요 사항

③ 위원회는 위원장 1인을 포함한 15명 이내로 위원을 구성한다. 위원장은 연구소장으로 하며, 위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 위원장이 지명하는 사람으로 한다.

1. 연구실책임자

2. 안전관리담당자

3. 연구 활동 종사자

4. 그 밖의 연구실안전관리와 관련하여 위원장이 지명하는 자

④ 위원회의 회의는 정기회의와 임시회의로 구분하며, 다음에 따라 개최한다.

1. 정기회의 : 연 1회 이상

2. 임시회의 : 위원회의 위원장이 필요하다고 인정할 때 또는 위원회의 위원 과반수가 요구할 때

⑤ 위원회의 회의는 재적 위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑥ 위원장은 위원회에서 의결된 내용 등 회의 결과를 게시 또는 그 밖의 적절한 방법으로 연구 활동 종사자에게 신속하게 알려주어야 한다.

⑦ 위원회의 운영에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제3장 보존과학실 안전조치

제10조(안전수칙) 보존과학실 내의 화학약품, 전기, 가스 사용 등 안전관리가 필요한 사항은 [별표 2] ‘국립경주문화재연구소 보존과학실 안전관리 수칙’에서 정하는 바에 따른다.

제11조(안전점검의 실시) ① 연구소장은 보존과학실의 기능 및 안전을 유지관리하기 위하여 보존과학실의 안전점검을 실시하여야 하며, 안전점검의 종류 및 실시 시기 등은 다음 각 호와 같다.

1. 일상점검 : 보존과학 직무에 사용되는 기계·기구·전기·약품 등의 보관상태 및 보호 장비의 관리실태 등을 육안으로 실시하는 점검으로서 매일 1회 실시

2. 정기점검 : 보존과학 직무에 사용되는 기계·기구·전기·약품 등의 보관상태 및 보호 장비의 관리실태 등을 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시. 단, 정밀안전진단을 실시한 해에는 정기점검을 추가로 실시하지 않을 수 있다.

3. 정밀안전진단 : 보존과학실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 실시하는 조사·평가로 2년마다 1회 이상 실시

② 일상점검의 실시내용은 [별지 제1호서식]과 같다.

③ 정기점검 및 정밀안전진단의 조사 항목과 인적 자격, 물적 장비 요건은 안전법 대통령령으로 정한 바에 따르며, 자격요건을 갖추지 못할 시에는 등록된 대행기관으로 하여금 대행하게 한다.

④ 연구소장은 정기점검 및 정밀안전진단을 실시한 날로부터 3개월 이내에 그 결함사항에 대한 보수・보강 등의 필요한 조치에 착수하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 착수한 날부터 1년 이내에 이를 완료하여야 한다.

⑤ 이 규정에서 제시하지 않는 세부 절차 및 내용은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시)에서 정하는 바에 따른다.

제12조(안전교육) 연구 활동 종사자 등에 대한 교육·훈련과 그 내용은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙」제10조(연구 활동 종사자 등에 대한 교육·훈련)에 따라 실시한다.

제13조(건강검진) ① 연구소장은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제21조 제1항에 따라 「산업안전보건법 시행령」 제87조에 따른 유해 물질 및 같은 법 시행규칙 [별표 22]에 따른 유해인자를 취급하는 연구 활동 종사자에 대하여 일반건강검진을 실시해야 한다.

② 제1항에 따른 일반건강검진은 「국민건강보험법」에 따른 건강검진 기관 또는 「산업안전보건법」에 따른 특수건강진단기관에서 1년에 1회 이상 다음 각 호의 검사를 포함하여 실시해야 한다.

1. 문진과 진찰

2. 혈압, 혈액 및 소변 검사

3. 신장, 체중, 시력 및 청력 측정

4. 흉부 방사선 촬영

③ 연구 활동 종사자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 검진, 검사 또는 진단을 받은 경우에는 제2항에 따른 일반건강검진을 받은 것으로 본다.

1. 「국민건강보험법」에 따른 일반건강검진

2. 「학교보건법」에 따른 건강검사

3. 「산업안전보건법 시행규칙」 제198조 제1항에서 정한 일반건강진단의 검사항목을 모두 포함하여 실시한 건강진단

④ 연구소장은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제21조 제1항에 따라 「산업안전보건법 시행규칙」 [별표 22]에 따른 유해인자를 취급하는 연구 활동 종사자에 대하여 특수건강검진을 실시해야 한다. 다만, 「산업안전보건법 시행규칙」 제146조에 따른 임시 작업과 단시간 작업을 수행하는 연구 활동 종사자(발암성 물질, 생식세포 변이원성 물질, 생식독성 물질을 취급하는 연구 활동 종사자는 제외한다)에 대해서는 특수건강검진을 실시하지 않을 수 있다.

⑤ 제4항에 따른 특수건강검진은 「산업안전보건법」에 따른 특수건강진단기관에서 같은 법 시행규칙 [별표 23]에 따른 특수건강진단의 시기 및 주기에 따라 같은 법 시행규칙 [별표 24]에 따른 제1차 검사항목을 포함하여 실시해야 한다.

⑥ 제4항에 따른 특수건강검진의 결과 건강 수준의 평가가 곤란하거나 질병이 의심되는 사람에 대해서는 「산업안전보건법 시행규칙」 [별표 24]에 따른 제2차 검사항목 중 건강검진 담당 의사가 필요하다고 인정하는 항목에 대하여 추가적인 검사를 할 수 있다.

제14조(보존과학 활동 금지자) 법적 전염병 또는 전염의 우려가 있는 질병에 걸린 자, 정신 분열증·마비성 치매 또는 기타 정신질환에 걸린 자는 보존과학 직무에 참여하여서는 아니 된다.

제15조(사고 발생 시 행동 요령) 연구 활동 종사자는 보존과학실에서 안전사고가 발생하였거나, 안전사고 위험이 감지되었을 경우 사고 상황에 따라 [별표 3] ‘보존과학실 사고 발생 시 대처 요령’ 및 [별표 4] ‘보존과학실 사고 발생 시 대책 및 후속 조치’에 따라 조치한다.

제4장 보존과학실 안전표식 설치 등

제16조(안전표식의 설치·부착) ① 유해·위험성이 있는 장비·공구·기구·비품 또는 위험물질을 취급하는 보존과학실에는 연구 활동 종사자나 방문자가 알 수 있도록 「산업안전보건법 시행규칙」 [별표 6]에 따라 안전표식을 부착하여야 한다.

② 각 보존과학실 출입구 등 보기 쉬운 곳에 긴급 비상 연락망, 안전 수칙 등을 부착하여야 한다.

제17조(안전 보호구 착용) 연구 활동 종사자는 보존과학 직무 수행 시 실험복·방호복·보안경·호흡용 보호구·안전 장갑 등 기타 필요한 소정의 보호구를 착용하여야 한다.

제18조(안전장치 제거 시 통보) ① 필요에 따라 일시 안전장치를 제거하거나 그 기능을 상실시켜야 할 필요가 있는 경우에는 반드시 연구실책임자의 허가를 받아야 한다.

② 안전장치에 이상 발견 시 지체 없이 연구실책임자에게 통보하여야 한다.

제19조(구급 용품의 비치) 유해·위험물 등을 취급하는 각 보존과학실은 응급치료를 위하여 구급 용품·기구·재료 등을 비치하여야 한다.

제20조(점검기록 등의 비치) 연구실책임자는 보존과학실 안전관리 유지 및 운용에 관한 각 호의 사항을 기록·비치하여야 한다.

1. 연구실 일상 점검표(별지 제1호서식)

2. 안전 보호구 관리대장(별지 제2호서식)

3. 기타 안전관리에 필요한 제반 조치사항

제21조(소화설비 및 소화기의 비치) 소화설비 및 소화기는 각 보존과학실 또는 지정한 장소에 적절하게 비치하여야 한다.

제5장 약품 및 폐기물 관리

제22조(약품 분류) ① "위험약품"이란 독성 물질(독극물) 및 인화성 물질 등(화재, 폭발의 원인이 되는 폭발성·자연 발화성)을 말한다.

② "경고약품"이란 인화성·가연성·산화성·부식성 물질 등을 말한다.

③ "일반약품"이란 위험약품 외에 보존처리용으로 사용되는 약품을 말한다.

제23조(약품 보관) ① 모든 약품은 약품실 및 약품함에 안전하게 보관하여야 한다. 보존과학실에는 약품목록(별지 제3호서식) 및 물질안전보건자료(MSDS)를 비치한다.

② 위험약품은 일반약품과는 별도로 보관물 특성에 맞는 설비를 갖춘 공간에 보관해야 하며, 보관장에는 경고 표식을 제작하여 부착한다.

제24조(약품 및 약품실 관리) ① 약품 관리 및 보관은 안전관리 담당자가 담당하여 관리한다.

② 연구 활동 종사자는 약품사용대장(별지 제4호서식)을 작성, 약품을 종류별로 분류 보관해야 한다.

③ 약품실(폐 약품실)을 출입(개폐)할 때는 출입자, 시간, 사유를 일지(별지 제5호서식)에 기록한다.

④ 안전관리 담당자는 약품실 내 유해·위험 약품의 혼재 여부, 출입 기록 등을 정기적으로 점검하여야 한다.

제25조(폐 약품 보관 처리) ① 폐기물은 폐기물의 종류와 성질·상태별로 가연성이나 불연성 여부 등에 따라 구분하여 수집·운반·보관한다.

② 지정폐기물은 지정폐기물에 의하여 부식되거나 파손되지 아니하는 재질로 된 보관시설 및 보관용기를 사용하여 보관하여야 한다.

③ 지정폐기물의 보관 장소에는 보관 중인 지정폐기물의 종류, 보관 가능 용량, 취급 주의사항 및 담당자 등을 적어 넣은 보관표식(별지 제6호서식)을 설치하여야 한다.

④ 수집한 폐기물은 전문 폐기물 운반·처리업자에게 위탁하여 처리하여야 한다.

제6장 보존과학실 사고조사 및 후속대책

제26조(사고 현장 보존 및 대처) ① 책임자는 보존과학실 사고 발생 시 사고 현장을 임의로 변경하거나 훼손하는 것을 금하며 원 상태로 보존하고, 지체 없이 연구소장에게 보고(별지 제7호서식)하여야 한다.

② 화재 등 생명에 위협을 주거나 심각한 상해를 입힐 정도의 상황일 경우에는 다음 각 호의 절차를 따른다.

1. 사고 즉시 주변에 상황전파 및 인근 병원 응급실 또는 119에 연락

2. 인근 직원 등의 협조를 얻어 조기 진압 및 응급조치

3. 진압 불가 시 해당 보존과학실이나 건물에서 긴급히 대피한 후 조치

제27조(보존과학실 사용 제한 등) ① 연구소장은 안전점검 및 정밀안전진단의 실시결과 또는 사고조사의 결과에 따라 연구활동종사자 또는 공중의 안전한 이용을 위하여 긴급한 조치가 필요하다고 판단되는 경우 보존과학실의 사용 제한·금지 또는 철거 등 안전상의 조치를 하여야 한다.

② 연구활동종사자는 보존과학 직무를 수행함에 있어 보존과학실의 안전한 이용에 중대한 문제가 발생하거나 발생할 가능성이 있어 보존과학실에서 긴급한 조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 보존과학실의 사용 제한 등의 필요한 조치를 할 수 있다.

제28조(준용) 본 규정에 명시되지 않는 사항은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」, 「산업안전보건법」, 「위험물안전관리법」, 「고압가스 안전관리법」, 「폐기물관리법」, 「원자력안전법」,「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」등 관련 법령 및 규정에 따른다.

부  칙 <2023. 00. 00. >

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

【별표 1】

국립경주문화재연구소 보존과학실 안전관리 조직(제12조 관련)

									연구주체의 장
									국립경주문화재연구소장
연구실안전관리위원회 (산업안전보건위원회)																				안전담당부서 (안전환경관리 또는 총괄안전담당)
(위원장 포함 15인 이내)																				학예연구실
										연구실 책임자
										학예연구실장
										연구실 안전관리 담당자
										보존과학실 팀장
										연구실 활동 종사자
										보존과학실 팀원

【별표 2】

국립경주문화재연구소 보존과학실 안전관리수칙

보존과학실 안전관리수칙 (핵심)

1. 보존과학실에서 이루어지는 활동은 작업 전에 안전 수칙을 충분히 숙지하여야 하며, 적절한 안전 관련 보호 장비를 착용한 후 실시하여야 함

2. 보존과학실에서는 숙식을 금지할 것

3. 보존과학실에서는 금연, 정숙, 청결, 정리정돈을 유지할 것

4. 보존과학실에서는 가스기구(작업용 가스기구 제외) 등을 사용하지 않을 것

5. 실험 장치의 가동 중에는 정비 및 청소를 하지 말 것

6. 가연물은 진행 중인 작업에 필요한 최소량만을 보관할 것

7. 모든 보존과학 장치는 담당자 이외에는 손대지 말 것

8. 폭발물이나 스파크 등이 발생하는 위험한 실험의 경우에는 책임자의 입회하에 실험토록 할 것

9. 보존처리·분석 장비 사용의 제한사항은 반드시 준수할 것

10. 인화성 물질을 사용하는 보존과학실에는 화기를 엄금하며, 구급 및 소방관리에 철저할 것(소화기, 화재 경보장치, 구급약품 등)

11. 인화성 물질(유류, 가스 등)은 공기가 잘 통하고 사람의 접근이 많은 곳에서 격리시켜 보관하고, 통제구역 표시를 할 것

12. 통제구역은 임의로 출입하여서는 안 되며, 필요한 경우에는 통제구역 담당자 또는 책임자의 승인을 받을 것

13. 보존과학실 최종 퇴실자는 전기기구의 전원 차단, 인화성 물질 격리, 위험물의 안전한 정리 정돈, 잠금장치 등을 확인할 것

14. 사고 발생 시 신속히 주변에 알리고 초기 진압(폐쇄)하여 피해를 줄일 것

※ 본 안전관리수칙(핵심)은 각 보존과학실 출입문에 부착하고 보존과학자가 숙지할 수 있도록 일상적으로 교육하여야 한다.

1. 보존과학실 안전의 원칙

1.1 기본수칙

(1) 보존과학실 근무자는 발생 가능한 사고에 대해 대비하고 경각심을 가지면서 실험에 임하여 사고를 미연에 방지한다.

(2) 보존과학실에서는 위험물에 직접 노출 가능성이 있는 슬리퍼, 반바지, 반팔티 등의 복장으로 실험을 수행하는 것을 금한다.

(3) 보존과학실 내에서의 흡연, 숙면을을 금하고 항상 정돈된 상태로 유지한다.

(4) 실험은 반드시 지정된 시간 및 장소에서 실시하고 실험 중에는 자리를 떠나지 않는다.

(5) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 적절한 안전복 및 보호구를 착용하여야 하며 소화기, 비상 샤워기 등의 위치와 사용법을 숙지한다.

(6) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용하며 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용매는 최소량으로 한다.

(7) 선반이나 테이블 위의 시약이 넘어지지 않도록 적절히 조치한다.

(8) 모든 위험물 용기에는 위험성에 관한 표지을 부착하여 안전하게 사용할 수 있도록 한다.

(9) 보존과학실의 출입문에는 안전표지, 보존과학실 안전관리 수칙, 사고 발생 시 응급조치 요령, 실험책임자의 비상 연락처 등의 표지를 부착한다.

(10) 기계의 오작동이나 환기 불량, 전기, 수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서는 보존과학실을 떠나기 전에 반드시 안전을 확인한다.

(11) 실험실 최종 퇴실자는 전기기구의 전원 차단, 인화성 물질 격리, 위험물의 안전한 정리 정돈, 잠금장치 등을 반드시 확인해야 한다.

(12) 보존과학실 사용 시 보존과학실로부터 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되도록 한다.

(14) 사고 발생 시 신속히 주변 동료에게 위험성을 알려 대피할 수 있도록 조치하고 보존과학실 담당자, 책임자에게 즉시 보고한다.

1.2 다른 사람의 안전에 대한 고려

(1) 주위 사람들의 안전에 대해서 항시 고려하여야 한다.

(2) 보존과학실에서는 부주의하거나 위험한 행동을 금지한다.

(3) 동료의 실험업무 일부를 돕도록 하는 경우 필요한 보호구를 착용시켜 실험하도록 한다.

1.3 실험과 관련된 위험성에 대한 숙지

(1) 어떠한 실험을 계획하거나, 새로운 장비의 사용 및 화학약품을 다루기 전에 실험에 관계되는 위험성과 사고 시의 안전조치를 알고 있어야 한다.

(2) 실험에 대한 위험과 안전조치에 대한 정보를 공유하여 실험실 내 모든 사람이 숙지하고 사고 시의 안전에 대비할 수 있도록 하여야 한다.

2. 화학약품 취급 시 안전 수칙

2.1 일반수칙

(1) 화학약품을 운반하는 경우 적절한 운반용 캐리어, 바스켓 또는 운반 용기에 놓고 넘어지거나 깨지지 않도록 하여야 한다.

(2) 엘리베이터나 복도에서 운반 시 용기가 개봉되어 있어서는 안 된다.

(3) 시약 등의 모든 화학약품 용기에는 약품명, 보관자, 위험성 등의 정확한 라벨을 부착하여야 한다.

(4) 위험한 화학약품은 직사광선을 피하고 냉암소에 저장하며, 다른 물질과 섞이지 않도록 하여 화기 및 열원으로부터 격리한다.

(5) 다량의 위험한 물질은 법령에 따라 소정의 저장고에 종류별로 저장하고, 독물, 독극물은 약품 선반에 보관하여야 한다.

(6) 위험한 약품의 분실, 도난 시는 사고의 우려가 있으므로 보존과학실 책임자, 담당자에게 보고한다.

(7) 보존과학실에는 물질안전보건자료(MSDS) 등을 반드시 비치하고 숙지하고 있어야 한다.

(8) 폐액이나 약품은 절대로 씽크대에 버리지 않고 성상별로 분리하여 지정 보관소에 보관 후 배출하여 수질오염, 대기오염을 일으키지 않도록 배려한다.

<참고> MSDS(물질안전보건자료, Material Safety Data Sheets)

MSDS는 실험실에서 사용되는 화학약품의 위험과 특성에 관한 정보를 포함하고 있다. 산업안전보건법에서는 모든 실험자가 그러한 정보를 쉽게 얻을 수 있도록 실험실 내 MSDS를 비치하도록 규정하고 있다. 아래 사이트로부터 대부분의 MSDS 자료를 무료로 구입 후 원하는 정보를 얻을 수 있다.

ㆍ 한국산업 안전관리 공단 : 회원가입 시 한글 MSDS 자료 제공

ㆍ Sigma-Aldrich-Fluka MSDSs : 등록이 필요하며 영문으로 제공

ㆍ Fisher-Acros MSDSs : 제품번호가 있으면 등록 없이 MSDS 제공

2.2 화학약품의 성상별 안전조치

(1) 독성물질

① 실험자는 자신이 사용하거나 근처 다른 사람이 사용하는 약품의 독성에 대하여 알고 있어야 한다.

② 독성물질 취급 시 체내에 들어가지 않도록 조치한다.

③ 밀폐된 구역에서 많은 양을 사용하면 안 되며 항상 후드 내에서만 사용한다.

(2) 산과 염기물

① 항상 물에 산을 가하면서 희석하여야 하며, 그 반대의 방법은 엄금한다.

② 희석된 산, 염기를 쓰도록 한다.

③ 강산과 강염기는 공기 중 수분과 반응하여 치명적 증기를 생성시키므로 사용하지 않을 시 뚜껑을 닫아 놓는다.

④ 산이나 염기가 눈이나 피부에 묻었을 때 즉각 섭씨 15도 정도의 물로 씻어내고 도움을 요청하도록 한다.

⑤ 불화수소는 가스 및 용액이 맹독성으로 화상과 같은 즉각적인 증상이 없이 피부에 흡수되므로 취급에 주의를 요한다.

⑥ 과염소산은 강산의 특성을 띠며 유기물, 무기물 모두와 폭발물을 생성하며, 가열, 화기와 접촉, 충격, 마찰로 인해 저절로 폭발하므로 특히 주의한다.

(3) 산화제

① 강산화제는 매우 적은 양으로 강렬한 폭발을 일으킬 수 있으므로 방호복, 가죽장갑, 안면 보호대 같은 보호구를 착용하고 다뤄야 한다.

② 많은 산화제를 사용하는 경우 폭발 방지용 방벽 등이 포함된 특별계획을 수립해야 한다.

(4) 금속분말

① 초 미세한 금속분진들은 폐, 호흡기 질환 등을 일으킬 수 있으므로 미세분말 작업 시 올바른 호흡기 보호 대책이 강구되어야 한다.

② 보존과학실 오염을 방지하기 위해 가능한 한 후드에서 분말을 취급한다.

③ 많은 미세 분자들은 자연 발화성이며 공기에 노출되었을 때 폭발하기도 하므로 특별히 주의하여야 한다.

2.3 독성물질의 종류 및 인체 유해성

(1) 독성물질의 종류

① 시안화수소, 플루오르아세트산 및 소디움염, 디옥신 등 LD50(경구, 쥐)이 킬로그램 당 5밀리그램 이하인 독성물질

② LD50(경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램 당 10밀리그램 이하인 독성물질

③ 데카보란, 디보란, 포스핀, 이산화질소, 톨루엔-2-4-디이소시아네이트, 포스겐, 디페닐메탄디이소시아네이트, 디메틸설페이트, 페닐메르캅탄, 클로로아세트산, 피렌, 퓨란, 티타늄테르라클로라이드, 메틸하이드라진 등의 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 100PPM 이하인 물질

④ 산화제2수은, 시안화나트륨, 시안화칼륨, 폴리비닐알코올, 2-클로로아세트알데히드, 염화제2수은 등 LD50(경구, 쥐)이 킬로그램 당 25밀리그램 이하인 독성물질

⑤ 니코틴 등 LD50(경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램 당 50밀리그램 이하인 독성물질

⑥ 아크릴로니트릴, 불화수소, 황화수소, 염소, 불소, 카보닐플루오라이드, 발연황산, 헥사플루오르아세톤, 메틸에틸케논과산화물, 디메틸에테르, 푸르프릴알코올페놀, 알릴글리시딜에테르, 벤젠클로라이드, 포스포러스펜톡사이드, 벤질디메틸아민, 피롤리딘 등 LC50 (쥐, 4시간 흡입)이 500PPM 이하인 독성물질

⑦ 아크로레인, 소디움플로라이드, 시안화은, 염화바륨, 이소부티로니트릴, 질산나트륨, 메틸이소시안, 소디움아자이드, 푸퓨랄, 알릴알코올, 펜타클로로페놀, 사이클로헥산아민, 오르소크레졸, 디크로로에틸에테르, 파라페닐렌디아민, 칼슘시안아미드, 페닐하이드라진, 벤조알데히드, 아크릴아미드 등 LD50(경구, 쥐)이 킬로그램 당 200밀리그램 이하인 독성물질

⑧ 디아밀아민 등 LD50(경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램 당 400밀리그램 이하인 독성물질

⑨ 아황산가스, 브롬, 무수초산, 일산화탄소, 암모니아, 브롬화수소, 2-부록시엔탄올, 에틸아세테이트, 글리시돌, 클로로아세틸클로라이드, 일산화질소 등의 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 2,000PPM 이하인 독성물질

⑩ 그 이외 시험, 연구에 사용되는 시료 중 인체에 유해성을 일으킬 수 있는 독성물질

(2) 독성물질의 인체 유해성

① 질식

1) 산소 결핍 또는 단순 질식 : 공기 중 이산화탄소, 메탄, 질소 등이 증가하면, 체내 산소가 부족하여 질식을 일으킨다.

2) 폐색성 질식 : 염소, 암모니아, 이산화황 등을 고농도로 흡입하면 기관의 점막을 강하게 자극하여, 분비물이 생성되어 기관을 막게 하여 질식한다.

3) 화학성 질식 : 일산화탄소(CO)의 경우, 적혈구의 헤모글로빈과 강하게 결합하여, 헤모글로빈과 산소의 결합을 저해하여 조직에의 산소 공급을 못하게 하여 질식시킨다. 또한, 시안화수소(HCN), 황화수소(H2S) 등은 조직세포의 효소에 작용하여, 세포가 혈액으로부터 산소를 받는 것을 방해하기 때문에 조직이 질식한다.

② 눈 관련 장해

눈의 국소 장해는 산ㆍ알카리류에 의한 것이 많은데 발적, 유류, 결막염 등을 들 수 있다. 또한, 화학물질에 의한 전신 중독의 한 증상으로서의 눈 관련 장해는 이황화탄소에 의한 시야가 좁아지거나, 시력 장해, 시신경염, 망막의 미세 동맥의 변화 등이 있고, 일산화탄소에 의한 만성 축성 시속염, 유기수은에 의한 중심성 시야 협색증, 염화메틸, 브롬화메틸 등에 의한 시신경염 등이 있다.

③ 이비인후 계통(귀, 코, 목)장해

크롬 산, 생석회, 인 등 부식성이 강한 화학물질에 대한 장기폭로는 코점막이 뚫리거나 궤양을 비중격 천공을 일으켜 비 출혈 건조성 비염 증상을 띤다.

④ 구강 계통장해

자극성의 가스, 흄, 분진(산, 알칼리)에 의해, 구강 점막 및 치아가 해를 입는다. 산류에 의한 치아산식증, 납에 의한 잇몸의 암 청자색의 점상 침작, 카드뮴에 의한 치경부의 황색 띠, 수은ㆍ세련ㆍ불소 등에 의한 전신성 중독의 한 증상으로 구강 장해 등이 있다.

⑤ 호흡기 등의 장해

암모니아, 이산화황, 포름알데히드, 초산메틸, 세렌화수소, 스틸렌 등은 상부기도를 자극하고, 염소, 포스겐, 산화질소, 무수황산, 오존, 브롬, 불소, 황산디메틸 등은 폐 조직을 자극한다. 또한, 니켈 염류, 베릴륨, 바나듐, 카드늄, 산화철, 비소 등의 금속화합물은 폐염을 일으킨다. 그 외의 석면, 크롬 산 등은 폐암의 원인이 된다.

⑥ 혈액계 장해

납은 조혈장기에 침입하여 빈혈을 일으킨다. 벤젠은 조혈장기에 침입하여 적혈구를 감소시키고 빈혈 및 백혈병의 원인이 되며, 방향족 니트로 및 아미노 화학물도 빈혈을 일으킨다.

⑦ 정신ㆍ신경계통 장해

유기용제에는 마취 작용이 있고, 이산화탄소는 급성 중독으로 마취 작용을 나타내고, 아급성 중독으로는 두통, 불면 등의 정신 증상을 나타내어 다발성 신경염, 축성 시신경염이 일어난다. 또한, 트리클로로에틸렌, 헥산 등의 유기용제의 고농도 폭로에서는 말초신경염, 말초 신경마비가 일어난다. 그 외에, 정신ㆍ신경계 증상을 나타내는 화학물질로서는 일산화탄소, 사염화탄소, 유기수은, 유기납, 니켈카보닐, 비소, 망간, 주석 화합물 등이 있다.

⑧ 간 장해

알코올, 할로겐화 탄화수소류, 유기금속화합물, 염료 중간체 등 많은 화학물질에 의한 중독으로서 간 장해를 나타낸다.

⑨ 기타

니트로글리콜에 의한 순환기 계통 장해(급격한 협심증상 발작). 카드뮴, 납, 주석, 수은 등의 금속에 의한 소화기 장해(복통, 설사, 변비), 니트로글리콜, 사염화탄소, 아연 등의 만성 중독 증상으로 당뇨, 사염화탄소, 기타의 지방족 할로겐화탄화수소 등에 의한 중독 증상인 경우 볼 수 있는 혈뇨, 카드뮴에 의한 신장장해, 황린에 의한 턱뼈의 장해, 염화비닐에 의한 손끝 뼈의 용해증, 폴리아민류에 의한 피부 장해 등이 있다.

2.4 독성물질의 누출 방지

(1) 보존과학실 내에 독성물질의 저장 및 취급량을 최소화한다.

(2) 독성물질을 취급, 저장하는 장치의 연결부분은 누출되지 않도록 밀착시키고 정기적으로 연결부분의 이상 유무를 점검한다.

(3) 독성물질은 폐기하여야 하는 경우 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리공정을 통하여 독성물질이 외부로 방출되지 않도록 한다.

(4) 독성물질 취급 장치의 이상으로 인하여 독성물질이 외부로 방출 시 저장ㆍ포집 또는 처리 장치를 설치하여 완전하게 회수할 수 있도록 한다.

(5) 독성물질을 취급하는 장치의 작동이 중지된 때에는 실험자가 쉽게 알 수 있도록 필요한 경보장치를 실험자로부터 가까운 장소에 설치한다.

(6) 독성물질이 외부로 누출된 때에는 감지ㆍ경보할 수 있는 장치를 갖춘다.

3. 보존과학실 폐수, 사업장폐기물 및 감염성폐기물 처리 수칙

3.1 폐기물 처리 일반수칙

(1) 보존과학실에서 화학물질을 사용하고 발생하는 폐기물은 보존과학실, 복도, 계단 등에 쌓아두지 않는다.

(2) 실험 중에 발생하는 폐기물 중 시험, 검사 등에 사용된 일체의 도구, 배양 용기, 폐 시험관, 슬라이드, 커버글라스, 혈액병, 튜브, 폐 배지 또는 폐 혈액, 주사기, 주사바늘 등은 인체 유해와 관계없이 반드시 감염성 병리계 폐기물로 분리하여 배출한다.

(3) 보존과학실에서 발생하는 액상 및 고상, 시약병 등의 감염성 폐기물을 포함한 지정폐기물은 반드시 전용 용기를 사용하며 내용물에 대한 라벨을 부착한 다음 배출하고, 보관기간을 초과하지 않도록 주의한다.

(4) 병원성 미생물을 다른 실험에 사용된 배지, 기구 등의 물품 폐기 시 반드시 멸균하여 감염성 폐기물로 배출한다.

3.2 사업장 일반폐기물 처리 요령

(1) 사업장폐기물은 사업장 일반폐기물과 지정폐기물로 분류되며, 이 중 지정폐기물이 아닌 오니, 광재, 분진, 폐주물사 및 샌드블라스트 폐사, 폐 내화물 및 재벌구이 이전에 유약을 바른 도자기 조각, 소각재, 안정화 또는 고형화처리물, 폐촉매, 폐 흡착제 및 폐 흡수제 등을 사업장 일반폐기물이라 한다.

(2) 시약병은 잔여물을 완전히 제거하고, 내부를 세척 및 건조하여 폐기한다.

(3) 병뚜껑과 용기를 분리하여 처리한다.

(4) 운반이 용이하도록 적절한 용기에 담아 보관 장소에 보관한다.

(5) 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.

(6) 사업장폐기물은 품목별 보관 용기에 보관하며, 지정폐기물과 섞이지 않도록 한다.

(7) 실험이 종료되면 발생 된 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

3.3 폐수 처리시 유의사항

(1) 폐시약은 폐액 통에 보관 후 위탁폐기 처리한다.

(2) 폐액 통은 운반 및 용량 측정이 용이한 플라스틱 용기를 사용하고 폐액의 종류(6종)별로 분리하여 보관한다. 폐액은 다음의 6가지 종류로 분류될 수 있다.

< 실험폐수 분별수집의 구분>

분류	용기 색깔	수집 대상 물질	비고
제1종	청색	시안계 화합물	- 유리 시안 폐액을 산성으로 하면 독성 HCN 발생하므로 반드시 알칼리성으로 하여 보관 - 티오시안산염도 포함 - 2회까지의 세척액도 포함
제2종	적색	수은계 화합물 (유기수은, 무기수은)	- 금속 수은, 수은아말감, 폐기할 수은계 시약 등은 수은 전문 처리 업체에 의뢰하여 처리 - 2회까지의 세척액도 포함
제3종	황색	플루오르, 인산계 화합물	- 플루오르화수소(산), 플루오르화물, 인산계 폐액 - 2회까지의 세척액도 포함
제4종	녹색	일반 중금속, 산ㆍ염기계	- 유해물을 함유하지 않은 산ㆍ염기 폐액은 중화시켜 방출 - Fe, Ni, Co, Zn, Cu, Mn, Cd, Pb, Ga, Cr, V, Ti, Ge, Sn 등 중금속의 폐액 - As 100ppm이하의 금속 폐액 - 2회까지의 세척액도 포함
제5종	백색	탄화수소류(가연성), 유기용제	- 지방족 탄화수소 - 지방족 화합물 : 알코올류, 아세톤류 - 지방족
제6종	흑색	묽은 지시약, 묽은 아민산, 기타	- 유해물을 함유하지 않은 것은 희석 방류

(3) 폐액의 종류별로 라벨을 부착하여 보관하되 서로 혼합하거나 쏟아지거나 화기에 접하지 않도록 한다.

(4) 일반하수 싱크대에 화학 폐기물을 무단 방류를 금지한다.

(5) 폐액 통에 유리병 등 이물질 투여를 금지한다.

(6) 폭발성 및 인화성이 있는 시약류를 폐액 통에 투여를 금지한다.

(7) 시약을 취급하거나 실험동물 등의 생체 부검에 사용한 기구나 용기 등을 세척한 세척수도 폐액 통에 수거한다.

(8) 폐액 통 저장량을 주기적으로 확인하고, 일정량이 모이면 폐수처리장으로 옮겨 폐수처리업체가 처리하도록 한다.

(9) 간단한 제거제로 처리가 어려운 폐액은 적당한 처리를 강구하고, 무 처리 상태로 방출되는 일이 없도록 주의한다.

【별표 3】

보존과학실 사고발생 시 대처요령

1. 보존과학실 사고 발생 시 일반적 대처요령

(1) 안전사고 발생 시 신속히 주위에 있는 사람에게 알리고 그들에게 다음에 조치할 상황에 대하여 도움을 요청하도록 한다.

(2) 가능한 사고를 초기에 신속히 진압하여 사고로 인한 피해가 더 이상 확대되지 않도록 조치한다.

(3) 화학물질 등이 누출되면 다른 곳으로 흘러나가지 못하도록 조치하고, 이때 누출처리에 필요한 사람을 제외하고 안전한 곳으로 대피한다.

(4) 건물에서 피신 시 화재경보를 울리는 등 사고를 신속히 전파한 후 즉시 가까운 출구로 빠져나가도록 한다. 이때 승강기 이용은 절대 삼가도록 한다.

(5) 소방서, 병원, 방재센터, 인근 경찰서 등에 도움을 청한다. 전화 요청시 응급상황의 성격과 발생 위치를 상세하게 설명하고 응급요원의 지시를 받도록 한다.

(6) 응급요원에게 사고 장소, 고립된 사람, 위험물질, 관련 장비 등을 알린다.

(7) 연구자는 사고 발생 시 안전 장비의 사용 방법 등을 포함하여 간단한 응급조치에 대해서 숙지하고 있어야 한다.

2. 중대 연구실 사고 발생 시 대처요령

2.1 중대 연구실 사고 기준

「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」시행규칙 제2조(중대연구실 사고의 정의)에 따라 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사고를 말한다.

(1) 사망자 또는 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 후유장해(부상 또는 질병 등의 치료가 완료된 후 그 부상 또는 질병 등이 원인이 되어 신체적 또는 정신적 장해가 발생한 것을 말한다. 이하 같다) 1급부터 9급까지에 해당하는 부상자가 1명 이상 발생한 사고

(2) 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 사고

(3) 3일 이상의 입원이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 동시에 5명 이상 발생한 사고

(4) 법 제16조제2항 및 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제13조에 따른 연구실의 중대한 결함으로 인한 사고

2.2 중대 연구실 사고 보고

「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」시행규칙 제14조(중대연구실 사고 등의 보고 및 공표)에 따라 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 다음 각호의 사항을 과학기술정보통신부장관에게 전화, 팩스, 전자우편이나 그 밖의 적절한 방법으로 보고해야 한다. 다만, 천재지변 등 부득이한 사유가 발생한 경우에는 그 사유가 없어진 때에 지체 없이 보고해야 한다.

(1) 사고 발생 개요 및 피해 상황

(2) 사고 조치 내용, 사고 확산 가능성 및 향후 조치ㆍ대응계획

(3) 그 밖에 사고 내용ㆍ원인 파악 및 대응을 위해 필요한 사항

연구 주체의 장은 법 제23조에 따라 연구활동종사자가 의료기관에서 3일 이상의 치료가 필요한 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실사고가 발생한 경우에는 사고가 발생한 날부터 1개월 이내에 별지 제 7호 서식의 연구실 사고 조사표를 작성하여 과학기술정보통신부장관에게 보고해야 한다.

연구 주체의 장은 보고한 연구실 사고의 발생 현황을 대학ㆍ연구 기관 등 또는 연구실의 인터넷 홈페이지나 게시판 등에 공표해야 한다.

3. 사고 상황별 대처요령

3.1 화 재

(1) 화재의 경우 출입문과 창을 닫아 연소의 확대를 방지한다. 소규모의 화재 발생 시 근처에 있는 소화기로 신속히 진화하고 화재의 범위가 큰 경우에는 소화전을 사용하며, 초기 진압이 어려운 경우에는 즉시 진화를 포기하고 대피토록 한다.

(2) 화재나 폭발 등으로 인하여 연구자의 머리나 옷에 불이 붙었을 경우, 멈춰서기-눕기-구르기(Stop-Drop-Roll)방법, 담요 및 물 등을 사용하여 옷이나 머리에 붙은 불을 끈다.

(3) 일반적인 소화약재를 사용하거나 미세한 물을 분무한다.

(4) 화재 원인물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도한다. 화재 원인물질의 누출을 즉시 중단시킬 수 없는 경우, 소방관서에 연락하고, 위험하지 않다고 판단되면 화재 원인물질을 야외로 이동시킨다.

(5) 화재 진압은 바람을 등지고 시도한다.

(6) 가능한 먼 거리에서 화재를 진압한다.

(7) 화재 원인물질이 화학물질인 경우, 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 한다.

(8) 화재가 진화된 후에도 용기(화학물질, 가스 등)에 다량의 물을 뿌려 용기 내의 온도를 내린다.

3.2 폭 발

(1) 폭발 시 우선 건물 내 전 직원들은 안전한 장소로 대피한다. 대피 시 굉음으로 청각장애가 발생할 수 있으니 귀를 막고 대피한다.

(2) 안전 담당 부서에서는 방송을 통한 사고전파로 신속한 대피를 유도하고, 소방관서에 연락한다.

(3) 연기나 가스에 의한 질식 등을 대비해 바람이 불어오는 방향으로 파편을 주의하여 대피한다.

(4) 부상자 발생 시 안전한 장소로 먼저 옮긴 뒤 응급조치 실시 후 인근 병원으로 후송한다.

(5) 2차 폭발을 대비해 사고 장소에 접근하지 못하도록 통제 조치를 실시한다.

(6) 대량 누출의 경우 폭발로 이어지지 않도록 점화원을 제거한다.

(7) 폭발이 중지된 후에도 관계 기관의 요구사항에 최대한 협조한다.

3.3 화 상

(1) 화염에 의한 국소 부위의 경미한 화상 시

가) 통증과 부풀어 오르는 것을 줄이기 위하여 20～30분 동안 얼음물에 화상부위를 담근다.

나) 그리스를 사용하지 않는다. 그리스는 열이 발산되는 것을 막아 화상을 심하게 만든다.

(2) 중증 화상

가) 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.

나) 환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.

다) 화상부위를 씻는다든지 옷이나 오염물질 등을 제거하려고 하지 않는다.

라) 환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.

(3) 눈 화상

가) 다량의 물을 흘려보낸 후 깨끗한 젖은 수건 등으로 눈을 덮어준다.

나) 즉시 응급구조대에 연락한다.

(4) 전기에 의한 화상

전기에 의한 화상은 피부 표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해정도를 알아내기가 힘들 뿐만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 의료진의 치료를 받는다.

(5) 화학물질에 의한 화상

가) 흐르는 차가운 물을 최소 15분 동안 충분히 흘려준다. 가능하다면 환자는 냉수로 샤워를 하게 한다.

나) 오염 부위를 주의하며 화학물질이 묻은 옷은 즉시 제거한다.

다) 10분 후 환자를 깨끗하고 젖은 천으로 감싼 후 즉시 응급구조대에 연락한다.

(6) 화재에 의한 연기 흡입

가) 연기로 가득 찬 공간에 갇혀 있다면 자세를 낮추고 가장 가까운 출구로 기어서 나간다.

나) 코와 입을 젖은 천으로 가린다.

3.4 출 혈

(1) 외부 출혈

가) 상처 부위에 직접 압박을 가하며, 지혈대는 마지막 방법으로 사용한다.

나) 가능하면 소독된 붕대를 사용한다.

다) 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.

라) 5～15분 동안 강하게 지속적으로 직접 압박을 가한다(대부분의 출혈은 수분 내에 멈춘다)

마) 출혈 부위가 손, 팔, 발 및 다리 등일 때에는 이 부위를 심장보다 높게 위치시켜 중력을 이용하여 출혈을 줄일 수 있다.

(2) 내부 출혈

가) 기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관의 검사를 받는다.

나) 환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 한다.

다) 의사의 진찰이 있기 전까지는 어떤 약물이나 음식물도 섭취하지 못하게 한다.

라) 응급구조대에 연락한다.

3.5 두부 상해

(1) 상처가 심하지 않더라도 출혈은 심할 수 있으므로 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 시에는 특별한 주의를 요한다.

(2) 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처 부위에 압박을 가한다.

(3) 심한 두부 상해시에는 목 부위의 상해도 의심하고, 목과 머리를 고정시킨다.

(4) 응급구조대에 연락을 취하고, 전문가의 치료를 받는다.

(5) 중요한 증상들을 관찰하지 못할 수 있으므로 술이나 약물을 삼간다.

3.6 심장 마비

(1) 환자가 아래와 같은 통증을 느끼면 즉시 응급조치를 취한다.

가) 가슴에 심한 통증

나) 가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증

다) 발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐

라) 어깨에서 등으로 퍼지는 통증

(2) 심장 마비 환자의 생명을 위협하는 2가지 증세

가) 호흡이 느려지거나 멈춤

나) 심장박동이 느려지거나 멈춤

(3) 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고 응급조치를 위한 도움을 구한다.

(4) 경동맥에서 맥박이 느껴지지 않는 경우 능숙한 전문가가 인공호흡 및 심폐소생술을 시행한다.

3.7 감 전

(1) 전기가 소멸했다는 확신이 있을 때까지 감전된 사람을 건드리지 않는다.

플러그, 회로 폐쇄기 및 퓨즈상자 등의 전원을 차단한다.

(2) 감전된 사람이 철사나 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등을 이용하여

이를 멀리 치운다.

(3) 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 경우에는 즉시

인공호흡을 수행한다.

(4) 응급구조대에 도움을 요청한다.

(5) 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.

(6) 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등을 먹지 못하게 한다.

3.8 약물 섭취

(1) 의식이 있는 사람에 한하여 입안 세척 및 많은 양의 물 또는 우유를 마시게 하되

억지로 구토를 시키지 않는다.

(2) 독극물을 섭취한 경우, 독극물 치료센터에 도움을 청하고, 부근에 이러한 기관이

없다면 응급구조대를 부른 후 의심되는 독극물의 종류와 용기를 가지고 간다.

(3) 독극물 중독자가 의식불명인 경우, 환자의 호흡을 확인하여 호흡곤란의 경우에는

머리를 뒤로 기울여 인공호흡을 실시하되, 구강대 구강 인공호흡은 하지 않는다.

이때 환자를 자극하지 않도록 주의하고, 즉시 응급구조대에 도움을 요청한다.

(4) 독극물 중독자가 구토를 하는 경우, 질식하지 않도록 구부려서 옆으로 눕게 한다.

3.9 화학물질의 안구노출

(1) 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척한다(환자가 콘택트

렌즈를 사용하는 경우 이를 제거한다).

(2) 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어주고 멸균

붕대로 감싸준다.

3.10 질 식

(1) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 그냥 지켜본다. 그러나 질식

정도가 차도 없이 계속되면 응급의료지원을 요청한다.

(2) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 즉시 다음의 조치를 취하고,

나머지 사람이 응급의료지원을 요청한다.

가) 의식이 있는 환자의 경우

- 환자를 세우거나 앉힌다.

- 환자의 머리를 낮추고 환자의 옆 또는 뒤에 서서 한 손으로 환자의 가슴을 지탱한다.

- 견갑골(목덜미 아래쪽의 날개 뼈) 사이로 4회 타격을 가한다.

- 환자의 뒤에 서서 환자의 중앙을 팔로 감싼다.

- 양쪽 손을 서로 잡고 위쪽으로 밀어 넣듯 누른다.

- 몇 번 반복한 후 차도가 없으면, 질식 상태가 없어질 때까지 무의식 상태가 되지 않도록 등을 4회 타격하고 가슴 쪽을 4회 누른다.

나) 무의식 상태의 환자의 경우

- 환자를 똑바로 눕힌 채 인공호흡을 실시한다.

- 환자가 공기를 들이쉬지 않으면, 환자를 움직여 환자의 가슴이 치료자의 무릎에 닿게 한 후 견갑골 사이로 4회 타격을 가한다.

- 환자가 여전히 숨쉬지 않으면, 다시 환자를 똑바로 눕힌 채 환자의 복부에 양쪽 손을 겹쳐 놓은 후 한쪽으로 치우치지 않게 누른다.

【별표 4】

보존과학실 사고 발생 시 대책 및 후속 조치

[별지 제1호서식]

일상점검 실시 내용(제6조제4항 관련)

연구실 일상점검표

기 관 명	국립경주문화재연구소		결 재	연구실책임자
연구실명

구분	점검 내용	점검 결과
		양호	불량	미해당
일반 안전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태
	연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흄후드 등) 관리 상태
	사전유해인자위험분석 보고서 게시
기계 기구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태
전기 안전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부
화공 안전	유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치
	화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함․보관용기에 경고표시 부착 여부
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개체결상태 등)
	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부
소방 안전	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부
가스 안전	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인
	배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부
생물 안전	생물체(LMO 포함) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태(보관용기 상태, 보관기록 유지, 보관 장소의 생물재해(Biohazard) 표시 부착 여부 등)
	손 소독기 등 세척시설 및 고압멸균기 등 살균 장비의 관리 상태
	생물체(LMO 포함) 취급 연구시설의 관리·운영대장 기록 작성 여부
	생물체 취급기구(주사기, 핀셋 등), 의료폐기물 등의 별도 폐기 여부 및 폐기용기 덮개설치 상태
※ 지시(특이) 사항 :
* 상기 내용을 성실히 점검하여 기록 함.

점검자(연구실안전관리담당자) :              ( 서명 )

[별지 제2호서식]

안전보호구 관리대장

연번	품 명	규 격	년/월/일	입고	사용	재고	비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[별지 제3호서식]

약품 목록

연번	약품명	함량	규격	단위	수량	비고

[별지 제4호서식]

약품 사용대장

품 명		규 격			단 위	비 고
년 월 일	입 고	사 용	재 고	사 용 목 적		사용자

[별지 제5호서식]

약품실(폐약품장) 출입일지

연월일	출입자 성명	출입 시간	퇴실 시간	출 입 사 유	서명
					보존과학실 안전관리담당자	보존과학실 책임자

[별지 제6호서식]

지정폐기물 보관표식

○ 표식판 규격: 가로 60㎝ 이상 × 세로 40㎝ 이상

(소형용기에 붙이는 경우에는 가로 15㎝ 이상 × 세로 10㎝ 이상)

○ 표식판 양식

지정폐기물 보관표식
① 폐기물 종류:	② 보관가능용량: 톤
③ 보관기간: ~ ( 일간)	④ 담 당 자:
⑤ 취급 시 주의사항 ○ 보관 시: ○ 운반 시: ○ 처리 시:
⑥ 운반(처리) 예정장소:

[별지 제7호서식] 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙 관련
연구실사고 조사표
※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.																			(앞쪽)
기관명													기관 유형		[ ]대 학 [ ]연구기관 [ ]기업부설(연) [ ]그 밖의 기관
주소
사고 발생 원인 및 발생 경위1)		사고일시			년 월 일 시
		사고 장소			학과(부서)명:
					연구실명: (연구 분야 : )
		연구활동 내용			연구활동 수행 인원, 취급 물질ㆍ기계ㆍ설비, 수행 중이던 연구활동의 개요 등 기록
		사고 발생 당시 상황			불안전한 연구실 환경, 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동 등 기록
피해 현황	인적 피해	성명	성별		출생연도	신분2)		상해부위		상해유형3)	상해ㆍ질병 코드4)			치료 (예상)기간		상해ㆍ질병 완치 여부	후유장해여부 (1∼14급)			보상 여부	보상 금액
		①
		②
		③
		④
		⑤
		※ 인적 피해가 5명을 초과하는 경우, ‘인적 피해 현황’부분만 별지로 추가 작성해 주시기 바랍니다.
	물적 피해	피해물품										피해금액						약 백만원
조치 현황 및 향후 계획		보고 시점까지 내부보고 등 조치 현황 및 향후 계획(치료 및 복구 등) 기록
재발 방지 대책		(상세계획은 별첨)
연구실 안전관리 현황		점검ㆍ진단							[ ] 실시(실시일: ) [ ] 미실시(사유: )
		보험가입							[ ] 가입(가입일: ) [ ] 미가입(사유: )
		안전교육							[ ] 실시(실시일: ) [ ] 미실시(사유: )
별첨		재발 방지 대책 상세 계획 사고장소 현장 및 피해 사진 등
관계자 확인 ( 년 월 일)				연구주체의 장 (서명 또는 인)
				연구실안전환경관리자 (서명 또는 인)
				연구실책임자 (서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)

작성방법

1) 사고 발생 원인 및 발생 경위

※ 연구실사고 원인을 상세히 분석할 수 있도록 사고일시[년, 월, 일, 시(24시 기준)], 사고 발생 장소, 사고 발생 당시 수행 중이던 연구활동 내용(연구활동 수행 인원, 취급 물질ㆍ기계ㆍ설비, 수행 중이던 연구활동의 개요 등), 사고 발생 당시 상황[불안전한 연구실 환경(기기 노후, 안전장치ㆍ설비 미설치 등), 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동(예시: 보호구 미착용, 넘어짐 등) 등]을 상세히 적습니다.

2) 신분은 아래의 항목을 참고하여 작성합니다.

※ 기관 유형이 "대학"인 경우에는 ① 교수, ② 연구원, ③ 대학원생(석사ㆍ박사), ④ 대학생(학사, 전문학사)에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.

※ 기관 유형이 "연구기관"인 경우에는 ① 연구자(근로자 신분을 지닌 사람), ② 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.

※ 기관 유형이 "기업부설연구소"인 경우에는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」에 따라 한국산업기술진흥협회(KOITA)에 신고된 신고서를 기준으로 ① 전담연구원, ② 연구보조원, ③ 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.

3) 상해 유형은 아래의 항목을 참고하여 작성합니다.

① 골절: 뼈가 부러진 상태

② 탈구: 뼈마디가 삐어 어긋난 상태

③ 찰과상: 스치거나 문질려서 살갗이 벗겨진 상처

④ 찔림: 칼, 주사기 등에 찔린 상처

⑤ 타박상: 받히거나 넘어지거나 하여 피부 표면에는 손상이 없으나 피하조직이나 내장이 손상된 상태

⑥ 베임: 칼 따위의 날카로운 것에 베인 상처

⑦ 이물: 체외에서 체내로 들어오거나 또는 체내에서 발생하여 조직과 익숙해지지 않은 물질이 체내에 있는 상태

⑧ 난청: 청각기관의 장애로 청력이 약해지거나 들을 수 없는 상태

⑨ 화상: 불이나 뜨거운 열에 데어서 상함 또는 그 상처

⑩ 동상: 심한 추위로 피부가 얼어서 상함 또는 그 상처

⑪ 전기상: 감전이나 전기 스파크 등에 의한 상함 또는 그 상처

⑫ 부식: 알칼리류, 산류, 금속 염류 따위의 부식독에 의하여 신체에 손상이 일어난 상태

⑬ 중독: 음식이나 내용ㆍ외용 약물 및 유해물질의 독성으로 인해 신체가 기능장애를 일으키는 상태

⑭ 질식: 생체 또는 그 조직에서 갖가지 이유로 산소의 결핍, 이산화탄소의 과잉으로 일어나는 상태

⑮ 감염: 병원체가 몸 안에 들어가 증식하는 상태

⑯ 물림: 짐승, 독사 등에 물려 상처를 입음 또는 그 상처

⑰ 긁힘: 동물에 긁혀서 생긴 상처

⑱ 염좌: 인대 등이 늘어나거나 부분적으로 찢어져 생긴 손상

⑲ 절단: 예리한 도구 등으로 인하여 잘린 상처

⑳ 그 밖의 유형: ① ∼ ⑲ 항목으로 분류를 할 수 없을 경우에는 그 상해의 명칭을 적습니다.

4) 상해ㆍ질병 코드는 진단서에 표기된 상해ㆍ질병 코드(질병분류기호 등)를 적습니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]