	2010년도 문화재위원회
제14차 건축문화재분과위원회 회의록

▣ 회의일시 : 2010. 12. 16(목), 14:00 ～ 18:00

▣ 장     소 : 국립고궁박물관 회의실

▣ 출석위원 : 박언곤, 이상필, 최성은, 박경립, 문영빈, 서만철, 유창종, 김창숙(효탄)(이상 8명)

▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문  화  재  위  원  회

목 차
【심의사항】
1	중초사지당간지주 주변 복합문화공간 조성(리모델링)	공개
2	태고사원증국사탑 및 탑비 주변 석축 및 계단 정비	공개
3	서울 흥인지문 주변 공동주택(주상복합) 건립(4차)	공개
4	청주 용화사 석조불상군 주변 삼성각 건립(허가사항 변경)	공개
5	울주천전리각석 주변 주택신축	공개
6	진전사지삼층석탑 주변 단독주택 신축(4차)	공개
7	제천 덕주사 마애여래입상 주변 지상공용화 기지국 설치 및 전송로 설치	공개
8	양산 통도사 대웅전 및 금강계단 주변 일로향각 철거 및 이축	공개
9	부안 내소사 대웅보전 주변 근린생활시설 증축	공개
10	익산 고도리 석불입상 주변 석불교 설치	공개
11	의성생송리마애보살좌상 주변 낙동강살리기사업(32공구) 통합관리센터 신축	공개
12	부안 개암사 대웅전 주변 현상변경 허용기준(안)	공개
13	밀양 영남루 등 2건 주변 현상변경 허용기준(안)	공개
14	소태리오층석탑 주변 현상변경 허용기준(안)	공개
15	밀양 천황사 석조비로자나불좌상 주변 현상변경 허용기준(안)	공개
16	밀양 숭진리삼층석탑 주변 현상변경 허용기준(안)	공개
17	밀양 표충사삼층석탑 주변 현상변경 허용기준(안)	공개
18	밀양 만어사삼층석탑 주변 현상변경 허용기준(안)	공개
19	국가지정문화재(국보․보물/석조) 지정명칭 변경	공개
20	국가지정문화재(국보․보물/건조물) 지정명칭 부여지침 제정	공개

【검토사항】
21	불국사삼층석탑 상층기단갑석 균열 현지조사 결과	공개
22	청송 대전사 보광전 주변정비사업(관음전, 음향각 건립)	공개
23	수원 화성 동북각루(방화수류정) 보물지정	공개
24	수원 화성 동장대(연무대) 보물지정	공개
25	수원 화성 서북공심돈 보물 지정	공개
26	수원 화성 북수문(화홍문) 보물 지정	공개
【보고사항】
27	서울 숭례문 복구 및 성곽 복원 공사 추진 보고	공개
28	국가지정문화재 현상변경 허용기준(안) 심의결과 보고	공개
29	국가지정 문화재 주변 현상변경 처리결과 보고 - 월정사 팔각구층석탑 주변 정진당 건립(허가사항 변경) - 대전 회덕 동춘당 편액 소재지 변경 및 보존조치 등 - 고창 선운사 동불암지 마애여래좌상 주변 종무소개축(허가사항 변경) - 김천 직지사 대웅전 주변 천불선원 신축(허가사항 변경) - 김천 직지사 청풍료 앞 삼층석탑 주변 마당정비(허가사항 변경)	공개

【심의사항】

안건번호 건축분과 2010-14-01

1. 중초사지 당간지주 주변 복합문화공간 조성(리모델링)

가. 제안사항

경기 안양시 소재 보물「중초사지 당간지주」주변에 복합문화공간을 조성하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물「중초사지 당간지주」주변에 복합문화공간을 조성하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 안양시장

(2) 대상문화재 : 중초사지 당간지주

ㅇ 소 재 지 : 경기 안양시 만안구 석수동 212-1

ㅇ 지 정 일 : 1963. 1. 21

(3) 신청내용 : 구 유유부지내 복합문화공간 조성(리모델링)

ㅇ 사업위치 : 경기 안양시 만안구 석수동 212-1 등

- 문화재(보호구역)와의 이격거리 : 약 30m

ㅇ 사업내용(김중업 설계 근대건축물 보존 및 리모델링)

- 원형보존 : 4동(2, 6, 14, 18동)

- 리모델링 : 8동(1, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 17동)

- 철    거 : 7동(3, 4, 10, 11, 13, 15, 19동)

구 분	규 모	사 업 내 용	비고
1, 2동	지상 2층	ㅇ1층 : 라운지 및 김중업작품관 ㅇ2층 : 전시실, 디지털복원관, 자료실, 홀
5, 6, 7, 8동	지상 1층	ㅇ공방샵, 이벤트홀, 공연준비실, 연습실
9동	지상 2층	ㅇ1층 : 전시관, 아트샵 ㅇ2층 : 전시관, 수장고
12, 13, 14, 16동	지상 3층	ㅇ1층 : 영상실, 체험교육실, 놀이방, 스튜디오, 전기실, 기계실 ㅇ2층 : 슈튜디오, 문서고, 사무실, 다목적실 ㅇ3층 : 식당, 옥상정원

- 문화재(안양사) 보존 활용 계획

․회랑지 추가발굴, 복토 및 재현

․1차 발굴지 보존(강당지, 승방지), 금당지, 전탑지 일부 보존

- 조경계획 : 상록교목 90주 식재, 낙엽교목 383주 식재

- 하오수관 설치 등

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 중초사지 내에 위치한 건축물의 일부를 철거하고 나머지는 리모델링하여 지역 주민의 문화공간으로 활용하고자 신청한 사안으로 중초사지는 현재 발굴이 진행중이고, 일부 건축물은 근대사적 가치를 지니고 있어 보존이 필요한 상황임.

ㅇ 고대와 근대의 역사적 유적이 공존하는 상황에서 중초사지(안양사지)의 성격과 규모는 추가조사를 통하여 파악될 수 있으므로 발굴지 정비방안에 대하여는 발굴이 완료된 후에 강구함이 좋을 것으로 판단됨.

ㅇ 건축물 중에서 보존 가치가 약한 것은 철거하여 발굴조사를 시행하는 것이 좋을 것으로 판단됨.

ㅇ 활용 건축물은 하부에 매장문화재가 존재하고 있으나 리모델링에 지하 터파기가 포함되지 않아 공사로 인한 유구훼손의 우려가 없으므로 리모델링하여 문화재 주변지역 활성화를 위한 문화공간으로 활용하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 근대건축물인 김중업 작품 4동은 리모델링하여 보존

- 철거대상 7동 시행

- 리모델링 대상 8동은 현지조사 후 재검토

안건번호 건축분과 2010-14-02

2. 태고사 원증국사 탑 및 탑비 주변 석축 및 계단 정비

가. 제안사항

경기 고양시 소재 보물「태고사 원증국사 탑」및「태고사 원증국사 탑비」주변에 석축 및 계단 등을 정비하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물「태고사 원증국사 탑」및「태고사 원증국사 탑비」주변에 석축 및 계단 등을 정비하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 고양시장

(2) 대상문화재 : 태고사 원증국사 탑 및 태고사 원증국사 탑비

ㅇ 소 재 지 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 15

ㅇ 지 정 일 : 1983. 12. 27

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 15 일원

ㅇ 사업내용(석축 및 계단정비, 바닥포장)

- 태고사 원증국사 탑비 주변

․석축공사 : 견치석석축 해체후 자연석석축 설치(L=6.8m, H=1.91	m)

- 태고사 원증국사 탑

․기존 안내판 이설, 바닥강회다짐(thk 100), 보호책 설치(L=19.7m, H=0.71m), 자연석 석축해체보수(27.85m), 자연석계단 해체보수(5개소)

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 태고사 원증국사탑 주변의 석축, 계단, 휀스, 안내판 등을 정비하고자 신청한 사항으로 계단은 부분적으로 유실되고 견치석 석축은 미관을 저해하고 있어 정비가 필요한 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 계단은 기존 폭으로 정비하고, 계단참을 두어 자연스럽게 정비토록 함.

- 문화재청의 설계검토를 받아 시행

안건번호 건축분과 2010-14-03

3. 서울 흥인지문 주변 공동주택(주상복합) 건립(4차)

가. 제안사항

서울 종로구 소재 보물「서울 흥인지문」주변에 공동주택(주상복합)을 신축하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물「서울 흥인지문」주변에 공동주택(주상복합)을 신축하고자 하는 사항임.

※ 문화재위원회 건축문화재분과 심의결과

- 2010. 7. 15 : 부결

․ 흥인지문 인근에 최고높이 90m를 넘는 고층건물이 들어설 경우 주변 경관을 저해할 우려가 높음.

- 2010. 9. 16 : 부결

․ 흥인지문 인근에 23층 높이의 건물이 신축될 경우 문화재 주변 경관을 저해함.

․ 향후 종로대로변 개발사례(종묘 앞)를 참고하여 경관(높이 등)을 조정할 필요가 있음.

- 2010. 10. 21 : 부결

․ 해당건물이 신축될 경우 문화재 주변경관을 저해할 우려가 있음.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 서울 흥인지문

ㅇ 소 재 지 : 서울 종로구 종로6가 69

ㅇ 지 정 일 : 1963. 01. 21

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 서울시 종로구 종로 6가 82-1번지 일대

․ 문화재와의 이격거리 : 50m 내외(서울성곽으로부터 66~72m)

ㅇ 사업내용(주상복합 공동주택 건립)

구 분		1차	2차	3차	4차(금회)	비고
부지면적		12,566.30㎡	좌 동	좌 동	좌 동
건축면적		5,751.17㎡	좌 동	좌 동	좌 동
연면적	공동주택	61,541.05㎡	59,961.01㎡	13,978.89㎡	좌 동
	판매시설	37,864.11㎡	37,864.11㎡	38,616.44㎡	38,179.35㎡	감) 437.09㎡
	업무시설	9,729.28㎡	9,729.28㎡	9,922.60㎡	11,134.40㎡	증) 1,211.8㎡
	오피스텔	-	-	46,616.60㎡	45,114.60㎡	감) 1,502㎡
	합 계	109,134.44㎡	107,554.40㎡	109,134.53㎡	108,407.24㎡	감) 727.29㎡
층 수		지하 6층, 지상 15~25층	지하 6층, 지상 15~23층	지하 6층, 지상 15~23층	지하 6층, 지상 14~25층
높 이		89.9m (옥탑 95m)	83.66m (옥탑 90.16m)	83.66m (옥탑 88.41m)	53.13~89.4m (옥탑 56~92m)

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 흥인지문과 서울성곽 주변에 도시환경사업의 일환으로 기존 노후가옥을 철거하고 지하 6층, 지상 25층의 주상복합으로 신축하고자 신청하여 부결된 사안으로 금번에 계획변경하여 재신청하였음.

ㅇ 금번에는 기존 건축물을 참고로 높이를 축소하여 흥인지문과 종로 주변 가로경관을 압도하는 요소를 많이 완화한 것으로 판단됨.

ㅇ 다만, 사업 시행시에는 지표조사 결과에 따라 유구조사를 선행하며, 지하터파기에 의한 지하수의 변동을 고려하여 대비책을 마련해야 할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- A동은 23층이하(2개층 이하)로 조정하여 용적율을 낮추어 시행토록 함.

- 옥탑부분은 경관을 고려하여 가능한 돌출되지 않도록 함.

- 유구조사를 선행하고, 터파기에 의한 지하수 변동을 고려 대비책 마련 시행

안건번호 건축분과 2010-14-04

4. 청주 용화사 석조불상군 주변 삼성각 건립(허가사항 변경)

가. 제안사항

충북 청주시 소재 보물 「청주 용화사 석조불상군」주변에 삼성각을 건립하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가사항을 변경 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물 「청주 용화사 석조불상군」 주변에 삼성각을 건립하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가사항을 변경 신청한 사항임.

- 동 안건은 문화재위원회(건축문화재분과) 11차 회의(‘10.10.21) 심의 결과 가결된 바 있음.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 대한불교 조계종 용화사

(2) 대상문화재명 : 청주 용화사 석조불상군

ㅇ 소 재 지 : 충북 청주시 흥덕구 사직동 216-1

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 충북 청주시 흥덕구 사직동 216-1

ㅇ 사업내용 : 삼성각 신축 허가사항 변경

- 당초 허가사항

· 구조 및 양식 : 한식목구조, 맞배지붕, 정면 3칸, 측면 1칸

· 면적 : 22.23㎡

· 높이 : 7.63m

- 변경 허가 요청사항

· 구조 및 양식 : 한식목구조, 팔작지붕, 정면 3칸, 측면 1칸

· 면적 : 22.23㎡

· 높이 : 8.78m

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 용화사 경내에 삼성각을 신축하고자 신청하여 ‘10. 10월 위원회에서 가결된 사안으로 금번에는 양식을 1출목2익공에서 다포양식으로 변경하고자 재신청한 사항임.

ㅇ 용화사는 전체가 근래에 신축된 건물이고 석불상은 전각 내에 모셔져 있어 삼성각이 문화재 주변 경관에 미치는 영향은 크지 않으나, 전통사찰에서 삼성각을 다포양식으로 하는 것은 사찰 건축물의 위계에 맞지 않으므로 당초대로 시행하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 전통사찰에서 삼성각을 다포양식으로 신축하는 것은 바람직하지 않음.

안건번호 건축분과 2010-14-05

5. 울주천전리각석 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

울산 울주군 소재 국보 「울주천전리각석」 주변에 단독주택을 신축하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 국보 「울주 천전리각석」 주변에 단독주택을 신축하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 울주천전리각석

ㅇ 소 재 지 : 울산 울주군 두동면 천전리 207-8

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 울산 울주군 두동면 천전리 331-10

ㅇ 사업내용 : 단독주택 신축

- 건물규모 : 지상 1층, 1동

- 건축면적(연면적) : 90.00㎡

- 건물구조 : 경량철골조(샌드위치판넬, 아스팔트 슁글 마감)

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 천전리 각석으로부터 약 358m 이격된 부지에 지상 1층의 단독주택을 신축하고자 신청한 사항으로 신청부지는 현재 경사지에 수목이 식재된 상황임.

ㅇ 천전리 각석과 반구대 암각화 사이의 계류 주변은 추후 탐방로 등 종합정비가 예정된 지역이므로 현 시점에서 신축건물이 들어서는 것은 적절치 않은 것으로 판단됨.

ㅇ 또한, 신축을 위한 진입도로 조성으로 주변의 지형 변경과 약 3m의 석축이 동반되고 있어 문화재 주변 경관을 저해할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 건물신축을 위한 진입도로 조성으로 주변의 지형변경 등이 발생하여 주변 경관을 저해할 우려가 있음.

안건번호 건축분과 2010-14-06

6. 진전사지삼층석탑 주변 단독주택 건립(4차)

가. 제안사항

강원 양양군 소재 국보「진전사지삼층석탑」주변에 단독주택을 신축하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 국보 「진전사지삼층석탑」주변에 단독주택을 신축하고자 하는 사항임.

※ 동 건은 2006년 제7차(‘06.7.20), 제9차(’06.9.21), 2010년 제11차(‘10.10.21) 문화재위원회에서 부결된 사항으로 건축물의 규모를 일부 축소하여 재신청한 사항임

- 부결사유 : 해당건물이 신축될 경우 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 진전사지삼층석탑

ㅇ 소 재 지 : 강원도 양양군 강현면 둔전리 100-2

ㅇ 지 정 일 : 1966. 02. 28

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 강원도 양양군 강현면 둔전리 67번지

ㅇ 사업내용 : 단독주택 신축

- 지상 1층, 건축면적 99.45㎡, 철근콘크리트조

- 높이 : 7.2m

라. 지방자치단체의견(강원 양양군)

ㅇ 본 사업대상지는 문화재청 고시 제2009-106호(2009.12.07)호 현상변경허용기준에 제1구역(원지형 보존)으로 고시되어 있으나, 현재 수차례 주민들의 민원발생으로 현상변경허용기준 변경을 추진하기 위해 변경기준안이 제출되어 있는 상태이며,

ㅇ 건축부지를 최대한 문화재와 떨어진 곳에 계획하였고 조경 등으로 차폐시설을 하며 부지가 인근지역에 비해 낮아 문화재에 미치는 영향은 미비할 것으로 사료됨.

마. 검토의견

ㅇ 본 건은 진전사지 삼층석탑으로부터 약 200m 이격된 부지에 단독주택을 신축하고자 신청한 사항으로 ‘10. 10월 위원회에 부의하여 부결된 사안으로 금번에는 규모를 축소하여 재신청한 사항임.

ㅇ 진전사지의 사역이 밝혀지지 않은 사항이고, 현상변경허용기준이 1구역으로 설정된 상황에서 기준안에 대한 변경신청이 접수된 상황이므로 기준안 변경 현지조사를 실시한 후 재검토하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

바. 의결사항

ㅇ 보류

- 현지조사 후 재검토

안건번호 건축분과 2010-14-07

7. 제천 덕주사 마애여래입상 주변 지상공용화 기지국 설치 및 전송로 설치

가. 제안사항

충북 제천군 소재 보물「제천 덕주사 마애여래입상」주변에 지상공용화 기지국 설치 및 전송로 설치를 하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물 「제천 덕주사 마애여래입상」 주변에 지상공용화 기지국 설치 및 전송로 설치를 하고자 하는 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 한국전파기지국주식회사

(2) 대상문화재명 : 제천 덕주사 마애여래입상

ㅇ 소 재 지 : 충북 제천시 한수면 송계리 산 1-1번지

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 충북 제천시 한수면 송계리 산 1-1번지

ㅇ 사업내용 : 공작물 설치(환경친화형강관전주 및 전송로설치 공사)

- 공작물 설치(IP보조전주 2개, 높이 5m)

- 전송로 지중화 구간(B=0.5, L=1.3㎞)

- 환경친화형 강관주 설치(1개)

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 덕주사에서 마애여래입상까지 통신전송로 설치를 위하여 ELP관을 0.5m 깊이로 매설하고, 25m 높이의 환경친화형 강관주를 1개소 설치하며, 덕주산성 주변에는 IP보조전주 2개소를 설치하고자 신청한 사항임.

ㅇ ELP관 매설이 덕주사 마애여래입상에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단되나 마애불 관리사 인근 지역은 터파기 시 관계전문가 입회하에 시행하는 것이 좋을 것으로 사료됨.

ㅇ 또한, 덕주산성 주변에 설치되는 환경친화형 강관주와 IP보조전주 2개소는 시도 기념물인 덕주산성에 직접적인 영향을 미칠 우려가 있으므로 도 문화재위원회의 심의를 거쳐 시행하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 마애불 관리사 인근지역은 터파기시 관계전문가 입회하에 시행토록 함.

- 덕주산성(시도기념물) 주변에 설치되는 강관전주 등은 도문화재위원회 심의를 거쳐 시행하는 것이 바람직함.

안건번호 건축분과 2010-14-08

8. 양산 통도사 대웅전 및 금강계단 주변 일로향각 철거 및 이축

가. 제안사항

경남 양산시 소재 국보 「양산 통도사 대웅전 및 금강계단」 주변에 일로향각을 철거 및 이축 하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 국보 「양산 통도사 대웅전 및 금강계단」 주변에 일로향각을 철거 및 이축하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 대한불교 조계종 통도사

(2) 대상문화재명 : 양산 통도사 대웅전 및 금강계단

ㅇ 소 재 지 : 경남 양산시 하북면 지산리 583

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 경남 양산시 하북면 지산리 583외 3필지

ㅇ 사업내용 : 일로향각 이전

- 철거부분 : 노전(일로향각) 건물 철거 후 토석담장 설치

· 위        치 : 지산리 583번지

· 철거건물면적 : 75.32㎡

· 건 물  구 조 : 한식목구조 / 한식토기와

· 토석담장설치 : 14.0m

- 이축건물부분 : 노전(일로향각) 건물 이축

· 위        치 : 지산리 588-1, 588-2, 산 83-1

· 이축건물면적 : 69.37㎡

· 건 물  구 조 : 한식목구조 / 한식토기와

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 통도사 주차장 주변의 경비용 가설건물을 철거하고, 그 위치에 대웅전 주변의 일로향각을 이전하고자 신청한 사항으로 경비용 가설건물은 전통사찰의 분위기에 어울리지 않으므로 철거하고 전통한식 건물로 대체하는 것은 바람직한 것으로 판단됨.

ㅇ 일로향각은 1987년 대웅전 남측에 신축되었다가 1991년 현재의 위치에 이전한 건물로 역사성은 크지 않고, 현 일로향각 위치는 1989년 실측도에서 볼 때 건물이 없이 비어있는 것을 확인할 수 있음. 따라서 일로향각을 이전하는 것은 가람배치를 회복하는 차원에서 바람직한 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 가결

안건번호 건축분과 2010-14-09

9. 부안 내소사 대웅보전 주변 근린생활시설 증축

가. 제안사항

전북 부안군 소재 보물 「부안 내소사 대웅보전」주변에 근린생활시설을 증축하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물 「부안 내소사 대웅보전」주변에 근린생활시설을 증축하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재 : 보물 부안 내소사 대웅보전

ㅇ 소 재 지 : 전북 부안군 진서면 석포리 268

ㅇ 지 정 일 : 1963.1.21

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 전북 부안군 진서면 석포리 229, 229-1번지

- 문화재(보호구역)와의 이격거리 : 문화재 보호구역 내

ㅇ 사업내용 : 근린생활시설 증축

- 대지면적 349㎡, 건축면적(연면적) 193.61㎡(증축 35.77㎡), 경량철골구조 , 지상1층, 높이 4.4m

구분	건축면적(연면적)	용도	위치	비고
주1동	151.76㎡	음식점, 소매점	보호구역 인접	기존
주2동	35.77㎡	음식점	보호구역 내	증축
부1동	6.08㎡	화장실	보호구역 밖	기존
합계	193.61㎡

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 내소사 일주문 전면 상가지역에 개방형 근린생활시설(음식점)을 증축하고자 신청한 사항으로 신청부지는 현재 공지로 평소에는 인근 음식점에서 파고라, 의자 등 임시 가판시설을 설치하여 영업을 하고 있는 상황임.

ㅇ 평소 영업행위로 인하여 정비가 필요한 상황으로 개방형 시설을 설치하여 기존 가판시설이 없어질 가능성이 있으나 일주문 근처에 새로운 건물을 증축하는 것은 바람직하지 않은 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 일주문 근처에 새로운 건물을 증축하는 것은 주변 경관을 저해할 우려가 있음.

안건번호 건축분과 2010-14-10

10. 익산 고도리 석조여래입상 주변 석불교 설치공사

가. 제안사항

전북 익산시 소재 보물 「익산 고도리 석조여래입상」주변에 석불교를 설치하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물 「익산 고도리 석조여래입상」주변에 석불교를 설치하고자 하는 사항임.

- 현상변경허용기준 제2구역 “원지형 보존”에 해당되는 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 익산시장

(2) 대상문화재 : 보물 익산 고도리 석조여래입상

ㅇ 소 재 지 : 전라북도 익산시 금마면 동고도리 400-2

ㅇ 지 정 일 : 1963. 1. 21

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 전라북도 익산시 서고도리 394-2 일원

- 문화재(보호구역)와의 이격거리 : 약 420m

ㅇ 사업내용 : 석불교 설치(집중호우로 유실된 교량 설치)

- 사업면적 4,035㎡, 총연장 L=156.5m, B=8.0m

· 토 공 사 : 흙깎기 145㎥, 흙쌓기 1,132㎥

· 배수공사 : PE관(D300) L=3.0m, 집수정 2개소

· 교량공사 : 라멘교 L=30.0m, B=8.0m

· 상수도공사 : 주철관(D200) L=6.0m

· 포장공사(4,995㎡) : 표층 2,088㎡, 기층 1,948㎡, 보조기층 959㎡

· 부대공사 1식

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 고도리석불입상에서 약 420m 이격된 부지에 호우피해로 붕괴된 교량(석불교)을 재 가설하고자 신청한 사항으로 재해복구 사업이라는 점에서 필요하며, 거리도 멀어 경관에 미치는 영향도 크지 않을 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 가결

안건번호 건축분과 2010-14-11

11. 의성 생송리 마애보살좌상 주변 낙동강 살리기 사업(32공구)(2차)

가. 제안사항

경북 의성군 소재 가지정 문화재 「의성 생송리 마애보살좌상」주변에 낙동강 살리기 사업(32공구)을 추진하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 가지정 문화재「의성 생송리 마애보살좌상」주변에 낙동강 살리기 사업(32공구)을 추진하고자 하는 사항임.

※ 제10차 문화재위원회 매장문화재분과 심의결과(2010.10.29)

- 효율적인 보존대책 수립을 위해 우선 문화재 가지정을 권고함

- 더 이상의 훼손이 되지 않도록 보존처리를 조속히 실시함

- 대상지역 및 주변지역을 시굴조사토록 함

※ 제12차 문화재위원회 건축문화재분과 심의결과(2010.11.03)

- 전문가의 자문을 받아 마애보살좌상에 대한 보호 및 안전관리(안전진단) 대책을 시행토록 함

- 매장문화재분과(‘10.10.29) 의결과 같이 시굴조사 및 보존처리를 시행토록 함

- 낙단보 공사 등은 신청한 사업내용으로 공사를 시행토록 하되, 통합관리센터(홍보전시관, 전력제어실), 마애보살좌상 주변은 다음사항을 반영하여 설계를 보완한 후 문화재위원회 재심의를 받아 시행토록 함

· 검토의견을 설계에 반영

· 마애불 보호시설 검토, 후방도로의 속도 완화 방안 강구

· 호안은 자연지형을 최대한 살릴 것

	< 검토의견 >
ㅇ 통합관리센터 - 전력제어실 · 기능상 보와 인접하여 설치하되, 보 하부쪽으로 설치 · 전력제어실으로의 진입은 하류쪽에서 진입하도록 함 - 홍보전시관 · 마애불과 최대한 이격하고, 경관과 조화될 수 있도록 대지를 낮추어 조성하되, 마애불 전면은 보행공간으로 적절히 조성함 · 마애불을 적극적으로 홍보할 수 있도록 영상물 제작 ㅇ 마애불 주변정비 - 전면은 최대한 이격하여 공간을 확보하고, 친환경적으로 정비 - 후면의 도로쪽은 경관에 맞는 조산을 조성하고, 좌우 법면은 경사를 완만히 처리하여 조산과 연계하여 정비 - 마애불 인근 암반은 정비를 필요로 하는 경우 외에는 현상태로 보존

※ 제6차 문화재위원회 동산문화재분과 심의결과(2010.12.9) : 원안 접수

- 의성 생송리 마애보살좌상 국가지정문화재(보물) 지정조사 결과 보고

· 불상의 상호는 기타 동시대 추정 마애보살좌상과 비교, 원만하지만 전체적 각법이 약하고 명문이 없어 지방유형문화재가 적합하다고 판단됨

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 부산지방국토관리청장

(2) 대상문화재 : 의성 생송리 마애보살좌상

ㅇ 소 재 지 : 경북 의성군 단밀면 생송리 산173-1

ㅇ 가지정일 : 2010. 10. 29

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 경북 구미시 도계면 ~ 경북 상주시 낙동면

- 문화재와의 이격거리 : 통합관리센터 문화관(68m), 전력제어동(49m),

소수력발전소(53.4m), 가동보(80.5m)

ㅇ 사업내용 : 낙동강 살리기 사업 32공구

- 낙단보 공사

· 다기능보(L=286m, H=11.5m) : 가동보(L=142m), 고정보(L=144m), 공도교(L=374m)

· 수문 : 40m(B)×11.5m(H)×3EA 1개소

· 소수력발전소 : 1,500kw×2기

- 자연형 하천정비 : L=8,030m, V=16,100,000㎥

· 준설공사 16,170,000㎥

- 시설물보강

· 기존 교량 보호(보강)공사 2개소(낙단교, 낙단대교)

· 낙정양수장(신설), 생송양수장(철거)

- 생태공원 : 4개소, 2,471,000㎡

- 호안공사 : 제방 및 고수부지 보호

· 저수호안 173,514㎡, 하상보호 1,713㎡

- 옹벽공사 : 우안 L=111m, 좌안 L=368m

- 어도공사 : 자연형 + 아이스하버식 L=644m

- 통합관리센터

구분	문화관(구,홍보전시관)	전력제어동(구,전력제어실)
건축면적	294.85㎡	363.87㎡
연면적	455.87㎡	596.68㎡
층수	2층	2층
높이	9.6m	11.5m
구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조
용도	1층 : 홍보실, 준비실, 화장실 등 2층 : 전시실, 전망휴게소 등 지붕 : 태양열발전시설(BIPV)	1층 : 변전실, 비상발전기실 등 2층 : 중앙제어실, TMS실, 사무실, 소수력운영실 등

라. 의성 생송리 마애보살좌상 관련 진행사항

ㅇ 2010.10. 6 : 낙동강살리기사업 32공구 통합관리센터 부지조성 공사 중 발견

ㅇ 2010.10. 8 : 현지조사(의성군, 경상북도문화재연구원)

ㅇ 2010.10.11 : 발견신고 제출(의성군 → 문화재청)

ㅇ 2010.10.13 : 현지조사(문화재청)

- 불교조각 전문가 문화재위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ(문화재청 전문위원)

ㅇ 2010.10.25 : 현지조사(문화재청)

- 매장분과 문화재위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ

ㅇ 2010.10.26 : 보존처리 관련 현지조사

- 조사자 : 국립문화재연구소 ㅇㅇㅇ 사무관, ㅇㅇㅇ 학예연구사

ㅇ 2010.10.29 : 문화재위원회 매장문화재분과 심의

ㅇ 2010.10.29 : 의성 생송리 마애보살좌상 중요문화재 가지정

ㅇ 2010.11. 2 : 문화재보존 영향검토(의성군)

ㅇ 2010.11. 3 : 문화재위원회 건축문화재분과 심의

ㅇ 2010.11.11 : 마애불 구조안전진단 실시

- 조사자 : 국립문화재연구소, 청주대 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ 교수, (주)뉴벨비에이엔씨 ㅇㅇㅇ

ㅇ 2010.11.15 : 사업시행자(부산지방국토관리청) 조치계획(안) 제출

ㅇ 2010.11.15 ~ 11.25 : 발굴조사 실시

- 조사기관 : 국립문화재연구소(고고연구실)

ㅇ 2010.11.16 : 국가지정문화재 지정조사 실시

- 조 사 자 : ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ(문화재위원), ㅇㅇㅇ(문화재전문위원)

ㅇ 2010.12. 9 :문화재위원회 동산문화재분과 심의

마. 관련 조사결과

ㅇ 보존처리 관련 현지조사 결과(2010.10.26 / 국립문화재연구소 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ)

- 현재 야간 최저기온이 5℃이하로, 난방시설 없는 실외 보존처리작업 불가능

- 보존처리 효과 극대화하기 위해 동절기 보존처리를 하지 않는 것이 좋음

- 암반 하부 동공상태, 연결상태, 독립체여부 등 암반에 대한 정밀조사 필요

ㅇ 의성군 영향검토 결과 (2010.11.2 / ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ)

- 낙동강 살리기 사업(32공구)은 마애보살좌상 보존에 영향을 미치는 것으로 사료됨

ㅇ 안전진단 결과 (2010.11.11 / 국립문화재연구소, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ)

- 암석의 표면풍화, 박리, 수직 및 수평방향 절리부분에 대해 정밀조사 및 보수보강 대책마련 시급

- 마애보살좌상의 압축강도는 비교적 양호하나, 암석의 표면풍화와 박리가 발견되었고, 마애보살좌상을 구성하고 있는 암석은 조립질 흑운모 화강암으로 풍화 저항성능이 비교적 약한 편임을 감안하면 보존처리대책 필요

- 현재 도로를 주행하는 차량진동에 의한 마애불 주변 지반의 진동수준은 미미한 것으로 측정되었지만, 암반의 지지구조와 연결구조가 다소 불안정한 상태이므로 주변 진동원이 마애불 암반에 미치는 영향을 분석하기 위해서는 주변 진동이 지반을 통해서 마애불 암반으로 전달되는 진동수준과 거동영향에 대한 추가적인 시험분석 필요

ㅇ 발굴조사 결과 (2010.11.15~25 / 국립문화재연구소 고고연구실)

- 조사결과

· 마애보살좌상 전면에서 1984년 도로확장공사 이전에 축조된 것으로 추정되는 석축대 확인(길이 5.5m, 높이 4.2m까지 확인함)

· 석축은 견치석쌓기로 축조하였으며, 이때 마애보살좌상 전면을 완전히 가렸던 것으로 판단됨

· 마애보살좌상이 조각된 대형암석 아래에 또다른 대형암석이 수직상태로 서 있음을 확인

· 조사 전 마애보살좌상 전면 및 상단에 매장되어 있을 것으로 추정된 예불공간 등 관련유구는 확인되지 않음.

· 주변지역 탐색 및 지표조사에서도 유구 및 유물이 확인되지 않음.

- 자문회의 결과 (2010.11.25 /ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇㅇ)

· 마애보살좌상 주변 지역이 이미 교란·보축된 층이어서 유구나 유물이 확인되지 않았으므로, 마애보살좌상의 안전관리 등을 위하여 원상태로 되메우기를 실시하는 것이 바람직함

· 가지정된 마애보살좌상 자체가 문화재로서의 지정의 의미를 가지고 있으므로, 모든 복구 및 복원 등 관련 조치는 지정을 전제로 진행되는 것이 바람직하며, 종합적인 안전관리 대책 및 주변경관 관리대책은 문화재위원회에서 검토하여 수립·처리

· 정비·복원 등 관련 조치 시 종교계와 충분히 협의하는 것이 필요함

ㅇ 지정조사 결과 (2010.11.16 / ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, 유형과 관계직원)

- 불상의 상호는 기타 동시대 추정 마애보살좌상과 비교, 원만하지만 전체적 각법이 약하고 명문이 없어 지방유형문화재가 적합하다고 판단됨

바. 검토의견

ㅇ 본 건은 의성 생송리 마애보살좌상 양쪽으로 전력제어동과 문화관을 분리하고 수목 식재 등으로 주변을 정비하여 비교적 문화재 경관에 어울리도록 조정된 것으로 사료됨.

사. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 마애보살좌상은 좀 더 넓게 관람공간 확보

- 마애보살좌상에 근접하여 교목을 식재하지 말 것

- 문화관 옆면은 차폐식재하여 보완

안건번호 건축분과 2010-14-12

12. 부안 개암사 대웅전 주변 현상변경허용기준(안)

가. 제안사항

전북 부안군 소재 보물 제292호 「부안 개암사 대웅전」주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 전북 부안군 소재 “부안 개암사 대웅전 ” 주변 현상변경 허용기준을 마련하려는 것임.

ㅇ ‘08. 12. 29일 문화재위원회 심의를 거쳤으나, 지방자치단체(부안군)에서 보호구역 변경에 따른 현상변경허용기준(안)을 재제출하여 재심의 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 부안군수

(2) 대상문화재 : 보물 제292호 「부안 개암사 대웅전」

ㅇ 소 재 지 : 전북 부안군 상서면 감교리 714 개암사

(3) 신청내용(부안 개암사 대웅전 주변 현상변경 허용기준<안>, 부안군 작성)

구분	허용기준			비고
	평지붕		경사지붕 (3:10이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 최고높이 5m(1층)이하	ㅇ 최고높이 7.5m(1층)이하
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

라. 검토의견

ㅇ 개암사 주변은 전체가 임야지역으로 자연환경이 잘 보존된 상황이므로 1구역으로 하여 신축을 제한하되, 동쪽의 마을 형성지역은 거리가 멀어 보이지 않으나 사찰 초입부인 점을 감안하여 1층까지 허용하는 것이 좋을 것으로 사료됨.

마. 현지조사의견

ㅇ 개암사 주변 500m 반경 내는 전체가 산지이고, 진입부 일부에만 가옥이 있으므로 이 부분만 1층으로 허용하고 임야지역은 보존하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

바. 의결사항

ㅇ 가결

안건번호 건축분과 2010-14-13

13. 밀양 영남루 등 2건 주변 현상변경허용기준(안)

가. 제안사항

경남 밀양시 소재 보물 「밀양 영남루」 등 2건 주변 현상변경허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 경남 밀양시 소재 “밀양영남루” 등 2건 주변 현상변경 허용기준을 마련하려는 것임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 문화재청장

(2) 대상문화재 : 보물 제147호 “밀양영남루”,

보물 제493호 “밀양 무봉사 석조여래좌상”

ㅇ 소 재 지 : 경남 밀양시 내일동 39번지 외, 37번지 무봉사

(3) 신청내용(밀양영남루 등 2건 주변 현상변경 허용기준<안>, 문화재청 작성)

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 최고높이 8m(2층) 이하	ㅇ 최고높이 12m(2층) 이하
제3구역	ㅇ 최고높이 11m(3층) 이하	ㅇ 최고높이 15m(3층) 이하
제4구역	ㅇ 최고높이 14m(4층) 이하	ㅇ 최고높이 18m(4층) 이하
제5구역	ㅇ 최고높이 17m(5층) 이하	ㅇ 최고높이 21m(5층) 이하
제6구역	ㅇ 경남도 기념물 현상변경허용기준에 따름
제7구역	ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

라. 지방자치단체(주민) 의견 : 없음

마. 현지조사의견

ㅇ 영남루는 조선시대 밀양도호부 객사에 속했던 곳으로 밀양읍성 내 아동산의 서쪽 기슭에 위치하고 전면에 밀양강이 흐르고 있어 전면 경관이 수려하며, 서쪽과 배면은 도시화가 이루어져 1층～4층 정도의 건물이 자리 잡고 있으나 근래에 밀양시에서 서쪽의 도로 안쪽은 매입하여 정비를 추진하고 있는 상황임.

ㅇ 영남루와 무봉사석조여래좌상이 위치하는 아동산과 전면의 밀양강 그리고 영남루 서쪽의 정비예정 지역은 신축을 제한하고, 서쪽 도로 건너편은 영남루보다 낮은 지역임을 감안하여 구역에 따라 3층～5층으로 완화하며, 북쪽은 배면임을 감안하여 2층과 3층으로 구분하여 허용하여도 문화재 주변 경관에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 사료됨.

바. 의결사항

ㅇ 가결

안건번호 건축분과 2010-14-14

14. 소태리오층석탑 주변 현상변경허용기준(안)

가. 제안사항

경남 밀양시 소재 보물 「소태리오층석탑」 주변 현상변경허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 경남 밀양시 소재 “소태리오층석탑” 주변 현상변경 허용기준을 마련하려는 것임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 문화재청장

(2) 대상문화재 : 보물 제312호 “소태리오층석탑”

ㅇ 소 재 지 : 경남 밀양시 청도면 소태리 1138

(3) 신청내용(소태리오층석탑 주변 현상변경 허용기준<안>, 문화재청 작성)

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

라. 지방자치단체(주민) 의견 : 없음

마. 현지조사의견

ㅇ 소태리 오층석탑 주변은 임야가 둘러싸고 있어 자연환경이 비교적 잘 보존되었고, 사역이 밝혀지지 않은 상황이므로 주변의 임야는 1구역으로 하여 신축을 제한하되, 북쪽과 남쪽의 산 너머 거리가 먼 지역은 지방자치단체 관계법령에 따라 처리하여도 경관에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 사료됨.

바. 의결사항

ㅇ 가결

안건번호 건축분과 2010-14-15

15. 밀양 천황사 석조비로자나불좌상 주변 현상변경허용기준(안)

가. 제안사항

경남 밀양시 소재 보물 「밀양 천황사 석조비로자나불좌상」 주변 현상변경허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 경남 밀양시 소재 “밀양 천황사 석조비로자나불좌상” 주변 현상변경 허용기준을 마련하려는 것임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 문화재청장

(2) 대상문화재 : 보물 제1213호 “밀양 천황사 석조비로자나불좌상”

ㅇ 소 재 지 : 경남 밀양시 산내면 남명리 산95-6

(3) 신청내용(밀양천황사석조비로자나불좌상 주변 현상변경 허용기준<안>, 문화재청 작성)

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능(천황사 경내는 제외) ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

라. 지방자치단체(주민) 의견 : 없음

마. 현지조사의견

ㅇ 천황사 주변은 전체가 임야지역으로 자연환경이 잘 보존된 상황이므로 전체를 1구역으로 하여 신축을 제한하는 것이 좋을 것으로 사료됨.

바. 의결사항

ㅇ 가결

안건번호 건축분과 2010-14-16

16. 밀양 숭진리 삼층석탑 주변 현상변경허용기준(안)

가. 제안사항

경남 밀양시 소재 보물 「밀양 숭진리삼층석탑」 주변 현상변경허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 경남 밀양시 소재 “밀양 숭진리삼층석탑” 주변 현상변경 허용기준을 마련하려는 것임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 문화재청장

(2) 대상문화재 : 보물 제468호 “밀양 숭진리삼층석탑”

ㅇ 소 재 지 : 경남 밀양시 삼랑진읍 숭진리 417-2

(3) 신청내용(밀양 숭진리삼층석탑 주변 현상변경 허용기준<안>, 문화재청 작성)

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

라. 지방자치단체(주민) 의견 : 없음

마. 현지조사의견

ㅇ 숭진리 삼층석탑 주변은 서쪽에 농촌마을이 자리잡고 있는 것과 부분적으로 건물이 들어선 것을 제외하고는 전체가 임야로 둘러싸여 있어 자연환경이 비교적 잘 보존되었고, 사역이 밝혀지지 않은 상황이므로 주변의 임야는 1구역으로 하여 신축을 제한하되, 서쪽의 마을지역은 거리가 멀고 시야에 들어오지 않는 점을 감안하여 2층까지 허용하여도 경관에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 사료됨.

바. 의결사항

ㅇ 가결

안건번호 건축분과 2010-14-17

17. 밀양 표충사삼층석탑 주변 현상변경허용기준(안)

가. 제안사항

경남 밀양시 소재 보물 「밀양 표충사삼층석탑」 주변 현상변경허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 경남 밀양시 소재 “밀양 표충사삼층석탑” 주변 현상변경 허용기준을 마련하려는 것임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 문화재청장

(2) 대상문화재 : 보물 제467호 “밀양 표충사삼층석탑”

ㅇ 소 재 지 : 경남 밀양시 단장면 구천리 33 표충사

(3) 신청내용(밀양 표충사삼층석탑 주변 현상변경 허용기준<안>, 문화재청 작성)

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능(표충사 경내는 제외) ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

라. 지방자치단체(주민) 의견 : 없음

마. 현지조사의견

ㅇ 표충사 주변은 전체가 임야지역으로 자연환경이 잘 보존된 상황이므로 전체를 1구역으로 하여 신축을 제한하는 것이 좋을 것으로 사료됨.

바. 의결사항

ㅇ 가결

안건번호 건축분과 2010-14-18

18. 밀양 만어사삼층석탑 주변 현상변경허용기준(안)

가. 제안사항

경남 밀양시 소재 보물 「밀양 만어사삼층석탑」 주변 현상변경허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 경남 밀양시 소재 “밀양 만어사삼층석탑” 주변 현상변경 허용기준을 마련하려는 것임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 문화재청장

(2) 대상문화재 : 보물 제466호 “밀양 만어사삼층석탑”

ㅇ 소 재 지 : 경남 밀양시 삼랑진읍 용전리 4 만어사

(3) 신청내용(밀양 만어사삼층석탑 주변 현상변경 허용기준<안>, 문화재청 작성)

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능(만어사 경내는 제외) ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

라. 지방자치단체(주민) 의견 : 없음

마. 현지조사의견

ㅇ 만어사 삼층석탑 주변은 전체가 임야지역으로 자연환경이 잘 보존된 상황이므로 전체를 1구역으로 하여 신축을 제한하는 것이 좋을 것으로 사료됨.

바. 의결사항

ㅇ 가결

안건번호 건축분과 2010-14-19

19. 국가지정문화재(국보․보물/석조) 지정명칭 변경

가. 제안사항

국가지정문화재(국보․보물/석조) 지정명칭을 다음과 같이 변경하고자 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 국가지정문화재(국보·보물/석조) 지정명칭이 상이함에 따른 각종 민원제기가 빈번하고 혼란 또한 야기되고 있어 통일된 지정명칭 사용 필요

ㅇ 그 동안 국가지정문화재(국보ㆍ보물/건조물) 명칭 부여 지침(안)과 석조문화재 지정명칭 변경(안)을 마련 관련기관(지방자치단체 등) 및 관리자(소유자 등), 전문가 등의 의견과 관보예고를 통해 제시된 의견을 바탕으로 관련전문가 자문회의, 문화재위원회 검토 등을 거쳐 국가지정문화재(국보ㆍ보물/석조) 지정명칭을 변경하고자 하는 사항임

다. 주요내용

(1) 신  청  인 : 문화재청장

(2) 대상문화재 : 국가지정문화재(국보ㆍ보물/석조) 407건(국보 61건, 보물 346건)

(3) 신청내용

ㅇ 국가지정문화재(국보ㆍ보물/석조) 지정명칭 변경내용 407건(세부내용 : 붙임 2)

- 사적으로 지정되어 있는 경복궁, 창경궁 등 궁궐지역 내에 소재하고 있는 국보ㆍ보물(석조문화재) 8건에 대해서는 사적 지정명칭 변경과 협의하여 추진할 계획임(금번 명칭변경 제외)

ㅇ 추진경과

- 국보․보물(건축문화재) 명칭변경(안) 검토의뢰(‘09. 4.2)

ㆍ지방자치단체(시․도), 문화재 관리자(박물관 등) 의견 제출

- 국보․보물(건조물/목조, 석조) 명칭변경(안) 마련(‘09. 6월～’10.4월)

- 국보․보물(석조문화재) 명칭변경(안) 사전 검토 요청(‘10.5.17/문화재위원 12명, 전문위원 15명 서면검토)

- 1차 관계전문가(건축분야) 자문회의 개최(‘10.7.8/목)

ㆍ국보․보물(목조, 석조) 명칭부여 기준(안), 목조, 석조문화재 명칭변경 제시 의견 등 검토

- 문화재위원회(건축분과) 검토(‘10. 7. 15/8차)

- 2차 관계전문가(석조분야) 자문회의 개최(‘10.8.9)

- 문화재위원회(동산분과) 검토(‘10.8.12/4차)

- 관련기관(지방자치단체, 소유자, 관리자 등) 의견 수렴(‘10.8.30～9.30/32일간)

- 3차 관계전문가 자문회의 개최(‘10.10.11)

- 문화재위원회(건축분과) 검토(‘10.10.21)

- 관보 예고(‘10.11.1～11.30)

- 4차 관계전문가 자문회의 개최(‘10.12.2)

ㅇ 향후 계획

- 문화재위원회(건축분과) 심의(‘10.12.16)

- 국가지정문화재(국보ㆍ보물/석조) 지정명칭 변경 관보 고시(‘10.12월)

※ 경복궁, 창경궁 등 궁궐지역 내에 위치한 국보ㆍ보물은 사적 지정명칭 변경 일정에 맞추어 협의 추진 예정임.

라. 의결사항

ㅇ 가결

붙임 : 1. 국가지정문화재(국보·보물/석조) 지정명칭 변경 제시 의견 1부.

2. 국가지정문화재(국보·보물/석조) 지정명칭 변경 내용 1부. 끝

<붙임 1>

국가지정문화재(국보․보물/석조) 지정명칭 변경 제시의견

1. 문화재위원회 검토(건축분과/‘10.10.21)에서 제시된 기록 확인 검토 결과

<의결내용>

ㅇ 여주 신륵사 보제존자석종, 보제존자석종비의 석종의 한자는 기록(금석문 등)을 확인하여 부여

<기록(금석문) 확인 결과>

⇒ 신륵사보제존자 석종 및 신륵사 보제존자석종비는 고려말 고승 先覺王師 惠勤(1320~1376)의 승탑과 비로, 비의 제목에 “麗興郡神勒寺普濟舍利石鍾記”라 되어 있음.

비의 제목 「麗興郡神勒寺普濟舍利石鍾記」

<검토의견/자문회의 결과 반영>

ㅇ 금석문을 확인해 본 결과 석종(石鍾)으로 기록되어 있고  신륵사보제존자석종(神勒寺普濟尊者石鐘 → 여주 신륵사 보제존자석종(驪州 神勒寺 普濟尊者石鍾), 신륵사보제존자석종비(神勒寺普濟尊者石鐘碑) → 여주 신륵사 보제존자석종비(驪州 神勒寺 普濟尊者石鍾碑), 신륵사보제존자석종앞석등(神勒寺普濟尊者石鐘앞石燈) → 여주 신륵사 보제존자석종비(驪州 神勒寺 普濟尊者石鍾碑)로 명칭을 변경하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

※ 타 문화재(동산 등) 명칭 사례

- 상원사 동종(上院寺 銅鍾)/국보, 용주사 동종(龍珠寺 銅鍾)/국보, 성거산 천흥사명 동종(聖居山 天興寺銘 銅鍾)/국보, 옛 보신각 동종(舊 普信閣 銅鍾)/보물, 해인사 동종(海印寺 銅鍾), 성덕대왕신종(聖德大王 神鍾)

2. 관련기관(지방자치단체, 소유자, 관리자 등) 의견수렴 검토 결과

(1) 경기도(경기도, 양주시, 수원시, 소유자(회암사 등) 의견)

종별	지정 번호	현 재	변경 예고(안)	변경 요청(안)	제시 검토의견
보물	제14호	창성사진각국사대각원조탑비 (彰聖寺眞覺國師大覺圓照塔碑)	수원 창성사지 진각국사탑비 (水原 彰聖寺址 眞覺國師塔碑)	수원 창성사지 진각국사대각원조탑비 (水原 彰聖寺址 眞覺國師大覺圓照塔碑)	관내 사찰 스님들이 시호뿐만 아니라 탑비명도 부여 요청
보물	제387호	회암사지선각왕사비 (檜巖寺址禪覺王師碑)	양주 회암사지 선각왕사비 (楊州 檜巖寺址 禪覺王師碑)	양주 회암사 선각왕사비 (楊州 檜巖寺 禪覺王師碑)	국가지정문화재(국보․보물/건조물) 명칭부여 지침(안)에 의거 사지를 사로 부여하고, “양주 회암사 선각왕사비”로 명칭변경
보물	제388호	회암사무학대사홍융탑 (檜巖寺 無學大師 洪融塔)	양주 회암사지 무학대사탑 (楊州 檜巖寺址 無學大師 塔)	양주 회암사 무학대사탑 (楊州 檜巖寺 無學大師 塔)	탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙에 따라 “양주 회암사 무학대사탑”으로 명칭변경
보물	제389호	회암사무학대사홍융탑앞쌍사자석등 (檜巖寺無學大師洪融塔 앞 雙獅子石燈)	양주 회암사지 무학대사탑 앞 쌍사자석등 (楊州 檜巖寺址 無學大師塔 앞 雙獅子石燈)	양주 회암사 무학대사탑 앞 쌍사자석등 (楊州 檜巖寺 無學大師塔 앞 雙獅子石燈)	탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙에 따라 “양주 회암사 무학대사탑 앞 쌍사자석등”으로 명칭변경

<대한불교조계종회암사 의견>

ㅇ 국가지정문화재 명칭변경(안)에 따른 검토 요청 회신(대불회암제 2010-010호)에 의거 국가지정문화재(국보ㆍ보물/건조물) 명칭부여 지침(안) 제4조 7항에 의거 회암사의 입장을 표명했으나, 반영되지 않았음.

ㅇ 서울고등법원 판결문(2004합7887 소유권확인)에서 구회암사의 법통을 이어 오고 있는 회암사가 구회암사(회암사지)와 동일한 사찰이란 판결을 받은바 있음.

ㅇ 전통사찰 제13호 회암사에 소재(소유)하고 있는 문화재에 사지를 부여하게 되면, 문화재를 참배하는 사람들에게 혼돈을 줄 우려가 크다. 이에 문화재의 소유자(관리자)인 회암사에서 의견(변경요청 안)을 제시하며, 반영되지 않을 경우 행정소송을 통해서 바로 잡을 계획임.

※ 서울고등법원 판결문(2006.2.1) 사본 : 원고 대한불교조계종 회암사, 피고 대한민국

- 청구취지 : 원고와 피고들 사이에 있어서, 양주시 회천읍 회암리 18, 19, 20 지상에 소재한 별지1 목록 기재 물건 및 양주시 회천읍 회암리 18, 20 지하에서 발굴된 별지1목록 기재 물건이 원고의 소유임을 확인한다.

- 주문

ㆍ 이 사건 소 중 피고 양주시에 대한 부분 및 피고 대한민국에 대한 별지1목록 기재 1 물건에 대한 부분을 각 각하한다.

ㆍ 원고와 피고 대한민국 사이에 있어서,

양주시 회천읍 회암리 18, 19, 20 지상에 소재한 별지1목록 기재 2 내지 5 물건이 원고의 소유임을 확인한다.

양주시 회천읍 회암리 18, 20 지하에서 발굴된 별지2목록 기재 물건이 원고의 소유임을 확인한다.

※ 대법원 판결문(2007. 4. 27) : 상고를 기각

<ㅇㅇㅇ 변호사 법률의견서/삼보종합법률사무소/2010.12.10>

<질문 1> 현재 회암사지 주변에 위치해 있는 구 회암사지 관련 보물 3건이 중 회암사지 1건(회암사지 선각왕사비), 회암사 2건(회암사 무학대사홍융탑, 회암사 무학대사홍융탑앞쌍사자석등)으로 관계전문가의 검토와 문화재위원회의 심의를 받아 명칭부여 기준을 마련하여 회암사지를 붙여 관보에 예고한 명칭으로 확정 고시할 경우 행정소송의 대상이 되는지 여부?

⇒ 이 문제는 문화재청이 문화재의 명칭을 변경 고시하는 처분과 불교단체가 문화재청에 ‘회암사지 선각왕사비’의 명칭을 ‘회암사 선각왕사비‘로 변경해 달라고 청구하고 문화재청이 이를 거부하는 처분으로 나누어 검토하겠습니다.

⇒ 행정소송법은 행정소송의 대상을 행정처분과 재결과 한정하고 있습니다. 따라서 모든 행정행위에 대하여 행정소송을 제기할 수 있는 것이 아니라 처분과 재결에 대해서만 소송을 제기할 수 있습니다. 행정처분이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용(이하 “처분”이라 한다)을 말합니다. 즉 행정처분이란 행정청의 공법상의 행위로서 특정사항에 대하여 법률에 의하여 권리를 설정하고 의무를 명하며 기타 법률상 효과를 발생케 하는 등 국민의 권리․의무에 직접관계가 있는 행위를 말합니다. 그런데 문화재의 명칭은 당해 문화재를 특정 하는 명칭에 불과할 뿐 문화재의 소유자, 보유자, 보유단체 등에 대하여 어떠한 권리를 부여하게 하거나 의무를 부여하는 효력이 발생하지 아니하므로 이를 행정소송의 대상이 되는 처분이라고 볼 수 없습니다.

⇒ 불교단체가 문화재청에 어떠한 신청을 제출하고 문화재청이 이를 거부한 경우에는 일응 신청인의 신청권한을 부인하는 처분이므로 처분성을 가지는 것으로 볼 여지가 있습니다. 그러나 거부처분은 적극적 행정행위의 신청이 있는 경우 그 신청에 따르는 행정행위를 할 것을 거부하는 내용의 행정처분을 말하므로 이는 단순한 부작위가 아니라 소극적 행정처분을 말합니다. 그러므로 행정청의 모든 거부행위에 대하여 처분성이 인정되는 것이 아니라 법률이나 조리에 의하여 일반 국민이 당해 행정청에 대하여 어떠한 적극적 행위를 구할 신청권이 부여되어 있는 경우에만 거부처분의 처분성이 인정된다고 할 것입니다.

⇒ 이상과 같은 이유로 문화재청이 회암사의 명칭을 변경하는 처분이나 또는 불교단체의 명칭변경신청을 거부하는 처분은 모두 행정소송의 대상이 되는 처분에 해당하지 아니하므로 이를 행정소송의 대상으로 삼을 수 없습니다.

<질문 2> 구 회암사지 출토유물 관련 소유권 확인 소송의 결과 ‘구 회암사지 터에서 출토된 문화재는 구 회암사의 소유로 추인된 바, 원고는 인적 구성의 연속성과 법통, 의식의 통일성을 유지한 사찰이므로 문화재의 소유권자는 원고’라고 판단한 결과가 문화재 명칭변경에도 법적으로 영향을 미치는지?

⇒ 문화재의 명칭은 당해 문화재의 특성을 가장 잘 표현할 수 있는 방법으로 결정되어야 할 것이고, 문화재의 명칭을 결정하는 처분청의 재량사항이라고 할 것입니다. 위 판결은 구 회암사지 출토 유물의 소유권을 누구에게 귀속시킬 것인가 여부를 목적으로 한 법률적 판단이므로 출토 유물의 특성을 어떻게 표현하는 것이 당해 유물의 특성이 가장 정학하게 표현하는가 하는 행정목적과는 다르다고 할 것입니다. 따라서 법원의 판결은 일응의 참작 사유가 될 수는 있으나 문화재의 명칭을 결정하는데 있어서 처분청을 구속하는 효력은 없습니다.

<질문 3> 대한불교조계종 회암사에서 보물 3건에 대하여 회암사지를 명칭에 부여할 경우 행정소송을 제기하겠다는 의견이 공식적으로 접수되었음. 관리자(소유자)가 행정소송을 제기할 경우 소송에서 법률적으로 국가(문화재청)가 승소할 수 있는지?

⇒ 첫째, 문화재 명칭 변경 처분은 행정소송의 대상이 되는 처분이라고 볼 수 없고,

둘째, 문화재의 명칭은 당해 유물의 특성을 가장 잘 표현하는 방법으로 결정되어야 할 것이고, 구체적인 표현방법은 처분청의 자유재량에 속하는 사항이라고 할 것이며, 이 사건 문화재는 조선 중기에 화재로 인하여 전소한 예날 회암사 절터에서 출토된 유물이므로 이를 회암사지 출토유물이라고 표현하는 것이 그 특성에 부합한다고 볼 수 있기 때문에 명칭 변경 처분은 적법하고 정당한 처분이라고 할 것입니다. 따라서 불교단체가 소송을 제기한다고 하다라고 충분히 승소할 수 있다고 사료됩니다.

<검토의견/자문회의 결과 반영>

ㅇ 창성사진각국사대각원조탑비는 석조문화재 명칭부여 원칙에 따라 시호만을 명칭에 부여하기로 하였으므로 변경 예고 명칭과 같이 수원 창성사지 진각국사탑비로 부여하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

ㅇ 회암사지(사적)에서 500m 정도 올라가면 전통사찰 제13호 회암사 부근에 보물 3건(회암사지선각왕사비, 회암사무학대사홍융탑, 회암사무학대사홍융탑앞쌍사자석등)이 위치해 있어 사적으로 지정되어 있는 회암사지 관련 문화재이므로 회암사지를 명칭에 부여하여 양주 회암사지 선각왕사비, 양주 회암사지 무학대사탑, 양주 회암사지 무학대사탑 앞 쌍사자석등으로 부여하는 것이 바람직하나, 문화재위원회(건축분과) 심의에서 최종 결정키로 자문회의 의견이 제시되었음.

- 정주교 변호사 법률자문 결과 문화재청이 회암사의 명칭을 변경하는 처분이나 또는 불교단체의 명칭변경신청을 거부하는 처분은 모두 행정소송의 대상이 되는 처분에 해당하지 아니하므로 이를 행정소송의 대상으로 삼을 수 없다는 의견임

(2) 전라남도(전라남도, 영암군, 나주시, 관련전문가 등) 의견

가. 전라남도 제시 의견(영암군 의견 포함)

<국  보>

종별	지정 번호	현 재	변경 예고	변경 요청(안)	제시 검토의견
국보	제12호	화엄사각황전앞석등	구례 화엄사 각황전 앞 석등	구례 화엄사 석등(求禮 華嚴寺 石燈)	고증자료 및 의견 제시(아래 자료)
국보	제53호	연곡사동부도	구례 연곡사 동 승탑	부도 설명 내용 정정(이하 부도는 같음)	〃

<보  물>

종별	지정 번호	현재	변경 예고	변경 요청(안)	제시 검토의견
보물	제49호	나주동문외석당간	나주 동문 밖 석당간	나주 동점문 밖 석장(羅州 東漸門 밖 石檣)	고증자료 및 의견 제시(아래 자료)
보물	제50호	나주북문외삼층석탑	나주 북문 밖 삼층석탑	나주 북망문 밖 삼층석탑(羅州 北望門 밖 三層石塔)	〃
보물	제273호	대안사적인선사조륜청정탑	곡성 대안사 적인선사탑	곡성 태안사 적인선사탑(谷城 泰安寺 寂忍禪師塔)	〃
보물	제274호	대안사광자대사탑	곡성 대안사 광자대사탑	곡성 태안사 광자대사탑(谷城 泰安寺 廣慈大師塔)	〃
보물	제275호	대안사광자대사비	곡성 대안사 광자대사탑비	곡성 태안사 광자대사탑비(谷城 泰安寺 廣慈大師碑塔碑)	〃
보물	제505호	담양읍석당간	담양 객사리 석당간	담양 객사리 석도(潭陽 客舍里 石棹)	〃
보물	제796호	운주사구층석탑	화순 운주사 구층석탑	사적 명칭 참조	〃
보물	제797호	운주사석조불감	화순 운주사 석조불감	사적 명칭 참조	〃
보물	제798호	운주사원형 다층석탑	화순 운주사 원형 다층석탑	사적 명칭 참조	〃
보물	제1309호	영암 엄길리 암각매향명	영암 엄길리 암각 매향명	영암 엄길리 암각 매향명(靈巖 奄吉里 岩刻 埋香銘)	〃
보물	제364호	나주서문석등	나주 서문 석등	나주 서내리 석등(羅州 西內里 石燈)	〃
※ 전체의견 : 문화재 명칭 부여 기준 통합 및 법제화, 도로명 주소법에 의한 지명 표기 검토, 스님의 호칭 부여에 대한 기준 마련 ※ 협조요청사항 : 문화재명칭부여기준이 정비되면 시도지정문화재 및 문화재자료도 준용하여 조치하도록 문화재보호법에 의한 문화재청장의 권고사항으로 시달 요망.(문화재보호법 제4조 1항 10호)

ㅇ 화엄사각황전앞석등(華嚴寺覺皇殿앞石燈)/국보 제12호

- ① 화엄사 석등은 국내 최대 석등으로서 화엄사 경내에서의 위치를 표기하는 것 보다는 화엄사의 상징이고, 경내에 다른 석등이 없기 때문에 ‘각황전 앞’이라는 단어는 제외하고 ‘구례 화엄사 석등(求禮 華嚴寺 石燈)’으로 명명하는 것이 문화재나 역사 이해에 오히려 바람직함.

- ② 유사한 공간 배치와 명칭 구조를 지닌 보물 제320호 대흥사응진전전삼층석탑(大興寺應眞殿前三層石塔)[예고명칭 - 해남 대흥사 삼층석탑(海南 大興寺 三層石塔)은 경내에 있어 위치 표기가 불필요하여 응진전 앞을 제외한다는 기준과 배치되기 때문에 사찰 경내에서 바로 보이는 위치는 굳이 위치 표기가 필요 없음.

- ①이나 ②와 같이 경내에서의 위치 표기를 하지 않도록 통일성을 기할 필요가 있을 경우 다음의 문화재도 함께 적용 : 국보 17호, 보물 제231호, 보물 389호, 보물 656호, 보물 193호 등

ㅇ 부도(浮屠)를 승탑으로 변경하는 사유 정정.

- 예고내용 : 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함

- 전남도 의견 : 부도(浮屠)란 불교, 부처, 스님, 탑, 불교 건조물 등 다양한 의미를 포함하고 있으나 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’라는 단일 용어로 한정하여 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함

1) 사유 : 명칭 변경 사유에 설명한 내용도 객관적이고 고증이 가능한 용어를 사용함이 필요함. 부도는 고전 기록에서도 불교, 부처, 스님, 불교 건조물 등 다양한 의미를 포함하고 있음으로 ‘부처의 한자표기’라는 한정된 기준이나 ‘일제강점기 문화재 지정하면서 부도라는 용어를 사용했다‘는 부분은 수정이 필요함. 불교 용어 가운데 ’부도’가 일제 때 사용하기 시작한 것으로 오해 소지 있음. 국보 4호 등 25건(전남 국보 53호 등 8건] 이하 승탑[부도] 전체 부분 수정.

2) 고증자료

ㆍ 스님 의미 : 고려 말기 문인 목은 이색이 지은 ‘檜巖寺指空禪師浮屠碑’(현 비는 1828년 건립, 경기 양주군 소재)는 비명(제목)에 ‘부도’가 포함되어 있음. - 일제 강점기 이전인 고려시대 찬, 조선시대 건립[한국금석문종합영상정보시스템(http://gsm.nricp.go.kr)]

ㆍ 스님 의미 : 고려시대 문인 이규보가 지은 ‘장륙비로자나(丈六毗盧遮那)의 소상(塑像)에 대한 찬 병서’에 ‘부도(浮屠) 학주(學珠)가 향산사(香山寺)의 당주(堂主) 장륙비로(丈六毗盧)의 상을 소상으로 만들고 나에게 기(記)를 지으라고 청하기에 나는 다시 존상(尊相)에 예배하고 나서 삼가 머리를 조아리며 찬을 짓는다.’라 하여 스님의 의미임. - 고려시대[한국고전번역원(http://db.itkc.or.kr)/한국고전종합DB]

ㆍ 부처 의미 : 조선시대 건립한 용연사석가여래부도비(龍淵寺釋伽如來浮屠碑)는 비명(제목)이 ‘娑婆敎主釋迦如來浮圖碑銘幷 序’로서 부처의 의미임. 조선시대[한국금석문종합영상정보시스템(http://gsm.nricp.go.kr)]

ㆍ 건조물 의미 : 조선시대 문인 이유원(李裕元, 1814∼1888)의 <임하필기> 제11권 문헌지장편(文獻指掌編)의 ‘불교가 동방에서 시작되다’라는 글에 ‘<삼국지(三國志)>에 이르기를, “마한(馬韓)이 세운 소도(蘇塗)는 부도(浮屠)와 비슷한데 행한 바의 선악이 다르니, 이는 동방(東方) 불교의 기원이다.” 하였다.’는 기록이 있어 건조물의 의미로 쓰임. 조선시대[한국고전번역원(http://db.itkc.or.kr)/한국고전종합DB]

ㆍ 건조물(석탑) 의미 : 조선시대 문인 점필재 김종직(1431~1492)의 <점필재집> 시집 제21권에 ‘익산 미륵사의 석탑을 보며[益山彌勒寺石浮屠]’라는 시가 있는데 여기서 석부도는 석탑[국보 11호 익산 미륵사지 석탑인 듯함]을 의미함. 시 국역문 - 귀공인지 민력인지 끝내 아득하기만 해라 / 鬼功民力竟茫茫, 위로 용화산 만 길 등성이를 능가하였네 / 上軼龍華萬仞岡, 천년을 두고 그 석재가 죄안을 이루었으니 / 千載石材成罪案, 금마국의 무강왕이 참으로 가련하구나 / 可憐金馬武康王 - 조선시대[한국고전번역원(http://db.itkc.or.kr)/한국고전종합DB]

ㆍ 건조물(암자) 의미 : 조선시대 조성한 보물 1561호 순천 선암사 동종 주종 명문[全南道寶城郡/地天鳳山大原/寺浮屠庵中鐘/三百斤入]에 따르면 1657년 보성 대원사 부도암에서 조성한 것으로 되어 있어 건조물(암자)의 의미임. - 조선시대.[한국금석문종합영상정보시스템(http://gsm.nricp.go.kr)]

ㅇ 나주동문외석당간(羅州東門外石幢竿)/보물 제49호

<동문⇒동점문[기준 4조 ②-1)>

- 문화재 명칭은 고유명사를 사용하도록 한 한 기준에 따라 소재 위치를 표기하는 명칭에도 고유 이름으로 해야 한다. 나주읍성의 동문의 정식 이름은  ‘동점문(東漸門)’이다.

- 또한 국보 남대문을 일제 잔재 청산의 일환으로 숭례문(崇禮門)이라는 원 이름으로 다시 부여 했듯이, ‘동문’이라는 막연한 방향표시 개념이 아니라 역사적 정통성과 명분이 있는 ‘동점문(東漸門)’이라는 고유명사를 사용해야 한다.

- 고증자료

	조선후기 나주목지도의 나주읍성과 사대문 명칭(1872년, 규장각 소장지도) 원래 이름은 다음과 같다. 남문 - 남고문(南顧門) 서문 - 서성문(西城門) 동문 - 동점문(東漸門) - 지도의 오른쪽 문 북문 - 북망문(北望門) 고유명사를 사용하도록 한 한 기준에 따라 소재 위치를 표기하는 명칭에도 고유 이름으로 해야 한다. 또한 국보 남대문이 일제 잔재 청산의 일환으로 숭례문(崇禮門)이라는 원 이름을 부여 했듯이, 서문, 동문, 북문 등 막연한 방향표시 개념이 아니라 역사적 정통성과 명분이 있는 고유명사를 사용해야 한다.

<석당간(石幢竿)⇒석장(石檣)[기준 4조 ②-1)>

- 조선시대 초기 나주목 관련된 고기록에 ‘석장(石檣)’으로 표기하고 있어 기록상의 명칭을 사용할 필요성이 있다.

- 보물 49호는 고려시대 유물이지만 당간과 연관되는 역사 기록은 찾기 어렵고 조선시대 초기에 국가에서 왕명으로 간행한 관찬 지리지인 <동국여지승람>에 나오는 ‘석장(石檣)’ 기록은 아주 중요함으로 이를 문화재명으로 삼아야 한다.

- 석장(石檣)은 고려시대의 유물이지만, 바로 뒤이은 시기인 조선 전기의 왕명 편찬 관찬 지리서에 표기되고 있어 이 당시 국가에서 공인한 명칭을 따를 필요가 있다.

- 특히, 고려시대나 조선시대 전기의 석조 건조물은 기록상으로는 거의 확인이 되지 않기 때문에, 다른 지역에서는 명칭이 어떻더라도 나주만은 나주 석장(石檣)으로 표기 해 주어야 한다.

- 원 명칭을 고증에 의해서 찾을 경우 부여한다는 명칭 부여 기준과도 맞다.[기준 4조 ②-1)

- 기록 1 : 석장(石檣) : [나주읍성]동문 밖에 있다. 전설에, “이 주를 처음 설치할 때 술자(術者)가 이것을 세워 행주(行舟)의 형세를 표시하였다.” 한다. 문 안에도 목장(木檣 나무 돛대)이 있다.[石檣 在東門外 世傳 初設州時 術者建此 以表行舟之勢 門內 亦有木檣]<신중동국여지승람> 권35 나주목 고적조)

- 기록 2 : 1872년 나주목 지도 동점문 밖에 석장(石檣)이 그림과 함께 표기되어 있다.

	조선후기 나주목지도의 나주읍성(좌)과 동점문(오른쪽 문) 밖 석장(石檣)(우)(1872년, 규장각 소장지도) 고유명사를 사용하도록 한 한 기준에 따라 소재 위치를 표기하는 명칭에도 고유 이름으로 해야 한다.

		<신증동국여지승람(新增東國與地勝覽)>은 1530년(조선 중종 25년)에 이행(李荇)ㆍ홍언필(洪彦弼) 등이 왕명에 따라 성종(成宗) 때에 편찬한 <동국여지승람(東國與地勝覽)>을 증보하고 개정한 조선 전기(前期)의 대표적인 관찬 지리서(地理書)이다. 55권 25책의 인본(印本). 이 책은 지리적인 면뿐만 아니라, 정치(政治)ㆍ경제(經濟)ㆍ역사ㆍ행정ㆍ군사ㆍ사회ㆍ민속ㆍ예술ㆍ인물(人物) 등 지방사회의 모든 방면에 걸친 종합적 성격을 지닌 백과전서적 서적이다. 권 35에 전라도 나주목 부분이 실려 있으며, 고적(古跡)조에 석장(石檣)이 기록되어 있다. 석장(石檣)은 고려시대의 유물이지만, 바로 뒤 이은 시기인 조선 전기의 왕명 편찬 관찬 지리서에 표기되고 있어 이 당시 국가에서 공인한 명칭을 따를 필요가 있다. 특히, 고려시대나 조선시대 전기의 석조 건조물은 기록상으로는 거의 확인이 되지 않기 때문에, 다른 지역에서는 명칭이 어떻더라도 나주만은 나주 석장(石檣)으로 표기 해 주어야 한다. 원 명칭을 고증에 의해서 찾을 경우 부여한다는 명칭 부여 기준과도 맞다.[기준 4조 ②-1)
신증동국여지승람 권35 나주목 처음과 ‘석장(石檣)’ 기록	‘석장(石檣)’기록[부분]

ㅇ 나주북문외삼층석탑(羅州北門外三層石塔)/보물 제50호

- 북문⇒북망문[기준 4조 ②-1)

- 문화재 명칭은 고유명사를 사용하도록 한 기준에 따라 소재 위치를 표기하는 명칭에도 고유 이름으로 해야 한다. 나주읍성의 북문의 정식 이름은  ‘북망문(北望門)’이다.

- 또한 국보 남대문을 일제 잔재 청산의 일환으로 숭례문(崇禮門)이라는 원 이름으로 다시 부여 했듯이, ‘북문’이라는 막연한 방향표시 개념이 아니라 역사적 정통성과 명분이 있는 ‘북망문(北望門)’이라는 고유명사를 사용해야 한다.

- 고증자료

	조선후기 나주목지도의 나주읍성과 사대문 명칭(1872년, 규장각 소장지도) 원래 이름은 다음과 같다. 남문 - 남고문(南顧門) 서문 - 서성문(西城門) 동문 - 동점문(東漸門) 북문 - 북망문(北望門) - 지도 위쪽 문 고유명사를 사용하도록 한 한 기준에 따라 소재 위치를 표기하는 명칭에도 고유 이름으로 해야 한다. 또한 국보 남대문이 일제 잔재 청산의 일환으로 숭례문(崇禮門)이라는 원 이름을 부여 했듯이, 서문, 동문, 북문 등 막연한 방향표시 개념이 아니라 역사적 정통성과 명분이 있는 고유명사를 사용해야 한다.

ㅇ 대안사적인선사조륜청정탑(大安寺寂忍禪師照輪淸淨塔)/보물 제273호

- 사찰 이름의 경우 기록상의 이름과 현재의 이름이 다르다면, 혼란을 피하기 위해 현재의 사찰을 표기하여 명칭을 부여하는 것이 마땅함.

- 곡성 태안사의 경우 대안사 기록이 있으나, 태안사도 몇 백 년을 사용해 오고 지금도 현존하는 고대 사찰임으로 태안사로 명칭 부여를 해야 함.

- 특히 태안사의 다른 문화재는 모두 ‘태안사’ 명칭이 들어가는데 승탑과 탑비만 유독 ‘대안사’로 고집할 이유는 전혀 없으며 오히려 혼란을 초래함.

ㆍ 제273호 곡성 대안사 적인선사탑 → 곡성 태안사 적인선사탑

ㆍ 제274호 곡성 대안사 광자대사탑 → 곡성 태안사 광자대사탑

ㆍ 제275호 곡성 대안사 광자대사탑비 → 곡성 태안사 광자대사탑비

※ 보물 제956호  태안사 대바라, 보물 제1349호 곡성 태안사 동종,  전라남도 유형문화재 제82호 태안사 능파각, 전라남도 문화재자료 제170호 태안사 삼층석탑

- 가장 큰 문제는 적인선사 탑비가 현재는 없다는 점이다. 적인선사탑비는 실물 일부만 전해지며, 지금 비는 후대에 세운 것이다. 비문은 일부 전하지만, 현지에 탑비가 없기 때문에, 설사 있다 해도 ‘태안사’라는 천년 고찰의 사찰명칭이면서 현재도 사용하고 있는 명칭으로 사용해야 한다. 문화재 명칭 부여 기준 제정의 가장 큰 목적, 국민 이해에 다가서는 길이다.

- 다음의 고증 비교 자료를 보라. 실상사에 있는 보물 제33호 남원 실상사 수철화상탑(문화재청 변경 명칭안)은 비문에는 심원사(深源寺)로 되어 있다. 곡성 대안사를 고집한다면, 이 비도 남원 심원사 수철화상탑으로 해야 할 것이다. 그러나 현실감이 떨어진다.

- 고증 비교자료

ㆍ 보물 제33호 남원 실상사 수철화상탑(문화재청 변경 명칭안)의 경우 실제 비문의 비명(비 제목)은 <有唐新羅國良州深源寺故國師秀澈和尙楞伽寶月靈塔碑銘幷序>이다. 이 경우 ‘곡성 대안사 적인선사탑’의 명칭 부여 방식을 고집하여 비문에 써진 글씨 내용을 따른다면 당연히 ‘남원 심원사 수철화상탑’이 되어야 한다. 그런데 실상사 역시 선문 구산 사찰로서 오랜 유서를 지녔고, 현재도 운영되고 있는 사찰로서 ‘남원 실상사 수철화상탑’으로 하는 것이 더 명료하고 문화재 이해에 도움이 된다.

ㆍ 마찬가지 이유에서 곡성 태안사의 경우도, 선문 구산과 관련되는 오랜 유서를 지닌 사찰로서 현재도 기능하고 있기 때문에, 태안사 명칭을 포함하여 변경함이 마땅하다. ‘태안사’를 ‘대안사’로 고집한다면, 보물 33호의 명칭도 ‘실상사’가 아닌 ‘심원사’로 해야 한다. 국민의 이해 편의를 위해 문화재 명칭 부여 기준을 정한다는 큰 전제가 있기 때문에 헷갈리지 않도록 심사숙고 해주시길 바란다.

ㆍ 보물 39호 남원 실상사 증각대사탑비(南原 實相寺 證覺大師塔碑)(문화재청 변경 명칭안)의 경우도, 현지 비문에는 ‘凝蓼塔碑’라는 네글자의 명문만 확인된다. 비문 글씨만을 따르자면 ‘남원 실상사 응료탑비’로 해야 한다. 그러나 시호가 확인되기 때문에 ‘증각대사탑비’로 변경하기로 한 것 같은데, 비문의 명문을 따른다는 기준은 존중되어야 하나, 국민 이해를 위한 일이고 위치 변경 등에 의한 사찰 이명(異名)이 아니기 때문에 기록상의 옛 이름 보다는 천년 이상의 역사를 지니고 있는 현재의 사찰명을 포함하는 게 당연하다.

ㅇ 대안사광자대사탑(大安寺廣慈大師塔)/보물 제274호

- 사찰 이름의 경우 기록상의 이름과 현재의 이름이 다르다면, 혼란을 피하기 위해 현재의 사찰을 표기하여 명칭을 부여하는 것이 마땅함.

ㅇ 대안사광자대사비(大安寺廣慈大師碑)/보물 제275호

- 사찰 이름의 경우 기록상의 이름과 현재의 이름이 다르다면, 혼란을 피하기 위해 현재의 사찰을 표기하여 명칭을 부여하는 것이 마땅함.

- 광자대사탑비의 비문은 현지에서는 확인 할 수 없고, 기록이나 탁본만으로 전하고 있는 점도 문화재 명칭 부여에 참고해야 할 것이다.

보물 275호 대안사광자대사비	고려시대 승려 광자대사 윤다(允多)(864~945)가 입적한지 5년 뒤인 광종 1년(950)에 세운의 탑비이다. 태안사를 두 번째로 크게 번성케 한 스님이다. 비문은 거의 판독하기가 힘든 상태이고 현지에서는 보기도 어렵다. 다행히 『조선금석총람』에 일부 글자가 빠진 채로 실려 있다. 비명(비제)이 ‘有唐高麗國武州故桐裏山大安寺 敎諡廣慈大師碑銘幷序’이어 ‘대안사 광자대사비’로 명칭을 삼고 있다. 그런데 위치 이동 없이 현지에 그대로 있으며, 태안사로 바뀐 사찰 이름도 오랜 유서를 지니고 있다. 현장에서 볼 수 없는 고기록문상의 ‘대안사‘로 할 것 인지, 오랜 역사지명이면서 현재도 사용되고 있는 ‘태안사’로 할 것인지 지혜를 모아야 한다. 국민 편의도 고려해야 한다. 보물 제33호(남원 실상사 수철화상탑)의 경우, 현지 비문은 ‘심원사(深源寺)’로 되어 있고 육안 판독도 가능할 정도로 보존상태도 좋다. 비문기록을 따른다는 ‘대안사 광자대사탑비’의 경우와 같이 생각한다면, ‘심원사 수철화상탑비’로 해야 한다. 정말 고민되는 부분이다.

ㅇ 담양읍석당간(潭陽邑石幢竿)/보물 제505호

- 석당간(石幢竿)⇒석도(石棹)[기준 4조 ②-1)

- 조선시대 관찬 담양도호부 관련된 고기록에 ‘석도(石棹)’로 표기하고 있어 기록상의 명칭을 사용할 필요성이 있다.

- 보물 505호는 고려시대 유물이지만 당간과 연관되는 역사 기록은 찾기 어려울 뿐만 아니라, 고려시대나 조선시대 전기의 석조 건조물의 연혁이나 제원 관련 내용은 기록상으로는 거의 확인이 되지 않기 때문에 시기는 다르더라도 고기록이 있다면 이를 반영하는 것이 문화재 역사 이해에 도움이 된다.

- 조선시대 국가에서 간행한 관찬 지리지인 <여지도서>(보유편 <담양부읍지>)와 <담양부지도>(1872년, 규장각 소장)에 나오는 ‘석도(石棹)’ 기록은 아주 중요함으로 이를 문화재명으로 삼아야 한다.

- 특히, <여지도서>에는 규모와 무게, 세우게 된 연유, 중수, 재료 등 제원이 상세하게 기록되어 있을 뿐만 아니라 조선 시대 관찬 지리지와 지리서에  표기되고 있어 이 당시 국가에서 공인한 명칭을 따를 필요가 있다.

- 원 명칭을 고증에 의해서 찾을 경우 부여한다는 명칭 부여 기준과도 맞다.[기준 4조 ②-1)

기록 1 <여지도서(輿地圖書)> 補遺篇 (全羅道) 潭陽 古跡조

府之東 五里有 石棹 高百餘尺 大一圍餘 以鐵索 鎻之冠其上 又有石塔 高五十餘尺 俗傳 初設府時 所置也 秋成地勢 如行舟形 故置石塔 使鎭泊云 ........ 正廟甲寅 石棹爲風毁折 後四十六年己亥 當宁五年改建 .....

石棹 石柱六稜 三層 高二十六尺 內上層 高五尺 中層 高七尺 下層 高十四尺 圍 六尺五寸 水鐵桶圓三層 高十三尺 內上層 高四尺 重五百五十八斤八兩 中層 高四尺 重六百十四斤 下層 高五尺 重六百六十九斤八兩 圍四尺 合一千八百四十二斤 合高三十九尺 水鐵鑄如笠形冒冠於棹上 圍十三尺 重三百九十三斤八兩 正鐵三枝鎗 高二尺 重十一斤 揷于棹上 鍮鐵風磬 重一斤一兩 合所費錢 八百九兩二戔二分

관아의 동쪽 5리에 석도(石棹)가 있다. 높이는 백여척(尺)이며 크기는 한 아름 남짓인데, 쇠사슬로 그 위에 관(冠)을 잡아매어 놓았다. 또 50척 남짓의 석탑이 있다. 세속에 전하는 말에 따르면, 처음 고을을 만들 때 설치한 것이라고 한다. 추성(秋成 : 담양 옛 이름)의 땅 형세가 마치 배가 가는 모습처럼 생겼기 때문에, 석탑을 만들어 두어서 배를 정박시킨 것이라고 한다. ..... 정조 갑인년(1784년)에 석도가 바람에 부러진 뒤로 46년이 지난 기해년인 지금 임금 5년(1839, 헌종 5)에 고쳐 세웠다.

석도(石棹) 돌기둥이 여섯 모서리에 3층이며, 높이는 26척(尺)이다. 내부 상층의 높이는 5척, 중층의 높이는 7척, 하층의 높이는 14척이다. 둘레는 6척 5촌(寸)이다. 둥근 무쇠통[水鐵桶] 3층의 높이는 13척이다. 내부 상층의 높이는 4척이며, 무게는 6백 14근이다. 하층의 높이는 5척이며, 무게는 6백 69근 8냥이다. 둘레는 4척이다. 모두 합한 무게는 1천 8백 42근이며, 모두 합한 높이는 39척이다. 무쇠를 부어 만든 삿갓처럼 생긴 모자를 노[棹] 위에 쓰고 있는데, 둘레는 13척이며 무게는 3백 93근 8냥이다. 시우쇠[正鐵]로 만든 삼지창의 높이는 2척이며 무게는 11근인데, 노위에 꽂혀 있다. 놋쇠로 만든 풍경(風磬)의 무게는 1근 1냥이며, 비용은 모두 합해서 8백 9냥 2전(戔) 1푼(分)이다.

<참고문헌>

원문 <여지도서> 국사편찬위원회 영인본(1973) 하권 1074쪽

원문 : 국사편찬위원회 한국사데이터베이스 http://db.history.go.kr]

국역문<여지도서> 49 -전라도 보유 2-, 전주대학교 고전국역총서1, 2009, 원문 11쪽~12쪽

국역문<여지도서> 49 -전라도 보유 2-, 전주대학교 고전국역총서1, 2009, 28쪽~29쪽

기록 2 : <1872년 담양부 지도에 석도(石棹)가 그림과 함께 표기되어 있다.>

조선후기 담양부지도의 담양 관아 일원(왼쪽 지도 가운데 오른쪽 가운데부부에 ‘石棹’가 보인다)과 동변면 쪽의 석도(石棹)와 석탑(오른쪽)(1872년, 규장각 소장지도)

	담양읍지 고적조의 석도(石棹) 기록 - 왼쪽 끝 세 번째줄 하단 ‘府之東)부터 석도(石棹)가 자세히 설명되어 있다.
	뒤로 이어져 둘째줄 중간에서 한번 끝나고, 다시 11 째줄 ‘정조 갑인(正祖 甲寅)’부터 왼쪽면 넷째줄 까지가 석도 설명 부분(당시 편집 착오가 있었던듯함)
<여지도서>는 1757년(영조 33)∼1765년에 각 읍에서 편찬한 읍지를 모아 성책(成冊)한 관찬의 전국 읍지(邑誌)로 55책의 필사본이다. 뒤에 보유편을 포함하여 1973년 국사편찬위원회에서 영인본을 간행하였다. 보유편의 담양부읍지(同治十年, 1871년) 고적(古跡)조에 석도(石棹)가 기록되어 있다. 석도(石棹)는 고려시대의 유물이지만, 바로 뒤 이은 시기인 조선시대 관찬 지리서와 지도에 표기되고 있어 이 당시 국가에서 공인한 명칭을 따를 필요가 있다. 특히, 고려시대나 조선시대 전기의 석조 건조물은 기록상으로는 거의 확인이 되지 않기 때문에, 다른 지역에서는 명칭이 어떻더라도 담양만은 담양 석도(石棹)로 표기 해 주어야 한다. 원 명칭을 고증에 의해서 찾을 경우 부여한다는 명칭 부여 기준과도 맞다.[기준 4조 ②-1)

ㅇ 운주사구층석탑(雲住寺九層石塔)/보물 제796호, 운주사석조불감(雲住寺石造佛龕)/보물 제797호,  운주사원형다층석탑(雲住寺圓形多層石塔)/보물 제798호

- ‘사지(寺址)’와 ‘사(寺)’의 문화재 명칭 부여 기준 통일. 지금까지 분과별로 명칭부여를 해 왔고, 명칭부여기준안도 분과별로 마련하고 있기 때문에 현지에서는 명칭 활용이 혼란스러운 경우가 많음. 사적으로 지정된 사지의 경우, 건조물 명은 현존 사찰 명칭을 포함해 명명한 경우도 있고, 반대로 명명한 경우도 있어 동일 공간에 대한 명명 기준은 통일되어야 함.

ㆍ 보물 제796호 화순 운주사 구층석탑(문화재청 변경안)

ㆍ 보물 제797호 화순 운주사 석조불감(문화재청 변경안)

ㆍ 보물 제798호 화순 운주사 원형다층석탑(문화재청 변경안)

※  사적  제312호  화순 운주사지 일원

- 역사적인 사찰이고 현재도 기능하고 있는 사찰이기 때문에, 사적 명칭을 ‘화순 운주사 일원’으로 변경 검토도 필요함. 이 경우 보물 명칭은 ‘운주사’로 표기.

ㅇ 영암엄길리암각매향명(靈巖奄吉里岩刻埋香銘)/보물 제1309호

- 영암 서호면 엄길리는 조선시대 지명도 ‘奄吉里’(당시는 곤이종면 소속)였고, 현재도 ‘奄吉里’이기 때문에 변경할 이유가 없음.

- 고증자료 : 조선시대 영암지도(1872년, 규장각 소장)의 엄길리(奄吉里)

	조선지대 영암 고지도 가운데 곤이종면 엄길리(奄吉里)가 보인다. 초록색과 청색 네모형은 면 이름, 원형은 마을 이름이다. (규장각 소장, 1872년, 부분) 지금도 ‘奄吉里’로 쓰고 있는데, 지명을 바꾼다고 예고한 것은 착오로 보인다.

ㅇ 나주서문석등(羅州西門石燈)/보물 제364호

- 서문⇒서내리(西內里)[기준 4조 ②-1)

ㆍ 문화재 명칭은 고유명사를 사용하도록 한 기준에 따라 소재 위치를 표기하는 명칭에도 고유 이름으로 해야 한다. 나주읍성의 서문이 소재한 곳은 ‘서내리(西內里)’였다. 지금도 ‘서내동(西內洞)’이라는 법정동으로 남아 있다.

ㆍ 보물 제505호 담양읍석당간(潭陽邑石幢竿)을 담양 객사리 석당간(潭陽 客舍里 石幢竿), 보물 제506호 담양읍오층석탑(潭陽邑五層石塔)을 담양 남산리 오층석탑(潭陽 南山里 五層石塔)으로 원 소재지 행정지명을 쓰는 명칭부여 기준과 같다.

ㆍ 다만, 나주는 1981년에 시로 승격[법률 제3425호, 당시 금성시]되었기 때문에, 시 승격 이전이며 석등이 현 위치로 이전되기 전의 원 위치 행정지명인 ‘서내리(西內里)’를 명칭에 포함하여 역사성을 반영하는 것이 타당하다.

※ 나주 서문리 석등은 1929년에 경복궁으로 옮겨 간 것을 2005년 국립중앙박물관 신축 개관시 현 위치(서울 용산구)로 이전. 가능하다면 원위치인 나주 지역으로 이전도 고려해야 한다.

- 고증자료

ㆍ 나주 서내동은 조선시대에 나주목 서부면 서문내리 또는 서내리라 하였는데, 1914년에는 행정구역 개편시 서내리, 주사리(州司里), 명당리(明堂里)와 함께 서문정(西門町)으로 합해지며 뒤에 다시 서문리라 하였다가 1981년 나주시[당시 금성시]로 승격되면서 서내동이 됨.

1914년 행정구역 개편시 나주군 서부면 서내리, 주사리, 명당리가 합하여 서문정이 된다. 이 개편 내용을 기록한 것이 1917년에 간행된 <조선전도부군면리동명칭일람>이다. 왼쪽 부분(확대), 가운데 나주면 부분, 오른쪽 표지

<전체적인 사항>

ㅇ 문화재 명칭 부여 기준 통합 및 법제화

- 분과별로 마련된 명칭부여 지침을 통합하여 동일 규정의 틀에 넣고 총론과 각론(분과별)으로 구분하고 법제화(문화재보호법 개정반영, 또는 훈령 등)

ㅇ 도로명 주소법에 의한 지명 표기 검토.

- 도로명 주소법이 시행됨에 따라 2012년부터는 기존의 지번 주소체계가 없어지게 됨으로, 법규에 의한 새 주소를 문화재명칭으로 부여할 필요가 있는가 검토 필요.

- 보물 제76호 춘천 근화동 당간지주(문화재청 변경안)의 경우 도로명 주소법에 따라 명명된 주소는 강원도 춘천시 당간지주길 00임.

ㅇ 스님의 호칭 부여에 대한 기준 마련

- 선사, 대사, 국사, 화산 등 스님의 존칭에 대하여 일정한 기준을 정하여 부여하는 것이 바람직함.

- 다른 분과에서는 장군(將軍), 선생(先生), 공(公) 등 인물 존칭은 쓰지 않기로 명명기준을 정한 분과도 있어 기준 마련과 통일이 필요함.

- 그리고 같은 통일신라기 스님이지만 선사(적인산사), 대사(지증대사), 국사(도선국사), 화상(수철화상)을 함께 쓰고 있으며, 고려시대 스님은 대사(선각대사, 광자대사), 국사(진각국사), 조선시대 스님은 선사(수미선사), 대사(소요대사)를 함께 쓰고 있어 기준마련이 필요함.

ㆍ 보물 제154호 구례 연곡사 소요대사탑(문화재청 변경안)

ㆍ 보물 제273호 곡성 대안사 적인선사탑(문화재청 변경안)

ㆍ 보물 제274호 곡성 대안사 광자대사탑(문화재청 변경안)

ㆍ 보물 제313호 강진 월남사지 진각국사비(문화재청 변경안)

ㆍ 보물 제507호 강진 무위사 선각대사탑비(문화재청 변경안)

ㆍ 보물 제1395호 영암 도갑사 도선국사ㆍ수미선사비(문화재청 변경안)

ㆍ 보물 제315호 문경 봉암사 지증대사탑비(문화재청 변경안)

<ㅇㅇㅇ 전문위원 검토의견/문화재청 유형문화재과>

나주 동문외 석장 및 담양 석도

『新增東國輿地勝覽』권 제17 임천군 불우조에 “서자복사(西資福寺)는 건지산에 있으며, 절 남쪽에 석장이 있다“라고 기록되어 있으며, 또 『신증동국여지승람』 권33 익산군 고적조에 ”석장동(石檣洞)은 군의 서쪽 10리에 있다. 산기슭에 고사(古寺)의 유지가 있고 돌 돛대(石檣)가 세워졌는데, 높이가 두 길이나 된다“라고 있고, 담양 석도(石棹)의 경우 바로 인근에 석탑이 있는 것으로 볼 때, 사찰 유물로 생각됨. 따라서 『신증동국여지승람』에 보이는 석장․석도에 대한 기록은 조선시대 유학자들이 불교 당간에 대한 이해 부족으로 인하여 정확한 고증 없이 그 형태나 세상에 전하는 풍수비보 설을 쫒아 기록한 것으로 판단됨. 비록 고기록에서 이들 유물에 대해서 당간이라고 기록 한 것은 찾을 수 없지만, 불교의 유물로 생각되므로 속칭이나 세칭(世稱)의 의미보다는 원래의 의미인 당간으로 명명하는 것이 좋을 것으로 사료됨.

<검토의견/자문회의 결과 반영>

ㅇ 화엄사 경내에 다른 석등이 없기 때문에 ‘각황전 앞’을 제외하고 구례 화엄사 석등으로 변경 요청한 의견은 다른 문화재의 명칭도 석등의 경우 주요건물 등의 명칭과 함께 부여하고 있고, 석등은 새롭게 설치하는 경우도 많으므로 현행 명칭으로 부여하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

ㅇ 부도라는 명칭을 승탑으로 변경하는 사유를 다음과 같이 재정립

- 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함

ㅇ 곡성 태안사의 경우 대안사 기록이 있으나, 태안사도 몇 백 년을 사용해 오고 있고 다른 문화재는 태안사를 명칭에 사용하고 있으므로 곡성 태안사 적인선사탑, 곡성 태안사 광자대사탑, 곡성 태안사 광자대사탑비로 명칭을 부여하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

※ 타 문화재 명칭 : 태안사 대바라(보물 제956호), 곡성 태안사 동종(보물 제1349호), 태안사 능파각(전라남도 유형문화재 제82호), 전라남도 태안사 삼층석탑(문화재자료 제170호)

ㅇ 석장(나주 동점문 밖 석장/변경 요청) 및 석도(담양 객사리 석도)는 그 동안 관계전문가의 자문과 ㅇㅇㅇ 전문위원(문화재청) 검토와 같이 신증동국여지승람의 기록은 조선시대 유학자들이 불교의 당간에 대한 이해 부족으로 그 형태나 전하는 비보 설만을 쫓아 기록한 것으로 판단됨으로 원래의 의미인 석당간으로 명명하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

ㅇ 영암엄길리암각매향명(靈巖奄吉里岩刻埋香銘)을 영암 엄길리 암각 매향명(靈巖 嚴吉里 岩刻 埋香銘)으로 변경 예고하였으나, 엄길리 한자를 정정(嚴吉里 →奄吉里)토록 함

ㅇ 고증 기록을 근거로 나주 동문은 동점문, 북문은 북망문으로 변경하여  나주 동점문 밖 당간지주, 나주 북망문 밖 삼층석탑으로 변경하는 것은 바람직할 것으로 사료됨

ㅇ 나주 서문 석등을 전남도에서는 당초 서문이 소재한 행정지명을 넣어 ‘나주 서내리 석등’으로 요청하였고, 나주시에서는 나주읍성의 서성문 안에 있던 석등 이었으므로(현재 국립중앙박물관에 이전되어 있음) ‘나주읍성 서성문 안 석등으로 변경 요청하였음. 나주 동점문 밖 당간지주, 나주 북망문 밖 삼층석탑의 변경 내용과 같이 ’나주 서성문 안 석등‘으로 변경하는 것이 통일성을 기할 수 있을 것으로 사료됨

ㅇ 건조물(석조문화재) 명칭변경 기준에서 「사찰이 현재 남아있는 경우에는 “사”로 폐사되어 있는 경우에는 “사지”로 명칭을 부여한다.」로 명확히 하고 있어 사적 등 다른 유형의 문화재 명칭에서 이 기준을 적용하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

ㅇ 도로명주소법에 의한 도로명 주소는 주택·건물 위주의 주소체계이며, 기존 토지지번은 유지됨으로 문화재 명칭은 토지지번을 근거로 명칭을 부여하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

- 토지의 위치표시는 현재의 지번방식을 유지하고, 소유자의 주소가 지번주소에서 새주소로 변경되는 것임

- 토지의 지번은 토지의 일정한 구획을 표시한 번호인 반면, 주소는 사람이나 단체가 활동하는 근거지를 의미하며, 우리나라 전 국토에서 주소가 필요한 토지는 면적대비 3.4%, 토지 필수(筆數)대비 19.5%정도임

- 따라서, 토지의 위치표시인 지번과 소유자의 근거지를 표기하는 주소는 이원적 체계로 운영되어야 함

ㅇ 선사, 대사, 국사 등 스님의 존칭에 대한 일정한 기준을 정하여 부여하자는 의견에 대하여는 문헌(비문, 기록 등) 등을 근거로 부여하고 있으므로 이를 일정한 기준으로 통일하는 것은 바람직하지 않다고 사료됨

ㅇ 현재 문화재의 유형에 따라 명칭을 변경하고 있어 국가지정문화재(국보ㆍ보물/건조물) 명칭부여 지침을 우선 마련하여 적용하고, 통합된 지침 마련이 필요하다는 의견(문화재위원회 사적분과 등)이 있으므로 앞으로 관련부서와 협의하여 문화재 명칭부여 통합지침을 마련해 나가고자 함

나. 나주시 제시 의견

종별	지정 번호	현 재	변경 예고	변경 요청(안)	제시 검토의견
보물	제49호	나주동문외석당간 (羅州東門外石幢竿)	나주 동문 밖 석당간 (羅州 東門 밖 石幢竿)	나주읍성 동점문 밖 석장 (羅州邑城 東漸門 밖 石檣)	동점문이 나주읍성의 성문으로 동점문의 명칭만 단독 사용할 경우 의미가 부족하므로 읍성을 삽입하여 동점문의 의미 및 문화재의 위치와 성격을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 하는 것이 필요할 것으로 사료됨 (석장 : 신증동국여지승람, 금성읍지 수록)
보물	제50호	나주북문외삼층석탑 (羅州北門外三層石塔)	나주 북문 밖 삼층석탑 (羅州 北門 밖 三層石塔)	나주읍성 북망문 밖 삼층석탑 (羅州邑城 北望門 밖 三層石塔)	북망문이 나주읍성의 성문으로 북망문의 명칭만 단독 사용할 경우 의미가 부족하므로 읍성을 삽입하여 북망문의 의미 및 문화재의 원래 위치와 성격을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 하는 것이 필요할 것으로 사료됨
보물	제364호	나주서문석등 (羅州西門石燈)	나주 서문 석등 (羅州 西門 石燈)	나주읍성 서성문 안 석등 (羅州邑城 西城門 안 石燈)	서성문이 나주읍성의 성문으로 서성문의 명칭만 단독 사용할 경우 의미가 부족하므로 읍성을 삽입하여 서성문의 의미 및 문화재의 원래 위치와 성격을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 하는 것이 필요할 것으로 사료됨

<검토의견/자문회의 결과 반영>

ㅇ 기록을 근거로 성문의 이름을 바로잡되, 수원 팔달문, 서울 숭례문 등으로 명칭이 부여된 사례를 참고할 때 나주 동점문 밖 석당간, 나주 북망문 밖 삼층석탑, 나주 서성문 안 석등으로 명칭을 부여하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

다. ㅇㅇㅇ 교수

ㅇ 대상문화재

- 국보 제103호 광양 중흥산성 쌍사자 석등(光陽 中興山城 雙獅子石燈)

- 보물 제112호 광양 중흥산성 삼층석탑(光陽 中興山城 三層石塔)

ㅇ 의견

- “행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용”으로 광양의 문화재를 명명하였는데, 이 문화재들은 중흥산성과 아무런 연관이 없다. 그러므로 행정명(里)을 넣어 명칭을 부여해야 할 것이다.

<검토의견/자문회의 결과 반영>

ㅇ 중흥산성 삼층석탑은 중흥산성(中興山城) 내 중흥사에 있는 석탑이나, 1942년에 간행된 ‘조선보물고적조사자료 광양편’을 보면, 중흥산성은 토석혼축으로 주위둘레는 약 1천8백칸(약 3,270m)이라 하여 둘레가 3㎞가 넘는 대규모의 산성이었으며, 산성 내에는 석탑 및 석등이 있다고 하였으나 사찰명은 기록되지 않았음

ㅇ 중흥산성 쌍사자 석등은 1930년대 초 일본인의 손에 의해 외지로 반출된 후 여러 곳을 전전하다 1937년 11월 현 경복궁으로 옮겨졌었음. 그 후 다시 덕수궁, 국립중앙박물관 등으로 옮겨졌다가 1990년 8월 국립광주박물관으로 이전하여 관리하고 있음

ㅇ 전남 광양시는 문화재청의 변경안과 같이 부여하는 것이 바람직하다는 의견이 제시되었고, 제시된 의견과 같이 행정명을 부여할 경우 중흥산성 쌍자자 석등은 이전되어 원 소재지를 정확히 알 수 없는 등의 문제점이 있어 기록에 중흥산성 내에 석탑과 석등이 있었던 점을 감안하여 광양 중흥산성 삼층석탑, 광양 중흥산성 쌍사자 석등으로 부여하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

(3) 경상북도(청도군) 의견

연번	종별	지정 번호	현 재	변경 예고(안)	변경 요청(안)	제시 검토의견
271	보물	제678호	운문사삼층석탑 (雲門寺三層石塔)	청도 운문사 삼층석탑 (淸道 雲門寺 三層石塔)	청도 운문사 동ㆍ서 삼층석탑 (淸道 雲門寺 東ㆍ西 三層石塔)	동, 서 방향으로 삼층석탑 2기가 존재하므로 변경 요청

<검토의견/자문회의 결과 반영>

ㅇ 지정당시 문화재 위원회 회의록 등을 확인한 결과 동ㆍ서 2기의 삼층석탑을 지정하였으므로 명칭 부여 기준에 따라 청도 운문사 동ㆍ서 삼층석탑으로 명칭을 부여하는 것이 바람직함

(3) 경상남도(창녕군, 영산면, 지역주민 등) 의견

<창녕군 의견>

종별	지정 번호	현 재	변경 예고	변경 요청(안)	제시 검토의견
국보	제33호	창녕신라진흥왕척경비 (昌寧新羅眞興王拓境碑)	창녕 신라 진흥왕 척경비 (昌寧 新羅 眞興王 拓境碑)	창녕 신라 진흥왕비 (昌寧 新羅 眞興王碑)	-‘진흥왕척경비’라는 명칭은 비가 발견된 일제강점기 일본인에 의해 부여된 것이며, 현재 축적된 이 시기 연구성과를 반영할 때 ‘척경비’라는 명칭은 재검토가 필요함 -이 비의 성격에 대해서는 척경비라는 의견 외 회맹비, 창녕 행차 기념비 등의 학설이 제기되어 있으므로, ‘창녕 신라 진흥왕비’로 변경함이 타당할 것으로 봅니다.
국보	제34호	창녕술정리동삼층석탑 (昌寧述亭里東三層石塔)	창녕 술정리 동 삼층석탑 (昌寧 述亭里 東 三層石塔)		두 탑은 현재도 동일한 행정구역 내에 위치하고 있어 쌍탑으로 오해되고 있는 상황이며, 이러한 형태로 명칭을 변경할 경우에는 쌍탑으로 오해될 여지가 더 크므로(여타의 쌍탑들의 명명방식과 동일) 이 점을 명칭 변경 시에 검토하여 주시기 바랍니다.
보물	제520호	술정리서삼층석탑 (述亭里西三層石塔)	창녕 술정리 서 삼층석탑 (昌寧 述亭里 西 三層石塔)
보물	제564호	영산만년교 (靈山萬年橋)	창녕 남천 만년교 (昌寧 南川 萬年橋)	창녕 영산 만년교 (昌寧 靈山 萬年橋) *영산면사무소 의견 아래와 같음	-만년교가 위치하고 있는 천은 하천명이 정비된 이후부터 ‘영산천’으로 불리고 있으며, 지역사람들에게 ‘남천’이라는 명칭은 너무나 생소하며 현재 불리어지지 않고 있음 -조선시대 창녕지역은 창녕현과 영산현으로 되어 있었으며, 지리지(신증동국여지승람) 기록에 따르면 창녕현에도 ‘남천’이 있어 혼동의 여지가 많으며, ‘창녕 남천 만년교’라 할 경우 창녕현에 있던 다리로 오해할 여지도 있음(도리어 지리지에는 영산에 남천이 기재되어 있지 않음) -‘남천 석교비’의 남천은 단순히 ‘읍의 남쪽에 있는 하천’이라는 의미이므로, 이러한 의미를 갖고 있는 하천은 다수가 있으므로 변경 명칭에 ‘남천’이 들어가는 것은 고유성을 갖기가 어렵다고 봄 -다리가 건립될 조선시대 영산은 독립된 현으로 존재하고 있었으므로 ‘영산’은 고유지명으로 문화재 명칭에 반영하여 줄 것을 요청합니다. -영산만년교와 800m 정도 떨어져 있는 사적 제169호 ‘영산석빙고’의 경우, ‘창녕 영산 석빙고’로 변경예정인 점도 함께 고려해 줄 것을 요청함

<지역주민 의견(술정리동삼층석탑 주변 인양사 주지스님)>

종별	지정 번호	현재 문화재명	변경 문화재명	지역주민 의견	의견
국보	제34호	창녕술정리동삼층석탑 (昌寧述亭里東三層石塔)	창녕 술정리 동 삼층석탑 (昌寧 述亭里 東 三層石塔)	창녕 인양사 탑 (昌寧 仁陽寺 塔)	탑금당치성문기비의 비문 내용에 보이는 탑이 현재 술정리동삼층석탑을 지칭한다는 의견도 있으므로, ‘창녕 인양사 탑’으로 변경도 검토하여 주시기 바람

ㅇ 연산면장 제출 의견

- 지금의“영산 만년교(靈山 萬年橋)[일명 : 南川石橋(보물 제564호)]”이전에는 나무다리로 되어 있어 홍수가 지게 되면 자주 유실(流失)되는 등 많은 불편을 겪어오다  그 이후 보림골에서 주로 볼 수 있는 큰 돌들을 주재(主材)로 해서 건륭(乾隆) 45년(1780)에 완공을 보게 되었는데 이름하여 남천석교(南川石橋)라 하였다. 그러나 이 석교는 정축년(丁丑年)의 대홍수로 유실(流失)되었음

- 그 후 고종(高宗) 29년(1891년)에 신관조(申觀朝) 현감이 南川石橋를 중건(重建)하고 그때부터 이 다리는 만년을 갈 것이다 하여 만년교라 稱했다. 그리고 그 당시 창녕현과 영산현으로 되어 있을 때부터 이 곳 영산면 주민들은 당연히 영산 만년교(靈山 萬年橋)로 알고 있을 뿐만 아니라 전국적으로도 많이 알려져 있는 이름을 굳이 바꿀 필요 없이 현재의 이름 그대로 “영산 만년교(靈山 萬年橋)”로 사용하기를 강력히 원함

<검토의견/자문회의 결과 반영>

ㅇ 창녕 신라 진흥왕 척경비는 척경비 외 회맹비, 창녕 행차 기념비 등의 다양한 학설이 있으므로 이를 신라 진흥왕비로 변경하는 것은 또 다른 논란을 야기할 우려가 있음. 따라서 현재 명칭인 창녕 신라 진흥왕 척경비로 부여하고 정확한 고증이 이루어진 후 그 결과에 따라 변경하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

ㅇ 관보에 예고한 창녕 술정리 동 삼층석탑(국보 제34호), 창녕 술정리 서 삼층석탑(보물 제520호)은 행정구역이 동일한 지역에 위치하고 있어 두 탑을 구분하기 위하여 동, 서로 명칭을 부여하였음. 이를 창녕군에서 쌍탑으로 오인할 수 있어 다른 명칭으로 변경을 검토해 달라는 의견에는 동감하나, 두 탑의 특징 등이 특별히 구분할 수 없는 실정임으로 현재 예고한 명칭으로 부여하고 차후 고증(발굴 등)에 의하여 사지 등이 밝혀지면 변경하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

- 창녕 술정리 동 삼층석탑 주변 인양사 주지스님이 탑금당치성문기비의 비문 내용에 보이는 탑이 ‘창녕 술정리 동 삼층석탑’을 지칭한다는 의견이 있으므로 ‘창녕 인양사탑’으로 변경 요청한 사항은 정확한 고증이 없이 인양사탑으로 명칭을 부여하는 것은 바람직하지 않다고 사료됨

ㅇ 영산 만년교는 나무다리로 되어 있었으나 자주 유실되어 큰 돌로 건륭 45년(1780)에 완공하고 남천석교라 하였음. 그러나 이 석교는 정축년의 대홍수로 유실되어 고종 29년(1891)에 중건하고 다리가 만년을 갈 것이다 하여 만년교로 불려져 왔음. 또한 남천이라는 하천 이름이 다수 있어 명칭에 남천을 부여하는 것은 바람직하지 않으므로 제시한 의견과 같이 ‘창녕 영산 만년교’로 변경하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

(4) ㅇㅇㅇ 사무관(국립문화재연구소) 의견

ㅇ 11월 1일 국보, 보물 석조문화재 415건에 대한 지정명칭 변경 예고는 통일성이 없던 문화재 명칭 변경은 바람직한 일이라고 생각함

ㅇ 그런데 예고된 명칭에도 통일성이 결여된 문화재명칭이 있음

- 보물 제678호 운문사 삼층석탑은 청도 운문사 삼층석탑으로 변경예고 되어있는데 이는 다른 탑 예를 보면 청도 운문사 동ㆍ서 삼층석탑으로 해야 쌍탑임을 알 수 있을 것이고,

- 단속사지 삼층석탑은 동ㆍ서 탑이 지정번호가 각각 부여되어 있는데 이것은 산청 단속사지 동ㆍ서 삼층석탑으로 지정번호를 단일화하여야 맞는다고 생각됨

ㅇ 운문사와 단속사지 삼층석탑 명칭은 통일성이 없는 대표적인 예임에도 불구하고 앞에 지역만 붙인 채 근본적인 수정이 되지 않고 있음

<검토의견/자문회의 결과 반영>

ㅇ 운문사 삼층석탑은 청도군의 의견 및 관련자료(문화재위원회 회의록)를 확인한 결과 남시진 사무관이 제시한 의견을 반영하여 청도 운문사 동ㆍ서 삼층석탑으로 명칭을 부여하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

ㅇ 그러나 단속사지 삼층석탑은 동ㆍ서 탑이 각 각 지정되어 있어 이는 명칭변경에서는 반영하기 어렵고, 향후 통합하여 재 지정 하는 방향으로 검토되어야할 것으로 사료됨

(5) ㅇㅇㅇ 교수 의견

가. 국보 제6호 중원탑평리칠층석탑

ㅇ 국보 제6호 중원탑평리칠층석탑 → 「충주 탑평리 칠층석탑」으로 명칭변경 예고하였으나 이는 「중앙탑」으로 명칭이 변경 돼야함.

- 이 탑은 통일신라 하대에 만들어져 충주시 가금면 탑평리 11번지에 있는 칠층석탑이다. 1934년 8월 27일 국보 제7호로 지정하고 명칭을 충주 「탑평리 칠층석탑」으로 이름 짓고, 1962년 11월 20일 일제강점기에 지정된 국보를 국보와 보물로 분류하여 지정할 때 당시의 행정구역(충청북도 중원군 가금면 탑평리)에 따라「중원탑평리칠층석탑(中原塔坪里七層石塔)」이라 이름 짓고 국보 제6호로 지정되었다. 1995년 1월 1일자로 충주시와 중원군이 통합되면서 이 탑이 있는 충북 중원군 가금면 탑평리는 충주시 가금면 탑평리로 행정구역이 변경되었으나 그 명칭은 「중원탑평리칠층석탑(中原塔坪里七層石塔)」으로 현재의 행정구역과 명칭이 일치하지 않아 「충주 탑평리 칠층석탑」으로 명칭변경이 예고되었다.

- 본인은 다음과 같은 이유로 「중원탑평리칠층석탑(中原塔坪里七層石塔)」을 「중앙탑(中央塔)」이나 「충주중앙탑(忠州中央塔)으로 명칭을 변경할 것을 건의한다.

첫째, 이탑의 명칭은 『삼국사기』, 『고려사』, 『고려사절요』,『조선왕조실록』,『신증동국여지승람』, 『여지도서』, 정조 때,『충청도읍지』, 고종 때『호서읍지』 1898년경『충주군읍지』에도 기록이 없을 뿐 아니라 다른 고전에도 기록이 없다.

둘째, 중앙탑(中央塔)이란 기록은

1) 1915년(大正四年) 村上友次郞 저『最近之忠州』p108. 中央塔(一名盤川塔), 읍내에서 약 2리 남짓 떨어진 곳 가금면 탑평리에 있다. 신라 원성왕 12년에 건립했다 하는데, 조선의 중앙임을 표시하기 위해 세웠다고도 하고, 일설에는 충주에 왕기가 있어 이를 누르기 위해 이곳에 세웠다고도 전한다.

2) 1930년(昭和5년) 奧土居天外 저 『忠州觀察誌』 p8. 명승고적조에 中央塔이『最近之忠州』와 같은 내용이 기록됨.

3) 1931년 村山智順 저 『朝鮮의 風水』崔吉城 옮김 p240. 충주의 중앙탑 : 충청북도 충주읍내 북서로 약 6km정도 떨어진 가금면 탑평리 중앙탑이라 일컬어지는 9층석탑이 있다.

4) 1933년(昭和5년) 李英 저 『忠州發展史』p133. 中央塔, 中央塔は北方一里二十四町可金面塔坪里(建設當時は塔亭里にあり)此塔 …,

5) 1959년 金相顯 저 『蘂城春秋』p141. 邑北十五里許인 中原郡 可金面 塔坪里에 所在하고 있는 中央塔은 新羅 宣德王時代의 隱士 金生이 盤松山에 創寺한 後 此塔을 建築하고 古代參考書類를 藏置하였는데 時人들이 中央塔이라고 하였다 한다. 또 古老傳說에 依하면 新羅 元聖王十二年 卽 檀紀三一二二年己巳에 新羅의 中央을 表示하기 爲하여 大理石으로 十二層塔을 建設하고 當時 同一한 健脚者를 選擇하여 南北에 派遣하고 步行케하면 반드시 此處에서 相會한다하여 中央塔을 建設하였다고 한다. 또 一說에 의하면 忠州에 王氣가 있음을 察知하고 이를 抑壓鎭撫키 위하여 此塔을 建設하였다고 한다.

6) 1985년 충주시․중원군, 『충주중원지』p1271. 탑평리칠층석탑 - 현존하는 신라석탑으로서 탑평리칠층석탑이라는 공식명칭보다 「中央塔」으로 더 많이 알려진 충주지방을 대표하고 있는 문화재이다.

7) 2001년 충주시, 『충주시지』上 p532. 탑평리칠층석탑(중앙탑), - 현존하는 신라석탑으로서 탑평리칠층석탑이라는 공식명칭보다「中央塔」으로 더 많이 알려진 충주지방을 대표하고 있는 문화재이다.

8) 2010년 최일성 저 『충주의 역사와 문화』p 36. 탑평리칠층석탑(중앙탑, 국보 제6호)

셋째, 상기 기록을 통하여 일제강점기인 1934년 「탑평리칠층석탑」이라는 지역과 탑의 층수를 합하여 지은 이름 이전에 이탑의 고유한 이름이「中央塔」임을 알 수 있고, 「탑평리칠층석탑」이란 이름을 만든 후에도 계속 「中央塔」이라 사용하였고, 1962년 이후 郡名이 변경된 후 「중원탑평리칠층석탑」이라 공식적으로 사용했으나, 이 지역 사람들은 「中央塔」이라 부르고 있다. 다만 학술서에는 공식명칭인「중원탑평리칠층석탑」을 쓰고 (「中央塔」)도 병기하고 있다. 뿐만 아니라 도로의 안내판에도 「중원탑평리칠층석탑」(「中央塔」)을 병기하고 있다.

넷째, 한국교원대학교 박물관 (관장 정영호) 『’93 中原塔坪里遺蹟 發掘調査報告書』p 114 「’93 중원탑평리 유적 발굴조사 지도위원회 회의결과보고」에 …탑평리7층석탑의 명칭을 중앙탑으로 개칭할 것을 고려해 볼 필요가 있다.

다섯째, 관광객이 충주사람에게 중원탑평리칠층석탑을 물으면 모르는 사람이 많지만 중앙탑을 물으면 누구나 알기 쉽게 가리켜 준다.

ㅇ 「중원탑평리칠층석탑」(국보 제6호)을 「충주탑평리칠층석탑」으로 개명할 것이 아니라 「중앙탑」으로 바꾸면

첫째, 이탑의 본래 이름이 비록 기록에 없지만 통일신라시대부터 지금까지 불러온 이름을 되찾는 것이고.

둘째, 일제강점기에 만든 일본식 이름이 우리 고유의 이름으로 역사성을 가지며.

셋째, 「중원탑평리칠층석탑」이란 복잡한 이름보다 간단명료한 이름이 되고,

넷째, 이지역의 대표적인 문화재가 이지역의 사람들이 부르는 「중앙탑」으로 되면 지역민이 이제야 본래의 이름을 찾았다고 기뻐할 것이다.

다섯째, 관광객이 누구에게나 물어 쉽게 찾아갈 수 있다.

나. 국보 제197호 청룡사보각국사정혜원융탑, 보물 656호 청룡사보각국사정혜원융탑전사자석등, 보물 658호 청룡사보각국사정혜원융탑비

ㅇ 국보 제197호 청룡사보각국사정혜원융탑 → 「충주 청룡사 보각국사탑」으로 명칭변경이 예고되었다. (국보 제197호 청룡사보각국사정혜원융탑, 보물 656호 청룡사보각국사정혜원융탑전사자석등, 보물 658호 청룡사보각국사정혜원융탑비는 청룡사 터 한 자리에 모여 있습니다. 또 옛 청룡사 뒷산 중턱에 새로 청룡사가 있어 옛 절과 지금 절을 혼동할 수 있습니다.) 그러므로 「충주 청룡사지 보각국사탑」으로, 했으면 합니다.

ㅇ 보물 656호 청룡사보각국사정혜원융탑전사자석등 → 「충주 청룡사지 보각국사탑 앞 사자석등」으로 명칭변경이 예고되었다. (청룡사에는 사자석등이 하나만 있어 간단한 명칭이 어떨까요) 그러므로「충주 청룡사지 사자석등」으로 했으면 합니다.

ㅇ 보물 658호 청룡사보각국사정혜원융탑비 →「충주 청룡사지 보각국사탑비」로 명칭변경이 예고되었다. 「충주 청룡사지 보각국사비」로 했으면 합니다.

다. 보물 17호 정토사법경대사자등탑비

ㅇ 보물 17호 정토사법경대사자등탑비 →「충주 정토사지 법경대사탑비」로 명칭변경이 예고되었다. (충주에 보물로 지정된 탑비가 억정사대지국사碑, 정토사법경대사자등塔碑, 청룡사보각국사정혜원융塔碑 3기가 있는데, 억정사대지국사碑와 정토사법경대사자등塔碑, 청룡사보각국사정혜원융塔碑는 0000塔碑이니 00000塔碑를 0000碑로 통일했으면 좋겠습니다.) 그러므로 「충주 정토사지 법경대사비」로 했으면 합니다.

라. 보물 95호 괴산미륵리오층석탑

ㅇ 보물 95호 괴산미륵리오층석탑 → 「충주 미륵리 오층석탑」으로 명칭변경이 예고되었다. (1961년 괴산군에 소속되었던 상모면이 당시 중원군으로 이속되고 1995년 중원군이 충주시와 통합되므로 「충주 미륵리 오층석탑」명칭을 변경하는 것은 타당하다고 본다. 만약 「괴산미륵리오층석탑」으로 그 이름을 그냥 두면 이 탑을 괴산군에 가서 찾을 사람이 많을 것이다.)

마. 명칭변경예고 사항 외 건의사항

ㅇ 사적 제317호 중원미륵리사지는 충주시 수안보면 미륵리 58번지 80.454㎡를 1987년 7월 18일 사적으로 지정하면서 당시의 행정구역이 중원군이었기에 중원미륵리사지로 했는데, 1995년 중원군과 충주시가 통합되었으므로 사적 제317호 중원미륵리사지도 충주미륵리사지로 명칭을 변경하는 것이 타당하다고 봅니다. 또 사적 제317호 중원미륵리사지 안에 있는 보물 제95호「충주미륵리오층석탑」과 보물 제96호「충주미륵리 석조여래입상」과 명칭의 조화를 이루는 측면에서도 명칭을 고칠 필요가 있다고 봅니다. (문화재청홈페이지> 문화유산지식> 문화재검색을 참고했습니다.)

※ 국가지정문화재 명칭변경예고는 많은 사람들의 의견을 받아들여 명칭변경에 참고하기 위한 것으로 알고 있습니다.  지역에 있는 문화재는 그 지역 사람이 가장 잘 알고, 가장 잘 보호하며, 가장 자랑스럽게 생각합니다. 따라서 그 명칭도 학술적으로 타당성이 좀 부족하고 전국적으로 통일된 용어(사지명 +층수+ 사용재료)에 합당하지 않더라도 지역 사람들이 부르는 명칭이 지역사람들에게 이질감이 없이 받아드려질 것입니다.

저의 의견이 반드시 옳다고 주장하지 않겠지만 관계관 여러분께서 좋은 명칭이 되도록 해 주기를 바랍니다.

<검토의견/자문회의 결과 반영>

ㅇ 중원탑평리칠층석탑(국보 제6호)을 관련기록을 근거로 「중앙탑(中央塔)」이나 「충주 중앙탑(忠州 中央塔)」으로 명칭을 부여하는 것이 바람직하다는 의견을 제시하였으나, 제시된 학술적 근거가 1915년 일제강점기 이후로 이를 명칭에 부여하는 것은 현재로서는 바람직하지 않다고 사료됨

ㅇ 청룡사보각국사정혜원융탑(국보 제197호)을 「충주 청룡사 보각국사탑」으로 변경 예고하였으나, 청룡사 옛 터에 있는 다른 문화재와 통일성을 기하고, 청룡사지 뒷산 중턱에 새로 만든 청룡사와 혼동할 수 있으므로 제시된 의견과 같이 충주 청룡사지 보각국사탑 변경하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

ㅇ 또한 청룡사보각국사정혜원융탑전사자석등(보물 656호)은 「충주 청룡사지 보각국사탑 앞 사자석등」으로 변경 예고하였으나, 제시되 의견과 같이 청룡사지에는 사자석등이 하나만 존재하므로 「충주 청룡사지 사자석등」으로 변경하자는 의견에 대하여는 다른 문화재의 석등의 경우 주요건물 등을 명칭에 부여하고 있어 예고명칭과 같이 「충주 청룡사지 보각국사탑 앞 사자석등」으로 부여하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

ㅇ 총주에 보물로 지정된 탑비가 정토사법경대사자등탑비(보물 17호)  →「충주 정토사지 법경대사탑비」, 억정사대지국사비(보물 16호) → 충주 억정사지 대지국사비로 명칭변경 예고하였으나, 탑비를 비로 통일하자는 의견에 대하여 검토한바, 다른 문화재도 비와 탑비를 구분하여 부여하고 있으므로 탑비를 비로 잘못 부여한 억정사대지국사비(보물 16호) → 충주 억정사지 대지국사탑비로 부여하는 것이 명칭부여 원칙에 부합될 것으로 사료됨

(6) 충북환경운동연대 의견

ㅇ 충주 탑평리 칠층석탑(신라 중앙탑), 충주 고구려비(장수대왕비)로 병기해야

ㅇ 문화재청은 지난 1일 국가지정문화재 중 국보ㆍ보물 석조문화재 415건의 지정명칭을 변경 예고했다. 충북도내에서 ‘중원탑평리칠층석탑’과 ‘중원고구려비’를 비롯한 국보 8점과 보물 23점이 그 대상에 포함되었다.

ㅇ 물고기와 강, 산의 이름은 동네마다 부르는 명칭이 다르다. 행정명칭이 ‘달천’이지만 달래, 달래강, 괴강, 노루목강, 단월강 등으로 불리고 있다. 대개의 경우 행정명칭이나 표준어는 대상의 다양한 역사성과 문화적 인자들을 충분히 담고 있지 못하다.

ㅇ 심사숙고하여 문화재 명칭을 변경 예고했겠지만 충북을 대표하는 소위 중앙탑과 고구려비에 대한 명칭이 최선의 방안인지 재검토할 필요가 잇다. 단양의 적성비나 충주의 고구려비는 일관되게 신라와 고구려를 명칭에 사용하면서 ‘중원탑평리칠층석탑’을 ‘충주 탑평리 칠층석탑’으로 변경하는 것은 모순 아닌가?

ㅇ 이 원칙대로라면 ‘충주 신라 칠층석탑’이 되어야 한다. 설사 이런 주장을 받아들인다 하더라고 ‘5소경 중심’으로써 탑을 건립했다거나 통일신라 강역으로써 탑을 건립했다거나 통일신라 강역으로써 중앙이라는 지리적인 요소를 이 명칭은 포함하지 못한다. 그래서 ‘충주 신라 중앙탑’이나 ‘충주 신라 칠층석탑(중앙탑)’으로 변경할 것을 제안한다.

ㅇ 우리는 집안의 고구려비를 광개토대왕비로 부르고 있다. 장수왕의 남한정책이 아니었다면 세워지지 않았을 충주의 고구려비가 ‘중원고구려비’라는 명칭을 통해 고구려의 기상과 혼, 역사성이 전달되는가? 설사 ‘충주 고구려비’로 변경해도 마찬가지다.

ㅇ 동북공정이 문제라고 말로만 요란하지 불과 몇 백 미터 앞의 신라 중앙탑 일대는 엄청난 관심을 가지고 투자하면서 그 동안 고구려비는 시멘트 차량이 오가는 도로변에 얼마나 오랜 세월을 그 어떤 안전장치도 없이 있었는가? 우리 스스로 고구려 문화재를 홀대해 왔음은 부인할 수 없는 사실이다. 본회는 지속적으로 명칭변경과 고구려비일대의 성역화를 요청해 왔었다.

ㅇ 변경된 고구려비 명칭은 적어도 사료적 근거와 문화재 명칭의 일관성을 넘는 민족적 미래적 차원에서 접근해야 한다. 이런 측면에서 ‘충주 고구려비’는 적절하지 못한다. ‘장수대왕비’로 하든지 최소한 ‘충주 고구려비(장수대왕비)’로 변경하는 것을 적극 검토할 필요가 있다.

ㅇ 문화재청에서 지난 1일 국가지정문화재 중 국보ㆍ보물 석조문화재 415건의 지정명칭 변경 예고 내용 중 충북도에 위치해 있는 「충주 탑평리 칠층석탑」은 「충주 탑평리 칠층석탑(신라 중앙탑)」으로 「충주 고구려비」는 「충주 고구려비(장수대왕비)」로 변경하는 것을 적극 검토 요청함

<검토의견/자문회의 결과 반영>

ㅇ 현재 예고된 지정명칭에 별칭을 사용할 수 있도록 제시한 의견의 경우, 그 동안 일반적으로 부르는 별칭은 지정명칭에서 삭제하고 설명문안에 넣어 설명하도록 원칙을 마련하여 명칭을 변경한 바 있음

- 사례) 국보 제1호 「서울숭례문(남대문)」은 「서울 숭례문」으로 보물 제1호 「서울흥인지문(동대문)」은 「서울 흥인지문」명칭을 변경

ㅇ 또한 명칭에 백제, 신라, 고구려, 조선 등의 시대는 가능한 넣지 않는 것을 원칙으로 하되 시대를 명칭에 부여하여야만 문화재를 이해할 수 있는 경우에 한하여 부여함.

- 사례) 예고된 단양 신라 적성비(국보 198호), 울진 봉평리 신라비(국보 제242호), 포항 냉수리 신라비(국보 제264호), 충주 고구려비(국보 제205호) 등이 있음

ㅇ 따라서 충북환경운동연대에서 제시한 명칭은 바람직하지 않다고 사료됨

(7) 문화재청(보존정책과)

ㅇ 지난 문화재위원회 사적분과 제10차회의(‘10.10.13) 결과, 「사적지정 명칭 부여지침(안) 및 개선(안)」에 대하여 “문화재 유형별로 지정명칭 부여 지침을 마련하는 것은 국가지정문화재 명칭의 일관성을 유지하기가 어려우므로 명칭 부여 통합 지침을 마련하는 것이 필요하며, 사적 지정 명칭 개선은 소위원회에서 검토 후 본회의에서 검토”하기로 심의되었으므로, 사적과 지정명칭이 연계되는 문화재의 명칭은 「사적 지정 명칭 변경(안)」이 확정된 후 검토하여 줄 것을 요청함

<검토의견/자문회의 결과 반영>

ㅇ 목조 문화재 명칭변경 개선 시에도 사적지 내의 국보ㆍ보물 중 4대궁과 종묘, 경기전, 서원(도동서원, 도산서원, 소수서원)에 소재한 25건에 대하여는 사적 지정명칭 변경과 협의 추진키로 하여 보류된바 있음

ㅇ 따라서 석조 문화재도 목조문화재의 원칙에 따라 궁궐이 명칭에 포함(경복궁, 창경궁 등)되는 8건에 대하여 사적 명칭변경과 협의하여 추진될 수 있도록 보류하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

- 대상문화재 : 보루각자격루(국보 제229호) → 서울 창경궁 자격루, 옥천교(보물 제386호) → 서울 창경궁 옥천교, 경복궁자경전십장생굴뚝(보물 제810호) → 서울 경복궁 자경전 십장생 굴뚝, 경복궁아미산의굴뚝(보물 제811호) → 서울 경복궁 아미산 굴뚝, 창경궁풍기대(보물 제846호) → 서울 창경궁 풍기대, 경복궁풍기대(보물 제847호) → 서울 경복궁 풍기대, 관천대(보물 제851호) → 서울 창경궁 관천대, 창경궁내팔각칠층석탑(보물 제1119호) → 서울 창경궁 팔각 칠층석탑

(8) 예고내용 중 변경사항 검토(유형문화재과)

<검토의견>

ㅇ 국가지정문화재(국보ㆍ보물/건조물) 명칭부여 지침(안) 제4조 2항에 ‘확실한 근거를 찾을 수 없고 구전되어 올 경우에는 전(傳)자를 ( )로 표기하고 구전되어 오는 지역명과 고유명사를 부여한다.’는 지침을 적용하여 다음과 같이 변경하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

지정종류	현재 명칭	변경 예고명칭	변경 고시명칭
국보 제104호	전흥법사염거화상탑 (傳興法寺廉居和尙塔)	원주 (전)흥법사지 염거화상탑 (原州 (傳)興法寺址 廉居和尙塔)	(전)원주 흥법사지 염거화상탑 (傳 原州 興法寺址 廉居和尙塔)
보물 제109호	광주서오층석탑 (光州西五層石塔)	광주 (전)성거사지 오층석탑 (光州 (傳)聖居寺址 五層石塔)	(전)광주 성거사지 오층석탑 (傳 光州 聖居寺址 五層石塔)
보물 제1186호	직지사청풍료앞삼층석탑 (直指寺淸風寮앞三層石塔)	구미 (전)강락사지 삼층석탑 (龜尾 (傳)江洛寺址 三層石塔)	(전)구미 강락사지 삼층석탑 (傳 龜尾 江洛寺址 三層石塔)
보물 제351호	석조부도 (石造浮屠)	양평 (전)보리사지 대경대사탑 (楊平 (傳)菩提寺址 大鏡大師塔)	(전)양평 보리사지 대경대사탑 (傳 楊平 菩提寺址 大鏡大師塔)

※ 타 지정문화재 명칭 사례

- 전 고령 금관 및 장신구 일괄(국보 제138호), 전 덕산 청동방울 일괄(국보 제255호), 전 낙수정 동종(보물 제1325호), 전 구형왕릉(사적 제214호), 전 고종익선관(중요민속자료 제44호)

<붙임 2>

국가지정문화재(국보․보물/석조) 지정명칭 변경내용

<국  보 : 61건>

연번	종별	지정 번호	현재 문화재명	변경 문화재명	변경사항
1	국보	제2호	원각사지십층석탑 (圓覺寺址十層石塔)	서울 원각사지 십층석탑 (서울 圓覺寺址 十層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
2	국보	제147호	울주천전리각석 (蔚州川前里刻石)	울주 천전리 각석 (蔚州 川前里 刻石)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
3	국보	제285호	울산대곡리반구대암각화 (蔚山大谷里盤龜臺岩刻畵)	울주 대곡리 반구대 암각화 (蔚州 大谷里 盤龜臺 岩刻畫)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 같은 지역에 ‘국보 제147호 울주 천전리 각석’이 있으므로 행정지역 명칭 통일을 위해 울산을 울주로 변경 한자 정정(岩刻畵→岩刻畫)
4	국보	제4호	고달사지부도 (高達寺址浮屠)	여주 고달사지 승탑 (驪州 高達寺址 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
5	국보	제48호	월정사팔각구층석탑 (月精寺八角九層石塔)	평창 월정사 팔각 구층석탑 (平昌 月精寺 八角 九層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
6	국보	제59호	법천사지광국사현묘탑비 (法泉寺智光國師玄妙塔碑)	원주 법천사지 지광국사탑비 (原州 法泉寺址 智光國師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
7	국보	제122호	진전사지삼층석탑 (陳田寺址三層石塔)	양양 진전사지 삼층석탑 (襄陽 陳田寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
8	국보	제5호	법주사쌍사자석등 (法住寺雙獅子石燈)	보은 법주사 쌍사자 석등 (報恩 法住寺 雙獅子 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
9	국보	제6호	중원탑평리칠층석탑 (中原塔坪里七層石塔)	충주 탑평리 칠층석탑 (忠州 塔坪里 七層石塔)	행정지역 변경 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
10	국보	제41호	용두사지철당간 (龍頭寺址鐵幢竿)	청주 용두사지 철당간 (淸州 龍頭寺址 鐵幢竿)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
11	국보	제64호	법주사석연지 (法住寺石蓮池)	보은 법주사 석련지 (報恩 法住寺 石蓮池)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한글 정정(석연지→석련지)
12	국보	제197호	청룡사보각국사정혜원륭탑 (靑龍寺普覺國師定慧圓融塔)	충주 청룡사지 보각국사탑 (忠州 靑龍寺址 普覺國師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
13	국보	제198호	단양신라적성비 (丹陽新羅赤城碑)	단양 신라 적성비 (丹陽 新羅 赤城碑)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
14	국보	제205호	중원고구려비 (中原高句麗碑)	충주 고구려비 (忠州 高句麗碑)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
15	국보	제7호	봉선홍경사사적갈비 (奉先弘慶寺事蹟碣碑)	천안 봉선홍경사 갈기비 (天安 奉先弘慶寺 碣記碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 ‘봉선홍경사갈기’로 비신에 기록되어 있으므로 이를 적용
16	국보	제8호	성주사낭혜화상백월보광탑비 (聖住寺郎慧和尙白月葆光塔碑)	보령 성주사지 낭혜화상탑비 (保寧 聖住寺址 郎慧和尙塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
17	국보	제9호	부여정림사지오층석탑 (扶餘定林寺址五層石塔)	부여 정림사지 오층석탑 (扶餘 定林寺址 五層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
18	국보	제10호	실상사백장암삼층석탑 (實相寺百丈菴三層石塔)	남원 실상사 백장암 삼층석탑 (南原 實相寺 百丈庵 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정(百丈菴→百丈庵)
19	국보	제11호	미륵사지석탑 (彌勒寺址石塔)	익산 미륵사지 석탑 (益山 彌勒寺址 石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
20	국보	제289호	익산왕궁리5층석탑 (益山王宮里五層石塔)	익산 왕궁리 오층석탑 (益山 王宮里 五層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 층수를 나타내는 숫자를 한글로 명칭 표기(5층석탑→오층석탑)
21	국보	제12호	화엄사각황전앞석등 (華嚴寺覺皇殿앞石燈)	구례 화엄사 각황전 앞 석등 (求禮 華嚴寺 覺皇殿 앞 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
22	국보	제35호	화엄사사사자삼층석탑 (華嚴寺四獅子三層石塔)	구례 화엄사 사사자 삼층석탑 (求禮 華嚴寺 四獅子 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
23	국보	제44호	보림사삼층석탑및석등 (寶林寺三層石塔및石燈)	장흥 보림사 남ㆍ북 삼층석탑 및 석등 (長興 寶林寺 南ㆍ北 三層石塔 및 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 남ㆍ북 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
24	국보	제53호	연곡사동부도 (鷰谷寺東浮屠)	구례 연곡사 동 승탑 (求禮 鷰谷寺 東 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
25	국보	제54호	연곡사북부도 (鷰谷寺北浮屠)	구례 연곡사 북 승탑 (求禮 鷰谷寺 北 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
26	국보	제57호	쌍봉사철감선사탑 (雙峰寺澈鑒禪師塔)	화순 쌍봉사 철감선사탑 (和順 雙峯寺 澈鑒禪師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정(雙峰寺→雙峯寺)
27	국보	제16호	안동신세동칠층전탑 (安東新世洞七層塼塔)	안동 법흥사지 칠층전탑 (安東 法興寺址 七層塼塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 발굴조사 결과 ‘법흥사지’로 확인되었으므로 이를 명칭에 부여
28	국보	제17호	부석사무량수전앞석등 (浮石寺無量壽殿앞石燈)	영주 부석사 무량수전 앞 석등 (榮州 浮石寺 無量壽殿 앞 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
29	국보	제20호	불국사다보탑 (佛國寺多寶塔)	경주 불국사 다보탑 (慶州 佛國寺 多寶塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
30	국보	제21호	불국사삼층석탑 (佛國寺三層石塔)	경주 불국사 삼층석탑 (慶州 佛國寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
31	국보	제22호	불국사연화교칠보교 (佛國寺蓮華橋七寶橋)	경주 불국사 연화교 및 칠보교 (慶州 佛國寺 蓮華橋 및 七寶橋)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 연화교, 칠보교사이에 연결부사 ‘및’을 명칭에 부여
32	국보	제23호	불국사청운교백운교 (佛國寺靑雲橋白雲橋)	경주 불국사 청운교 및 백운교 (慶州 佛國寺 靑雲橋 및 白雲橋)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 청운교, 백운교사이에 연결부사 ‘및’을 명칭에 부여
33	국보	제24호	석굴암석굴 (石窟庵石窟)	경주 석굴암 석굴 (慶州 石窟庵 石窟)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
34	국보	제25호	신라태종무열왕릉비 (新羅太宗武烈王陵碑)	경주 태종무열왕릉비 (慶州 太宗武烈王陵碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 신라를 명칭에서 제외
35	국보	제30호	분황사석탑 (芬皇寺石塔)	경주 분황사 모전석탑 (慶州 芬皇寺 模塼石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 안산암을 벽돌처럼 잘라서 만든 모전(模塼)석탑(石塔)이므로 이를 명칭에 부여
36	국보	제31호	경주첨성대 (慶州瞻星臺)	경주 첨성대 (慶州 瞻星臺)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
37	국보	제37호	경주구황리삼층석탑 (慶州九黃里三層石塔)	경주 황복사지 삼층석탑 (慶州 皇福寺址 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 발굴 때 수습된 기와의 명문에 의하면 7세기 초에 창건된 신라시대의 절터인 황복사지가 거의 확실하므로 이를 명칭에 부여
38	국보	제39호	월성나원리오층석탑 (月城羅原里五層石塔)	경주 나원리 오층석탑 (慶州 羅原里 五層石塔)	행정명칭 명칭 변경(월성→경주) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
39	국보	제40호	정혜사지십삼층석탑 (淨惠寺址十三層石塔)	경주 정혜사지 십삼층석탑 (慶州 淨惠寺址 十三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
40	국보	제77호	의성탑리오층석탑 (義城塔里五層石塔)	의성 탑리리 오층석탑 (義城 塔里里 五層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
41	국보	제109호	군위삼존석굴 (軍威三尊石窟)	군위 아미타여래삼존 석굴 (軍威 阿彌陀如來三尊 石窟)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 아미타여래삼존을 모신 석굴이므로 이를 명칭에 부여하여 변경
42	국보	제112호	감은사지삼층석탑 (感恩寺址三層石塔)	경주 감은사지 동ㆍ서 삼층석탑 (慶州 感恩寺址 東ㆍ西 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
43	국보	제130호	선산죽장동오층석탑 (善山竹杖洞五層石塔)	구미 죽장리 오층석탑 (龜尾 竹杖里 五層石塔)	행정지역 변경 명칭 부기 표기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
44	국보	제187호	봉감모전오층석탑 (鳳甘模塼五層石塔)	영양 산해리 오층모전석탑 (英陽 山海里 五層模塼石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 석탑의 명칭에서 층수가 앞에 오는 기준을 적용
45	국보	제236호	월성장항리사지서오층석탑 (月城獐項里寺址西五層石塔)	경주 장항리 서 오층석탑 (慶州 獐項里 西 五層石塔)	행정지역 명칭 변경(월성→경주) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 ‘사지(寺址)’라는 명칭은 사지(寺址)명이 확인된 것을 제외하고 지역명을 붙일 때는 생략
46	국보	제242호	울진봉평신라비 (蔚珍鳳坪新羅碑)	울진 봉평리 신라비 (蔚珍 鳳坪里 新羅碑)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
47	국보	제264호	영일냉수리신라비 (迎日冷水里新羅碑)	포항 냉수리 신라비 (浦項 冷水里 新羅碑)	행정지역 명칭 변경 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
48	국보	제315호	봉암사 지증대사 적조탑비 (鳳巖寺 智證大師 寂照塔碑)	문경 봉암사 지증대사탑비 (聞慶 鳳巖寺 智證大師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
49	국보	제33호	창녕신라진흥왕척경비 (昌寧新羅眞興王拓境碑)	창녕 신라 진흥왕 척경비 (昌寧 新羅 眞興王 拓境碑)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
50	국보	제34호	창녕술정리동삼층석탑 (昌寧述亭里東三層石塔)	창녕 술정리 동 삼층석탑 (昌寧 述亭里 東 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
51	국보	제47호	쌍계사진감선사대공탑비 (雙磎寺眞鑑禪師大空塔碑)	하동 쌍계사 진감선사탑비 (河東 雙磎寺 眞鑑禪師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
52	국보	제3호	북한산신라진흥왕순수비 (北漢山新羅眞興王巡狩碑)	서울 북한산 신라 진흥왕 순수비 (서울 北漢山 新羅 眞興王 巡狩碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
53	국보	제86호	경천사십층석탑 (敬天寺十層石塔)	개성 경천사지 십층석탑 (開城 敬天寺址 十層石塔)	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여
54	국보	제99호	갈항사삼층석탑 (葛項寺三層石塔)	김천 갈항사지 동ㆍ서 삼층석탑 (金泉 葛項寺址 東ㆍ西 三層石塔)	당초 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
55	국보	제100호	남계원칠층석탑 (南溪院七層石塔)	개성 남계원지 칠층석탑 (開城 南溪院址 七層石塔)	당초 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 원지를 붙여 ‘개성 남계원지 칠층석탑’으로 변경
56	국보	제101호	법천사지광국사현묘탑 (法泉寺智光國師玄妙塔)	원주 법천사지 지광국사탑 (原州 法泉寺址 智光國師塔)	당초 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
57	국보	제102호	정토사홍법국사실상탑 (淨土寺弘法國師實相塔)	충주 정토사지 홍법국사탑 (忠州 淨土寺址 弘法國師塔)	당초 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
58	국보	제104호	전흥법사염거화상탑 (傳興法寺廉居和尙塔)	(전)원주 흥법사지 염거화상탑 (傳 原州 興法寺址 廉居和尙塔)	당초(추정) 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 구전되어 오고 있으므로 ‘(전)원주 흥법사지 염거화상탑’으로 변경
59	국보	제105호	산청범학리삼층석탑 (山淸泛鶴里三層石塔)	산청 범학리 삼층석탑 (山淸 泛鶴里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
60	국보	제103호	중흥산성쌍사자석등 (中興山城雙獅子石燈)	광양 중흥산성 쌍사자 석등 (光陽 中興山城 雙獅子 石燈)	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
61	국보	제38호	고선사지삼층석탑 (高仙寺址三層石塔)	경주 고선사지 삼층석탑 (慶州 高仙寺址 三層石塔)	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용

<보  물 : 346건>

연번	종별	지정 번호	현재 문화재명	변경 문화재명	변경사항
1	보물	제3호	대원각사비 (大圓覺寺碑)	서울 원각사지 대원각사비 (서울 圓覺寺址 大圓覺寺碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 원각사지를 명칭에 부여
2	보물	제235호	장의사지당간지주 (莊義寺址幢竿支柱)	서울 장의사지 당간지주 (서울 莊義寺址 幢竿支柱)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
3	보물	제1462호	인조별서유기비 (仁祖別墅遺基碑)	서울 인조별서 유기비 (서울 仁祖別墅 遺基碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
4	보물	제1524호	이윤탁한글영비 (李允濯 한글 靈碑)	서울 이윤탁 한글영비 (서울 李允濯 한글靈碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
5	보물	제250호	범어사삼층석탑 (梵魚寺三層石塔)	부산 범어사 삼층석탑 (釜山 梵魚寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
6	보물	제247호	동화사비로암삼층석탑 (桐華寺毘盧庵三層石塔)	대구 동화사 비로암 삼층석탑 (大邱 桐華寺 毘盧庵 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
7	보물	제248호	동화사금당암삼층석탑 (桐華寺金堂庵三層石塔)	대구 동화사 금당암 동ㆍ서 삼층석탑 (大邱 桐華寺 金堂庵 東ㆍ西 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
8	보물	제254호	동화사당간지주 (桐華寺幢竿支柱)	대구 동화사 당간지주 (大邱 桐華寺 幢竿支柱)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
9	보물	제539호	용연사석조계단 (龍淵寺石造戒壇)	달성 용연사 금강계단 (達城 龍淵寺 金剛戒壇)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 석조계단를 금강계단으로 변경
10	보물	제601호	대구도학동부도 (大邱道鶴洞浮屠)	대구 도학동 승탑 (大邱 道鶴洞 僧塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
11	보물	제673호	현풍석빙고 (玄風石氷庫)	달성 현풍 석빙고 (達城 玄風 石氷庫)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 타 지역 석빙고 명칭(경주 석빙고, 청도 석빙고 등)과 같이 ‘달성 현풍 석빙고’로 변경
12	보물	제10호	강화하점면오층석탑 (江華河岾面五層石塔)	강화 장정리 오층석탑 (江華 長井里 五層石塔)	행정지역 명칭 변경(하점면→장정리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
13	보물	제109호	광주서오층석탑 (光州西五層石塔)	(전)광주 성거사지 오층석탑 (傳 光州 聖居寺址 五層石塔)	‘성거사’의 옛터에 있었던 석탑으로 알려져 있어 명칭을 ‘(전)광주 성거사지 오층석탑’으로 변경
14	보물	제110호	광주동오층석탑 (光州東五層石塔)	광주 지산동 오층석탑 (光州 芝山洞 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
15	보물	제173호	망해사지석조부도 (望海寺址石造浮屠)	울주 망해사지 승탑 (蔚州 望海寺址 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
16	보물	제369호	석남사부도 (石南寺浮屠)	울주 석남사 승탑 (蔚州 石南寺 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
17	보물	제382호	청송사지삼층석탑 (靑松寺址三層石塔)	울주 청송사지 삼층석탑 (蔚州 靑松寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
18	보물	제441호	태화사지12지상부도 (太和寺址十二支像浮屠)	울산 태화사지 십이지상 사리탑 (蔚山 太和寺址 十二支像 舍利塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 12지상의 숫자를 한글로 표기 삼국유사 전후소장사리조에 통도사계단, 황룡사 구층탑, 태호사 탑에 불사리를 봉안했다는 기록도 있고, 최근 태화사지 부도를 불사리를 봉안한 사리탑으로 보는 견해도 있으므로 부도를 사리탑으로 변경
19	보물	제4호	중초사지당간지주 (中初寺址幢竿支柱)	안양 중초사지 당간지주 (安養 中初寺址 幢竿支柱)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
20	보물	제6호	고달사원종대사혜진탑비귀부및이수 (高達寺元宗大師慧眞塔碑龜趺및螭首)	여주 고달사지 원종대사탑비 (驪州 高達寺址 元宗大師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용 ‘귀부 및 이수’는 명칭에서 제외
21	보물	제7호	고달사원종대사혜진탑 (高達寺元宗大師慧眞塔)	여주 고달사지 원종대사탑 (驪州 高達寺址 元宗大師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
22	보물	제9호	서봉사현오국사탑비 (瑞峰寺玄悟國師塔碑)	용인 서봉사지 현오국사탑비 (龍仁 瑞鳳寺址 玄悟國師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 1979년 현오국사비를 보호하기 위하여 비각을 세우는 공사 도중에 서봉사(瑞鳳寺) 명문이 새겨진 기와조각이 발견되어 서봉사의 옛터임이 밝혀졌으므로 명칭에 사지를 부여하고, 한자 정정(瑞峰寺址→瑞鳳寺址)
23	보물	제12호	광주춘궁리오층석탑 (廣州春宮里五層石塔)	하남 동사지 오층석탑 (河南 桐寺址 五層石塔)	행정지역 명칭 변경(광주→하남) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 '88년 발굴 과정에서 동사(桐寺)라는 명문 기와가 출토되어 사명이 확인되었으므로 이를 명칭에 부여
24	보물	제13호	광주춘궁리삼층석탑 (廣州春宮里三層石塔)	하남 동사지 삼층석탑 (河南 桐寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(광주→하남) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 '88년 발굴 과정에서 동사(桐寺)라는 명문 기와가 출토되어 사명이 확인되었으므로 이를 명칭에 부여
25	보물	제14호	창성사진각국사대각원조탑비 (彰聖寺眞覺國師大覺圓照塔碑)	수원 창성사지 진각국사탑비 (水原 彰聖寺址 眞覺國師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
26	보물	제91호	여주창리삼층석탑 (驪州倉里三層石塔)	여주 창리 삼층석탑 (驪州 倉里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
27	보물	제92호	여주하리삼층석탑 (驪州下里三層石塔)	여주 하리 삼층석탑 (驪州 下里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
28	보물	제225호	신륵사다층석탑 (神勒寺多層石塔)	여주 신륵사 다층석탑 (驪州 神勒寺 多層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
29	보물	제226호	신륵사다층전탑 (神勒寺多層塼塔)	여주 신륵사 다층전탑 (驪州 神勒寺 多層塼塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
30	보물	제228호	신륵사보제존자석종 (神勒寺普濟尊者石鐘)	여주 신륵사 보제존자석종 (驪州 神勒寺 普濟尊者石鍾)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정(石鐘→石鍾)
31	보물	제229호	신륵사보제존자석종비 (神勒寺普濟尊者石鐘碑)	여주 신륵사 보제존자석종비 (驪州 神勒寺 普濟尊者石鍾碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정(石鐘碑→石鍾碑)
32	보물	제230호	신륵사대장각기비 (神勒寺大藏閣記碑)	여주 신륵사 대장각기비 (驪州 神勒寺 大藏閣記碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
33	보물	제231호	신륵사보제존자석종앞석등 (神勒寺普濟尊者石鐘앞石燈)	여주 신륵사 보제존자석종 앞 석등 (驪州 神勒寺 普濟尊者石鍾 앞 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정((石鐘→石鍾)
34	보물	제387호	회암사지선각왕사비 (檜巖寺址禪覺王師碑)	양주 회암사지 선각왕사비 (楊州 檜巖寺址 禪覺王師碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
35	보물	제388호	회암사무학대사홍융탑 (檜巖寺無學大師洪融塔)	양주 회암사지 무학대사탑 (楊州 檜巖寺址 無學大師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
36	보물	제389호	회암사무학대사홍융탑앞쌍사자석등 (檜巖寺無學大師洪融塔 앞 雙獅子石燈)	양주 회암사지 무학대사탑 앞 쌍사자 석등 (楊州 檜巖寺址 無學大師塔 앞 雙獅子 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
37	보물	제435호	안성죽산리오층석탑 (安城竹山里五層石塔)	안성 봉업사지 오층석탑 (安城 奉業寺址 五層石塔)	“丙子 次竹州 謁太祖眞 于奉業寺”(고려사 제40권, 세가 권제40, 공민왕3, 12년 계묘(1363년)) : 봉업사는 『고려사』에 따르면 공민왕이 홍건적의 난을 피해 남천(南遷)하였다가 1362년 2월 청주로부터 환도할 때에 들러 태조의 진영(眞影)을 알현(謁見)한 곳으로 고려시대 태조 왕건(王建)의 진영(眞影)을 봉안한 진전사원(眞殿寺院)이며, “今只 有石塔”(신증동국여지승람 권6, 죽산, 고적, 봉업사) : 신증동국여지승람에 의하면 “다만 지금은 석탑만 남아있다.”라고 전하고 있어 조선시대에 폐찰 된 듯함. 위와 같이 고려사와 신증동국여지승람 등에 나타난 자료 등에 비추어 볼 때 당시의 사찰명을 명칭에 부여
38	보물	제488호	칠장사혜소국사비 (七長寺慧炤國師碑)	안성 칠장사 혜소국사비 (安城 七長寺 慧炤國師碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
39	보물	제531호	용문사정지국사부도및비 (龍門寺正智國師浮屠및碑)	양평 용문사 정지국사탑 및 비 (楊平 龍門寺 正智國師塔 및 碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도는 스님의 이름이 밝혀졌을 때에는 시호만을 사용하여 이름 뒤에 탑 명칭 부여
40	보물	제611호	태고사원증국사탑비 (太古寺圓證國師塔碑)	고양 태고사 원증국사탑비 (高陽 太古寺 圓證國師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
41	보물	제749호	태고사원증국사탑 (太古寺圓證國師塔)	고양 태고사 원증국사탑 (高陽 太古寺 圓證國師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
42	보물	제1323호	파주공효공박중손묘역내장명등 (坡州恭孝公朴仲孫墓域內長明燈)	파주 공효공 박중손묘 장명등 (坡州 恭孝公 朴仲孫墓 長明燈)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 명칭일부 내용변경(박중손묘역내→박중손묘)
43	보물	제76호	춘천근화동당간지주 (春川槿花洞幢竿支柱)	춘천 근화동 당간지주 (春川 槿花洞 幢竿支柱)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
44	보물	제77호	춘천칠층석탑 (春川七層石塔)	춘천 칠층석탑 (春川 七層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
45	보물	제78호	거돈사원공국사승묘탑비 (居頓寺圓空國師勝妙塔碑)	원주 거돈사지 원공국사탑비 (原州 居頓寺址 圓空國師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
46	보물	제79호	홍천희망리삼층석탑 (洪川希望里三層石塔)	홍천 희망리 삼층석탑 (洪川 希望里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
47	보물	제80호	홍천희망리당간지주 (洪川希望里幢竿支柱)	홍천 희망리 당간지주 (洪川 希望里 幢竿支柱)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
48	보물	제82호	강릉대창리당간지주 (江陵大昌里幢竿支柱)	강릉 대창리 당간지주 (江陵 大昌里 幢竿支柱)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
49	보물	제83호	강릉수문리당간지주 (江陵水門里幢竿支柱)	강릉 수문리 당간지주 (江陵 水門里 幢竿支柱)	한글 맞춤법(띄어쓰기)
50	보물	제85호	굴산사지부도 (崛山寺址浮屠)	강릉 굴산사지 승탑 (江陵 崛山寺址 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
51	보물	제86호	굴산사지당간지주 (崛山寺址幢竿支柱)	강릉 굴산사지 당간지주 (江陵 崛山寺址 幢竿支柱)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
52	보물	제87호	신복사지삼층석탑 (神福寺址三層石塔)	강릉 신복사지 삼층석탑 (江陵 神福寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
53	보물	제191호	보현사낭원대사오진탑 (普賢寺朗圓大師悟眞塔)	강릉 보현사 낭원대사탑 (江陵 普賢寺 朗圓大師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
54	보물	제192호	보현사낭원대사오진탑비 (普賢寺朗圓大師悟眞塔碑)	강릉 보현사 낭원대사탑비 (江陵 普賢寺 朗圓大師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
55	보물	제223호	도피안사삼층석탑 (到彼岸寺三層石塔)	철원 도피안사 삼층석탑 (鐵原 到彼岸寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
56	보물	제410호	정암사수마노탑 (淨岩寺水瑪瑙塔)	정선 정암사 수마노탑 (旌善 淨岩寺 水瑪瑙塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
57	보물	제439호	진전사지부도 (陳田寺址浮屠)	양양 진전사지 도의선사탑 (襄陽 陳田寺址 道義禪師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 도의선사탑으로 밝혀져 있으므로 시호만을 사용하여 이름 뒤에 탑을 부여하기로 한 원칙에 따라 부도를 도의선사탑으로 명칭 부여
58	보물	제443호	향성사지삼층석탑 (香城寺址三層石塔)	속초 향성사지 삼층석탑 (束草 香城寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
59	보물	제444호	선림원지삼층석탑 (禪林院址三層石塔)	양양 선림원지 삼층석탑 (襄陽 禪林院址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
60	보물	제445호	선림원지석등 (禪林院址石燈)	양양 선림원지 석등 (襄陽 禪林院址 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
61	보물	제446호	선림원지홍각선사탑비<귀부및이수> (禪林院址弘覺禪師塔碑<龜趺및螭首>)	양양 선림원지 홍각선사탑비 (襄陽 禪林院址 弘覺禪師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 귀부 및 이수는 명칭에서 제외
62	보물	제447호	선림원지부도 (禪林院址浮屠)	양양 선림원지 승탑 (襄陽 禪林院址 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
63	보물	제463호	진공대사탑비귀부및이수 (眞空大師塔碑龜趺및螭首)	원주 흥법사지 진공대사탑비 (原州 興法寺址 眞空大師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 귀부 및 이수는 명칭에서 제외하고 흥법사지로 알려져 있으므로 이를 명칭에 적용
64	보물	제464호	흥법사지삼층석탑 (興法寺址三層石塔)	원주 흥법사지 삼층석탑 (原州 興法寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
65	보물	제496호	화천계성리석등 (華川啓星里石燈)	화천 계성리 석등 (華川 啓星里 石燈)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
66	보물	제497호	양양오색리삼층석탑 (襄陽五色里三層石塔)	양양 오색리 삼층석탑 (襄陽 五色里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
67	보물	제499호	낙산사칠층석탑 (洛山寺七層石塔)	양양 낙산사 칠층석탑 (襄陽 洛山寺 七層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
68	보물	제540호	홍천괘석리사사자삼층석탑 (洪川掛石里四獅子三層石塔)	홍천 괘석리 사사자 삼층석탑 (洪川 掛石里 四獅子 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
69	보물	제545호	홍천물걸리삼층석탑 (洪川物傑里三層石塔)	홍천 물걸리 삼층석탑 (洪川 物傑里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
70	보물	제612호	영월흥녕사징효대사탑비 (寧越興寧寺澄曉大師塔碑)	영월 흥녕사지 징효대사탑비 (寧越 興寧寺址 澄曉大師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여
71	보물	제750호	거돈사지삼층석탑 (居頓寺址三層石塔)	원주 거돈사지 삼층석탑 (原州 居頓寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
72	보물	제1275호	한계사지남삼층석탑 (寒溪寺址南三層石塔)	인제 한계사지 남 삼층석탑 (麟蹄 寒溪寺址 南 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
73	보물	제1276호	한계사지북삼층석탑 (寒溪寺址北三層石塔)	인제 한계사지 북 삼층석탑 (麟蹄 寒溪寺址 北 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
74	보물	제1277호	동해삼화사삼층석탑 (東海三和寺三層石塔)	동해 삼화사 삼층석탑 (東海 三和寺 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
75	보물	제1336호	고성건봉사능파교 (高城乾鳳寺凌波橋)	고성 건봉사 능파교 (高城 乾鳳寺 凌波橋)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
76	보물	제1337호	고성육송정홍교 (高城六松亭虹橋)	고성 육송정 홍교 (高城 六松亭 虹橋)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
77	보물	제15호	법주사사천왕석등 (法住寺四天王石燈)	보은 법주사 사천왕 석등 (報恩 法住寺 四天王 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
78	보물	제16호	억정사대지국사비 (億政寺大智國師碑)	충주 억정사지 대지국사탑비 (忠州 億政寺址 大智國師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 비를 탑비로 변경 부여
79	보물	제17호	정토사법경대사자등탑비 (淨土寺法鏡大師慈燈塔碑)	충주 정토사지 법경대사탑비 (忠州 淨土寺址 法鏡大師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
80	보물	제94호	사자빈신사지석탑 (獅子頻迅寺址石塔)	제천 사자빈신사지 사사자 구층석탑 (堤川 獅子頻迅寺址 四獅子 九層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 네 귀에 한 마리씩 모두 4마리의 사자를 배치하였고, 현재 4층만 남아있으나 원래 구층으로 알려져 있으므로 이를 명칭에 적용
81	보물	제95호	괴산미륵리오층석탑 (槐山彌勒里五層石塔)	충주 미륵리 오층석탑 (忠州 彌勒里 五層石塔)	행정지역 명칭 변경(괴산→충주) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
82	보물	제404호	진천연곡리석비 (鎭川蓮谷里石碑)	진천 연곡리 석비 (鎭川 蓮谷里 石碑)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
83	보물	제405호	단양향산리삼층석탑 (丹陽香山里三層石塔)	단양 향산리 삼층석탑 (丹陽 香山里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
84	보물	제459호	제천장락리칠층모전석탑 (堤川長樂里七層模塼石塔)	제천 장락동 칠층모전석탑 (堤川 長樂洞 七層模塼石塔)	행정지역 명칭 변경(장락리→장락동) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
85	보물	제511호	청원계산리오층석탑 (淸原桂山里五層石塔)	청원 계산리 오층석탑 (淸原 桂山里 五層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
86	보물	제532호	영국사부도 (寧國寺浮屠)	영동 영국사 승탑 (永同 寧國寺 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
87	보물	제533호	영국사삼층석탑 (寧國寺三層石塔)	영동 영국사 삼층석탑 (永同 寧國寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
88	보물	제534호	영국사원각국사비 (寧國寺圓覺國師碑)	영동 영국사 원각국사비 (永同 寧國寺 圓覺國師碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
89	보물	제535호	영국사망탑봉삼층석탑 (寧國寺望塔峰三層石塔)	영동 영국사 망탑봉 삼층석탑 (永同 寧國寺 望塔峰 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
90	보물	제656호	청룡사보각국사정혜원륭탑전사자석등 (靑龍寺普覺國師定慧圓融塔前獅子石燈)	충주 청룡사지 보각국사탑 앞 사자 석등 (忠州 靑龍寺址 普覺國師塔 앞 獅子 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
91	보물	제658호	청룡사보각국사정혜원륭탑비 (靑龍寺普覺國師定慧圓融塔碑)	충주 청룡사지 보각국사탑비 (忠州 靑龍寺址 普覺國師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
92	보물	제1295호	괴산각연사통일대사탑비 (槐山覺淵寺通一大師塔碑)	괴산 각연사 통일대사탑비 (槐山 覺淵寺 通一大師塔碑)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
93	보물	제1296호	제천신륵사삼층석탑 (堤川神勒寺三層石塔)	제천 신륵사 삼층석탑 (堤川 神勒寺 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
94	보물	제1299호	괴산보안사삼층석탑 (槐山寶安寺三層石塔)	괴산 보안사 삼층석탑 (槐山 寶安寺 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
95	보물	제1338호	옥천용암사쌍삼층석탑 (沃川龍岩寺雙三層石塔)	옥천 용암사 동ㆍ서 삼층석탑 (沃川 龍岩寺 東ㆍ西 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
96	보물	제1370호	괴산각연사통일대사부도 (槐山覺淵寺通一大師浮屠)	괴산 각연사 통일대사탑 (槐山 覺淵寺 通一大師塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도는 스님의 이름이 밝혀졌을 때에는 시호만을 사용하여 이름 뒤에 탑 명칭 부여
97	보물	제1371호	영동반야사삼층석탑 (永同般若寺三層石塔)	영동 반야사 삼층석탑 (永同 般若寺 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
98	보물	제1416호	복천암수암화상탑 (福泉庵秀庵和尙塔)	보은 법주사 복천암 수암화상탑 (報恩 法住寺 福泉庵 秀庵和尙塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 법주사를 명칭에 삽입
99	보물	제1418호	복천암학조등곡화상탑 (福泉庵學祖燈谷和尙塔)	보은 법주사 복천암 학조화상탑 (報恩 法住寺 福泉庵 學祖和尙塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 법주사를 명칭에 삽입하고, 등곡을 명칭에서 제외
100	보물	제18호	정산서정리구층석탑 (定山西亭里九層石塔)	청양 서정리 구층석탑 (靑陽 西亭里 九層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 ‘청양군’ 명칭 부기에 따라 ‘정산면’ 지역명칭 삭제
101	보물	제19호	성주사지오층석탑 (聖住寺址五層石塔)	보령 성주사지 오층석탑 (保寧 聖住寺址 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
102	보물	제20호	성주사지중앙삼층석탑 (聖住寺址中央三層石塔)	보령 성주사지 중앙 삼층석탑 (保寧 聖住寺址 中央 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
103	보물	제47호	성주사지서삼층석탑 (聖住寺址西三層石塔)	보령 성주사지 서 삼층석탑 (保寧 聖住寺址 西 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
104	보물	제99호	천흥사지당간지주 (天興寺址幢竿支柱)	천안 천흥사지 당간지주 (天安 天興寺址 幢竿支柱)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
105	보물	제101호	안국사지석탑 (安國寺址石塔)	당진 안국사지 석탑 (唐津 安國寺址 石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
106	보물	제102호	보원사지석조 (普願寺址石槽)	서산 보원사지 석조 (瑞山 普願寺址 石槽)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
107	보물	제103호	보원사지당간지주 (普願寺址幢竿支柱)	서산 보원사지 당간지주 (瑞山 普願寺址 幢竿支柱)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
108	보물	제104호	보원사지오층석탑 (普願寺址五層石塔)	서산 보원사지 오층석탑 (瑞山 普願寺址 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
109	보물	제105호	보원사법인국사보승탑 (普願寺法印國師寶乘塔)	서산 보원사지 법인국사탑 (瑞山 普願寺址 法印國師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
110	보물	제106호	보원사법인국사보승탑비 (普願寺法印國師寶乘塔碑)	서산 보원사지 법인국사탑비 (瑞山 普願寺址 法印國師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
111	보물	제150호	공주반죽동당간지주 (公州班竹洞幢竿支柱)	공주 반죽동 당간지주 (公州 班竹洞 幢竿支柱)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
112	보물	제184호	부여장하리삼층석탑 (扶餘長蝦里三層石塔)	부여 장하리 삼층석탑 (扶餘 長蝦里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
113	보물	제185호	무량사오층석탑 (無量寺五層石塔)	부여 무량사 오층석탑 (扶餘 無量寺 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
114	보물	제224호	비인오층석탑 (庇仁五層石塔)	서천 성북리 오층석탑 (舒川 城北里 五層石塔)	행정지역 명칭 변경(비인→성북리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
115	보물	제232호	관촉사석등 (灌燭寺石燈)	논산 관촉사 석등 (論山 灌燭寺 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
116	보물	제233호	무량사석등 (無量寺石燈)	부여 무량사 석등 (扶餘 無量寺 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
117	보물	제256호	갑사철당간및지주 (甲寺鐵幢竿및支柱)	공주 갑사 철당간 (公州 甲寺 鐵幢竿)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 지주는 철당간에 포함됨으로 명칭의 통일을 기하기 위하여 지주는 제외
118	보물	제257호	갑사부도 (甲寺浮屠)	공주 갑사 승탑 (公州 甲寺 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
119	보물	제354호	천흥사지오층석탑 (天興寺址五層石塔)	천안 천흥사지 오층석탑 (天安 天興寺址 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
120	보물	제537호	아산읍내리당간지주 (牙山邑內里幢竿支柱)	아산 읍내동 당간지주 (牙山 邑內洞 幢竿支柱)	행정지역 명칭 변경(읍내리→읍내동) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
121	보물	제538호	홍성동문동당간지주 (洪城東門洞幢竿支柱)	홍성 오관리 당간지주 (洪城 五官里 幢竿支柱)	행정지역 명칭 변경(동문동→오관리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
122	보물	제799호	마곡사오층석탑 (麻谷寺五層石塔)	공주 마곡사 오층석탑 (公州 麻谷寺 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
123	보물	제1284호	청량사지오층석탑 (淸凉寺址五層石塔)	공주 청량사지 오층석탑 (公州 淸凉寺址 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
124	보물	제1285호	청량사지칠층석탑 (淸凉寺址七層石塔)	공주 청량사지 칠층석탑 (公州 淸凉寺址 七層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
125	보물	제22호	금산사노주 (金山寺露柱)	김제 금산사 노주 (金堤 金山寺 露柱)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
126	보물	제23호	금산사석련대 (金山寺石蓮臺)	김제 금산사 석련대 (金堤 金山寺 石蓮臺)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
127	보물	제24호	금산사혜덕왕사진응탑비 (金山寺慧德王師眞應塔碑)	김제 금산사 혜덕왕사탑비 (金堤 金山寺 慧德王師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
128	보물	제25호	금산사오층석탑 (金山寺五層石塔)	김제 금산사 오층석탑 (金堤 金山寺 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
129	보물	제26호	금산사방등계단 (金山寺方等戒檀)	김제 금산사 금강계단 (金堤 金山寺 金剛戒壇)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 방등계단을 금강계단으로 변경
130	보물	제27호	금산사육각다층석탑 (金山寺六角多層石塔)	김제 금산사 육각 다층석탑 (金堤 金山寺 六角 多層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
131	보물	제28호	금산사당간지주 (金山寺幢竿支柱)	김제 금산사 당간지주 (金堤 金山寺 幢竿支柱)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
132	보물	제29호	금산사심원암북강삼층석탑 (金山寺深源庵北崗三層石塔)	김제 금산사 심원암 삼층석탑 (金堤 金山寺 深源庵 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 위치를 나타내는 어려운 한자어인 북강은 명칭에서 제외
133	보물	제30호	만복사지오층석탑 (萬福寺址五層石塔)	남원 만복사지 오층석탑 (南原 萬福寺址 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
134	보물	제32호	만복사지당간지주 (萬福寺址幢竿支柱)	남원 만복사지 당간지주 (南原 萬福寺址 幢竿支柱)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
135	보물	제33호	실상사수철화상능가보월탑 (實相寺秀澈和尙楞伽寶月塔)	남원 실상사 수철화상탑 (南原 實相寺 秀澈和尙塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
136	보물	제34호	실상사수철화상능가보월탑비 (實相寺秀澈和尙楞伽寶月塔碑)	남원 실상사 수철화상탑비 (南原 實相寺 秀澈和尙塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
137	보물	제35호	실상사석등 (實相寺石燈)	남원 실상사 석등 (南原 實相寺 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
138	보물	제36호	실상사부도 (實相寺浮屠)	남원 실상사 승탑 (南原 實相寺 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
139	보물	제37호	실상사삼층석탑 (實相寺三層石塔)	남원 실상사 동ㆍ서 삼층석탑 (南原 實相寺 東ㆍ西 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
140	보물	제38호	실상사증각대사응료탑 (實相寺證覺大師凝蓼塔)	남원 실상사 증각대사탑 (南原 實相寺 證覺大師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
141	보물	제39호	실상사증각대사응료탑비 (實相寺證覺大師凝蓼塔碑)	남원 실상사 증각대사탑비 (南原 實相寺 證覺大師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
142	보물	제40호	실상사백장암석등 (實相寺百丈庵石燈)	남원 실상사 백장암 석등 (南原 實相寺 百丈庵 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
143	보물	제167호	정읍은선리삼층석탑 (井邑隱仙里三層石塔)	정읍 은선리 삼층석탑 (井邑 隱仙里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
144	보물	제234호	옥구발산리석등 (沃溝鉢山里石燈)	군산 발산리 석등 (群山 鉢山里 石燈)	행정지역 명칭 변경(옥구→군산) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
145	보물	제236호	미륵사지당간지주 (彌勒寺址幢竿支柱)	익산 미륵사지 당간지주 (益山 彌勒寺址 幢竿支柱)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
146	보물	제267호	임실용암리석등 (任實龍岩里石燈)	임실 진구사지 석등 (任實 珍丘寺址 石燈)	1992년도 발굴조사(전북대 박물관)때 절터의 명칭을 밝힐 수 있는 명문 기와편의 발견으로 진구사지(珍丘寺址)였음이 확인되었으므로 이를 사용하여 명칭 변경
147	보물	제276호	발산리오층석탑 (鉢山里五層石塔)	군산 발산리 오층석탑 (群山 鉢山里 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
148	보물	제309호	천곡사지칠층석탑 (泉谷寺址七層石塔)	정읍 천곡사지 칠층석탑 (井邑 泉谷寺址 七層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
149	보물	제828호	금산사석등 (金山寺石燈)	김제 금산사 석등 (金堤 金山寺 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
150	보물	제1434호	안심사계단 (安心寺戒壇)	완주 안심사 금강계단 (完州 安心寺 金剛戒壇)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 계단을 금강계단으로 변경
151	보물	제49호	나주동문외석당간 (羅州東門外石幢竿)	나주 동점문 밖 석당간 (羅州 東漸門 밖 石幢竿)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 한자어 한글로 순화(外 →밖) 동문을 고증에 따라 동점문으로 변경
152	보물	제50호	나주북문외삼층석탑 (羅州北門外三層石塔)	나주 북망문 밖 삼층석탑 (羅州 北望門 밖 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 한자어 한글로 순화(外 →밖) 북문을 고증에 따라 북망문으로 변경
153	보물	제111호	개선사지석등 (開仙寺址石燈)	담양 개선사지 석등 (潭陽 開仙寺址 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
154	보물	제112호	중흥산성삼층석탑 (中興山城三層石塔)	광양 중흥산성 삼층석탑 (光陽 中興山城 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
155	보물	제132호	화엄사동오층석탑 (華嚴寺東五層石塔)	구례 화엄사 동 오층석탑 (求禮 華嚴寺 東 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
156	보물	제133호	화엄사서오층석탑 (華嚴寺西五層石塔)	구례 화엄사 서 오층석탑 (求禮 華嚴寺 西 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
157	보물	제151호	연곡사삼층석탑 (鷰谷寺三層石塔)	구례 연곡사 삼층석탑 (求禮 鷰谷寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
158	보물	제152호	연곡사현각선사탑비 (鷰谷寺玄覺禪師塔碑)	구례 연곡사 현각선사탑비 (求禮 鷰谷寺 玄覺禪師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
159	보물	제153호	연곡사동부도비 (鷰谷寺東浮屠碑)	구례 연곡사 동 승탑비 (求禮 鷰谷寺 東 僧塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
160	보물	제154호	구례 연곡사 소요대사부도 (求禮 鷰谷寺 逍遙大師浮屠)	구례 연곡사 소요대사탑 (求禮 鷰谷寺 逍遙大師塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도는 스님의 이름이 밝혀졌을 때에는 시호만을 사용하여 이름 뒤에 탑 명칭 부여
161	보물	제155호	보림사동부도 (寶林寺東浮屠)	장흥 보림사 동 승탑 (長興 寶林寺 東 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
162	보물	제156호	보림사서부도 (寶林寺西浮屠)	장흥 보림사 서 승탑 (長興 寶林寺 西 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
163	보물	제157호	보림사보조선사창성탑 (寶林寺普照禪師彰聖塔)	장흥 보림사 보조선사탑 (長興 寶林寺 普照禪師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
164	보물	제158호	보림사보조선사창성탑비 (寶林寺普照禪師彰聖塔碑)	장흥 보림사 보조선사탑비 (長興 寶林寺 普照禪師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
165	보물	제170호	쌍봉사철감선사탑비 (雙峰寺澈鑒禪師塔碑)	화순 쌍봉사 철감선사탑비 (和順 雙峯寺 澈鑒禪師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정(雙峰寺→雙峯寺)
166	보물	제273호	대안사적인선사조륜청정탑 (大安寺寂忍禪師照輪淸淨塔)	곡성 태안사 적인선사탑 (谷城 大安寺 寂忍禪師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 대안사를 태안사로 변경 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
167	보물	제274호	대안사광자대사탑 (大安寺廣慈大師塔)	곡성 태안사 광자대사탑 (谷城 大安寺 廣慈大師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 대안사를 태안사로 변경
168	보물	제275호	대안사광자대사비 (大安寺廣慈大師碑)	곡성 태안사 광자대사탑비 (谷城 大安寺 廣慈大師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 대안사를 태안사로 변경 비를 탑비로 변경
169	보물	제298호	월남사지삼층석탑 (月南寺址三層石塔)	강진 월남사지 삼층석탑 (康津 月南寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
170	보물	제300호	화엄사원통전전사자탑 (華嚴寺圓通殿前獅子塔)	구례 화엄사 원통전 앞 사자탑 (求禮 華嚴寺 圓通殿 앞 獅子塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자명칭 한글로 순화(前→앞)
171	보물	제301호	대흥사북미륵암삼층석탑 (大興寺北彌勒庵三層石塔)	해남 대흥사 북미륵암 삼층석탑 (海南 大興寺 北彌勒庵 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
172	보물	제304호	벌교홍교 (筏橋虹橋)	보성 벌교 홍교 (寶城 筏橋 虹橋)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
173	보물	제313호	월남사지진각국사비 (月南寺址眞覺國師碑)	강진 월남사지 진각국사비 (康津 月南寺址 眞覺國師碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
174	보물	제320호	대흥사응진전전삼층석탑 (大興寺應眞殿前三層石塔)	해남 대흥사 삼층석탑 (海南 大興寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 해남 대흥사의 상징적인 탑으로 대웅전이 바로 옆에 있으며, 사찰 내에서 소재 위치가 불필요하여 ‘응진전’ 명칭을 제외함
175	보물	제395호	선암사삼층석탑 (仙岩寺三層石塔)	순천 선암사 동ㆍ서 삼층석탑 (順天 仙巖寺 東ㆍ西 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여 한자 정정(仙岩寺→仙巖寺)
176	보물	제400호	선암사승선교 (仙巖寺昇仙橋)	순천 선암사 승선교 (順天 仙巖寺 昇仙橋)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
177	보물	제503호	명량대첩비 (鳴梁大捷碑)	해남 명량대첩비 (海南 鳴梁大捷碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
178	보물	제504호	영광신천리삼층석탑 (靈光新川里三層石塔)	영광 신천리 삼층석탑 (靈光 新川里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
179	보물	제505호	담양읍석당간 (潭陽邑石幢竿)	담양 객사리 석당간 (潭陽 客舍里 石幢竿)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
180	보물	제506호	담양읍오층석탑 (潭陽邑五層石塔)	담양 남산리 오층석탑 (潭陽 南山里 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
181	보물	제507호	무위사선각대사편광탑비 (無爲寺先覺大師遍光塔碑)	강진 무위사 선각대사탑비 (康津 無爲寺 先覺大師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
182	보물	제509호	구례논곡리삼층석탑 (求禮論谷里三層石塔)	구례 논곡리 삼층석탑 (求禮 論谷里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
183	보물	제529호	금골산오층석탑 (金骨山五層石塔)	진도 금골산 오층석탑 (珍島 金骨山 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
184	보물	제563호	흥국사홍교 (興國寺虹橋)	여수 흥국사 홍교 (麗水 興國寺 虹橋)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
185	보물	제571호	좌수영대첩비 (左水營大捷碑)	여수 통제이공 수군대첩비 (麗水 統制李公 水軍大捷碑)	행정지역 명칭 표기 부기 비명에 ‘통제이공수군대첩비’로 기록되어 있으므로 이를 명칭에 적용
186	보물	제584호	윤문효공신도비 (尹文孝公神道碑)	구례 윤문효공 신도비 (求禮 尹文孝公 神道碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
187	보물	제795호	천관사삼층석탑 (天冠寺三層石塔)	장흥 천관사 삼층석탑 (長興 天冠寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
188	보물	제796호	운주사구층석탑 (雲住寺九層石塔)	화순 운주사 구층석탑 (和順 雲住寺 九層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
189	보물	제797호	운주사석조불감 (雲住寺石造佛龕)	화순 운주사 석조불감 (和順 雲住寺 石造佛龕)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
190	보물	제798호	운주사원형다층석탑 (雲住寺圓形多層石塔)	화순 운주사 원형 다층석탑 (和順 雲住寺 圓形 多層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
191	보물	제829호	금곡사삼층석탑 (金谷寺三層石塔)	강진 금곡사 삼층석탑 (康津 金谷寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
192	보물	제831호	동화사삼층석탑 (桐華寺三層石塔)	순천 동화사 삼층석탑 (順天 桐華寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
193	보물	제943호	보성우천리삼층석탑 (寶城牛川里三層石塔)	보성 우천리 삼층석탑 (寶城 牛川里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
194	보물	제945호	금둔사지삼층석탑 (金芚寺址三層石塔)	순천 금둔사지 삼층석탑 (順天 金芚寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
195	보물	제1115호	보성봉천리오층석탑 (寶城鳳川里五層石塔)	보성 봉천리 오층석탑 (寶城 鳳川里 五層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
196	보물	제1116호	유마사해련부도 (維摩寺海蓮浮屠)	화순 유마사 해련탑 (和順 維摩寺 海蓮塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도는 스님의 이름이 밝혀졌을 때에는 시호만을 사용하여 이름 뒤에 탑 명칭 부여
197	보물	제1117호	선암사대각암부도 (仙岩寺大覺庵浮屠)	순천 선암사 대각암 승탑 (順天 仙巖寺 大覺庵 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
198	보물	제1118호	성풍사지오층석탑 (聖風寺址五層石塔)	영암 성풍사지 오층석탑 (靈巖 聖風寺址 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
199	보물	제1184호	선암사북부도 (仙巖寺北浮屠)	순천 선암사 북 승탑 (順天 仙巖寺 北 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
200	보물	제1185호	선암사동부도 (仙巖寺東浮屠)	순천 선암사 동 승탑 (順天 仙巖寺 東 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
201	보물	제1283호	월출산용암사지삼층석탑 (月出山龍巖寺址三層石塔)	영암 월출산 용암사지 삼층석탑 (靈巖 月出山 龍巖寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
202	보물	제1288호	타루비 (墮淚碑)	여수 타루비 (麗水 墮淚碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
203	보물	제1309호	영암엄길리암각매향명 (靈巖奄吉里岩刻埋香銘)	영암 엄길리 암각 매향명(靈巖 奄吉里 岩刻 埋香銘)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
204	보물	제1322호	곡성가곡리오층석탑 (谷城柯谷里五層石塔)	곡성 가곡리 오층석탑 (谷城 柯谷里 五層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
205	보물	제1346호	백양사소요대사부도 (白羊寺逍遙大師浮屠)	장성 백양사 소요대사탑 (長城 白羊寺 逍遙大師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도는 스님의 이름이 밝혀졌을 때에는 시호만을 사용하여 이름 뒤에 탑 명칭 부여
206	보물	제1347호	대흥사서산대사부도 (大興寺西山大師浮屠)	해남 대흥사 서산대사탑 (海南 大興寺 西山大師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도는 스님의 이름이 밝혀졌을 때에는 시호만을 사용하여 이름 뒤에 탑 명칭 부여
207	보물	제1372호	함평고막천석교 (咸平古幕川石橋)	함평 고막천 석교 (咸平 古幕川 石橋)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
208	보물	제1395호	도갑사도선ㆍ수미비 (道岬寺道詵ㆍ守眉碑)	영암 도갑사 도선국사ㆍ수미선사비 (靈巖 道岬寺 道詵國師ㆍ守眉禪師碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 명칭을 명확히 부여(도선ㆍ수미비→도선국사ㆍ수미선사비)
209	보물	제1396호	백련사사적비 (白蓮寺事蹟碑)	강진 백련사 사적비 (康津 白蓮寺 事蹟碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
210	보물	제1433호	도갑사오층석탑 (道岬寺五層石塔)	영암 도갑사 오층석탑 (靈巖 道岬寺 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
211	보물	제51호	문경내화리삼층석탑 (聞慶內化里三層石塔)	문경 내화리 삼층석탑 (聞慶 內化里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
212	보물	제52호	봉화서동리삼층석탑 (奉化西洞里三層石塔)	봉화 서동리 동ㆍ서 삼층석탑 (奉化 西洞里 東ㆍ西 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동·서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
213	보물	제53호	개심사지오층석탑 (開心寺址五層石塔)	예천 개심사지 오층석탑 (醴泉 開心寺址 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
214	보물	제54호	고령지산동당간지주 (高靈池山洞幢竿支柱)	고령 지산리 당간지주 (高靈 池山里 幢竿支柱)	행정지역 명칭 변경(지산동→지산리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
215	보물	제56호	안동동부동오층전탑 (安東東部洞五層塼塔)	안동 운흥동 오층전탑 (安東 雲興洞 五層塼塔)	행정지역 명칭 변경(동부동→운흥동) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
216	보물	제57호	안동조탑동오층전탑 (安東造塔洞五層塼塔)	안동 조탑리 오층전탑 (安東 造塔里 五層塼塔)	행정지역 명칭 변경(조탑동→조탑리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
217	보물	제59호	숙수사지당간지주 (宿水寺址幢竿支柱)	영주 숙수사지 당간지주 (榮州 宿水寺址 幢竿支柱)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
218	보물	제61호	불국사사리탑 (佛國寺舍利塔)	경주 불국사 사리탑 (慶州 佛國寺 舍利塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
219	보물	제64호	경주보문리석조 (慶州普門里石槽)	경주 보문사지 석조 (慶州 普門寺址 石槽)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 경주시 보문동의 절터에서‘보문(普門)’이라는 글자가 적혀 있는 명문기와가 발견되었으므로 이를 명칭에 부여하여 변경
220	보물	제65호	경주서악리삼층석탑 (慶州西岳里三層石塔)	경주 서악동 삼층석탑 (慶州 西岳洞 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(서악리→서악동) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
221	보물	제66호	경주석빙고 (慶州石氷庫)	경주 석빙고 (慶州 石氷庫)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
222	보물	제67호	경주효현리삼층석탑 (慶州孝峴里三層石塔)	경주 효현동 삼층석탑 (慶州 孝峴洞 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(효현리→효현동) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
223	보물	제68호	경주황남리효자손시양정려비 (慶州皇南里孝子孫時揚旌閭碑)	경주 황남동 효자 손시양 정려비 (慶州 皇南洞 孝子 孫時揚 旌閭碑)	행정지역 명칭 변경(황남리→황남동) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
224	보물	제69호	망덕사지당간지주 (望德寺址幢竿支柱)	경주 망덕사지 당간지주 (慶州 望德寺址 幢竿支柱)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
225	보물	제70호	경주서악리귀부 (慶州西岳里龜趺)	경주 서악동 귀부 (慶州 西岳洞 龜趺)	행정지역 명칭 변경(서악리→서악동) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
226	보물	제113호	청도봉기동삼층석탑 (淸道鳳岐洞三層石塔)	청도 봉기리 삼층석탑 (淸道 鳳岐里 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(봉기동→봉기리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
227	보물	제114호	안동옥동삼층석탑 (安東玉洞三層石塔)	안동 평화동 삼층석탑 (安東 平和洞 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(옥동→평화동) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
228	보물	제117호	상주화달리삼층석탑 (尙州化達里三層石塔)	상주 화달리 삼층석탑 (尙州 化達里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
229	보물	제123호	경주보문리당간지주 (慶州普門里幢竿支柱)	경주 보문사지 당간지주 (慶州 普門寺址 幢竿支柱)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 경주시 보문동의 절터에서‘보문(普門)’이라는 글자가 적혀 있는 명문기와가 발견되었으므로 이를 명칭에 부여하여 변경
230	보물	제124호	경주남산리삼층석탑 (慶州南山里三層石塔)	경주 남산동 동ㆍ서 삼층석탑 (慶州 南山洞 東ㆍ西 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(남산리→남산동) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
231	보물	제125호	무장사아미타불조상사적비이수및귀부 (鍪藏寺阿彌陀佛造像事蹟碑螭首및龜趺)	경주 무장사지 아미타불 조상 사적비 (慶州 鍪藏寺址 阿彌陀佛 造像 事蹟碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 귀부 및 이수는 제외하고, 사지를 부여
232	보물	제126호	무장사지삼층석탑 (鍪藏寺址三層石塔)	경주 무장사지 삼층석탑 (慶州 鍪藏寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
233	보물	제127호	경주삼랑사지당간지주 (慶州三郞寺址幢竿支柱)	경주 삼랑사지 당간지주 (慶州 三郞寺址 幢竿支柱)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
234	보물	제137호	봉암사지증대사적조탑 (鳳巖寺智證大師寂照塔)	문경 봉암사 지증대사탑 (聞慶 鳳巖寺 智證大師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
235	보물	제168호	경주천군리삼층석탑 (慶州千軍里三層石塔)	경주 천군동 동ㆍ서 삼층석탑 (慶州 千軍洞 東ㆍ西 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(천군리→천군동) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
236	보물	제169호	봉암사삼층석탑 (鳳巖寺三層石塔)	문경 봉암사 삼층석탑 (聞慶 鳳巖寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
237	보물	제171호	봉암사정진대사원오탑 (鳳巖寺靜眞大師圓悟塔)	문경 봉암사 정진대사탑 (聞慶 鳳巖寺 靜眞大師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
238	보물	제172호	봉암사정진대사원오탑비 (鳳巖寺靜眞大師圓悟塔碑)	문경 봉암사 정진대사탑비 (聞慶 鳳巖寺 靜眞大師塔碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
239	보물	제186호	경주남산용장사곡삼층석탑 (慶州南山茸長寺谷三層石塔)	경주 남산 용장사곡 삼층석탑 (慶州 南山 茸長寺谷 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
240	보물	제188호	의성관덕동삼층석탑 (義城觀德洞三層石塔)	의성 관덕리 삼층석탑 (義城 觀德里 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(관덕동→관덕리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
241	보물	제189호	송림사오층전탑 (松林寺五層塼塔)	칠곡 송림사 오층전탑 (漆谷 松林寺 五層塼塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
242	보물	제193호	운문사금당앞석등 (雲門寺金堂앞石燈)	청도 운문사 금당 앞 석등 (淸道 雲門寺 金堂 앞 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
243	보물	제249호	부석사삼층석탑 (浮石寺三層石塔)	영주 부석사 삼층석탑 (榮州 浮石寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
244	보물	제251호	선봉사대각국사비 (僊鳳寺大覺國師碑)	칠곡 선봉사 대각국사비 (漆谷 僊鳳寺 大覺國師碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
245	보물	제252호	보경사원진국사비 (寶鏡寺圓眞國師碑)	포항 보경사 원진국사비 (浦項 寶鏡寺 圓眞國師碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
246	보물	제255호	부석사당간지주 (浮石寺幢竿支柱)	영주 부석사 당간지주 (榮州 浮石寺 幢竿支柱)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
247	보물	제297호	청암사수도암삼층석탑 (靑巖寺修道庵三層石塔)	김천 청암사 수도암 동ㆍ서 삼층석탑 (金泉 靑巖寺 修道庵 東ㆍ西 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
248	보물	제305호	안동석빙고 (安東石氷庫)	안동 석빙고 (安東 石氷庫)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
249	보물	제316호	운문사원응국사비 (雲門寺圓鷹國師碑)	청도 운문사 원응국사비 (淸道 雲門寺 圓鷹國師碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
250	보물	제318호	운문사사천왕석주 (雲門寺四天王石柱)	청도 운문사 석조사천왕상 (淸道 雲門寺 石造四天王像)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사천왕석주로 보기 어려움으로 ‘청도 운문사 석조사천왕상’으로 변경
251	보물	제323호	청도석빙고 (淸道石氷庫)	청도 석빙고 (淸道 石氷庫)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
252	보물	제327호	의성빙산사지오층석탑 (義城氷山寺址五層石塔)	의성 빙산사지 오층석탑 (義城 氷山寺址 五層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
253	보물	제426호	예천동본동삼층석탑 (醴泉東本洞三層石塔)	예천 동본리 삼층석탑 (醴泉 東本里 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(동본동→동본리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
254	보물	제428호	인각사보각국사탑및비 (麟角寺普覺國師塔및碑)	군위 인각사 보각국사탑 및 비 (軍威 麟角寺 普覺國師塔 및 碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
255	보물	제429호	불굴사삼층석탑 (佛窟寺三層石塔)	경산 불굴사 삼층석탑 (慶山 佛窟寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
256	보물	제430호	보경사부도 (寶鏡寺浮屠)	포항 보경사 승탑 (浦項 寶鏡寺 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
257	보물	제465호	영천신월동삼층석탑 (永川新月洞三層石塔)	영천 신월리 삼층석탑 (永川 新月里 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(신월동→신월리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
258	보물	제469호	선산낙산동삼층석탑 (善山洛山洞三層石塔)	구미 낙산리 삼층석탑 (龜尾 洛山里 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(선산 낙산동→구미 낙산리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
259	보물	제470호	도리사석탑 (桃李寺石塔)	구미 도리사 석탑 (龜尾 桃李寺 石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
260	보물	제498호	울진구산리삼층석탑 (蔚珍九山里三層石塔)	울진 구산리 삼층석탑 (蔚珍 九山里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
261	보물	제510호	칠곡기성동삼층석탑 (漆谷箕聖洞三層石塔)	칠곡 기성리 삼층석탑 (漆谷 箕聖里 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(기성동→기성리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
262	보물	제517호	영천청제비 (永川菁堤碑)	영천 청제비 (永川 菁堤碑)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
263	보물	제605호	고령양전동암각화 (高靈良田洞岩刻畵)	고령 장기리 암각화 (高靈 場基里 岩刻畫)	행정지역 명칭 변경(양전동→장기리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정(岩刻畵→岩刻畫)
264	보물	제606호	직지사대웅전앞삼층석탑 (直指寺大雄殿앞三層石塔)	문경 도천사지 동ㆍ서 삼층석탑 (聞慶 道川寺址 東ㆍ西 三層石塔)	원래 문경시 신북면 서중리 도천사 절터에 있었던 3기 중 2기를 1974년 현재의 위치로 옮긴 것으로 석탑이 있었던 원래의 소재지로 명칭 변경 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
265	보물	제607호	직지사비로전앞삼층석탑 (直指寺毘盧殿앞三層石塔)	문경 도천사지 삼층석탑 (聞慶 道川寺址 三層石塔)	원래 문경시 신북면 서중리 도천사 절터에 있었던 3기 중 1기를 1974년 현재의 위치로 옮긴 것으로 석탑이 있었던 원래의 소재지로 명칭 변경
266	보물	제609호	화천동삼층석탑 (化川洞三層石塔)	영양 화천리 삼층석탑 (英陽 化川里 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(화천동→화천리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
267	보물	제610호	현일동삼층석탑 (縣一洞三層石塔)	영양 현리 삼층석탑 (英陽 縣里 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(현일동→현리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
268	보물	제674호	유금사삼층석탑 (有金寺三層石塔)	영덕 유금사 삼층석탑 (盈德 有金寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
269	보물	제675호	영천화남동삼층석탑 (永川華南洞三層石塔)	영천 화남리 삼층석탑 (永川 華南里 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(화남동→화남리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
270	보물	제677호	장연사지삼층석탑 (長淵寺址三層石塔)	청도 장연사지 동ㆍ서 삼층석탑 (淸道 長淵寺址 東ㆍ西 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
271	보물	제678호	운문사삼층석탑 (雲門寺三層石塔)	청도 운문사 동ㆍ서 삼층석탑 (淸道 雲門寺 東ㆍ西 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기가 지정되어 있으므로 동ㆍ서 방향을 명칭에 삽입
272	보물	제682호	지보사삼층석탑 (持寶寺三層石塔)	군위 지보사 삼층석탑 (軍威 持寶寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
273	보물	제683호	상주상오리칠층석탑 (尙州上吾里七層石塔)	상주 상오리 칠층석탑 (尙州 上吾里 七層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
274	보물	제907호	월성남사리사지삼층석탑 (月城南沙里寺址三層石塔)	경주 남사리 삼층석탑 (慶州 南莎里 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(월성→경주) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 남사리 한자 정정(南沙里→南莎里) ‘사지(寺址)’라는 명칭은 사지(寺址)명이 확인된 것을 제외하고 지역명을 붙일 때는 생략
275	보물	제908호	월성용명리사지삼층석탑 (月城龍明里寺址三層石塔)	경주 용명리 삼층석탑 (慶州 龍明里 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(월성→경주) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 ‘사지(寺址)’라는 명칭은 사지(寺址)명이 확인된 것을 제외하고 지역명을 붙일 때는 생략
276	보물	제909호	남간사지당간지주 (南澗寺址幢竿支柱)	경주 남간사지 당간지주 (慶州 南澗寺址 幢竿支柱)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
277	보물	제910호	경주보문동연화문당간지주 (慶州普門洞蓮華文幢竿支柱)	경주 보문사지 연화문 당간지주 (慶州 普門寺址 蓮華文 幢竿支柱)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 경주시 보문동의 절터에서‘보문(普門)’이라는 글자가 적혀 있는 명문기와가 발견되었으므로 이를 명칭에 부여하여 변경
278	보물	제911호	석굴암삼층석탑 (石窟庵三層石塔)	경주 석굴암 삼층석탑 (慶州 石窟庵 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
279	보물	제912호	경주마동사지삼층석탑 (慶州馬洞寺址三層石塔)	경주 마동 삼층석탑 (慶州 馬洞 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 ‘사지(寺址)’라는 명칭은 사지(寺址)명이 확인된 것을 제외하고 지역명을 붙일 때는 생략
280	보물	제1186호	직지사청풍료앞삼층석탑 (直指寺淸風寮앞三層石塔)	(전)구미 강락사지 삼층석탑 (傳 龜尾 江洛寺址 三層石塔)	원래 선산군(현재 구미시) (추정)강락사 절터에 있었던 석탑을 선산군청으로 옮겼다가 현재의 위치로 옮긴 것으로 석탑이 있었던 원래의 소재지로 명칭 변경
281	보물	제1188호	천룡사지삼층석탑 (天龍寺址三層石塔)	경주 남산 천룡사지 삼층석탑 (慶州 南山 天龍寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 경주 남산 내에 소재한 천룡사지의 삼층석탑이므로 명칭에 남산을 포함
282	보물	제1427호	괘릉석상및석주일괄 (掛陵石像및石柱一括)	경주 괘릉석상 및 석주일괄 (慶州 掛陵石像 및 石柱一括)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
283	보물	제1429호	경주원원사지삼층석탑 (慶州遠願寺址三層石塔)	경주 원원사지 동ㆍ서 삼층석탑 (慶州 遠願寺址 東ㆍ西 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
284	보물	제1523호	불국사석조 (佛國寺石槽)	경주 불국사 석조 (慶州 佛國寺 石槽)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
285	보물	제72호	단속사지동삼층석탑 (斷俗寺址東三層石塔)	산청 단속사지 동 삼층석탑 (山淸 斷俗寺址 東 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
286	보물	제73호	단속사지서삼층석탑 (斷俗寺址西三層石塔)	산청 단속사지 서 삼층석탑 (山淸 斷俗寺址 西 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
287	보물	제74호	통도사국장생석표 (通度寺國長生石標)	양산 통도사 국장생 석표 (梁山 通度寺 國長生 石標)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
288	보물	제128호	반야사원경왕사비 (般若寺元景王師碑)	합천 반야사지 원경왕사비 (陜川 般若寺址 元景王師碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 명칭에 부여
289	보물	제129호	월광사지삼층석탑 (月光寺址三層石塔)	합천 월광사지 동ㆍ서 삼층석탑 (陜川 月光寺址 東ㆍ西 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
290	보물	제227호	창녕탑금당치성문기비 (昌寧塔金堂治成文記碑)	창녕 인양사 조성비 (昌寧 仁陽寺 造成碑)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 비 명칭을 쉬운말로 표현 비문의 내용으로 보아 인양사(仁陽寺)의 탑과 금당의 건립에 필요한 내용이 구체적으로 적혀 있는 등 비문의 내용에 따라 명칭을 ‘창녕 인양사 조성비’로 변경
291	보물	제253호	청량사석등 (淸凉寺石燈)	합천 청량사 석등 (陜川 淸凉寺 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
292	보물	제266호	청량사삼층석탑 (淸凉寺三層石塔)	합천 청량사 삼층석탑 (陜川 淸凉寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
293	보물	제294호	승안사지삼층석탑 (昇安寺址三層石塔)	함양 승안사지 삼층석탑 (咸陽 昇安寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
294	보물	제310호	창녕석빙고 (昌寧石氷庫)	창녕 석빙고 (昌寧 石氷庫)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
295	보물	제312호	소태리오층석탑 (小台里五層石塔)	밀양 소태리 오층석탑 (密陽 小台里 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
296	보물	제353호	영암사지쌍사자석등 (靈岩寺址雙獅子石燈)	합천 영암사지 쌍사자 석등 (陜川 靈岩寺址 雙獅子 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
297	보물	제372호	용암사지부도 (龍巖寺址浮屠)	진주 용암사지 승탑 (晉州 龍巖寺址 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
298	보물	제373호	보천사지삼층석탑 (寶泉寺址三層石塔)	의령 보천사지 삼층석탑 (宜寧 寶泉寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
299	보물	제379호	진양효자리삼층석탑 (晋陽孝子里三層石塔)	진주 묘엄사지 삼층석탑 (晉州 妙嚴寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 변경(진양→진주) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2008년도 발굴조사(동아시아 연구소발굴단)때 절터의 명칭을 밝힐 수 있는 명문 기와편의 발견으로 묘엄사지(妙嚴寺址)였음이 확인되었으므로 이를 명칭에 부여하여 변경
300	보물	제380호	쌍계사부도 (雙磎寺浮屠)	하동 쌍계사 승탑 (河東 雙磎寺 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도는 스님의 이름이 밝혀졌을 때에는 시호만을 사용하여 이름 뒤에 탑 명칭 부여
301	보물	제381호	합천백암리석등 (陜川伯岩里石燈)	합천 백암리 석등 (陜川 伯岩里 石燈)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
302	보물	제466호	만어사삼층석탑 (萬魚寺三層石塔)	밀양 만어사 삼층석탑 (密陽 萬魚寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
303	보물	제467호	표충사삼층석탑 (表忠寺三層石塔)	밀양 표충사 삼층석탑 (密陽 表忠寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
304	보물	제468호	밀양숭진리삼층석탑 (密陽崇眞里三層石塔)	밀양 숭진리 삼층석탑 (密陽 崇眞里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
305	보물	제471호	통도사봉발탑 (通度寺奉鉢塔)	양산 통도사 봉발탑 (梁山 通度寺 奉鉢塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
306	보물	제472호	보천사지부도 (寶泉寺址浮屠)	의령 보천사지 승탑 (宜寧 寶泉寺址 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
307	보물	제473호	법계사삼층석탑 (法界寺三層石塔)	산청 법계사 삼층석탑 (山淸 法界寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
308	보물	제474호	벽송사삼층석탑 (碧松寺三層石塔)	함양 벽송사 삼층석탑 (咸陽 碧松寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
309	보물	제480호	영암사지삼층석탑 (靈岩寺址三層石塔)	합천 영암사지 삼층석탑 (陜川 靈岩寺址 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
310	보물	제489호	영암사지귀부 (靈岩寺址龜趺)	합천 영암사지 귀부 (陜川 靈岩寺址 龜趺)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
311	보물	제518호	해인사원당암다층석탑및석등 (海印寺願堂庵多層石塔및石燈)	합천 해인사 원당암 다층석탑 및 석등 (陜川 海印寺 願堂庵 多層石塔 및 石燈)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
312	보물	제520호	술정리서삼층석탑 (述亭里西三層石塔)	창녕 술정리 서 삼층석탑 (昌寧 述亭里 西 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
313	보물	제564호	영산만년교 (靈山萬年橋)	창녕 영산 만년교 (昌寧 靈山 萬年橋)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
314	보물	제614호	사천매향비 (泗川埋香碑)	사천 흥사리 매향비 (泗川 興士里 埋香碑)	행정지역 명칭 표기 부기(흥사리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
315	보물	제1112호	대원사다층석탑 (大源寺多層石塔)	산청 대원사 다층석탑 (山淸 大源寺 多層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
316	보물	제1113호	내원사삼층석탑 (內院寺三層石塔)	산청 내원사 삼층석탑 (山淸 內院寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
317	보물	제1114호	산청대포리삼층석탑 (山淸大浦里三層石塔)	산청 대포리 삼층석탑 (山淸 大浦里 三層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
318	보물	제1242호	해인사길상탑 (海印寺吉祥塔)	합천 해인사 길상탑 (陜川 海印寺 吉祥塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
319	보물	제1301호	해인사사명대사부도및석장비 (海印寺四溟大師浮屠및石藏碑)	합천 해인사 홍제암 사명대사탑 및 석장비 (陜川 海印寺 弘濟庵 四溟大師塔 및 石藏碑)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도는 스님의 이름이 밝혀졌을 때에는 시호만을 사용하여 이름 뒤에 탑 명칭 부여 홍제암에 위치해 있으므로 명칭에 삽입
320	보물	제1471호	통도사삼층석탑 (通度寺三層石塔)	양산 통도사 삼층석탑 (梁山 通度寺 三層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
321	보물	제1187호	불탑사오층석탑 (佛塔寺五層石塔)	제주 불탑사 오층석탑 (濟州 佛塔寺 五層石塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
322	보물	제166호	서울홍제동오층석탑 (서울弘濟洞五層石塔)	서울 홍제동 오층석탑 (서울 弘濟洞 五層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
323	보물	제190호	거돈사원공국사승묘탑 (居頓寺圓空國師勝妙塔)	원주 거돈사지 원공국사탑 (原州 居頓寺址 圓空國師塔)	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
324	보물	제282호	고달사지쌍사자석등 (高達寺址雙獅子石燈)	여주 고달사지 쌍사자 석등 (驪州 高達寺址 雙獅子 石燈)	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
325	보물	제358호	영전사지보제존자사리탑 (令傳寺址普濟尊者舍利塔)	원주 영전사지 보제존자탑 (原州 令傳寺址 普濟尊者塔)	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 보제존자 사리탑을 보제존자탑으로 변경
326	보물	제359호	정토사홍법국사실상탑비 (淨土寺弘法國師實相塔碑)	충주 정토사지 홍법국사탑비 (忠州 淨土寺址 弘法國師塔碑)	원소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
327	보물	제360호	월광사원랑선사탑비 (月光寺圓朗禪師塔碑)	제천 월광사지 원랑선사탑비 (堤川 月光寺址 圓朗禪師塔碑)	원소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여
328	보물	제361호	보리사대경대사탑비 (菩提寺大鏡大師塔碑)	양평 보리사지 대경대사탑비 (楊平 菩提寺址 大鏡大師塔碑)	원소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여
329	보물	제362호	봉림사진경대사보월능공탑 (鳳林寺眞鏡大師寶月凌空塔)	창원 봉림사지 진경대사탑 (昌原 鳳林寺址 眞鏡大師塔)	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
330	보물	제363호	봉림사진경대사보월능공탑비 (鳳林寺眞鏡大師寶月凌空塔碑)	창원 봉림사지 진경대사탑비 (昌原 鳳林寺址 眞鏡大師塔碑)	원소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
331	보물	제364호	나주서문석등 (羅州西門石燈)	나주 서성문 안 석등 (羅州 西城門 안 石燈)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 고증에 따라 서문을 서성문으로 변경하고, 서성문 안쪽에 있었으므로 이를 반영
332	보물	제365호	흥법사진공대사탑부석관 (興法寺眞空大師塔附石棺)	원주 흥법사지 진공대사탑 및 석관 (原州 興法寺址 眞空大師塔 및 石棺)	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 명칭을 한글로 순화(附→ 및) 사지를 부여
333	보물	제928호	봉인사부도암사리탑및사리장엄구 (奉印寺浮圖庵舍利塔및舍利莊嚴具)	남양주 봉인사 부도암지 사리탑 및 사리장엄구 (南楊州 奉印寺 浮圖庵址 舍利塔 및 舍利莊嚴具)	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 봉인사 부도암지에 있었으므로 ‘남양주 봉인사 부도암지 사리탑 및 사리장엄구’로 변경
334	보물	제107호	보광사대보광선사비 (普光寺大普光禪師碑)	부여 보광사지 대보광선사비 (扶餘 普光寺址 大普光禪師碑)	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여
335	보물	제194호	부여석조 (扶餘石槽)	부여 석조 (扶餘 石槽)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
336	보물	제148호	공주중동석조 (公州中洞石槽)	공주 중동 석조 (公州 中洞 石槽)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
337	보물	제149호	공주반죽동석조 (公州班竹洞石槽)	공주 반죽동 석조 (公州 班竹洞 石槽)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
338	보물	제357호	정도사지오층석탑 (淨兜寺址五層石塔)	칠곡 정도사지 오층석탑 (漆谷 淨兜寺址 五層石塔)	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
339	보물	제202호	의성관덕동석사자 (義城觀德洞石獅子)	의성 관덕동 석사자 (義城 觀德洞 石獅子)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
340	보물	제135호	석조부도 (石造浮屠)	대구 산격동 연화 운룡장식 승탑 (大邱 山格洞 蓮花 雲龍裝飾 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 같은 장소에 있은 보물 제258호 석조부도와 구분하기 위하여 ‘대구 산격동 연화 운룡 승탑’으로 명칭을 변경함 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
341	보물	제258호	석조부도 (石造浮屠)	대구 산격동 사자 주악장식 승탑 (大邱 山格洞 獅子 奏樂裝飾 僧塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 같은 장소에 있은 보물 제135호 석조부도와 구분하기 위하여 ‘대구 산격동 사자 주악 승탑’으로 명칭을 변경함 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
342	보물	제516호	대구무술명오작비 (大邱戊戌銘塢作碑)	대구 무술명 오작비 (大邱 戊戌銘 塢作碑)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
343	보물	제351호	석조부도 (石造浮屠)	(전)양평 보리사지 대경대사탑 (傳 楊平 菩提寺址 大鏡大師塔)	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 원래 경기도 양평군 용문면 보리사에 있었던 대경대사탑으로 추정되므로 ‘(전)양평 보리사지 대경대사탑’으로 변경
344	보물	제838호	수표 (水標)	서울 청계천 수표 (서울 淸溪川 水標)	행정지역 명칭 및 원 소재지 표기 부기, 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
345	보물	제579호	괴산외사리석조부도 (槐山外沙里石造浮屠)	괴산 외사리 승탑 (槐山 外沙里 僧塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 일제강점기 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 ‘부도’로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
346	보물	제580호	전문경오층석탑 (傳聞慶五層石塔)	문경 오층석탑 (聞慶 五層石塔)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 경상북도 문경시에 있던 것을 옮긴 것이 확실함으로 전(傳)을 명칭에서 제외

안건번호 건축분과 2010-14-20

20. 국가지정문화재(국보․보물/건조물) 지정명칭 부여 지침

가. 제안사항

국가지정문화재(국보ㆍ보물/건조물) 지정명칭 부여 지침을 다음과 같이 마련하였기 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 국가지정문화재(국보·보물/건조물) 지정명칭이 상이함에 따른 각종 민원제기가 빈번하고 혼란 또한 야기되고 있어 국민들이 쉽게 이해할 수 있도록 통일된 지정명칭 부여 지침을 마련하여 적용하고자 하는 사항임.

- 국가지정문화재(국보ㆍ보물/건조물) 명칭 부여 지침 마련을 위해 관련기관(지방자치단체 등), 관리자(소유자 등), 전문가 등의 의견을 수렴하여 관계전문가 자문회의, 문화재위원회 검토 등을 통해 지침을 제정함.

다. 주요내용

(1) 신  청  인 : 문화재청장

(2) 대상문화재 : 국가지정문화재(국보ㆍ보물/건조물)

(3) 신청내용

ㅇ 국가지정문화재(국보ㆍ보물/건조물) 지정명칭 부여 지침(붙임)

ㅇ 추진경과

- 1차 관계전문가(건축분야) 자문회의 개최(‘10.7.8/목)

- 문화재위원회(건축분과) 검토(‘10. 7. 15/8차)

- 2차 관계전문가(석조분야) 자문회의 개최(‘10.8.9)

- 문화재위원회(동산분과) 검토(‘10.8.12/4차)

- 관련기관(지방자치단체, 소유자, 관리자 등) 의견 수렴(‘10.8.30～9.30/32일간)

- 3차 관계전문가 자문회의 개최(‘10.10.11)

- 문화재위원회(건축분과) 검토(‘10.10.21)

- 관련기관(지방자치단체, 소유자, 관리자 등) 의견 수렴(‘10.11.1～11.30/30일간)

- 4차 관계전문가 자문회의 개최(‘10.12.2)

ㅇ 향후 계획

- 문화재위원회(건축분과) 심의(‘10.12.16)

- 국가지정문화재(국보ㆍ보물/건조물) 지정명칭 부여 지침 마련 시행(‘10.12월)

라. 의결사항

ㅇ 가결

붙임 : 국가지정문화재(국보·보물/건조물) 지정명칭 부여 지침 1부.

<붙임>

국가지정문화재(국보ㆍ보물/건조물) 지정명칭 부여 지침

제1조(목적) 이 지침은 문화재보호법 제2조, 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조에 의하여 지정하는 국가지정문화재(국보·보물/건조물)의 지정명칭을 통일되게 부여하기 위함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 유형문화재 중 국보, 보물로 지정한 건조물(목조, 석조)문화재의 명칭부여에 적용한다.

제3조(공통적인 부여원칙) 국가지정문화재(국보·보물/건조물)의 공통적인 지정명칭 부여 기준은 다음과 같다.

① 지정명칭은 다음과 같은 유형으로 부여한다.

1. 문화재(고유명사, 고유지명 등) : 국민 누구나 이해할 수 있는 고유명사화 되어 있는 문화재에 명칭을 부여한다.

2. 고유명사(문화재명, 산, 섬, 강 등) + 문화재 : 국민 누구나 이해할 수 있는 고유명사화 되어 있는 지역 내에 포함되어 있는 문화재에 명칭을 부여한다.

3. 시․도, 시․군․구 + 문화재 : 고유명사를 가지고 있으나 다른 지역에도 있을 수 있어 지역을 명확히 할 필요가 있는 문화재에 부여한다.

4. 시․도, 시․군․구 + 고유명사(사찰, 서원, 산 등) + 문화재 : 고유명사를 가지고 있으나 다른 지역에도 있을 수 있어 지역을 명확히 할 필요가 있는 대상지역내에 개별적으로 위치하고 있는 문화재에 부여한다.

5. 시․도, 시․군․구 + 리․동(마을) + 문화재 : 마을에 소재하는 가옥, 석탑 등은 시․도, 시․군․구와 리․동(마을)을 함께 표기하여야만 국민들이 쉽게 이해할 수 있는 문화재에 부여한다.

② 앞뒤의 단어가 별개 독립된 경우 ‘～ 및 ～’, 앞뒤의 단어가 연관이 있는 경우 ‘～ 와 ～’, 단어가 3개 이상 나열되거나, 같은 계열의 단어 사이 등의 경우 ～ㆍ～를 사용하여 부여한다.

③ 명칭부여는 지역명 + 고유명사(사찰, 서원, 산, 섬, 강 등) + 방향 + 형태 + 재질 + 문화재의 순서로 부여하되, 제3조 1항의 부여원칙에 따라 부여한다.

④ 지역명은 원칙적으로 시․군을 사용한다. 다만, 구를 가지고 있는 도시(특별시, 광역시 등)의 경우에는 도시명을 사용하되, 이 경우에도 군이 도시(특별시, 광역시 등)에 포함되어 있는 경우에는 이를 사용할 수 있다.

⑤ 지정당시의 행정구역이 변경되어도 명칭은 가능한 변경하지 않는다. 다만, 문화재의 특성상 변경된 행정구역을 사용하지 않을 경우 혼란을 가져올 우려가 있거나, 지방자치단체 등의 변경 요구가 있을 경우 역사성 등을 고려하여 행정구역 명칭을 변경할 수 있다.

⑥ 지정명칭에 조사 “의”, 의존명사 “내” 등은 사용하지 않는다.

⑦ 지정명칭에 사용된 어려운 한자어는 가급적 쉬운 우리말로 순화한다.

⑧ 문화재 지정명칭은 한글과 ( )안에 한자를 병기하여 명칭을 부여한다.

⑨ 문화재명칭 표기는 한글 맞춤법 띄어쓰기 원칙을 준수하되, 문화재의 성격에 따라 재질, 층수 등은 붙여 쓸 수 있다.

⑩ 기 지정되어 널리 사용되고 있는 문화재 지정명칭은 가급적 현행을 유지하되, 현재의 통칭과 상이하여 혼란이 예상될 경우에 한하여 명칭을 변경한다.

⑪ 문화재명칭이 동일 대상지역내에 소재할 경우에는 혼란이 발생하지 않도록 타 분야(사적 등) 지정명칭과 가능한 부합되도록 부여한다.

제4조(건조물문화재의 특성에 따른 부여기준) 건조물(목조, 석조)문화재의 특성에 따른 명칭 부여기준은 다음과 같다.

① 목조문화재

1. 지정명칭은 건물을 중심으로 하되, 원칙적으로 현판이름을 지정명칭으로 한다(별칭은 안내문안에 넣어 설명하도록 하고 지정명칭에서 삭제). 다만, 현행 현판이 고증(기록 등)에 의한 건물의 명칭과 다른 경우에는 고증의 명칭을 우선하여 부여한다.

2. 지정명칭에 지역명이 대상문화재의 고유명사화 되어 있는 경우에는 지역명칭은 생략한다.

② 석조문화재

1. 원 위치가 고증(발굴 등)에 의하여 밝혀진 문화재는 원래의 지역명과 고유명사를 사용하여 명칭을 부여한다.

2. 확실한 근거는 찾을 수 없고 구전되어 올 경우에는 전(傳)자를 ( )로 표기하고 구전되어 오는 지역명과 고유명사를 부여한다.

3. 원 위치를 찾을 수 없을 때에는 현재 소재(보관)한 지역명을 사용하여 명칭을 부여한다.

4. 원 지역명과 현재의 지역명이 혼재되어 있어 국민에게 혼란을 가져올 경우에는 문화재의 특성과 지방자치단체의 요구 등을 고려하여 통일적으로 지역명칭을 사용할 수 있다.

5. 사찰 등의 고유명사가 붙지 않는 문화재는 원칙적으로 “리(동)”을 문화재명 앞에 부여한다. 다만, 석빙고 등은 시ㆍ군을 문화재명 앞에 부여할 수 있다.

6. 사지 등에 동일한 유형의 문화재(석탑 등)가 2개 이상 위치해 있을 경우 문화재명 앞에 동․서․남․북 네 방위와 사방위의 중심이 되는 한 가운데를 나타내는 중앙을 명시하여 명칭을 부여한다.

7. 사찰 등 건물지역 내에 위치한 문화재(석등 등)의 경우 문화재명 앞에 주요 건물 등의 명칭을 붙이고 앞, 뒤를 표기하여 부여할 수 있다.

8. 석탑 등의 층수를 나타내는 숫자는 한글로 명칭에 표기한다.

9. 사찰이 현재 남아있는 경우에는 “사”로 폐사되어 있는 경우에는 “사지”로 명칭을 부여한다.

10. 스님의 이름이 밝혀진 부도는 ○○○탑, 부도비는 ○○○탑비로 부여하고, 스님의 이름이 밝혀지지 않는 부도는 승탑, 부도비는 승탑비로 통일하여 명칭을 부여한다.

11. 스님의 이름이 밝혀진 탑, 탑비 등은 시호만을 사용하여 명칭을 부여한다.

부칙(시행일) 국가지정문화재(국보·보물/건조물) 명칭부여 기준은 발령한 날부터 시행한다.

【검토사항】

안건번호 건축분과 2010-14-21

21. 불국사삼층석탑 상층기단 갑석 균열 현지조사 결과

가. 제안사항

경북 경주시 소재 국보 「불국사삼층석탑」상층기단 갑석 균열 관련 현지조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 국보 「불국사삼층석탑」상층기단 갑석 균열과 관련하여 실시(‘10.12.6 / 12.10)한 현지조사결과 및 향후대책을 검토하는 사항임.

※ 제6차 문화재위원회 건축문화재분과 심의결과(2010.5.20) : 원안 접수

- 불국사 삼층석탑 보수정비 추진계획(보고사항)

(1) 보 고 자 : 국립문화재연구소장(건축문화재연구실장)

(2) 보고내용 : 상시계측시스템 취득 데이터 분석 결과

ㅇ 분석 : (주) 누벨 비 에이엔씨 (대표이사 : ㅇㅇㅇ-공학박사)

ㅇ 운용기간 : 2006. 3. 31 ~ 2009. 11. 22

ㅇ 설치장비 : 경사계 4개소, 길이변형센서 8개소

ㅇ 주요내용 :

- 경사계 : 계절적 요인으로 1㎜ 전후의 주기적 변화를 가지며, 최종변화량은 최대 0.016~0.361㎜의 미미한 변화를 보이고 있음.

- 이격부 거동 : 온도의 변화양상과 동일한 궤적을 따라 변화하며, 1년 주기로 동일한 사이클을 보이고 있음. 잔류변화량은 미미한 수준으로 구조적 요인에 의한 변형거동은 내포되지 않는 것으로 판단됨.

(3) 추진경과

ㅇ 정기안전점검 실시(년1회)

ㅇ 상시계측시스템 설치 및 운용(‘06. 3. ~ )

ㅇ 3D 스캔 및 도면화 실시(’07. 5.)

ㅇ 불국사 삼층석탑 수리 관련 자문회의(’10. 4. 20)

- 주요 의견

ㆍ계측데이터 분석 결과 구조적 요인에 의한 변형거동은 내포되어 있지 않다는 결론을 내리고 있으나, 석재의 피로 파괴는 순식간에 일어나는 것으로 지속적인 모니터링이 필요하다고 생각됨.

ㆍ불국사 삼층석탑의 탈락위험이 있는 균열부위는 부분적으로 보존처리의 필요성이 있다고 생각됨.

- 기타 의견

ㆍ팔방금강좌와 하층기단 사이의 쓸린 토사를 흙 및 자갈 등으로 보강.

ㆍ다보탑과 같이 삼층석탑도 보존상 세척하는 것이 좋겠음.

(4) 향후 추진계획

ㅇ 정기안전점검 확대 실시(년2회)

ㅇ 기 수리 완료한 감은사지 동삼층석탑 및 불국사 다보탑 수리보고서 발간과 함께 연내 사업 종료

다. 주요내용

(1) 대상문화재 : 국보 「불국사삼층석탑」

ㅇ 소 재 지 : 경북 경주시 진현동 15-1 불국사

ㅇ 지 정 일 : 1962. 12. 20

ㅇ 규    모 : 높이 약 10.3m, 기단너비 약 3.2m

ㅇ 건립연대 : 통일신라시대(8세기 중반)

(2) 문화재현황 : 중요문화재 정기 안전점검 시 동측 상층기단 갑석 균열 확인

ㅇ 조사일시 : 2010. 12. 1

ㅇ 조 사 자 : 국립문화재연구소

ㅇ 조사경위 : 중요문화재 정기 안전점검

ㅇ 조사내용

- 동측 상층기단 갑석부 균열 확인(길이 1,320㎜, 최대폭 5㎜)

- 1층 탑신에 의한 집중하중과 함께 최근 기후변화에 따른 기온의 급상승․급강하로 인해 석재의 신축팽창이 반복적으로 진행되어 발생한 균열로 고찰됨.

- 석재 초음파 속도 측정을 이용한 균열 부재의 압축강도는 32.41MPa, 29.80MPa의 값을 보여 건전한 암석과 비교시 풍화가 진행된 상태로 보임.

- 2010년 11월 27일 경북 포항시 남구동쪽 39km 해역에서 규모 2.8의 지진이 있었으며, 2010년 10월 14일 경북 울진군 동북 동쪽 33km 해역에서 규모 2.3의 지진이 발생하였으나 석탑부재 균열에 영향을 미쳤다고 단정할 수 없음.

※ 보수실적

- 1966년 : 해체 복원 및 접착공사

- 2010년 : 탈락 우려 상․하층 기단 우주부 접합 보존처리

라. 현지조사결과

< 1차 자문회의 >

ㅇ 일시 / 장소 : 2010.12.6(월) / 불국사 현지

ㅇ 안건 : 불국사 삼층석탑 상층기단 갑석 균열원인 조사 및 향후 대책 마련

ㅇ 회의결과

- 기단부 적심 이완 및 유실로 하중변화와 집중하중이 작용하여 균열된 것으로 판단됨.

- 균열부재의 압축강도는 건전한 암석 압축강도(약 100MPa)의 약 30% 수준으로 상당히 노후화 및 풍화가 진행된 상태임.

- 기단부 전체적으로 이완이 많아 1차 균열에 이어 2차적인 균열 발생 가능성 있음.

- 기초 및 지반 침하는 크게 우려되지 않으나, 지반높이 등 지반조사 필요

- 따라서, 해체보수가 필요함.

< 2차 자문회의 >

ㅇ 일시 / 장소 : 2010.12.10(금) / 불국사 현지

ㅇ 안건 : 불국사 삼층석탑 상층기단 갑석 균열원인 조사 및 향후 대책 마련

ㅇ 회의결과

- 수리 전까지 계측기를 설치하여 현재 진행여부를 관찰하도록 함.

- 균열과정에서 파손된 파편들이 유실되지 않도록 조치

- 기단하부의 자연석과 접하는 부재 등에 대하여 실측조사하여 그렝이 부분의 데이터 확보

- 박리된 부분 접합에 대한 방안 마련이 필요

- 수리 전 지반 보강, 처리 등에 대해서는 여러 방안이 검토될 수 있도록 조치

마. 향후계획

ㅇ 해체수리 실시(‘11년)

- 가설물 설치 등 사업추진 계획 수립 및 지반조사, 적심설치 방법 등 강구

바. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 현지조사를 반영하여 시행하되, 전문가로 자문위원회를 구성하여 추진

- 균열원인은 과학적인 조사를 실시

안건번호 건축분과 2010-14-22

22. 청송 대전사 보광전 주변정비사업

가. 제안사항

2010년 국고보조사업으로 추진 중인 경북 청송군 소재 보물 「청송 대전사 보광전」주변정비사업을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물 「청송 대전사 보광전」주변 관음전, 응향각 건립 및 사찰입구 부도 주변정비를 하고자 하는 사항임.

※ 제5차 문화재위원회 건축문화재분과 심의결과(2010.4.15) : 조건부 가결

(청송 대전사 종합정비계획 현상변경 허가 신청건)

- 각 건물 신축시에는 발굴조사를 선행하고, 그 결과에 따라 개별심의를 받도록 함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 청송군수

(2) 대상문화재 : 보물 청송 대전사 보광전

ㅇ 소 재 지 : 경북 청송군 부동면 상의리 200

ㅇ 지 정 일 : 2008. 7. 28

(3) 신청내용 : 관음전, 응향각 건립 및 사찰입구 부도 주변정비

ㅇ 사업위치 : 경상북도 청송군 보동면 상의리 200번지

ㅇ 사업내용

- 관음전 : 건축면적 51.84㎡, 정면 3칸, 측면 2칸, 굴도리 5량가, 이익공, 겹처마, 팔작지붕, 높이 7.62m

- 응향각 : 건축면적 68.04㎡, 정면 5칸, 측면 2칸, 납도리, 5량가, 초익공, 홑처마, 맞배지붕, 높이 6.225m

- 석축설치 23.5m, 자연석계단 설치 1개소

라. 발굴조사결과

ㅇ 1차 자문회의 결과(2010.10.13)

- 대전사 보광전 경내 두 곳에 시굴갱을 설치하여 유물·유구의 존재 유무를 파악한 바, 오른쪽 부지에서 임진왜란 때 소실되었을 것으로 추정되는 건물지가 노출됨. 그러나 이곳은 후대 우물과 소화전/수도관 설치 등으로 모두 교란됨. 왼쪽 부지에서도 불탄 건물지 흔적이 발견되었고, 기와편과 초석이 안정된 층위에서 노출됨.

- 유적 보존은 발굴조사 후 논의되어야 할 사항임.

- 오른쪽 부지(응향각)에는 행정절차에 의거하여 계획된 사업 시행 무방. 왼쪽 부지(관음전)는 발굴조사를 실시하여 유구의 성격을 밝히는 것이 바람직함. 아울러 현재 발굴조사 예정인 부지가 너무 협소하므로 노출된 건물지의 전체 규모를 규명할 수 있을 정도로 확장하여 발굴조사를 실시하는 것이 바람직함.

ㅇ 2차 자문회의 결과(2010.11.24)

- 조사대상지는 대전사 경내 보광전 바로 북편(이격 2m)의 관음전 건립예정부지임.(115㎡)

- 조사결과 동서 석렬 1기, 방형초석 2개, 부정형초석 1개, 적심2기, 소토유구 등이 노출되었으며, 삼국시대 연화문수막새 2점을 비롯하여 보상화문 수막새, 통일신라~조선시대의 평와편이 다량 출토되었음. 현재 상·하 2개의 유구층이 확인되고 있음.

- 조사완료 후 유구보존대책을 수립하여 예정된 관음전을 건립하여도 좋을 것으로 판단됨. 현재 노출된 유구 상부에 충분하게 복토를 하여 보존을 하는 것이 바람직함.

- 현재 노출된 상·하 2개 유구층을 추가조사하여 유구의 초창·존속시기, 성격 등을 확연히 파악하는 것이 타당하다고 봄. 유적 보존조치를 취하고 제반 행정절차에 의거하여 이곳에 예정되어 있는 사업을 시행해도 무방

마. 검토의견

ㅇ 발굴조사를 선행하고 종합정비계획에 따라 설계자문을 받아 시행하는 사업이므로 적정한 것으로 판단됨. 다만, 관음전의 처마길이, 보 크기, 주선(창호가 없는 부분)의 크기는 축소 조정하고, 음향각은 양식을 간소화하며 높이를 낮추는 것이 좋을 것으로 사료됨.

바. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 검토의견을 반영하여 시행토록 함.

안건번호 건축분과 2010-14-23

23. 수원 화성 동북각루(방화수류정) 보물 지정

가. 제안사항

경기 수원시 소재 사적 「수원 화성」내 동북각루(방화수류정)에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 경기 수원시 소재 사적 “수원 화성”내 「동북각루(방화수류정)」을 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 수원시장

(2) 대상문화재 : 사적 “수원 화성”내 「동북각루(방화수류정)」

ㅇ 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 매향동 151

(3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청

ㅇ 명칭 : 수원 화성 동북각루(방화수류정)(水原 華城 東北角樓(訪花隋柳亭) )

ㅇ 소유자(관리자) : 국유(수원시)

ㅇ 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 매향동 151

ㅇ 조성연대 : 조선시대

ㅇ 규격 : 중층 누각, “ㄱ”자형, 46.9㎡(14.2평)

ㅇ 재질 : 목조 와가

ㅇ 수량 : 1동

ㅇ 형식 : 팔작지붕

라. 검토의견

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 가치 있음.

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재전문위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 가치 있음.

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재전문위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 가치 있음.

마. 의결사항

ㅇ 보물지정

- 명칭은 “수원 방화수류정”으로 부여토록 함.

국가지정 신청문화재 조사검토보고서

1. 지정신청현황

ㅇ 지정현황 : 사적 제3호

ㅇ 명    칭 : 수원화성 동북각루(방화수류정)

ㅇ 소 유 자 : 국유

ㅇ 소 재 지 : 경기도 수원시 팔달구 매향동 151

ㅇ 수    량 : 1동

ㅇ 재    질 : 목조,석조,전돌

ㅇ 조성년대 : 조선 정조 18년(1794) 9.4일 착수, 10.19일 완공

2. 보수정비 및 현상변경 이력

ㅇ 1848년 1846년 수원지역 호우로 인한 피해 수리

ㅇ 1913년 수리

ㅇ 1932년 1922년 호우피해 수리

ㅇ 1968년 보수

ㅇ 1973년 단청보수

ㅇ 1988년 툇마루 및 난간 보수

ㅇ 1993년 기단 강회다짐, 마루 및 난간 보수

ㅇ 1998년 기와고르기 및 단청보수

3. 입지 및 연혁

수원화성에 있는 각루(角樓)는 동북각루, 서북각루, 서남각루, 동남각루 등 넷이다. 서남각루는 화양루(華陽樓)라하고, 동북각루(東北角樓)는 방화수류정(訪花隨柳亭)이라 한다. 방화수류정은 화성의 북수문인 화흥문(華虹門)의 동측 구릉 정상 즉 용연(龍淵) 남측에 불쑥 솟은 바위 언덕인 용두(龍頭) 위에 있다(...龍頭者卽淵上斗起之巖...).

화성성역의궤(華城城役儀軌)에 용연은 북성 밖에 있는데 반달처럼 생긴 못으로 둘레가 210보, 깊이 6척이며 못 가운데 작은 섬이 있다고 기록되어 있다. 못 위의 성 모서리에는 방화수류정이 있고, 못 서쪽에는 석각이두(石刻螭頭)가 있다고 기록되어 있다.

방화수류정은 조선 정조 18년(甲寅,1794) 9월 4일 진시(辰時)에 터 다지기 공사에 착수하여 10월 4일 묘시(卯時)에 정초를 하고 기둥을 세웠고, 7일 오시(午時)에 상량(上樑)하였으며, 10월 19일 완공하였다. 방화수류정 건립에 참여한 각 공장(工匠)의 편수(邊手)는 석수(石手) 서울(京) 김차봉(金次奉), 한산 최기득(崔貴得)이며, 목수(木手) 서울 한천석(韓天石), 미장(泥匠) 서울 권옥(權玉), 개와장(蓋匠)은  서울 총융청 소속 이흥득(李興得) 이다.

방화수류정의 원래의 편액은 전 참판 조윤형(호 松下翁 曺允亨1725~1799)의 글씨이며, 현재 방화수류정에 걸려 있는 편액은 서예가 김기승(호 原谷 金基昇 : 1909~2000)가 1956년(丙申)에 쓴 것이다. 방화수류정은 송대 정명도(程明道)의 시(詩) “운담풍경오천(雲淡風經午天),방화류과전천(訪花隨柳過前川)”에서 따왔다고 한다.

화성성역의궤 연설(筵說)의 기록에는 정조 19년(1795) 2.14일에 화홍문을 경유하여 방화수류정에 임금과 신하가 거동한 기록이 있고, 정조 21년(1797)1.29일에는 방화수류정에서 임금과 신하가 활을 쏘았다는 기록이 있다.

수원부계록(1848.6.10)에 방화수류정, 팔달문, 장안문 등은 헌종 14년(1848)에 중수되었으며, 1913년 강화수류정 보수, 1918년 방화수류정 개축, 1929~1934년 등 일제강점기에 여러차례 수리되었다.

광복후의 수리는 1968년 방화수류정 보수, 1973년 방화수류정 단청, 1975년 방화수류정 보수, 1988년 방화수류정 툇마루 밑 난간보수, 가칠단청, 1993년 방화수류정 기단 강회다짐,마루 및 난간보수, 1998년 방화수류정 기와고르기 및 단청, 1999년 방화수류정 단청 및 전벽돌 교체 등 방화수류정 보존을 위한 수리가 이루어져 왔다.

방화수류정에 관한 도면 자료는 화성성역의궤에 동북각루(방화수류정) 외도1(外圖一)과 외도2(外圖二), 동북각루내도(內圖)가 수록되어 있으며, 국립중앙박물관에는 1934년에 작성된 방화수류정의 평면도, 정면도, 단면도, 측면도 등이 소장되어 있다. 1980년에 발간된 수원성복원정화지에도 방화수류정의 평면도, 입면도 등이 수록되어 있으며, 2010년에 발간된 김주태기증전통건축설계도면집에는 방화수류정 측담관련 도면이 수록되어 있다.

4. 현상 및 특징

높은 지형에 조영되어 있는 방화수류정은 석재와 목재, 전돌을 적절하게 사용하여 성의 서북각루인 전시용(戰時用) 건물이지만 정자의 기능을 고려하여 조영된 건물이다. 방화수류정은 초익공 소로수장에 굴도리를 사용한 오량집이다.

처마는 겹처마이며, 천정은 연등천정이다. 지붕상부에는 세 마디의 절병통을 세우고 용마루와 내림마루를 설치하였다. 지붕형태는 대부분 팔작지붕이고, 평면은 정면 3칸, 측면 2칸인데 북측 용연측과 동측으로 돌출되게 하여 툇마루를 두는 특이한 평면이다. 방화수류정의 평면은 “ㄱ”자형을 기본으로 북측 용연측과 동측은 凸형으로 돌출, 튀어나오게 조영하여 사방을 볼 수 있도록 꾸몄다.

방화수류정의 남측 초석은 방형(하부 50cm, 상부 40cm)의 민흘림 장초석(높이 1.55m) 위에 하부(높이 90cm)는 원주(직경 30cm)로 가공하였고 그 상부는 각주로 가공하였다. 북측면은 높이 20cm 기단 위에 1.08m 주초석을 놓고 그 위에 기둥을 세웠다.

남측 전면의 흙마당에 설치된 다섯단의 돌계단(石階)를 오르면 방형의 대(臺)가 형성되어 있다. 남동측은 높은 대위에 상층으로 오르는 목조계단이 있다. 다섯단으로 된 나무계단(木階, 하부폭 86.5cm, 상부폭 85cm, 디딤폭 24cm, 높이 28cm)을 오르면 누마루가 된다. 하층바닥에서 상층바닥까지의 높이는 2.60m정도이고, 동남측 기단에서 상층바닥까지는 1.36m, 기단높이는 1.23m 정도 이다. 마루는 우물마루로 깔았으며 북측의 용연쪽은 평란(平欄)을 둘렀고, 그 외는 계자난간(鷄子欄干)을 둘렀다. 계자난간은 위부분에 하엽(荷葉)을 두르고, 아래에는 구름무늬를 두어 채색하였다.

방화수류정의 서쪽 하방담은 전돌로 쌓았으며 전돌 사이 사이에는 “+”자형으로 비워 “+”자형의 삼화토 벽돌을 제작하여 넣어서 조화롭게 쌓은 화담은 성곽의 전시용 건물 같지 않은 아름다운 하방담으로 꾸몄다.

화성성역의궤 동북각루내도와 1907년 독일인 ⌜헤르만 산더⌟가 촬영한 그림에는 방화수류정에 오르는 계단이 2개소이나 현재는 1개소로 되어 있는 것 외에는 대체로 원래의 현상을 유지하고 있다.

5. 조사자의견

가. 문화재위원 ㅇㅇㅇ

방화수류정은 단기간에 건립된 건물이기는 하나 석재와 목재, 전돌과 기와, 절병통 등을 적절히 사용하여 특이한 형태로 조영된 정자로 다른 성곽에서는 볼 수 없는 건조물로 보존가치가 높으며, 용연과 조화되는 특이한 경관 등은 귀중한 유산이라 생각된다.

화성성역의궤에 동북각루는 군사시설이기도 하지만 방화수류정이라는 명칭을 동시에 기록하였다. 건물의 편액도 방화수류정으로 되어 있어 대부분의 사람들은 동북각루보다 방화수류정이 더 잘 알려져 있으므로 지정명칭은 현재의 편액과 같이 수원화성 방화수류정(訪花隨柳亭)으로 하는 것이 합리적이라 생각된다. 향후 외형의 변화에 대하여는 원형고증 조사 결과에 따라 수리되어야 할 것으로 판단된다.

나. 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ

정조대왕과 관련된 많은 역사적 사실을 간직하고 있는 동북각루(방화수류정)는 주변감시와 지휘라는 군사적 목적에 충실하면서 동시에 주변경관과 조화를 이루는 조선시대 정자건축의 특징을 잘 나타내고 있다. 또한, 다른 정자에서 보이지 않는 독특한 평면과 지붕 형태의 특이성 등을 토대로 18세기 뛰어난 건축기술을 보여주는 귀중한 자료로서 역사적, 예술적, 학술적으로 국가지정문화재(보물)로서의 가치가 충분한 것으로 사료됨.

명칭은 현재 동북각루와 방화수류정이 함께 사용되고 있으나 편액에 사용되고 널리 알려져 있는 방화수류정을 택하여 ‘수원 화성 방화수류정’으로 칭하는 것이 좋을 것으로 사료됨.

안건번호 건축분과 2010-14-24

24. 수원 화성 동장대(연무대) 보물 지정

가. 제안사항

경기 수원시 소재 사적 「수원 화성」내 동장대(연무대)에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 경기 수원시 소재 사적 “수원 화성”내 「동장대(연무대)」를 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 수원시장

(2) 대상문화재 : 사적 “수원 화성”내 「동장대(연무대)」

ㅇ 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 매향동 4

(3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청

ㅇ 명칭 : 수원 화성 동장대(연무대)(水原 華城 東將臺(鍊武臺) )

ㅇ 소유자(관리자) : 국유(수원시)

ㅇ 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 매향동 4

ㅇ 조성연대 : 조선시대

ㅇ 규격 : 정면 5칸, 측면 4칸, 7량가, 143.37㎡(43.37평)

ㅇ 재질 : 목조 와가

ㅇ 수량 : 1동

ㅇ 형식 : 팔작지붕

라. 검토의견

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 보류

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재전문위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 보류.

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재전문위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 보류.

- 일제 강점기 이후 변형된 부분에 대한 조사․연구 및 복원이 선행된 후 검토하는 것이 바람직함.

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 일제강점기 이후 변형된 부분에 대한 조사․연구 및 복원이 선행된 후 검토하는 것이 바람직함.

국가지정 신청문화재 조사검토보고서

1. 지정신청현황

ㅇ 지정현황 : 사적 제3호(1963.1.21일 지정)

ㅇ 명    칭 : 수원화성 동장대(연무대)

ㅇ 소 유 자 : 국유

ㅇ 소 재 지 : 경기도 수원시 팔달구 매향동 4

ㅇ 수    량 : 1동

ㅇ 재    질 : 목조건축

ㅇ 조성년대 : 조선 정조 19년(1795) 8.25일 완공

2. 보수정비 및 현상변경 이력

ㅇ 1848년 동장대 보수

ㅇ 1976년 수원성 복원 보수 정화사업 당시 동장대 보수 및 주변 부속시설(대문, 창고 등) 복원

ㅇ 1993년 동장대 기와고르기, 양성바르기, 마루, 난간보수 및 단청 기단 바닥보수

3. 입지 및 연혁

화성성역의궤에 장대가 둘이 있다, 둘 다 성신(城身)의 안에 있다. 동장대(東將臺)는 성의 동북간에 있다고 기록되어 있다. 동장대는 정조19년(乙卯,1795) 7.15일 터다지기를 착수하였으며, 8.10일 신시(申時)에 상량을 하였고, 8.25일 동장대가 완성되었다.

동장대의 조영에 참여한 공장(工匠)의 편수(邊手)는 석수(石手) 개성부 김백이(金栢伊), 서울 김상득(金尙得), 목수 서울 김성인(金成仁)과 권성문(權成文), 미장 서울 김명철(金明喆)과 윤동주(尹東柱), 개와장(蓋匠) 이흥득(李興得) 등이다.

정조 20년(1796) 10.16일 낙성연도(落成宴圖)와 동장대에서 행한 대호궤도(大犒饋圖)가 화성성역의궤에 있다.

동장대의 수리는 1948년과 1972년, 1976년에 있었으며, 1980년 경기도에서 발간한 수원성복원정화지에 동장대 정면도, 평면도, 측면도,종단면도 등이 수록되어 있다.

4. 현상 및 특징

수원화성 동장대의 동측은 동북공심돈이 있고 서측에는 동암문이 있다. 동장대 전면(남측)의 넓은 터에는 하대, 중대, 상대 등 세 개의 석단(石壇)을 쌓아서 평탄한 공간을 조성하였으며, 남측과 동․서측에 사고석(四塊石) 담장이 북측의 사고석 여장에 연결되게 하였다.

동장대는 장대석 외벌대 기단이며, 평면은 정면 5칸, 측면 4칸의  단층 팔작지붕이다.

외진초석은 방형의 장초석이고, 내진초석은 대부분 원초석(圓礎石,방형초석에 원형주좌)이나 고막이초석도 있으며, 일부는 방전에 묻혀 있어 초석이 보이지 않는 곳도 있다.

후면 외진에는 우물마루로 꾸몄고, 그 외의 내․외진은 방전으로 바닥을 꾸몄다. 전면의 내진공간은 외진공간보다 15cm정도 더 높게 조성하였고, 후면의 우물마루로 꾸민 외진공간은 머름중방으로 구획하여 별개의 공간으로 하였으며, 어칸과 협칸은 동․서 측칸보다 한 단 더 높게 꾸몄다.

화성성역의궤에는 기둥 안팎과 사면 첨계(檐階)에는 모두 방전을 깔았다. 좌우에 분합을 드리고 후영(後楹)의 한가운데에 삼층 평난간을 설치하였다. 온돌 한 간을 높이 지었는데 그 좌우 한 간은 낮게 지었다. 1층에 판자를 깔고 2층 평난간을 설치 하였다. 또 그 좌우 1간은 낮다. 1층에는 판자를 깔고 창과 분합으로 둘렀다는 등의 기록이 있다.

이러한 공간의 구성은 동장대가 연무대(鍊武臺)로서의 용도에 맞게 조영한 것으로 볼 수 있으며 편액도 연무대이다.

동장대의 후면에 쌍은 장대석 석단(石壇) 상부에는 영롱장(玲瓏墻)이 아름답게 조영 되어 있다.

5. 조사자의견

가. 문화재위원 ㅇㅇㅇ

동장대는 호궤연(犒饋宴) 등을 행한 장소로서도 중요한 역사성이 있으며, 대부분 원래 모습을 유지하고 있으나, 화성성역의궤와 비교하여보면 부분적으로 변형된 것으로 사료된다.

국가지정문화재(보물)지정에 대하여는 화성성역의궤의 기록과 다르게 되어 있는 부분에 대한 조사․연구가 선행되어야 할 필요가 있을 것으로 사료되며, 그 결과에 따라 검토되어야 할 것으로 판단된다.

나. 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ

동장대는 1848년 보수된 후 큰 변화는 없었으나 화성성역의궤와 비교하여보면 부분적인 차이점이 나타나고 있어 일제강점기 이후 변형이 이루어진 것으로 판단되므로 화성성역의궤와 다른 부분에 대한 조사․연구가 선행된 후 국가지정문화재(보물)지정에 대하여 검토하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

안건번호 건축분과 2010-14-25

25. 수원 화성 서북공심돈 보물 지정

가. 제안사항

경기 수원시 소재 사적 「수원 화성」내 “서북공심돈”에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 경기 수원시 소재 사적 “수원 화성”내 「서북공심돈」를 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 수원시장

(2) 대상문화재 : 사적 “수원 화성”내 「서북공심돈」

ㅇ 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 장안동 332

(3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청

ㅇ 명칭 : 수원 화성 서북공심돈(水原 華城 西北空心墩)

ㅇ 소유자(관리자) : 국유(수원시)

ㅇ 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 장안동 332

ㅇ 조성연대 : 조선시대

ㅇ 규격 : 3층(1, 2층 : 전돌성벽, 3층 : 포사), 55㎡(16.64평)

ㅇ 재질 : 전돌, 목조 와가

ㅇ 수량 : 1동

ㅇ 형식 : 공심돈, 누각

라. 검토의견

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 가치 있음.

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재전문위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 가치 있음.

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재전문위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 가치 있음.

마. 의결사항

ㅇ 보물지정

- 명칭은 “수원 서북공심돈”을 부여토록 함.

국가지정 신청문화재 조사검토보고서

1. 지정신청현황

ㅇ 지정현황 : 사적 제3호

ㅇ 명    칭 : 수원화성 서북공심돈

ㅇ 소 유 자 : 국유

ㅇ 소 재 지 : 경기도 수원시 팔달구 장안동 332

ㅇ 수    량 : 1동

ㅇ 재    질 : 목조,석조,전돌

ㅇ 조성년대 : 조선 정조 20년(丙辰,1796) 3.10일 완공

2. 보수정비 및 현상변경 이력

ㅇ 1848년 서북공심돈 보수

ㅇ 1971년 서북공심돈 보수

ㅇ 1993년 기와고르기 및 양성바르기,  출입문 교체

3. 입지 및 연혁

수원화성에 있는 공심돈(空心墩)은 서북공심돈과 남공심돈, 동북공심돈 등 세 곳 이다.

서북공심돈은 화서문(華西門, 보물제403호) 옆 북치(北雉)의 위에 있고, 남공심돈은 남암문의 동치(東雉)의 위에 있으며, 동북공심돈은 노대의 서쪽 60보쯤 되는 거리에 있다.

서북공심돈은 조선 정조 20년(丙辰,1796) 3.10일 완공되었으며, 건립에 참여한 각 공장(工匠)의 편수(邊手)는 석수(石手) 개경부 김백이(金栢伊)이며 목수(木手)는 서울 손동현(孫東顯)이고, 미장(泥匠)도 서울 김명철(金明喆)과 박도성(朴道成)이다.

화성성역의궤에 서북공심돈외도(外圖), 내도(內圖), 내부도면(裏圖)이 수록되어 있으며 공심돈의 규모와 조영내용이 상세하게 기록되어 있다.

일제강점기에 서북공심돈의 수리(1933~1935년)되었으며, 당시 수리에 관한 정면도, 단면도, 측면도 등 도면자료는 국립중앙박물관에 소장되어 있다.

정조 21년(1797) 1.29일 화성을 순행하였으며, 화서루(華西樓)를 지나 공심돈에 이르러 각신(閣臣)에게 “공심돈은 우리 동국의 성제(城制)에서는 처음 있는 것이다. 여러 신하들은 마음껏 구경하라(至空心墩, 謂閣臣承旨曰: 心墩, 卽我東城制之初有者。 諸臣可縱觀之。)”는 기록이 조선왕조실록에 있다. 최근의 수리는 1975년과 1993년에 유지 보존을 위한 부분적인 수리가 있었다.

4. 현상 및 특징

서북공심돈은 화성 서북측에 축조된 성벽에서 2.8m정도 돌출시켜 남측면의 4.2m만 성곽에 접하고 남측면의 2.5m 정도와 나머지 3면이 돌출된 평면을 이루고 있다.

서북공심돈의 높이는 지면에서 13m정도이다. 1층바닥에서 2층까지가 2.35m, 2층은 2.17m, 3층바닥에서 보 밑까지는 2.0m이다. 3층의 여장은 하부벽보다 20cm정도 안측으로 쌓았고, 상․하인방과 문선을 두고 있다.

공심돈의 하부 치성(雉城)은 방형의 석재로 쌓았는데 하부는 장방형석재를 세로로 세워 쌓고, 상부는 가로로 눕혀서 쌓았으며 모서리는 비교적 큰 석재를 사용하였으며 둥글게 원호로 쌓았다. 치성 상부에 축조된 공심돈은 3층 구조를 이루고 있으며, 1층과 2층의 외벽과 3층의 하부는 전돌로 쌓고, 내부는 목조기둥과 보, 도리, 마루귀틀 등으로 가구(架構)하였다.

성벽높이까지는 흙으로 채우고 그 위에 전돌로 가운데를 비운 방형 통 모양 구조물을 만들어 내부에 3개 층으로 구성하였다. 치성의 북측면과 서측면에는 각 2개소의 현안(懸眼)을 두어 내부 1층 바닥에서 성에 접근하는 적을 방어할 수 있도록 조영하였다. 현안의 하부는 치성벽의 석재를 오목하게 ∪자형으로 가공하여 상부 전돌 현안과 연결되게 하였다.

치성 위의 전돌로 쌓은 공심돈 1층과 2층 각 면에는 6개의 총안(銃眼)이 있는데 아래쪽에 2개, 위측에 4개 이다. 3층에는 여장을 쌓고 같은 높이에 4개의 총안을 내었다. 3층 망루에 포사는 정면 2칸, 측면 2칸의 팔작기와지붕이다. 벽면 위쪽의 판문에는 전안(箭眼)이 설치되어 있다.

내부는 전돌의 벽에 붙여 네모서리에 방주를 세워 2층과 3층을 구성하였는데 바닥에 마루를 깔았고, 각 층에는 목계단(木階)이 설치되어 있다. 1층바닥은 강회다짐이고 2층과 3층은 장마루를 깔았다.

5. 조사자의견

가. 문화재위원 ㅇㅇㅇ

서북공심돈의 성제(城制)는 우리 나라 성곽에 처음 있는 것으로 화성성역의궤에 기록된 것과 같이 치성(雉城)의 상부에 공심돈을 조영한 형식은 현존 성곽 건축에서는 화성에서만 볼 수 있는 귀중한 유산이다. 하부는 장방형 석재를 기능에 따라 적절히 사용하였으며, 상부 공심돈은 전돌로 축조한 상부에 포사는 팔작지붕으로 조영한 재료의 유연성과 기능성이 우수하다. 또한 치성의 석재 쌓기 기법과 상부 공심돈의 전돌 축조 기법, 현안과 총안, 전안 등의 중요한 시설 등 독창적인 건축형태와 조형미를 가지고 있는 ⌜수원화성 서북공심돈⌟을 국가지정문화재(보물)로 지정하여 관리․보존되도록 하는 것이 합리적이라 사료된다.

나. 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ

서북공심돈은 하부에 화강석, 상부에 전돌을 이용하여 재료사용의 유연성을 보여주는 독창적인 건축형태로 우리나라 현존 성곽 건축 중 유일한 형식이고, 조선성곽의 우수성을 확인 할 수 있는 귀중한 자료로서 역사적, 예술적, 학술적으로 국가지정문화재(보물)로서의 가치가 충분한 것으로 판단됨. 명칭은 ‘수원 화성 서북공심돈’으로 칭하는 것이 좋을 것으로 사료됨.

안건번호 건축분과 2010-14-26

26. 수원 화성 북수문(화홍문) 보물 지정

가. 제안사항

경기 수원시 소재 사적 「수원 화성」내 “북수문(화홍문)”에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 경기 수원시 소재 사적 “수원 화성”내 「북수문(화홍문)」을 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 수원시장

(2) 대상문화재 : 사적 “수원 화성”내 「북수문(화홍문)」

ㅇ 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 북수동 420

(3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청

ㅇ 명칭 : 수원 화성 북수문(화홍문)(水原 華城 北水門(華虹門))

ㅇ 소유자(관리자) : 국유(수원시)

ㅇ 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 북수동 420

ㅇ 조성연대 : 조선시대

ㅇ 규격 : 누정(정면 3칸, 측면 2칸), 수문(7칸, 홍예)

ㅇ 재질 : 화강석 장대석, 목조 와가

ㅇ 수량 : 1동

ㅇ 형식 : 석교, 누각

라. 검토의견

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 보류

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재전문위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 보류.

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재전문위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 보류.

- 1924년 대홍수 이후 변형된 부분에 대한 조사․연구 및 복원이 선행된 후 검토하는 것이 바람직함.

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 변형된 부분에 대한 조사․연구 및 복원이 선행된 후 검토하는 것이 바람직함.

국가지정 신청문화재 조사검토보고서

1. 지정신청현황

ㅇ 지정현황 : 사적 제3호(1963.1.21일 지정)

ㅇ 명    칭 : 수원화성 북수문(화홍문)

ㅇ 소 유 자 : 국유

ㅇ 소 재 지 : 경기도 수원시 팔달구 북수동 420번지

ㅇ 수    량 : 1동

ㅇ 재    질 : 목조,석조,전돌

ㅇ 조성년대 : 조선후기 정조 19년(1795) 1.13일 완공

2. 보수정비 및 현상변경 이력

ㅇ 1848년 1846년 호우로 인한 피해 복구

ㅇ 1922년 호우로 인한 피해 발생

ㅇ 1924~32년 화홍문 복원공사 석교 보수 및 복원 후 누각 공사

ㅇ 1988년 마루널, 귀틀, 난간 교체 후 들기름 칠

ㅇ 1989년 단청 및 마루보수

ㅇ 1993년 북수문 누각 기와고르기 및 양성바르기

3. 입지 및 연혁

수원화성 북수문(北水門)의 당호는 화흥문(華興門)이다. 동쪽 44보 정도에 방화수류정이 있고, 북동측에 용연(龍淵)이 있다. 화성의 동서쪽에 있는 광교산(光敎山)에서 흐르는 대천(大川)이 북수문의 홍예석교를 통하여 남수문(南水門) 쪽으로 흘러간다.

화흥문의 조영은 정조 18년(甲寅,1794) 2.28일 진시(辰時)에 터다지기(開基)를 시작하였고, 7.9일 오시(午時)에 정초(定礎)되었으며, 8.3일홍예가 완료되었고, 정조 19년(乙卯,1795) 1.13일 누각이 완성되었다.

화흥문의 편액은 선비 유한지(호 綺園, 兪漢芝, 1760~1834)가 쓴 글씨라 한다. 화흥문의 조영에 참여한 공장(工匠)의 편수(邊手)는 석수(石手) 서울 김차봉(金次奉)과 최귀득(崔貴得)이며, 목수는 서울 한천석(韓天碩)과 수원부 한진욱(韓辰郁)이고, 미장은 서울 권옥(權玉), 개와장은 서울 이흥득(李興得) 등이다.

화성성역의궤에 북수문화흥문외도(外圖)와 북수문내도(內圖)가 수록되어 있고, 1920년대 화흥문복원공사설계도가 일본 동경대학에 소장되어 있으며, 국립중앙박물관에도 북수문누각 측면도 등의 도면이 소장되어 있다.

조선 헌종 14년(戊申,1848) 6.10일 화흥문과 북수문이 개건(改建)된 기록이 수원부계록에 있다. 일제강점기인 1922~1933년에 북수문의 홍예와 화흥문이 복원되었으며, 1988년과 1993년, 1999년에 부분적인 수리가 있었다.

4. 현상 및 특징

화성의 북측에서 남쪽으로 흐르는 대천(大川, 水原川)의 북측 성곽을 연결하는 북수문은 7칸의 홍예석교 상부 북측편에 동서 3칸, 남북 2칸 팔작지붕의 화흥문이 있다.

홍예석교의 중앙칸은 높이가 2.57m이고 폭은 2.79m이며, 나머지 홍예의 높이는 2.42m이고, 폭은 2.48m이다.

홍예석교의 북측(바깥측)에는 원래 철책문을 설치하였던 둔대석과 장군목의 홈구멍이 있다. 홍예 상부에는 장대석을 3단으로 쌓고 석누조를 설치하였다. 그 상부에 전돌 여장을 쌓았으며, 남측(내측)의 홍예 상부에는 난각석으로 바닥면보다 한 단 높게 장대석을 쌓았다.

화흥문은 누마루 형식인데 동․서측에 석계(石階, 步石 7단)가 있으며, 양측면은 벽과 계단으로 1칸을 막고, 1칸은 전돌로 화문벽을 쌓았다.    정면(남측면)의 어칸은 홍살과 문이며, 좌․우 협칸은 화문벽이다.

배면(북측면)은 낮은 여장으로 하층을 막고, 상부는 전판문(箭板門)을 설치하는 틀을 여장에 끼우고 건물 귀기둥 바깥으로 높은 여장을 판문의 높이까지 막았다.

흥화문의 주초석은 각진 사다리꼴로 높이 94cm, 윗면 45cm이다.     원주의 지름은 30cm정도이고 창방, 굴도리, 장여를 사용한 초익공이다. 처마는 겹처마이며 마루는 우물마루이고, 전면과 측면1칸은 머름 중방을 끼웠다.

화성성역의궤에 안팎 홍예 사이에는 돌기둥 4개를 세웠다고 하며,누의 남쪽다리 아래 홍예에는 쇠로 만든 전문(箭門)을 달았다는 등의기록이 있다.

5. 조사자의견

가. 문화재위원 ㅇㅇㅇ

수원화성의 북수문은 교량기능과 성곽 방어기능 등 복합기능을 가진조영물로서 수리적(水利的)으로도 귀중한 유산으로 생각된다. 그러나 풍수해로 인한 피해로 개건(改建)되는 등 수차례의 수리 과정에 부분적으로 변형된 것으로 사료된다.

화성성역의궤에 수록되어 있는 내용과 현재 북수문의 모습을 비교하여 원형고증 등 종합적인 조사․연구가 필요하며 이를 통하여 변형 부분에 대한 충분한 검토가 선행되어야 할 것으로 판단된다.

나. 문화재위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ

북수문(화홍문)은 1924년 홍수로 인한 복원공사에서 많은 부재가 신재로 보충되고 일부 변형됨으로써 문화재의 진정성이 저하된 것은 부정하기 어려움.

다만, 수원천․용연․방화수류정 등의 주변 환경과 조화를 이룬 뛰어난 경관성과 수문․교량․방어시설․휴식공간 등의 다양한 기능성 그리고 홍예를 7칸 수문에 적용한 구조적 독특성 등은 건축적·학술적․예술적으로 높은 가치가 인정됨.

그러므로 화성성역의궤와 다른 부분에 대하여 조사․연구․개선이 선행된 후 국가지정문화재(보물)지정에 대하여 검토하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

【보고사항】

안건번호 건축분과 2010-14-27

27. 서울 숭례문 복구 및 성곽 복원 공사 추진 보고

가. 보고사항

국보 서울 숭례문의 화재에 따른 복구공사를 2010년 1월부터 본격적으로 추진하고 있으며, 추진에 따른 주요사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 보고사유

ㅇ 서울 숭례문 복구공사의 추진과 관련 성곽의 복원 범위 조정, 지반복원 계획 등 주요사항에 대하여 보고하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : 문화재청장

(2) 대상문화재 : 국보「서울 숭례문」

(3) 공사개요

- 공사기간 : 2009.12  ～ 2012.12월

- 공사내용 : 숭례문 복구, 좌우 성곽 복원 등

(4) 추진경과

- 숭례문 복구 및 성곽 복원공사 추진

ㆍ 숭례문 문루 해체 완료 및 해체재의 재사용 및 보강 방안 검토

ㆍ 숭례문 동측 성곽 쌓기(석재 치석 및 할석)

ㆍ 목재치목 : 평연재 및 기증목 치목

- 숭례문 복구 자문단 기술분과(10차) 회의 : 2010.11.16

ㆍ 숭례문 동측 성곽 복원 범위 조정 (당초 88m → 변경 53m)

ㆍ 숭례문의 지반은 일제 이전인 조선 중후기의 지반으로 복원 보고

라. 보고내용

ㅇ 숭례문 동측 성곽 복원 범위 조정

- 동측 성곽 복원 범위의 약 56m 지점 지하보도가 지나고 있어 구조안정성 검토 결과 지하보도는 정밀안전 진단 결과 D등급으로 현 구조물을 유지한 상태에서는 상부에 성곽 복원 불가능

- 동측 성곽 복원 범위 조정 (서측 성곽 복원 16m에 비하여 상대적으로 길어 범위를 축소하여도 성곽 복원 의미 부여할 수 있음)

ㆍ 당초 88m, 조정 53m (35m 축소)

ㅇ 숭례문 육축 지반의 일제 이전 조선 중후기 지반으로 복원

- 배면 좌우 계단부는 숙종 당시인 중기에 시설되었으며, 묻혀 있는 기존 육축의 석재는 거칠게 가공 되어 노출을 위한 마감면 상태가 아니므로 조선 중기면(조선후기까지 유지)의 지반으로 복원

- 전기면으로 할 경우 조선 중후기의 역사적 흔적(박석 및 토층 등)이 상실되는 문제점 발생

마. 의결사항

ㅇ 원안접수

안건번호 건축분과 2010-14-28

22. 국가지정문화재 현상변경 허용기준(안) 심의결과 보고

가. 제안사항

국가지정문화재 주변 현상변경허용기준(안) 마련과 관련하여 건축문화재분과 4차 소위원회의 심의결과를 보고 드립니다.

나. 제안사유

ㅇ 문화재별 현상변경허용기준(안)에 대하여 건축문화재분과 소위원회의 심의결과를 보고하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 개최일시 및 안건

ㅇ 제4차 : ‘10. 12. 02(목), 보물 제76호「춘천 근화동 당간지주」등 19건

(2) 참 석 자

ㅇ 문화재위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ

(3) 심의결과

연번	지정별	대상문화재	심의결과
1	보물 제76호	춘천근화동당간지주	조건부가결 (현재 공원화된 지역과 전면 하천은 1구역으로 조정, 2구역은 터파기시 입회)
2	보물 제77호	춘천칠층석탑	조건부가결 (162-1번지 외 6필지는 2구역으로 조정, 2구역은 유구조사를 선행토록 함)
3	보물 제86호	굴산사지당간지주	조건부가결 (검토의견대로 시행)
4	국보 제290호 보물 제471호 보물 제1471호	양산 통도사 대웅전 및 금강계단 통도사봉발탑 통도사삼층석탑	조건부가결 (검토의견대로 시행)
5	보물 제74호	통도사국장생석표	조건부가결 (검토의견대로 시행)
6	보물 제491호	용화사 석조여래좌상	조건부가결 (검토의견대로 시행)
7	보물 제1120호	양산 신흥사 대광전	조건부가결 (검토의견대로 시행)
8	보물 제998호	양산 미타암 석조아미타여래입상	조건부가결 (검토의견대로 시행)
9	국보 제33호	창녕신라진흥왕척경비	조건부가결 (검토의견대로 시행)
10	국보 제34호	창녕술정리동삼층석탑	조건부가결 (검토의견대로 시행)
11	보물 제75호	창녕 송현동 마애여래좌상	조건부가결 (검토의견대로 시행)
12	보물 제227호	창녕탑금당치성문기비	조건부가결 (검토의견대로 시행)
13	보물 제310호	창녕석빙고	조건부가결 (검토의견대로 시행)
14	보물 제520호	술정리서삼층석탑	조건부가결 (검토의견대로 시행)
15	보물 제564호	영산만년교	조건부가결 (검토의견대로 시행)
16	보물 제59호	숙수사지당간지주	조건부가결 (검토의견대로 시행)
17	보물 제221호	영주 가흥동 마애여래삼존상 및 여래좌상	조건부 가결 (문화재청안대로 추진하되 지형 등을 고려하여 기준도면을 조정토록 함.)
18	보물 제58호	안동 안기동 석조여래좌상	원안가결
19	보물 제214호	강릉향교 대성전	조건부가결 (검토의견대로 시행)

라. 문화재별 현상변경 허용기준 검토의견

(1) 춘천근화동당간지주 주변 현상변경허용기준(안)

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 최고높이 11m(3층) 이하	ㅇ 최고높이 15m(3층) 이하
제3구역	ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(2) 춘천칠층석탑 주변 현상변경허용기준(안)

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 최고높이 8m(2층) 이하	ㅇ 최고높이 12m(2층) 이하
제3구역	ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(3) 굴산사지당간지주 주변 현상변경 허용기준(안)

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ 최고높이 7.5m(1층) 이하
제2-1구역	ㅇ 최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ 최고높이 7.5m(1층) 이하	터파기시 입회
제3구역	ㅇ 최고높이 8m(2층) 이하	ㅇ 최고높이 12m(2층) 이하
제4구역	ㅇ 최고높이 11m(3층) 이하	ㅇ 최고높이 15m(3층) 이하
제5구역	ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(4) 양산 통도사 대웅전 및 금강계단 등 3건 주변 현상변경 허용기준(안)

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(5) 통도사국장생석표 주변 현상변경 허용기준(안)

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 최고높이 8m(2층) 이하	ㅇ 최고높이 12m(2층) 이하
제3구역	ㅇ 최고높이 11m(3층) 이하	ㅇ 최고높이 15m(3층) 이하
제4구역	ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(6) 용화사 석조여래좌상 주변 현상변경 허용기준(안)

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(7) 양산 신흥사 대광전 주변 현상변경 허용기준(안)

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(8) 양산 미타암 석조아미타여래입상 주변 현상변경 허용기준(안)

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(9) 창녕신라진흥왕척경비 주변 현상변경허용기준(안)

구분	현상변경 허용기준			비고
	평 지 붕		경사지붕(3:10)
제1구역	ㅇ원지형 보존
제2구역	-	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
제3구역	-	ㅇ최고높이 10m(2층) 이하
제4구역	-	ㅇ최고높이 15m(4층) 이하
제5구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) 30m 30m ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(10) 창녕술정리동삼층석탑 주변 현상변경허용기준(안)

구분	현상변경 허용기준		비고
	평 지 붕	경사지붕(3:10)
제1구역	ㅇ원지형 보존
제2구역	-	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하	터파기시 입회
제3구역	-	ㅇ최고높이 10m(2층) 이하	터파기시 입회
제4구역	-	ㅇ최고높이 15m(4층) 이하
제5구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) 30m 30m ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(11) 창녕 송현동 마애여래좌상 주변 현상변경허용기준(안)

구분	현상변경 허용기준			비고
	평 지 붕		경사지붕(3:10)
제1구역	ㅇ원지형 보존
제2구역	-	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
제3구역	-	ㅇ최고높이 10m(2층) 이하
제4구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) 30m 30m ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(12) 창녕탑금당치성문기비 주변 현상변경허용기준(안)

구분	현상변경 허용기준		비고
	평 지 붕	경사지붕(3:10)
제1구역	ㅇ원지형 보존
제2구역	-	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하	유구조사 선행
제3구역	-	ㅇ최고높이 10m(2층) 이하	터파기시 입회
제4구역	-	ㅇ 최고높이 15m(4층) 이하
제5구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) 30m 30m ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(13) 창녕석빙고 주변 현상변경허용기준(안)

구분	현상변경 허용기준		비고
	평 지 붕	경사지붕(3:10)
제1구역	ㅇ원지형 보존
제2구역	-	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
제3구역	-	ㅇ최고높이 10m(2층) 이하
제4구역	-	ㅇ 최고높이 15m(4층) 이하
제5구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) 30m 30m ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(14) 술정리서삼층석탑 주변 현상변경허용기준(안)

구분	현상변경 허용기준		비고
	평 지 붕	경사지붕(3:10)
제1구역	ㅇ원지형 보존
제2구역	-	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
제3구역	-	ㅇ최고높이 10m(2층) 이하
제4구역	-	ㅇ 최고높이 15m(4층) 이하
제5구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) 30m 30m ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(15) 영산만년교 주변 현상변경허용기준(안)

구분	현상변경 허용기준		비고
	평 지 붕	경사지붕(3:10)
제1구역	ㅇ원지형 보존
제2구역	-	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
제3구역	-	ㅇ최고높이 10m(2층) 이하
제4구역	-	ㅇ최고높이 15m(4층) 이하
제5구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) 30m 30m ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(16) 숙수사지당간지주 주변 현상변경허용기준(안)

구분	허용기준
	평지붕		경사지붕 (3:10이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	-	ㅇ 최고높이 7.5m(1층)이하
제3구역	ㅇ 최고높이 8m(2층)이하	ㅇ 최고높이 12m(2층)이하
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(17) 영주 가흥동 마애여래삼존상 및 여래좌상 주변 현상변경허용기준(안)

구분	허용기준
	평지붕	경사지붕 (3:10이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 최고높이 8m(2층) 이하	ㅇ 최고높이 12m(2층) 이하
제3구역	ㅇ 최고높이 11m(3층) 이하	ㅇ 최고높이 15m(3층) 이하
제4구역	◦ 도시계획조례 등 관련 법률에 따름
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(18) 안동 안기동 석조여래좌상 주변 현상변경허용기준(안)

구분	허용기준
	평지붕	경사지붕 (3:10이상)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 도시계획조례 등 관련 법률에 따름
공통사항	ㅇ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ 경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

(19) 강릉향교 대성전 주변 현상변경허용기준(안)

구분	현상변경 허용기준		비고
	평 지 붕	경사지붕(3:10)
제1구역	ㅇ 원지형 보존
제2구역	ㅇ 원지형 보존
제3구역	ㅇ최고높이 11m(3층) 이하	ㅇ최고높이 15m(3층) 이하
제4구역	ㅇ최고높이 14m(4층) 이하	ㅇ최고높이 18m(4층) 이하
제5구역	ㅇ최고높이 17m(5층) 이하	ㅇ최고높이 21m(5층) 이하
제6구역	ㅇ최고높이 23m(8층) 이하	ㅇ최고높이 30m(8층) 이하
제7구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) 30m 30m ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ㅇ도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

마. 의결사항

ㅇ 원안접수

안건번호 건축분과 2010-14-29

29. 국가지정문화재 현상변경 처리결과 보고

가. 제안사항

고창 선운사 동불암지 마애여래좌상 주변 종무소 개축 등 5건에 대하여  관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 현상변경 허가 및 변경허가 처리하였음을 보고 드립니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과 (검토의견)	처리 일자
소계		5건
월정사팔각 구층석탑 주변 정진당 신축	경기 평창군 (월정사)	ㅇ정진당 신축 허가사항 변경 허가 - 내부평면일부 조정 -지상1층 규모 246.6㎡→ 269.46㎡(22.86㎡ 증가)	허 가 (제출한 설계도서와 같이 시행토록 함)	´10.12.12
대전 회덕 동춘당	대전 대덕구 (대전선사박물관장)	ㅇ동춘당 편액 소재지 변경 및 보존처리 - 문중에서 보관중인 편액을 박물관 전시 및 보존처리 후 원상복구	조건부 허가 (보존처리 후 원상 복구토록 함)	´10.12.12
고창 선운사 동불암지 마애여래좌상	전북 고창군 (대한불교조계종 선운사)	ㅇ 당초(종무소 개축) - 건축면적(연면적) 112.32㎡, - 지상1층, 한식목조, 맞배지붕, 높이 6.5m, 각기둥 ㅇ 변경(종무소 개축) - 높이 6.85m, 원기둥사용, 배면쪽마루 삭제, 정면 고창추가	조건부 허가 (건물 높이를 조정하도록 함)	‘10.12.15

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과 (검토의견)	처리 일자
김천 직지사 대웅전	경북 김천시 (직지사 주지)	ㅇ 당 초 - 천불선원 신축 연면적 195.33㎡ - 보일러실 신축 연면적 40㎡, 외벽 목재 및 한식 처마 ㅇ 1차 변경 - 천불선원 신축 연면적 192.02㎡ - 화목보일러실 신축 연면적 50㎡ 외벽와편치장 및 슬라브지붕, 높이 4.25m ㅇ 2차 변경(금회) - 천불선원 신축 연면적 192.02㎡ - 화목보일러실 신축 연면적 18.63㎡ - 외벽와편치장 및 슬라브지붕 높이 2.6m	허 가 (제출한 설계도서와 같이 시행토록 함)	‘10.11.29
김천 직지사 청풍료 앞 삼층석탑	경북 김천시 (김천시장)	ㅇ 당 초 - 만덕전 및 설법전 주변 바닥정비 · 남월료 앞마당 흙포장 1,030㎡ · 설법전 북편마당 흙포장 380㎡ · 설법전 동편마당 흙포장 228㎡ · 산중다실 서편진입로 흙포장 535㎡ · 마당 내 배수로 정비 등 : 우수맨홀 10개소, 우수관 157m 등 ㅇ 변 경 · 마당 내 배수로 정비 등 : 우수맨홀 1개소, 우수관 15m 등 ※ 그 외 사업은 동일	허 가 (제출한 설계도서와 같이 시행토록 함)	‘10.11.29

다. 의결사항

ㅇ 원안접수