	2009년도
문화재위원회(건축문화재분과) 제13차 회의결과 보고

▣ 일  시 : 2009. 12. 17(목) 16:00～20:00

▣ 장  소 : 국립고궁박물관 회의실

▣ 안  건 : 총 15건

- 심의 9건(서울문묘 명륜당 사용허가 등)

- 검토 2건(수덕사대웅전 보수공사)

- 보고 4건(법주사원통보전 기술지도결과 보고 등)

▣ 참석자 : 7명

- 박언곤, 이상필, 박경립, 정명섭, 최성은, 정중헌, 김숙현

▣ 회의결과

- 심의사항 : 9건(가결 4, 부결 3, 보류 2)

- 검토사항 : 2건(가결 1, 부결 1)

- 보고사항 : 4건(원안접수 4)

문  화  재  위  원  회

목 차
【심의사항】
1	서울문묘 명륜당 사용허가 신청(성균관)	조건부가결
2	완주송광사대웅전 주변 템플스테이 전용관 신축(송광사)	부결
3	벌교홍교 주변 4차선 도로(낙안~벌교) 확․포장(보성군)	가결
4	월남사지삼층석탑 주변 이한영생가 복원	조건부가결
5	독락당 주변 공수각 보수(경주시)	부결
6	개심사지오층석탑 주변 공동주택 신축(삼도건설)	부결
7	창녕탑금당치성문기비 주변 공동주택 신축(2차)	조건부가결
8	경주첨성대 문화재보호구역 조정	보류
9	경주석빙고 문화재보호구역 조정	보류
【검토사항】
1	수덕사 대웅전 보수공사 검토	조건부가결
2	율곡사대웅전 계단설치	부결
【보고사항】
1	법주사원통보전 보수공사 기술지도 결과 보고	원안접수
2	도갑사해탈문 보수공사 기술지도 결과 보고	원안접수
3	영산만년교 보수공사 기술지도 결과 보고	원안접수
4	창녕석빙고 주변 체육기구 설치 현상변경 처리 결과	원안접수

<문화재위원회(건축문화재분과) 제13차 회의결과 보고>

【심의사항】/ 9건

건 명	사 업 내 용	비 고
1.서울문묘명륜당 (보물 제1호)	ㅇ 신청인 : 성균관장 ㅇ 위 치 : 서울시 종로구 명륜3가 53 ㅇ 내 용 : 명륜당 강의실 사용 - 전기시설 배제, 주간에만 사용 - 강의실 사용기간 : 1학기 3~6월말, 2학기 9 ~12월 초 - 강 좌 수 : 28개 강좌 (1학기 : 14개, 2학기 : 14개) - 학 생 수 : 총 420명 내외 (1강좌 : 약 15명 내외) ※‘08년 제9차 문화재위원회(건축문화재분과) (‘09. 9. 18) : 조건부 가결 - 1년간 사용 후 재사용 여부는 재부의 하도록 함. - 사용계획서를 제출하도록 함. - 전기사용은 불가함.(주간에만 사용) - 마루는 좌식으로 사용하도록 함.	조건부가결 - 1년간 사용후 재사용 여부를 재부의하도록 함. - 사용계획서를 제출하도록 함. - 전기사용은 불가함(주간에만 사용) - 마루는 좌식으로 사용하도록 함.
2.완주송광사 대웅전 (보물 제1243호)	ㅇ 신청인 : 완주 송광사 주지 ㅇ 위 치 : 전북 완주군 소양면 대흥리 569 ㅇ 내 용 : 템플스테이전용관 건립 - 건축면적 : 113.40㎡ - 연 면 적 : 113.40㎡ - 구 조 : 전면 6칸, 측면 3칸, - 양 식 : 전통한식목조, 이고주 오량가, 맞배지붕, 홑처마 - 이격거리 : 송광사종루로부터 약30m	부결 - 평면계획 및 규모, 전면 차폐용 담장, 조경계획 등을 보완하여 재부의하도록 함.
3. 벌교홍교 (보물 제304호)	ㅇ 신청인 : 전라남도지사 ㅇ 위 치 : 전남 보성군 벌교읍 벌교리 153 ㅇ 내 용 : 벌교~낙안간 4차로 확․포장 - 구 간 : 벌교~순천 낙안 - 내 용 : L = 6.2㎞(B=19.5~25m, 왕복4차로) - 공사량 : 흙쌓기 15만㎡, 교량 45m(1개소), 교차로 7개소 ※ 벌교~낙안간 도로 확․포장 문화재보존대책(발굴제도과, 2009. 12. 2) - 별도의 허가를 받아 발굴조사를 실시. - 유적이 확인될 경우 이의 처리방안을 문화재청과 협의하고 공사로 인하여 사업예정부지에 인접한 문화재 및 주변경관과 유물산포지 등이 훼손되지 않도록 함. ※ 벌교~낙안간 도로 확․포장 순천시 영향검토결과 (‘09.12. 14) - 사업예정지구와 인접한 구역에 낙안읍성(사적 302호), 낙안향교가 위치하고 있으나 기 개설된 도로구간을 확장하는 것으로 당해 문화재에 미치는 영향은 없음.	가결
4.월남사지 삼층석탑 (보물 제298호)	ㅇ신청인 : 강진군수 ㅇ위치 : 전남 강진군 성전면 월남리 803, 817-1 ㅇ사업내용 : 이한영생가(안채,사랑채,정자)복원, 전시판매장 및 체험장 건립 - 안채 : 51.30㎡, 정면 4칸, 측면 2칸, 초가지붕 - 사랑채 : 32.76㎡, 정면 3칸, 측면 2칸, 초가지붕 - 정자 : 9㎡, 초가지붕 - 전시판매장 및 체험장 : 93.34㎡, 철콘, 징크판넬지붕	조건부가결 - 배치 및 건물의 형태 등은 관계전문가의 자문을 받아 설계도서를 보완하여 시행하도록 함.
5. 독락당 (보물 제413호)	ㅇ 신청인 : 경주시장 ㅇ 위 치 : 경북 경주시 안강읍 옥산리 1600-1 ㅇ 내 용 : 공수각 보수 - 규 모 : 27.9㎡, 정면 4칸, 측면 1칸 - 양 식 : 전통한옥, 맞배지붕, 홑처마 - 높 이 : 4.1m - 보수내용 : 공수각 벽체 및 변형 증축된 부엌, 화장실, 보일러실 보수	부결 - 임의로 증축된 부분을 양성화하는 것은 바람직하지 않음.
6. 개심사지 오층석탑 (보물 제53호)	ㅇ 신청인 : 삼도건설 ㅇ 위 치 : 경북 예천군․읍 남본리 210외 ㅇ 내 용 : 공동주택 건립 - 대지면적 : 4,392㎡ - 건축면적 : 1,222.98㎡ - 연 면 적 : 11,134.09㎡ - 구 조 : 철근콘크리트 - 건물높이 : 13.4m (지하 1층, 지상 10층, 높이 약 36m) - 이격거리 : 120m	부결 - 문화재 주변에 10층 높이의 공동주택이 들어설 경우 문화재를 압도할 우려가 있어 주변경관을 저해함.
7. 탑금당 치성문기비 (보물 제227호)	ㅇ 신청인 : (주)그린 ㅇ 위 치 : 경남 창녕군․읍 교리 294 ㅇ 내 용 : 공동주택 건립 - 대지면적 : 2,797㎡ - 건축면적 : 775.6㎡ - 연 면 적 : 4,482.9㎡ - 구조 및 규모 : 철콘 / 지하 1층, 지상 8층 - 건물높이 : 24.1m - 문화재와의 이격거리 410m ※ 제11차 건축문화재분과 심의 결과 : ‘부결’ - 창녕군 자체적으로 18m 높이로 도시의 건물높이를 제한하고 있으므로 도시전체의 문화경관을 고려한다면 30m높이의 건물은 바람직하지 않은 것으로 판단됨.	조건부가결 - 유구조사를 선행하여 추진하도록 함.
8. 경주첨성대 (국보 제31호)	ㅇ 신청인 : 문화재청장 ㅇ 위 치 : 경북 경주시 인왕동 839-1 ㅇ 내 용 : 문화재보호구역 조정 - 당초 : 48필지 11,279㎡ - 변경 : 20필지 5,486.6㎡(감 5,792.4㎡) - 사유 ․사적 제161호「동부사적지대」내부에 있는 국보 제31호「경주첨성대」보호구역을 당해 문화재 관리에 필요한 구역으로 조정하고자 하는 것임.	보류 - 사적지정구역을 참고하여 보호구역 범위 조정(보호구역 전면 해제)
9. 경주석빙고 (보물 제66호)	ㅇ 신청인 : 문화재청장 ㅇ 위 치 : 경북 경주시 인왕동 449-1 ㅇ 내 용 : 문화재보호구역 조정 - 당초 : 없음 - 변경 : 1필지 434.2㎡(증 434.2㎡) ․1필지 내에서 지정구역 외부를 보호구역으로 지정 - 사유 ․사적 제16호「경주월성」내부에 있는 보물 제66호「경주석빙고」의 보호구역을 당해 문화재 관리에 필요한 구역으로 조정하고자 하는 것임	보류 - 사적지정구역을 참고하여 보호구역 범위 조정(보호구역 전면 해제)

【검토사항】/ 2건

건 명	사 업 내 용	비 고
1. 수덕사대웅전 (국보 제49호)	ㅇ 신청인 : 예산군수 ㅇ 위 치 : 충남 예산군 덕산면 사천리 20 ㅇ 내 용 : 수덕사대웅전 보수 - 창호 : 울거미 및 돌쩌귀(24개) 신재교체 - 미장보수 : 좌ㆍ우측 회벽 제거 후 재설치 (A=69.27㎡) - 대웅전 좌ㆍ우측 화강석계단 신설(2개소) : B=2.1m, L=4.6m - 대웅전 주변 배수로 덮개석(화강석) 설치 : L=44.66m - 수지처리 : 기둥 4개소 ※ 현지조사의견(‘09.11.24/ 문화재위원 박언곤, 윤홍로, 김동현) - 현 계단은 안전사고가 우려되므로 해체하여 적정규모로 개축하되 형태와 규모, 가공정도 등은 관계전문가의 설계자문을 받아 시행 - 대웅전 좌ㆍ우측 및 배면의 배수로 덮개석 설치는 문화재보존에 영향을 미칠 우려가 있으므로 제외. - 대웅전 전면에 위치한 화단을 정비하여 기단이 노출되도록 함. - 계단보수는 특기시방서를 작성하여 대웅전과 기단과 조화되도록 함.	조건부가결 - 검토의견대로 설계도서를 보완하여 시행하도록 함.
2. 율곡사대웅전 (보물 제374호)	ㅇ 신청인 : 산청군수 ㅇ 위 치 : 경남 산청군 산등면 율현리 1034 ㅇ 내 용 : 대웅전 계단설치 - 자연석계단 1개소 설치(너비 2.1m)	부결 - 대웅전 전면에 계단을 설치하는 것은 문화재 주변경관을 저해함.

【보고사항】/ 4건

건  명

사  업   내  용

비  고

1.법주사원통보전

(보물 제916호)

ㅇ 신청인 : 문화재청장

ㅇ 위  치 : 충북 보은군 속리산면 사내리 209

ㅇ 내  용 : 법주사원통보전 해체보수

ㅇ 기술지도 결과

- 일  시 : 2009. 11. 13

- 장  소 : 법주사 현장

- 참석자 : 김동현 전위원, 윤홍로위원, 전흥수 대목장(중요문형문화재 제74호)

- 안  건 : 원통보전 해체범위 및 부식재 보수 방안 등

- 회의결과

․원통보전 해체범위는 서까래 및 일부 이완된 공포를 해체한 후 검토한다.

․침하된 배면 좌측 귀기둥과 좌ㆍ우 인접기둥은 해체하여 드잡이 보수한다.

․단청은 문양조사 하여 수리보고서에 기록 보전

․기단주변은 표토를 제거하여 원래의 기단을 확인한 이후 보수한다.

․불상(보물 제1361호 법주사 목조관음보살좌상)은 보수공사로 인하여 훼손할 우려가 있으므로 적정한 위치로 이운(가설법당)한다.

․불상이운 및 개금은 국가지정문화재현상변경등 허가를 득한 후 사업을 시행한다.

․내진고주 및 공포, 서까래 변형유무를 해체 전 실측 조사하여 기록보존 한다.

․서까래 및 덧도리 보수방안을 기술지도단의 설계자문을 받아 보수한다.

※ 법주사목조관음보살좌상(보물 제1361호) 이운 관련 제7차 동산분과위원회 심의(‘09.12.10) : 조건부가결

ㅇ 사전 자문회의 개최, 방화, 항온․항습설비 설치

원안접수

2. 도갑사해탈문

(국보 제50호)

ㅇ 신청인 : 문화재청장

ㅇ 위  치 : 전남 영암군 군서면 도갑리 8

ㅇ 내  용 : 도갑사해탈문보수

ㅇ 기술지도 결과

- 일  시 : 2009. 10. 9(금) 11:00 ~ 12:50

- 장  소 : 도갑사 해탈문 현장

- 참석자 : 김동현, 윤홍로, 박강철, 천득염

- 안 건 : 연목 및 부연, 목기연, 기와 등에 대한 자문

원안접수

3. 영산만년교

(보물 제564호)

ㅇ 신청인 : 문화재청장

ㅇ 위  치 : 경남 창녕군 영산면 동리 434

ㅇ 내  용 : 홍예상부 및 좌우측 석축 보수,

홍살문 이전 등

ㅇ 기술지도 결과

- 제1차 기술지도회의

․일  시 : 2009. 11. 18(수)

․장  소 : 영산 만년교 보수공사 현장

․참석자 : 윤홍로, 손영식, 장석하

․안  건 : 만년교 해체 범위 및 방법 등

- 제2차 기술지도회의

․일  시 : 2009. 12. 4(금)

․장  소 : 영산 만년교 보수공사 현장

․참석자 : 윤홍로, 손영식

․안  건 : 만년교 홍예 부재 상태 확인 및 보수범위 등

원안접수

4. 창녕석빙고

(보물 제310호)

문화재명	사업내용	처리결과 (검토의견)	처리 일자
소 계	1건
창녕석빙고 (보물 제310호)	ㅇ사업내용 - 체육기구 7식 - 바닥 우레탄 포장	허 가 (문화재에 미치는 영향이 미미함)	‘09.11.23

원안접수