사적 제255호 초지진 주변 현상변경허용기준

구 분	허용 기준		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10이상)
1구역	ㅇ 건물 신축 제한 ㅇ 초지진 안전시설 및 관광객 편의시설(주차장, 화장실, 파고라, 벤치 등) 허용
2구역	ㅇ 9m이하(2층), 전통건축 형태 ㅇ 해변으로부터 30m 범위는 녹지공간으로 확보
3구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층)	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층)
공통사항	ㅇ 초지진 북측은 강화외성 주변 현상변경허용기준 적용 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 기타 이와 유사한 것 포함.