	2021년도 문화재위원회
제6차 천연기념물분과위원회 회의록

▣ 일  시 : 2021. 6. 23.(수), 14:00

▣ 장  소 : 국립고궁박물관 회의실

문 화 재 위 원 회

목 차
【심의사항】
1	「성산일출봉천연보호구역」내 연안정비 사업 허가사항 변경
2	「성산일출봉천연보호구역」내외 영상미디어 시스템 구축
3	「낙동강 하류 철새 도래지」주변 인공철새서식지 둘레길 조성
4	「부산 오륙도」주변 스카이워크 관광활성화 사업
5	「광주 충효동 왕버들군」등 주변 광주 생태문화마을 조성
6	「여수 낭도리 공룡발자국화석 산지 및 퇴적층 」주변 인도교 설치
7	「제천 의림지와 제림」내외 도로 확장공사
8	「제주 우도 홍조단괴 해빈」주변 창고신축
9	「제주 김녕굴 및 만장굴」주변 개간
10	「독도천연보호구역」내 순직 소방항공대원 추모비석 설치
【검토사항】
11	「칠곡 가산바위」국가지정문화재(명승) 지정 검토
12	「강진 백운동 원림」주변 전시관 건립 경관보존대책 검토
【보고사항】
13	천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 보고

안건번호 천기 2021-06-01

1.「성산일출봉천연보호구역」내 연안정비 사업 허가사항 변경

가. 제안사항

「성산일출봉천연보호구역」내 연안정비사업을 위해 허가사항 변경 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ「성산일출봉천연보호구역」내 연안정비사업 허가사항 변경을 위해 신청한 사항으로 당초 관계전문가 현지조사 후 조건부 허가(’20.6.15.)된 사항을 변경허가 신청한 사항임

ㅇ 추진경과

- ’20. 4.30. 성산일출봉천연보호구역 연안정비 사업 신청

- ’20. 5.20. 관계전문가 현지조사 실시

(최종희 문화재위원 : 성산일출봉 연안정비사업은 2020-2029 제 3차 연안정비사업에 의한 것으로, 침식·재해 위험방지 및 거주민 안전을 위하여 필요한 사업으로 판단되며, 호안 축조시 상부 폭을 최소화하고, 경사를 적절히설정하여 매립을 최소화하는 것이 바람직함

- ’20. 6.15. 성산일출봉천연보호구역 연안정비사업 조건부 허가(L=109m)

- ’20. 9. 7. 성산일출봉천연보호구역 연안정비사업 2차 허가(L=401m)

- ’20.11.24. 경관훼손 등에 대한 주민민원 및 언론보도 이후 공사 중지

- ’21.2.19.∼’21.3.15. 주민설명회 개최 및 의견수렴

- ’21. 4월  주민의견 반영한 사업계획 재수립 및 연안정비 기본계획 변경 협의완료(제주특별자치도→해양수산부)

- ’21. 5.20. 성산일출봉천연보호구역 연안정비 허가사항 변경허가 신청

- ’21. 6. 3. 관계전문가 현지조사 실시 (전영우, 이정수 문화재위원)

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 제주특별자치도지사(해양산업과)

(2) 대상문화재 : 천연기념물「성산일출봉천연보호구역」

ㅇ 소 재 지 : 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리 1 외

ㅇ 지 정 일 : 2000.7.18.

(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 2020년 연안정비사업(수마포구 지구)

ㅇ 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리 399-80일원

ㅇ 사업내용

구분	당초허가(’20.6.15./’20.9.7)	변경신청
사업 목적	해수면 상승 및 태풍 등 고파랑으로부터 수마포구 백사장 및 연안전면부 세굴 등 연안침식 방지	수마포구 해안경관 훼손 최소화하고 내습파랑으로 인한 석축 내 전석유실 방지 및 월파예방
사업 내용	ㅇ연안정비(피복석 설치) L=510m (상면폭 3m, 하면폭 5m 등) / 세굴방지공법 상부노출형	ㅇ호안정비 L=460m B1.7m, 파제벽 신설(L=385m, B0.7m) ‧1구간(기초보강시설 유지구간 L=240m) : 피복석 0.8㎥급, 파제벽 등 ‧2구간(기초보강시설 유실구간 L=95m) : 기초보강시설, 피복석 0.8㎥급, 파제벽 등 ‧3구간(기초보강시설 없는 구간 L=125m) : 대석보강 1.0㎥ 등
시공 도면		1구간
		2구간
		3구간

ㅇ 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2021.12.31.

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

안건번호 천기 2021-06-02

2.「성산일출봉천연보호구역」내외 영상미디어 시스템 구축

가. 제안사항

「성산일출봉천연보호구역」내외 영상미디어 시스템 구축을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ「성산일출봉천연보호구역」내외 영상미디어 시스템 구축을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 제주특별자치도지사(세계유산본부)

(2) 대상문화재 : 천연기념물「성산일출봉천연보호구역」

ㅇ 소 재 지 : 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리 1 외

ㅇ 지 정 일 : 2000.7.18.

(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 제주 세계자연유산 활용을 위한 영상미디어 시스템 구축사업

ㅇ 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리 102-3번지 일원

ㅇ 사업내용 : 성산일출봉 영상미디어 시스템 구축 및 영상 상영

구 분	사 업 내 용
문화재구역	ㅇ 성산일출봉 북서사면 암반부 영상 투사(W120m, H80m)
1구역	ㅇ 프로젝터 함체 : 야외공연장 뒤편 설치 - 컨테이너(1단:6000*3000, H2.5m) 2단 설치, 함체용 콘크리트 기초(6400*3600, H0.3m) A=21.76㎡, 터파기(6600*3600, H1.0m) A=23.76㎡ ㅇ 전기공급용 지중매립관로 : W0.4∼0.88m, H0.8m, L=40m, A=32㎡ ㅇ 음향스피커 : 함체 내 4대(각 500W), 주차장 기존 보안 주에 8대(각300W), 이동형 스피커 2대(관리사무소 앞 설치)
기 타	ㅇ 영상콘텐츠-성산일출봉과 성산리 역사·문화를 상징할 수 있는 자료 - 운영방식 : 주1회 2Cycle(1Cycle-10분 상영, 50분 휴식) ㅇ 영상설비 규모 : 빔(37,000lumens) 9대

ㅇ 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2022.12.31.

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내외

* 허용기준 : 1구역(개별심의)

안건번호 천기 2021-06-03

3.「낙동강 하류 철새도래지」주변 인공철새 서식지 둘레길 조성

가. 제안사항

「낙동강 하류 철새도래지」주변 인공철새 서식지 둘레길 조성을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ「낙동강 하류 철새도래지」주변 인공철새 서식지 둘레길 조성을 위해 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 부산광역시 강서구청장

(2) 대상문화재 : 천연기념물「낙동강 하류 철새도래지」

ㅇ 소 재 지 : 부산광역시 강서구, 사하구, 사상구 일원

ㅇ 지 정 일 : 1966.7.23.

(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 신호동 인공철새 서식지 둘레길 조성

ㅇ 사업위치 : 부산광역시 신호동 203, 204번지

ㅇ 사업내용 : 기존 도로 구간 및 도로폭 활용 야자매트 포장(B=2.0m, L=1,450m), 로프휀스(L=2,470m) 설치

- 운영방식 : 주간에만 개방, 겨울철새 도래기간 미개방

당초(야자매트, 생태탐방데크, 휴게데크, 로프휀스)	최종 보완(야자매트, 로프휀스)

ㅇ 사업기간 : 허가일로부터 ∼ 2022.12.31.

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 인접(1구역/개별심의)

안건번호 천기 2021-06-04

4.「부산 오륙도」주변 스카이워크 관광활성화 사업

가. 제안사항

명승 「부산 오륙도」주변 스카이워크 관광활성화 사업을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ「부산 오륙도」주변 관광활성화(스카이워크) 사업을 위해 신청한 사항임. 참고로 동 건은 2020년 제3차 문화재위원회 천연기념물분과 심의(’20.4.22.) 및 2020년 제7차 문화재위원회 천연기념물분과 심의(’20.8.26.)에서 ‘명승의 경관 및 보존에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있음’의 사유로 부결된 사항으로 금번에 규모를 축소(17.7m→16.5m)하여 재신청함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 부산광역시 남구청장(건설과)

(2) 대상문화재 : 명승「부산 오륙도」

ㅇ 소 재 지 : 부산광역시 남구 용호동 936

ㅇ 지 정 일 : 2007.10.1.

(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 오륙도 스카이워크 관광활성화 사업

ㅇ 사업위치 : 부산광역시 남구 용호동 산196-10 등

ㅇ 사업내용

- 기존 스카이워크의 확장(9m→16.5m) *철거·재설치

- 관련조사 : 지질조사(2012년), 구조검토(2020년), 경관검토 (2020년)

※ 대상지 스카이워크 연혁

구분	1차 신청 /부결 (’12.5.23.)	2차 신청 /원안가결 (’12.6.27.)	3차 신청 /부결 (’20.4.22.)	4차 신청 /부결 (’20.8.26.)	금회 신청 (’21.6.9.)
스카이워크 길이	13m	9m	25m	17.7m	16.5m (감1.2m)
부대시설	파고라 등	-	음악분수· 미끄럼틀· 상징물 각1개	상징물 1개	상징물 1개

ㅇ 사업기간 : 허가일로부터 ∼ 2023.12.31.

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 약 180m 이격 (1구역)

* 허용기준 : 1구역(개별심의)

안건번호 천기 2021-06-05

5.「광주 충효동 왕버들 군」등 주변 광주 생태문화마을 조성

가. 제안사항

「광주 충효동 왕버들 군」등 주변 광주 생태문화마을 조성을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ「광주 충효동 왕버들 군」등 주변 광주 생태문화마을 조성을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 광주광역시장

(2) 대상문화재 : 천연기념물 「광주 충효동 왕버들 군」등 3건

ㅇ 천연기념물 「광주 충효동 왕버들 군」(2012.10.5. 지정)

- 소 재 지 : 광주광역시 북구 충효동 911 등

ㅇ 명      승 「광주 환벽당 일원」(2013.11.6. 지정)

- 소 재 지 : 광주광역시 북구 충효동 387 등

ㅇ 명      승 「담양 식영정 일원」(2009.9.18. 지정)

- 소 재 지 : 전라남도 담양군 남면 지곡리 산75-1 등

(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 광주 생태문화마을 조성

ㅇ 사업위치 : 광주광역시 북구 충효동 882번지 일원

ㅇ 사업내용 : 소공원, 세계지질공원 동아시아 플랫폼, 상가 이주단지,

경관단지, 친환경 주차장 등

구 분	최초신청(’21.4.13.)		최종보완(’21.6.21.)
면 적	143,631㎡		142,393㎡
1구역	소공원	859㎡	소공원	-
	도로개설	290㎡	도로개설	-
3구역	경관단지	39,325㎡	경관단지	37,950㎡
	주차장	16,709㎡	주차장	16,709㎡
	공원 및 녹지	21,001㎡	공원 및 녹지	22,325㎡
	지질공원플랫폼	6,583㎡	지질공원플랫폼	6,583㎡
	상가단지	32,217㎡	상가단지	32,217㎡
그외지역	통합물관리센터 및 힐링촌, 도로	26,647㎡	통합물관리센터 및 힐링촌, 도로	26,609㎡

ㅇ 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2022.12.31.

(4) 문화재와의 거리 : 문화재 외곽경계로부터 약60m 이격( 3구역)

* 허용기준 : 3구역(도시계획 조례)

안건번호 천기 2021-06-06

6.「여수 낭도리 공룡발자국화석 산지 및 퇴적층」주변 인도교 설치

가. 제안사항

「여수 낭도리 공룡발자국화석 산지 및 퇴적층」주변 인도교 설치를 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ「여수 낭도리 공룡발자국화석 산지 및 퇴적층」주변 인도교 설치를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 여수시장

(2) 대상문화재 : 천연기념물「여수 낭도리 공룡발자국화석 산지 및 퇴적층」

ㅇ 소 재 지 : 전남 여수시 화정면 낭도리 산115-2번지 등

ㅇ 지 정 일 : 2003.2.4.

(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 인도교 설치

ㅇ 사업위치 : 여수시 화정면 낭도리 499-1, 174번지 일원(사도~낭도)

ㅇ 사업내용 : 인도교설치(W=3.5m, H=18.65m, L=854.8m)

- 직선구간 : W=3.5m, H=18.65m, L=604.8m

- 경사구간 : W=3.5m, H=0.0~18.65m, L=250.0m

ㅇ 사업기간 : 허가일로부터 ∼ 2021.12.31.까지

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 약 132m 이격

- 시점부(낭도) : 여수시 화정면 낭도리 499-1(문화재구역으로부터 약 375m/그 외 구역)

- 종점부(사도) : 여수시 화정면 낭도리 174번지(문화재구역으로부터 약 132m /2구역)

* 허용기준 : 2구역(평지붕 8m, 경사지붕 12m), 그 외 구역(도시계획 조례)

안건번호 천기 2021-06-07

7.「제천 의림지와 제림」내외 진입도로 확포장 공사

가. 제안사항

「제천 의림지와 제림」내외 의림지 진입도로 확포장 공사를 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ「제천 의림지와 제림」내외 의림지 진입도로 확포장을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 제천시장

(2) 대상문화재 : 명승「제천 의림지와 제림」

ㅇ 소 재 지 : 충북 제천시 모산동 240번지 외

ㅇ 지 정 일 : 2006.12.4.

(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 의림지 진입도로 확포장공사

ㅇ 사업위치 : 충북 제천시 모산동 산31-1번지 일원

ㅇ 사업내용 : 의림지 진입도로 급경사면 개선, 안전사고 발생 예방

- 도로 확포장(4차로 확장), 보도설치(B=2.6m, L=458m)

- 사면녹화 : 암석구간 녹생토 2,821㎡, 녹화(소나무 식재) 3,434㎡

구분		계획안 (왕복 4차로)	대안 (왕복 3차로)	비고 (대안 대비 계획안)
도로 확포장		기존 2차로→4차로 (순수확장폭 B=7.5m)	기존 2차로→3차로 (순수확장폭 B=4.5m)	B 3.0m 증가
토공량	흙깎기	33,906㎡	23,405㎡	10,501㎡ 증가
	토사	19,324㎡	15,815㎡	3,509㎡ 증가
	리핑암	8,552㎡	4,498㎡	4,054㎡ 증가
	발파암	6,030㎡	3,092㎡	2,938㎡
보도설치		B=2.6m, L=458.0m	B=2.6m, L=458.0m	-
산지 훼손면적 (문화재 구간)		4,779㎡	4,101㎡	678㎡
사면 녹화	녹생토	2,821㎡	2,910㎡	89㎡ 감소
	녹화 및 소나무 식재	3,434㎡	3,098㎡	336㎡
최대사면 평균 절취심도		H=4.8m	H=3.0m	1.8m 증가

ㅇ 사업기간 : 2020.11. ∼ 2022.12.

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내, 허용기준 2구역

* 허용기준 2구역 : 최고높이 8m 이하(평지붕), 최고높이 12m 이하(경사지붕)

안건번호 천기 2021-06-08

8.「제주 우도 홍조단괴 해빈」주변 창고 건축

가. 제안사항

「제주 우도 홍조단괴 해빈」주변 창고 건축을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ「제주 우도 홍조단괴 해빈」주변 창고 건축을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 고봉현

(2) 대상문화재 : 천연기념물「제주 우도 홍조단괴 해빈」

ㅇ 소 재 지 : 제주 제주시 우도면 연평리 공유수면

ㅇ 지 정 일 : 2004.4.9.

(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 창고 건축

ㅇ 사업위치 : 제주도 제주시 우도면 연평리 2469-1번지

ㅇ 사업내용

- 대지(사업부지)면적 138.6㎡, 건축(연)면적 138.6㎡,

- 규모 : 건물높이 4.8m(지상 1층), 경량철골조

ㅇ 사업기간 : 허가일로부터 ∼ 2021.12.31까지

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 약 10m 이격(1구역)

* 허용기준 : 1구역(개별심의)

안건번호 천기 2021-06-09

9.「제주 김녕굴 및 만장굴」주변 개간

가. 제안사항

「제주 김녕굴 및 만장굴」 주변 개간을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ「제주 김녕굴 및 만장굴」주변 개간을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 조인호

(2) 대상문화재 : 천연기념물「제주 김녕굴 및 만장굴」

ㅇ 소 재 지 : 제주 제주시 구좌읍

ㅇ 지 정 일 : 1962.12.07.

(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 개간사업

ㅇ 사업위치 : 제주도 제주시 구좌읍 월정리 산29-12, 산29-13

ㅇ 사업내용

- 산29-12(임 : 32,850㎡), 산29-13(임 : 32,850㎡)

총 65,700㎡ 중 49,900㎡를 전으로 개간(절‧성토 없으며, 현 지반 그대로 평탄작업)

ㅇ 사업기간 : 허가일로부터 ∼ 2022.6.30.까지

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 인접(2구역)

ㅇ 허용기준 : 2구역

구 분	건축물의 공사	토지와 임야의 형질을 변경행위
2구역	ㅇ 건축물 1층 이하 (평스라브 4m 이하, 경사지붕 8m 이하)	ㅇ 농ㆍ임업에 한해 1,000㎡ 이하의 산림전용 허용 ㅇ 기타시설용도의 토지와 임야의 형질변경은 문화재보호법 등 관련법 적용
	ㅇ 단독주택의 경우 2층 이하 (평스라브 8m 이하, 경사지붕 12m이하) ※ 단, 현지반선에서 1m 초과 기초 터파기 공사시 문화재보호법 등 관련법 적용

안건번호 천기 2021-06-10

10.「독도천연보호구역」내 순직 소방항공대원 추모비석 설치

가. 제안사항

「독도천연보호구역」내 순직 소방항공대원 추모비석 설치를 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ「독도천연보호구역」내 순직 소방항공대원 추모비석 설치를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 소방청장(중앙119구조본부)

(2) 대상문화재 : 천연기념물「독도천연보호구역」

ㅇ 소 재 지 : 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리 일원

ㅇ 지 정 일 : 1982.11.16.

(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 순직 소방항공대원 추모비석 설치

ㅇ 사업위치 : 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리(동도 접안시설)

ㅇ 사업내용 : 추모비석설치(0.6m*0.9m, H0.3m), 표지석 위 동판 삽입

ㅇ 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2021.8.31.

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

【검토사항】

안건번호 천기 2021-06-11

11.「칠곡 가산바위」국가지정문화재(명승) 지정 검토

가. 제안사항

「칠곡 가산바위」의 국가지정문화재(명승) 지정하는 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ「칠곡 가산바위」의 국가지정문화재(명승) 지정을 검토하는 사항임

ㅇ 추진경과

- ’21. 1.08. 명승 잠재자원 추천요청 (문화재청 → 시·도)

- ’21. 2.23 명승 우수 잠재자원 추천 (경상북도 → 문화재청)

- ’21. 4.14. 명승 지정추진대상 선정 관계전문가 검토회의

(신정일·이상석 문화재위원, 신현실·안승홍 문화재전문위원, 이종성 前문화재전문위원)

- ’21. 5.14. 명승 지정 관계전문가 현지조사

(신현실 문화재위원, 안승홍·최성희 문화재전문위원)

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 문화재청장

(2) 신청내용

ㅇ 지정명칭 : 칠곡 가산바위

- (한문) 漆谷 架山바위 (영문) Gasanbawi Rock, Chilgok

ㅇ 지정종별 : 명승(자연명승)

ㅇ 소 재 지 : 경상북도 칠곡군 가산면 가산리 산98-1번지 등

ㅇ 문화재지정구역 : 2필지, 250,000㎡

ㅇ 지정사유

- 가산산성의 일부로 이용되어왔으며, 정상부는 일반적인 화강암 바위와 달리 넓고 평탄한 퇴적암 층리로 인해 국내에서 보기 드문 모습을 가짐

- 바위 위에서 바라볼 때 멀리까지 조망되어 바위 주변의 수림과 함께 경관이 우수함

- 17세기 축조된 가산산성의 일부로서 산성을 쌓을 때 가장 높은 망루 중 하나였으며, 『여지도서』(1757～1765), 『칠곡지도』(1864), <칠곡부읍지>(1899) 등에 지역을 대표하는 경승으로 기록된 역사성이 있음

※ 근거기준 ｢문화재보호법 시행령｣ 별표1의2

- 명승 지정기준 제4호 <역사문화경관적 가치가 뛰어난 바위>

ㅇ 관리단체 : 경상북도 칠곡군

안건번호 천기 2021-06-12

12.「강진 백운동 원림」주변 전시관 건립 경관보존대책 검토

가. 제안사항

「강진 백운동 원림」주변 강진 백운동 원림 전시관 건립 관련 보완·제출한 경관보존대책을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ「강진 백운동 원림」주변 강진 백운동 원림 전시관 설계를 변경하는 사항임. 참고로 동 건은 제3차 문화재위원회 천연기념물분과 심의(’21.3.24.)에서 ‘차폐식재안은 강진 백운동 원림의 경관보존대책으로 미흡함’의 사유로 부결된 사항으로  ‘백운동 원림의 주요 경관축에 공사 중인 건축물 노출’의 사유로 백운동 원림의 경관보존을 위한 대책 제출 및 공사 중지한 사항임

ㅇ 추진경과

- ’72.01.29. 월출산 문화재 지정(전라남도 기념물 제3호)

- ’18.07.26. 월출산 주변 현상변경 조건부허가(전남→강진군)

- ’19.03.11. 강진 백운동 원림 명승 지정(명승 제115호)

- ’20.12.11. 명승 종합정비계획 현지자문 중 전시관 경관저해 문제 제기

- ’20.12.15. 공사중지 및 경관보존대책 제출 행정명령(문화재청→강진군)
현재 3개층 중 지하 1,2층 콘크리트 타설 완료, 지상1층 거푸집 설치

- ’21.03.24. 전시관 서·남측 소나무, 대나무 식재를 통한 차폐방안 제시
(제3차 천연기념물분과위원회 심의 결과 부결 : 차폐식재안은 강진 백운동 원림의 경관 보존대책으로 미흡함)

정선대에서 바라본 옥판봉과 전시관(‘20.12.)

정선대에서 바라본 옥판봉과 전시관(‘21.6.)

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 강진군청

(2) 대상문화재 : 강진 백운동 원림

ㅇ 소 재 지 : 전라남도 강진군 성전면 월하리 546 등 33필지

ㅇ 지 정 일 : 2019.3.11.

(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 강진 백운동 원림 전시관 건립

ㅇ 사업위치 : 전라남도 강진군 성전면 월하리 산261-17번지 일원

ㅇ 사업내용 : 강진 백운동 원림 전시관 건립(1동)

ㅇ 설계변경내용 : 강진 백운동 원림 전시관 노출부 일부 철거, 대나무 식재, 목재 루버 설치로 정선대에서의 조망 차폐

구분	직전 설계내용 (2021.3.24., 부결)	금회 설계내용
전시관 서측	◦ 기초 흙다짐 후 소나무·대나무 식재로 노출면 차폐	◦ 기초 흙다짐 후 소나무·대나무 식재로 노출면 차폐
전시관 남측	◦ 기초 흙다짐 후 대나무 식재로 노출면 차폐 ◦ 지상 1층 배면 돌출부 대나무 식재로 상부 노출면 차폐	◦ 1층 건물구조변경(일부철거)로 개방감 확보 ◦ 남측 외벽 목재루버 설치 ◦ 기초 흙다짐 후 대나무 식재로 노출면 차폐

ㅇ 사업기간 : 2014. 1. ∼ 2021. 4. 까지

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 약 50m 이격(1구역)

* 허용기준 : 1구역(개별심의)

안건번호 천기 2021-06-13

13. 천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 보고

가. 보고사항

천연기념물 및 명승 현상변경허가 신청 등에 대하여 다음과 같이 처리하고 그 결과를 보고합니다.

ㅇ 천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 조치한 사항임.