건축문화재분과위원회 제9차 회의 회의내용 및 결과

▣ 일  시 : 2009. 09. 17(목) 14:00～18:00

▣ 장  소 : 국립고궁박물관 회의실

▣ 안  건 : 총 16 건

- 심의 11건(간월사지석조여래좌상 주변 숙박시설 건립 등)

- 검토 2건(미륵사지 석탑 기단부 발굴조사 계획 등)

- 보고 3건(도갑사해탈문 보수공사 기술지도 결과 보고 등)

▣ 참석자 : 10명

- 박언곤, 윤홍로, 문영빈, 이상필, 서만철 고영훈, 박경립, 정명섭, 정중헌, 최성은

▣ 회의결과

- 심의사항 : 11건(가결 5건, 조건부가결 5건, 부결 1건)

- 검토사항 : 2건(가결 1건, 조건부가결 1건)

- 보고사항 : 3건(원안접수 2건, 조건부접수 1건)

문  화  재  위  원  회

<문화재위원회(건축문화재분과) 제9차 회의 안건 보고>

【심의사항】/ 11건

건  명

사  업   내  용

비  고

1-4.간월사지

석조여래좌상

(보물 제370호)

ㅇ 신청인 : 정XX

ㅇ 위  치 : 울산 울주 상북면 등억리 507-4, 5

ㅇ 내  용(숙박시설 건립)

- 건축면적 : 1,113.60㎡

- 연 면 적 : 2,951.67㎡

- 구    조 : 철근콘크리트/지하1층, 지상3층

- 높 이 : 북쪽 15.3m, 남쪽 12.3m

※ 울산시 기념물 제5호 「간월사지」 관련

울산시 문화재위원회 심의 결과(‘09.8.5)

- 조건부 가결

(지붕을 경사지붕으로 조정하여 사업시행)

※ 제8차 건축문화재분과(‘09.8.20) 심의

- 보류(관계전문가의 현지조사 후 재심의토록 함)

조건부가결

(발굴조사 후 결과에 따라 재심의 하도록 함)

ㅇ 신청인 : 대진개발

ㅇ 위  치 : 울산 울주군 상북면 등억리 516-12

ㅇ 내  용(숙박시설 건립)

- 건축면적 : 598.16㎡

- 연 면 적 : 1,450.79㎡

- 구    조 : 철근콘크리트/지하1층, 지상3층

- 건물높이 : 10.15m

※ 울산시 기념물 제5호 「간월사지」 관련

울산시 문화재위원회 심의 결과(‘09.8.5)

- 조건부 가결

(지붕을 경사지붕으로 조정하여 사업시행)

※ 제8차 건축문화재분과(‘09.8.20) 심의

- 보류(관계전문가의 현지조사 후 재심의토록 함)

조건부가결

(발굴조사 후 결과에 따라 재심의 하도록 함)

ㅇ 신청인 : (주)건승

ㅇ 위  치 : 울산 울주군 상북면 등억리 516-9

ㅇ 내  용(숙박시설 건립)

- 건축면적 : 595.38㎡

- 연 면 적 : 1,327.06㎡

- 구    조 : 철근콘크리트구조 / 지상3층

- 건물높이 : 10.0m

조건부가결

(발굴조사 후 결과에 따라 재심의 하도록 함)

ㅇ 신청인 : 이XX

ㅇ 위  치 : 울산 울주군 상북면 등억리 529-1

ㅇ 내  용(숙박시설 건립)

- 건축면적 : 970.10㎡

- 연 면 적 : 2,413.60㎡

- 구    조 : 철근콘크리트구조 / 지상4층

- 건물높이 : 12.30m

가결

5. 안동동부동

오층전탑

(보물 제56호)

ㅇ 신청인 : (주)우영개발

ㅇ 위  치 : 경상북도 안동시 운흥동 247-58

ㅇ 내  용(판매시설 건립)

- 건축면적 : 7,827.15㎡

- 연 면 적 : 39,089.71㎡

- 구   조 : 철근콘크리트 / 지하1층, 지상6층

- 건물높이 : 34.65m(옥탑부까지 46.45m)

부결

ㅇ건물의 높이, 평면계획, 규모를 재조정하여 재심의 요청

ㅇ건물지에 발굴조사를 실시하도록 함

6. 용주사범종

(국보 제120호)

ㅇ 신청인 : 이 X X

ㅇ 위  치 : 경기도 화성시 송산동 188번지

ㅇ 내  용(제1종 근린생할시설 건립, 소매점)

분 류	당 초	변 경	비고
신청위치	송산동 198-10,11,12,46,47,199,199-1	송산동 198-10,11,46,51,52,199-3,5,6
용 도	근․생(소매점)	근․생(음식점, 사무소)
건축면적	99.96㎡	127.2㎡	27.24㎡
건폐율	15.55%	19.78%
연면적	99.96㎡	254.4㎡
용적율	15.55%	39.56%
최고높이	5.5m	9.55m	4.05m
부지면적	643㎡	643㎡

조건부가결

ㅇ건물외관을 주변경관과 어울리게 보완하도록 함.

ㅇ처마는 주건물과 최소 30cm이상 떨어지도록 함.

7. 신륵사조사당

(보물 제180호)

ㅇ 신청인 : 여주군수

ㅇ 위  치 : 경기 여주군․읍 천송리 282

ㅇ 내  용(신륵사극락보전 해체보수)

- 규모 및 양식 : 77.5㎡, 정면 3칸, 측면 2칸,

팔작지붕, 다포식

- 공사내용 : 극락보전(지유 128) 해체보수

- 공사기간 : ‘09. 9 ~ 12. 31

가결

8. 신륵사

다층석탑

(보물 제225호)

ㅇ신청인 : 여주군수

ㅇ위   치 : 경기 여주군․읍 천송리 282

ㅇ내    용(보호시설물 설치)

- 극락보전 가설덧집 설치

․ 면 적 : 194.4㎡

․ 높 이 : 9.117m

․재질 및 형태 : 강관쌍줄비계, 골함석 마감

- 다층석탑 보호각 설치

․면 적 : 16㎡

․높 이 : 4.5m

․재질 및 형태 : 철골조, 스틸강판 마감

가결

9.신륵사다층전탑

(보물 제226호)

신륵사

보제존자석종

(보물 제228호)

ㅇ신청인 : 여주군수

ㅇ위  치 : 경기 여주군․읍 천송리 282

ㅇ내   용(수목제거)

- 다층전탑 주변 수목제거 : 11주

․아카시아 나무 5주, 참나무 2주, 기타잡목 : 4주

- 보제존자 석종 및 비 주변 : 11주

․소나무 : 11주

가결

10. 신륵사조사당

(보물 제180호)

ㅇ신청인 : 여주군수

ㅇ위   치 : 경기 여주군․읍 천송리 282

ㅇ내   용(템플스테이 건립)

- 건축면적 : 81.54㎡

- 연 면 적 : 550.26㎡

- 구    조 : 한식목구조 및 철근콘크리트,

지하 2층, 지상 1층, 민도리

- 건물높이 : 5.36m

조건부가결

ㅇ건물의 높이, 입면, 창호 등을 관계전문가의 자문을 받아 설계도서를 보완하여 시행하도록 함

11. 강릉 오죽헌

(보물 제165호)

ㅇ신청인 : 강릉시장

ㅇ위   치 : 강원도 강릉시 죽헌동 201

ㅇ내    용 (유물전시관 개축)

건 물 명			기존 전시관	개축 전시관	비고
대지면적			7,884	7,884
건축면적			169	674
연면적	전시관	지하층	55	367.05
		1층	169	674
	바닥면적 총계		224	1041.05

가결

【검토사항】/ 2건

건 명	사 업 내 용	비 고
1.미륵사지석탑 (국보 제11호)	ㅇ신청인 : 국립문화재연구소장 ㅇ위 치 : 전라북도 익산시 금마면 기양리 97 ㅇ내 용(미륵사지석탑 기단부 발굴조사 81㎡) - 사업추진 : 2001~2014년 - 추진실적 : 1층까지 해체완료 후 조사 중 ㅇ미륵사지석탑 기단부 발굴조사 추진 경위 - 미륵사지석탑 초석이 모두 변위된 상태이고 기단부의 붕괴가 심한 상태로서 미륵사지석탑 구조보강워크숍(2009.7.9) 개최결과 기단부와 초석 하부에 대한 정밀조사의 필요성 제기 - 미륵사지석탑보수정비 자문위원회에서도 석탑의 불안정한 구역을 중심으로 트렌치조사를 실시하여 내부구조를 정확히 파악하고 전통기법에 대한 자료수집 후 사업을 진행하도록 제안하여 발굴조사 계획을 수립	가결 (건의 : 지반비파괴 진단 실시 병행)
2.실상사백장암 삼층석탑 (국보 제10호)	ㅇ신청인 : 문화재청장 ㅇ위치 : 전라북도 남원시 산내면 대정리 975 ㅇ내 용 - 사업내용 : 대웅전 건립 86.58㎡ - 정면3칸, 측면3칸, 2고주5량가, 다포(내외2출목), 겹처마, 맞배지붕	조건부가결 ㅇ평면 : 조선중기 ㅇ입면 : 조선중기 이후 (화엄사각황전 참고제외) ㅇ제1안 : 전면3칸, 측면3칸 ㅇ광장(교창)을 없애고, 지붕물매 등을 조정하여 시행

【보고사항】/ 3건

건  명

사  업   내  용

비  고

1. 도갑사해탈문

(국보 제50호)

ㅇ신청인 : 문화재청장

ㅇ위 치 : 전라남도 영암군 군서면 도갑리 8

ㅇ내용(도갑사해탈문 보수)

ㅇ 기술지도 자문회의 개요

- 일  시 : 2009. 8. 27(목)

- 장  소 : 도갑사 해탈문 현장

- 참석자 : 문화재위원 박강철,

문화재전문위원 한재수,

국립문화재연구소 김순관

- 안  건 : 대량 등 부식재 처리방안 등

원안접수

ㅇ관계전문가의 현장지도를 받아 시공하도록 함.

2.보현사낭원대사

오진탑비

(보물 제192호)

ㅇ신청인 : 강릉시장

ㅇ위 치 : 강원 강릉시 성산면 보광리 1171

ㅇ위반(불법)사항 및 현황

- 행위자 : 보현자 주지

- 행위일시 : 2009.9.3

- 행위목적 : 식당(공양간) 신축, 규모(지하2층, 지상1층, 연면적 495㎡(150평))

- 위반사항 : 보물 제192호인 보현사낭원대사오진탑비 주변 기존 석축을 해체 후 건축물(식당) 기초공사중에 있음.

※ 보현사낭원대사오진탑비와 절토부 거리 약 5m이격되었음.

※ 영산전 기단으로부터 절토부간의 거리는 50cm이격되었음.

※ 법면 높이 : 약 7m(기존 자연석 석축 3단으로 되었었음)

『건축법』제110조제1호(2년이하의 징역이나 1천만원이하의 벌금)

조건부접수

ㅇ구조전문가의 자문을 받아 긴급보수하도록 함.

ㅇ추후 법면처리 등을 우리청 관계전문가의 자문을 받아 시행하도록 함.

3. 국가지정문화재    현상변경 처리

결과 보고

문화재명	사업내용	처리 결과	처리 일자
서울동묘 (보물 142)	ㅇ사업내용 - 고사목(느티나무) 제거 : 2주 - 고사가지(미루나무) 제거 및 수형조절 : 6주	허 가	‘09.08.25
태평흥국명 마애보살좌상 (보물 982)	ㅇ사업내용(허가사항 변경) - 당초허가내용(‘07.12.12) ․ 대지면적 : 4,617㎡ ․ 연 면 적 : 1,405㎡ ․ 규 모 : 지상 1층, 1동 ․ 높 이 : 7m - 변경허가 내용 ․ 건물높이 10.6m	허 가	‘09.08.28

원안접수