사적 제235호 “삼년산성” 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축 및 시설물 설치 불가, 기존 건물 범위 내 개․재축 허용
제2구역	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층 이하)
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층 이하)
제3-1구역	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층 이하)
제4구역	건축물 최고높이 11m이하(3층 이하)	건축물 최고높이 15m이하(3층 이하)
제4-1구역	건축물 최고높이 11m이하(3층 이하)	건축물 최고높이 15m이하(3층 이하)
공통사항	ㅇ 제1구역, 제2구역, 제3구역, 제3-1구역의 지붕형태는 경사지붕 (경사가 3:10 이상)으로 한다. ㅇ 제3-1구역, 제4-1구역은 사업시행 전 발굴조사를 선행한다. ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다.