현판 제작 특기시방서 작성 지침

기록관리 및 준비분야

ㅇ 착공에서 준공까지 제작방법이 투명하게 관리될 수 있도록 제작과정을 기술한다.

ㅇ 제작자의 선정은 해당 기능의 장인으로 하되 발주청과 협의 후 제작토록 기술한다.

목재분야

ㅇ 나무 결이 곧고, 옹이 및 갈램이 없으며, 미관에 저해되지 않는 목재를 사용토록 기술한다.

ㅇ 목재의 검사 방법은 문화재수리표준시방서의 현장검사, 강도검사, 함수율검사 재료의 보관방법을 포함하여 기술한다.

ㅇ 현판 제작에 사용되는 판재의 건조는 자연건조된 목재를 사용하되 필요시 인공건조된 목재를 사용할 수 있도록 기술한다.

ㅇ 필요시 목재는 살충, 살균, 훈증 소독에 대하여 기술한다.

시공분야

ㅇ 현판 수리를 위한 해체ㆍ조립에 따른 보양 및 시공방법을 기술한다.

ㅇ 수리를 위해 보존처리과정을 수행할 경우 보존처리방법을 기술한다.

ㅇ 바닥판, 테두리목, 보강판의 접합 및 결구에 대하여 기술한다.

ㅇ 지지철물 및 지지방법 등에 대하여 기술한다.

ㅇ 현판을 제작할 때에는 이음, 맞춤, 전통기법 등의 시공상세도를 작성토록 기술한다.

ㅇ 기타 발주청이 요구한 사항을 기술한다.