조선왕릉 조경 보존·관리 지침

제정 2013. 4. 22.  조선왕릉관리소 예규 제5호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 조선왕릉의 조경을 체계적으로 보존하고 관리하며 효율적으로 활용하기 위해 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 조선왕릉관리소에서 관리하고 있는 조선 시대의 능, 원, 묘(이하, ‘조선왕릉’이라 한다.) 지역 내 경관 요소인 역사경관림, 초본류, 능원 구성물, 관람 환경 시설물 등의 보존․관리에 적용한다.

제3조(관련 법규와 규정) ① 이 지침은 「문화재보호법」 제3조, 제4조, 제10조에 근거한다.

② 적용되는 법규와 규정은 다음과 같다.

1. 문화재 관련 법으로는 문화재보호법령, 문화재수리 등에 관한 법령, 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법령이 있다.

2. 그 밖의 관련 법으로는 산림보호법령, 산림 자원의 조성 및 관리에 관한 법령, 산지관리법령, 국토의 계획 및 이용에 관한 법령, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법령 등이 있다.

3. 관련 규정으로는 문화재청의 조경관리규정이 있다.

③ 2항 법령 등에서 정한 규정이 있는 경우를 제외하면 이 지침이 정하는 바를 따른다.

제4조(용어 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ‘조선왕릉’이란 조선 시대 능과 원, 묘를 포함한다.

2. ‘조경’은 조선왕릉을 구성하는 요소 중 역사경관림, 초본류, 능원 구성물, 관람 환경 시설물 등을 말한다.

3. ‘역사경관림’은 조선시대에 능역을 조성하여 소나무, 참나무, 오리나무 등을 심고 가꾸어온 숲을 말한다.

4. ‘능역 배경숲’은 봉분 주변으로 소나무를 심어 가꾼 곳을 말한다.

5. ‘방화선(화소, 火巢)’은 산불이 번지는 것을 막기 위하여 능, 원, 묘의 경계 지역 주변의 나무, 풀, 낙엽 등을 일정한 너비로 제거한 곳을 말한다.

6. ‘능원 구성물’은 봉분, 곡장, 석조물(난간석, 병풍석, 문인석, 무인석, 장명등, 망주석, 산신석, 석양, 석호, 석마, 예감 등), 향·어로, 연지, 수계, 금천교를 말한다.

7. ‘관람 환경 시설물’은 안내시설, 관람로, 편의시설, 경계울타리를 말한다.

8. ‘편의시설’은 장애인·노약자·임산부 등 취약 계층을 포함한 사람들이 왕릉을 관람할 수 있는 공간에 안전하게 접근하고 편리하게 이용할 수 있도록 제공되는 시설을 말한다. 편의 시설물로는 휴게의자, 음수대, 분류배출함, 가로등, 자전거 보관대 등이 있으며, 기타 시설물로는 볼라드, 통제 시설물 등이 있다.

9. ‘중요 수목’은 왕릉 내의 천연기념물 지정 수목, 거목, 노거수, 유래가 있는 나무 등, 중요한 나무를 말한다.

제2장 역사경관림과 초본류 보존·관리

제5조(능역 배경숲) ① 능역 배경숲은 다음과 같이 조성한다.

1. 소나무로 조성하고 배경숲의 범위는 폭 100m 안으로 하되 경계는 지형과 기존 수림대를 고려하여 정한다.

2. 능침 주변 식생 접근 한계선(10m 이상)을 지정하여 능원 구성물과 잔디에 피해를 주지 않도록 심는다.

3. 변화된 배경숲은 주기적으로 소나무로 수종을 바꾼다. 다만, 일시에 수종을 바꾸는 면적이 넓을 경우 생태계의 교란과 경관의 훼손이 우려되므로 단계적이고 점진적으로 시행한다.

4. 자연재해, 병충해 등으로 나무가 없어진 경우 후계목을 심는다.

② 능역 배경숲은 다음과 같이 관리한다.

1. 눈이나 바람 등의 피해에 대비하여 고사한 가지, 속 가지를 정리하고, 능역으로 기울어져 있는 수목은 지주목을 설치하여 넘어지거나 부러지지 않도록 미리 조치한다.

2. 능역으로 과도하게 뻗은 수목의 가지는 잔디를 고사시킬 우려가 있으므로 나무 모양을 고려하여 가지치기를 한다.

제6조(경관림) ① 경관림을 구성하는 수목은 다음 사항에 중점을 두어 관리한다.

1. 수목은 ‘별표 1’의 일정표에 따라 제때에 사업이 시행될 수 있도록 한다.

2. 나무를 심거나 벨 때에는 문화재청 「조경관리규정」에 따라 처리한다.

3. 관람 공간의 죽은 가지는 수시로 점검하고 제거하여 관람객 안전사고에 대비한다.

4. 주요 수목의 병충해는 ‘별표 2’의 진단을 통해 증상을 보이면 확산되기 전에 방제한다.

5. 중요 수목은 개체별로 중점 관리하되, 천연기념물 지정 수목은 「천연기념물 노거수 및 수림지 보존관리 지침」과 「천연기념물(식물) 상시관리 지침」을 따른다.

6. 수목에 피해를 주는 칡 등 덩굴류는 없앤다.

② 전통 수종 보호를 위해 외래 수목은 점진적으로 없앤다.

1. 제거 대상 외래 수목은 아까시나무, 리기다소나무, 사방오리나무, 양버즘나무, 홍단풍나무 등이다.

2. 제거 전 대상 나무를 선정하고 수종과 규격을 조사한 후 벌채 허가를 얻는다.

3. 가능한 전해 10월 ~ 12월 제거하고 다음 해 3월 ~ 4월 전통 수목을 심는다.

4. 전통 수목을 대단위로 심었을 때는 심은 후 5년 이내 가지치기를 실시하여 곧은 생장을 돕는다.

5. 움이 왕성하게 트는 나무는 움을 계속 관리하거나 약을 써서 고사시킨다.

③ 화재 발생과 확산에 대비하여 방화선을 설치한다.

1. 대상지는 능역 조성 근처, 관람로, 순찰로, 내부·외부 경계 지역으로 한다.

2. 구역별로 5 ~ 30m 정도의 폭을 선정하되, 현장 상황에 맞게 조정한다.

3. 9월 ~ 10월에 설치하여 산불 발생에 대비하고 낙엽이 지는 대로 낙엽을 긁어내어 방화선을 정비한다.

4. 방화선 구축 시 제거한 임산물은 방화선 바깥 지역으로 옮긴다.

④ 경관림 보호와 관람객 안전조치를 실시한다.

1. 임산물, 산나물을 채취하기 위해 사람들이 제한된 지역에 들어갈 수 있으므로 봄가을에는 순찰과 안내를 강화한다.

2. 공개가 제한되는 곳은 통제 시설물을 설치하고, ‘출입제한’ 안내판을 설치한다.

⑤ 능역 아랫부분에 위치한 습지의 주요 수종인 물오리나무 등은 주변 생태환경이 함께 유지될 수 있도록 지형을 변경하거나 하층식생을 제거하지 않는다.

제7조(초본류) ① 잔디의 일반 관리는 다음과 같다.

1. 능원 공간에는 한국잔디 일명 들잔디를 심는다.

2. 연간 관리 일정과 병충해의 진단은 ‘별표 3’에 따라 제때에 관리할 수 있도록 조치한다.

3. 잔디는 4월 중순 이후부터 9월까지 미관을 고려하여 일정한 높이 이상으로 자라지 않도록 주기적으로 깎는다.

4. 잔디의 잡초 제거는 제때에 약제 사용과 인력 제초 작업을 함께 진행한다. 단, 약제는 필요한 만큼만 쓴다.

5. 잔디가 그늘, 병충해 등으로 고사한 경우에는 새순이 나기 전인 3월 ～ 4월에 가급적 교체한다.

② 초본류는 다음 사항에 중점을 두어 관리한다.

1. 관리하는 지역(야생화 군락지, 화단 등)에는 목적 외의 식물이 잠식하지 못하도록 목적 외의 식물을 제거한다.

2. 다양한 식물이 자생할 수 있도록 방화선 지역 등 꼭 필요한 곳만 밑풀깎기를 한다.

③ 전통 식생을 교란하는 외래 초본은 없앤다.

1. 주요 외래 초본에는 서양등골나물, 미국자리공, 미국쑥부쟁이, 돼지풀, 단풍잎돼지풀, 도깨비가지 등이 있다.

2. 외래 초본은 ‘별표 4’에 따라 제때에 없앤다.

제3장 능원 구성물 보존·관리

제8조(봉분) ① 봉분은 형태 유지에 중점을 두어 관리한다.

1. 야생동물의 가해, 자연재해 등으로 훼손된 부분이 없는지 점검하고 발견 시 보수한다.

2. 7월 ~ 9월 집중 호우기에는 기상 상황에 따라 봉분덮개를 설치하여 봉분이 무너지는 일이 없도록 한다.

3. 봉분덮개 설치 시, 잔디의 표면이 미끄러우므로 작업자 안전에 유의한다.

4. 봉분덮개는 잔디가 열기로 입는 피해를 막기 위해 비가 그치면 벗겨준다.

② 봉분의 잔디는 다음과 같이 관리한다.

1. 해빙기(3월)에 잔디가 들떠 올라오면 습기가 마르기 전에 두드려 다져 준다. 흙이 유실된 경우에는 점성이 있는 흙을 채운 후 다져 준다.

2. 잔디 교체 시, 기존 잔디와 흙을 걷어내고 원래의 높이에 맞춰 심어, 지면이 높아지지 않도록 한다.

제9조(곡장) 곡장은 다음과 같이 관리한다.

1. 기와 상태를 수시로 점검하여 곡장에 물이 스며들지 않도록 한다.

2. 기와 틈에 자라는 초본류, 이끼 등을 없앤다.

3. 배부름과 줄눈 탈락 여부를 점검하여 보수·정비한다.

제10조(석조물) 석조물은 다음과 같이 관리한다.

1. 받침석이 있는 석조물은 균열이 생기거나 파손되지 않도록 틈으로 물이 들어가지 않게 한다.

2. 지반 침하 등으로 이탈되거나 기울어진 경우 드잡이를 시행한다.

3. 난간석, 병풍석 등 연결 석조물은 틈이 벌어진 경우 지속적으로 관찰하여 훼손이 우려되면 조치한다.

제11조(향·어로) 향·어로는 다음과 같이 관리한다.

1. 향·어로는 박석이 깔려 있는 곳으로, 돌의 고임이 느슨해질 경우 안전사고가 나고 박석이 깨질 수 있으므로 바로 보완한다.

2. 박석 사이에 잔디나 풀, 이끼가 자랄 경우, 제초작업을 한다.

제12조(연지) ① 연지는 다음과 같이 관리한다.

1. 형태가 바뀐 것으로 추정되는 연지는 확실한 계획이 수립되기 전에는 수리하지 않는다.

2. 물 흐름에 문제가 없도록 입수구, 출수구를 점검하여 수시로 낙엽 등의 부유물을 걷어준다.

3. 연지에 연꽃 등 수생식물이 있을 경우, 전체에 번지지 않도록 관리하거나, 매년 인위적으로 개체 수량을 조절한다.

4. 토사, 낙엽 등이 연지 바닥을 메운 경우에는 준설작업을 하여 물이 탁해지지 않도록 한다.

② 사람들이 여름철에는 물놀이를, 겨울철에는 썰매타기 등을 할 수 있으므로 안전사고 예방을 위한 안내문과 통제 시설물을 주변 경관과 조화롭게 설치한다.

제13조(수계) ① 물 흐름에 문제가 없도록 흙이나 나뭇가지 등을 제거하고 지류가 합류되는 지점과 도랑으로 들어가는 지점을 유의하여 관리한다.

② 수계의 둑이 유실되었을 때에는 다음과 같이 조치한다.

1. 둑이 유실되면 토사 유실이 가속화 되어 지형이 변형될 수 있으므로 가능한 한 빨리 정비한다.

2. 정비 시에는 가능한 원 지형과 재료를 유지하고 구조적인 보완이 필요하다면 나무, 돌 등 자연 재료를 사용한다.

3. 바닥이 지속적으로 유실되는 경우에는 돌 등으로 낙차공을 설치하여 더 이상 유실이 확대되지 않도록 조치한다.

제14조(금천교) ① 기단이 침하되고 석재가 이탈되었을 경우 드잡이를 시행한다.

② 공사 차량, 장비의 통행으로 다리가 훼손되지 않도록 하고, 통행이 불가피할 경우 보강 작업을 한다.

제4장 관람 환경 시설물 관리

제15조(안내시설) ① 안내시설은 다음 사항을 준수하여 설치한다.

1. 안내시설은 최소한의 수량으로 안내가 꼭 필요한 곳에 설치한다.

2. 형태는 「세계문화유산 등 주요 기념지 공공디자인 개발-현충사, 왕릉」(2008. 3.),  「문화재안내판 가이드라인 및 개선 사례집」(2009. 12.), 「문화재 주변 시설물 등에 대한 공공디자인 지침(문화재청 예규 제112호)」을 따른다.

3. 문화재 명칭은 문화재청에서 고시한 명칭을 그대로 사용하고 영문 표기는 「문화재 명칭 영문표기 기준 규칙」(2013. 1.)을 따른다.

4. 안내문안 작성 시, 「문화재 주변 시설물 등에 대한 공공디자인 지침(문화재청 예규 제112호)」의 「별표 2」의 세부기준을 바탕으로 관계 전문가에게 자문하여 내용을 확정하고 국문 감수를 받는다. 영문 번역은 공신력 있는 기관에 의뢰한다.

② 왕릉의 여건상 흙다짐으로 포장한 지역에 설치된 경우가 많으므로 안내시설 표면을 수시로 점검하여 깨끗이 관리하고 기울어진 것은 바로 잡는다.

제16조(관람로) ① 관람로는 다음 사항에 중점을 두어 관리한다.

1. 관람로는 대부분 흙다짐 포장이므로 비가 올 때 흙이 유실되지 않도록 관람로의 중앙을 좌․우 보다 약간 높게 조성한다.

2. 관람로 좌․우에 배수로를 설치하여 물이 잘 빠지게 한다.

3. 유실이 심한 곳에 흙을 보충하되, 관람로가 전체적으로 높아지지 않도록 관리한다.

4. 비질의 방향에 따라 배수체계에 문제가 생길 수 있으므로 물의 고임을 고려하여 청소한다.

5. 관람로의 잡초는 바로 없애고, 관람로에 낙엽 등이 쌓이지 않도록 관리한다.

6. 해빙기(3월)에는 언 관람로가 녹으면서 질퍽거릴 수 있으므로 마사토 보충하기 또는 부직포, 야자매트 깔기 등을 통해 이용자가 불편하지 않도록 정비한다.

7. 겨울철(12월 ～ 3월)에는 눈이 내리는 즉시 쓸어 내어 얼어붙지 않도록 관리한다.

② 경관림 산책로는 다음 사항에 중점을 두어 관리한다.

1. 대부분이 자연 흙길이고 경사져 호우 시 흙이 많이 유실되는 지역이므로 일정한 간격으로 물길을 만들어주거나 배수시설을 설치한다.

2. 경관림 산책로의 경우, 태풍, 폭설, 폭우 등의 자연 재해에 따른 안전사고가 우려되는 지역이므로 상황에 맞게 관람객을 통제하고 안내문안을 게시한다.

제17조(편의시설) ① 편의시설은 다음 사항을 준수하여 설치한다.

1. 이용자의 수요와 주변 여건을 고려하여 적정한 위치를 선정한다.

2. 편의시설은「궁·능·유적기관 장애인편의증진 개선사업연구」(2009. 8.), 「문화유산 공공디자인 가이드라인」(2010. 12.), 「세계문화유산 등 주요 기념지 공공디자인 개발-현충사, 왕릉」(2008. 3.), 「문화재 주변 시설물 등에 대한 공공디자인지침(문화재청 예규 제112호)」에 따라 설치한다.

3. 장애인 편의시설은 「궁·능·유적기관 장애인편의증진 개선사업연구」와 ‘별표 5’의 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준을 준수하여 설치·보완한다.

② 편의시설은 다음 사항에 유의하여 관리한다.

1. 휴게의자는 관람객이 앉는 공간이므로 깨끗하도록 자주 청소한다.

2. 음수대는 관람객의 건강과 직결된 시설물로 매년 수질을 점검하여 수질의 이상 유무를 확인하고 관람객이 확인할 수 있도록 고지한다.

3. 분류배출함은 쓰레기 분류 배출이 잘 될 수 있도록 안내하고 주변을 청결히 관리한다.

제18조(경계울타리) ① 경계울타리는 다음 사항을 준수하여 설치한다.

1. 경계울타리 설치 대상 지역을 사람이 통행하는 도로변 등의 경관관리지역과 산불 예방 등을 위한 출입통제지역으로 구분한다.

2. 「조선왕릉 경계울타리 기본설계 기본계획 보고서」(2008. 12.)의 경관관리지역, 출입통제지역의 디자인을 적용하고 지형, 지세, 경사도 등을 고려하여 설치한다.

3. 정비 구간이 넓은 곳은 예산 상황에 맞게 구간별로 시급성을 고려하여 연차적으로 정비한다.

② 경관림 지역의 경계울타리나 민가와 인접한 곳을 수시로 점검하여 훼손된 구간을 고쳐 문화재를 보호한다.

제5장 약제 관리

제19조(사용 일반) ① 다음 사항을 숙지하여 사용 계획을 수립한다.

1. 가능한 친환경 방제를 실시하고 약제는 마지막 방제 수단으로 사용한다.

2. 방제 목적과 방법을 숙지하여 사용 효율을 높임으로써 약제에 따른 환경오염을 최소화한다.

3. 관람 지역은 휴관일을 이용하고 부득이한 경우에만 관람시간 전·후에 살포한다.

제20조(농약) ① 농약의 구입과 보관은 다음과 같이 한다.

1. 약제는 필요할 때 필요한 만큼 사서 쓴다.

2. 사용 목적에 맞는 약제를 사서 쓴다.

3. 반드시 자물쇠가 달린 보관함을 마련하고 수급대장을 비치하여 관리한다.

4. 농약을 쓸 때에는 농약관리대장에 일시, 장소, 사용 목적, 사용자, 사용량 등을 정확히 기록한다.

5. 사용한 농약병은 지정 장소에 모아 버리고 유통기한이 지난 약제는 폐기처분 한다.

② 농약을 뿌릴 때에는 다음 사항에 주의한다.

1. 뿌리기 전 취급 설명서를 통해 약제의 종류와 이름, 적용 대상, 사용상의 주의 사항, 독성 정도, 중독되었을 때 응급처치 등을 충분히 알고 사용한다.

2. 안전사고 예방을 위해 안전교육을 실시한다.

3. 농약살포기 등의 기구는 사전에 점검하여 이상 유무를 확인한다.

4. 뿌린 후에는 안내문을 게시하여 관람객의 접근을 막는다. 안내문안은 ‘별표 6’의 서식을 따른다.

5. 피부를 통해 흡수가 잘 되므로 몸이 농약에 노출되지 않도록 한다. 방수성 의복으로 노출 부위를 감싸고 마스크와 보호 안경을 반드시 착용한다.

③ 작업자의 건강을 위해 ‘별표 7’에 따라 작업자의 상태를 점검한 후 판정 결과에 따라 신속히 대응한다.

제6장 조사․점검과 기록부 작성

제21조(조사․점검) ① 지구관리소장은 조경 관리를 위한 조사·점검을 다음과 같이 실시한다.

1. 봄철(2. 1. ~ 5. 15.), 가을철(11. 1. ~ 12. 15.) 산불 조심 기간에는 ‘별표 8’의 서식에 따라 화재(산불) 예방을 점검한다.

2. 해빙기(2월 ~ 4월)에는 ‘별표 9’의 서식에 따라 점검한다.

3. 장마 전(5월 ~ 6월)에는 ‘별표 10’의 서식에 따라 점검한다.

4. 수목과 잔디에 병해가 나타나는 4월부터 10월까지는 ‘별표 11’의 서식에 따라 매월 1회 이상 점검한다.

5. 농약 사용 시에는 ‘별표 12’의 서식에 따라 점검한다.

② 지구관리소장은 조사·점검 결과에 따라 자체보수가 가능한 경우에는 계획을 수립하여 시행한다. 다만 자체보수가 불가능한 경우 직영 보수단, 문화재 보수·정비(공사 발주) 대상에 대하여는 조선왕릉관리소장과 협의하는 등 적절히 조치한다.

③ 조선왕릉관리소장은 조경 보존·관리를 위한 연간 계획을 수립하여 정기적으로 점검하고, 점검 결과에 따른 개선사항을 지구관리소장에게 통보하여 시정토록 한다.

제22조(기록부 작성·관리) 지구관리소장은 기록부 작성 관리를 다음과 같이 실시한다.

1. 중요 수목은 ‘별표 13’의 서식에 따른다.

2. 석조물은 ‘별표 14’의 서식에 따른다.

제7장 기 타

제23조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 예규 발령 후의 법령이나 현실 여건 등이 달라져 이 예규를 폐지하거나 개정을 하여야 하는 기한은 2016년 4월 21일까지로 한다.

부  칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행된다.

[별표 1]

연간 수목 관리 일정표

월 별 작업종		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	비고
나무 심기와 옮겨 심기
거름주기
수형정리	전정(가지치기)													연2회
	소나무 순치기 (조형 목적일 경우)
	고사지 제거
고사목 제거
병충해방제	솔잎혹파리
	소나무재선충													연2회
	참나무 시들음병													연2회
설해와 풍해 예방
밑풀깎기

[별표 2]

주요 수목 병충해 진단과 병증

□ 진단 과정

		피해 발생
		상황 조사 (피해목 종류, 피해 양상, 주위 환경, 토양, 기상 상태, 관리 역사)
비전염성			전염성			해충 피해
기후적 원인 토양적 원인 인위적 원인 야생동물 피해			병명 규명
						해충 종류 판명
			생활사 규명
		대책 수립

□ 병충해 증상

수종별	피해 부위	병충해	증 상	주요 병명
소나무류	잎	솔잎혹파리	ㅇ잎 기부의 벌레 혹이 6월 하순부터 부풀기 시작 ㅇ건전한 솔잎 길이의 1/2이하
		응애	ㅇ5월 ∼ 6월 잎이 노랗게 또는 흰색으로 변함
	줄기	솔수염하늘소	ㅇ잎이 시들어 붉은 색으로 변색하며 고사	소나무재선충병
참나무류	열매	도토리거위벌레	ㅇ7월 ∼ 9월 도토리가 달린 가지가 잘려 떨어짐
	줄기	광릉긴나무좀의 라펠리아균	ㅇ4월 ∼ 10월 침입구멍 부위와 뿌리부근에 목재가루가 분비 ㅇ감염목에서 알코올 냄새 ㅇ한여름에 빨갛게 말라 죽음	참나무시들음병
오리 나무류	잎	오리나무잎벌레	ㅇ4월부터 잎이 붉게 변하며 피해 입은 나무는 부정아가 나옴

[별표 3]

연간 잔디 관리 일정표

□ 연간 잔디관리 일정표

월 별 작업종		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	비고
시비
관수
잔디 깎기(기계)
잔디의 잡초 제거
약제살포	제초제
	발아 억제제

□ 잔디 병해 증상

병명	주요 원인	증 상	발병 및 발생 시기
라지패취병	과습, 질소비료 과다 사용	ㅇ직경 30cm ∼ 수m 원형 병반 형성 ㅇ병반이 급속히 커지며 잔디 잎 퇴색	4월 ∼ 6월, 8월 ∼10월
녹병	그늘 지고 습함, 영양 결핍 증상	ㅇ잎이나 줄기에 오렌지색 반점 ㅇ잎이 녹슨 것처럼 보임	5월 ∼ 10월 (9월 ∼ 10월 많음)
춘고병	건조, 과다 배토	ㅇ맹아 출현 시기 4월 경 30cm 내외 담회색 원형 병반	4월 초
탄저병	고온, 답압, 칼리질 비료 결핍	ㅇ병이 진전되면 적갈색으로 말라 죽음 ㅇ병든 잔디 잎에 수많은 초승달 모양 포자 형성	6월 ∼ 10월
충해	멸강나방	ㅇ잔디와 화본 식물 가해	5월 하순 ∼ 6월 중순
	굼벵이, 풍뎅이류	ㅇ굼벵이가 잔디의 뿌리를 먹고 성장하므로 잔디가 황폐화되고 고사됨	4월 ∼ 9월
	잔디포충나방	ㅇ유충이 날이 어두워지면 잎의 연약한 부분을 가해	4월 ∼ 6월, 8월 ∼ 9월

□ 잔디 병충해 월별 방제 계획

병해명	월 별												비 고 (방제 약제)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
라지패취병													지오판, 헥사코나졸, 리조렉스, 터프시바, 늘푸른 등
녹 병													바리톤, 다이센엠, 다코닐, 지네브 등
춘고병													호리쿠어, 벤레이트, 코빈, 훼나리, 톱신엠 등
탄저병													고추탄, 리도밀엠지 등
검거세미나방													데시스, 트레본, 트랄레이트, 스타렉스 등
잔디밤나방													메프유제, 스미치온, 호리치온 등
멸강나방													데시스, 장원, 그물망, 바이오비트, 비결, 적시타, 세베로 등
굼벵이,풍뎅이													6월 경 페로몬트랩 설치, 메프유제, 스미치온, 호리치온, 모캡 등
잔디포충나방													데시스, 트레본, 트랄레이트, 스타렉스 등

[별표 4]

외래 초본류 제거 방법

구분	특징	제거 방법	비고
서양등골나물	ㅇ국화과 여러해살이풀 ㅇ8월 ∼ 10월 흰색꽃 ㅇ11월 열매	ㅇ결실 전인 9월 이전에 뿌리째 제거 후 매립
미국자리공	ㅇ자리공과 여러해살이풀 ㅇ6월 ∼ 9월 흰색꽃 ㅇ8월 ∼ 10월 열매	ㅇ9월 결실 전에 뿌리째 제거
미국쑥부쟁이	ㅇ국화과 여러해살이풀 ㅇ9월 ∼ 10월 꽃	ㅇ잘라내면 뿌리에서 새싹이 많이 나오므로 반경 50㎝ 정도 뿌리를 들어냄 ㅇ매번 새싹 제거
돼지풀	ㅇ국화과 한해살이풀 ㅇ8월 ∼ 9월 꽃 ㅇ꽃가루가 인체에 유해	ㅇ꽃이 피어 꽃가루가 날리기 전 6월 ~ 7월에 뿌리째 제거
단풍잎돼지풀	ㅇ국화과 한해살이풀 ㅇ7월 ∼ 9월 꽃 ㅇ꽃가루가 인체에 유해	ㅇ꽃이 피어 꽃가루가 날리기 전 6월 ~ 7월에 뿌리째 제거
도깨비가지	ㅇ가지과 여러해살이풀 ㅇ6월 ∼ 10월 흰색 또는 옅은 자주색 꽃 ㅇ번식력이 아주 강함	ㅇ열매 맺기 전 가을철 뿌리째 제거

[별표 5]

대상 시설별 편의시설의 종류 및 설치 기준

□ 근거 법령: 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보강에 관한 법률 시행령」

□ 설치 기준

편의시설 대상 시설		매개시설			내부시설			위생시설					안내시설			기타시설					비고
		주출입구 접근로	장애인 전용 주차구역	주출입구 높이차이 제거	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실			욕실	샤워실·탈의실 · 탈의실	점자블록	유도 및 안내 시설	경보 및 피난설비	객실·침실 · 침실	관람석·열람석	접수대·작업대	매표소·판매기·음료대	임산부 등을 위한 휴게시설
								대변기	소변기	세면대
문화 및 집회시설	공연장 및 관람장	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무			의무	의무	의무		의무		의무	권장
	집회장	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장					권장
	전시장, 동·식물원	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장			의무	권장	권장

□ 문화 및 집회시설

1) 공연장(극장·영화관·연예장·음악당·서커스장 기타 이와 유사한 것을 말한다)으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설

2) 집회장(예식장·공회장·회의장 기타 이와 유사한 것을 말한다)으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설

3) 관람장(경마장·자동차 경주장 기타 이와 유사한 것을 말한다)

4) 전시장(박물관·미술관·과학관·기념관·산업전시장·박람회장 기타 이와 유사한 것을 말한다)으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설

5) 동·식물원(동물원·식물원·수족관 기타 이와 유사한 것을 말한다)으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설

□ 점검표

구 분	점 검 내 용	점검 결과
주차장	ㅇ 법적 기준 장애인 주차면을 확보하고 있는가? (주차면 수의 2 ∼ 4%) ㅇ 바닥 또는 구역선의 색상이 주위와 다른가? ㅇ 규정에 따른 안내 표지판이 설치되어 있는가?
매표소	ㅇ 매표를 위한 통로는 휠체어 등 바퀴 달린 기구의 접근이 가능한가? ㅇ 매표구의 높이가 휠체어 이용자의 높이에 적정한가?
경사로	ㅇ 경사로의 폭(1.2m 이상)과 경사도(1/18 이하)가 적정한가? ㅇ 바닥 표면은 미끄럽지 않은 재질을 사용하였는가? ㅇ 바퀴가 이탈되지 않도록 추락 방지 턱을 두었는가?
화장실	ㅇ 장애인 화장실이 남녀로 구분되어 설치되었는가? ㅇ 휠체어의 진입이 가능한가? ㅇ 출입문, 대변기, 소변기, 세면대 등은 각 시설의 설치 기준에 적합한가?
관람로	ㅇ 휠체어 등이 빠질 위험이 있는 곳은 없는가? ㅇ 안내시설에 장애인 등이 이동하기에 불편한 동선에 대한 표식이 있는가?

※ 기타와 세부사항

ㅇ 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙」 ‘별표1’ 확인

[별표 6]

약제 살포 안내문

약 품 명
살포대상지
살포목적
작업일자
출입제한 기간

관람에 불편을 드려 죄송합니다.

ㅇㅇ지구관리소 ㅇㅇ관리소장

[별표 7]

작업자 건강 점검표
□ 문화재명:
주요 증상	판정
1. 두통	경증 (살포 작업 중지)
2. 머리가 무겁다
3. 현기증이 있다
4. 토할 것 같다
5. 기분이 안 좋다
6. 몸이 나른하고 힘이 없다
7. 숨 쉬기가 힘들다
8. 피부가 가렵다
9. 구토	중등증 (의사의 진찰이 필요)
10. 복통
11. 설사
12. 열이 난다
13. 얼굴이 빨개진다
14. 걸음걸이가 비틀비틀하다
15. 머리가 멍하다
16. 땀과 침이 많이 나온다
17. 피부에 물집이 잡히거나 아프다
18. 눈이 빨갛게 되고 아프다
19. 의식이 분명치 않다	중증 (즉시 입원)
20. 전신이 경련을 일으킨다
21. 입에 거품을 문다
22. 호흡과 맥박이 빠르다
23. 대소변을 지린다
(검토 의견)
조사 일시: 조사자: 소속 (직) 성명 (인)

[별표 8]

화재(산불)예방 점검표
□ 문화재명:
확 인 내 용	점검 결과		비 고
	양호	미흡
1. 화재(산불) 취약 요인 실태
․경관림 내 등산로, 산책로 순찰 실시 여부
․인접 지역 시설에 대한 화재 관련 협조 체계 구축 여부
․산불 비상근무와 야간·휴일 비상연락망 구축 여부
2. 산불 예방 대책 추진과 운용 실적
․방화선 구축 현황(폭×길이)
․산불감시원, 순찰원 배치 여부와 순찰 횟수
․산불 조심 홍보물(안내판, 현수막, 포스터 등) 현황
․산불 예방, 안내방송 또는 계도활동 추진 실적
․인접 지역 내 산불 감시 장치 설치 여부
․경관림 내 입산통제구역 설정 여부
․자체 산불 진화 교육 실시 현황(연간 실시 횟수)
3. 산불 진화 체계 수립 실태
․자체 진화대(소방대) 편성 실태 - 자체 진화대 편성 여부, 편성 인원 확인 - 자체 진화 훈련 실시 여부
․문화재 소산 대책 수립 여부
․진화장비 운용 실태 - 옥외소화전 운용 실태 현황 - 진화장비 비치와 운용 현황 - 장비 수송 차량 보유 현황 - 진화장비(물탱크, 소화기) 보유 현황
(검토 의견)
조사 일시: 조사자: 소속 (직) 성명 (인)

[별표 9]

해빙기 시설 점검표
□ 문화재명:
확 인 내 용	점검 결과		비 고
	양호	미흡
1. 수목과 잔디
․수목 넘어짐 또는 냉해에 따른 고사 여부
․수목 가지 부러짐 여부
․잔디 생육 불량과 고사 여부
2. 연지와 수계
․관람객 안전사고 대비 안내문 비치 여부
․연지 기슭 붕괴 여부
․수계 둑 붕괴 여부
․연지와 수계 입·출수구 흐름에 문제 없는지
3. 시설물과 배수로 등
․배수로, 암거 등 배수시설 파손과 퇴적물 유무
․담장, 석축, 축대, 산 비탈면, 절개지 등의 갈라짐, 붕괴 와 토사 유실 우려 여부
․관람로․순찰로 갈라짐 또는 침하와 유실 여부
․교량 침하(침수)와 훼손 여부
4. 석조물
․석조물 부재의 이격과 기둥의 기울기 여부
․석재면의 변색과 박락 여부
5. 편의시설
․야외 시설물(안내판, 휴게의자 등)의 훼손 여부
․계단, 장애인 경사로 침하․융기 또는 훼손 여부
(검토 의견)
조사 일시: 조사자: 소속 (직) 성명 (인)

[별표 10]

장마철 풍수해 예방 점검표
□ 문화재명:
확 인 내 용	점검 결과		비 고
	양호	미흡
1. 수목과 잔디
․수목 넘어짐과 가지 부러짐 등의 우려가 있는지
․능침 잔디 붕괴·유실 우려가 있는지
․봉분덮개와 사다리 등은 지정 위치에 있는지
․수목과 잔디 주변 배수 체계가 원활한지
2. 건축물
․건축물 주변에 풍수해로 말미암아 피해가 우려되는 사물이 있는지
․건물, 담장 등 축대의 균열과 이완이 없는지
․지붕에 물이 새는 부분은 없는지
․회벽 탈락이 우려되는 부분은 없는지
3. 시설물
․배수로와 맨홀의 물 흐름이 원활한지
․계류와 배수로의 범람 우려가 없는지
․비탈면, 절개지 등의 토사 유실 우려가 없는지
․인접 민간 사유재산에 피해를 줄 시설은 없는지
․안내판, 현수막 등 시설물이 바람에 날릴 우려가 있는지
4. 전기·통신·기계 설비
․누전차단기 등 전기시설의 정상 작동 여부
․조명탑 등 전기 시설물의 유지 관리 상태
․전기기구 접지와 피뢰침 설치 적정 여부
․배관의 파손·누수와 유지 관리 상태
․지하설비 누수, 환기상태 점검과 배출기 작동 여부
․상황관찰기(CCTV) 카메라 정상 작동 여부
․상황관찰기(CCTV) 제어반 등 기기 침수 우려 여부
5. 공사 현장
․공사 현장 안전 관리 상태
․공사 자재 적재 안전성과 유실 여부(덮개 상태 등)
(검토 의견)
조사 일시: 조사자: 소속 (직) 성명 (인)

[별표 11]

수목 및 잔디 병해 점검표
□ 문화재명:
확 인 내 용	진단 결과		비 고
	중	경
1. 참나무
․4월 ∼ 8월 참나무 아래쪽에 매개충이 침입구멍(지름 1mm 정도)이 있고 목재 배출물이 나와 있는지
․7월부터 잎이 빨갛게 말라 죽는지
․8월부터 도토리가 있는 가지가 잘려서 떨어지는지
2. 소나무
․5월 ∼ 7월 지난해의 잎에 황화 현상이 있는지
․잎이 아래로 처지는지
․잎이 정상 길이의 1/2 ∼ 1/4가량 짧게 나오는지
․잎자루 부분이 볼록해지는지
3. 오리나무
․4월부터 잎을 갉아먹은 흔적이 있는지
․잎이 붉게 변하며 부정아가 나오는지
4. 잔디
․지름 30cm ∼ 수 m의 원형 병반이 있는지
․잎이나 줄기에 오렌지색 반점이 있으며 녹이 슨 것처럼 보이는지
․병든 잔디 잎에 수많은 초승달 모양의 포자가 있는지
․잔디가 황폐화되고 고사되었는지
(검토 의견)
조사일시: 조사자: 소속 (직) 성명 (인)

[별표 12]

농약 안전 사용 점검표
□ 문화재명:
확 인 내 용	점검결과		비 고
	적정	부적정
1. 구입과 보관
․농약은 자물쇠가 달린 곳에 보관하고 있는지
․필요할 때마다 필요한 만큼 사는지
․원액이 들어 있는 병은 고무장갑을 끼고 다루는지
․농약 수급대장의 기입 내용이 정확한지
2. 뿌리기
․농약을 뿌리기 전에 방제 기구 점검 여부
․농약 사용 설명서를 충분히 읽고 숙지하였는지
․배합을 정량대로 하고 있는지
․뿌릴 때는 방제복을 입고 마스크를 끼는지
․항상 바람을 등지고 뿌리는지
․뿌리다가 몸이 이상하면 당장 멈추고 쉬는지
․관람객이 없는 시간에 살포하는지
3. 뿌린 후
․뿌린 후 반드시 손과 얼굴을 깨끗이 씻는지
․작업복은 별도로 세탁하는지
․작업 도구는 제자리에 정리해 두는지
․다 쓴 농약 병은 일정한 장소에 버리는지
(검토 의견)
조사 일시: 조사자: 소속 (직) 성명 (인)

[별표 13]                                                                      (갑지)

중요 수목 관리 대장

소재지	문화재 명칭
	위 치

수 종 명		학 명
수 고	m	근원지름	cm
흉고지름	cm	수 관 폭	m
수 형 (외형·색상·치밀성)		수 령	년
사 진

(을지)

중요 수목 관리 대장
연 월 일	관 리 사 항	비 고

[별표 14]                                                                      (갑지)

석조물 관리 대장

소재지	문화재 명칭
	위 치

구 분		규 격(단위mm)	수량(개)	비고
봉분	능규모
	곡장
	병풍석
	난간석
	지대석
	상계
	중계
	하계
석물	혼유석
	고석
	석양
	석호
	석마
	문인석
	무인석
	망주석
	장명등
기타	예감
	산신석
	소전대
	판위(배위)
	향·어로
	금천교

(을지)

사진	사진
사진	사진
사진	사진

(병지)

석조물 관리 대장
연 월 일	보수 정비 사항	비 고