건축문화재분과위원회 제11차 회의 회의내용 및 결과

□ 회의일시 : 2008. 11. 20(목), 14:00 ~ 17:00

□ 회의장소 : 국립고궁박물관 회의실

□ 출석위원 : 9명(박언곤, 김동욱, 김동현, 김봉렬, 김창준, 윤홍로, 장경호, 천득염, 최성은)

□ 회의내용 및 의결사항(세부내용 붙임 참조)

ㅇ 심의사항 : 15건 (지정 1건, 현상변경 14건)

- 결과 : 가결 3, 조건부 가결 8, 부결 4

ㅇ 보고사항 : 2건

- 결과 :  원안접수 2

목 차
【심의사항】		페이지
1	선암사승선교 주변 난간 설치	1
2	수덕사대웅전 주변 덕숭산문 건립	2
3	귀신사대적광전 주변 설법전 신축	4
4	서울흥인지문 주변 관리실 신축 등	6
5	무량사극락전 주변 산신각 개축 등	8
6	용문사정지국사부도및비 주변 템플스테이 건립	10
7	운문사대웅보전 주변 교육원 신축	12
8	범어사대웅전 주변 화장실(2동) 및 관리소(1동) 건립	14
9	진전사지삼층석탑 주변 종교시설 신축	16
10	관봉석조여래좌상 주변 삼층석탑 건립 등	17
11	봉암사극락전 주변 축대 및 배수로 정비 등	19
12	쌍계사대웅전 주변 사적비 건립	21
13	통도사대웅전및금강계단 주변 공양간 등 증축	22
14	남양주 봉선사 강주실 등 3동 신축	24
15	경기전 정전 보물 지정	26
【보고사항】
1	나주동문밖석당간 보수공사	35
2	국가지정문화재 현상변경허가 처리결과 보고	38

<문화재위원회(건축문화재분과) 제11차 회의 안건 보고>

【심의사항】

건  명

사  업   내  용

비  고

1.선암사승선교

(보물 제400호)

ㅇ신청인 : 순천시장

ㅇ위 치 : 전남 순천시 승주읍 죽학리 48-1 승선교 인접

ㅇ내 용(난간 설치)

-설치 개요 : L=42m, H=0.9m, W=1.5m

-사용 재료 : 방부목

부결

- 땅을 굴착하지 말고 재디자인하여 신청할 것

2.수덕사대웅전

(국보 제49호)

ㅇ신청인 : 수덕사 주지

ㅇ위  치 :충남 예산군 덕산면 사천리 수덕사 일주문 밖

ㅇ내 용(덕숭산문 건립)

	1차 신청 (‘08.10.16)	금회 신청 (‘08.11.20)
명 칭	해탈문	덕숭산문
바닥면적	56.16㎡	좌동
높 이	9.13m	8.83m
양 식	다포 맞배지붕 배흘림(전면 3칸)	다포 맞배지붕 민흘림(전면 3칸)
구 조	전통한식목구조	좌동

조건부 가결

- 전면 광장쪽으로 이전하여 부속시설과 함께 건립

3. 귀신사대적광전

(보물 제826호)

ㅇ신청인 : 귀신사 주지

ㅇ위  치 : 전북 김제시 금산면 청도리 81 대적광전 전면 우측

ㅇ내 용(설법전 신축)

	1차 신청 (‘08.09.18)	금회 신청 (‘08.11.20)
건축면적	81.0㎡	좌동
최고높이	6.3m	좌동
규 모	전면 5칸, 측면 3칸	좌동
양 식	초익공 겹처마 맞배지붕 5량가	좌동
구 조	전통한식목구조	좌동

조건부 가결

- 건물의 위치 조정, 터파기시 전문가 입회, 건물 구조등을 문화재청 자문을 받아 시행

4.서울흥인지문

(보물 제1호)

ㅇ신청인 : 종로구청장

ㅇ위  치 : 서울시 종로구 종로6가 69번지 흥인지문 주변일대

ㅇ내 용(관리실 신축, 배수로 정비 및 화단 정비)

- 흥인지문 주변 관리실 신축

	제 1 안	제 2 안	제 3 안
건축면적	25.25㎡	22.77㎡	22.80㎡
높 이	4.59m	3.24m	4.45m
양 식	민도리 맞배지붕 (전면 3칸, 측면 1칸)	평지붕	성곽 형식
구 조	목조(지붕)+조적조(벽체)	철근콘크리트	석재(외벽)+철콘(내벽)
비 고	종로구청 요구(안)

- 흥인지문 주변 배수로 정비

․ 배면 배수로 길이 : 22.8m

․ 남측 계단부 길이 : 5.2m

- 흥인지문 주변 화단 정비

․ 기존 수목 제거 : 162.4㎡

․ 잔디 식재 : 162.4㎡

조건부 가결

- 2안으로 하고, 구조는 경량철골구조로 하되 높이를 최대한 낮추는 등의 결과를 관계전문가의 자문을 받아 설계도서를 작성하여 시행

5.무량사극락전

(보물 제356호)

ㅇ신청인 : 무량사 주지

ㅇ위  치 : 충남 부여군 외산면 만수리 무량사 경내

ㅇ내 용(산신각 개축 등)

	현황	1차 신청 (‘08.10.16)	금회 신청 (‘08.11.20)
건축면적	15.40㎡	20.36㎡	15.40㎡
높 이	5.07m	5.31m	5.07m
양 식	이익공 맞배지붕 (전면 3칸, 측면 1칸)	좌동	좌동
구 조	전통한식목구조	좌동	좌동

- 산신각 개축

- 배면 석축 정비 : 길이 19.8m, 높이 0.9m

가결

6.용문사정지국사부도및비

(보물 제531호)

ㅇ신청인 : 용문사 주지

ㅇ위  치 :경기도 양평군 용문면 신점리 626

ㅇ내 용(템플스테이 건립)

	1차 신청 내용 (‘08.10.16)	금회 신청 (‘08.11.20)
건축면적	48.6㎡(111.6㎡)	64.8㎡
높 이	6.1m(지하1층 2.9m, 지상1층 6.1m)	6.1m(지상1층 6.1m)
양 식	초익공 맞배지붕 5량가 (전면 3칸, 측면 2칸)	초익공 맞배지붕 5량가 (전면 4칸, 측면 2칸)
구 조	지하1층 철근콘크리트조, 지상1층 전통한식목구조	지상1층 전통한식목구조
비 고	한식와편담장설치 (높이:0.75m, 길이:25.3m)

부결

- 대웅전, 산신각 뒤쪽에 건립은 불가함

7.운문사대웅보전

(보물 제835호)

ㅇ신청인 : 운문사 주지

ㅇ위  치 : 경북 청도군 운문면 신원리 운문사 주변 일대

ㅇ내용(교육원 신축)

	제 1 안	제 2 안	제 3 안
위 치	1794-9번지	1794-11번지	1794-9번지
건축면적 (연면적)	245.41㎡ (297.68㎡)	321.74㎡ (437.22㎡)	236.50㎡ (281.07㎡)
최고높이	7.95m	8.77m	9.03m

가결(2안)

8.범어사대웅전

(보물 제434호)

ㅇ신청인 : 범어사 주지

ㅇ위  치 : 부산 금정구 청룡동 546 범어사 경내

ㅇ내 용(화장실 2동 및 관리소 1동 건립)

	화장실 1	화장실 2	관리소
건축면적	81.57㎡(지하1층:52.31㎡, 지상1층:29.26㎡)	288.0㎡(지하1층:192.0㎡, 지상1층:96.0㎡)	39.6㎡
높 이	7.97m(지하1층:2.75m, 지상1층:5.22m)	9.28m(지하1층:3.20m, 지상1층:6.08m)	4.94m
구 조	지하1층:철근콘크리트 지상1층:전통한식목구조	지하1층:철근콘크리트 지상1층:전통한식목구조	전통한식목구조

조건부 가결

- 난간 등은 심플하게 조정하도록 하고, 설계도서를 문화재청의 자문을 받아 시행하도록 함.

9.진전사지삼층석탑

(국보 제122호)

ㅇ신청인 : (재) 선학원

ㅇ위  치 : 강원도 양양군 강현면 둔전리 95-1 외 1필지

ㅇ내용[종교시설(사찰) 신축]

- 건축면적(연면적) : 222.57㎡(166.49㎡)

- 높   이 : 12.3m(지상1층)

- 양   식 : 팔작지붕(정면5칸, 측면3칸)

- 구   조 : 철근콘크리트

부결

- 문화재 주변경관을 저해할 우려가 있음

10.관봉석조여래좌상

(보물 제431호)

ㅇ신청인 : 선본사 주지

ㅇ위  치 : 경산시 와촌면 대한리 587-1번지

ㅇ내 용(삼층석탑 건립 등)

- 선본사 중단 법당 전면에 삼층석탑 1기 설치

․높이 : 3.64m

․설치위치:  법당 정면 기둥 중심에서 탑중심까지 거리 7.2m

- 삼층석탑 정면 마당포장 (T=150강회다짐, 포장면적 33.0㎡)

조건부 가결

- 갓바위 시대와 맞는 9C 경의 실상사탑이나 보림사탑의 모델로 교체

11.봉암사극락전

(보물 제1574호)

ㅇ신청인 : 봉암사 주지

ㅇ위  치 : 경북 문경시 가은읍 원북리 485

ㅇ내용(축대 및 배수로 정비 등)

- 극락전 배면 축대 보수 : L=2.8m, H=1.0m

- 염화실 정면, 우측면 축대 및 담장(한식와편담장) 설치, 진입계단 설치

- 염화실 일곽 자연석 배수로 설치 :  L=36.8m, W=0.4m, H=0.3m

- 대웅보전 기존 콘크리트 배수로 철거 후 자연석 배수로 교체(L=53.0m, W=0.45m, H=0.4m), 기존 맨홀뚜껑 철재 그레이팅에서 화강석으로 교체(2개소) 등

조건부 가결

- 문화재청의 자문을 받아 설계도서를 작성, 시행토록 함

12.쌍계사대웅전

(보물 제500호)

ㅇ신청인 : 쌍계사 주지

ㅇ위  치 : 경남 하동군 화개면 운수리 산97

ㅇ내용(사적비 건립)

- 바닥면적 : 54㎡(7.2m×7.5m)

- 최고높이 : 7.6m

부결

- 높이가 높아 진입부를 압도할 우려가 있으므로 적정하게 조정하여 재신청할 것

13.통도사대웅전및금강계단

(국보 제290호)

ㅇ신청인 : 통도사 주지

ㅇ위  치 : 경남 양산시 하북면 지산리 583번지 외 31필지

ㅇ내용(공양간 등 증축)

- 철거 및 해체․이전 : 759.06㎡

- 증축 면적 : 1619.23㎡

조건부 가결

- 원통당은 기존 규모대로 신축하도록 함

14.봉선사 대종

(보물 제397호)

ㅇ신청인 : 이삼길

ㅇ위  치 : 경기도 남양주시 진접읍 부평리 249, 251-2번지

ㅇ내용(강주실, 강원, 강당신축)

건물명	1차	2차(금회)
강주실	1층, 정면5, 측면3칸, 118.8㎡, 물익공, 팔작, 높이 7.13, 이격거리 173	1층, 정면5, 측면3칸, 103.95㎡, 초익공, 팔작, 높이 6.74, 이격거리 173
강원	1층,정면9칸, 측면3칸, 301.32㎡, 물익공, 팔작, 높이 8.63, 이격거리 214	1층,정면7칸, 측면3칸, 214.83㎡, 초익공, 팔작, 높이 8.51, 이격거리 214
강당	1층,정면9칸, 측면3칸, 219.24, 물익공, 팔작, 높이 8.18, 이격거리 187	1층,정면7칸, 측면3칸, 214.83㎡, 초익공, 팔작, 높이 8.51, 이격거리 187

조건부 가결

- 터파기시 관계전문가 입회

15.경기전 정전

(도유형문화재 제2호)

ㅇ신청인 : 전라북도지사

ㅇ대상문화재 : 도유형문화재 제2호 「경기전 정전」(1971.12.02 지정)

ㅇ수   량 : 1동

ㅇ소재지 : 전라북도 전주시 완산구 풍남동 3가 102

ㅇ소유자/관리자 : 국유

ㅇ시  대 : 조선시대

ㅇ현지조사자의견

-문화재위원 박언곤 : 국가지정문화재(보물) 지정가치 있음

-문화재전문위원 홍승재 : 국가지정문화재(보물) 지정가치 있음

-문화재전문위원 이천우 : 국가지정문화재(보물) 지정가치 있음

가결

【보고사항】

건 명	사 업 내 용	보고 결과
16.나주동문밖석당간 (보물 제49호)	ㅇ신청인 : 나주시장 ㅇ위 치 : 전라남도 나주시 성북동 108-1 ㅇ내용(석당간 보존처리 등) - 석당간 해체보수 및 보존처리 - 정밀실측 및 배수로 정비 등	원안 접수
17-1. 현상변경허가 자체처리 결과 보고[ 천관사삼층석탑(보물 제795호) 주변 종각 및 삼성각 단청]	ㅇ신청인 : 장흥군수 ㅇ위치 : 전남 장흥군 관산읍 농안리 740 ㅇ신청내용[종각 및 삼성각 단청] - 모로단청 실시	원안 접수
17-2. 현상변경허가 자체처리 결과 보고[ 불영사응진전(보물 730호) 주변 참선체험관 신축]	ㅇ신청인 : 불영사 주지 ㅇ위치 : 경북 울진군 서면 하원리 122 ㅇ신청내용[참선체험관 신축 등] : 참선체험관 신축 등(건물 3동) →참선체험관 신축 등(건물 2동): 강당 1동(120.96㎡) 제외	원안 접수