‘속초조양동선사유적’ 주변 현상변경허용기준

구 분		허용 기준		비 고
		평스라브	경사지붕 (경사가 3:10이상)
1구역		11m 이하(3층)	15m 이하(3층)
2구역		50m 이하(15층) 임야지역(산27-7 일원)은 발굴조사 선행
3구역	200m이내	50m 이하(15층)
	201m～500m	도시계획법 적용(3종일반주거지역) 청대산 스카이라인이 확보될 수 있는 입면구성
4구역		21m 이하(7층)
5구역		건축물(시설물) 신축․증축 제한 기존 건축물(시설물)은 기존 범위 내에서 개․보수
※ 건물높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 기타 이와 유사한 것 포함.