[별표 1]

근무복 규격서(제3조 관련)

<차 례>

안내해설사	001

매․수표원, 안전관리원, 방호원 등	048

경상관리원	105

1. 안내해설사

[ 안내해설사 근무복 품목 ]

계 절 별	품 목	순 서	물품규격 번호	비 고
동복	두루마기(외투)	1	문화2014-001
	보온용 털내피	2	문화2014-002
	목도리	3	문화2014-003
	노리개 (추동복 이름표)	4	문화2014-004
	저고리(남)	5	문화2014-005
	저고리(여)	6	문화2014-005
	바지(남)	7	문화2014-006
	치마(여)	8	문화2014-006
춘추복	보온용 털배자(남)	9	문화2014-007
	보온용 털배자(여)	10	문화2014-007
	배자(남)	11	문화2014-008
	배자(여)	12	문화2014-008
	저고리(남)	13	문화2014-009
	저고리(여)	14	문화2014-009
	바지(남)	15	문화2014-010
	치마(여)	16	문화2014-010
하복	저고리(남)	17	문화2014-011
	저고리(여)	18	문화2014-011
	바지(남)	19	문화2014-012
	치마(여)	20	문화2014-012
	노리개 (춘하복 이름표)	21	문화2014-013

(1) 동복 두루마기(외투) / 문화2014-001

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
십장생문양단	두루마기겉감	44"	yd
비스타 인견혼방	안감	44"	yd
솜누비	겉감 보온용	44"	yd
부분 장식원단	동정깃	1.5/2	cm
단추	여밈용	20mm	개	여밈용
금속요철단추 대	깃여밈용	10mm	개
재봉사	봉제용	60s	개	자주색, 청록색
접착심지	누비용	44"	yd
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

여자두루마기                          남자두루마기

다.  제조 방법

1) 겉감의 뒤 중심을 박는다.

2) 앞길의 좌우에 무를 박는다

3) 길과 무 사이에 주머니를 만든다.

4) 양 어깨를 뒷길과 연결하여 박는다.

5) 소매를 연결하여 진동선을 박는다.

6) 안감은 무를 연결하여 재단한다.

7) 안감의 뒤 중심은 상체부분을 여유분을 주고 박는다.

8) 안감의 앞 중심선에 안단을 안감과 연결하여 박는다.

9) 겉감과 같게 두루마기를 만든다.

10) 겉감의 앞 중심 왼쪽에 히든 단추 구멍을 위한 덧단을 만든다.

11) 안감과 겉감을 연결하여 소매부리와 앞 중심, 도련선을 박는다.

12) 뒤 중심 하단과 양옆, 소매, 진동선에 안감과 겉감을 서로 연결한다.

13) 뒤 고대로 뒤집은 후 아이론을 한다.

14) 목둘레의 깃선 자리를 먼저 안감과 부착하여 박아준다.

15) 겉깃에 심감을 대고 박은 후 동정 깃을 박는다.

16) 안깃, 겉깃을 만든 후 뒤 고대를 중심으로 깃을 편안하게 앉히고 깃과 연결하여 박는다.

17) 안깃 마무리는 손바느질로 한다.

18) 깃 여밈 단추와 여밈 단추를 단다.

19) 단추 구멍 큐큐를 만든다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 치수는 가슴둘레와 화장, 총 기장을 재거나 두루마기 기장을 잰다.

3) 가슴둘레는 상체의 가장 높은 부분을 기준으로 줄자의 당김없이 자연스럽게 재고 화장은 뒷목 경추점에서 어깨를 지나 팔꿈치를 지나 손목점에서 착용자가 원하는 위치까지 잰다. 총 기장은 뒤 목점에서 바닥까지 잰다.

(2) 동복 보온용 털내피 / 문화2014-002

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
고밀도 방풍원단	겉감용	60"	yd
인조털	안감용 부분	60"	yd
누비원단	안감용 부분	44"	yd
봉제사	봉제용	60s	개
오버사	오버로크용	2합
고리용테이프		10mm	롤
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 두루마기와 패턴이 같으나 수구, 길이, 진동, 앞중심 선으로 사이즈를 조절하여 패턴을 만들어 마름질한다.

2) 겉감은 어깨와 옆 솔기를 연결하고 소매를 박는다.

3) 안감의 털은 뒷길과 앞길을 연결하고 옆선을 박는다.

4) 안감의 누비를 털과 연결하여 박는다.

5) 소매를 연결하여 진동을 박고 소매 배래와 옆선을 박는다.

6) 겉감과 안감을 연결하여 소매부리와 도련선, 앞 중심을 박는다.

7) 깃을 만들어 놓는다.

8) 목둘레선을 안감과 겉감을 먼저 박은 후 깃을 앉힌다.

9) 깃을 뒤 고대를 중심으로 맞추고 길과 연결하여 박는다.

10) 연결고리를 달아준다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 두루마기 치수에서 품, 화장, 길이를 조절하여 제작한다.

(3) 동복 목도리 / 문화2014-003

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
이화단	머플러	17x150	cm	황금색 남녀공용
솜	보온용	17x151 (1온스)	cm	보온용 안감겸 심지 넣기
재봉사	봉제용	60s	개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 17x150(cm)의 전통형 목도리

2) 1온스 솜을 겉감 길이에 놓고 먼저 박는다.

3) 겉감을 반을 접어 솜이 겉으로 오게 하여 박으며 창구멍을 남긴다.

4) 창구멍으로 뒤집은 후 공그르기를 한다.

라. 치 수

길이 : 150cm, 폭 : 17cm

(4) 동복 노리개(추동복 이름표) / 문화2014-004

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
운문단	장식용겉감	44"	yd
운문단	이색단	44"	yd	댕기모양으로 디자인하여 만듦
크리스탈	심감	44"	yd
재봉사	봉제용	60s	개
자수	이름표 및 장식			이름 자수로 놓기
상호라벨	표식용		개	직조
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 장식선을 먼저 연결하여 박는다.

2) 심감을 대고 가로선을 박는다

3) 세로선은 반으로 접어 봉제선에 일치하도록 놓고 박아 제비부리가 되도록 박는다.

4) 창구멍을 내어 뒤집어 아이론한다.

5) 자수로 이름을 장식한다.

6) 치마와 연결하는 탈부착용 스냅을 단다.

라. 치 수

길이 : 50cm, 폭 : 6cm

(5) 동복 저고리 (남) / 문화2014-005

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
남자용 원앙수복단	저고리용 겨울원단	44"	yd
물산탄	안감용	44"	yd
부분 디자인원단	동정깃, 끝동	2/5	cm
폴리단추	속여밈 패션 단추3개	20mm	개
금속단추	깃여밈 단추	10mm	개
단추구멍	속단추구멍	20mm	개
단청 자수흉배	장식용	7x12.5cm	개
재봉사	봉제용	60s	개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 품 사이즈에 의해 뒤품과 앞품, 앞섶, 깃, 소매, 끝동, 동정 깃을 재단한다.

2) 심감을 재단하여 겉감에 부착하여 뒤 중심선을 먼저 박고 앞길 좌측 섶선  위치에 섶을 박는다.

3) 소매 끝에 바지색으로 끝동을 박고 시접은 끝동 쪽으로 보낸다.

4) 저고리 진동선을 어깨선으로 변경하고 겨드랑이부분에 곡선으로 처리하여  서양복의 입체패턴처럼 봉제한다.

5) 겉감을 길이방향으로 반으로 접어 안감을 재단한다. 이때 안감은 뒤 중심만  박고 나머지솔기는 없도록 통으로 재단한다.

6) 안감과 겉감을 마주하게 놓고 핀 시침으로 맞춘 다음 수구(소매부리), 앞뒤  도련선, 앞 중심선을 박는다

7) 앞 섶코를 예쁘게 빼어 아이론을 한다.

8) 안감은 안감과 겉감은 겉감과 마주하게 횡 방향으로 접은 후 소매 배래와 옆선을 한번에 박는다.

9) 겉으로 뒤집은 후 아이론으로 저고리를 정리한다.

10) 동정대신 2cm 장식 선을 넣기 위해 장식원단을 8cm로 재단하여 겉깃과  안깃에 2cm시접 선으로 봉제 후 반으로 접어 앞뒤가 같은 나비가 되도록 한다.

11) 깃에는 깃 심지를 넣고 깃 나비는 7cm가 되도록 길 원단 색으로 파이핑을 만들어 깃 가장자리에 박고 길과 연결 시 파이핑 선이 드러나 입체감이 나도록 박는다.

12) 안깃 봉제 시 상호라벨과 개인 식별 라벨을 부착하고 봉제 또는 마감   바느질을 한다.

13) 동정 깃 여밈 금속 요철단추를 깃 중심에 맞도록 손바느질로 단다.

14) 저고리 깃머리 아래로 6cm 내려와 단추 구멍을 한다.

15) 단추 구멍 위에 단청자수 흉배를 달되 단추를 여밀 수 있도록 앞 중심은  박지 않는다.

16) 단추 구멍 위치에 여밈 단추를 단다.

17) 바느질 방법은 물겹 바느질(안, 겉)을 혼용하고 배래선은 직배래로 박고  도련은 곡선의 전통미를 가미하여 바느질한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 치수는 가슴둘레와 화장을 잰다.

3) 가슴둘레는 상체의 가장 높은 부분을 기준으로 줄자의 당김 없이 자연스럽게 재고 화장은 뒷목 경추점에서 어깨를 지나 팔꿈치를 지나 손목점에서 착용자가 원하는 위치까지 잰다.

(6) 동복 저고리 (여) / 문화2014-005

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
원앙비단	저고리겨울용 겉감	44"	yd
크리스탈	겨울용 저고리 심감	44"	yd
물명주	겨울용 안감용	44"	yd
부분디자인 원단	동정깃, 끝동	1.5/5	cm
폴리단추	여밈 용	15mm	개
금속단추	깃여밈 단추	10mm	개	금속요철단추
단추구멍	단추구멍	16mm	개
재봉사	봉제용	60s	개
단청 자수 보	장식용	10.5cm	개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 품 사이즈에 의해 뒤품과 앞품, 앞섶, 깃, 소매, 끝동, 동정 깃을 재단한다.

2) 뒤 중심선을 박고 앞길 좌측에 섶을 달되 심지를 넣어 약간 도톰하게 박는다.

3) 소매 끝에 치마색으로 끝동을 박고 시접은 끝동쪽으로 보낸다.

4) 저고리 진동선을 어깨선으로 변경하고 겨드랑이부분에 곡선으로 처리하여  서양복의 입체패턴처럼 봉제한다.

5) 겉감을 길이방향으로 반으로 접어 안감을 재단한다. 이때 안감은 뒤중심만  박고 나머지솔기는 없도록 통으로 재단한다.

6) 안감에 심감을 놓고 양 고대점에서 소매 끝까지 박아 부착하여 3겹저고리로 봉제한다.

7) 안감과 겉감을 마주하게 놓고 핀 시침으로 맞춘 다음 수구(소매부리), 앞뒤  도련선, 앞 중심선을 박는다

8) 앞 섶코를 예쁘게 빼어 아이론을 한다.

9) 안감은 안감과 겉감은 겉감과 마주하게 횡 방향으로 접은 후 소매 배래와 옆선을 한번에 박는다.

10) 겉으로 뒤집은 후 아이론으로 저고리를 정리한다.

11) 동정대신 1.5cm 장식선을 넣기 위해 장식원단을 6cm로 재단하여 겉깃과  안깃에 1.5시접 선으로 봉제 후 반으로 접어 앞뒤가 같은 나비가 되도록 한다.

12) 깃에는 깃 심지를 넣고 깃 나비는 5cm가 되도록 길 원단 색으로 파이핑을  만들어 깃 가장자리에 박고 길과 연결 시 파이핑 선이 드러나 입체감이 나도록 박는다.

13) 안깃 봉제 시 상호라벨과 개인 식별 라벨을 부착하고 봉제 또는 마감바느질을  한다.

14) 동정 깃 여밈 금속 요철단추를 깃 중심에 맞도록 손바느질로 단다.

15) 저고리 깃머리 아래로 5cm 내려와 단추 구멍을 한다.

16) 단추 구멍 위에 단청자수 보를 달되 단추를 여밀 수 있는 트임을 9cm   주고 마무리한다.

17) 단추 구멍 위치에 여밈 단추를 단다.

18) 바느질 방법은 물겹 바느질(안, 겉)을 혼용하고 배래선은 직배래로 박고  도련은 곡선의 전통미를 가미하여 바느질한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 치수는 가슴둘레와 화장을 잰다.

3) 가슴둘레는 상체의 가장 높은 부분을 기준으로 줄자의 당김없이 자연스럽게 재고 화장은 뒷목 경추점에서 어깨를 지나 팔꿈치를 지나 손목점에서 착용자가 원하는 위치까지 잰다.

(7) 동복 바지(남) / 문화2014-006

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
원앙수복단	겨울용바지겉감	44"	yd
물명주	안감용	44"	yd
지퍼	앞지퍼		개
후크	여밈용	15mm	개
단추	발목조임용	15mm	개
고무밴드	허리 이지분량	3cm	yd
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 바지 앞과 뒤를 연결하여 옆 솔기와 안쪽솔기를 박아 바지통을 각각 만든다.

2) 양옆에 주머니를 만들어 박는다.

3) 바지한쪽에 겉감끼리 마주보게 하여 넣고 밑위를 박는다. 이때 앞지퍼 위치  까지만 박는다.

4) 안감은 겉감과 똑같이 박고 바지부리를 겉감과 연결 한다.

5) 겉감과 안감을 맞추어 허리를 박는다. 이때 앞 중심 다트와 사이드 다트를  주름으로 접어서 허리둘레에 맞게 박는다.

6) 허리를 만들어 양 허리에 고무 밴드를 넣어 만든다.

7) 앞지퍼 부분에 접착심지를 넣고 지퍼를 단다.

8) 앞지퍼 왼쪽 위를 겉에서 3cm나비로 지퍼위치 까지 스티치 한다.

9) 벨트 고리를 만들어 허리와 바지를 연결할 때 벨트고리위치에 넣고 함께  박는다.

10) 바지부리를 8cm 가량 직선방향으로 다트를 박는다. 이때 솔기부분에서  양쪽으로 5cm 되는 부분에 2cm의 다트분량을 박는다.

11) 바지부리는 다트를 박은 후 약 부리나비가 34~40cm정도 되게 하여 탈착용 시  발목이 자유롭게 한다.

12) 바지부리 다트에 단추 고리를 넣어 함께 봉제한다. 단추 고리는 바깥쪽  으로 여밀 수 있도록 단다.

13) 단추고리위치에 여밈 단추를 달고 앞 중심에 후크를 달아 마무리한다.

14) 바지의 안감과 겉감의 연결고리로 실루프를 만들어 준다.

15) 올풀림 방지를 위하여 시접은 오버로크한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 치수는 허리둘레와 힙둘레, 바지길이를 잰다.

3) 허리둘레는 가장 가는 부분을 줄자의 당김 없이 자연스럽게 재고 힙둘레는 대퇴부의 가장 넓은 부분을 잰다. 바지길이는 허리선에서 바닥까지 잰다.

(8) 동복 치마(여) / 문화2014-006

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
원앙비단	치마 겉감	44"	yd
물산탄	치마안감	44"	yd
백색 T/C	조끼허리용	44"	yd	조끼허리 다트디자인
지퍼	혼솔지퍼 앞 여임		개	원피스용 앞지퍼
재봉사	봉제용	60s	개	진회색
연결스냅	장식이름표 부착용		개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 조끼허리에 등 다트 와 앞 다트를 박고 어깨를 박아 연결한다.

2) 진동선을 둥글게 말아 박기형으로 2mm를 접어서 박고 목둘레선도 같은   방법으로 외겹 말아 박기로 박는다.

3) 겉감 치마폭을 박는다. 지퍼․주머니위치를 남기고 박은 선을 한 방향으로  꺾는다.

4) 안감은 겉감과 같은 방법으로 박는다

5) 주머니를 만들어 안감과 겉감 사이에 오도록 한다.

6) 안감과 겉감을 치마 밑단에서 서로 박고 시접은 안감 쪽으로 2cm 올라가게  꺾는다(물겹치마 바느질법).

6) 치마 주름을 2~3cm 간격으로 잡아주면서 시침 박음을 한다.

7) 조끼허리와 치마를 연결하여 박고 바이어스테이프로 솔기를 싸서 박아 깨끗  하게 처리한다.

8) 앞 중심에 콘솔지퍼를 단다. 솔기를 접어 지퍼시접과 박아서 시접정리를 한다.

9) 라벨과 개인색별 라벨, 장식이름 부착용 스냅을 단다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 치수는 총 기장을 잰다.

3) 총 기장은 뒷목 경추 점에서 바닥까지 재는 것이 원칙이나 착용자의 요구에 의해 치마길이까지 잰다.

(9) 춘추복 보온용 털배자(남) / 문화2014-007

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
누비원단	털배자 겉감	44"	yd
인조털	안감용	60"	yd
싸개단추	여밈용	15mm	개
요철금속단추	깃여밈용	10mm	개
심감	깃 심감용	44"	yd
단청자수 흉배	앞 장식용	6.5*12cm	개
단청흉배자수	뒤 장식용	4*7cm	개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 0.5cm누비원단에 자수를 넣은 배자의 뒤 중심은 골선으로 재단한다.

2) 앞길의 좌우를 뒷길과 어깨선을 박는다.

3) 양옆 트임 선까지 옆선을 박는다.

4) 안감 털의 중심에 누비원단의 안단 선을 먼저 박는다.

5) 안감 털을 겉감과 똑같이 박는다.

6) 겉감과 안감을 겉끼리 마주 놓고 양옆 트임선에서 도련선을 지나 앞 중심선을  박는다.

7) 겉감과 안감의 진동선을 연결하여 박는다.

8) 진동선의 곡선에 가위집을 넣고 뒤집는다.

9) 겉깃에 심감을 대고 박는다.

10) 안깃과 연결하여 깃을 만든다.

11) 목선둘레를 안감 털과 겉감을 먼저 박아준다.

12) 뒤 고대를 중심으로 깃을 앉히고 길과 연결하여 박는다.

13) 안깃을 겉에서 스티치 노루발로 박아 튼튼하게 마무리한다.

14) 깃 여밈 단추와 요철 싸개 단추를 달아 준다.

15) 장식용 단청 흉배를 앞 중심과 뒤 고대 바로 아래에 박아준다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 가슴둘레와 배자 길이를 잰다. 가슴둘레는 가장 높은 부분을 재고 배자길이는 저고리길이보다 4~5cm길게 잰다.

(10) 춘추복 보온용 털배자(여) / 문화2014-007

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
누비원단	털배자 겉감	44"	yd
자수	장식용	세트		모란꽃
인조털	안감용	60"	yd
싸개단추	여밈용	15mm	개
요철금속단추	깃여밈용	10mm	개
인조털	트리밍용		yd
심감	깃 심감용	44"	yd
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 0.5cm 누비원단에 자수를 넣은 배자의 뒤 중심은 골선으로 재단한다.

2) 앞길의 좌우를 뒷길과 어깨선을 박는다.

3) 양옆 트임 선까지 옆선을 박는다.

4) 안감 털의 중심에 누비원단의 안단선을 먼저 박는다.

5) 안감 털을 겉감과 똑같이 박는다.

6) 겉감과 안감을 겉끼리 마주 놓고 양옆 트임선에서 도련선을 지나 앞 중심선을 박는다.

7) 겉감 진동선에 트리밍 선을 외노루발로 박아놓는다. 안과 겉을 맞대고 외  노루발로 털 바로 아래를 박는다.

8) 진동선의 곡선에 가위집을 넣고 뒤집는다.

9) 트리밍털 겨드랑이 부분을 손바느질로 연결하여 마무리를 한다.

10) 겉깃에 심감을 대고 박는다.

11) 깃선 위에 트리밍털을 먼저박고 안깃과 연결하여 깃을 만든다.

12) 목선둘레를 안감털과 겉감을 먼저 박아준다.

13) 뒤 고대를 중심으로 깃을 앉히고 길과 연결하여 박는다.

14) 안깃을 겉에서 스티치 노루발로 박아 튼튼하게 마무리한다.

15) 깃 여밈 단추와 요철 싸개 단추를 달아 준다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 가슴둘레와 배자 길이를 잰다. 가슴둘레는 가장 높은 부분을 재고 배자길이는 저고리길이보다 4~5cm길게 잰다.

(11) 춘추복 배자(남) / 문화2014-008

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
싸리문사	배자 겉감용	44"	yd
쌍합사	심감용	44"	yd
물산탄	안감용	44"	yd
싸개단추	앞여밈용	15mm	개
금속요철단추	깃여밈용	10mm	개
부분디자인 원단	동정깃	44"	yd
재봉사	봉제용	60s	개	진녹색
단청자수 흉배	앞 장식용	6.5*12cm	개
단청흉배자수	뒤 장식용	4*7cm	개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 심감을 겉감안쪽에 대고 뒤 중심을 박는다.

2) 앞길 좌우측에 주머니를 만든다.

3) 뒷길 겉감과 안감을 겉끼리 마주 놓고 진동선과 도련 선을 박는다. 이때   양옆 트임 선까지 박는다.

4) 진동곡선에 가위집을 넣고 뒤집어서 아이론하여 뒷길을 완성한다.

5) 앞길 좌우측 길도 뒷길과 같은 방법으로 박으며 앞 중심선까지 박는다.

6) 앞길 좌우를 진동곡선에 가위집주어 곡선이 부드럽게 되도록 만들어 아이론한다.

7) 뒷길을 봉제 상태로 뒤집어놓고 앞길을 옆선 사이로 넣어 겉감끼리 마주  보게 놓고 어깨선과 옆선을 맞추어 어깨선을 박고, 옆선을 박는다.

8) 목선으로 배자를 뒤집어 아이론 한다.

9) 깃에 동정 깃 2cm을 박아 넘기고 안깃을 박아 장식 동정 깃을 만든다.

10) 목선을 겉감, 심감, 안감이 밀리지 않도록 박는다.

11) 깃을 만들어 뒤 고대 점을 중심으로 몸판에 연결한다.

12) 안깃을 마무리 바느질한다.

13) 배자의 깃머리 아래로 6cm내려와 단추 구멍을 한다.

14) 깃머리 아래에 단청자수 흉배를 단다.

15) 깃 여밈 단추를 달고 단추 구멍에 맞게 여밈 단추를 단다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 가슴둘레와 배자 길이를 잰다. 가슴둘레는 가장 높은 부분을 재고 배자길이는 저고리길이보다 2~3cm길게 잰다.

(12) 춘추복 배자(여) / 문화2014-008

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
운학사	배자 겉감용	44"	yd
크리스탈	심감용	44"	yd
물명주	안감용	44"	yd
단추	앞여밈용	15mm	개
금속요철단추	깃여밈용	8mm	개
부분디자인 원단	동정깃	44"	yd
재봉사	봉제용	60s	개	진녹색
단청자수 보	앞 장식용	10.5cm	개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 심감을 겉감안쪽에 대고 뒤 중심을 박는다.

2) 앞길 좌측의 겉섶은 심감하나를 더 대고 섶선위치를 박고 시접은 섶쪽으로  꺾는다.

3) 뒷길 겉감과 안감을 겉끼리 마주 놓고 진동선과 도련선을 박는다. 이때 양  옆 트임 선까지 박는다.

4) 진동곡선에 가위집을 넣고 뒤집어서 아이론하여 뒷길을 완성한다.

5) 앞길 좌우측 길도 뒷길과 같은 방법으로 박으며 앞 중심선까지 박는다.

6) 앞길 좌우를 진동곡선에 가위집주어 곡선이 부드럽게 되도록 만들어 아이론  한다.

7) 뒷길을 봉제 상태로 뒤집어놓고 앞길을 옆선 사이로 넣어 겉감끼리 마주  보게 놓고 어깨선과 옆선을 맞추어 어깨선을 박고, 옆선을 박는다.

8) 목선으로 배자를 뒤집어 아이론 한다.

9) 깃에 동정 깃을 박아 넘기고 안깃을 박아 장식 동정 깃을 만든다.

10) 목선을 겉감, 심감, 안감이 밀리지 않도록 박는다.

11) 깃을 만들어 뒤 고대점을 중심으로 몸판에 연결한다.

12) 안깃 마무리 바느질을 한다.

13) 배자의 깃머리 아래로 5cm 내려와 단추 구멍을 만든다.

14) 깃머리 아래에 단청 자수보를 단다.

15) 깃 여밈 단추를 달고 단추 구멍에 맞게 여밈 단추를 단다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 가슴둘레와 배자 길이를 잰다. 가슴둘레는 가장 높은 부분을 재고 배자길이는 저고리길이보다 2~3cm길게 잰다.

(13) 춘추복 저고리(남) / 문화2014-009

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
원앙수복단	저고리용겉감	44"	yd
자미사	안감용	44"	yd
부분 디자인원단	동정깃, 끝동	2/5	cm
폴리단추	여밈 용	15mm	개
금속단추	깃여밈 단추	10mm	개
단추구멍	단추구멍	16mm	개
재봉사	봉제용	60s 3합	개
단청자수 흉배	앞 장식용	6.5*12cm	개
단청흉배자수	뒤 장식용	4*7cm	개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 품 사이즈에 의해 뒤품과 앞품, 앞섶, 깃, 소매, 끝동, 동정깃을 재단한다.      2) 뒤 중심선을 박고 앞길 좌측 섶선위치에 섶을 박는다.

3) 소매 끝에 바지색으로 끝동을 박고 시접은 끝동쪽으로 보낸다.

4) 저고리 진동선을 어깨선으로 변경하고 겨드랑이 부분에 곡선으로 처리하여  서양복의 입체패턴처럼 봉제한다.

5) 겉감을 길이방향으로 반으로 접어 안감을 재단한다. 이때 안감은 뒤중심만  박고 나머지솔기는 없도록 통으로 재단한다.

6) 안감과 겉감을 마주하게 놓고 핀 시침으로 맞춘 다음 수구(소매부리), 앞뒤  도련선, 앞 중심선을 박는다.

7) 앞 섶코를 예쁘게 빼어 아이론을 한다.

8) 안감은 안감끼리 겉감은 겉감끼리 마주하게 횡 방향으로 접은 후 소매 배래와 옆선을 한번에 박는다.

9) 겉으로 뒤집은 후 아이론으로 저고리를 정리한다.

10) 동정대신 2cm 장식 선을 넣기 위해 장식원단을 8cm로 재단하여 겉깃과  안깃에 2시접 선으로 봉제 후 반으로 접어 앞뒤가 같은 나비가 되도록 한다.

11) 깃에는 깃 심지를 넣고 깃 나비는 7cm가 되도록 길 원단 색으로 파이핑을  만들어 깃 가장자리에 박고 길과 연결 시 파이핑 선이 드러나 입체감이 나도록  박는다.

12) 안깃 봉제 시 상호라벨과 개인 식별 라벨을 부착하고 봉제 또는 마감바느질을  한다.

13) 동정 깃 여밈 금속 요철단추를 깃 중심에 맞도록 손바느질로 단다.

14) 저고리 깃머리 아래로 6cm 내려와 단추 구멍을 만든다.

15) 단추 구멍 위에 단청자수 흉배를 달되 단추를 여밀 수 있도록 앞 중심은  박지 않는다.

16) 단추구멍 위치에 여밈단추를 단다.

17) 바느질 방법은 물겹 바느질(안, 겉)을 혼용하고 배래선은 직배래로 박고  도련은 곡선의 전통미 가미하여 바느질한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 치수는 가슴둘레와 화장을 잰다.

3) 가슴둘레는 상체의 가장 높은 부분을 기준으로 줄자의 당김 없이 자연스럽게 재고 화장은 뒷목 경추점에서 어깨를 지나 팔꿈치를 지나 손목점에서 착용자가 원하는 위치까지 잰다.

(14) 춘추복 저고리(여) / 문화2014-009

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
원앙매화단	춘추용 겉감	44"	yd
자미사	저고리 안감	44"	yd
부분디자인 원단	동정깃, 끝동	1.5/5	cm
단청자수 보	앞 장식용	10.5cm	개
폴리단추	여밈	15mm	개
금속단추	깃여밈	10mm	개
단추구멍	단추구멍	16mm	개
재봉사	봉제용	60s 3합	개
상호라벨	표식용		개
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 품 사이즈에 의해 뒤품과 앞품, 앞섶, 깃, 소매, 끝동, 동정깃을 재단한다.      2) 뒤 중심선을 박고 앞길 좌측에 섶을 달되 심지를 넣어 약간 도톰하게 박는다.

3) 소매 끝에 치마색으로 끝동을 박고 시접은 끝동 쪽으로 보낸다.

4) 저고리 진동선을 어깨선으로 변경하고 겨드랑이 부분에 곡선으로 처리하여 서양복의 입체패턴처럼 봉제한다.

5) 겉감을 길이방향으로 반으로 접어 안감을 재단한다. 이때 안감은 뒤 중심만 박고 나머지솔기는 없도록 통으로 재단한다.

6) 안감과 겉감을 마주하게 놓고 핀 시침으로 맞춘 다음 수구(소매부리), 앞뒤  도련선, 앞 중심선을 박는다.

7) 앞 섶코를 예쁘게 빼어 아이론을 한다.

8) 안감은 안깜끼리 겉감은 겉감끼리 마주하게 횡 방향으로 접은 후 소매 배래와  옆선을 한번에 박는다.

9) 겉으로 뒤집은 후 아이론으로 저고리를 정리한다.

10) 동정대신 1.5cm 장식 선을 넣기 위해 장식원단을 6cm로 재단하여 겉깃과  안깃에 1.5시접 선으로 봉제 후 반으로 접어 앞뒤가 같은 나비가 되도록 한다.

11) 깃에는 깃 심지를 넣고 깃 나비는 5cm가 되도록 길 원단 색으로 파이핑을  만들어 깃 가장자리에 박고 길과 연결 시 파이핑 선이 드러나 입체감이 나도록 박는다.

12) 안깃 봉제 시 상호라벨과 개인 식별 라벨을 부착하고 봉제 또는 마감 바느질을  한다.

13) 동정 깃 여밈 금속 요철단추를 깃 중심에 맞도록 손바느질로 단다.

14) 저고리 깃머리 아래로 5cm 내려와 단추 구멍을 한다.

15) 단추 구멍 위에 단청자수 보를 달되 단추를 여밀 수 있는 트임을 9cm 주고  마무리한다.

16) 단추 구멍 위치에 여밈 단추를 단다.

17) 바느질 방법은 물겹 바느질(안, 겉)을 혼용하고 배래선은 직배래로 박고  도련은 곡선의 전통미 가미하여 바느질한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 치수는 가슴둘레와 화장을 잰다.

3) 가슴둘레는 상체의 가장 높은 부분을 기준으로 줄자의 당김없이 자연스럽게 재고 화장은 뒷목 경추점에서 어깨를 지나 팔꿈치를 지나 손목점에서 착용자가  원하는 위치까지 잰다.

(15) 춘추복 바지(남) / 문화2014-010

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
원앙수복단	바지용 겉감	44"	yd
물명주	안감용	44"	yd
지퍼	앞지퍼		개
단추	발목조임용	15mm	개
후크	여밈용	15mm	개
고무밴드	허리 이지분량처리	30mm	yd
재봉사	봉제용	60s	개	진회색
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 바지 앞과 뒤를 연결하여 옆솔기와 안쪽솔기를 박아 바지통을 각각 만든다.

2) 양옆에 주머니를 만들어 박는다.

3) 바지한쪽에 겉감끼리 마주보게 하여 넣고 밑위를 박는다. 이때 앞지퍼 위치  까지만 박는다.

4) 안감은 겉감과 똑 같이 박고 바지부리를 겉감과 연결 한다.

5) 겉감과 안감을 맞추어 허리를 박는다. 이때 앞 중심 다트와 사이트 다트를  주름으로 접어서 허리둘레에 맞게 박는다.

6) 허리를 만들어 양 허리에 고무 밴드를 넣어 만든다.

7) 앞지퍼 부분에 접착심지를 넣고 지퍼를 단다.

8) 앞지퍼 왼쪽 위를 겉에서 3cm 나비로 지퍼위치 까지 스티치 한다.

9) 벨트 고리를 만들어 허리와 바지를 연결할 때 벨트 고리 위치에 넣고 함께  박는다.

10) 바지부리를 8cm 가량 직선방향으로 다트를 박는다. 이때 솔기부분에서  양쪽으로 5cm 되는 부분에 2cm의 다트분량을 박는다.

11) 바지부리는 다트를 박은 후 약 부리나비가 34~40cm 정도 되게 하여 탈착용  시 발목이 자유롭게 한다.

12) 바지부리 다트에 단추 고리를 넣어 함께 봉제한다. 단추 고리는 바깥쪽으로  여밀 수 있도록 단다.

13) 단추고리 위치에 여밈 단추를 달고 앞 중심에 후크를 달아 마무리한다.

14) 바지의 안감과 겉감의 연결고리로 실루프를 만들어 준다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 치수는 허리둘레와 힙둘레, 바지길이를 잰다.

3) 허리둘레는 가장 가는 부분을 줄자의 당김 없이 자연스럽게 재고 힙둘레는 대퇴부의 가장 넓은 부분을 잰다.  바지길이는 허리선에서 바닥까지 잰다.

(16) 춘추복 치마(여) / 문화2014-010

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
원앙매화단	치마 겉감	44"	yd
자미사	치마안감	44"	yd
백색T/C	조끼허리용	44"	yd	조끼허리 다트디자인
지퍼	혼솔지퍼 앞 여임		개	원피스용 앞지퍼
오버로크 사	안감 올풀림 방지		개
재봉사	봉제용	60s 3합	개	청색
연결스냅	장식겸 이름표 연결용		개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다.  제조 방법

1) 조끼허리에 등 다트와 앞 다트를 박고 어깨를 박아 연결한다.

2) 진동선을 둥글게 말아 박기형으로 2mm를 접어서 박고 목둘레선도 같은 방법으로 외겹 말아 박기로 박는다.

3) 겉감 치마폭을 박는다. 지퍼위치 주머니위치를 남기고 박은 선을 한 방향으로
꺾는다.

4) 안감은 겉감과 같은 방법으로 박는다.

5) 주머니를 만들어 안감과 겉감 사이에 오도록 한다.

6) 안감과 겉감을 치마 밑단에서 서로 박고 시접은 안감쪽으로 2cm 올라가게
꺾는다.(물겹치마 바느질법)

7) 치마 주름을 2~3cm 간격으로 잡아주면서 시침 박음을 한다.

8) 조끼허리와 치마를 연결하여 박고 바이어스테이프로 솔기를 싸서 박아 깨끗하게
처리한다.

9) 앞 중심에 콘솔지퍼를 단다. 솔기를 접어 지퍼시접과 박아서 시접정리를 한다.

10) 라벨과 개인색별 라벨, 장식이름 부착용 스냅을 단다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 치수는 총 기장을 잰다.

3) 총 기장은 뒷목 경추점에서 바닥까지 재는 것이 원칙이나 착용자의 요구에 의해  치마길이까지 잰다.

(17) 하복 저고리(남) / 문화2014-011

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
용화사, 운학사	남자저고리 겉감	44"	yd
물모시	여름용 안감	44"	yd
부분 디자인원단	동정깃, 끝동	2/5	cm
폴리단추	여밈용	15mm	개
금속단추	깃여밈 단추	8mm	개	금속요철단추
단추구멍	여밈용	16mm	개
재봉사	봉제용	60s 2합	개	분홍색 / 옥색
단청자수흉배	장식용	6.5*12cm	개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 품 사이즈에 의해 뒤품과 앞품, 앞섶, 깃, 소매, 끝동, 동정 깃을 재단한다.      2) 뒤 중심선을 박고 앞길 좌측에 섶선위치에 섶을 박는다.

3) 소매 끝에 바지색으로 끝동 5cm을 박고 시접은 끝동 쪽으로 보낸다.

4) 저고리 진동선은 전통형으로 직선 봉제한다.

5) 겉감을 길이방향으로 반으로 접어 안감을 재단한다. 이때 안감은 뒤중심만  바느질하고 나머지솔기는 없도록 통으로 재단한다.

6) 안감과 겉감을 마주하게 놓고 핀 시침으로 맞춘 다음 수구(소매부리), 앞뒤  도련선, 앞 중심선을 박는다.

7) 앞 섶 중심을 적정하게 빼서 아이론한다.

8) 안감은 안깜끼리 겉감은 겉감끼리 마주하게 횡 방향으로 접은 후 소매 배래와  옆선을 한번에 박는다.

9) 겉으로 뒤집은 후 아이론으로 저고리를 정리한다.

10) 동정대신 2cm 장식 선을 넣기 위해 8cm로 재단하여 겉깃과 안깃에 2시접 선으로 봉제 후 반으로 접어 앞뒤가 같은 나비가 되도록 한다.

11) 깃에는 깃 심지를 넣고 깃 나비는 7cm가 되도록 길 원단 색으로 파이핑을  만들어 깃 가장자리에 박고 길과 연결 시 파이핑선이 드러나 입체감이 나도록 박는다.

12) 안깃 봉제 시 상호라벨과 개인 식별 라벨을 부착하고 봉제 또는 마감바느질을  한다.

13) 동정 깃 여밈 금속 요철단추를 깃 중심에 맞도록 손바느질로 단다.

14) 저고리 깃머리 아래로 6cm 내려와 단추 구멍을 한다.

15) 단추구멍 위에 단청자수 흉배를 달되 단추를 여밀 수 있는 트임을 주기위해  중심선 쪽은 박지 않는다.

16) 단추구멍 위치에 여밈 단추를 단다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 치수는 가슴둘레와 화장을 잰다.

3) 가슴둘레는 상체의 가장 높은 부분을 기준으로 줄자의 당겨짐 없이 자연스럽게 재고 화장은 뒷목 경추점에서 어깨를 지나 팔꿈치를 지나 손목점에서 착용자가 원하는 위치까지 잰다.

(18) 하복 저고리(여) / 문화2014-011

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
은하수 베옥사	여름용 겉감	44"	yd	모란꽃베옥사-여름용고급지
물모시	여름용 안감	44"	yd	시원한 고급지
부분디자인원단	동정깃, 끝동	44"	yd
폴리단추	속여밈 패션 단추	15mm	개	앞여밈 속단추
금속단추	깃여밈 단추	8mm	개	금속요철단추
단추구멍	여밈용	16mm	개
재봉사	봉제용	60s 2		께끼용 옥색/분홍/미색
자수 보	장식용	10.5cm	개	원형 단청 도안
상호라벨	표식용	2*6	개	직조
개인라벨	표식용	3*6	개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 품 사이즈에 의해 뒤품과 앞품, 앞섶, 깃, 소매, 끝동, 동정깃을 재단한다.      2) 뒤 중심선을 박고 앞길 좌측에 섶을 달되 심지를 넣어 약간 도톰하게 박는다.

3) 소매 끝에 치마색으로 끝동 5cm을 박고 시접은 끝동 쪽으로 보낸다.

4) 저고리 진동선을 어깨선으로 변경하고 겨드랑이 부분에 곡선으로 처리하여 서양복의 입체패턴처럼 봉제한다.

5) 겉감을 길이방향으로 반으로 접어 안감을 재단한다. 이때 안감은 뒤 중심만  께끼바느질하고 나머지 솔기는 없도록 통으로 재단한다.

6) 안감과 겉감을 마주하게 놓고 핀 시침으로 맞춘 다음 수구(소매부리), 앞뒤  도련선, 앞 중심선을 박는다.

7) 앞 섶코를 예쁘게 빼어 아이론한다.

8) 안감은 안감끼리 겉감은 겉감끼리 마주하게 횡 방향으로 접은 후 소매 배래와  옆선을 한번에 박는다.

9) 겉으로 뒤집은 후 아이론으로 저고리를 정리한다.

10) 동정대신 1.5cm 장식 선을 넣기 위해 6cm로 재단하여 겉깃과 안깃에   1.5cm 시접 선으로 봉제 후 반으로 접어 앞뒤가 같은 나비가 되도록 한다.

11) 깃에는 깃 심지를 넣고 깃 나비는 5cm가 되도록 길 원단 색으로 파이핑을  만들어 깃 가장자리에 박고 길과 연결 시 파이핑 선이 드러나 입체감이 나도록 박는다.

12) 안깃 봉제 시 상호라벨과 개인 식별 라벨을 부착하고 봉제 또는 마감바느질을  한다.

13) 동정 깃 여밈 금속 요철단추를 깃 중심에 맞도록 손바느질로 단다.

14) 저고리 깃머리 아래로 5cm 내려와 단추 구멍을 한다.

15) 단추 구멍 위에 단청자수 보를 달되 단추를 여밀 수 있는 트임을 9cm주고 마무리한다.

16) 단추구멍 위치에 여밈 단추를 단다.

17) 바느질 방법은 께끼바느질(안, 겉)을 혼용하고 배래선과 도련은 곡선의   전통미 가미하여 바느질한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 치수는 가슴둘레와 화장을 잰다.

3) 가슴둘레는 상체의 가장 높은 부분을 기준으로 줄자의 당김없이 자연스럽게 재고 화장은 뒷목 경추점에서 어깨를 지나 팔꿈치를 지나 손목점에서 착용자가 원하는 위치까지 잰다.

(19) 하복 바지(남) - 문화2014-012

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
용화사, 운학사	바지용 겉감	44"	yd
비스타	여름용 안감	44"	yd	서양복 안감지
지퍼	앞지퍼		개	앞중심
후크	1	15mm	개
단추	발목조임용	15mm	개
재봉사	봉제용	60s	개	진회색/ 청록색
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 바지 앞과 뒤를 연결하여 옆솔기와 안쪽솔기를 박아 바지통을 각각 만든다.

2) 양옆에 주머니를 만들어 박는다.

3) 바지한쪽에 겉감끼리 마주보게 하여 넣고 밑위를 박는다. 이때 앞지퍼 위치  까지만 박는다.

4) 안감은 허벅지까지만 오도록 재단한 바지를 겉감 봉제와 같은 방법으로   박는다.

5) 겉감과 안감을 맞추어 허리를 박는다. 이때 앞 중심 다트와 사이트 다트를  주름으로 접어서 허리둘레에 맞게 박는다.

6) 허리를 만들어 양 허리에 고무 밴드를 넣어 만든다.

7) 앞지퍼 부분에 접착심지를 넣고 지퍼를 단다.

8) 앞지퍼 왼쪽 위를 겉에서 3cm나비로 지퍼위치 까지 스티치 한다.

9) 벨트고리를 만들어 허리와 바지를 연결할 때 벨트고리 위치에 넣고 함께  박는다.

10) 바지부리를 8cm 가량 직선방향으로 다트를 박는다. 이때 솔기부분에서  양쪽으로 5cm 되는 부분에 2cm의 다트분량을 박는다.

11) 바지부리는 다트를 박은 후 약 부리나비가 34~40cm정도 되게 하여 탈착용 시 발목이 자유롭게 한다.

12) 바지부리 다트에 단추 고리를 넣어 함께 봉제한다. 단추 고리는 바깥쪽으로  여밀 수 있도록 단다.

13) 단추고리위치에 여밈 단추를 달고 앞 중심에 후크를 달아 마무리한다.

14) 바지의 안감과 겉감의 연결고리로 실루프를 만들어 준다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 치수는 허리둘레와 힙둘레, 바지길이를 잰다.

3) 허리둘레는 가장 가는 부분을 줄자의 당김 없이 자연스럽게 재고 힙둘레는 대퇴부의 가장 넓은 부분을 잰다.  바지길이는 허리선에서 바닥까지 잰다.

(20) 하복 치마(여) / 문화2014-012

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
은하수베옥사	치마 겉감	44"	yd	모란꽃베옥사-여름용고급지
물모시	치마안감	44"	yd
아사면	조끼허리용	44"	yd	조끼허리 다트디자인
인견	조끼허리안감, 치마안감	44"	yd
지퍼	혼솔지퍼 앞 여임		개	원피스용
오버로크 사	안감 올풀림방지		개	올풀림방지
재봉사	께끼 봉제용	60s 2합	개	진회색 / 청록색
재봉사	봉제용	60s 3합	개	백색
연결스냅	장식 이름부착용		개	청색
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 조끼허리에 등 다트와 앞 다트를 박고 어깨를 박아 연결한다.

2) 겉감 치마폭을 박는다. 지퍼․주머니위치를 남기고 박은 선을 한 방향으로 꺾고 그 위를 께끼땀으로 2번 박은 후 솔기를 잘라내고 잘라낸 쪽으로 꺾어 아이론 한다.

3) 안감은 겉감과 같은 방법으로 박은 후 솔기 끝을 오버로크 봉제를 한다.

4) 주머니를 만들고 안감과 겉감을 맞춘 후 허리선위의 시접을 박아 서로 연결  되게 한다.

5) 치마 주름을 2~3cm 간격으로 잡아주면서 시침 박음을 한다.

6) 조끼허리와 치마를 연결하여 박고 오버로크하여 솔기를 깨끗하게 처리한다.

7) 조끼허리 안감으로 인견을 겉감과 똑같이 만든다.

8) 치마는 겉감보다 5~7cm정도 짧게 재단하여 폭을 이어박고 오버로크한 다음 밑을 정리한다.

9) 인견의 조끼허리와 치마를 연결한다.

10) 겉감 치마와 맞추어 조끼허리의 진동과 목선을 오버로크한다.

11) 앞 중심에 콘솔지퍼를 단다.

12) 솔기를 접어 지퍼시접과 박아서 시접정리를 한다.

13) 치마단 정리를 께끼바느질로 처리하고 안감 단은 두 번 접어 깨끗이 정리  한다.

14) 허리선에서 겉감과 안감을 부착해준다.

15) 라벨과 개인식별 라벨, 장식용 이름 부착용 스냅을 단다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 치수는 총 기장을 잰다.

3) 총 기장은 뒷목 경추점에서 바닥까지 재는 것이 원칙이나 착용자의 요구에 의해 치마길이까지 잰다.

(21) 하복 노리개(춘하복 이름표) / 문화2014-013

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
운문단	장식용겉감	44"	yd
운문단	이색단	44"	yd	댕기모양으로 디자인하여 만듦
크리스탈	심감	44"	yd
재봉사	봉제용	60s	개
자수	이름표 및 장식			이름 자수로 놓기
상호라벨	표식용		개	직조
폴리백	아이템별 포장용		개	pe 45*65
폴리가방	개인별포장		개	pe + 부직포 48*58*20

나. 디자인 실물

다. 제조 방법

1) 장식선을 먼저 연결하여 박는다.

2) 심감을 대고 가로선을 박는다

3) 세로선은 반으로 접어 봉제선에 일치하도록 놓고 박아 제비부리가 되도록  박는다.

4) 창구멍을 내어 뒤집어 아이론을 한다.

5) 자수로 이름을 장식한다.

6) 치마와 연결하는 탈부착용 스냅을 단다.

라. 치 수

길이 : 24cm, 폭 : 6cm.

<참고 1> 자수 상세

가. 단청 자수보는 단청을 모티브로 디자인하여 자수를 놓은 것으로 여성용 겨울, 춘추, 여름저고리, 춘추배자에 장식용으로 고름대신 사용한다.

나. 단청 자수흉배는 남자용 겨울, 춘추 여름저고리 앞 중심에 장식용으로 고름대신 사용하고 춘추배자와 털배자에는 앞 중심에 큰 흉배 , 뒤(등) 중심 위에 작은 흉배를 장식한다.

다. 모란꽃 자수는 털배자의 앞․뒤 좌측 중심과 우측 어깨에 사용한다.

<참고 2> 사이즈 산출방법 및 봉제 유의사항 등

1. 사이즈스펙 및 일반현황

가. 품목별 개별치수를 그룹으로 형성하여 사이즈스펙을 산출한다.

나. 저고리와 치마는 개별 사이즈로 맞춤 제작하였다.

다. 남자 저고리와 바지는 개별 사이즈로 맞춤 제작하였다.

라. 여자 배자는 가슴둘레 기준 3cm 간격으로 사이즈 조합을 통하여 스펙을 산출하고 배자의 길이는 신장에 따라 1cm 차이를 주어 3그룹으로 사이즈스펙을 산출하였다.

마. 남자 배자는 개별 사이즈로 맞춤 제작하였다.

바. 두루마기는 가슴둘레 기준 3cm 간격으로 그룹을 산출하고 소매는 개별 화장을
사용하여 사이즈 스펙을 완성한다. 길이는 신장을 고려하여 그룹별로 5cm
단위로 사이즈를 산출하였다.

사. 남자 두루마기는 개별 사이즈로 맞춤 제작하였다.

아. 두루마기용 내피는 두루마기를 기준으로 품기준 1cm 적게, 화장 기준    2cm짧게 길이기준 10cm 짧게 산출하였다.

자. 저고리의 소매 끝동은 남녀 5cm장식을 하였으며 동정깃은 남자 2cm, 여자 1.5cm로 장식하였다.

2. 봉제 시 유의사항

가. 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

나. 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

다. 단추는 실을 3회 이상 관통하여 견고히 부착한다.

라. 봉제 시 퍼커링이 생기지 않도록 주의한다.

마. 품질라벨, 이름표식라벨을 모든 품목에 부착한다.

바. 기타사항은 디자인 실물 및 근무복 제작 일반 관례에 따른다.

사. 시접은 올 풀림이 없도록 정교하게 정리한다.

3. 완제품의 조건

가. 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐이 없고,    단추 구멍이 정교해야 한다.

나. 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

다. 완성도를 높이는 장식용 부착물이 상품의 가치를 높이도록 하고 아이론이단정해야한다.

4. 포장

가. 포장

1) 단위포장 : 제품별 투명비닐 폴리백 포장

2) 개인별 포장 : 개인별 가방에 단위포장 제품이 모두 들어가도록 제작하고A/S를 위한 연락처 명기함

나. 표시

1) 제품명 표시 : 각 제품별 제품명 표시

2) 지급대상자 표시 : 지급대상자 이름을 단위포장 시 기재

3) 제품품질 표시 : 품질경영 및 공산품안전 관리법에 의한 품질표시를 기준으로 함

4) 이름라벨 표시 : 제품에 부서명, 이름을 기재할 수 있는 라벨을 품질표시혹은 사이즈 표시와 함께 부착

5. 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다

2) 견본품과 규격서의 적합 유·무 등을 확인한다.

3) 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부를 확인한다.

4) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와 일치 여부를 확인한다.

2. 매․수표원, 안전관리원, 방호원 등

[ 매․수표원, 안전관리원, 방호원 근무복 품목 ]

계절별	품 목	순 서	물품규격 번호	비 고
동복	외투(춘추동복)	1	문화2014-014
	패딩점퍼	2	문화2014-015
	동조끼	3	문화2014-016
	동복상의	4	문화2014-017
	동복바지	5	문화2014-018
	동복치마	6	문화2014-019
춘추복	춘추복상의	7	문화2014-020
	춘추복바지	8	문화2014-021
	춘추복치마	9	문화2014-022
	춘하조끼	10	문화2014-023
하복	하복상의	11	문화2014-024
	하복바지	12	문화2014-025
	하복치마	13	문화2014-026

(1) 외투(남, 여) / 문화2014-014

가. 사용재료

(남자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	54"	yd	나일론57%,폴리47%,본딩,진회 색
배색 감 1	깃용	54"	yd	나일론62%,폴리38%,본딩,연회 색
배색 감 2	장식 파이핑 감	58"		나일론, 폴리 혼방
기모안감	겉주머니 안감용 (손등 쪽)	44"	yd	라이렉스 검정색
폴리튜일 안감	몸판, 소매 안감용	60"		폴리튜일, 진회색
하스1온스	깃 안심용	60"
비접착 심지	깃, 카우스,주머니,소매,안단,플라켓 보강용	36"	yd	520K 검정
T/C심지	주머니 감용	44"	yd	186T 검정색
금속스냅	앞여밈용	13mm	조	흑무광 니켈
폴리단추1	안주머니 채움 용	13mm	개	폴리 무늬단추, 진회색
벨크로테입A면	손목 조절용 (소매 단 쪽)	7⨯2cm	개	라운딩 컷팅, 겉감 색
벨크로테입B면	손목 조절용(비죠 쪽)	5⨯2cm	개	라운딩 컷팅, 겉감 색
와샤	스냅 AB면 보강용	13mm	개	폴리
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
면끈	장식 파이핑 안심용	15수	m	15가닥
스트링	밑단 조절용	3mm	yd	진회색,13가닥 심,
스토퍼	밑단 조절용	2홀	개	원통형, 2홀 흑니켈
아일렛	밑단 조절용	2호		2호(외경5mm)흑니켈
앞지퍼	앞 채움 용	나일론5호	개	진회색, 투웨이, 상단:흑니켈낚시+검정고무풀러 하단:흑니켈땅콩풀러
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%

(여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	54"	yd	나일론62%,폴리38%, 본딩, 연회 색
배색 감 1	깃용	54"	yd	나일론62%,폴리38%, 본딩, 연회 색
배색 감 2	장식 파이핑 감	58"		나일론, 폴리 혼방
기모안감	겉주머니안감용 (손등 쪽)	44"	yd	라이렉스검정색
폴리튜일 안감	몸판, 소매 안감용	60"		폴리튜일, 진회색
하스1온스	깃 안심용	60"
비접착 심지	깃, 카우스,주머니,소매,안단,플라켓 보강용	36"	yd	520K 검정, 두꺼운 것
T/C심지	주머니 감용	44"	yd	186T 검정색
금속스냅	앞여밈용	13mm	조	흑무광 니켈
폴리단추1	안주머니 채움 용	13mm	개	폴리 무늬단추, 진회색
벨크로테입A면	손목 조절용 (소매 단 쪽)	7⨯2cm	개	라운딩 컷팅, 겉감 색
벨크로테입B면	손목 조절용(비죠 쪽)	5⨯2cm	개	라운딩 컷팅, 겉감 색
와샤	스냅 AB면 보강용	13mm	개	폴리
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
면끈	장식 파이핑 안심용	15수	m
스트링	밑단 조절용	3mm	yd	진회색,13가닥심
스토퍼	밑단 조절용	2홀	개	원통형,2홀흑니켈
아일렛	밑단 조절용	2호		2호(외경5mm)흑니켈
앞지퍼	앞 채움 용	나일론5호	개	진회색, 투웨이, 상단:흑니켈낚시+검정고무풀러 하단:흑니켈땅콩풀러
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	연회색 폴리에스테르 100%

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

(남자)

1) 남자 두루마기 깃 형태 점퍼로 한다.

2) 몸판 앞섶은 무 절개를 하고 일자형 소매 부리는 비죠와 벨크로 밴드를 사용하여 조절하게 한다.

3) 겉감 몸판과 소매는 진회색 남자 형으로 재단하고 깃은 연회색으로 사용한다.

4) 앞섶 장식 파이핑은 면 심을 넣어 만든다.

5) 겉주머니는 사선으로 하고, 안주머니는 수평으로 속 붙임이 있게 한다.

6) 안감은 폴리 튜일로 한다.

7) 패딩점퍼 결합용으로 안쪽등목 중심에 패딩점퍼결합 고리를 만들어준다.

8) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙인다.

9) 깃은 형태보정용 비접착심을 넣어준다.

10) 전체 스티치는 끝 스티치 하고, 깃은 6mm 안선 박기 한다.

11) 앞여밈은 지퍼와 스냅으로 채우고 안주머니는 단추를 달아 채운다.

12) 점퍼 안쪽에 호칭라벨과 이름표식라벨, 품질라벨을 붙여준다.

(여자)

1) 여자 두루마기 깃 형태 점퍼로 한다.

2) 몸판 앞섶은 무 절개를 하고 일자형 소매 부리는 비죠와 벨크로 밴드를 사용하여 조절하게 한다.

3) 겉감 몸판과 소매 깃을 연회색으로 여자 형 재단을 한다.

4) 앞섶 장식 파이핑은 면 심을 넣어 만든다.

5) 겉주머니는 사선으로 하고, 안주머니는 수평으로 속 붙임이 있게 한다.

6) 안감은 폴리 튜일로 한다.

7) 패딩점퍼 결합용으로 안쪽등목 중심에 패딩점퍼결합 고리를 만들어주고 겨드랑이에는 폴리단추를 부착한다.

8) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙인다.

9) 깃은 형태보정용 비접착심을 넣어준다.

10) 전체 스티치는 끝 스티치 하고, 깃은 6mm안선 박기 한다.

11) 앞여밈은 지퍼와 스냅으로 채우고 안주머니는 단추를 달아 채운다.

12) 점퍼 안쪽에 호칭라벨과 이름표식라벨, 품질라벨을 붙여준다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(2) 패딩점퍼(남, 여) / 문화2014-015

가. 사용재료

(남자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단1	몸판, 소매 겉감용/10cm폭 수평퀼팅용	54"	yd	나일론55%,폴리45%,50D,진회색
겉감원단2	앞섶, 밑단용/2.5cm폭 수직퀼팅용	54"	yd	나일론55%,폴리45%,50D,진회색
겉감원단3	소매부리 안(바람막이용)	56"	yd	나일론55%,폴리45%,50D,진회색
배색감1	깃용( 트리코트 본딩)	56"	yd	나일론62%,폴리38%,연회색 트리코트 본딩
배색감2	덧 카라 (겉)	56"	yd	나일론62%,폴리38%,홑겹,연회색
배색감2	장식 파이핑 감	58"	yd	나일론, 폴리 혼방, 보라색
폴리튜일 안감1	몸판, 소매 안감용	60"	yd	폴리튜일, 진회색
폴리 다후다 안감2	기모안감퀼팅 (몸판 상단 기모안감 보강용)	60"	yd	폴리다후다, 검정색
백색부직포	기모안감퀼팅 (몸판 상단 기모안감 보강용)	60"	yd	백색
발열기모안감	몸판상단기모안감	60"	yd	발열사, 기모지 검정
인조털	70mm폭 덧 카라용	60"	개	아크릴 혼방 검정
하스 1온스	깃, 플라켓 구찌등 기타부속용	60"	yd	폴리에스테르100%
하스 5온스	겉감퀼팅(몸판 상단 충전용)	54"	yd	폴리에스테르100%
하스 5온스	겉감퀼팅(몸판 하단 충전용)	54"	yd	폴리에스테르100%
하스 5온스	겉감퀼팅(소매충전용)	54"	yd	폴리에스테르100%
하스 5온스	겉감퀼팅(앞섶, 밑단 충전용)	54"	yd	폴리에스테르100%
부직포 심지	발열안감 퀼팅 보조용	60"	yd	폴리프로필렌, 백색
비 접착심지	깃, 카우스, 안단 보강용	36"	yd	520K 검정
기모안감	겉주머니안감용 (손등 쪽)	44"	yd	라이렉스검정색
T/C심지	주머니 감용	44"	yd	186T 검정색
금속스냅	앞여밈용4, 외투결합용1	13mm	조	흑무광 니켈
폴리단추1	안주머니 채움 용	13mm	개	진회색
폴리단추2	덧카라 채움 용	10.5mm	개	폴리, 진회 색
스트링	밑단 조절용	3mm	yd	진회색,13 가닥 심
스토퍼	밑단 조절용	2홀	개	원통형(대포알) 2홀 흑니켈
아일렛	밑단 조절용	2호	조	2호(외경5mm) 흑니켈
고무밴드	소매부리용	25mm	m	검정
와샤	스냅 AC면 보강용	13mm	개	폴리
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
면 끈	장식 파이핑 안심용	15수	m	18가닥
앞지퍼	앞 채움 용	나일론5호	개	진회 색, 투웨이, 상단 : 흑니켈 낚시 +검정고무 풀러 하단 : 흑니켈 땅콩 풀러
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	진회색 폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
호칭라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*55*73+4
몸판, 소매 수평퀼팅	10cm폭	56"	yd
앞섶, 밑단 수직퀼팅	2.5cm폭	56"	yd
발열기모안감수직퀼팅	5cm 수직퀼팅	56"	yd

(여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단1	몸판, 소매 겉감용/10cm폭 수평퀼팅용	54"	yd	나일론62%,폴리38%,연회색
겉감원단2	앞섶,밑단/2.5cm폭 수직퀼팅용	54"	yd	나일론62%,폴리38%,연회색
겉감원단3	소매부리 안 (바람막이용)	56"	yd	나일론62%,폴리38%, 연회색
배색 감 1	깃용, 트리코트 본딩	56"	yd	나일론62%,폴리38%, 연회색트리코트본딩
배색 감 2	덧카라 (겉)	56"	yd	나일론62%,폴리38%,홑겹,연회색
배색 감 3	장식 파이핑 감	58"		나일론, 폴리 혼방, 보라색
폴리 튜일 안감1	몸판, 소매 안감용	60"		폴리 튜일, 진회색
폴리 다후다 안감2	기모안감퀼팅 (몸판 상단 기모안감 보강용)	60"		폴리 다후다, 검정색
백색부직포	기모안감퀼팅 (몸판 상단 기모안감 보강용)	60"	yd	백색
발열기모안감	몸판상단기모안감	60"	yd	발열사, 기모지 검정
인조털	70mm폭 덧카라용	60"	개	13mm아크릴 혼방 검정
하스 1 온스	깃,플라켓 구찌등 기타부속용	60"	yd	폴리에스테르100%
하스 5 온스	겉감퀼팅(몸판 상단 충전용)	60"	yd	폴리에스테르100%
하스 5 온스	겉감퀼팅(몸판 하단 충전용)	60"	yd	폴리에스테르100%
하스 5 온스	겉감퀼팅 (소매충전용)	60"	yd	폴리에스테르100%
하스 5 온스	겉감퀼팅 (앞 섶, 밑단충전 용)	60"	yd	폴리에스테르100%
부직포 심지	발열안감 퀼팅 보조용	60"	yd	폴리프로필렌, 백색
비접착 심지	깃, 카우스, 안단 보강용	36"	yd	520K 검정
기모안감	겉주머니안감용 (손등 쪽)	44"	yd	라이렉스검정색
T/C심지	주머니 감용	44"	yd	186T 검정색
금속스냅	앞여밈용4, 외투결합용1	13mm	조	흑무광 니켈
폴리단추1	안주머니 채움 용	13mm	개	진회색
폴리단추2	덧 카라 채움 용	10.5mm	개	폴리, 진회색
스트링	밑단 조절용	3mm	yd	진회색,13가닥 심
스토퍼	밑단 조절용	2홀	개	원통형, 2홀 흑니켈
아일렛	밑단 조절용	2호		2호(외경5mm) 흑니켈
고무 밴드	소매부리용	25mm	m	25cm*2쪽, 검정
와샤	스냅 AC면 보강용	13mm	개	폴리
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
면 끈	장식 파이핑 안심용	15수	m	15가닥
앞지퍼	앞 채움 용	나일론5호	개	진회색, 투웨이, 상단 :흑니켈 낚시 +검정 고무 풀러 하단 : 흑니켈 땅콩풀러
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	연회색 폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
호칭라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*55*73+4
몸판,소매 수평퀼팅	10cm폭	56"	yd
앞섶, 밑단 수직퀼팅	2.5cm폭	56"	yd
발열기모안감 수직퀼팅	5cm 폭	56"	yd

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

(남자)

1) 남자 두루마기 깃 형태 패딩점퍼로 한다.

2) 몸판 앞섶은 무 절개를 하고 일자형 소매 부리는 안쪽에  속바람막이가  있게 이중형태로 제작한다.

3) 겉감 몸판과 소매는 진회색 남자 형으로 재단하고 깃은 연회색으로 사용한다.

4) 겉면 퀼팅은 충전용 솜과 같이 퀼팅 하되, 몸판은 밑단 절개선부터, 소매 단 부터 11cm 간격으로 수평퀼팅 한다.

5) 앞섶과 밑단은 2.5cm 간격으로 수직 퀼팅 한다.

6) 앞섶 장식 파이핑은 면 심을 넣어 만든다.

7) 겉주머니는 사선으로 하고, 안주머니는 수평으로 하여 속 붙임이 있게 한다.

8) 몸판 상단 안감은 발열기모지와 폴리 튜일 원단으로 마름모 퀼팅하며  소매와 몸판하단 안감은 폴리 튜일로 한다.

9) 겉면 등목 중심(스냅 채움)과 겨드랑이(끈 고리)에 외투결합 고리를 만들어준다.

10) 소매 단 속 바람막이는 고무 밴드를 넣고, 밑단은 스트링과 스토퍼, 아일렛으로 단 조절하도록 한다.

11) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙인다.

12) 깃은 안쪽에 탈착 덧 카라 단추 구멍이 있게 만든다.

13) 인조털 덧 카라 높이는 몸판 깃보다 1cm 크게 하고, 겉감 홑겹을 밑면으로 만든다.

14) 덧 카라는 밑면에 폴리단추를 달아 탈착한다.

15) 깃은 형태보정용 비접착심을 넣어준다.

16) 전체 스티치는 끝 스티치 하고, 깃은 6mm안선 박기 한다.

17) 앞여밈은 지퍼와 스냅으로 채우고 안주머니는 단추를 달아 채운다.

18) 점퍼 안쪽에 호칭라벨과 이름표식라벨, 품질라벨을 붙여준다.

(여자)

1) 여자 두루마기 깃 형태 패딩점퍼로 한다.

2) 몸판 앞섶은 무 절개를 하고 일자형 소매 부리는 안쪽에 속바람막이가  있게 이중형태로 제작한다.

3) 겉감 몸판과 소매는 연회색 여자형으로 재단하고 깃 또한 연회색으로 사용한다.

4) 겉면 퀼팅은 충전용 솜과 같이 퀼팅 하되, 몸판은 밑단 절개선부터, 소매 단 부터 11cm 간격으로 수평 퀼팅 한다.

5) 앞섶과 밑단은 2.5cm 간격으로 수직 퀼팅 한다.

6) 앞섶 장식 파이핑은 면 심을 넣어 만든다.

7) 겉주머니는 사선으로 하고, 안주머니는 수평으로 하여 속 붙임이 있게 한다.

8) 몸판 상단 안감은 발열기모지와 폴리 튜일 원단으로 마름모 퀼팅하며 소매와 몸판하단 안감은 폴리 튜일로 한다.

9) 겉면 등목 중심(스냅 채움)과 겨드랑이(끈 고리)에 외투결합 고리를 만들어준다.

10) 소매 단 속 바람막이는 고무 밴드를 넣고, 밑단은 스트링과 스토퍼, 아일렛으로 단 조절하도록 한다.

11) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙인다.

12) 깃은 안쪽에 탈착 덧 카라 단추 구멍이 있게 만든다.

13) 인조털 덧 카라 높이는 몸판 깃보다 1cm 크게 하고, 겉감 홑겹을 밑면으로 만든다.

14) 덧 카라는 밑면에 폴리단추를 달아 탈착한다.

15) 깃은 형태보정용 비접착 심을 넣어준다.

16) 전체 스티치는 끝 스티치 하고, 깃은 6mm안선 박기 한다.

17) 앞여밈은 지퍼와 스냅으로 채우고 안주머니는 단추를 달아 채운다.

18) 점퍼 안쪽에 호칭라벨과 이름표식라벨, 품질라벨을 붙여준다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(3) 동조끼(남, 여) / 문화2014-016

가. 사용재료

(남자, 여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감 퀼팅용	54"	yd	나일론57%,폴리47%, 진회색
등판 발열안감	등판 충전용	64"	yd	발열 사, 기모지 검정
폴리다후다 안감	발열안감 퀼팅 보조용	60"	yd	검정색
겉감수평퀼팅	10cm폭	60"	yd
발열기모안감 수직퀼팅	5cm폭	56"	yd
백색부직포	발열안감퀼팅 보조용	36"
기모안감	겉주머니안감용 (손등 쪽)	44"	yd	라이렉스검정색
하스 2온스	겉감 퀼팅, 충전용	54"	yd	폴리에스테르100%
T/C심지	주머니 감용	44"	yd	186T 검정색
비접착 심지	주머니, 안단보강용	36"	yd	520K
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
앞지퍼	앞 채움 용	나일론5호	개	진회색, 투웨이 상단 : 흑 니켈 낚시 +검정고무 풀러 하단 : 흑니켈 땅콩 풀러
겉주머니지퍼		나일론 3호		진회 색, 흑니켈DAD
안주머니지퍼		나일론 3호		진회색, 흑니켈DAD
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	진회색 폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
호칭라벨	표식용		개	직조

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

1) “U”넥 파임 지퍼 여밈으로 한다.

2) 겉감과 충전용 솜을 가로 퀼팅하며 안감은 퀼팅 기모안감을 사용한다.

3) 진동둘레와 뒷목둘레는 제감 안단으로 재단한다.

4) 겉주머니와 안주머니는 지퍼 채움 한다.

5) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙여준다.

6) 남, 여 형태는 동일하게 하되 제작 치수로 구별한다.

7) 안쪽에 품질라벨, 호칭라벨을 붙여준다

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(4) 동복 상의(남, 여) / 문화2014-017

가. 사용재료

(남자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르50%, 모50%,젠트라사
폴리 튜일	몸판, 소매 안감용	44"	yd	연하늘색
배색감	깃 배색용	58"	yd	회색
접착심지1	깃(등쪽),주머니 심용	44"	yd	프레스용 백색접착심지, 면100%
접착심지2	깃(밑쪽), 안단, 밑단	44"	yd	백색 폴리 실크 접착심지
폴리단추	앞여밈6	15mm	개	후염 코팅
합 단추	앞깃 고정용(히든)	8mm	조	금속
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
옷걸이	셔츠걸이용		개	백색 플라스틱
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
호칭라벨	표식용		개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	직조
품질라벨	표식용		개	프린트
행거 폴리백	옷걸이용		개	pe 0.03*55*90행거

(여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르50%, 모50%,젠트라사
배색감	리본,카우스 배색용	58"	yd	보라색 나일론, 폴리 혼방
폴리튜일	몸판, 소매안감용	44"	yd	하늘색,폴리에스테르 100%
접착심지1	깃(등쪽), 주머니 안심용	44"	yd	프레스용 백색접착심지, 면100%
접착심지2	깃(밑쪽), 안단,카우스,밑단 안심용	44"	yd	백색폴리실크 접착심지
폴리단추	앞여밈6,소매채움2	13mm	개
합단추	앞깃 고정용(히든)	8mm	조	금속
스냅 단추	리본 고정용	15mm	조	나일론+니켈, 후염
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
옷걸이	셔츠걸이용		개	백색 플라스틱
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
호칭라벨	표식용		개	1롤200?개 3000원
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
품질라벨	표식용		개	프린트
행거폴리백	옷걸이용		개	pe 0.03*55*90행거

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

(남자)

1) 남자 저고리 깃 형태 긴팔상의로 겉섶은 아랫길 방향 사선재단 한다.

2) 깃은 동정 형태 배색 단을 붙이고 양 깃 끝은 속 붙임 단추와 합단     추로 여밈 한다.

3) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙이고, 상징 문양아래 중앙에 제감 명찰 고리를 만들어 준다.

4) 앞면 하단 양쪽에 속 붙임 주머니 시접은 오버로크 후 끝 접어박기 하여 몸판 안쪽에서 부착한다.

5) 깃과 앞섶 안단, 주머니 입구 접착 심지는 프레스 접착하여 형태를 유지  시킨다.

6) 안단시접은 오버로크 후 접어박기 한다.

7) 소매 단과 밑단은 단 접어 박기하고 그 외 봉제 선은 끝선 박기 한다.

8) 앞 섶 여밈 단추 구멍은 큐큐로 한다.

9) 셔츠 안쪽 옆 솔기에 품질라벨을 붙여준다.

(여자)

1) 여자 저고리 깃 형태 긴팔상의로 겉섶 자락은 당의형태로 곡선재단 한다.

2) 앞 섶 여밈은 한복 저고리처럼 왼 자락을 위로 하며 앞깃아래 리본은   합단추로 탈착한다.

3) 양 깃 끝은 속 붙임 단추와 합 단추로 여밈 한다.

4) 앞면 겨드랑이 아래와 등 어깨에 다트를 주어 착장을 편안하게 한다.

5) 소매 단은 겹으로 접어 올려붙인다.

6) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙이고, 상징 문양아래 중앙에 제감명찰 고리를 만들어준다.

7) 앞면 하단 양쪽에 속 붙임 주머니 시접은 오버로크 후 끝 접어박기 하여  몸판 안쪽에서 부착한다.

8) 옆 솔기 단은 옆트임을 하고 앞 길이를 등길이 보다 5cm 길게 한다.

9) 깃과 앞섶 안단 접착심지는 프레스 접착하여 형태를 유지시킨다.

10) 안단시접은 오버로크 후 접어박기 한다.

11) 밑단은 1cm 단 접어 박기하고 그 외 봉제 선은 끝선 박기 한다.

12) 앞 섶 여밈은 단추 집을 만들어 숨은 단추로 하며 단추 사이사이에 되박음질을 하여 고정 시킨다 .

13) 셔츠 안쪽 옆 솔기에 품질라벨을 붙여준다.

14) 밑단은 1cm 단 접어 박기하고 그 외 봉제 선은 끝선 박기 한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(5) 동복 바지(남, 여) / 문화2014-018

가. 사용재료

(남자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	43"	yd	폴리에스테르86%, 폴리우레탄14%, 이면 기모
T/C심지	주머니 감용	44"	yd	186T 검정색
고무밴드	양옆허리 조절용	30mm	m	검정
폴리단추	앞 채움, 뒷 주머니 채움 용	15mm	yd	진회색
접착벨트 심	허리 안 접착용	33mm	yd	검정, 접착 벤놀심지
지퍼	앞 채움 용	9"양면	ea
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

(여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	43"	yd	폴리에스테르86%, 폴리우레탄14%, 이면 기모
186 T/C	앞주머니 감용(등)	44"	yd	검정 T/C
폴리단추	앞 채움, 뒷주머니	15mm	yd	진회색
접착 종이심지	뒷주머니,앞 지퍼, 허리 안 접착용	36"	yd	접착 종이심지, 챠콜 색
지퍼	앞 채움 용	9"양면	ea
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

(남자)

1) 남자 바지 형으로, 허리 단은 일자오비로 하고 양옆 허리 단 안쪽에 고무 밴드를 물린다.

2) 벨트 고리는 1cm 폭으로 6개 부착한다.

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣고 뒤 다트는 좌·우 각 1개씩 넣는다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와 15mm 단추와 후크로 채움 한다.

5) 지퍼단과 앞주머니 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

6) 뒷주머니는 오른쪽에만 모양 주머니로 하고 단추를 부착한다.

7) 다리 밖 옆 솔기는 끝 스티치하며 시접 끝은 오버로크 처리한다.

8) 바지부리는 시접 끝에 오버로크 처리한 후 스쿠이로 마감한다.

(여자)

1) 여자바지 형으로, 허리 단은 휜 오비로 한다.

2) 벨트 고리는 1cm 폭으로 6개 부착한다.

3) 앞무릎 중심에 좌우, 상하 다트를 넣어준다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와 15mm 단추와 후크로 채움 한다.

5) 지퍼단과 앞주머니 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

6) 뒷주머니는 오른쪽에만 모양 주머니로 하고 단추를 부착한다.

7) 다리 밖 옆 솔기와 뒤 허리 단은 끝 스티치하며 시접 끝은 오버로크 처리한다.

8) 바지부리는 시접 끝에 오버로크 처리한 후 스쿠이로 마감한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(6) 동복치마(여) / 문화2014-019

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	43"	yd	폴리에스테르86%, 폴리우레탄14%, 이면 기모
안감	안감용	44"	yd	폴리 튜일
186 T/C	앞주머니 감용(등)	44"	yd	검정 T/C
폴리단추	뒷 채움 용	15mm	yd	진회색
접착 종이심지	지퍼, 허리 안 접착용	36"	yd	접착 종이 심지, 챠콜색
지퍼	뒤채움용	9"양면	ea
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

나. 도식화

다. 제조 방법

1) 여자 치마형으로 무릎아래길이 볼륨형 치마로 한다.

2) 허리 단은 휜 오비로 한다.

3) 양옆솔기에 사선주머니를 만들고 안 시접은 오버로크 처리한다.

4) 치마 앞, 뒤 중심 수직절개를 하고, 하단은 수평 절개선을 한다.

5) 안감은 절개 단 아래 5cm 정도 까지만 넣어준다

6) 뒤여밈은 혼솔지퍼와 15mm 단추로 채움 한다.

7) 지퍼단과 앞주머니 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

8) 안 시접 끝은 오버로크 처리한다.

9) 치마 단은 제감 덧단을 안쪽으로 대어 합봉한 후 시접 오버로크하여 스쿠이 마감한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(7) 춘추복상의(남, 여) / 문화2014-020

가. 사용재료

(남자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르50%, 모50%,젠트라사
폴리다후다	몸판 안감용	44"	yd	폴리튜일 연하늘색
배색감	깃 배색용	58"	yd	회색
접착심지1	깃(등쪽),주머니 심용	44"	yd	프레스용 백색접착심지, 면100%
접착심지2	깃(밑쪽),안단,밑단	44"	yd	백색폴리실크 접착심지
폴리단추	앞여밈6	15mm	개	후염 코팅
합단추	앞깃 고정용(히든)	8mm	조	금속
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
옷걸이	셔츠걸이용		개	백색 플라스틱
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
호칭라벨	표식용		개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	직조
품질라벨	표식용		개	프린트
행거폴리백	옷걸이용		개	pe 0.03*55*90행거

(여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르50%, 모50%,젠트라사
배색감	리본,카우스 배색용	58"	yd	보라색 나일론, 폴리 혼방
폴리다후다	몸판, 소매안감용	44"	yd	연하늘색,폴리에스테르 100%
접착심지1	깃(등쪽), 주머니 안심용	44"	yd	프레스용 백색접착심지, 면100%
접착심지2	깃(밑쪽), 안단,카우스,밑단 안심용	44"	yd	백색폴리실크 접착심지
폴리단추	앞여밈6,소매채움2	13mm	개
합단추	앞깃 고정용(히든)	8mm	조	금속
스냅 단추	리본 고정용	15mm	조	나일론+니켈, 후염
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
옷걸이	셔츠걸이용		개	백색 플라스틱
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
호칭라벨	표식용		개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
품질라벨	표식용		개	프린트
행거 폴리백	옷걸이용		개	pe 0.03*55*90행거

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

(남자)

1) 남자 저고리 깃 형태 긴팔상의로 겉섶은 아랫길 방향 사선재단 한다.

2) 깃은 동정 형태 배색 단을 붙이고 양 깃 끝은 속 붙임 단추와 합단추로 여밈 한다.

3) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙이고, 상징 문양아래 중앙에 제감 명찰 고리를 만들어 준다.

4) 앞면 하단 양쪽에 속 붙임 주머니 시접은 오버로크 후 끝 접어박기 하여 몸판 안쪽에서 부착한다.

5) 깃과 앞섶 안단, 주머니 입구 접착심지는 프레스 접착하여 형태를 유지시킨다.

6) 안단시접은 오버로크 후 접어박기 한다.

7) 소매 단과 밑단은 단 접어 박기하고 그 외 봉제 선은 끝선 박기 한다.

8) 앞 섶 여밈 단추 구멍은 큐큐로 한다.

9) 셔츠 안쪽 옆 솔기에 품질라벨을 붙여준다.

(여자)

1) 여자 저고리 깃 형태 긴팔상의로 겉섶 자락은 당의형태로 곡선재단 한다.

2) 앞 섶 여밈은 한복 저고리처럼 왼 자락을 위로 하며 앞깃아래 리본은    합단추로 탈착한다.

3) 양 깃 끝은 속 붙임 단추와 합 단추로 여밈 한다.

4) 앞면 겨드랑이 아래와 등 어깨에 다트를 주어 착장을 편안하게 한다.

5) 소매 단은 겹으로 접어 올려붙인다.

6) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙이고, 상징 문양아래중앙에 제감명찰 고리를 만들어준다.

7) 앞면 하단 양쪽에 속 붙임 주머니 시접은 오버로크 후 끝 접어박기 하여  몸판 안쪽에서 부착한다.

8) 옆 솔기 단은 옆트임을 하고 앞 길이를 등 길이보다 5cm 길게 한다.

9) 깃과 앞섶 안단 접착심지는 프레스 접착하여 형태를 유지시킨다.

10) 안단시접은 오버로크 후 접어박기 한다.

11) 밑단은 1cm 단 접어 박기하고 그 외 봉제 선은 끝선 박기 한다.

12) 앞 섶 여밈은 단추 집을 만들어 숨은 단추로 하며 단추 사이사이에 되박음질을 하여 고정 시킨다

13) 셔츠 안쪽 옆 솔기에 여분 단추를 부착한 품질라벨을 붙여준다.

14) 밑단은 1cm 단 접어 박기하고 그 외 봉제 선은 끝선 박기 한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(8) 춘추복 바지(남, 여) / 문화2014-021

가. 사용재료

(남자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르50%, 모50%,젠트라사
폴리튜일	안감용			폴리에스테르 100%,진회색
T/C심지	주머니 감용	44"	yd	186T 검정색
폴리단추	앞채움,뒷주머니 채움용	15mm	yd	진회색
접착벨트심	허리안 접착용	33mm	yd	검정, 접착 벤놀심지
지퍼	앞채움용	9"양면	ea
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

(여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르50%, 모50%, 젠트라 사
186 T/C	앞주머니 감용(등)	44"	yd	검정 T/C
폴리단추	앞채움, 뒷주머니	15mm	yd	진회색
접착 종이심지	뒷주머니, 앞지퍼, 허리안 접착용	36"	yd	접착 종이 심지, 챠콜색
지퍼	앞채움용	9"양면	ea
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

(남자)

1) 남자 바지 형으로, 허리 단은 일자오비로 한다.

2) 벨트 고리는 1cm폭으로 6개 부착한다.

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣고 뒤 다트는 좌·우 각 1개씩 넣는다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와 15mm 단추와 후크로 채움 한다.

5) 안감은 무릎 위 까지 앞면만 넣어준다.

6) 지퍼단과 앞주머니 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 오른쪽에만 모양 주머니로 하고 단추를 부착한다.

8) 시접 끝은 오버로크 처리한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 오버로크 처리한 후 스쿠이 마감한다.

(여자)

1) 여자바지 형으로, 허리 단은 휜 오비로 한다.

2) 벨트 고리는 1cm 폭으로 6개 부착한다.

3) 앞무릎 중심에 좌우, 상하 다트를 넣어준다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와 15mm 단추와 후크로 채움 한다.

5) 지퍼단과 앞주머니 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

6) 뒷주머니는 오른쪽에만 모양 주머니로 하고 단추를 부착한다.

7) 시접 끝은  오버로크 처리한다.

8) 바지부리는 시접 끝에 오버로크 처리한 후 스쿠이로 마감한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(9) 춘추복치마(여) / 문화2014-022

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르50%, 모50%, 젠트라 사
안감	안감용	44"	yd	폴리 튜일
186 T/C	앞주머니 감용(등)	44"	yd	검정 T/C
폴리단추	뒷 채움 용	15mm	yd	진회색
접착 종이심지	지퍼, 허리 안 접착용	36"	yd	접착 종이 심지, 챠콜색
지퍼	뒤채움용	9"양면	ea
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

나. 도식화

다. 제조 방법

1) 여자 치마형으로 무릎아래길이 볼륨형 치마로 한다.

2) 허리 단은 휜 오비로 한다.

3) 양옆솔기에 사선주머니를 만들고 안 시접은 오버로크 처리한다.

4) 치마 앞, 뒤 중심 수직절개를 하고, 하단은 수평 절개선을 한다.

5) 안감은 절개 단 아래 5cm 정도 까지만 넣어준다

6) 뒤여밈은 혼솔지퍼와 15mm 단추로 채움 한다.

7) 지퍼단과 앞주머니 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

8) 안 시접 끝은 오버로크 처리한다.

9) 치마 단은 제감 덧단을 안쪽으로 대어 합봉한 후 시접 오버로크 하여 스쿠이 마감한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(10) 춘하조끼(남,여) / 문화2014-023

가. 사용재료

(남자, 여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	59"	yd	나일론62%,폴리38%, 연회색
망사안감	안감용	60"		폴리에스테르100%
T/C심지	주머니 감용	44"	yd	186T 겉감 색
비 접착심지	안단보강용, 상징 문양접착용	36"	yd
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
앞지퍼	앞 채움 용	나일론3호	개	폴리검정 지퍼 풀, 흑니켈 헤드
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
호칭라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*42*68+4

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

1) 밑단 옆트임이 있는 “U”넥 파임 지퍼 여밈으로 한다.

2) 허리선 절개를 하고 속 붙임 주머니를 만들어준다

3) 진동둘레와 뒷목둘레, 밑단은 제감 안단을 붙여 만든다.

4) 겉주머니와 안주머니는 지퍼 채움 한다.

5) 안감은 망사안감을 사용한다.

6) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙여준다.

7) 남, 여 형태는 동일하게 하되 제작치수로 구별한다.

8) 안쪽에 품질라벨, 호칭라벨을 붙여준다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(11) 하복상의(남, 여) / 문화2014-024

가. 사용재료

(남자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	58"~60"	yd	폴리에스테르50%, 모50%, 젠트라 사
배색 감	깃 배색용	58"	yd	회색
접착심지1	깃(등 쪽),주머니 심용	44"	yd	프레스용 백색접착심지, 면100%
접착심지2	깃(밑쪽),안단, 밑단	44"	yd	백색폴리실크 접착심지
폴리단추	앞여밈6	15mm	개	후염 코팅
합단추	앞깃 고정용(히든)	8mm	조	금속
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
옷걸이	셔츠걸이용		개	백색 플라스틱
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
호칭라벨	표식용		개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	직조
품질라벨	표식용		개	프린트
행거 폴리백	옷걸이용		개	pe 0.03*55*90행거

(여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	58"~60"	yd	폴리에스테르50%, 모50%,젠트라사
배색감	리본,카우스 배색용	58"	yd	보라색 나일론, 폴리 혼방
폴리다후다	몸판, 소매안감용	44"	yd	연하늘색,폴리에스테르 100%
접착심지1	깃(등쪽), 주머니 안심용	44"	yd	프레스용 백색접착심지, 면100%
접착심지2	깃(밑쪽), 안단,카우스,밑단 안심용	44"	yd	백색폴리실크 접착심지
폴리단추	앞여밈6,소매채움2,여유1	13mm	개
합단추	앞깃 고정용(히든)	8mm	조	금속
스냅 단추	리본 고정용	15mm	조	나일론+니켈, 후염
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
옷걸이	셔츠걸이용		개	백색 플라스틱
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
호칭라벨	표식용		개
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
품질라벨	표식용		개	프린트
행거 폴리백	옷걸이용		개	pe 0.03*55*90행거

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

(남자)

1) 남자 저고리 깃 형태 반팔상의로 겉섶은 아랫길 방향 사선재단 한다.

2) 깃은 동정 형태 배색 단을 붙이고 양 깃 끝은 속 붙임 단추와 합단추로 여밈 한다.

3) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙이고, 상징 문양아래 중앙에 제감 명찰 고리를 만들어 준다.

4) 앞면 하단 양쪽에 속 붙임 주머니 시접은 오버로크 후 끝 접어박기 하여 몸판 안쪽에서 부착한다.

5) 깃과 앞섶 안단, 주머니 입구 접착심지는 프레스 접착하여 형태를 유지시킨다.

6) 안단시접은 오버로크 처리 후 접어박기 한다.

7) 소매단과 밑단은 단 접어 박기하고 그 외 봉제 선은 끝선 박기 한다.

8) 앞 섶 여밈 단추 구멍은 큐큐로 한다.

9) 셔츠 안쪽 옆 솔기에 품질라벨을 붙여준다.

(여자)

1) 여자 저고리 깃 형태 반팔상의로 겉섶 자락은 당의형태로 곡선재단 한다.

2) 앞 섶 여밈은 한복 저고리처럼 왼 자락을 위로 하며 앞깃아래 리본은     합단추로 탈착한다.

3) 양 깃 끝은 속 붙임 단추와 합 단추로 여밈 한다.

4) 앞면 겨드랑이 아래와 등 어깨에 다트를 주어 착장을 편안하게 한다.

5) 소매 단은 겹으로 접어 올려붙인다.

6) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙이고, 상징 문양 아래 중앙에 제감명찰 고리를 만들어준다.

7) 앞면 하단 양쪽에 속 붙임 주머니 시접은 오버로크 후 끝 접어박기 하여 몸판 안쪽에서 부착한다.

8) 옆 솔기 단은 옆트임을 하고 앞 길이를 등 길이보다 5cm 길게 한다.

9) 깃과 앞섶 안단 접착심지는 프레스 접착하여 형태를 유지시킨다.

10) 안단시접은 오버로크 후 접어박기 한다.

11) 밑단은 1cm 단 접어 박기하고 그 외 봉제 선은 끝선 박기 한다.

12) 앞 섶 여밈은 단추 집을 만들어 숨은 단추로 하며 단추 사이사이에 되박음질을 하여 고정 시킨다

13) 셔츠 안쪽 옆 솔기에 품질라벨을 붙여준다.

14) 밑단은 1cm 단 접어 박기하고 그 외 봉제 선은 끝선 박기 한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(12) 하복 바지(남, 여) / 문화2014-025

가. 사용재료

(남자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르50%, 모50%,젠트라 사
폴리다후다	안감용	44"	yd	폴리에스테르 100%,진회색
T/C심지	주머니 감용	44"	yd	186T 검정색
폴리단추	앞 채움, 뒷주머니 채움 용	15mm	yd	진회색
접착벨트 심	허리 안 접착용	33mm	yd	검정, 접착 벤놀 심지
지퍼	앞 채움 용	9"양면	ea
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

(여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르50%, 모50%, 젠트라 사
186 T/C	앞주머니 감용(등)	44"	yd	검정 T/C
폴리단추	앞 채움, 뒷주머니	15mm	yd	진회색
접착 종이심지	뒷주머니,앞지퍼,허리안 접착용	36"	yd	접착 종이 심지, 챠콜 색
지퍼	앞 채움 용	9"양면	ea
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

(남자)

1) 남자 바지형으로 허리단은 일자오비로 한다.

2) 벨트 고리는 1cm폭으로 6개 부착한다.

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣고 뒷다트는 좌·우 각 1개씩 넣는다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와 15mm 단추와 후크로 채움 한다.

5) 안감은 무릎 위 까지 앞면만 넣어준다.

6) 지퍼단과 앞주머니 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 쌍 입술포켓으로 하고 왼쪽 뒷주머니는 단추로 여밈한다.

8) 시접 끝은 오버로크 처리한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 오버로크 처리한 후 스쿠이로 마감한다.

(여자)

1) 여자바지 형으로, 허리 단은 일자오비로 한다.

2) 벨트 고리는 1cm 폭으로 6개 부착한다.

3) 앞 무릎 중심에 좌우, 상하 다트를 넣어준다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와 15mm 단추와 후크로 채움한다.

5) 지퍼단과 앞주머니 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

6) 뒷주머니는 오른쪽에만 모양 주머니로 하고 단추를 부착한다.

7) 시접 끝은 오버로크 처리한다.

8) 바지부리는 시접 끝에 오버로크 처리한 후 스쿠이로 마감한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(13) 하복 치마(여) / 문화2014-026

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르50%, 모50%, 젠트라 사
안감	안감용	44"	yd	폴리 튜일
186 T/C	앞주머니 감용(등)	44"	yd	검정 T/C
폴리단추	뒷 채움 용	15mm	yd	진회색
접착 종이심지	지퍼, 허리 안 접착용	36"	yd	접착 종이 심지, 챠콜색
지퍼	뒤채움용	9"양면	ea
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

나. 도식화

다. 제조 방법

1) 여자 치마형으로 무릎아래길이 볼륨형 치마로 한다.

2) 허리 단은 휜 오비로 한다.

3) 양옆솔기에 사선주머니를 만들고 안 시접은 오버로크 처리한다.

4) 치마 앞, 뒤 중심 수직절개를 하고, 하단은 수평 절개선을 한다.

5) 안감은 절개 단 아래 5cm 정도 까지만 넣어준다

6) 뒤여밈은 혼솔지퍼와 15mm 단추로 채움 한다.

7) 지퍼단과 앞주머니 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

8) 안 시접 끝은 오버로크 처리한다.

9) 치마 단은 제감 덧단을 안쪽으로 대어 합 봉 한 후  시접 오버로크하여 스쿠이 마감한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

3. 경상관리원

[경상관리원 근무복 품목]

계절별	품 목	순 서	물품규격 번호	비 고
동복	외투(춘추동복)	1	문화2014-027
	패딩점퍼	2	문화2014-028
	동조끼	-	매․수표원과 동일 (문화2014-016)
	동복상의	3	문화2014-029
	동복바지	4	문화2014-030
춘추복	춘추복상의	5	문화2014-031
	춘추복바지	6	문화2014-032
하복	하복상의	7	문화2014-033
	하복바지	8	문화2014-034
	하조끼	9	문화2014-035

(1) 외투 (남, 여) / 문화2014-027

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단1	몸판, 소매 겉감용	54"	yd	나일론57%,폴리47%, 진회색
겉감원단2	깃(안쪽)용	54"	yd	나일론57%,폴리47%, 진회색
겉감원단3	깃(등 쪽)용	54"	yd	나일론62%,폴리38%,본딩,연회색
배색 감	장식 파이핑 감	58"	yd	나일론, 폴리 혼방, 보라색
폴리튜일 안감	소매, 몸판 안감	60"	yd	폴리튜일, 진회색
기모안감	겉주머니안감용 (손등쪽)	44"	yd	라이렉스검정색
하스1온스	깃 안심용	60"
비 접착심지	깃, 카우스,주머니,소매, 안단,플라켓 보강용	36"	yd	520K 검정
T/C심지	안주머니 감용	44"	yd	186T 검정색
금속스냅	앞여밈용	13mm	조	흑무광 니켈
폴리단추	패딩점퍼결합용	13mm	개
벨크로테입A면	소매단 손목 조절용	2X5cm	m	라운딩 컷팅, 겉감 색
벨크로테입B면	비죠 손목 조절용	2X7.5cm	m	라운딩 컷팅, 겉감 색
와샤	스냅 AB면 보강용	13mm	개	폴리
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
면끈	장식 파이핑 안심용	15수	m	15가닥
스트링	밑단 조절용	3mm	yd	흑니켈
스토퍼	밑단 조절용	2홀	개	원통형(대포알) 2홀흑니켈
아일렛	밑단 조절용	2호		2호(외경5mm)흑니켈
앞지퍼	앞 채움 용	나일론 5호	개	진회색,투에이오픈, 폴리검정 지퍼풀, 흑니켈헤드
겉주머니지퍼	옆주머니 채움용	17cm	개	폴리검정 지퍼풀, 흑니켈헤드
안주머니지퍼	속주머니 채움용	14cm		폴리검정 지퍼풀, 흑니켈 헤드
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	진회색 폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
호칭라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*42*68+4

나. 도식화

다. 제조 방법

1) 남자 짚 업 형태 점퍼로 한다.

2) 몸판 앞섶은 무절개를 하여 제작한다.

3) 겉감 몸판과 소매는 진회색 남자 형으로 재단하고 깃 등 쪽은 연회색,   깃 안쪽은 진회색을 사용한다.

4) 앞섶 장식 파이핑은 면 심을 넣어 만든다.

5) 겉주머니는 사선으로 하고, 안주머니는 수평으로 하여 속 붙임이 있게 한다.

6) 안감은 망사안감으로 한다.

7) 패딩점퍼 결합용으로 안쪽등목 중심에 패딩점퍼결합 고리를 만들어준다.

8) 소매 단은 바람막이 고무 밴드를 넣고, 밑단은 스트링과 스토퍼, 아일렛으로 단 조절하도록 한다.

9) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙인다.

10) 깃은 형태보정용 비접착 심을 넣어준다.

11) 전체 스티치는 끝 스티치 하고, 깃은 6mm 안선 박기 한다.

12) 앞여밈은 지퍼와 스냅으로 채우고 겉과 안주머니는 지퍼로 채운다.

13) 점퍼 안쪽에 호칭라벨과 이름표식라벨, 품질라벨을 붙여준다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(2) 패딩점퍼 (남, 여) / 문화2014-028

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단1	몸판,소매 겉감용/10cm폭 수평퀼팅용	54"	yd	나일론55%,폴리45%,50D,진회색
겉감원단2	앞섶,밑단용/2.5cm폭 수직퀼팅용	54"	yd	나일론55%,폴리45%,50D,진회색
겉감원단3	소매부리 안 (바람막이용)	56"	yd	나일론55%,폴리45%,50D,진회색
배색감1	깃용( 트리코트 본딩)	56"	yd	나일론62%,폴리38%,연회색 트리코트 본딩
배색감2	덧 카라 (겉)	56"	yd	나일론62%,폴리38%,홑겹,연회색
배색감3	장식 파이핑 감	58"	yd	나일론, 폴리 혼방, 보라색
폴리튜일 안감1	몸판, 소매 안감용	60"	yd	폴리튜일, 진회색
폴리다후다 안감2	기모안감퀼팅 (몸판 상단 기모안감 보강용)	60"	yd	폴리다후다, 검정색
백색부직포	기모안감퀼팅 (몸판 상단 기모안감 보강용)	60"	yd	백색
발열기모안감	몸판상단기모안감	60"	yd	발열사, 기모지 검정
인조털	70mm폭 덧카라 용	60"	개	아크릴 혼방 검정
하스 1온스	깃, 플라켓 구찌등 기타부속용	60"	yd	폴리에스테르100%
하스 5온스	겉감퀼팅 (몸판 상단 충전용)	54"	yd	폴리에스테르100%
하스 5온스	겉감퀼팅 (몸판 하단 충전용)	54"	yd	폴리에스테르100%
하스 5온스	겉감퀼팅 (소매충전용)	54"	yd	폴리에스테르100%
하스 5온스	겉감퀼팅 (앞 섶, 밑단 충전용)	54"	yd	폴리에스테르100%
부직포 심지	발열안감 퀼팅 보조용	60"	yd	폴리프로필렌, 백색
비접착심지	깃, 카우스, 안단 보강용	36"	yd	520K 검정
기모안감	겉주머니안감용 (손등 쪽)	44"	yd	라이렉스검정색
T/C심지	주머니 감용	44"	yd	186T 검정색
금속스냅	앞여밈용4, 외투결합용1	13mm	조	흑무광 니켈
폴리단추1	안주머니 채움 용	13mm	개	진회색
폴리단추2	덧 카라 채움 용	10.5mm	개	폴리, 진회색
스트링	밑단 조절용	3mm	yd	진회색,13가닥 심
스토퍼	밑단 조절용	2홀	개	원통형(대포알) 2홀 흑니켈
아일렛	밑단 조절용	2호	조	2호(외경5mm) 흑니켈
고무 밴드	소매부리용	25mm	m	검정
와샤	스냅 AC면 보강용	13mm	개	폴리
상징 문양	표식용	7cmX7cm	개	자수
면끈	장식 파이핑 안심용	15수	m	18가닥
앞지퍼	앞 채움 용	나일론5호	개	진회색,투웨이, 상단:흑니켈낚시+검정고무풀러 하단:흑니켈땅콩풀러
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	진회색 폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
호칭라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*55*73+4
몸판, 소매 수평퀼팅	10cm폭	56"	yd
앞섶, 밑단 수직퀼팅	2.5cm폭	56"	yd
발열기모안감수직퀼팅	5cm 수직퀼팅	56"	yd

나. 도식화

다. 제조 방법

1) 남자 짚 업 형태 패딩점퍼로 한다.

2) 몸판 앞섶은 무 절개를 하여 제작한다.

3) 겉감 몸판과 소매는 진회색 남자 형으로 재단하고 깃 등 쪽은 연회색, 깃  안쪽은 진회색을 사용한다.

4) 겉면 퀼팅은 충전용 솜과 같이 퀼팅 하되, 몸판은 밑단 절개선부터, 소매단 부터 11cm 간격으로 수평퀼팅 한다.

5) 앞섶과 밑단은 2.5cm 간격으로 수직 퀼팅 한다.

6) 앞섶 장식 파이핑은 면 심을 넣어 만든다.

7) 겉주머니는 사선으로 하고, 안주머니는 수평으로 하여 속 붙임이 있게 한다.

8) 몸판 상단 안감은 발열기모지와 폴리 튜일 원단으로 퀼팅하며 소매와 몸판 하단 안감은 폴리 튜일로 한다.

9) 겉면 등목 중심(스냅 채움)과 겨드랑이(끈 고리)에 외투결합 고리를 만들어준다.

10) 소매 단은 바람막이 고무 밴드를 넣고, 밑단은 스트링과 스토퍼, 아일렛으로 단 조절하도록 한다.

11) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙인다.

12) 깃은 안쪽에 니트지를 사용하여 이중 깃을 만들어 목둘레선에 부착한다.

13) 깃은 형태보정용 비접착 심을 넣어준다.

14) 전체 스티치는 끝 스티치 하고, 깃은 6mm 안선 박기 한다.

15) 앞여밈은 지퍼와 스냅으로 채우고 안주머니는 단추를 달아 채운다.

16) 점퍼 안쪽에 호칭라벨과 이름표식라벨, 품질라벨을 붙여준다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(3) 동복상의(남, 여) / 문화2014-029

가. 사용재료

(남자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르 94%, 폴리스판6%
배색 감	앞판배색용	60"	yd	폴리에스테르 94%, 폴리스판6%
트리코트심지	목둘레, 지퍼 단 안 시접	60"	yd	폴리100%, 스미스지 진회색
실크접착심지	깃, 안단 심용	44"	yd	폴리에스테르100%,진회색
지퍼	앞여밈용	20cm	개	나일론 3호크로스, 흑니켈쎄미, 검정고무, 지퍼탭
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
호칭라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*42*68+4

(여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르 94%, 폴리스판6%
배색 감	앞판배색용	60"	yd	폴리에스테르 94%, 폴리스판6%
트리코트심지	목둘레, 지퍼 단 안 시접	60"	yd	폴리100%, 스미스지 진회색
실크접착심지	깃, 안단 심용	44"	yd	폴리에스테르100%,진회색
지퍼	앞여밈용	20cm	개	나일론 3호크로스, 흑니켈쎄미, 검정고무, 지퍼탭
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
호칭라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*42*68+4

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

(남자)

1) 남자 저고리 깃 형태 긴팔티셔츠로 한다.

2) 허리선은 수평절개 하고, 앞면은 상단 중심에 무형태 단이 있게 재단한다.

3) 왼쪽상단과 앞 중심 무단은 배색 감을 사용한다.

4) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙인다.

5) 깃과 무단 안단은 접착심지를 붙여 형태를 유지시킨다.

6) 안단시접은 오버로크 한다.

7) 소매 단과 밑단은 단 접어 박기 오버로크 한다.

8) 앞여밈은 지퍼 달아 채우되 밑쪽에 지퍼집이 있게 한다.

9) 티셔츠 안쪽 솔기에 품질라벨, 호칭라벨을 붙여준다.

(여자)

1) 여자 저고리 깃 형태 긴팔티셔츠로 한다.

2) 허리선은 수평절개하고, 앞면은 상단 중심에 무형태 단이 있게 재단한다.

3) 왼쪽상단과 앞 중심 무단은 배색 감을 사용한다.

4) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙인다.

5) 깃과 무단 안단은 접착심지를 붙여 형태를 유지시킨다.

6) 안단시접은 오버로크 한다.

7) 소매 단과 밑단은 단 접어 박기 오버로크 한다.

8) 앞여밈은 지퍼 달아 채우되 밑쪽에 지퍼집이 있게 한다.

9) 티셔츠 안쪽 솔기에 품질라벨, 호칭라벨을 붙여준다.

13) 셔츠 안쪽 옆 솔기에 여분 단추를 부착한 품질라벨을 붙여준다.

14) 밑단은 1cm 단 접어 박기하고 그 외 봉제 선은 끝선 박기 한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(4) 동복바지(남, 여) / 문화2014-030

가. 사용재료

(남자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	43"	yd	폴리에스테르86%,폴리우레탄14%,이면 기모
T/C심지	주머니 감용	44"	yd	186T 검정색
고무밴드	양옆허리 조절용	35mm	m	검정
폴리단추	앞채움 용	15mm	yd	진회색
접착벨트심	허리안 접착용	33mm	yd	검정,t/c 접착 벤놀심지,
지퍼1	앞채움용	9"양면	ea
지퍼2	뒷주머니용	15cm	ea	나일론 3호, 흑니켈 슬라이더
봉제사		60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

(여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	43"	yd	나일론88%, 폴리12%
186 T/C	앞주머니 감용(등),뒷주머니 속	44"	yd	검정 T/C
고무 밴드	양옆허리 조절용	30mm	m	검정 ,이중직
폴리단추	앞 채움	15mm	yd	진회색
접착 종이심지	뒷주머니, 앞지퍼, 허리 안 접착용	36"	yd	접착 종이 심지, 챠콜색
지퍼1	앞 채움 용	9"양면	ea
지퍼2	뒷주머니용	나일론	ea	나일론 3호, 흑니켈 슬라이더
봉제사		60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개
개인라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

(남자)

1) 허리는 3.5cm 폭의 하의 원단으로 일자오비 처리한다.

2) 벨트 고리는 6개 부착한다.

3) 앞무릎에 좌·우 다트를 넣어 입체감이 있게 제작한다.

4) 앞 여임은 양면지퍼와 지름15mm 단추로 채움 한다.

5) 양옆솔기에 고무 밴드를 넣어준다.

6) 뒷주머니는 허리선 절개 단 아래에 위치한다.

7) 지퍼 단은 접착심지를 1겹 대고 지퍼를 단다.

8) 옆 주머니는 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

6) 뒤 허리 아래 수평 절개 단을 만들고 단아래 양쪽에 지퍼 채움 주머니를 만들어준다.

10) 다리 밖 옆 솔기와 뒤 허리 수평 절개 단은 끝 스티치로 하며 시접 끝은 오버로크 처리한다.

11) 바지부리는 시접 끝에 오버로크 처리한 후 스쿠이로 마무리 한다.

(여자)

1) 여자바지 형으로, 허리 단은 일자오비로 하고 양옆 허리 단 안쪽에 고무밴드를 물린다.

2) 벨트 고리는 1cm폭으로 6개 부착한다.

3) 앞무릎 중심에 좌우, 상하 다트를 넣어준다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와 15mm 단추와 후크로 채움 한다.

5) 지퍼단과 앞주머니 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

6) 뒤 허리 아래 수평 절개 단을 만들고 단아래 양쪽에 지퍼 채움 주머니를 만들어준다.

7) 다리 밖 옆 솔기와 뒤 허리 단은 끝 스티치하며 시접 끝은 오버로크 처리한다.

8) 바지부리는 시접 끝에 오버로크 처리한 후 스쿠이로 마감한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(5) 춘추복상의(남, 여) / 문화2014-031

가. 사용재료

(남자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르 94%, 폴리스판6%
배색 감	앞판배색용	60"	yd	폴리에스테르 94%, 폴리스판6%
트리코트심지	목둘레, 지퍼 단 안 시접	60"	yd	폴리100%, 스미스지 진회색
실크접착심지	깃, 안단 심용	44"	yd	폴리에스테르100%,진회색
지퍼	앞여밈용	20cm	개	나일론 3호크로스, 흑니켈쎄미, 검정고무, 지퍼탭
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
호칭라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*42*68+4

(여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르 94%, 폴리스판6%
배색 감	앞판배색용	60"	yd	폴리에스테르 94%, 폴리스판6%
트리코트심지	목둘레, 지퍼 단 안 시접	60"	yd	폴리100%, 스미스지 진회색
실크접착심지	깃, 안단 심용	44"	yd	폴리에스테르100%,진회색
지퍼	앞여밈용	20cm	개	나일론 3호크로스, 흑니켈쎄미, 검정고무, 지퍼탭
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
호칭라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*42*68+4

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

(남자)

1) 남자 저고리 깃 형태 긴팔티셔츠로 한다.

2) 허리선은 수평절개 하고, 앞면은 상단 중심에 무형태 단이 있게 재단한다.

3) 왼쪽상단과 앞 중심 무단은 배색 감을 사용한다.

4) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙인다.

5) 깃과 무단 안단은 접착심지를 붙여 형태를 유지시킨다.

6) 안단시접은 오버로크 한다.

7) 소매 단과 밑단은 단 접어 박기 오버로크 한다.

8) 앞여밈은 지퍼 달아 채우되 밑쪽에 지퍼집이 있게 한다.

9) 티셔츠 안쪽 솔기에 품질라벨, 호칭라벨을 붙여준다.

(여자)

1) 여자 저고리 깃 형태 긴팔티셔츠로 한다.

2) 허리선은 수평절개하고, 앞면은 상단 중심에 무형태 단이 있게 재단한다.

3) 왼쪽상단과 앞 중심 무단은 배색 감을 사용한다.

4) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙인다.

5) 깃과 무단 안단은 접착심지를 붙여 형태를 유지시킨다.

6) 안단시접은 오버로크 한다.

7) 소매 단과 밑단은 단 접어 박기 오버로크 한다.

8) 앞여밈은 지퍼 달아 채우되 밑쪽에 지퍼집이 있게 한다.

9) 티셔츠 안쪽 솔기에 품질라벨, 호칭라벨을 붙여준다.

13) 셔츠 안쪽 옆 솔기에 여분 단추를 부착한 품질라벨을 붙여준다.

14) 밑단은 1cm 단 접어 박기하고 그 외 봉제 선은 끝선 박기 한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(6) 춘추복바지(남, 여) / 문화2014-032

가. 사용재료

(남자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	43"	yd	나일론 92%, 폴리우레탄8% 2way PD/WR
T/C심지	주머니 감용	44"	yd	186T 검정색
고무밴드	양옆허리 조절용	35mm	m	검정
폴리단추	앞채움 용	15mm	yd	진회색
접착벨트심	허리안 접착용	33mm	yd	검정,t/c 접착 벤놀심지,
지퍼1	앞채움용	9"양면	ea
지퍼2	뒷주머니용	15cm	ea	나일론 3호, 흑니켈 슬라이더
봉제사		60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

(여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	43"	yd	나일론 92%, 폴리우레탄8% 2way PD/WR
186 T/C	앞주머니 감용(등),뒷주머니속	44"	yd	검정 T/C
고무밴드	양옆허리 조절용	30mm	m	검정 ,이중직
폴리단추	앞채움	15mm	yd	진회색
접착 종이심지	뒷주머니,앞지퍼,허리안 접착용	36"	yd	접착 종이심지, 챠콜 색
지퍼1	앞채움용	9"양면	ea
지퍼2	뒷주머니용	나일론	ea	나일론 3호, 흑니켈 슬라이더
봉제사		60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개
개인라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

(남자)

1) 허리는 3.5cm 폭의 하의 원단으로 일자오비 처리한다.

2) 벨트 고리는 6개 부착한다.

3) 앞무릎에 좌·우 다트를 넣어 입체감이 있게 제작한다.

4) 앞 여임은 양면지퍼와 지름15mm 단추로 채움 한다.

5) 양옆솔기에 고무 밴드를 넣어준다.

6) 뒷주머니는 허리선 절개 단 아래에 위치한다.

7) 지퍼 단은 접착심지를 1겹 대고 지퍼를 단다.

8) 옆 주머니는 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

9) 뒤 허리 아래 수평 절개 단을 만들고 단아래 양쪽에 지퍼 채움 주머니를 만들어준다.

10) 다리 밖 옆 솔기와 뒤 허리 수평 절개 단은 끝 스티치로 하며 시접 끝은 오버로크 처리한다.

11) 바지부리는 시접 끝에 오버로크 처리한 후 스쿠이로 마무리 한다.

(여자)

1) 여자바지 형으로, 허리 단은 일자오비로 하고 양옆 허리 단 안쪽에 고무밴드를 물린다.

2) 벨트 고리는 1cm폭으로 6개 부착한다.

3) 앞무릎 중심에 좌우, 상하 다트를 넣어준다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와 15mm 단추와 후크로 채움 한다.

5) 지퍼단과 앞주머니 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

6) 뒤 허리 아래 수평 절개 단을 만들고 단아래 양쪽에 지퍼 채움 주머니를 만들어준다.

7) 다리 밖 옆 솔기와 뒤 허리 단은 끝 스티치하며 시접 끝은 오버로크 처리한다.

8) 바지부리는 시접 끝에 오버로크 처리한 후 스쿠이로 마감한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(7) 하복상의(남, 여) / 문화2014-033

가. 사용재료

(남자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르 94%, 폴리스판6%
배색 감	앞판배색용	60"	yd	폴리에스테르 94%, 폴리스판6%
트리코트심지	목둘레, 지퍼 단 안 시접	60"	yd	폴리100%, 스미스지 진회색
실크접착심지	깃, 안단 심용	44"	yd	폴리에스테르100%,진회색
지퍼	앞여밈용	20cm	개	나일론 3호크로스, 흑니켈쎄미, 검정고무, 지퍼탭
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
호칭라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*42*68+4

(여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	60"	yd	폴리에스테르 94%, 폴리스판6%
배색 감	앞판배색용	60"	yd	폴리에스테르 94%, 폴리스판6%
트리코트심지	목둘레, 지퍼 단 안 시접	60"	yd	폴리100%, 스미스지 진회색
실크접착심지	깃, 안단 심용	44"	yd	폴리에스테르100%,진회색
지퍼	앞여밈용	20cm	개	나일론 3호크로스, 흑니켈쎄미, 검정고무, 지퍼탭
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
호칭라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*42*68+4

나. 도식화

(남자)

(여자)

다.  제조 방법

(남자)

1) 남자 저고리 깃 형태 반팔티셔츠로 한다.

2) 허리선은 수평절개 하고, 앞면은 상단 중심에 무형태 단이 있게 재단한다.

3) 왼쪽상단과 앞 중심 무단은 배색 감을 사용한다.

4) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙인다.

5) 깃과 무단 안단은 접착심지를 붙여 형태를 유지시킨다.

6) 안단시접은 오버로크 한다.

7) 소매 단과 밑단은 단 접어 박기 오버로크 한다.

8) 앞여밈은 지퍼 달아 채우되 밑쪽에 지퍼집이 있게 한다.

9) 티셔츠 안쪽 솔기에 품질라벨, 호칭라벨을 붙여준다.

(여자)

1) 여자 저고리 깃 형태 반팔티셔츠로 한다.

2) 허리선은 수평절개하고, 앞면은 상단 중심에 무형태 단이 있게 재단한다.

3) 왼쪽상단과 앞 중심 무단은 배색 감을 사용한다.

4) 왼쪽가슴에 상징 문양을 붙인다.

5) 깃과 무단 안단은 접착심지를 붙여 형태를 유지시킨다.

6) 안단시접은 오버로크 한다.

7) 소매 단과 밑단은 단 접어 박기 오버로크 한다.

8) 앞여밈은 지퍼 달아 채우되 밑쪽에 지퍼집이 있게 한다.

9) 티셔츠 안쪽 솔기에 품질라벨, 호칭라벨을 붙여준다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(8) 하복바지(남, 여) / 문화2014-034

가. 사용재료

(남자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	43"	yd	나일론88%, 폴리12%
T/C심지	주머니 감용	44"	yd	186T 검정색
고무밴드	양옆허리 조절용	35mm	m	검정
폴리단추	앞 채움 용	15mm	yd	진회색
접착벨트 심	허리 안 접착용	33mm	yd	검정,t/c 접착 벤놀심지
지퍼1	앞 채움 용	9"양면	ea
지퍼2	뒷주머니용	15cm	ea	나일론 3호, 흑니켈 슬라이더
봉제사		60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
개인라벨	표식용		개	프린트
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

(여자)

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	43"	yd	나일론88%, 폴리12%
186 T/C	앞주머니 감용(등),뒷주머니속	44"	yd	검정 T/C
고무밴드	양옆허리 조절용	30mm	m	검정 ,이중직
폴리단추	앞 채움	15mm	yd	진회색
접착 종이심지	뒷주머니,앞지퍼,허리안 접착용	36"	yd	접착 종이심지,챠콜색
지퍼1	앞 채움 용	9"양면	ea
지퍼2	뒷주머니용	나일론	ea	나일론 3호, 흑니켈 슬라이더
봉제사		60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개
개인라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	pe 0.05*26.5*43+4

나. 도식화

(남자)

(여자)

다. 제조 방법

(남자)

1) 허리는 3.5cm 폭의 하의 원단으로 일자오비 처리한다.

2) 벨트 고리는 6개 부착한다.

3) 앞무릎에 좌·우 다트를 넣어 입체감이 있게 제작한다.

4) 앞 여임은 양면지퍼와 지름15mm 단추로 채움 한다.

5) 양옆솔기에 고무 밴드를 넣어준다.

6) 뒤 허리 아래 수평 절개 단을 만들고 단아래 양쪽에 지퍼 채움 주머니를 만들어준다.

7) 지퍼 단은 접착심지를 1겹 대고 지퍼를 단다.

8) 옆 주머니는 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

9) 뒷주머니는 지퍼입술포켓으로 제작한다.

10) 다리 밖 옆 솔기와 뒤 허리 수평 절개 단은 이중스티치로 하며 시접 끝은 오버로크 처리한다.

11) 바지부리는 시접 끝에 오버로크 처리한 후 스쿠이로 마무리 한다.

(여자)

1) 여자바지 형으로, 허리 단은 일자오비로 하고 양옆 허리 단 안쪽에 고무  밴드를 물린다.

2) 벨트 고리는 1cm폭으로 6개 부착한다.

3) 앞무릎 중심에 좌우, 상하 다트를 넣어준다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와 15mm 단추와 후크로 채움 한다.

5) 지퍼단과 앞주머니 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

6) 뒤 허리 아래 수평 절개 단을 만들고 단아래 양쪽에 지퍼 채움 주머니를 만들어준다.

7) 다리 밖 옆 솔기와 뒤 허리 단은 끝 스티치하며 시접 끝은 오버로크 처리한다.

8) 바지부리는 시접 끝에 오버로크 처리한 후 스쿠이로 마감한다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

(9) 하조끼(남,여 공용) / 문화2014-035

가. 사용재료

품명	용도	규격	단위	비고
겉감원단	겉감용	43"	yd	나일론84%,폴리우레탄16%
망사겉감		58"	yd	나일론
T/C심지	주머니 감용	44"	yd	186T 겉감 색
상징 문양	표식용	7cm⨯7cm	개	자수
비접착심지	앞단,밑단,목둘레단, 주머니 안심용	36"	yd
앞지퍼	앞채움용	나일론3호	개	나일론3호,폴리검정 지퍼풀, 흑니켈헤드
주머니지퍼	앞주머니, 안주머니채움용	나일론3호		DAD
봉제사	봉제용	60s/3합	콘	폴리에스테르 100%
상호라벨	표식용		개	직조
호칭라벨	표식용		개	직조
폴리백	포장용		개	P E 0.05*42*68+4
옆 주머니지퍼	주머니 채움 용	나일론3호	개	폴리검정 지퍼 풀, 흑니켈 헤드
썬 그립 AB	비죠 채움 용	13mm	set	폴리

나. 도식화

다. 제조 방법

1) “U”넥 지퍼 여밈으로 한다.

2) 허리 옆면과 등은 망사 겉감을 사용한다.

3) 진동둘레와 뒷목둘레는 안단을 덧대고 시접은 접어박아 마감한다.

4) 겉주머니와 안주머니는 지퍼 채움 한다.

5) 밑단 밴드는 겹 붙임하며 뒤쪽 양옆밴드에 허리단 조절 스냅을 부착한다.

6) 안쪽에 품질라벨, 호칭라벨을 붙여준다.

라. 치 수

1) 개인의 몸에 맞도록 개인별 신체치수에 의한다.

2) 근무복 표준 기준 치수는 참고 자료를 참조한다.

<참고 3> 상징 문양

<참고 4> 근무복 기준 치수표(상의류) / 매․수표원, 안전관리원, 방호원

구분	남자 100호
	외투	패딩점퍼	동 조끼	하 조끼	상의
어깨넓이	52.5cm	52.5cm	44cm	43.8cm	48.3cm
긴소매길이(소매 단 포함)	63cm	62cm			62.3cm
반소매길이					24cm
등 길이	80cm	75cm	68cm	74cm	73cm
앞길이
가슴둘레	126cm	124 cm	116cm	113cm	112cm
허리둘레	126cm	124 cm	112cm	110cm
밑단둘레	126cm	124 cm	116cm	118cm	110cm
팔 둘레	53cm	52cm			42.7cm
손목둘레	32cm	30cm
소매 단 둘레					31cm
깃 높이	6cm	6cm			4cm
긴소매 단 높이	8cm
반소매 단 높이					8cm
밑단 높이	12cm	12cm
앞지퍼길이	47cm	47cm	46.4cm	30cm

구분	여자 55호 (90호)
	외투	패딩점퍼	동 조끼	하 조끼	상의
어깨넓이	42cm	42cm	38.5cm	38.3cm	39cm
긴소매길이(소매 단 포함)	61cm	60cm			58cm
반소매길이
등 길이	71cm	68cm	65cm	64cm	56cm
앞길이					61cm
가슴둘레	106cm	104cm	100cm	97cm	94cm
허리둘레	102cm	100cm	96cm	94cm	84cm
밑단둘레	111cm	109cm	116cm	107cm	99cm
팔 둘레	47cm	46cm			37cm
손목둘레	29cm	27cm			20cm
소매 단 둘레
깃 높이	6cm	6cm			2.5cm
긴소매 단 높이	8cm	2.5cm			3.5cm
반소매 단 높이					3.5cm
밑단 높이	10cm	10cm
앞지퍼길이	43cm	43cm	46.4cm	30cm

<참고 5> 근무복 기준 치수표(상의류) / 경상관리원

구분	남자 100호
	외투	패딩점퍼	동 조끼	하 조끼	상의
어깨넓이	52.5cm	52.5cm	44cm	43.8cm	48.3cm
긴소매길이( 소매 단 포함)	63cm	62cm			62.3cm
반소매길이					24cm
등 길이	80cm	75cm	68cm	74cm	73cm
가슴둘레	126cm	124 cm	116cm	113cm	112cm
허리둘레	126cm	124 cm	112cm	110cm
밑단둘레	126cm	124 cm	116cm	118cm	110cm
팔 둘레	53cm	52cm			42.7cm
손목둘레	32cm	30cm
소매 단 둘레					31cm
깃 높이	6cm	6cm			4cm
긴 소매 단 높이	8cm
반소매 단 높이					8cm
밑단 높이	12cm	12cm
앞지퍼길이	47cm	47cm	46.4cm	30cm

구분	여자 55호 (90호)
	외투	패딩점퍼	동 조끼	하 조끼	상의
어깨넓이	남녀공용	남녀공용	38.5cm	남녀공용	39cm
긴소매길이(소매 단 포함)					58cm
반소매길이
등 길이			65cm		62cm
가슴둘레			100cm		94cm
허리둘레			96cm		84cm
밑단둘레			116cm		99cm
팔 둘레					34cm
손목둘레					20cm
소매 단 둘레
깃 높이					3.5cm
긴 소매 단 높이					3.5cm
반 소매 단 높이
밑단 높이
앞지퍼길이(깃 높이 포함)			46.4cm

<참고 6> 근무복 기준 치수표(하의류) / 모든 직종

구분	남자 81호(32")	여자 71호(28")
허리둘레: 81cm	81cm	73cm
바지 힙 둘레 : 108cm	108cm	96cm
치마 힙 둘레		130cm
무릎둘레 : 50.3 cm	50.3 cm	42.5 cm
부리 단 둘레 : 43.5cm	43.5cm	37.5cm
앞 밑위길이 (허리밴드높이 포함)	28.1cm	26.8cm
뒤 밑위길이 (허리밴드높이 포함)	43.5cm	38.2cm
치마길이(허리밴드높이 포함)		69cm

[별표 2]

지급피복의 종별 지급대상 및 지급기준(제4조 관련)

1. 안내해설사

지급대상	계절	품목	성별	단위	지급수량	사용기간	물품규격 번호
안내해설사	동복	두루마기(외투)	남,여	매	1	3	문화2014-001
		보온용 털내피	남,여	매	1	3	문화2014-002
		목도리	남,여	매	1	3	문화2014-003
		노리개 (추동복 이름표)	남,여	개	1	3	문화2014-004
		저고리	남,여	매	1	3	문화2014-005
		바지(치마)	남,여	매	1	3	문화2014-006
	춘추복	보온용 털배자(추동용)	남,여	매	1	3	문화2014-007
		배자(춘하용)	남,여	매	1	3	문화2014-008
		저고리	남,여	매	1	3	문화2014-009
		치마(바지)	남,여	매	1	3	문화2014-010
	하복	저고리	남,여	매	2	3	문화2014-011
		치마(바지)	남,여	매	2	3	문화2014-012
		노리개 (춘하복 이름표)	남,여	개	1	3	문화2014-013

2. 매․수표원, 안전관리원, 방호원 등

지급대상	계절	품목	성별	단위	지급 수량	사용기간	물품규격 번호
매수표원, 안전관리원, 방호원 등	동복	외투(춘추동복)	남,여	매	1	3	문화2014-014
		패딩점퍼	남,여	매	1	3	문화2014-015
		동조끼	남,여	매	1	3	문화2014-016
		동복상의	남,여	매	2	2	문화2014-017
		동복바지	남,여	매	2	2	문화2014-018
		동복치마	여	매	2	2	문화2014-019
	춘추복	춘추복상의	남,여	매	2	2	문화2014-020
		춘추복바지	남,여	매	2	2	문화2014-021
		춘추복치마	여	매	2	2	문화2014-022
		춘하조끼	남,여	매	1	3	문화2014-023
	하복	하복상의	남,여	매	2	2	문화2014-024
		하복바지	남,여	매	2	2	문화2014-025
		하복치마	여	매	2	2	문화2014-026

3. 경상관리원

지급대상	종별	품목	성별	단위	지급수량	사용기간	물품규격 번호
경상관리원	동복	외투(춘추동복)	공용	매	1	3	문화2014-027
		패딩점퍼	공용	매	1	3	문화2014-028
		동조끼	남,여	매	1	3	매․수표원과 동일 (문화2014-016)
		동복상의	남,여	매	2	2	문화2014-029
		동복바지	남,여	매	2	2	문화2014-030
	춘추복	춘추복상의	남,여	매	2	2	문화2014-031
		춘추복바지	남,여	매	2	2	문화2014-032
	하복	하복상의	남,여	매	2	2	문화2014-033
		하복바지	남,여	매	2	2	문화2014-034
		하조끼	공용	매	1	3	문화2014-035