건축문화재분과위원회 제10차 회의 회의내용 및 결과

□ 회의일시 : 2008. 10. 16(목), 14:00 ~ 17:00

□ 회의장소 : 국립고궁박물관 회의실

□ 출석위원 : 박언곤, 김동욱, 윤홍로 등 13명

□ 회의내용 및 의결사항(세부내용 붙임 참조)

ㅇ 심의사항 : 14건 (현상변경 14건)

- 결과 : 가결 3, 조건부 가결 5, 재심의 3, 부결 3

ㅇ 검토사항 : 5건 (지정검토 1, 기타 4)

- 결과 :  지정 보류 1, 기타 4

회의내용 및 의결사항

【심의사항】

건  명

사  업   내  용

비  고

1.무량사극락전

(보물 제356호)

ㅇ신청인 : 무량사 주지

ㅇ위 치 : 충남 부여군 외산면 만수리 무량사 경내

ㅇ내 용 : 산신각 개축 등

	현황	신청 내용 (‘08.10.16)
건축면적	15.40㎡	20.36㎡
높 이	5.07m	5.31m
양 식	전면 3칸, 측면 1칸	좌동
구 조	이익공 맞배지붕	좌동

- 산신각 개축

- 석축 정비 : 길이 19.8m, 높이 0.9m

부결

- 기존 건물 보수 후 재사용

2.용문사정지국사부도및비

(보물 제531호)

ㅇ신청인 : 용문사 주지

ㅇ위  치 :경기도 양평군 용문면 신점리 626

ㅇ내 용(템플스테이 건립)

	현황	신청 내용 (‘08.10.16)
건축면적 (연면적)	26.9㎡(26.9㎡)	48.6㎡(111.6㎡)
높 이	5.7m(지상1층 5.7m)	6.1m(지하1층 2.9m, 지상1층 6.1m)
양 식	초익공 맞배지붕 5량가 (전면 3칸, 측면 2칸)	초익공 맞배지붕 5량가 (전면 3칸, 측면 2칸)
구 조	지상1층 전통한식목구조	지하1층 철근콘크리트조, 지상1층 전통한식목구조
비 고	-	한식와편담장설치 (높이:0.75m, 길이:25.3m)

부결

- 신축 위치 부적절

3. 용문사정지국사부도및비

(보물 제531호)

ㅇ신청인 : 용문사 주지

ㅇ위  치 : 경기도 양평군 용문면 신점리 산99-6

ㅇ내 용(삼성각 신축)

	현황	신청 내용 (‘08.10.16)
건축면적	29.9㎡	38.9㎡
높 이	5.6m	6.4m
양 식	이익공 팔작지붕 5량가 (전면 3칸, 측면 1칸)	이익공 맞배지붕 5량가 (전면 3칸, 측면 1칸)
구 조	전통한식목구조	좌동

부결

- 기 상태가 양호하고 규모 부적절

4.전등사대웅전

(보물 제178호)

ㅇ신청인 : 전등사주지

ㅇ위  치 : 인천광역시 강화군 길상면 온수리 643번지

ㅇ내 용(적묵당 개축)

구 분	기 허가 내용(‘08.08.21)	금회 신청(‘08.10.16)
건축면적	173.57㎡	좌동
높 이	지상 1층(5.1～6.4m)	좌동
구 조	전통한식목구조	좌동

원안 가결

5.전등사대웅전

(보물 제178호)

ㅇ신청인 : 전등사 주지

ㅇ위  치 : 인천광역시 강화군 길상면 온수리 643번지

ㅇ내 용[선원 및 강당 1동 신축 등(허가사항 변경허가)]

- 선원 및 강당 1동 신축

구 분	기 허가 내용 (’06.08.17)	금회 변경허가 신청 내용 (‘08.10.16)
건축연면적	총 526.89㎡ - 지하 1층 393.66㎡ - 지상 1층 133.20㎡	총 520.83㎡ - 지하 1층 387.63㎡ - 지상 1층 133.20㎡
높 이	총 10.94m - 지하 1층 4.45m - 지상 1층 6.49m	총 11.74m - 지하 1층 5.30m - 지상 1층 6.44m
구 조	지하 1층 - 철근콘크리트조 지상 1층 -전통한식목구조	좌동

- 변전실 신축 : 면적(29.7㎡), 높이(지하1층:3.9m),구조(철근콘크리트)

조건부 가결

- 건물 남측에 유구조사 실시하고 건물자체는 가능한 한 북쪽으로 배치할 것

6.수덕사대웅전

(국보 제49호)

ㅇ신청인 : 수덕사 주지

ㅇ위  치 :충남 예산군 덕산면 사천리 수덕사 경내

ㅇ내 용(해탈문 건립)

- 바닥면적 : 56.16㎡

- 높    이 : 9.13m

- 양    식 : 다포 맞배지붕

- 구    조 : 전통한식목구조

보류

- 현지조사 후 재심의

7.쌍계사대웅전

(보물 제408호)

ㅇ신청인 : 쌍계사 주지

ㅇ위  치 : 충남 논산시 양촌면 중산리 3 쌍계사대웅전 주변

ㅇ내 용(적묵당 복원)

	1차 신청 내용 (‘08.08.21)	신청 내용 (‘08.10.16)
건축면적 (연면적)	100.8㎡(201.6㎡)	81.0㎡(113.4㎡)
높 이	6.09m(지하1층 3.35m, 지상1층 6.09m)	5.65m(지하1층 2.81m, 지상1층 5.65m)
양 식	초익공 맞배지붕 5량가(전면7칸, 측면 2칸)	초익공 팔작지붕 5량가 (전면 5칸, 측면 2칸
구 조	지하1층 철근콘크리트조, 지상1층 전통한식목구조	지하1층 철근콘크리트조, 지상1층 전통한식목구조

조건부 가결

- 양식, 겹처마, 초익공은 관계전문가 자문 후 시행

8.관룡사대웅전

(보물 제212호)

ㅇ신청인 : 창녕군수

ㅇ위  치 : 경남 창녕군 창녕읍 옥천리 294

ㅇ신청내용(요사채 건립 및 구거 정비)

- 요사채 건립

․ 건축면적 : 50.4㎡

․ 높    이 : 6.15m

․ 양    식 : 민도리 맞배지붕 5량가

․ 구    조 : 전통한식목구조

- 구거 정비 1식

조건부 가결

- 한옥의 평면 등은 문화재청 자문을 받은 후 시행

9.유마사해련부도

(보물 제1116호)

ㅇ신청인 : 화순군수

ㅇ위  치 : 전남 화순군 남면 유마리 421 유마사해련부도 주변 일대

ㅇ내 용(누각 건립 및 주변정비)

- 누각 건립 :

	1차 신청 (‘08.08.21)	2차 신청 (‘08.09.18)	금회 신청 (‘08.09.18)
건축면적 (연면적)	168.48㎡(336.96㎡)	136.08㎡(272.16㎡)	좌동
높 이	11.25m(지하1층 3.89m, 지상1층 7.36m)	10.65m(지하1층 3.59m, 지상1층 7.06m)	좌동
양 식	이익공 겹처마 팔작지붕 5량가(전면 7칸, 측면 3칸)	이익공 겹처마 팔작지붕 5량가(전면 5칸, 측면 3칸)	좌동
구 조	전통한식목구조	좌동	좌동

- 석축공사 : 길이 135m, 높이 2.5～3.3m

- 지하구조물 설치(화장실 및 세면장) : 면적 32.5㎡, 철근콘크리트조

원안 가결

10.운문사대웅보전

(보물 제835호)

ㅇ신청인 : 운문사 주지

ㅇ위  치 : 경북 청도군 운문면 신원리 1794-9

ㅇ내 용(다도원 건립)

- 건축면적(연면적) : 236.5㎡(281.1㎡)

- 높    이 : 9.03m

- 양    식 : 팔작지붕 7량가

- 구    조 : 전통한식목구조

보류

- 현지조사 후 재심의

11.서울흥인지문

(보물 제1호)

ㅇ신청인 : 종로구청장

ㅇ위  치 서울시 종로구 종로6가 69번지 흥인지문 남동측

ㅇ내 용(관리실 신축 및 배수로 정비)

- 흥인지문 주변 관리실 신축

	1차 신청 (‘08.09.18)	금회 신청 (‘08.10.16)
건축면적	25.2㎡	25.2㎡
높 이	4.8m	4.6m
양 식	전면 3칸, 측면 2칸	전면 3칸, 측면 1칸
구 조	초익공 맞배지붕	민도리 맞배지붕

- 흥인지문 주변 배수로 정비

․ 배면 배수로 길이 : 22.8m

․ 남측 계단부 길이 : 5.26m

보류

- 여러 가지 안 제출 후 재심의

12.이윤탁한글영비

(보물 제1524호)

ㅇ신청인 : 노원구청장

ㅇ위  치 : 서울 노원구 하계동 12

ㅇ내 용(방재시설 구축)

: CCYV 카메라, 적외선․자석 감지기, 소화기, 컨트롤러, 비상램프, 보조전원장치 등

원안 가결

13.불굴사삼층석탑

(보물 제429호)

ㅇ신청인 : 경산시장

ㅇ위  치 : 경북 경산시 와촌면 강학리 산55-9 외 1필지

ㅇ내 용(방화선 구축)

- 구축면적 : 0.9ha(1구역:100×30m, 2구역:120×50m)

- 구축방법 :

․산불 위험이 높은 침엽수림(소나무 등)에는 이격공간을 두고 그 외곽에 완충지대를 조성

․산불위험이 적은 활엽수림에는 이격공간을 두지 않고 완충지대를 조성

조건부 가결

- 현지 지형 요건 고려 및 검토 의견에 따라 시행

14.봉림사 목아미타불좌상

(보물 제980호)

ㅇ신청인 : 봉림사 주지

ㅇ위  치 : 경기도 화성시 북양동 642번지

ㅇ내 용 : 석축정비, 배수로 정비 1식

조건부 가결

- 검토의견대로 시행할 것

【검토사항】

건  명

사  업   내  용

검 토  의 견

15.기림사대적광전

(보물 제833호)

ㅇ위  치 : 경북 경주시 양북면 호암리 419번지

ㅇ내 용(종각 및 종무소 건립)

․종  각 : 45.36㎡(13.72평), 중층, 정면 3칸, 측면 2칸, 이익공, 5량가, 팔작지붕

․종무소 : 81㎡(24평), 정면 5칸, 측면 2칸, 초익공, 5량가, 맞배지붕

조건부 가결

- 문화재청 자문 후 시행

16.청송대전사보광전

(보물 제1570호)

ㅇ위  치 : 경북 청송군 상의리 200

ㅇ내 용(참선체험관 건립)

구 분	참 선 체 험 관
면 적	ㅇ307.80㎡(1층 : 189㎡, 2층 : 118.80㎡) - 1층 : 식당, 주방, 화장실, 기계실, 냉동창고 - 2층 : 대방(참선체험장), 화장실, 탈의실, 세면장 ㅇ정면 3칸, 측면 2칸
양 식	ㅇ철근콘크리트, 한식목조, 팔작지붕 - 1층 : 철근콘크리트, 시멘트벽돌 - 2층 : 한식목조, 정면 5칸, 측면 3칸, 초익공

원안 가결

17.강릉선교장 열화당·활래정

(중요민속자료 제5호)

ㅇ 신청인 : 강원도지사

ㅇ 대상문화재 : 「강릉선교장 열화당·활래정」중요민속자료 제5호(지정일:1967.04.18)

ㅇ수   량 : 2동

ㅇ 소재지 : 강원도 강릉시 운정동 431번지

ㅇ 소유자/관리자 : 이강륭/이강백

ㅇ 시  대 : 조선시대

보류

- 행정차원 및 지정체계 검토 후 재심의

18. 건조물문화재(국보․보물) 보호구역 적정성 및 지정(보호)구역 변경 검토

ㅇ신청인 : 문화재청장

ㅇ신청내용 : 문화재보호법 시행규칙 제2조(국가지정문화재의 지정기준 및 절차) 및 제5조의2 규정(보호구역 적정성 검토)에 따라 건조물문화재(국보․보물) 지정구역을 변경·조정하고 보호구역 적정성을 검토하고자 하는 사항임.

- 건조물문화재(국보․보물) 총 706건 중 473건 (국보 44건, 보물 429건)

원안 가결

19.국가지정문화재 지형도면 고시 관련 검토

ㅇ신청인 : 문화재청장

ㅇ신청내용 :

-토지이용규제법에 따라 2006.12.08 이전에 지정된 문화재에 대해 2008.12.31까지 지형도면 고시를 해야 문화재 및 보호구역 지정효력이 유지됨에 따라 국가지정문화재(국보·보물) 227건에 대해 지형도면 고시와 관련하여 검토하고자 함

원안 가결