사적분과위원회 제6차 회의 회의내용 및 결과

□ 회의일시 : 2009. 6. 10(수), 14:00 ~ 18:00

□ 회의장소 : 국립고궁박물관 회의실

□ 출석위원 : 최기수, 정옥자, 문영빈, 이배용, 김정동,

이해준, 김태식, 노중국, 안경모, 채미옥, 김권구 (11명)

□ 회의내용 및 의결사항(세부내용 붙임 참조)

ㅇ 심의사항 : 35건 (지정 3, 현상변경 32)

- 결과 : 가결 12(1), 조건부 가결 6, 보류 3, 부결 14

ㅇ 검토사항 : 5건 (지정검토 4, 기타 1)

- 결과 :  가결 4, 보류 1

ㅇ 보고사항 : 30건

- 결과 : 허가 19, 조건부 허가 9, 불허 2

【붙임】

회의내용 및 의결사항

안 건 명

회 의 내 용

의결사항

1. 보령성주사지 보호구역지정

ㅇ 신청인 : 보령시장

ㅇ 문화재 : 성주사지

ㅇ 심의내용

- 기지정 면적 : 8필지 29,757㎡(문화재구역)

- 보호구역지정 신청면적 : 40필지 41,056㎡

- 예고면적 : 34필지 37,538㎡

- 추가지정 후 문화재 및 보호구역 면적 : 42필지 67,295㎡

<원안가결>

2. 용인보정동고분군 사적지정 심의

ㅇ 신청인 : 용인시장

ㅇ 문화재 : 용인보정동고분군(龍仁寶亭洞古墳群)

ㅇ 심의내용

- 지정신청면적 : 15필지 47,721㎡

- 지정예고면적 : 7필지 18,740㎡

- 지정검토면적 : 7필지 18,473㎡

<원안가결>

3. 경주나정 사적 지정구역 및 보호구역 추가지정

ㅇ 신청인 : 경상북도지사(경주시장)

ㅇ 문화재 : 경주나정 (사적 제245호)

ㅇ 심의내용

- 기지정 면적 : 지정구역 3필지 6,734㎡

- 추가지정 신청면적 : 지정구역 3필지 594㎡,

보호구역 41필지 28,716㎡

- 추가지정 예고면적 : 지정구역 3필지 594㎡,

보호구역 32필지 22,271㎡

- 추가지정 검토면적 : 지정구역 3필지 594㎡,

보호구역 32필지 22,271㎡

<원안가결>

4. 선잠단지 등 주변 공동주택 및 복리시설 신축

ㅇ 신청인 : 성북 제3구역 주택재개발 조합 (변원섭)

ㅇ 문화재 : 선잠단지 (사적 제83호)

성락원 (명승 제35호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 서울시 성북구 성북2동 3-38번지 일대 (보호구역으로부터 약 48m이격)

구분	1차 신청 (2009.2.6 심의)	2차 신청 (2009.3.6 심의)	금회 신청 (2009.6.10)
대지면적(㎡)	53,566.70	좌동	좌동
건축면적(㎡)	23,386.99	22,693.93	20,348.50
연면적(㎡)	140,782.5	140,802.42	131,043.64
규모	19개동 지상 11층, 지하2층	19개동 지상11층, 지하2층	24개동 지상13층, 지하2층
건물높이	32.1m	32.1m	37.7m
세대수	833세대	828세대	813세대

<부결>

- 선잠단지의 역사문화 경관저해

- 성락원과 선잠단지 주변의 지형변화가 심함

5. 전곡리선사유적지 주변 역사문화촌 도시개발사업

ㅇ 신청인 : 연천군수

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 전곡리선사유적지 (사적 제268호)

- 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 125-6일원 (보호구역과 420m)

구 분	1차 신청 ('08.9.5 심의)	금번 신청 ('09.5.29 신청)
대지면적	47,686㎡	47,686㎡
주요시설	․콘도미니움(B1/5F) 19,826㎡ ․전 시 관(2F) 9,747㎡ ․상 가(B1/2F) 1,451㎡ ․공 원 16,935㎡	․콘도미니움(B1/5F) 16,425㎡ ․역사문화관(B1/2F) 14,357㎡ ․공 원 16,904㎡
지적사항 및 변경사항	․대규모 복토를 이용하여 지형과 순응하는 지붕디자인을 하였으나 지역지형 왜곡 우려가 있음. ․북측 전곡선사 박물관 쪽으로 조망이 거의 없어 박물관의 시각적 연계가 떨어짐. ․콘도의 위치가 3번 국도에서 박물관의 조망을 가릴 수 있음.	․기존의 자연풍경과 한탄강의 유연한 형태와 조화를 이루는 독립적인 현대 건축물들로 표현 ․주변의 산과 전곡선사박물관으로 향한 조망을 유지하면서 자연 친화적인 이미지를 대지에 표현 ․유기적인 형태의 볼륨이 전곡선사박물관과의 조화를 이루고 있음. ․콘도의 위치가 당초 안에 비해 왼쪽으로 이동하여 3번 국도에서 박물관의 조망을 확보하고 있음.

<보류>

- 현지조사

6. 경희궁지 주변

도시환경정비사업

ㅇ 신청인 : 돈의문 1구역 도시환경정비사업 조합장 최헌영

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 경희궁지(사적 제271호)

- 위치 : 서울특별시 종로구 교남동 62-1외 1,444필지(인접)

- 내용 : 33개동, 지하5층, 지상23층, 대지면적 97,326.40㎡, 연면적 367,464.77㎡, 건물높이 68.8m, 부대복리시설, 주차장 1식

<조건부가결>

- 서울성곽에 대한 시굴조사 선행

7. 화성 주변 공동주택 신축

ㅇ 신청인 : 기경도

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 화성 (사적 제3호)

- 위치 : 경기도 수원시 팔달구 지동 349-1일원(97m 이격)

- 내용

․금회신청사항 : 35동, 지상4～15층, 대지면적 70,849.63㎡ 건축면적/연면적 (17,572.00㎡/211,258.00㎡), 최고높이 46.25m

<부결>

- 세계유산인 수원화성의 역사경관저해

8. 삼랑성 문화재보호구역 내 전등사 정행당 증․개축 공사

ㅇ 신청인 : 대한불교조계종전등사주지

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 삼랑성 (사적 제130호)

- 위치 : 삼랑성 정행당 내

구 분	1차 신청 ('09.4.17. 심의)	금번 신청	비고
건축면적	212.04㎡	194.05㎡	17.99㎡ 감
연 면 적	692.82㎡	530.65㎡	162.17㎡ 감
구 조	철근콘크리트조 (지하1층) 한식목조 (지상1층)	철근콘크리트조(지하1층) 한식목조 (지상1층)	-
건물높이	7.16m	9.795m	2.635m 증

<가결>

9. 융․건릉 주변 태안 3 택지개발사업

ㅇ 신청인 : 대한주택공사

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 융․건릉 (사적 제206호)

- 위치 : 경기 화성시 융·건릉~용주사

구 분	면 적(㎡)		비 고
	기 허가내용	금회신청
토지이용계획	1,188,438.6	1,188,438.6	-
시설별 건축계획	496,335.1	411,831.5	감 84,503.6
세대수	3,794세대	3,356세대	감 438세대

<보류>

- 구 건릉 초장지의 정자각과 재실터를 연결하여 보존하는 방안 권고

10. 홍․유릉 주변 주택조합 아파트 신축

ㅇ 신청인 : (가칭) 금곡지역주택조합조합장 박영식

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 홍릉․유릉(사적 제207호)

- 위치 : 경기도 남양주시 금곡동 700-56 번지 일원 (보호구역으로부터 195m 이격 )

구분	1차 신청 ('09.3.6. 심의)	금번 신청 ('09.6.3. 신청)	비고
대지면적(㎡)	37,667.00	37,667.00	-
건축면적(㎡)	4,622.63	5,291.51	668.88 증
연면적(㎡)	108,184.65	103,844.09	4,340.56 감
규모	지하3층 14~20층	지하3층 8~18층	지상 2~6층 감소
동수	10개	12개	2개동 증
세대수	732세대	706세대	26세대 감

<부결>

- 홍릉 안산에 해당하여 사업시행시 역사문화경관저해

11. 광주조선백자도요지 주변 단독주택 3동 신축

ㅇ 신청인 : 정연태 외 2인

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 광주조선백자도요지 (사적 제314호)

- 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 328-1외 2필지

(문화재구역으로부터 약 24m이격)

․부지면적 : 1,988㎡

․연 면 적 : 총 515.1㎡(171.7㎡×3동)

․최고높이 : 9.2m(지상2층)

<조건부가결>

- 발굴조사후 시행

12. 이화장 주변 이화1구역 재개발 아파트신축

ㅇ 신청인 : 이화1구역 재개발조합

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 이화장(사적 제497호)

- 위치 : 서울시 종로구 이화동 22-1번지

- 내용 : 4동, 지하3층, 지상2～5층, 대지면적 15,278㎡, 철근콘크리트 라멘조

․ 총 181세대 : 아파트형 130세대, 테라스하우스형 8세대,        스튜디오형 43세대

<부결>

- 도로개설시 이화장 경관 저해

13. 가야산해인사일원 내 전통문화전수관 건립

ㅇ 신청인 : 해인사 주지

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 가야산해인사일원 (사적 및 명승 제5호)

- 위치 : 경남 합천군 가야면 치인리 10 (사적 및 명승 내)

신청내용	1차 신청(2007.8.17)	2차 신청(2009.4.17)	금회 (2009.6.10)
건축면적	167.4㎡	155.52㎡	145.80㎡
연면적	272.88㎡	155.52㎡	145.80㎡
규모	지하1층,지상1층	지상1층	지상1층
구조	철근콘크리트 및 목구조, 팔작지붕	목구조, 팔작지붕	목구조, 팔작지붕

<조건부가결>

- 기능에 맞는 건물양식을 조정하여 관계전문가 자문을 받아 설계

14. 경주 임해전지 정비

ㅇ 신청인 : 경주시장

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 경주 임해전지 (사적 제18호)

- 위치 : 경상북도 경주시 인왕동 일원(문화재지정구역 내)

- 내용

․산책로 포장 : 기존 고무판 철거 후 황토포장 (W=1.5m × L=458m)

․안압지 주변 안전보호책 설치 : 알루미늄 캐스팅 (H=0.57m × L=204m))

․ 주 관람로 마사토 다짐 : 5,560㎡

․ 목재데크 설치 : 기존 건물지 사이 5개소 (W=2m × L=11m~21m)

<가결>

- 검토의견대로 시행

15. 경주 남산일원 내 관음사 대웅전 및 요사채 재축

ㅇ 신청인 : 전명석외 1인

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 경주 남산일원 (사적 제311호)

- 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 산 130, 128-1(사적 내)

- 대지면적 768.0㎡, 연면적 46.60㎡

- 대웅전 : 면적 24.10㎡ (팔작지붕, 정면3칸, 측면2칸)

- 요사채 : 면적 22.50㎡ (맞배지붕, 정면3칸, 측면1칸※ ʼ05.7.15 허가내용(요사채) : 면적 22.50㎡

(팔작지붕, 정면3칸, 측면1칸)

<가결>

16. 화성 내 목조문화재 방재시스템 설치공사

ㅇ 신청인 : 수원시장

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 화성 (사적 제3호)

화령전(사적 제115호)

화성행궁(사적 제478호)

- 위치 : 화성․화령전․화성행궁 문화재구역 내

시설물명	CCTV	불꽃감지기	연기감지기	침입감지기	소화전
화 성	8	82	7	-	18
화성행궁	39	185	134	7	-
화 령 전	8	27	11	4	-
계	55	294	152	11	18

<가결>

17. 장릉 내 숲 조성

ㅇ 신청인 : 영월군수

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 장릉 (사적 제196호)

- 위치 : 강원도 영월군 영월읍 영흥리 산134-5번지외 1필지(문화재 구역 내)

구 분	구역면적 (탐방로면적)	데크산책로	비고
환경의 숲	29,950㎡ (2,087㎡)	-
생명의 숲	13,780㎡ (2,131㎡)	636㎡

<부결>

- 관계전문가 자문을 받아 재설계

18. 덕포진 주변 단독주택 신축

ㅇ 신청인 : 엄청식, 유영식

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 덕포진 (사적 제292호)

- 위치 : 경기도 김포시 대곶면 신안리 211외 1필지

구 분	엄청식	유영동
동 수	1동	1동
대지면적	660㎡	660㎡
건축면적	107.64㎡	106.53㎡
연면적	96.39㎡	99.48㎡
최고높이(층수)	5.0m(1층)	5.95m(1층)
구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조

<보류>

- 현지조사

19. 양양낙산사일원 내 산불피해복구 및 주변정비

ㅇ 신청인 : 양양군수

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 양양낙산사일원 (사적 제495호)

- 위치 : 강원도 양양군 강현면 전진리 54번지

구 분	지 하 층	지 상 층
		강 당	요사채(2동)
바닥면적	927.60㎡	102.36㎡	1동:90.0㎡ 2동:90.0㎡ (계:180.0㎡)
구 조	철근콘크리트구조	한식목구조 (이익공)	한식목구조 (민도리)
건물높이	4.5m	8.5m	6.5m
지 붕	-	팔작지붕	맞배지붕

<가결>

20. 서울성곽 주변 공동주택 신축

ㅇ 신청인 : 추진위원장 나준채

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 서울성곽(사적 제10호)

- 위치 : 서울특별시 성북구 삼선동1가 11-53번지 일대(인접)

- 내용 : 7동, 지하2층, 지상3～10층, 대지면적 20,131㎡, 건축면적/연면적 3,080㎡/22,239.26㎡, 최고높이 34.15m, 철근콘크리트라멘조

<부결>

- 일부 건물에 성곽보다 높아 경관을 저해함

21. 전곶교 자전거도로 횡단교량 재설치

ㅇ 신청인 : 성동구청장

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 전곶교(사적 제160호)

구분	기존	변경	비고
횡단교량(구조물)	길이 17m×폭 3.4~5m	길이 17m×폭 6~7m
보도설치	-	길이 33m×폭 2m
옹벽설치	-	길이 35m×높이 1.5~2m

<부결>

- 전곶교 문화재에 영향을 미칠 우려가 있음

22. 매헌윤봉길의사

사적지 문화재구역내 방문자센터 건립

ㅇ 신청인 : 예산군수

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 매헌윤봉길의사사적지(사적 제229호)

- 위치 : 충남 예산군 덕산면 시량리 92번지 외 1필지(문화재구역내)

구분	기존 건물	개축 건물	증감
규 모	1층	1층	-
대지면적	987㎡	987㎡	-
건축면적	165㎡	150.48㎡	14.52㎡ 감
건물높이	4.5m	5.0m	0.5m 증

<가결>

23. 부여왕흥사지 내 산책로 개설

ㅇ 신청인 : 예산군수

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 매헌윤봉길의사사적지(사적 제229호)

- 위치 : 충남 부여군 규암면 합정리 일원

- 내용

․ 산책로 신설 및 점토블럭 포장(길이 199m, 폭 11m)

․ 기존 산책로 확장(기존 길이 350m, 폭 10m → 폭 1m 확장)

․ 폭 11m 중 3m는 자전거도로로 활용(투수콘 포장)

<가결>

24. 삼랑성 동문 주변 전통문화체험관 개축공사

ㅇ 신청인 : 김홍중

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 삼랑성 (사적 제130호)

- 위치 : 인천시 강화군 강화읍 길상면 온수리 632-4외 1필지

- 내용 : 지상 1층 6개동, 대지면적 2.850㎡, 건물높이 5.69m, 건축면적/연면적 (519.37㎡/519.37㎡), 한식목구조

<조건부가결>

- 터파기시 관계기관 입회

25. 강화산성 주변 강화여고 기숙사건립

ㅇ 신청인 : 인천광역시교육감

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 강화산성 (사적 제132호)

- 위치 : 인천광역시 강화군 관청리 944-2번지 일원 (40m 이격)

- 내용 : 지하1층, 지상4층, 대지면적 6,766.00㎡, 건축면적/연면적 6,105.23㎡/19,967.96㎡, 최고높이 14.86m, 철근콘크리트조

<조건부가결>

- 발굴조사후 시행

26. 강화산성 주변 화장실 신축 및 경관조명공사

ㅇ 신청인 : 인천시 녹지관리사업소

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 강화산성 (사적 제132호 )

- 위치 : 인천시 강화군 강화읍 신문리 산18-1(인접)

- 내용

- 화장실 : 지상1층, 대지면적 400㎡, 건축면적/연면적 45.49㎡/45.49㎡, 최고높이 4.95m, 철근콘크리트조

- 경관조명 : 본건물 4개소, 주변성곽 6개소

<부결> 화장실신축

<가결> 경관조명시설

27. 강화산성 주변 공동주택(아파트)신축

ㅇ 신청인 : 나만애 개발(주)

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 강화산성 (사적 제132호)

- 위치 : 인천시 강화군 강화읍 남산리 71-4 외 13필지 (200m 이격)

- 내용 : 3동, 지하 1층 지상15층, 대지면적 7,568.00㎡, 최고높이 48.1m, 건축면적/연면적 (2,021.5712㎡/23,241.5093㎡), 철근콘크리트 벽식구조

<부결>

- 아파트 규모가 강화산성의 역사문화 경관에 영향을 미침

28. 강화외성 주변 일반음식점 및 다가구주택 신축

ㅇ 신청인 : 한현숙

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 강화외성 (사적 제452호)

- 위치 : 인천시 강화군 선원면 신정리 319-7, -20(인접)

- 내용 : 지하1층, 지상3층, 건축면적/연면적 124.00㎡/491.80㎡, 최고높이 14.55m, 정화조(300인용), 주차장 5대, 철근콘크리트 및 철골조

<부결>

- 지형훼손의 우려가 있고 역사문화경관 훼손

29. 강화외성 주변 추모비(추모공원) 조성

ㅇ 신청인 : 정찬성

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 강화외성 (사적 제452호)

- 위치 : 인천시 강화군 강화읍 갑곳리 산2번지(인접)

- 내용 : 대지면적 46,116㎡, 신청면적 14,770㎡(주차장 510㎡, 추모비설치 419.76㎡, 인도 37.93㎡, 추모공원 13,803㎡)

<가결>

30. 강화외성 주변

근생시설 증축

ㅇ 신청인 : 김영성

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 강화외성 (사적 제452호)

- 위치 : 인천시 강화군 길상면 초지리 19-166(51m 이격)

- 내용

․기  존 : 지상1층, 대지면적 424㎡, 건축면적 123.93㎡, 높이 3.2m

․ 증축후 : 지상2층, 대지면적 424㎡, 건축면적/연면적 123.93㎡/247.86㎡, 높이 7.7m (4.5m 증, 123.93㎡ 증)

<부결>

- 지형훼손의 우려가 있음

- 역사문화 경관저해

31. 김제금산사일원 내 요사채 신축 등

ㅇ 신청인 : 금산사 주지

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 김제금산사일원 (사적 제496호)

- 위치 : 전북 김제시 금산면 금산리 28-1번지 일원

- 내용

(요사채 신축)

․ 건축면적 170.80㎡, 굴도리 5량가, 초익공, 겹처마, 한식팔작지붕

․ 토공사 1,121㎥, 석축설치 H=0.9～3m, L=63m

(배수로 정비)

․ PE이중벽관 부설 및 접합(∮600～800㎜) 33m

․ 집수정(1m×1m) 3개소

․ U형측구(0.3～1.2m×0.3～1.2m) 715m

<조건부가결>

- 발굴조사후 시행

- 측구등은 관계전문가 자문을 받아 설계

32. 대둔산대흥사일원 내 사방댐 설치

ㅇ 신청인 : 해남군수

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 대둔산대흥사일원 (사적 및 명승 제9호)

- 위치 : 전남 해남군 삼산면 구림리 일원

- 내용

․ 사방댐 1개소 : 상장 20m, 하장 14m, 전고 3.2m

․ 골막이 3개소 : 상장 18m, 하장 12m, 전고 3.2m

․ 석축정비 : 총연장 220m, 전고  2.0m

<부결>

- 대흥사 사찰의 경관을 저해함

33. 울산병영성 주변 근린생활시설(제조업소 공방시설) 신축

ㅇ 신청인 : 임진형

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 울산병영성 (사적 제320호)

- 위치 : 울산광역시 중구 남외동 79번지(7m 이격)

- 내용 : 제조업소 공방시설 1동 1층, 대지면적 120㎡, 연면적 60.75㎡, 최고높이 3.8m, 경량철골구조(조립식)

<부결>

- 사업시행지가 성벽기저부에 해당하여 문화재보존에 영향을 미침

34. 신라 무열왕릉 주변 위험물 저장 및 처리시설(주유소) 건립

ㅇ 신청인 : 이광만

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 신라 무열왕릉 (사적 제20호)

- 위치 : 경북 경주시 서악동 1167-1, 1167-3번지 일대

(문화재 외곽 경계로부터 약 300m 이격)

- 내용

․ 가동 1층(케노피) : 면적 121.0㎡, 건물높이 9.3m/철골조/한식기와

․ 나동(사무실) : 면적 66.0㎡/건물높이 6.61m/철근콘크리트/한식기와

※ʼ08.1.4 허가내용 : 1층 단독주택

(면적 106.92㎡, 건물높이 7.866m)

<부결>

- 무열왕릉의 진입공간 경관저해

35. 경주 남산 열암곡 마애불상 정비를 위한 석축시공

ㅇ 신청인 : 경주시장

ㅇ 심의내용

ㅇ 문화재 : 경주 남산 일원 (사적 제311호)

- 위치 : 경상북도 경주시 인왕동 산 2번지 일원

(문화재지정구역 내)

- 내용

․ 자연석 석축쌓기 (L = 19.5m × H = 0.75~4.1m)

※ 보축 (L = 15m × H = 1~2.3m)

<가결>

1. 광주풍납리토성

사적 추가기정 검토

ㅇ 신청인 : 송파구청장

ㅇ 검토내용

ㅇ 문화재 : 풍납리토성(사적 제11호)

- 기지정 면적 : 서울특별시 송파구 풍납동 238-1번지 등  408필지 253,676㎡

- 추가지정 신청 면적 : 서울특별시 송파구 풍납동 124-2번지 등 3필지 373㎡

- 추가지정 후 면적 : 411필지 254,049㎡

<원안검토>

- 사적추가지정

2. 충청수영성 사적지정 검토

ㅇ 신청인 : 보령시장

ㅇ 검토내용

ㅇ 문화재 : 충청수영성(忠淸水營城)/충청남도 기념물 제9호

- 지정신청 면적

- 문화재구역 : 49필지 8,187.7㎡

- 문화재보호구역 : 261필지 107,766.9㎡

- 지점검토 면적

- 문화재구역 : 52필지 10,982.7㎡

- 문화재보호구역 : 274필지 114,110.2㎡

<원안검토>

- 사적으로 지정

3. 마산외동성산패총 문화재 명칭 변경 검토

ㅇ 신청인 : 창원시장

ㅇ 검토내용

ㅇ 문화재 : 마산외동성산패총(사적 제240호)

- 내용 : 현행 ‘마산외동성산패총’ 명칭을 ‘창원외동성산패총’으로 변경.

<보류>

- 사적지정명칭에 대한 원칙을 검토하여 기준에 따라 조정

4. 창녕교동고분군 지정구역․보호구역 추가지정 검토

ㅇ 신청인 : 보령시장

ㅇ 검토내용

ㅇ 문화재 : 창녕교동고분군(사적 제80호)

- 기지정 면적 : 154필지 215,710㎡ (지정구역)

- 추가지정 신청 면적 : 11필지 5,359㎡ (지정구역)

- 검토면적 : 11필지 5,359㎡

(지정구역 4,745㎡, 보호구역 614㎡)

- 추가지정 후 면적 : 163필지 221,069㎡

(지정구역 220,455㎡, 보호구역 614㎡)

※ 교리 555, 556번지 2필지 1,200㎡는 이미 지정되었고, 금회 1,789㎡는 추가지정 검토하는 구역임

<원안검토>

5. 창녕송현동고분군 지정구역․보호구역 추가지정검토

ㅇ 신청인 : 창녕군수

ㅇ 검토내용

ㅇ 문화재 : 창녕송현동분군(사적 제81호)

- 기지정 면적 : 55필지 191,360㎡(지정구역)

- 추가지정 신청 면적 : 24필지 45,087㎡(지정구역)

- 검토면적 : 24필지 45,087㎡

(지정구역 25,000㎡, 보호구역 20,087㎡)

- 추가지정 후 면적 : 79필지 236,447㎡

(216,360㎡, 보호구역 20,087㎡)

<원안검토>

1. 현충사 내 충의문 정비 공사

ㅇ 신청인 : 현충사관리소장

ㅇ 보고내용

ㅇ 문화재 : 현충사 본전(사당) 정문

- 내용 : 기존 자재를 활용하여 해체 보수 후 재설치

․ 충의문 초석이상 해체하여 부식재 교체

․ 일부 침하된 기단 바닥판석 해체 후 재설치

․ 충의문 지붕 번와 및 단청작업

․ 충의문 주변 배수로 정비

<원안접수>

2. 환구단 정문 이전․복원공사

ㅇ 신청인 : 서울시 중구청장

ㅇ 보고내용

ㅇ 문화재 : 환구단(사적 제157호)

ㅇ  사업내용

- 환구단 정문 이전․복원

․ 건물규모 : 71.62㎡

․ 건물양식 : 정면 3칸, 측면 1칸, 홑처마, 맞배지붕, 1고주 5량가

<원안접수>

3. 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

ㅇ 신청인 : 최금순

ㅇ 보고내용

ㅇ 문화재 : 익산미륵사지(사적 제150호) 등 28건

ㅇ 당초허가 받은 자

- 낭산 석산(2지구) 개발지구 대표 김락천

ㅇ 변경허가 받은 자

- 동호마블 ㈜ 대표 최금순

ㅇ 변경사유

- 사업자 명의 변경

<원안접수>