부여부소산성(사적 제5호), 부여능산리고분군(사적 제14호), 부여군수리사지(사적 제44호), 부여 나성(사적 제58호), 부여청산성(사적 제59호), 부여쌍북리요지(사적 제99호), 궁남지(사적 제135호), 부여정림사지(사적 제301호), 부여화지산일원유적(사적 제425호), 왕흥사지(사적 제427호), 부여관북리백제유적(사적 제428호), 부여능산리사지(사적 제434호), 부여구두래일원(사적 및 명승 제6호), 부여민칠식가옥( 중민 제192호) 주변 현상변경허용기준

-

구 분	허용기준
	평스라브	경사지붕(경사가 3:10 이상)
1구역	ㅇ신축 및 시설물 설치 불가 ㅇ기존 건축물의 연면적(최고높이 포함) 10% 범위 내에서 증축 허용 (단 1회에 한함)
2구역	ㅇ건축물 최고높이 5m이하(1층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 7.5m이하(1층 이하)
3구역	ㅇ건축물 최고높이 8m이하(2층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 12m이하(2층 이하)
4구역	ㅇ건축물 최고높이 8m이하(2층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 12m이하(2층 이하)
	ㅇ용도는 농가주택 및 농가창고에 한함
5구역	ㅇ건축물 최고높이 11m이하(3층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 15m이하(3층 이하)
6구역	ㅇ건축물 최고높이 17m이하(5층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 21m이하(5층 이하)
7구역	ㅇ부여군 도시계획 조례 및 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ개․재축 허용 ㅇ공익을 위한 공공시설물 및 건축물은 별도 심의한다. ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다. ㅇ부여부소산성(사적 제5호), 부여능산리고분군(사적 제14호), 부여군수리사지(사적 제44호), 부여 나성(사적 제58호), 부여청산성(사적 제59호), 부여쌍북리요지(사적 제99호), 궁남지(사적 제135호), 부여정림사지(사적 제301호), 부여화지산일원유적(사적 제425호), 부여왕흥사지(사적 제427호), 부여관북리백제유적(사적 제428호), 부여능산리사지(사적 제434호), 부여구두래일원(사적 및 명승 제6호), 부여민칠식가옥( 중민 제192호)에 대하여는 본 허용기준을 적용한다.