ㅇ 사적 제116호 “해미읍성” 주변 현상변경허용기준

구분		허용기준		비고
		평스라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
동문 지역	1구역	8m이하(2층)	10m이하(2층)
	2구역	14m이하(4층)	16m이하(4층)
서문 지역	1구역	8m이하(2층)	10m이하(2층)
	2구역	14m이하(4층)	16m이하(4층)
	3구역	17m이하(5층)	19m이하(5층)
	4구역	11m이하(3층)	13m이하(3층)
남문 1지역		◦ 신축불가, 기존건물 개․재축 허용 ◦ 기존건물 연면적 10%증축 허용 (단 증축은 1회에 한함.)
남문 2지역	1구역	8m이하(2층)
	2구역	11m이하(3층)	13m이하(3층)
	3구역	14m이하(4층)	16m이하(4층)
남문 3지역	1구역	8m이하(2층)
	2구역	11m이하(3층)	13m이하(3층)
	3구역	14m이하(4층)	16m이하(4층)
	4구역	17m이하(5층)	19m이하(5층)
남문 4지역	1구역	14m이하(4층)	16m이하(4층)
	2구역	17m이하(5층)	19m이하(5층)
북문 지역	1구역	8m이하(2층)	10m이하(2층)
	2구역	◦ 신축불가, 원지형 보존 ◦ 기존건물 개․재축 허용 ◦ 기존건물 연면적의 10% 증축 허용 (단 증축은 1회에 한함.) ◦ 고유수종 식재
공통사항	◦ 성곽 보호구역 50m이내에서 굴착 행위가 발생하는 건축 공사 시 관계전문가 및 관계공무원 입회하에 실시 ◦ 고유수종 식재 ◦ 건물 최고 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함