사적분과위원회 제12차 회의 회의내용 및 결과

□ 회의일시 : 2009. 12. 9(수), 14:00 ~ 18:00

□ 회의장소 : 국립고궁박물관 회의실

□ 출석위원 : 최기수, 노중국, 문영빈,김정동, 안경모

조현종, 김태식, 채미옥, 김권구, 이배용

(10명)

□ 회의내용 및 의결사항(세부내용 붙임 참조)

ㅇ 심의사항 : 26건 (현상변경22, 기타4)

- 결과 : 가결 9, 부결 8, 조건부가결 8, 보류 1

ㅇ 검토사항 : 5건

- 결과 : 원안검토 5

ㅇ 보고사항 : 7건 (14건)

- 결과 : 원안접수 7 (원안접수 6, 허가 4, 조건부허가 4)

【붙임】

회의내용 및 의결사항

안 건 명

회 의 내 용

의결사항

1. 사적및명승 해제 및 사적 지정

ㅇ 신청인 :문화재청장

ㅇ 심의내용

- 내용

<사적및명승 해제>

․사적 및 명승 제1호 경주 불국사 경내 등 7건

․ 소 재 지 : 경상북도 경주시 진현동 15-1번지 등

․ 문화재지정구역 : 114필지 / 409,315㎡

․ 문화재관리단체 : 경주시(경주시장)

<사적지정>

․지정명칭 : 경주 불국사 등 7건

․지정종별 : 사적

․소 재 지 : 경상북도 경주시 진현동 15-1번지 등

<가결>

2. 서울성곽 주변 공동주택 및 부대복리시설 신축

ㅇ 신청인 :이XX

ㅇ 문화재 : 서울성곽(사적 제10호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 서울시 성북구 삼선동1가 278번지 일대

(서울성곽 보호구역내)

- 내용 : 지하2층/지상5층～14층, 건축면적/연면적 7,907.11㎡/80,763.72㎡, 475세대, 건물최고높이 40.60m, 철근콘크리트 벽식구조

<조건부가결>

- 경사지붕으로 조정

- 건축물 최고높이를 성벽높이 이하로 할 것

- 지붕의 도색은 낮은 채도로 함

3. 서울성곽 주변 탐방로 조성사업

ㅇ 신청인 : 서울특별시장

ㅇ 문화재 : 서울성곽(사적 제10호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 서울 장충체육관～민주평통구간, 타워호텔구간 등

- 내용 : 탐방로 조성 2,555m

․ 장충체육관～민주평통구간 L=920m(성내측)/L=1,030m(성외측)

‥ 목재계단, 목재휀스, 황토포장, 수목식재 등

․ 타워호텔구간 L=490m

‥ 목재휀스, 전망데크, 판석포장 등

․ 장충단고개～남산순환로사이 탐방로 조성 L=80m

‥ 황토포장, 잔디식재

․ 회현자락 도로바닥형상화 L=35m

<조건부가결>

- 현재료를 많이 활용하여 주변경관과 조화롭게 할 것

- 성곽 및 전통조경 전문가 자문을 받아 시행

4. 부안유천리도요지 주변 축사 신축

ㅇ 신청인 : 최XX

ㅇ 문화재 : 부안유천리도요지 (사적 제69호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 전북 부안군 보안면 유천리 250-4번지

(당해문화재에서 약225m 이격)

- 내용 : 소 축사신축 총 600㎡ 3개동, 높이 5.5m,    강파이프조

<가결>

5. 창덕궁 주변 근린생활시설 신축

ㅇ 신청인 : 양XX

ㅇ 문화재 : 창덕궁 (사적 제122호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 서울 종로구 명륜3가 61-8외 4필지

(문화재보호구역내 및 인접)

- 내용 : 지하 2층, 지상 3층, 건축면적/연면적 494.28㎡/2,148.76㎡, 최고높이 12.05m

<조건부가결>

- 건물 및 지붕도색은 낮은 채도를 사용

- 터파기시 관계전문기관 입회

6. 종묘 주변 근린생활시설 신축

ㅇ 신청인 : 이XX

ㅇ 문화재 : 종묘 (사적 제125호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 서울 종로구 와룡동 21번지

(당해문화재에서 약62m 이격)

- 내용 : 지하 2층, 지상 5층, 철근콘크리트조, 건축면적/연면적 141.76㎡/998.32㎡, 최고높이 17.49m, 조경, 조화조 1식

<조건부가결>

- 터파기시 관계전문기관 입회

7. 서울문묘일원 내 명륜당 앞마당 전통혼례 행사

ㅇ 신청인 : 이XX

ㅇ 문화재 : 서울문묘일원(사적 제143호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 서울특별시 종로구 명륜 3가 53

- 내용

․ 행사기간 : 2010.3.1～12.31(총68일)

․ 행사일시 : 토요일 및 공휴일 / 10:00～16:00

․ 사용면적 : 274.78㎡

․ 설치물 : 초례청(천막), 야외행사용의자 등

<가결>

8. 서울문묘일원 내 비천당 사용

ㅇ 신청인 : 최XX

ㅇ 문화재 : 서울문묘일원(사적 제143호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 서울시 종로구 삼봉길 50

- 내용 : 성균관 유교학술원과 선비학당의 유교경전 강의장으로 활용

<가결>

9. 동구릉 등 주변 구리～포천 간 민자고속도로 건설

ㅇ 신청인 : (주)서울북부고속도로

ㅇ 문화재 : 동구릉(사적 제132호)

아차산일대보루군(사적 제455호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : (동구릉)경기도 구리시 갈매동 10번지,(아차산일대보루군)경기도 구리시 교문동 산149번지(15m →50m 이격)

구 분		1차신청 (´09.9.9심의)	2차신청 (10.14심의)	3차 신청 (11.11심의)	금번 신청 (12.9 심의)
고속도로 연결구간		총52.3㎞	총50.54㎞	좌동	좌동
구리시구간					〃
도로		폭 30.6m, 길이 6.51㎞	폭 30.6m, 길이 6.49㎞	좌동	〃
교량		8개소, 총길이 2,545m	좌동	좌동	〃
터널		상행(폭 12.8m, 길이 3,430m)/ 하행(폭 12.8m, 길이 3,520m)	좌동	좌동	〃
출입시설(IC)		1개소	좌동	좌동	-
갈매영업소	대지면적	19,928㎡	4,050㎡	좌동	-
	건축면적 /연면적	2,481.82㎡/ 4,762.24㎡	409.16㎡/ 693.88㎡	좌동	-
	최고높이	15.8m(3층)	8.9m(2층)	좌동	-
	유지관리소	지하1층, 지상3층,1동	-	-	-
	정비소 및 창고	지하1층, 지상2층,1동	-	-	-
	창고 (자재 및 장비보관)	지상1층,2동	-	-	-
	페토사 처리시설	지상1층,1동	-	-	-
	주유대	지상1층,1동	-	-	-
	주차장	89대(대형8대, 소형81대)	30대	-	-

- 내용

<보류>

- 소위원회를 구성하여 결정

10. 서삼릉 주변 우량농지개량을 위한 토지매립

ㅇ 신청인 : 오XX․김XX

ㅇ 문화재 : 서삼릉 (사적 제200호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 경기도 고양시 덕양구 원당동 198-65, 66

- 내용 : 답 → 전  3,008㎡, 최고높이 0.95m, 토사(0.0m이격)

<부결>

- 신청지는 희릉의 연지터로 추정되어 발굴조사등을 통해 확인후 보존할 대상지역임

11. 의릉 주변 공동주택 및 부대복리시설 신축(석관1지구)

ㅇ 신청인 : 조합장 이태화

ㅇ 문화재 : 의릉(사적 제204호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 서울특별시 성북구 석관동 341-16번지 일원

- 내용

구 분	1차 신청 (´09.11.11 심의)	금회 신청	비 고
대지 면적(㎡)	72,167	좌동	-
건축 면적(㎡)	7,877.64	좌동	-
연면적 (㎡)	167,280.91	162,556.29	감 4,724.62
규모	13개동 지상 10～25층	13개동 지상 10층～25층	111동 : 14～13층→13～12층 112동 : 14층→13층 113동 : 20층→15층
건물 높이	72.55m	72.55m	-
세대수	980세대	906세대	감 74

<조건부가결>

- 공원지역에 자연지형을 최대한 살려 절토면이 최소화 되도록 할것

12. 의릉 주변 공동주택 및 부대복리시설 신축(이문1지구)

ㅇ 신청인 : 조합장 최달성

ㅇ 문화재 : 의릉(사적 제204호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 서울특별시 성북구 이문동 257-42번지 일원

- 내용

구 분	1차 신청 (´09.10.14 심의)	2차 및 금회 신청 (´09.11.11 심의)	비 고
대지 면적 (㎡)	95,269.00	좌동	-
건축 면적 (㎡)	17,728.06	좌동	-
연면적 (㎡)	336,484.45	330,534.52	감 5,949.93
규모	36개동 지상 27층, 지하4층	36개동 지상25층, 지하4층	감 2～4개층 (8개동)
건물 높이	83.95m	78.25m	감 5.7
세대수	2,338세대	2,262세대	감 76

<가결>

- 시굴조사 선행

13. 파주삼릉 주변 단독주택 및 근생시설(소매점) 신축

ㅇ 신청인 : 송XX

ㅇ 문화재 : 파주삼릉 (사적 제205호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 경기도 파주시 조리읍 장곡리 112번지(227m이격)

- 내용 : 조성면적 951㎡

․ 단독주택 : 건축면적 176.14㎡, 높이 2층 7m

․ 근생(소매점) : 건축면적 176㎡, 높이 1층 5.5m

<조건부가결>

- 경사지붕으로 조정

14. 융․건릉 주변 근생(소매점) 및 위험물저장․처리시설 부지조성

ㅇ 신청인 : 정XX

ㅇ 문화재 : 융릉․건릉(사적 제206호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-406․407

- 내용

․ 근린생활시설(소매점) : 부지면적 2,216㎡, 건축면적(연면적) 192㎡(192㎡), 최고높이 5m(지상1층)

․ 위험물저장․처리시설(충전소, 주유소) : 부지면적 4,040㎡, 건축면적(연면적) 214㎡(214㎡), 최고높이 5.6m(지상1층)

<부결>

15. 홍릉․유릉 주변 공동주택 신축

ㅇ 신청인 : 이영(금곡지주조합장)

ㅇ 문화재 : 홍릉․유릉(사적 제207호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 경기도 남양주시 금곡동 700-56 번지 일원          (보호구역으로부터 195m 이격 )

- 내용

구분	1차 신청 (´09.3.6. 심의)	2차 신청 (´09.6.10. 심의)	금회 신청 (´09.12.9. 심의)
대지 면적(㎡)	37,667.00	37,667.00	-
건축 면적(㎡)	4,622.63	5,291.51	668.88 증
연면적 (㎡)	108,184.65	103,844.09	4,340.56 감
규모	지하3층 14~20층	지하3층 8~18층	지상 2~6층 감소
동수	10개	12개	2개동 증
세대수	732세대	706세대	26세대 감

<부결>

- 신청지는 홍릉의 안산에 해당되는 곳으로 사업시행시 능선으로 이어지는 산림이 훼손이 심하고 역사문화환경을 크게 저해함

16. 당성 주변 근린생활시설(제조업) 부지조성 등

ㅇ 신청인 : 이XX, (주)이지이엔티 김승관, 장XX

ㅇ 문화재 : 당성(사적 제217호)

ㅇ 심의내용

〔이XX : 근린생활시설(제조업) 부지조성〕

․ 위치 : 경기도 화성시 상안리 5-1, 5-2

(문화재로부터 이격거리 약 180m, 제2구역에 해당)

․ 내용 : 부지면적 1,979㎡, 2동[총 건축면적(연면적) 396㎡(396㎡)], 최고높이 9m(지상1층)

[(주)이지이엔티 김승관 : 근린생활시설(소매점) 부지조성]

․ 위치 : 경기도 화성시 봉담읍 마하리 산48(문화재로부터 이격거리 약 330m, 제1구역에 해당)

․ 내용 : 부지면적 1,983㎡, 2동[총 건축면적(연면적) 366.1㎡(414.2㎡)], 최고높이 8.35m(지상2층)

[장XX : 캠핑장(가설건축물 설치) 조성]

․ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 461-2(문화재로부터 이격거리 약 23m, 제1구역에 해당)

․ 내용 : 부지면적 2,844㎡, 이동식 가설건축물 10동[총 건축면적 180㎡], 최고높이 3.1m(지상2층)

<부결>

17. 탑골공원 주변 근린생활시설 신축

ㅇ 신청인 : 이XX

ㅇ 문화재 : 탑골공원(사적 제354호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 서울특별시 종로구 종로2가 40외 11필지(12.81m 이격)

- 내용 : 지상 1개층 증축

구 분	최초 허가사항 (2008. 5.2)	허가사항 변경허가 (2008 .10.2)	허가사항 변경신청 (2009.10.14)	허가사항 변경신청 (2009. 11.11)	금회변경 신청 (2009.12.9)
규모	지하3층, 지상8층	지하3층, 지상8층	지하3층, 지상9층	좌동	좌동
대지면적	689.3㎡	689.3㎡	689.3㎡	좌동	좌동
건축면적	412.63㎡	412.63㎡	412.15㎡	좌동	좌동
연 면적	4,452.26㎡	4,557.66㎡	4,999.83㎡	4,999.83㎡	4,831.64 (감168.19)
건물높이	27.95m	28.25m	32.75m	31.75m	좌동
구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	철근콘크리트조

<부결>

- 문화재위원회 사적분과 제10차 회의에서 요구한 사항을 충족하지 못함

18. 소령원․수길원 주변 공장 진출입로 부지조성

ㅇ 신청인 : 오XX

ㅇ 문화재 : 소령원․수길원(사적 제358호, 359호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 경기도 파주시 광탄면 마장리 6번지(202m 이격)

- 내용 : 면적 1,289㎡, 길이 151.4m, 폭 8.5m(평균)

<가결>

19. 김해구지봉 주변 가야사 2단계 조성사업

ㅇ 신청인 : 김해시장

ㅇ 문화재 : 김해대성동고분군(사적 제341호),

김해구지봉(사적 제429호) 등

ㅇ 심의내용

- 위치 : 경남 김해시 구산동 188번지 일원 구봉초교, 김해서중학교, 김해건설공고(20～45m 각각 이격)

- 내용

구 분	가야홍보관	가야체험관(에그돔)	방문객센터	상징물 (쌍어)
개 요	홍보, 방문객 편의	가야사 2단계 상징	홍보, 방문객 편의	입구 상징물
규모(높이)	지상2층 (14m)	지하1층, 지상4층 (26m)	지상1층(5m)	20m
건축면적	1,200㎡	950㎡	150㎡	미정
연면적	2,500㎡	3,850㎡	150㎡	미정
도입시설	전시․홍보, 관리․지원 시설	공연장, 세미나실, 테마전시실,전망대	화장실, 안내	-

<부결>

- 발굴조사 결과에 따라 전체 계획 재수립 필요

20. 공주수촌리고분군 주변 단독주택 및 축사 신축

ㅇ 신청인 : 성XX

ㅇ 문화재 : 공주수촌리고분군 (사적 제460호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 공주시 의당면 수촌리 303-1

(당해문화재에서 약120m 이격)

- 내용

․ 건물규모 : 주택(1층), 축사(1층)

․ 주구조/주용도 : 주택(경량철골조), 축사(경량철골조/동식물 관련 시설)

․ 건축면적/연면적 : 주택(102.43㎡), 축사(320㎡)/주택(99.24㎡), 축사(320㎡)

<부결>

- 고분군 정면에 해당되어 문화재의 역사문화경관 보존에 미치는 영향이 큼

21. 상주 복룡동 유적 내 정비사업

ㅇ 신청인 : 상주시장

ㅇ 문화재 : 상주 복룡동 유적(사적 제477호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 경북 상주시 복룡동 283-7번지 일원

- 내용

․ 사적지내 성토(2.0m이상)/수목(천근성 수목) 식재지역은 3.0m 이상 성토

․ 마운딩 조성 및 교목류 식재, 관목 및 초화류,  화관목 식재

․ 플랜터(2000×2000) 50EA/ 해설판(A,B타입) 15EA/ 파고라 2EA/ 등의자 10EA/ 자연석 놓기(100×90×60) 16EA/ 탐방로(산책로)/ 화장실 1동/마운딩 12EA

․ 진입광장(투수흙블럭포장/6개소 2,385㎡), 산책로, 탐방로(자연토 포장/9개소4,282㎡), 화장실(점토벽돌포장/1개소 153㎡), 데크포장(2개소 1,214㎡), 디딤석 포장(1개소 84㎡), 도자타일 포장(1개소 453㎡)

<조건부가결>

- 현지조사 의견대로 시행

- 관계전문가 자문을 받아 설계

22. 나주목관아와향교 내 고직사 주변정비

ㅇ 신청인 : 나주시장

ㅇ 문화재 : 나주목관아와향교(사적 제483호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 전라남도 나주시 교동 32-3번지 (나주향교 내)

- 내용

․ 비석군 이설 15m 거리

․ 사주문 보수(3.88㎡), 기둥동바리 4본, 산자이상 해체보수, 기단설치

․ 화장실 위치 이전 (당초 고직사 남측 → 변경 고직사 남서측)

<가결>

23. 가야산해인사일원 내 해인사 대장경연구소 건립

ㅇ 신청인 : 해인사주지

ㅇ 문화재 : 가야산해인사일원 (사적 및 명승 제5호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 경남 합천군 가야면 치인리 10번지 (해인사 내)

- 내용

구분	구 조	크 기	내부 시설	비고
1층	철근콘크리트구조, 민도리	37.8m×10.58m =399.92㎡(121평)	연구실	기석축 정비구간
2층	한식목구조, 오량가, 민도리 맛배지붕, 겹처마	37.8m×8.40m =317.52㎡( 96평)	연구원 숙소	높이 약11.8m
계	-	717.44㎡(217평)

<부결>

- 신청한 건물이 위치와 규모가 부적합함

24. 조선왕릉 종합경비시스템 구축사업

ㅇ 신청인 : 문화재청장

ㅇ 문화재 : 정릉(사적 제208호) 등 사적 30개소

ㅇ 심의내용

- 위치 : 서울, 경기, 강원 지역 해당 사적 소재지

- 내용

․ 사업대상 : 조선왕릉 15개 관리소 30지구 (능․원․묘)

․ 사업기간 : 2009. 12월 ～ 2010. 8월(8개월)

․ 사 업 비 : 80억원

․ 사업방식 : 리스사업(5년간 사업비 분할지급 및 무상양도)

<조건부가결>

- 사적분과 문화재위원을 포함한 관계전문가 자문을 받아 시행

25. 사적 문화재(보호)구역 적정성검토에 따른 구역조정

ㅇ 신청인 : 문화재청장

ㅇ 문화재 : 공주공산성 (사적 제12호) 등 19건

ㅇ 심의내용

- 내용

․ 당초 지정면적 : 19건 총 7,564,971㎡

․ 조정 예고면적 : 19건 총 7,288,595㎡ (감 276,375㎡)

․ 조정내용 : 중복지정 해제, 행정오류 등으로 지정된 필지 해제, 측량결과 확인 후 일부 추가·해제 등 조정

<가결>

26. 국가지정문화재 주변 현상변경 허용기준(안) 마련

ㅇ 문화재 : 사적 및 명승 제1호(경주 불국사 경내) 등 22건

ㅇ 심의내용

- 내용 : 현상변경 허용기준(안) 마련

<가결>

1. 창원 신방리 유적 사적 지정 검토

ㅇ 신청인 : 창원시장

ㅇ 문화재 : 창원 신방리 유적

ㅇ 검토내용

- 위치 : 경상남도 창원시 동읍 신방리 626번지 일원

- 내용 : 문화재구역 45필지 35,220㎡

<부결>

- 도지정 문화재로 지정 권고

2. 김해 봉황동 유적 지정(보호)구역 추가지정 검토

ㅇ 신청인 : 김해시장

ㅇ 문화재 : 김해봉황동유적(사적 제2호)

ㅇ 검토내용

․ 기지정 면적 : 68필지 99,301㎡ (지정구역)

․ 추가지정 면적

- 신 청 : 지정구역 65필지 9,102㎡

- 검 토 : 보호구역 65필지 9,102㎡

․ 추가지정 후 면적 : 133필지 108,403㎡(지정구역 99,301㎡, 보호구역 9,102㎡)

<원안검토>

- 보호구역으로 지정

3. 광주풍납리토성 사적 추가지정 검토

ㅇ 신청인 : 송파구청장

ㅇ 문화재 : 풍납리토성(사적 제11호)

ㅇ 검토내용

․ 기지정 면적 : 서울특별시 송파구 풍납동 238-1번지 등 420필지 255,406㎡

․ 추가지정 신청 면적 : 서울특별시 송파구 풍납동 149-19번지 외 11필지 1,300㎡

․ 추가지정 후 면적 : 432필지 256,706㎡

<원안검토>

- 사적으로 지정

4. 김해 예안리 고분군 지정(보호)구역 추가지정 검토

ㅇ 신청인 : 김해시장

ㅇ 문화재 : 김해예안리고분군(사적 제261호)

ㅇ 검토내용

․ 기지정 면적 : 46필지 13,751㎡(지정구역)

․ 추가지정 면적

- 신 청 : 지정구역 5필지 1,256㎡

- 검 토 : 보호구역 5필지 1,256㎡

․ 추가지정 후 면적 : 51필지 15,007㎡(지정구역 13,751㎡, 보호구역 1,256㎡)

<원안검토>

- 보호구역으로 지정

5. 상주 복룡동 유적 사적 지정구역 추가지정 검토

ㅇ 신청인 : 경상북도지사(상주시장)

ㅇ 문화재 : 상주 복룡동 유적(사적 제477호)

ㅇ 검토내용

․ 기지정 면적 : 지정구역 20필지 29,932㎡

․ 추가지정 신청면적 : 37필지 30,136㎡

․ 추가지정 검토면적 : 37필지 30,136㎡

<원안검토>

- 사적으로 지정

1. 종묘 주변 세운4구역 도시환경정비사업 소위원회 결과 보고

ㅇ 신청인 : SH공사 사장 (유민근)

ㅇ 문화재 : 종묘 (사적 제125호)

ㅇ 보고내용

- 위치 : 서울시 종로구 예지동 85번지 일대

(종묘로부터 약 170m이격)

- 내용

구분	1차 신청 (‘09.8.12/ 9.16)	2차 신청 (‘09.11.16)	금회신청 (12.9)	비 고 (2차- 금회)
대지 면적(㎡)	26,216.6	좌동	좌동	좌동
건축 면적(㎡)	14,997.34	좌동	좌동	좌동
연면적 (㎡)	336,026.12	335,963.20	335,987.25	증 24.05
규모	지하7층, 지상36층	지하7층, 지상33층	지하7층, 지상31층	감 2층
건물 높이(m)	122.3	110.70	106.30	감 4.4
용적률 (%)	840.78	840.54	840.64	증 0.1
주용도	업무시설, 공동주택

<원안접수>

2. 반구대암각화 보존대책 관련 추진현황 및 향후계획 보고

ㅇ 문화재 : 울산반구대암각화(국보 제285호)

ㅇ 보고내용

ꋼ 울산 반구대암각화(국보 제285호, ‘95.6.23 지정) 개요

- 1971년 발견, 폭 10m, 높이 4m, 신석기 후기~

청동기 시대 제작 추정

ꋼ 수위를 조절(해발 60.0m → 해발 52.0m) 하더라도 ’07년 사연댐 평균공급량

(14만2천톤/일)만큼 공급하는 데 차질 없음(9천톤/일 여유)

* 해발 52.0m로 낮추어 수문을 설치할 경우 침수일수 대폭 단축(55일 → 0.7~2일)

<원안접수>

3. 선릉․정릉 내 화재예방 유류보관소 설치 등 보고

ㅇ 신청인 : 궁능문화재과장(선릉관리소장, 정릉관리소장, 사릉관리소장)

ㅇ 문화재 : 선릉․정릉(사적 제199호), 정릉(사적 제208호), 사릉(사적 제209호)

ㅇ 보고내용

- 내용

- 선릉․정릉 내 유류보관소 설치

․ 규모 : 9.05㎡(3.48m×2.6m)

․ 형태 : 철판(지붕) 및 방화문

- 정릉 내 유류보관소 설치

․ 규모 : 4.32㎡(가로 2.4m, 세로 1.8m)

․ 벽체 :  내부 블록조, 외부 목재사이딩판넬

․ 지붕 : 내화 샌드위치판넬

․ 건물최고높이 : 2.7m

․ 화재감지기 및 경보기, 자동확산소화기 및 소화기 설치(비치)

- 사릉 내 관리창고 등 설치

․ 소방설비 : 소화기 비치

․ 관리창고(양묘 조직배양실) 설치

․ 규모 : 95.04㎡(가로 13.2m, 세로 7.2m)

․ 구조 : 샌드위치판넬조

․ 직원대기실

․ 규모 : 48㎡(가로 7.5m, 세로 6.4m)

․ 구조 : 샌드위치판넬조

- 공동화장실

․ 규모 : 15.84㎡(가로 6.6m, 세로 2.42m)

․ 구조 : 원목(외부)

- 소방설비 : 옥외소화전, 자동확산소화기, 하론소화기 설치

<원안접수>

4. 종묘 문화상품관 설치계획 보고

ㅇ 문화재 : 죵묘(사적 제125호)

ㅇ 보고내용

- 위치 : 종묘 악공청 내

- 내용 : 15.0㎡(4.5평) / 정면 6칸 중 1칸 활용, 구조물 설치 후 평면 바닥재 시공, 유리벽체 설치(악공청 벽면 부분과 간격 유지), 도서 및 문화상품 진열장 비치

<원안접수>

5. 경주 읍성 정비․복원 기본계획 보고

ㅇ 신청인 : 경주시장

ㅇ 문화재 : 경주 읍성(사적 제96호)

ㅇ 보고내용

- 성곽 시설 정비․복원(체성, 치, 문루, 해자 등)

- 성내 시설 정비․복원(관아시설 일부, 집경전지, 비보수 등)

- 성내 환경 및 경관정비 등

<원안접수>

6. 경주 남산성 종합정비 기본계획 보고

ㅇ 신청인 : 경주시장

ㅇ 문화재 : 경주 남산성(사적 제22호)

ㅇ 보고내용

ㅇ 단계별 사업내용

- 1단계(선행사업) : 토지매입, 발굴조사, 성벽정비(성벽 위해요소 제거), 안내시설 정비, 탐방로 정비

- 2단계(후속사업) : 성벽정비(성벽보강, 성벽복원, 수구 등 기타 시설 정비), 식생정비(가시설 확보), 건물지 정비 등

- 3단계(장기계속사업) : 유지관리, 성문복원, 창고건물 복원

<원안접수>

7. 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

ㅇ 신청인 : 문XX 등 8건

ㅇ 문화재 : 경주천군리사지(사적 제82호)

ㅇ 심의내용

- 위치 : 경상북도 경주시 천군동 665

- 내용 : 단독주택 1층, 철근콘크리트조/한옥골기와 잇기, 대지면적 691.0㎡, 연면적/건축면적 239.21㎡/239.21㎡, 건물 높이 5.9m

<원안접수>