	2010년도
문화재위원회(민속문화재분과) 제5차 회의록

▣ 회의일시 : 2010. 8. 2(월), 14:00 ～ 18:00

▣ 장     소 : 국립고궁박물관 회의실

▣ 출석위원 : 김광언(위원장), 윤홍로, 김세기, 백영자, 신광섭, 정명섭, 최승희, 김광억, 김명자, 박강철(이상10명)

▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문  화  재  위  원  회

목 차
【심의사항】
1	하양 대학리 상엿집 및 관련유물 국가지정문화재(중요민속자료) 지정 심의(경산시장)
2	안동 하회마을(중민 122) 내 초가 신축(류창수)
3	안동 하회마을(중민 122) 내 초가 신축(유한성)
4	하회 주일재(중민 91) 문간채 복원 및 담장 정비(류한섭)
5	성주 한개마을(중민 255) 공장 증축(<주>크레진 김경욱)
6	경주 양동마을(중민 189) 마을회관 앞 주변정비 (녹색농촌체험마을 추진위원회 대표 이지관)
7	아산 외암마을(중민 236) 내 영화세트장 설치(<주>알지엔터웍스 김범식)
8	안동 하회마을(중민 122) 내 영화세트장 설치(상상엔터테인먼트 정원철)
9	화성 정용채·정용래가옥(중민 124·125) 주변 한옥단지 등 조성(이양표)
10	청도 운강고택 및 만화정(중민 106) 주변 농업용창고 등 신축(엄영순)
11	궁집(중민 제130호) 주변 단독주택 신축(김영자)
12	청원 이항희가옥(중민 133) 주변 단독주택 신축(이재관)
13	윤보선 전대통령생가(중민 196) 주변 마을하수도 정비(아산시장)
14	해저 만회고택(중민 169) 주변 현상변경허용기준
15	거촌리 쌍벽당(중민 170) 주변 현상변경허용기준
16	가평리 계서당(중민 171) 주변 현상변경허용기준
17	봉화 설매리 3겹 까치구멍집(중민 247) 주변 현상변경허용기준
18	송석헌(중민 249) 주변 현상변경허용기준
19	가일수곡고택(중민 176) 주변 현상변경허용기준
20	안동 학암고택(중민 179) 주변 현상변경허용기준
21	만운동 모선루(중민 180) 주변 현상변경허용기준
22	의성김씨 율리종택(중민 181) 주변 현상변경허용기준
23	의성김씨 서지재사(중민 182) 주변 현상변경허용기준
24	안동권씨 능동재사(중민 183) 주변 현상변경허용기준
25	안동 오류헌(중민 184) 주변 현상변경허용기준
26	안동 송소종택(중민 203) 주변 현상변경허용기준
27	안동권씨 소등재사(중민 204) 주변 현상변경허용기준
28	의성 소우당(중민 237) 주변 현상변경허용기준
29	대구 둔산동 경주최씨종택(중민 261) 주변 현상변경허용기준

심 의 사 항

안건번호 민속2010-05-01

1. 하양 대학리 상엿집 및 관련유물 국가지정문화재(중요민속자료) 지정 심의

가. 제안사항

경북 경산시 하양읍 대학리 소재「상엿집 및 관련자료」를 국가지정문화재(중요민속자료)로 지정신청한 건에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 하양 대학리 상엿집 및 관련 자료를 국가지정문화재(중요민속자료)로 지정하는 것에 대한 가치 여부를 심의하고자 하는 사항임.

ㅇ 본 건은 민속분과 문화재위원회 제1차 회의(2010.02.08) 검토를 거쳐「경산 곳집 및 관련유물」로 지정예고를 완료하고, 제4차 회의(2010.06.07) 심의 결과에 따라 관계전문가 현지자문회의(2010.07.06)를 거쳐 재 부의하는 것임.

※ 지정 예고 개요

- 지정 예 고 일 : 2010.03.03

- 지정 예고기간 : 예고일로부터 30일간

※ 경산 곳집(상엿집) 및 관련유물에 대한 연구용역 실시

- 실시목적 : 동 문화재에 대한 지정예고 이후, 건물 및 관련자료에 대한 기초연구를 통한 객관성 확보 및 효율적인 보존․활용방안 모색

- 용역기간 : 2010.4.14~2010.06.02

※ 관계전문가 현지자문회의 (2010. 7. 6, 경산 상엿집 현장)

- 안건 : 연구용역 조사결과에 대한 검증 및 문화재 지정대상 범위 등 최종확인

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 경상북도지사(경산시장)

(2) 문화재명 : 하양 대학리 상엿집 및 관련자료(河陽邑 大鶴里 喪輿집 및 關聯資料)

ㅇ 소 재 지 : 경상북도 경산시 하양읍 대학리 산144-35번지

(3) 문화재 지정예고 내용 (2010. 03. 03)

ㅇ 대상문화재 : 경산 곳집(상엿집), 상여 및 관련유물 14점

ㅇ 대상면적 : 관련 토지 1필지(748㎡)

* 지정예고 세부내역 : 붙임(비교표 참조)

※ 지정과 관련된「연구용역 조사보고서」내용(요약)

ㅇ 상엿집은 비록 원래의 위치에서 현 위치로 이건 되었지만, 현재 남아있는 다른 지역의 상엿집과 비교하여도 뚜렷한 특징을 가지고 있음.

- 건립연대가 상량문에 적혀있고, 건립이후 중수한 적이 없지만 건물의 상태가 비교적 양호함.

․안동상여집(경북 민속자료 제384호)은 연대가 불분명하고, 연대가 앞서는 영천 상엿집은 슬레이트 지붕에 거의 퇴락한 모습이며 봉화 상엿집도 연대가 상당히 앞선 시기이나 2002년에 전면중수

- 상엿집이 흙벽과 평지 바닥이거나 판벽이라도 평지바닥으로 되어 있는데 비하여 경산의 상엿집은 세 칸 규모의 판벽과 우물마루로 되어 있다는 점에서 건축학적 가치가 큼.

- 경산의 상엿집은 누(樓)마루 형식으로 되어 있어 현재 알려진 상엿집 가운데 유일한 것임.

ㅇ 상여의 경우 부재가 부분적으로 상당히 일실되어 있기 때문에 상여 한 틀로 구성할 수 없으며, 상여·부속품과 장식물은 대체로 1945년 해방 전후부터 1980년 초반까지의 자료들로 추정

ㅇ 관련 문서는 총 11점이며, 이 중 상엿집 관련 문서는 5종, 洞中문서 6종으로 대별되어 있음.

구분	번호	문 서 명	년 대	크 기	매수
喪輿 文書	1	丁酉 東部 喪轝都註備收錢記	1897년	268×15㎝	1매
	2	丁酉 四月 初六日 東部喪轝祭滿炊助記	1897년	70.8×16㎝	1매
	3	(喪輿製作 記錄文書)	미상(1890년 어간)	12×15㎝	1매(결)
	4	庚子 正月 十五日 喪轝契授記	1900년	70.8×16㎝	1매
	5	壬寅 十一月 初八日(附, 洞社重建下記)	1902년	31.5×18.5㎝	9매
洞中 文書	6	(債給文書)	미상(1857년이후)	38.5×9.5㎝	1매(결)
	7	永川 慈川面 東部西部 兩洞居民 等狀	1889년	91×59㎝	1매
	8	東部 求乞 未收日捧記	1890-1891년	81.4×15㎝	1매
	9	乙未二月十四日川邊色吏時下記	1895년	108×10.5㎝	1매(결)
	10	丁酉 五月 初九日 上任細念記	1897년	57.4×15㎝	1매
	11	(未詳 文書)	미상	53.8×10㎝	1매(결)

ㅇ 상엿집 명칭관련

- 상엿집의 명칭은 지역에 따라 다양하게 나타남. 경상도 북부지역에서는 ‘곳집’이라고 많이 부름. 그러나 영천 자천리와 주변마을은 ‘행상집’, ‘생이집’, ‘고새이집’, ‘고생이집’이라고 부름.

- ‘안동상여집(경상북도 문화재자료 제384호)’은 지역에서 곳집이라 부르고 있으나 문화재 명칭은 ‘상여집’으로 하였고, 일반국민들이 ‘상엿집’이라 부르고 있는 점을 감안, 기 지정 문화재와의 통일성을 기하고 사람들이 이해하기 쉬우며 혼란 방지를 위해 ‘상엿집’으로 하는 것이 타당할 것임.

라. 검토의견

<현지자문의견>

ㅇ 상엿집은 기타 지역의 상엿집과 비교하여 건축학적·민속학적 가치가 있으므로 지정추진

ㅇ 관련유물 중 상여는 1개의 세트로 조립이 불가능하고 여러 종류의 부품이 섞여있는 상태이며, 그 출처가 명확하지 않으므로 좀 더 세밀한 조사가 진행한 후 그 결과에 따라 추후 지정하는 방안을 검토함이 바람직하겠음.

ㅇ 문서 등의 유물은 상여와 관련한 것만 지정 추진

ㅇ 중요민속자료에서 누락되는 유물에 대하여는 경상북도 문화재로 지정 권고

ㅇ 곳집의 위치가 옹색하므로 진입로 동측의 나대지에 이건하는 방안 검토

ㅇ 유물을 현지에 존치하는 것은 보존·관리에 문제가 있으므로 박물관 등에 이관 보존하는 조건하에 지정검토

<지정예고에 따른 제출 의견>

ㅇ 경산 곳집 및 관련유물에 대해서 국가지정문화재(중요민속자료) 지정예고한 문화재 명칭「경산 곳집 및 관련유물」에 대하여 다수인으로부터 질문이 있고 또한 예로부터 상엿집으로 널리 통용 사용해 왔으므로 문화재 명칭을「경산 곳집(상엿집) 및 관련유물」로 하는 것이 타당하다고 사료됨.

<근대문화재과 의견>

ㅇ 문화재 명칭 중 상엿집 명칭과 관련하여 ‘곳집’보다는 ‘상엿집’이 일반 국민들에게 잘 알려져 있으며 이 또한 표준어인 점을 고려하여 ‘상엿집’으로 하는 것이 타당할 것임.

ㅇ 지정범위는 ‘상엿집과 관련문서’에 한정하여 하는 것이 타당할 것임.

- 동 상엿집은 기타 지역의 상엿집과 비교하여 위에서 언급한데로 건축학적․민속학적으로 뚜렷한 가치가 있음.

- 그러나, 관련유물 중 상여는 요여와 더불어 조사보고서에서 언급한 바와 같이 해방전·후로 추정되는 것도 있지만, 대부분 1970년대-1980년대에 제작된 것이 많으며 그 출처가 명확하지 않은 것도 있어 문화재로서의 가치가 미흡함.

- 문서의 경우 조사보고서에서 5종은 상여와 관련된 유물이고, 6종은 동중문서로서 판명되었으므로 상여와 관련된 5종만을 지정함이 좋겠음.

- 따라서, 상여와 관련 없는 문서와 상여 등 유물에 대해서는 문화재 지정을 유보하고, 우선 효율적인 보존관리를 위하여 수장시설이 양호한 적정장소에 관련 유물을 이관하여 보존처리 후 별도 전시공간에서 전시토록 함이 좋겠음, 아울러 동 유물에 대해서는 이미테이션을 제작하여 현 상엿집에 배치․활용하는 것이 바람직할 것임.

ㅇ 지정 범위

- 수    량 : 일괄(상엿집 1동, 관련자료 5점, 토지 1필지 748㎡)

. 건축물 지정(1동) : 정면 3칸, 측면 1칸, 3량가 홑처마, 목조와가, 19.14㎥

. 관련유물 지정(5점)

번호	지정예고 자료	현지자문회의 결과에 따른 지정대상 검토현황
		검 토 대 상	수량	지정여부
		내 용
1	상여(喪輿) 1		1습	보류
2	상여(喪輿) 2		1습	보류
3	정축동부상거보주비수납기 (丁丑東部喪俥報住備收納記)	정유 동부 상여도주비수전기 (丁酉 東部 喪轝都註備收錢記)	1매	지정
		자천리 동부 마을에서 상여계와 관련하여 경비를 거둔 내역을 적은 기록
4	정축사월초육일동부상거제만취조기 (丁丑四月初六日東部喪擧祭滿炊助記)	정유 사월 초육일 동부상여제만취조기 (丁酉 四月 初六日 東部喪轝祭滿炊助記)	1매	지정
		동부 상여를 만들고 제를 지내고 잔치를 벌이는 과정에서 술과 안주, 기타 물자를 지원한 기록으로 보임. 상여계의 마을 범위가 동부를 중심으로 이웃한 중계, 大才, 서부 등의 마을들을 포함하고 있으며, 마을별 담당 사역인명이 잘 나타나 있어 단순한 상여계로만 존재한 것이 아님을 엿보게 함.
5	경인십이월초사일미수일납기 (庚寅十二月初四日未收日納記)	동부 구걸 미수일봉기 (東部 求乞 未收日捧記)	1매	제외
		자천리 동부 마을의 걸굿 자료로 일자별로 받은 액수, 아래에 마을이름, 혹은 택호를 적었고 특별히 인명이 기록(박익서<朴益瑞>, 윤호방<尹戶房>)되기도 하였음.
6	을미이월십사일천변색리시하기 (乙未二月十四日川邊色吏時下記)	을미이월십사일천변색리시하기 (乙未二月十四日川邊色吏時下記)	1매(결)	제외
		전반부가 결실되어 정확한 내용을 밝히기 어려우나 뒤에 을미 이월 십사일 천변색리시하기(川邊色吏時下記)가 있어 1895년 천변에서 색리(色吏)와 공사(公事)를 치루면서 대접하고 지출한 경비를 적고 있음.
7	정유오월초구일상임세념기 (丁酉五月初九日喪任細念記)	정유 오월 초구일 상임세념기 (丁酉 五月 初九日 上任細念記)	1매	제외
		상임의 세념기로 마을별로 세금을 거두어 납부하는 내용, 각종 용하기록임. 공동납의 운영 모습을 보여주는 촌락자료임
8	경자정월십오일상거계수기 (庚子正月十五日喪擧契授記)	경자 정월 십오일 상여계수기 (庚子 正月 十五日 喪轝契授記)	1매	지정
		동부 상여계에서 계금을 분배하여 취식한 기록으로 정확하게 2할의 이자가 계산되어 있으며, 분담 받은 인명과 액수, 이자가 기록되어 있음.
9	동계문서(洞契文書) 1)	임인 십일월 초팔일(부, 동사중건하기) (壬寅 十一月 初八日(附, 洞社重建下記))	9매	지정
		상여계 지출기록부(用下記)임. 뒤에 洞社중건시의 用下記가 첨부되어 있어 주목되는 자료임. 마을 공동경비 지출내역으로 동회(동제, 농악, 상여 등)와 관련되어 있음을 알 수 있음. 공사시(公事時) 주하(酒下), 정조(正租) 개량시(改量時)의 경비, 다른 마을 주민이나 관리들의 접대비 등등 마을 행정이나 공동 접반사 경비도 포함되어 있음. 동사중건시의 용하기는 동민들의 집회소인 동사를 중건하면서 지출한 내용을 기록한 것으로 그 중 대여목(大轝木) 부래시(負來時) 하기가 보이는 것을 보면 자천리 상엿집을 말하는 것으로 볼 수도 있음.
10	동계문서(洞契文書) 2	미상 문서(未詳 文書)	1매(결)	제외
		문서명칭과 내용을 정확히 파악할 수 없는 단편 문서임. 전반부도 결실되었고 후반부도 결실된 것으로 보이며 년대도 미상이다. 분배된 사역인 별로 계전(동전)을 거둔 것으로 보임.
11	동계문서(洞契文書) 3	상여제작 기록문서(喪輿製作 記錄文書)	1매	지정
		연대 미상이지만 1890년 어간으로 추정되는데 상여를 제작할 때의 지출 내역 기록으로 총 270여 냥을 가지고 상여 제작 공인들의 노임으로 목수, 편수, 화공의 공가(工價) 지불 및 기타 131냥 등 총 228냥 여를 지출하고 있음.
12	동계문서(洞契文書) 4	판독 불가한 작은 한지임	1매	제외
13	동계문서(洞契文書) 5	판독 불가한 작은 한지임	1매	제외
14	동계문서(洞契文書) 6	채급문서(債給文書)	1매(결)	제외
		연대 미상의 문서명칭도 없는 단편 문서이나 기록 내용을 미루어 채급문기(債給文記)로 보임. 인명 아래에 빌려준 전문(錢文)량과 채환상(債還上)라 하여 환곡을 대여해 준 내역이 기록되어 있음. 1855년~ 1857년의 부기가 있어 그 어간의 자료로 추측됨.
15	영기(令旗)	영기(令旗)	1매	제외
16	소지(所志)	영천 자천면 동부서부 양동거민 등장 (永川 慈川面 東部西部 兩洞居民 等狀)	1매	제외
		영천 자천면의 동부와 서부 마을민들이 올린 청원서로 부당한 부세문제를 감해달라는 청원임. 이에 대하여 관에서는 매결당 4냥씩을 탕감하여주고 재결(災結)은 다시 조사하여 원한이 없도록 하라는 수령의 제음 뎨김(題音)이 첨부되어 있음.

. 문화재 지정구역 면적 : 748㎡(1필지)

소 재 지	지 번	지목	지적(㎡)	지정(㎡)	소유자	비 고
하양읍 대학리	144-10	산	748	748	박영숙	지정구역
합 계	1필지		748	748

마. 참고사항

(1) 현지조사의견(‘10. 1. 21) : 별첨 1 참조

ㅇ 문화재위원  : 국가지정문화재(중민) 지정 가치 있음.

- 곳집과 상여, 상례 등에 대한 정밀 조사보고서를 발간 및 실측도를 작성해야 함.

ㅇ 문화재위원  : 국가지정문화재(중민) 지정 가치 있음.

- 상엿집의 보수와 상여 등의 조사·연구와 함께 완전한 고증·복원 작업이 선행되어야 함

ㅇ 문화재전문위원  : 국가지정문화재(중민) 지정 가치 있음.

- 현 관리자가 국학연구소를 중심으로 자천리의 상례문화 보존에 매진할 의사가 있는 것으로 판단되며, 세부 기법에서 19세기말의 수법이 보이고 곳집의 희귀성에 비추어 상당한 가치가 있음.

ㅇ 문화재전문위원  : 국가지정문화재(중민) 지정 가치 있음.

- 본래 위치했던 영천시 화북면 자천리로 옮겨 지정하는 것이 이상적이나 현 위치에서 지정할 경우 접근성이 떨어지므로 심도 있게 논의한 뒤 지정할 필요가 있음.

(2) 경상북도지사 의견

ㅇ 우리 도내 소재하고 있는 문화유산 중 역사적, 학술적, 고건축적 가치 등이 뛰어나다고 판단되어 국가지정문화재로 지정하여 체계적이고 효율적으로 보존·관리하고자 함.

※ 경상북도 문화재위원회(건축분과) 심의(2009.09.25) 결과 : 별첨 2 참조

(3) 경상북도 관계전문가 지정조사보고서 : 별첨 3 참조

< 문화재전문위원 >

ㅇ 상여는 32명, 24명, 16명이 멜 수 있는 ‘방틀’이 각각 있어 상당히 큰 마을에서 사용한 상여로 보이며 상여장식들도 100여점 정도 있고 일반적으로 상엿집에는 촌계 관련 문서들이 보관된 사례가 많으나, 마을 상여와 직접적인 문서들이 발견된 사례도 드물고, 그 내용도 상여 제작 및 운반 등과 관련한 비용 기록이 있고, 아전이 참여한 점도 당시 상여 이용 실태를 엿 볼 수 있는 중요한 자료임.

ㅇ 상엿집을 옮겼다는 건축적인 문제가 있음에도 민속학적 측면에서 중요한 의미를 가지고 있어 보존방안을 마련하여야 할 것이고, 무엇보다도 상여와 문서가 온전하게 보존되어야 그 가치가 있음.

ㅇ ‘중요민속자료’는 자료에 대한 분석이 좀 더 필요하니 경상북도 ‘민속자료’로 하는 것이 좋을 듯함.

ㅇ 지정명칭은 ‘전 영천 자천리 상엿집’으로 할 것인지, 현재의 위치에 있는 ‘하양 대학리 상엿집’으로 할 것인지 등의 논의가 필요함.

< 문화재위원 >

ㅇ 상량문이 있어 건립년대가 19세기 후반으로 확실하며, 구재를 많이 활용한 듯 하나 상엿집으로는 사례가 흔치 않은 평면과 건축수법을 지니고 있음.

ㅇ 또한 내부에 소장하고 있는 상여물품 등 흔치 않은 민속자료를 많이 지니고 있으나 이건하여 원래의 장소성이나 지역 상여문화의 지속적 계승이라는 관점에서는 다소 의문의 여지가 있음.

(4) 소유자 의견 : 별첨 4 참조

ㅇ 상량문의 기록으로 보아 118년 전에 세워졌음을 알 수 있으나 마을 전체 주민들의 의견을 들어 보면 세 차례에 걸쳐 옮겨졌으므로 250~300년 전에 최초 건축되었을 것으로 추정되며 전국 최장, 최고의 상여보관을 위한 건축물임을 알 수 있음.

ㅇ 대부분의 상엿집은 흙벽으로 되어 있고 내부에는 아무 것도 없는 평지로 되어 있으나 본 상엿집은 나무만 사용하였을 뿐만 아니라 내부도 상당히 높게 하여 세 칸 마루로 지어져 있어 전국적으로 산재해 있는 보편적인 상엿집과는 완전히 다른 형태를 띠고 있음.

ㅇ 상엿집의 특징뿐만 아니라 상엿집에 들어있는 모든 자료들을 보면 상여문화를 거의 재현할 수 있으며 자천 상여 소리도 이규상씨(고인)에 의해 녹음 보관되어 있음.

ㅇ 전문가의 손에 의해 이건 되지 않아 건물의 기울기가 심하며 몇 백년이 되어 보존대책이 시급함. 또한 개인이 보존하기에는 상당한 위험이 따르므로 지속적이며 완전한 보존을 하여 후세에 우리의 정신 문화유산을 오래도록 물려주는 것이 시급함.

(5) 문화재 보존방안 및 활용계획(경산시 및 국학연구소)

<경산시>

ㅇ 특별관리 요원(2명)을 파견 관리에 만전을 기하겠음.

ㅇ 2011년 광역발전특별예산을 신청 전통장례를 테마로 33,000㎡(1만평) 규모의 한국전통장례문화공원을 조성 민속장례박물관 및 상여시연과 국제세미나 등을 개최할 계획임.

<국학연구소> : 별첨 5 참조

ㅇ 화재 보험가입 및 도난 경비시스템 장치

ㅇ 한 문화재 한 지킴이 활동 전개

ㅇ 전국에 산재해 있는 상엿집의 전수조사가 필요하며, 상여의 일치된 이론과 용어를 정립하여 상여문화의 학문적 토대 마련

ㅇ 유물 자료관이나 상여관련 박물관을 세워 체계적 보존 추진

ㅇ 상례행사의 완벽한 재현으로 우리 민족의 삶과 죽음의 문화 독창성을 알리는데 기여

ㅇ 유치원에서 대학까지 상여의 의미를 제공해 줄 수 있는 교육적 활용 방안 연구 검토

바. 의결사항

ㅇ 조건부 가결

- 지정명칭 : “경산 상엿집 및 관련문서”

- 지정범위 : 상엿집(1동), 관련문서 11건(19점), 토지 748㎡(1필지)

※ 세부관련문서 : 연번 3․4․5․6․7․8․9․10․11․14․16번(11건 19점)

-  경산시는 지정 관련 사전 종합정비 및 유물 보존․관리계획 수립

〈별첨 1〉

국가지정문화재(중요민속자료) 지정조사보고서

□ 지정조사 개요

ㅇ 대상문화재 : 하양 대학리 상엿집 및 관련자료

ㅇ 조사일자 : 2010. 1. 21(목)

ㅇ 조 사 자 : 문화재위원

□ 지정조사 결과(조사보고서)

〈 문화재위원〉

이 곳집은  건립연대가 300년이 넘는데다가 규모도 크고 보존 상태도 양호함.

더구나 상여를 비롯해서 제작과 사용에 대한 각종 고문서, 상소문, 여러 가지 기물까지 갖추고 있어서 우리네 전통적 상례 연구에 뺄 수 없는 귀중한 생활문화 유산임.  이는 전국을 통틀어도 유일한 보기임.

그러나 네 차례나 옮겨 다닌데다가, 소유 주민들의 관심도 적어서 훼손된 부분도 적지 않음. 따라서 중요민속자료로 지정해서 영구 보존할 필요성이 절실함.

이를 계기로 곳집과 상여 그리고 상례 일반에 대한 정밀 조사를 실시해서 보고서를 발간해야 할 것임. 곳집과 상여의 족보를 캐는 것은 물론이고, 언제라도 복원이 기능하도록 상세한 실측도를 작성할 필요가 있음.

이러한 기록화 작업을 다음의 전공 학자들이 중심이 되어 실행케 하는 것이 바람직함.

〈문화재위원〉

동 상엿집은 19세기말(1891년)에 축조된 것으로 보이는 상량문이 있어 현존하는 상엿집 중 절대연대가 밝혀진 것으로는 가장 오래된 것으로 판단되나, 상여와 관련된 자료에 대한 경북도 문화재위원회의 검토 결과 1877년도의 상여 관련 기록이 현존하는 것으로 보아 그 이전에 건립된 것으로 추정할 수도 있음.

또한 그 축조방법이 전통수법을 사용하였으며 평면구조가 특이하며(2칸은 우물마루, 1칸은 장마루 사용 등), 내부에 보관하는 상여 등의 부식방지를 위하여 초석에서 하인방까지의 높이를 높여 바닥에서 올라오는 습기를 방지할 수 있도록 하였음. 다만, 이전․복원 과정에서의 시공 및 관리 부실 등으로 기둥의 쏠림현상 등이 나타나고 있으므로 보수작업이 필요할 것으로 판단됨.

아울러 상여와 요여, 문서 등의 상장례 관련 자료들도 비교적 온전히 남아있으나, 관련 자료(경북도 자료)에서 볼 수 있는 조립 완성된 상여의 장식 등에 대해서는 고증 후 복원이 필요할 것으로 판단됨.

따라서 전통수법의 상여와 상엿집에 대한 자료가 극히 일부분에 지나지 않은 현실에서 동 자료의 국가지정문화재로 지정하여 관리하는 것이 타당하나, 상엿집의 보수와 상여 등의 조사․연구와 함께 완전한 고증․복원 작업이 선행되어야 할 것으로 판단됨.

〈 문화재전문위원〉

제 자리에서 더 이상 존속할 수 없었던 사정은 “자천리 주민들의 매각 처분 의사결정”이었음.

자천리 주민들이 스스로 보존하지 못하고 매각 처분하던 것을 현 관리자가 매입한 것이 분명한 사실이라면, 자천리 곳집은 제 자리로 돌아가기 어려울 것임. 그럼에도 불구하고 현 관리자가 국학연구소를 중심으로 곳집과 자천리의 상례문화 보존에 매진할 의사가 있는 것으로 판단되므로, 문화재 지정의 필요조건을 갖춘 것으로 판단됨.

곳집의 건축사적 의의에 대해서는 향후 정밀한 조사가 진행되어야 하겠지만, 상량 묵서를 비롯하여 세부 기법에서 19세기말의 수법이 보이고, 곳집의 희귀성에 비추어 상당한 가치가 있다고 생각됨.

〈문화재전문위원〉

1. 상엿집 이건 현황과 건립시기

상엿집은 경북 영천시 화북면 자천리 1533번지에 위치하였으나, 2009년 3월 15일에 현재의 위치인 경북 경산시 하양읍 대학리 산 144-35번지로 옮겨왔음. 이곳은 자천리로부터 약 15㎞ 이상 떨어진 곳임. 구술사적인 내용을 토대로 상엿집의 이건 과정을 정리하자면, 자천리 마을에서 상엿집을 문화재로 지정해달라고 영천시에 요청했으나 답신은 혐오시설이니 마을에서 알아서 처리하라고 하였다고 함. 그러자 마을 사람들은 상엿집을 외부인에게 팔기로 하였고, 이것이 실현되지 않았을 경우 해체하기로 의견을 모았음. 때마침 조원경 목사가 그 사실을 알고 상엿집을 매입하였고, 이것을 인근 마을로 옮기려 했으나 주민들이 혐오시설이라는 것 때문에 반대하여 부득이 현재 위치로 옮기게 되었음. 이곳은 하양읍 하주초등 앞 도로로부터 무학산 2㎞ 지점임.

상엿집의 건립시기를 보면 상량문에 “上之二十八年辛卯二月十九日巳時立柱二十五日五時 上梁”이라고 적혀 있는 것으로 보아 1891년에 건립하였음. 하지만 자천리 주민들에 말에 의하면 세 번 정도 옮겼다고 하는 것으로 보아 상엿집은 오래 전부터 존재해온 것으로 추측됨.

2. 상엿집의 규모와 상여 및 문서자료 현황

상엿집은 낮은 자연석 기단위에 자연석 주초를 설치한 후 정면 3칸 측면 1칸 규모의 상엿집을 앉혔음. 좌협칸과 중앙칸 2칸에 걸쳐 우물마루를 깔고 배면과 좌측면벽을 판벽에 상부에 살창을 설치하였고, 정면은 매칸 쌍여닫이 판문에 판벽으로 마감하였음. 그리고 우협칸은 중앙칸에서 들 수 있도록 쌍여닫이 판문을 설치하면서 판벽으로 실을 구분하였음. 또한 바닥은 좌측부분과는 달리 장마루를 깔았으며 외벽은 모두 판벽으로 막았음.

상여는 32명, 24명, 16명이 멜 수 있는 ‘방틀’이 각각 있어 상당히 큰 마을에서 사용한 상여로 보인다. 장여장식들도 100여점 정도 있음. 영여도 함께 보관되어 있음. 문서자료는 14건이 보관되어 있었는데, 丁丑東部喪俥報住備收納記(1877, 상을 당한 집의 상여를 운반하기까지의 모든 절차에 필요한 일 분담 및 임금지불사항을 기록), 丁丑四月初六日東部喪擧祭滿炊助記(1877, 상여 운반시 부조 및 식사준비 기록서), 庚寅十二月初四日未收日納記(1890, 상여를 만들기 위한 비용에 필요한 할당액 기록), 乙未二月十四日川邊色吏時下記(1895, 상여꾼들과 이를 도운 색리들에게 지불된 임금기록), 丁酉五月初九日喪任細念記(1897, 상여운반에 필요한 재료 및 구입비용을 기록), 庚子正月十五日喪擧契授記(1900, 상여 꾸미는 재료와 그 비용 기록), 壬寅十一月八日(1902, 상여 꾸미는 비용 및 장례부조기록) 등이 있음.

3. 조사자 의견

상엿집과 상여, 문서 등의 관련자료는 경북지역의 상장례문화의 실상을 파악할 수 있다는 점에서 학술적인 의미가 크다고 생각함. 일반적으로 상엿집은 혐오시설로 인식하고 있는 까닭에 마을의 음습한 곳이나 사람들의 왕래가 많지 않은 곳에 위치하고 있는 경우가 많고, 건물도 간단한 양식으로 건축된 경우가 많음. 그런가 하면 대학리 상엿집은 마을 안 주택과 인접해 있고, 건축양식이 한옥의 양식을 취하고 있다는 점에서 한국인의 죽음의례문화를 이해하는데 중요한 자료로 판단됨. 따라서 상엿집과 상여, 관련문헌자료 등은 문화재적인 가치가 크다고 사료되어 중요민속자료로 지정하여 보존할 필요가 있다고 생각함.

하지만 상엿집과 관련 자료는 본래 위치했던 곳인 경북 영천시 화북면 자천리의 민속문화라는 점에서 한계가 있음. 역사문화와는 달리 민속문화는 생성되고 전승되었던 공간이 바뀌게 되면 그 생명력은 소멸되기 마련이고 박제화된 문화유산에 불과한 것이 되고 말기 때문임. 따라서 가장 이상적인 것은 상엿집을 다시 영천시 화북면 자천리로 옮겨놓고 중요민속자료로 지정하여 보존하는 것이 바람직하다고 생각함.

설사 부득이 현재의 위치에 있는 상엿집을 중요민속자료로 지정한다 하더라도 문화재 보존 및 문화적 활용방안이라는 차원에서 문제점을 안고 있음. 현재의 위치는 주도로부터 접근성이 떨어지기 때문에 추후에 이러한 문제점들이 해결될 필요가 있음. 사후관리를 위해서라도 이러한 것을 충분히 고려하여 지정할 필요가 있다고 생각함.

결론적으로 상엿집과 상여 및 문헌자료는 중요민속자료로서 문화재적인 가치가 매우 크다고 생각함. 다만 앞서 언급했던 사항을 심도 있게 논의한 뒤에 지정할 필요가 있다고 판단됨.

〈별첨 2〉

경상북도 문화재위원회(건축분과) 심의(2009.09.25) 결과

상엿집은 원래 영천시 화북면 자천리 1533번지에 자리하였으나 본 소유자가 매입하여 이 곳으로 이건(2009.3.15)하였음.

상엿집의 연혁에 대해서는 자세히 알 수 없음. 영천 자천부락 주민들의 말에 의하면 마을에서 세 번 이건하였다고 함. 다만 현재 건축연혁에 대해서는 종도리장혀하부에 <上之二十八年辛卯二月十九日巳時立柱二十五日 午時上樑> 묵서된 내용으로 볼 때 1891년에 건립되었음.

영천 화북면 자천리에서 옮긴 상엿집은 상량문에서 보는바와 같이 1891년에 건립한 것으로 보인다. 하지만, 자천리 주민들에 말에 의하면 세 번정도 옮겼다고 한 것으로 보아 그  전부터 자천리에 상엿집이 있었던 것을 이건한 것으로도 추측됨.

자칫 사라질 처지에 놓인 상엿집은 하양 대학리 무학산 기슭에 이전 복원하므로 그 안에 있는 상여와 문서 자료까지 빛을 보게 되었음. 이 상엿집은 건축적인 측면 보다 더 의미가 있는 것은 그 속에 있는 상여와 관련 문서임.  상여는 32명, 24명, 16명이 멜 수 있는 ‘방틀’이 각각 있어 상당히 큰 마을에서 사용한 상여로 보임. 장여장식들도 100여점정도 있다는 점임. 이것뿐만 아니라 일반적으로 상엿집에는 촌계 관련 문서들이 보관된 사례가 많으나, 마을 상여와 직접적인 문서들이 발견된 사례도 드물고, 그 내용도 상여 제작과 운반 등과 관련한 비용 기록이 있고, 아전이 참여한 점도 당시 상여 이용 실태를 엿 볼 수 있는 중요한 자료임.

현재의 건물은 상량문이 있어 건립년대가 19세기 후반으로 확실하며, 구재를 많이 활용한 듯하나 상엿집으로는 사례가 흔치 않은 평면과 건축수법을 지니고 있음.

또한 내부에 소장하고 있는 상여물품 등 흔치 않은 민속자료를 많이 지니고 있어 보존할 가치가 있으므로 국가지정문화재(중요민속자료)로 지정 신청하기로 하고 문화재명칭을 “하양 대학리 상엿집 및 관련자료”함.

〈별첨 3〉

경상북도 관계전문가 지정조사보고서

□ 지정조사 개요

ㅇ 대상문화재 : 경상도 전통곳집(喪輿집)

ㅇ 조사일자 : 2009년

ㅇ 조 사 자 : 문화재전문위원

□ 지정조사 결과(조사보고서)

1. 건립 배경과 현황

1) 상엿집 건립시기

중요민속자료로 신청한 ‘경상도 상엿집’은 2009년 3월 15일 영천시 화북면 자천리 1533번지에 있던 것을 경산시 하양읍 대학리 산 144-35번지로 옮겨 온 것임. 상엿집을 옮겨 온 이유는 자천리의 주민들이 마을 중간 국유지에 있는 마을 공동 소유의 상엿집을 철거하려고 결정한 것을 우연히 알게 된 현 관리자 조원경(국학연구소 대구․경북지부고문)이 구입하여 옮긴 것임.

상엿집의 건립시기는 상량문에 “上之二十八年辛卯二月十九日巳時立柱二十五日五時 上梁”이라고 적혀 있는 것으로 1891년에 건립한 것으로 보임. 하지만, 자천리 주민들에 말에 의하면 세 번정도 옮겼다고 한 는 것으로 보아 그 전부터 자천리에 상엿집이 있었던 것을 이건한 것으로도 추측됨.

집은 정면 3칸 측면 1칸이고, 건물내부는 상여를 보관하는 공간과 영여와 부속품 등을 두는 2개의 공간으로 구분하였다. 벽채는 판벽과 판문, 살창으로 되어 있고, 바닥은 우물마루가 깔려 있음. 이 상엿집의 이건은 기와만 벗기고, 나머지는 모두 트레일러에 그대로 옮겨 싣고 와서 그대로 복원하였다고 함. 비록 이건하였지만, 상엿집 건물로는 다른 지역에 볼 수 없는 특성을 가진 것으로 보임.

2) 상여와 문서자료 현황

상엿집을 옮기는 과정에서 상여가 보관되어 있는 것과 함께 마을문서들도 발견되었음.  상여는 32명, 24명, 16명이 멜 수 있는 ‘방틀’이 각각 있어 상당히 큰 마을에서 사용한 상여로 보인다. 장여장식들도 100여점정도 있음. 영여도 함께 보관되어 있음.

문서자료는 14건이 보관되어 있었는데, 한 건을 제외하고는 모두 상여와 관련 있는 문서라는 점도 눈에 뜀. 일반적으로 상엿집에 마을 문서들이 보관되는 사례들이 있지만, 상여와 직접적인 관련이 있는 문서가 발견된 사례는 드문 일임. 그 내용은  상여운반과 관련 비용과 상여를 제작하기 위한 비용의 할당액 등임. 한 가지 주목되는 것은 상여꾼들을 도운 색리(色吏, 아전)에게 지불된 기록도 보여 앞으로 조사되어야 할 부분임.

상여와 관련한 자료 목록을 보면 다음과 같음.

번호	자 료 명	연대	크 기	내 용
1	정축동부상거보주비수납기 (丁丑東部喪俥報住備收納記)	1877	268×15㎝ 1매	상을 당한 집의 상여을 운반하기까지의 모든 절차에 필요한 일 분담 및 임금지불사항을 기록
2	정축사월초육일동부상거제만취조기(丁丑四月初六日東部喪擧祭滿炊助記)	1877	70.8×16㎝ 1매	상여 운반시 부조 및 식사준비 기록서
3	경인십이월초사일미수일납기 (庚寅十二月初四日未收日納記)	1890	81.4×15㎝ 1매	상여를 만들기 위한 비용에 필요한 할당액 기록
4	을미이월십사일천변색리시하기 (乙未二月十四日川邊色吏時下記)	1895	108×10.5㎝ 1매	상여꾼들과 이를 도운 색리들에게 지불된 임금기록
5	정유오월초구일상임세념기 (丁酉五月初九日喪任細念記)	1897	57.4×14.9㎝ 1매	상여운반에 필요한 재료 및 구입비용을 기록
6	경자정월십오일상거계수기 (庚子正月十五日喪擧契授記)	1900	70.8×16㎝ 1매	상여 꾸미는 재료와 그 비용 기록
7	임인십일월팔일 (壬寅十一月八日)	1902	31.5×18.5㎝ 9매	상여 꾸미는 비용 및 장례부조기록
8	제목없음	년대 미상	53.8×10㎝ 1매	상여 제작 임금 지불기록
9	제목없음	년대 미상	12×15㎝ 1매	상여 제작을 한 목수들의 노임을기록
10	제목없음	년대 미상	6.5×15㎝ 1매	상여 제작을 위한 임금 지불기록
11	제목없음	년대 미상	6.4×20㎝ 1매	상여 제작 임금 지불기록
12	제목없음	년대 미상	38.5×9.5㎝ 1매	상여 제작 임금 지불기록
13	영기(令旗)	년대 미상	72×72㎝ 1매	상여나갈 때 앞에 세우는 깃발
14	청원서	년대 미상	91×59㎝ 1매	자천면민들이지방 세리가 세금을 이중으로 부과하는 비리를 근절해 달라는 所志

2.  조사자 의견

영천 자천리에서 옮긴 상엿집은 상량문에서 보는바와 같이 1891년에 건립한 것으로 보임. 하지만, 자천리 주민들에 말에 의하면 세 번정도 옮겼다고 한 것으로 보아 그 전부터 자천리에 상엿집이 있었던 것을 이건한 것으로도 추측됨.

자칫 사라질 처지에 놓인 상엿집은 하양 대학리 무학산 기슭에 이전 복원하므로 그 안에 있는 상여와 문서 자료까지 빛을 보게 되었음. 이 상엿집은 건축적인 측면 보다 더 의미가 있는 것은 그 속에 있는 상여와 관련 문서임. 상여는 32명, 24명, 16명이 멜 수 있는 ‘방틀’이 각각 있어 상당히 큰 마을에서 사용한 상여로 보임. 장여장식들도 100여점정도 있다는 점임. 이것뿐만 아니라 일반적으로 상엿집에는 촌계 관련 문서들이 보관된 사례가 많으나, 마을 상여와 직접적인 문서들이 발견된 사례도 드물고, 그 내용도 상여 제작과 운반 등과 관련한 비용 기록이 있고, 아전이 참여한 점도 당시 상여 이용 실태를 엿 볼 수 있는 중요한 자료임.

상엿집을 옮겼다는 건축적인 문제가 있음에도 불구하고 민속학적 측면서 중요한 의미를 가지고 있어 보존방안을 마련하여야 할 것이고, 무엇보다도 상여와 문서가 온전하게 보존되어야 그 가치가 있음.

만약 지정을 한다면 신청자의 요청을 받아 들여 중요민속자료로 갈 것인지와 ‘경상도 상엿집’이라고 신청한 명칭 문제는 논의가 있어야 할 것임,

우선 조사자의 의견으로는 ‘중요민속자료’는 자료에 대한 분석이 좀 더 필요하니 경상북도 ‘민속자료’로 하는 것이 좋을 듯함. 지정 명칭으로는 ‘경상도 상엿집’은 적절하지 않고 ‘전 영천 자천리 상엿집’으로 할 것인지, 현재의 위치에 있는 ‘하양 대학리 상엿집’으로 할 것이지 등의 논의가 필요함.

참고로 현재 상엿집 지정은 안동시 일직면 망호리 곳집(상엿집)이 문화재자료 제384호 지정되어 있지만, 상엿집만 있을 뿐임.

〈경상북도 문화재위원〉

1. 연    혁

상엿집은 원래 영천시 화북면 자천리 1533번지에 자리하였으나 본 소유자가 매입하여 이 곳으로 이건(2009.3.15)하였음.

상엿집의 연혁에 대해서는 자세히 알 수 없다. 영천 자천부락 주민들의 말에 의하면 마을에서 세 번 이건하였다고 함. 다만 현재 건축연혁에 대해서는 종도리장혀하부에 <上之二十八年辛卯二月十九日巳時立柱二十五日 午時上樑> 묵서된 내용으로 볼 때 1891년에 건립되었음.

2. 현    황

낮은 자연석 기단위에 자연석 주초를 설치한 후 정면 3칸 측면 1칸 규모의 상엿집을 앉혔음. 좌협칸과 중앙칸 2칸에 걸쳐 우물마루를 깔고 배면과 좌측면벽을 판벽에 상부에 살창을 설치하였고 정면은 매칸 쌍여닫이 판문에 판벽으로 마감하였음. 그리고 우협칸은 중앙칸에서 들 수 있도록 쌍여닫이 판문을 설치하면서 판벽으로 실을 구분하였음. 또한 바닥은 좌측부분과는 달리 장마루를 깔았으며 외벽은 모두 판벽으로 막았음. 실외부의 마감을 달리한 것은 내부에 보관하는 용품에 기인한 듯 좌측 2칸에는 상여를, 우측 1칸에는 상여에 사용되는 용품들을 보관하여 보관 내용품에 따라 마감을 달리하고 있음.

우측칸의 장마루를 설치한 수법은 일반적 장마루 결구방법과는 다른 법식을 보이고 있으며 판벽의 판재에는 자귀로 치목한 흔적이 선명하게 남아있음.

상부구조는 판대공을 세운 3량구조로 처마도리는 납도리, 종도리는 굴도리로 치목하였고 양측면에는 설치된 대공은 선각하였으며 내부의 대공은 제형판대공을 올렸음. 그리고 우주는 주두를 올리고 하부에 초각된 보아지를 설치한 반면 가운데 평주는 주두를 생략하고 뺄목 역시 초각을 하지 않았으며 매칸 소로수장으로 장식하였음. 좌협칸에는 대량 위에 도리방향으로 굵은 각재를 걸쳐 놓은 것은 용도가 있은 듯하나 확인할 수 없었음.

배면에는 상여에 사용되는 방틀을 보관하기 위하여 거치대를 설치해 두었고 상엿집에 설치된 출입문은 모두 둔테가 있는 감갑이쇠로 보강시킨 쌍여닫이 널판문임.

그러나 이건시 용마루단부의 마감이 당초에는 수키와를 세워 마감하였으나 이건시 눕혀 용마루기와를 얹져 용마루곡에 다소 변화가 있었으며 초석설치가 다소 불완전하였음.

3. 조사자 의견

현재의 건물은 상량문이 있어 건립년대가 19세기 후반으로 확실하며, 구재를 많이 활용한 듯하나 상엿집으로는 사례가 흔치 않은 평면과 건축수법을 지니고 있음.

또한 내부에 소장하고 있는 상여물품 등 흔치 않은 민속자료를 많이 지니고 있으나 이건하여 원래의 장소성이나 지역의 상여문화의 지속적 계승이라는 관점에서는 다소 의문의 여지가 있어 민속부분의 고찰과 더불어 문화재지정을 검토해 보는 것이 좋을 것으로 사료됨.

〈별첨 4〉

상엿집 소유자(조원경) 의견서

1. 위치 : 경북 경산시 하양읍 대학리 산 144-10번지

2. 지정 대상 문화재 : 위 번지내 목조 건물 및 관련 자료

3. 조성시기 : 최초 건립 년 대 미상(약 300년 추정), 현 건물의 상량문은 118년 전으로 기록됨

4. 지정구분 : 국가지정 중요 민속자료 (하양 대학리 상엿집 및 관련 자료)

5. 소유 및 관리자

6. 지정신청 의견

멀지 않은 100여 년 전에 있었던 조선 500년은 국시가 유교였음. 유교의 이념을 실천덕목으로 옮긴 것이 관혼상제였음. 그 중에서도 효의 적극적인 강조로 이루어진 것이 상례(喪禮)임.  2~30여년전만 하더라도 상여나 상엿집을 가끔 볼 수 있었지만 급속히 진전되는 문화의 변천으로 인해 고유의 민족 전통중 하나인 상여나 상엿집은 찾아보기 어렵게 되었음.

다만 상여의 문화적인 가치를 인정한 선각자들의 보관을 위한 노력으로 인해 전국에서 4개 정도의 상여가 민속자료 문화재로 지정되어(참고 : 정종수 : 상여고, 생활문물연구, 창간호, 33-54쪽; 박종민 : 상여장식물의 표현양식과 상징적 의미, 민속학 연구 제 20호, 2007, 77-99쪽)지역 상여노래등과 더불어 상당한 학술 연구가 진행 중에 있음.

그러나 상여를 보관하는 상엿집 역시 각 마을 어느 곳에나 있었지만 지금은 거의 사라진 상태일 뿐만 아니라 보존된 집은 거의 없는 상태임.  전국에서 유일하게 경북 안동시 일직면 망호리에 도지정 민속자료 문화재로 지정된 한 채가 있을 뿐임.

가. 년대로서의 문화재적 가치 : 위 상엿집은 이 자리에 오기 전(2009년 3월 15일 옮김)까지 경북 영천시 화북면 자천리 1533번지에 있었음.  이 상엿집의 내부에 있는 상량기둥에는“上之二十八年辛卯二月十九日巳時立柱二十五日午時上梁”으로 기록되어 있어 지금으로부터 118여 년 전에 세워졌음을 알 수 있음.  또한 마을 전체 주민들의 의견을 들어 보면 이 자리에 옮긴 것은 이미 세 번째라고 하였으므로(참조 : 주민확인서) 처음의 상엿집은 상량 시기보다 훨씬 이전이라고 볼 수 있음.  뿐만 아니라 내부에서 발견된 문서 자료에서 상량이전에 기록한 문서가 3점이나 발견됨으로서 위의 증언자들의 증언을 기록으로 확증해 주고 있음.

특히 고 가옥 전문가가 이 건물의 나무 건조나 구조 상태를 보고 거의 250~300년이라고 하고 있음.  그러므로 이 상엿집은 최소한 250~300여년 이전에 최초로 건축되었다고 볼 수 있음.  안동 망호리에 있는 상엿집은 “19세기 초에 지어진 것으로 전해오고 있다”로 표현되어 있으므로 위의 건물은 상엿집으로서의 상량문의 확실한 연대 확인과 더불어 고건축 학자의 증언과 주민들의 증언으로 볼 때 전국 최장, 최고의 상여보관을 위한 건축물임을 알 수 있음.

나. 건축구조상의 문화재적 가치 : 경북 지역에 현재 산재해 있는 대부분의 상엿집을 답사해 본 결과 거의 모든 상엿집의 공통점은 외부 벽은 흙으로 되어 있으며, 내부에는 아무 것도 없는 평지로 되어 있으며 상여 자료는 거의 보관되어 있지 않음.  일직 망호리에 있는 상엿집도 직접 확인한 결과 외부는 흙담, 내부는 흙 평지 그대로 되어 있을 뿐임.

그러나 본 상엿집은 흙을 조금도 사용하지 않고 전체를 나무만 사용하였을 뿐만 아니라 내부도 기둥에서 상당히 높게 하여 세 칸 마루로 지어져 있음. (참조:이상동 문화재 건축 기술사 의견서)

이런 비슷한 건축물을 찾아본 본 결과 경북 포항시 죽장면 두마리에 약 70여 년 전에 지어진 쓰러져가는 상엿집이 있어 확인해 보니 집은 흙이 아닌 전체가 나무로 지어졌지만 마루로 되어 있지 않음.

또 하나의 확인은 “도설 한국의 민속”(아산:온양민속박물관, 1980, 123쪽)에는 본 상엿집과 비슷한 상엿집이 경북 안동군 풍산면 도곡동 소재로 나와 있음.  이 사진 그림과 설명을 보면 전체가 나무로 되어 있고 크기와 구조도 비슷함. 이 자료를 토대로 확인해 보니 풍산면은 지금은 행정구역상“와룡면”으로 되었으며 이 집은 안동댐의 건설과 더불어 멸실되어 존재하지 않음(확인자 : 와룡면 이장 이동규). 따라서 이 건축물은 전국적으로 산재해 있는 보편적인 상엿집과는 완전히 다른 형태를 띠고 있음.

다. 상여 문화의 온전한 보전 상태의 문화재적 가치 : 상여나 기타 상여행사에 필요한 도구 등 상여 문화에 대한 일 부분들은 국가, 개인 박물관과 소장자들에 의해 볼 수 있거나 연구할 수 있지만 상여문화 전체를 한 곳에서 있는 그대로 볼 수 있는 자료는 전혀 없는 실정임. 그러나 위의 상엿집은 상엿집의 특징뿐만 아니라 상엿집에 들어있는 모든 자료들을 보면 상여문화를 거의 재현할 수 있음. 상엿집 뒷면 4개의 각 기둥마다 나무로 달아내어 큰 방틀 중간 방틀, 소 방틀 등 7개가 실려 있으며 널을 만들기 위한 널 목 두 개도 함께 있음. 또한 내부에서 발견된 문서 자료 14건은 상여행사가 어떻게 치러졌는가를 알 수 있으며 무덤을 만들기 위한 100여 년 전의 들 것 , 기타 기구와 100여년 가까이 흘러오면서 변한 상여와 요여가 각 2개가 있으며 상여를 장식하는 200개 정도의 인형과 부속물이 있음.  자천 상여 소리도 본 동에 이규상씨(고인)에 의해 녹음 보관되어 있음. 그러므로 이 상엿집 및 관련 자료를 통하여 전통 상여문화를 완전히 재현할 수 있음.

라. 종교적 건축물로서 문화재적 가치 : 본 건물에 사용된 건축자재를 보면 마치 이미 쓰여진 나무를 다시 사용한 듯이 즉 곳곳마다 나무 판에 네모로 된 구멍이 많이 나 있음. 죽장 두마에 있는 상엿집을 현장 확인해 보니 역시 비슷한 형태로 구성되어 있었음. 이는 종교적인 상징의 표시일 가능성이 있으므로 앞으로 학자들에 의해 종교문화적인 연구 접근이 필요하므로 문화재적 가치가 있음.

마. 보존의 영구성을 위한 문화재적 가치 : 이 건물은 현 장소에서 약 20km 떨어진 곳에 상엿집이 있었던 땅은 국유지이며, 상엿집은 건축물 대장에 등록되지 않은 마을 공동 소유로 존재하고 있었음. 주민들의 이야기에 의하면 해방 전후로 그 동네는 1,000가구가 있었던 큰 동네이었다고 함. 지금도 500여 호되는 큰 동네임. 이 마을의 연장자들의 증언에 의하면 자신들이 어렸을 때에는 상엿집이 있는 곳이 가장 외진 곳이었으나 마을이 번창함으로서 상엿집이 있는 곳이 마을 중심이 되어 버렸다고 함. 이미 상여를 사용하지 않은 기간이 오래되어 상당히 퇴락이 되어 처리 방안을 두고 올해 구정 때 마을 전체 회의를 한 결과 매매하기로 결정을 하였음. 주로 고 재료를 구하는 상인들의 문의가 많았으나 가격이 형성되지 않아 매매가 되지 않자 철거하기 하루 전 매매하여 옮기게 된 것임.

옮길 때 가급적 원형을 그대로 보전하기 위해 서까래와 기와만 벗기고 나머지는 그대로 옮겨와 다시 서까래와 기와를 올려 외형상 원형을 거의 완벽하게 보존하게 되었음(양쪽 50개의 서까래 중 썩은 것 9개 깨진 기와 넓은것 124개, 좁은 것 46개 교체).

그러나 전문가의 손에 의해 이동이 되지 않았으므로 주춧돌이 올바로 놓이지 않아 건물의 기울기가 심하며 전체 건물도 이미 몇 백년이 되었으므로 보존 대책이 시급함. 또한 마지막으로 남은 문화재를 개인이 보존하기에는 상당한 위험이 따르므로 지속적이며 완전한 보존을 하여 후세에 우리의 정신문화 유산을 오래도록 물려주는 것이 시급함.

〈별첨 5〉

문화재 보존방안 및 활용계획(국학연구소)

1. 문화재 지정의 의의

경산곳집은 상엿집으로 전국에서 유일하게 국가지정 문화재로 인정받게 됨으로서 과거 우리 선조들의 삶의 숨결이 현재에도 살아있게 할 수 있는 가능성을 열어주었음. 지역을 막론하고 각 동리의 곳집은 신성시 되었으면서도 소홀하게 다루어졌던 문화유산이었으나, 산업 발전과 삶의 행태 변화와 더불어 거의 소실되어가고 있는 실정임. 다행히도 전통 곳집이 사라지지 않고 남아 있게 됨으로서 후세에 전할 수 있는 전기가 된 것은 매우 뜻있는 일이라 하겠음.

2. 문화재 시설 및 유물 관리

가. 책임 관리자 및 관리단체

나. 관리 방안

1) 관리위원 위촉

2) 주요관리 내용

․ 시설물 파손 및 보수

․ 시설물 화재 및 유물 도난 감시

․ 문화재 홍보 및 활용 관리

․ 문화재 주변 청소 및 지역주민과의 연관성 유지

3) 행정기관의 유관 협조

․ 시청, 소방서, 경찰서와 연계 네트워크 구축

4) 시설물 보호

․ 화재 보험가입 및 도난 경비시스템 장치

5) 한문화 한 지키미 활동 전개(국학연구소 대구 경북 지부 회원 70여명)

․ 월1회 문화재 주변 청소 및 관리(매월 2주 토요일)

․ 문화재 관련 연구 활동 및 적극적인 우리문화 홍보

(관련 연구발표로 문화재로서의 가치와 위상을 고양)

3. 경산곳집 및 관련 유물 관리 보호에 따른 당면 문제 해결

가. 보수의 시급성 - 조속한 수리에 최선

건축물의 건축연대가 250여년 이상이 되었으므로 목재의 부분적 부식 상태가 매우 심각할 뿐 만 아니라, 이건 재축 시 뒷면은 자연토이고 앞면은 인공적으로 높였기 때문에 몇 번의 비로 인해 지반 침하 상태가 심각함.

또한 이런 과정에서 기와의 균열 등으로 누수현상이 있으며, 당시 비전문가에 의해 이건작업을 할 수 밖에 없어 앞 주춧돌이 뒷 주춧돌 보다 매우 높고 기울기가 심하여 붕괴위험 까지 있는 상태로 현재 버팀목으로 지탱해 지고 있는 상태임.  전문가의 진단에 의하여 조속한 수리를 하여 확고하고 반듯한 모습을 유지하는 데 최선을 다할 것임.

나. 곳집 및 관련 유물의 활용 방안

1) 상여문화의 학문적 토대 마련

상여문화의 현재까지 연구 동향은 71년‘남은들 상여’의 연구를 시작하여 10편 내외의 소논문이 있을 뿐임, 또한 상엿집의 관한 논문은 전혀 없음.  상여에 대한 용어도 이론은 중국책에서 전승된 그대로 답습하면서 실제로는 각 마을 마다 특색 있는 상여를 만들었으므로 통일된 용어가 거의 없음.  그러므로 앞으로 이 상엿집의 보존뿐만 아니라 전국에 산재해있는 상엿집의 전수조사가 필요하므로 본 연구소에서 상여의 일치된 이론과 용어를 정립하는 데에 새로운 전기를 만들 예정임.

2) 유물 자료관의 운영 가능성

전국적으로 상엿집은 안동의 지방문화재로 지정된 1개소가 있으며, 상여는 4개의 문화재 자료지정과 박물관 및 개인소유자 12개정도 완전한 상태로 보존된 상태임.  과거 각 마을마다 상엿집과 상여가 있었는데 이것만 남아 있다는 것은 민족 문화 보존차원에서 매우 안타까울 따름임. 따라서 본 연구소는 관할청인 경산시와 긴밀히 협조하여 유물자료관이나 상여관련 박물관을 세울 계획을 가지고 있음. 특히 세계에서도 특이한 우리 문화인 전통 상례 도구는 거의 소실된 상태이거나 개인 취미생활로 수집대상이 되어 버려 체계적 보존이 시급한 상태임.  본 연구소가 현재까지 조사에 비추어 보았을 때 유물관만 건립된다면 상당량의 상여관련 자료를 수집 보존할 수 있을 가능성을 발견하였음. 특히 요여는 매우 아름다운 민속 문화적 가치가 있으나 수집이나 보존이 거의 없고 멸실되어가는 상태이므로 속히 전량을 수집하여 보관할 계획임.

3) 문화콘텐츠로서의 함께 나눔

본 연구소에서 지난 2009년 7월에 상여행사를 재현 하였을 때 지역뿐만 아니라 전국에서 큰 호응을 얻었다. 상여행사도 단지 시류에 따르는 일회성 놀이로 그치는 것이 아니라 과거의 실제 체험자들의 면담과 학문적 검증을 통해 과거 우리조상들이 행했던 상례행사를 완벽히 재현하여 전국 뿐 만 아니라 외국에 까지 우리민족의 삶과 죽음의 문화 독창성을 알리는데 새로운 장을 열기 위한 계획을 전문가들을 중심으로 토의하여 실현할 계획을 가지고 있음.

다. 교육적 활용 방안

서구 사상의 우월함에 경도된 결과로 우리의 자체 고유문화의 소홀 및 멸시와 더불어 상여문화는 거의 잊혀져가고 있는 현실임. 따라서 본 연구소는 상여문화를 다음 세대에 좀 더 분명하게 의미를 전달하기 위해 시․도 교육청과 협의하여 교육 자료로서의 활용방안을 찾아보고 있음. 유치원에서 대학까지 상여의 의미를 제공해 줄 수 있는 방안을 연구 검토하고 있음.

라. 관광 자원으로 활용

일반인이나 외국인에게 우리문화의 독창성을 보여줄 수 있는 귀한 자료가 바로 상엿집과 관련 유물이 될 것임.

본 연구소는 이 문화재의 실제적이고 체계적인 보존방법을 세운 후 많은 내․외국인들이 문화체험을 할 수 있는 방안을 깊이 연구하고 있음.

안건번호 민속2010-05-02

2. 안동 하회마을 내 초가 신축

가. 제안사항

경북 안동시 소재 중요민속자료 제122호 안동 하회마을 내 초가 신축 사업 관련 현상변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 동 신청사항은 ‘06.7월, ’07.1월, ‘09.10월 문화재위원회(건조물분과, 민속분과)에서 3회에 걸친 심의에서 마을경관을 저해한다는 사유로 불허되었던 사항으로, 금번에 사업내용을 변경하여 재신청 한 것에 대해 심의하고자 하는 것임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제122호 「안동 하회마을」

ㅇ 소재지 : 경북 안동시 풍천면 하회리

(3) 신청위치 : 경북 안동시 풍천면 하회리

(4) 사업내용 : 건물 2동(초가), 협문 1동(초가) 신축

구 분	당 초(2009.8.25)	변 경	비 고
안 채	면적 63.78㎡, 높이 5.6m 정면 5칸, 측면 2칸, 한식기와지붕	면적 54.7㎡, 높이 5.3m, 정면 5칸, 측면 3칸, 초가지붕	△9.08㎡ △ 0.3m
부속채	면적 20.25㎡, 높이 4.2m, 정면 3칸, 측면 1칸, 초가지붕	면적 17.28㎡, 높이 4.2m, 정면 3칸, 측면 1칸, 초가지붕	△2.97㎡
기 타	<문간채> 면적 17.28㎡, 높이 4.2m, 정면 3칸, 측면 1칸, 한식기와지붕	<협문> 높이 : 2.7m, 초가지붕

(5)사 업 비 : 3.37억원(자부담)

라. 현지조사 의견<문화재위원 >

ㅇ 신청가옥은 주변 경관을 저해하지 않는 초가 건물로

- 마을 초입에서의 원경 상에 지붕선이 조화를 이룰 수 있도록 지반을 적절하게 낮추고, 민속마을 디자인 가이드라인의 신축 기준에 따르도록 함.

마. 참고사항

신청 내용	처분내용	비고
<2006.6.22> ㅇ신청인 : 000 ㅇ소재지 : 풍천면 하회리 783 ㅇ신청사항(가옥 3동 신축) - 안채(81.90㎡) / 와가 - 문간채(20.25㎡) / 와가 - 부속채(17.28㎡) / 와가	ㅇ처분일자 : 2006.7.27 ㅇ처분사항 : 불허가 ㅇ사 유 : 마을경관 저해	ㅇ가옥이 소실되어 터만 남아 있는 부지에 가옥을 복원 * 멸실 건축물대장에는 창고 1동 확인
<2006.11.24> ㅇ신청인 : 000 ㅇ소재지 : 풍천면 하회리 783 ㅇ신청사항(가옥 3동 신축) - 안채(81.90㎡) / 초가 - 문간채(20.25㎡) / 초가 - 부속채(17.28㎡) / 초가	ㅇ처분일자 : 2007.1.3 ㅇ처분사항 : 불허가 ㅇ사 유 -신청설계안의 평면적․입면적 규모가 커 마을 진입로 좌측 구릉지경관을 훼손할 우려가 큼	<변경 신청> ㅇ와가→초가 * 규모 변경없음
<2009.8.25> .ㅇ신청인 : 000 ㅇ소재지 : 풍천면 하회리 783 ㅇ신청사항(가옥 3동 신축) - 안채(63.78㎡) / 와가 - 문간채(20.25㎡) / 와가 - 부속채(17.28㎡) / 초가	ㅇ처분일자 : 2009.10.19 ㅇ처분사항 : 불허가 ㅇ사 유 -마을 경관 저해	<변경 신청> ㅇ안채 : 초가 (81.90㎡)→와가(63.78㎡) ㅇ문간채 : 초가→와가 * 면적 : 변경 없음 ㅇ부속채 : 형태,규모 변경없음
<2010.6.29> ㅇ신청인 : 000 ㅇ소재지 : 풍천면 하회리 783 ㅇ신청사항(가옥 2동,협문1동) - 안채(54.7㎡) / 초가 - 부속채(17.28㎡) / 초가 - 협문(높이 2,710m) /초가		<변경 신청> ㅇ안채 : 와가 (63.78㎡)→초가(54.7㎡) ㅇ부속채 : 초가 (20.25㎡)→초가(17.28㎡) ㅇ문간채 : 와가 (17.28㎡)→협문(높이2.7m)

ㅇ 현상변경허가신청 경과사항

바. 의결사항

ㅇ 보 류(신축부지에 대한 유구조사 후 재검토)

안건번호 민속2010-05-03

3. 안동 하회마을 내 초가 신축

가. 제안사항

경북 안동시 소재 중요민속자료 제122호 안동 하회마을 내 초가 신축 관련 현상변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 안동하회마을 내 초가건물 신축의 적정성에 대하여 심의하고자 하는 것임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제122호「안동 하회마을」

ㅇ 소재지 : 경북 안동시 풍천면 하회리

(3) 신청위치 : 경북 안동시 풍천면 하회리 606-1번지

(4) 사업내용 : 건물2동(안채, 대문채/초가), 담장공사 및 배수시설

ㅇ 대지면적 : 374㎡

ㅇ 안    채 : 건축면적 40.46㎡/높이 5.0m/정면4칸, 측면1칸/초가지붕

ㅇ 대 문 채 : 건축면적 25.73㎡/높이 4.3m/정면4칸, 측면1칸/초가지붕

ㅇ 담장공사 : 길이 60.0m, 높이 1.2m, 한식판축담장(초가이엉)

ㅇ 배수시설 : 맨홀 및 배수관설치

(5) 사 업 비 : 2.25억원(자부담)

라. 현지조사 의견<문화재위원 >

ㅇ 신청가옥은 주변 경관을 저해하지 않는 초가 건물로

- 대문채의 간살은 8자 정도로 수정(축소)하고 안채쪽으로 최대한 이격하여 신축함과 아울러 별도로 자동차 출입 공간을 확보토록 할 것

- 안채의 간살은 9자 정도로 축소하여 마을의 전형적인 초가 형태가 되도록 할 것

- 민속마을의 디자인가이드라인의 신축기준에 따르도록 할 것

마. 의결사항

ㅇ 보 류(신축부지에 대한 유구조사 후 재검토)

안건번호 민속2010-05-04

4. 하회 주일재 문간채 복원 및 담장정비

가. 제안사항

경북 안동시 소재 중요민속자료 제122호 안동 하회마을 내 「하회 주일재(중요민속자료 제91호)」문간채 복원 등을 위한 현상변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 안동 하회마을 내「하회 주일재(중민 제91호)」문간채 복원 및 담장해체 관련 사항의 적정성에 대하여 심의하고자 하는 것임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제122호 「안동 하회마을」

ㅇ 소재지 : 경북 안동시 풍천면 하회리

(3) 신청위치 : 경북 안동시 풍천면 하회리 655번지

(4) 사업내용 : 문간채 복원, 주변판축 담장 해체 설치

ㅇ 문간채 복원

- 건축면적(연면적) : 15.75㎡/한식기와지붕 솟을대문

ㅇ 주변 판축담장 해체 설치 : 31m

(5) 사 업 비 : 1.4억원(자부담)

라. 현지조사 의견<문화재위원>

ㅇ 문간채 복원은 고증자료를 제출하고 유구 조사를 하도록 하며, 담장은 현황대로 존치토록 함.

마. 의결사항

ㅇ 보 류(고증자료 확보 후 재검토)

안건번호 민속2010-05-05

5. 성주 한개마을 주변 공장 증축

가. 제안사항

경북 성주군 소재 중요민속자료 제255호 성주 한개마을 주변 문방공단 공장부지내 공장 증축 관련 현상변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 성주 한개마을 주변에 1990년 초에 조성된 문방공단 공장부지내에 공장을  증축하고자 하는 사업의 적정성에 대하여 심의하고자 하는 것임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제255호「성주한개마을」

ㅇ 소재지 : 경북 성주군 월항면 대산리 한개마을 일원

(3) 신청위치 : 경북 성주군 선남면 문방리

(4) 사업내용 : 공장 증축

ㅇ 대지면적 : 12,038㎡ / 건축면적 : 923.40㎡ / 연면적 : 1,160.52㎡

ㅇ 구  조 : 철골조

ㅇ 층  수 : 지상 2층(1층 : 공장, 개발실, 2층 : 연구실, 식당)

ㅇ 높  이 : 10.15m

(5) 사업비 : 500,000천원(자부담)

라. 현지조사 의견

ㅇ 사업예정지는 마을에서 조망되지 않는 산능선 너머로 현상변경 기준의 1구역에 속하나 기 조성된 문방공단의 공장부지내 기존건물 옆 정지된 공지에 증설하는 창고이므로 마을 정주환경에 영향을 미치지 않는 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 가 결

안건번호 민속2010-05-06

6. 경주 양동마을 내 마을회관 앞 주변정비

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 중요민속자료 제189호 ｢경주 양동마을｣ 내 마을회관 앞 주변정비 관련 현상변경허가 신청사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 동 사업은 경주 양동마을 내 마을회관 앞에 농림수산식품부의 지원을 받아 주변정비(성토 및 황토포장)를 하고자 하는 사항에 대하여, 문화재 주변 경관에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 것임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제189호 ｢경주 양동마을｣

ㅇ 소재지 : 경상북도 경주시 강동면 양동리 90번지

(3) 신청위치 : 경상북도 경주시 강동면 양동리 90번지 마을회관 주변

(4) 사업내용 : 경주 양동마을 마을회관 앞 주변정비

ㅇ 경사지 성토 : 208.0㎡

ㅇ 자연석 석축 : L=28.0m, H=0.15~1.45m

ㅇ 자연석 계단 : L=30.0m, H=1.3m

ㅇ 황 토 포 장 : 440.0㎡

(5) 사업비 : 68,480천원(농림수산식품부 65,974천원/자부담 2,506천원)

라. 현지조사 의견

ㅇ 마을 초입부의 원지형을 훼손하는 사업으로 고유경관을 저해하는 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 부 결(마을의 고유경관 저해)

안건번호 민속2010-05-07

7. 아산 외암마을 내 영화세트장 설치

가. 제안사항

충청남도 아산시 소재 중요민속자료 제236호 ｢아산 외암마을｣ 내 영화세트장 설치 관련 현상변경허가 신청사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 아산 외암마을 내 영화세트장 설치하고자 하는 사항이 문화재 주변 경관에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 것임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제236호 ｢아산 외암마을｣

ㅇ 소재지 : 충청남도 아산신 송악면 외암리 74번지

(3) 신청위치 : 충청남도 아산신 송악면 외암리 74 ․ 75-1 ․ 77번지 일대

(4) 사업내용 : 아산외암마을 내 영화세트장 설치

ㅇ 영화제목 : 적과의 동침

ㅇ 세트장 제작내용(대지면적 : 1,815㎡) : 마을회관 1동, 망루 1동, 창고 2동

- 마을회관 1동(건축면적 132㎡/높이 6.1m), 망루 1동(건축면적 6.5㎡/높이 7.5m),  창고 2동

ㅇ 촬영기간 : 2개월

(5) 사업비 : 109,600천원(자부담)

라. 현지조사 의견

ㅇ 동 사업은 영화 촬영을 위하여 외암마을 내에 가설물을 설치하는 사업으로 주변에 가옥이 위치하고 있으며, 허가 시 방문객들의 관람과 문화재 보호에 지장을 초래할 우려가 있고, 유사시설물이 마을 내 남설될 가능성이 있으며, 촬영 완료 후 원지형 복원도 우려 되는 바 문화재에 미치는 영향이 클 것으로 사료됨.

마. 참고사항

ㅇ 신청대상지 주변에 주변 가옥들과의 거리가 멀지 않아 주민들의 불편과 피해가 우려되며, 설치 대상물 또한 주변경관과 이질적인 건물로 경관 훼손 우려

바. 의결사항

ㅇ 부 결(문화재 환경에 미치는 영향이 큼)

안건번호 민속2010-05-08

8. 안동하회마을 내 영화세트장 설치

가. 제안사항

경북 안동시 소재 중요민속자료 제122호 안동하회마을 내 영화세트장 설치 관련 현상변경허가 신청사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 안동하회마을 내 영화세트장 설치하고자 하는 사항이 문화재 주변 경관에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 것임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제122호 「안동 하회마을」

ㅇ 소재지 : 경북 안동시 풍천면 하회리

(3) 신청위치 : 경북 안동시 풍천면 하회리 749번지

(4) 사업내용 : 안동하회마을 내 영화세트장 설치

ㅇ 영화제목 : 「絃의 노래」

ㅇ 세트장 내용 : 나루터 2개소, 대장간 입구, 전술 시범장

ㅇ 촬영준비 및 촬영일정 : 2010. 8월 말 ~ 9월 중순경

ㅇ 참여인원 : 스탶 70명, 배우․보조출연자 50명

ㅇ 촬영장비 : 3D촬영용 카메라, 카메라 크레인, 조명 크레인, 발전차

스탶 이동차량(주차장 주차), 촬영용 동물(말)

라. 참고사항

ㅇ 문화재 및 주변경관이 훼손되지 않게 모래사장에 세트장을 건립하고 촬영 이후 완전 철거 조치와 탐방객의 관람에 지장이 없도록 신청대상자와 하회마을관리사무소 및 보존회가 기 협의한 사항으로 향후 촬영으로 인한 민속마을 홍보 효과가 기대됨.

마. 의결사항

ㅇ 부 결(문화재 환경에 미치는 영향이 큼)

안건번호 민속2010-05-09

9. 화성 정용채·정용래 가옥 주변 한옥단지 등 조성

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 중요민속자료 제124호 ｢화성 정용채 가옥｣, 제125호 ｢화성 정용래 가옥｣ 주변에 한옥단지 및 전통찻집, 주차장을 조성하고자 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 동 안건은 ‘10.3.15 문화재위원회(민속분과) 심의결과 부결되었으나, 사업규모를 축소하고 이격거리를 더 확보하여 재신청된 것에 대하여 ‘10. 6. 7. 문화재위원회(민속분과)에서 현지조사 후 재검토하기로 한 사안임.

ㅇ 동 사업지는 현상변경 허용기준 상 1구역(원지형 보존지역)임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제124·125호 ｢화성 정용채·정용래 가옥｣

ㅇ 소재지 : 경기도 화성시 서신면 궁평리 108, 109번지

(3) 신청위치 : 경기도 화성시 서신면 궁평리

(문화재구역 외곽경계로부터 60m 이격)

(4) 사업내용 : 한옥단지 및 전통찻집, 주차장 조성사업

구분	기존(안)	변경(안)
사업면적	21,085㎡(부지:15,993㎡, 도로:5,092㎡)	9,257㎡(부지:7,194㎡, 도로:2,063㎡)
사업내용	전통가옥 8개소(19동) 일반음식점(찻집) 1개소(1동), 주차규모 195대	전통가옥 6개소(16동) 일반음식점(찻집) 1개소(1동), 주차규모 30대
건물높이	10.17m	10.17m
문화재와 이격거리	20m	60m

(5) 사업비 : 2,300백만원.

라. 현지조사 의견

ㅇ 현 사업 예정선에서 후방 10m 정도 후퇴시키고 전방(문화재쪽)의 자연수림은 최대한 존치하고 사업지의 근접지는 침·활엽수의 완충공간으로 조성한 보완내용을 재검토하도록 함.

마. 참고사항

ㅇ 화성 정용채·정용래 가옥으로 근접성이 확보됨은 물론 지역경제활성화에도 도움이 되고, 서해안 해양관광 벨트조성사업과도 어울리는 사업임

ㅇ 원안에 비하여 이격거리를 더 확보하였고(20m → 60m) 문화재와 차단된 후면에 사업을 계획하고 있으며, 시민들과 함께하는 문화재로서의 기능을 고려하여 본 사업의 긍정적 검토 바람.

※ 원신청안에 대한 현지조사 의견

ㅇ 신청예정지는 원지형보존지역으로 현재 당해 문화재가 배후 자연수림을 배경으로 초점경관을 이루고 있다. 문화재 바로 뒤편과 우측에 대규모 주택단지와 주차시설 등이 건립될 경우 문화재의 시인성이 떨어질 뿐 아니라 고유의 정적인 자연경관을 크게 저해할 것으로 판단되므로 위원회에서 신중히 논의할 사항으로 사료됨.

바. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(현지조사 의견대로 함)

안건번호 민속2010-05-10

10. 청도운강고택 및 만화정 주변 농업용창고 등 신축

가. 제안사항

경북 청도군 소재 중요민속자료 제106호 ｢청도운강고택 및 만화정｣ 주변에 농업용 창고 및 퇴비사를 신축하고자 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 청도운강고택 및 만화정 주변에 농업용시설을 신축하고자 하는 사항으로서 문화재 주변 경관에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 것임.

ㅇ 동 사업지는 현상변경허용기준상 3구역(주거시설, 근린생활시설에 한함)에 해당

다. 주요내용

(1) 신 청 인

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제106호 ｢청도운강고택 및 만화정｣

- 소재지 : 경상북도 청도군 금천면 신지리 269번지

(3) 신청위치 : 경상북도 청도군 금천면 신지리

(문화재구역 외곽경계로부터 약 280m 이격)

(4) 사업 내용 : 농업용창고 및 퇴비사 신축

- 사업면적 : 1696.00㎡

- 건축면적 : 농업용창고(181.50㎡, 1동), 퇴비사(165.00㎡, 1동)

- 구  조 : 농업용창고(경량철골구조, 함석기와잇기), 퇴비사(경량철골구조, 콘크리트벽체, 함석기와잇기)

(5) 재  원 : 신청인 자부담(3천만원)

라. 현지조사 의견

ㅇ 당해 문화재의 전망상에 위치하고 있으나 안대 시각선에서 다소 벗어나고 있으므로 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단됨. 다만, 기존의 축사의 지붕 높이를 초과하지 않게 하고 동쪽으로 최대한 물려 건립하도록 함.

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(현지조사 의견대로 함)

안건번호 민속2010-05-11

11. 궁집 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 중요민속자료 제130호 ｢궁집｣ 주변에 단독주택을 신축하고자 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 경기도 남양주시 주변에 단독주택 1동(2층)을 신축하고자 하는 사항으로서 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의하고자 하는 것임.

ㅇ 동 사업지는 현상변경 허용기준 상 1구역(원지형 보전지역)임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제130호 ｢궁집｣

- 소재지 : 경기도 남양주시 평내동 426-1

(3) 신청위치 : 경기도 남양주시 평내동

(문화재구역 외곽경계로부터 약 70m 이격)

(4) 사업 내용 : 단독주택 신축(지상2층 지하1층, 1동)

- 사업면적 : 4904.00㎡

- 건축면적 : 197.34㎡, 연면적 : 332.40㎡, 건축높이 : 7.95m

- 구조 : 철근 콘크리트조/외벽 : 적벽돌 치장쌓기/지붕 : 점토기와 잇기

(5) 사업비 : 자부담(2억5천만원)

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 신청안 도면으로는 검토 곤란하여 설계도면의 대폭적인 보완 필요

ㅇ 이 지역은 현상보존상 제1구역으로 되어 있어 신중한 검토 요망

ㅇ 신청 건물을 긍정적으로 검토해도 향후 이 일대는 계속해서 건축신청이 예상되는 지역임.

(2) 근대문화재과 의견

ㅇ 동일 지번내에 기존의 노후화된 2층 건물을(‘86년 허가) 철거하고, 기존의 건물과 동일한 층수로(높이와 면적을 일부 확대) 신축하는 건으로 주거를 목적으로 하므로 허가함이 필요하다고 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 가  결

안건번호 민속2010-05-12

12. 청원 이항희가옥 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

충청북도 청원군 소재 중요민속자료 제133호 ｢청원 이항희가옥｣ 주변에 단독주택을 신축하고자 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 동 안건은 ‘09.10.19 문화재위원회에서 문화재 경관을 저해할 우려가 있어 부결된 사안이나, 일부 구역의 경관을 보존하여 재신청된 사안임.

ㅇ 동 사업지는 현상변경 허용기준상 1구역(원지형 보존지역)임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제133호 ｢청원 이항희가옥｣

- 소재지 : 충청북도 청원군 남일면 고은리 190-1번지

(3) 신청위치 : 충청북도 청원군 남일면 고은리

(문화재구역 외곽경계로부터 약 200m 이격)

(4) 사업 내용 : 단독주택 신축(1층 7동)

- 사업면적 : 11,286㎡

- 건축면적 : 698.04㎡(99.72㎡×7동)

- 구    조 : 철근 콘크리트조/외벽 : 적벽돌 치장쌓기/지붕 : 한식기와 잇기

(5) 사업비 : 자부담(52억 3천만원)

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 지리적으로 이항희 가옥 전면 안산지형의 서쪽 끝자락에 위치하고 전면의 연속적 자연경관에서 주요 요소이므로, 이항희가옥에서 보여지는 계획대지 북쪽 외곽의 현재 지형과 수림대는 보존할 필요성 있음.

ㅇ 따라서 현재의 계획안은, 북쪽 외곽 지형과 수림대를 그대로 보존하고 그 아래쪽 대지를 활용하여 건물을 배치하는 방식으로 수정이 필요.

ㅇ 또한 가능한 대지 외곽과 내부에서 법면 또는 옹벽이 발생되지 않도록 하며, 불가피하게 발생될 경우 자연경사 또는 석축으로 처리하고, 이항희가옥으로부터 직접적으로 보이지 않도록 계획대지 북쪽 외곽에 차폐식재를 배치하는 조경계획이 필요.

(2) 근대문화재과 의견

ㅇ 현지조사 의견과 같이 이항희가옥에서 보이는 부분은 현재의 지형과 수림을 보존하고 차폐림을 식재하도록 하며, 내부에서 법면·옹벽은 최소화하여 자연 경사로 처리해서 조경수 식재토록 함.

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결

- 현지조사의견대로 하되

․ 차폐림 식재는 주변 수종과 같은 종류로 하여 주변경관과 어울리게 함.

․ 차폐림 식재는 관계전문가 검토 후 자체 처리

안건번호 민속2010-05-13

13. 윤보선전대통령생가 주변 마을 하수도 정비

가. 제안사항

충남 아산시 소재 중요민속자료 제196호 ｢윤보선전대통령생가｣ 주변에 마을 하수도정비공사를 시행하고자 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 윤보선 전대통령생가 주변에 마을 하수도정비공사를 시행하고자 하는 사항으로, 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의하고자 하는 것임.

ㅇ 동 사업지는 현상변경 허용기준 상 1구역(원지형 보전지역) 및 2구역(2층이하)임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제196호 ｢윤보선전대통령생가｣

- 소재지 : 충청남도 아산시 둔포면 신항리 143-1외

(3) 신청위치 : 충청남도 아산시 둔포면 신항리 일원

(문화재구역 외곽경계 인접)

(4) 사업 내용 : 마을 하수도정비사업

- 관거규모 :  L=2,556m B=1.2m, D=2.3m (하수관 지름: 0.2m)

- 하수처리장 대체부지 : 1,489.95㎡

(5) 사업비 : 국비(22억5천만원)

라. 현지조사 의견

ㅇ 동 사업은 농어촌마을 하수도정비공사로 주거환경개선 및 공중보건향상에 기여하기 위하여 아산시 수도사업소에서 수행하는 사업임.

ㅇ 주로 기존의 도로에 매설된 하수도관을 도로 일부를 절개하여 교체·정비 후 재 포장하는 사업이므로 문화재에 미치는 영향이 미미할 것으로 판단됨.

마. 의결사항

ㅇ 가  결

안건번호 민속2010-05-14

14. 해저 만회고택 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 봉화군 소재 중요민속자료 제169호 ｢해저 만회고택｣ 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 해저 만회고택 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.7.2) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 봉화군수

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제169호 ｢해저 만회고택｣

ㅇ 소재지 : 경북 봉화군 봉화읍 해저리 485

(3) 제출내용

< 해저만회고택 주변 현상변경 허용기준(안) >

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ수계 및 원지형(절토․성토금지)보존 ㅇ신축불가 ㅇ기존건축물 규모 범위내 개축․보수 허용
2구역	ㅇ최고높이 5.0m이하(1층 이하) ㅇ한옥, 절충한옥 등 해저 만회고택 경관과 조화되는 건축양식에 한하여 적용
3구역	ㅇ최고높이 8.0m이하 (2층 이하)	ㅇ최고높이 12.0m이하 (2층 이하)
4구역	ㅇ최고높이 11.0m이하(3층 이하)	ㅇ최고높이 15.0m이하(3층 이하)
5구역	ㅇ봉화군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ공익을 위한 공공건축물 및 시설물에 대해서는 별도의 경상북도지정 현상변경허가 절차를 이행한다. ㅇ건축물 및 시설물(기반시설포함) 설치시 2m이내의 절토 및 성토를 이용한다. ㅇ건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정지역경계에 포함되는 경우 하위지역 기준을 적용한다.(1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ㅇ보호구역 반경100m이내 위험물저장 및 처리시설은 경상북도 도심의 대상으로 한다. ㅇ건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다.

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 필지 단위로 구획 조정되었고 주변 하천, 전답, 임야, 산지, 주거현황 등을 고려하여 적정하게 작성됨.

(2) 근대문화재과 의견

ㅇ 제출된「해저 만회고택 주변 현상변경허용기준(안)」을 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ최고높이 5.0m이하(1층 이하) ㅇ한옥, 절충한옥 등 해저 만회고택 경관과 조화되는 건축양식에 한하여 적용
3구역	ㅇ최고높이 8.0m이하 (2층 이하)	ㅇ최고높이 12.0m이하 (2층 이하)
4구역	ㅇ최고높이 11.0m이하(3층 이하)	ㅇ최고높이 15.0m이하(3층 이하)
5구역	ㅇ봉화군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․1․2구역에서의 건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -공익을 위한 공공건축물 및 시설물 건축 등 -건축물 및 시설물(기반시설포함) 설치시 2m이상의 절토·성토 (동 사항은 2구역부터 5구역에 해당되는 사항임. 다만, 문화재구역으로부터 반경 50m 이내에서의 0.5m이상의 절토·성토는 허가사항임) -위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 등 -도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ㅇ건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다. ㅇ건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정지역경계에 포함되는 경우 하위지역 기준을 적용한다.(1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용)

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부 자구 수정)

안건번호 민속2010-05-15

15. 거촌리 쌍벽당 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 봉화군 소재 중요민속자료 제170호 ｢거촌리 쌍벽당｣ 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 거촌리 쌍벽당 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.7.2) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 봉화군수

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제170호 ｢거촌리 쌍벽당｣

ㅇ 소재지 : 경북 봉화군 봉화읍 거촌리 148

(3) 제출내용

< 거촌리 쌍벽당 주변 현상변경 허용기준(안) >

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ수계 및 원지형(절토․성토금지)보존 ㅇ신축불가 ㅇ기존건축물 규모 범위내 개축․보수 허용
2구역	ㅇ최고높이 5.0m이하(1층 이하) ㅇ한옥, 절충한옥 등 거촌리 쌍벽당 경관과 조화되는 건축양식에 한하여 적용
3구역	ㅇ최고높이 5.0m이하 (1층 이하)	ㅇ최고높이 7.5m이하 (1층 이하)
4구역	ㅇ최고높이 8.0m이하 (2층 이하)	ㅇ최고높이 12.0m이하 (2층 이하)
5구역	ㅇ봉화군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ공익을 위한 공공건축물 및 시설물에 대해서는 별도의 국가 및 경상북도지정 현상변경허가 절차를 이행한다. ㅇ건축물 및 시설물(기반시설포함) 설치시 2m이내의 절토 및 성토를 이용한다. ㅇ건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정지역경계에 포함되는 경우 하위지역 기준을 적용한다.(1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ㅇ보호구역 반경100m이내 위험물저장 및 처리시설은 국가 및 경상북도 현상변경허가 절차를 이행한다. ㅇ건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다.

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 제출된 현상변경허용기준 도면에서 반경 100m 이내 3구역은 2구역으로 변경토록 함.

(2) 근대문화재과 의견

ㅇ「거촌리 쌍벽당 주변 현상변경허용기준(안)」은 현지조사 의견을 반영하고 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ최고높이 5.0m이하(1층 이하) ㅇ한옥, 절충한옥 등 거촌리 쌍벽당 경관과 조화되는 건축양식에 한하여 적용
3구역	ㅇ최고높이 5.0m이하 (1층 이하)	ㅇ최고높이 7.5m이하 (1층 이하)
4구역	ㅇ최고높이 8.0m이하(2층 이하)	ㅇ최고높이 12.0m이하(2층 이하)
5구역	ㅇ봉화군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․1․2구역에서의 건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -공익을 위한 공공건축물 및 시설물 건축 등 -건축물 및 시설물(기반시설포함) 설치시 2m이상의 절토·성토 (동 사항은 2구역부터 5구역에 해당되는 사항임. 다만, 문화재구역으로부터 반경 50m 이내에서의 0.5m이상의 절토·성토는 허가사항임) -위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 -도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ㅇ건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다. ㅇ건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정지역경계에 포함되는 경우 하위지역 기준을 적용한다.(1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용)

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부 자구 수정 정리)

안건번호 민속2010-05-16

16. 가평리 계서당 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 봉화군 소재 중요민속자료 제171호 ｢가평리계서당｣ 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 가평리 계서당 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.7.2) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 봉화군수

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제171호 ｢가평리 계서당｣

ㅇ 소재지 : 경북 봉화군 물야면 가평리 301

(3) 제출내용

< 가평리계서당 주변 현상변경 허용기준(안) >

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ수계 및 원지형(절토․성토금지)보존 ㅇ신축불가 ㅇ기존건축물 규모 범위내 개축․보수 허용
2구역	ㅇ최고높이 5.0m이하(1층 이하) ㅇ한옥, 절충한옥 등 가평리 계서당 경관과 조화되는 건축양식에 한하여 적용
3구역	ㅇ최고높이 5.0m이하 (1층 이하)	ㅇ최고높이 7.5m이하 (1층 이하)
4구역	ㅇ최고높이 8.0m이하(2층 이하)	ㅇ최고높이 12.0m이하(2층 이하)
5구역	ㅇ봉화군 도시계획 등 관련법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ공익을 위한 공공건축물 및 시설물에 대해서는 별도의 국가 및 경상북도지정 현상변경허가 절차를 이행한다. ㅇ건축물 및 시설물(기반시설포함) 설치시 2m이내의 절토 및 성토를 이용한다. ㅇ건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정지역경계에 포함되는 경우 하위지역 기준을 적용한다.(1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ㅇ보호구역 반경100m이내 위험물저장 및 처리시설은 국가 및 경상북도 현상변경허가 절차를 이행한다. ㅇ건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다.

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 필지 단위로 구획 조정되었고 주변 전답, 임야, 산지, 주거현황 등을 고려하여 적정하게 작성됨.

(2) 근대문화재과 의견

ㅇ 제출된「가평리계서당 주변 현상변경허용기준(안)」을 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ최고높이 5.0m이하(1층 이하) ㅇ한옥, 절충한옥 등 가평리 계서당 경관과 조화되는 건축양식에 한하여 적용
3구역	ㅇ최고높이 5.0m이하 (1층 이하)	ㅇ최고높이 7.5m이하 (1층 이하)
4구역	ㅇ최고높이 8.0m이하(2층 이하)	ㅇ최고높이 12.0m이하(2층 이하)
5구역	ㅇ봉화군 도시계획 등 관련법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․1․2구역에서의 건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -공익을 위한 공공건축물 및 시설물 건축 등 -건축물 및 시설물(기반시설포함) 설치시 2m이상의 절토·성토 (동 사항은 2구역부터 5구역에 해당되는 사항임. 다만, 문화재구역으로부터 반경 50m 이내에서의 0.5m이상의 절토·성토는 허가사항임) -위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 -도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ㅇ건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다. ㅇ건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정지역경계에 포함되는 경우 하위지역 기준을 적용한다.(1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용)

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부자구 수정)

안건번호 민속2010-05-17

17. 봉화 설매리 3겹 까치구멍집 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 봉화군 소재 중요민속자료 제247호 ｢봉화 설매리 3겹 까치구멍집｣ 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 봉화 설매리 3겹 까치구멍집 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.7.2) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 봉화군수

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제247호 ｢봉화 설매리 3겹 까치구멍집｣

ㅇ 소재지 : 경북 봉화군 상운면 설매리 519

(3) 제출내용

< 봉화 설매리 3겹 까치구멍집 주변 현상변경 허용기준(안) >

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ수계 및 원지형(절토․성토금지)보존 ㅇ신축불가 ㅇ기존건축물 규모 범위내 개축․보수 허용
2구역	ㅇ최고높이 5.0m이하 (1층 이하)	ㅇ최고높이 7.5m이하 (1층 이하)
3구역	ㅇ최고높이 8.0m이하(2층 이하)	ㅇ최고높이 12.0m이하(2층 이하)
4구역	ㅇ최고높이 11.0m이하(3층 이하)	ㅇ최고높이 15.0m이하(3층 이하)
5구역	ㅇ봉화군 도시계획 등 관련법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ공익을 위한 공공건축물 및 시설물에 대해서는 별도의 국가 및 경상북도지정 현상변경허가 절차를 이행한다. ㅇ건축물 및 시설물(기반시설포함) 설치시 2m이내의 절토 및 성토를 이용한다. ㅇ건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정지역경계에 포함되는 경우 하위지역 기준을 적용한다.(1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ㅇ보호구역 반경100m이내 위험물저장 및 처리시설은 국가 및 경상북도 현상변경허가 절차를 이행한다. ㅇ건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다.

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 필지 단위로 구획 조정되었고 주변 전답, 임야, 산지, 주거현황 등을 고려하여 적정하게 작성됨.

(2) 근대문화재과 의견

ㅇ 제출된「봉화 설매리 3겹 까치구멍집 주변 현상변경허용기준(안)」을 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ최고높이 5.0m이하 (1층 이하)	ㅇ최고높이 7.5m이하 (1층 이하)
3구역	ㅇ최고높이 8.0m이하(2층 이하)	ㅇ최고높이 12.0m이하(2층 이하)
4구역	ㅇ최고높이 11.0m이하(3층 이하)	ㅇ최고높이 15.0m이하(3층 이하)
5구역	ㅇ봉화군 도시계획 등 관련법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․1․2구역에서의 건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -공익을 위한 공공건축물 및 시설물 건축 등 -건축물 및 시설물(기반시설포함) 설치시 2m이상의 절토·성토 (동 사항은 2구역부터 5구역에 해당되는 사항임. 다만, 문화재구역으로부터 반경 50m 이내에서의 0.5m이상의 절토·성토는 허가사항임) -위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 -도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ㅇ건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다. ㅇ건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정지역경계에 포함되는 경우 하위지역 기준을 적용한다.(1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용)

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부자구 수정)

안건번호 민속2010-05-18

18. 송석헌 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 봉화군 소재 중요민속자료 제249호 ｢송석헌｣ 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 송석헌 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.7.2) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 봉화군수

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제249호 ｢송석헌｣

ㅇ 소재지 : 경북 봉화군 봉화읍 석평리 320

(3) 제출내용

< 송석헌 주변 현상변경 허용기준(안) >

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준(안)			비고
	평지붕	경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ수계 및 원지형(절토․성토금지)보존 ㅇ신축불가 ㅇ기존건축물 규모 범위내 개축․보수 허용
2구역	ㅇ최고높이 5.0m이하 (1층 이하)		ㅇ최고높이 7.5m이하 (1층 이하)
3구역	ㅇ최고높이 8.0m이하(2층 이하)		ㅇ최고높이 12.0m이하(2층 이하)
4구역	ㅇ최고높이 11.0m이하(3층 이하)		ㅇ최고높이 15.0m이하(3층 이하)
5구역	ㅇ봉화군 도시계획 등 관련법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ공익을 위한 공공건축물 및 시설물에 대해서는 별도의 국가 및 경상북도지정 현상변경허가 절차를 이행한다. ㅇ건축물 및 시설물(기반시설포함) 설치시 2m이내의 절토 및 성토를 이용한다. ㅇ건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정지역경계에 포함되는 경우 하위지역 기준을 적용한다.(1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ㅇ보호구역 반경100m이내 위험물저장 및 처리시설은 국가 및 경상북도 현상변경허가 절차를 이행한다. ㅇ건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다.

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 필지 단위로 구획 조정되었고 주변 하천, 임야, 산지, 주택 등을 고려하여 적정하게 작성됨.

(2) 근대문화재과 의견

ㅇ 제출된「송석헌 주변 현상변경허용기준(안)」을 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준(안)			비고
	평지붕	경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ최고높이 5.0m이하 (1층 이하)		ㅇ최고높이 7.5m이하 (1층 이하)
3구역	ㅇ최고높이 8.0m이하(2층 이하)		ㅇ최고높이 12.0m이하(2층 이하)
4구역	ㅇ최고높이 11.0m이하(3층 이하)		ㅇ최고높이 15.0m이하(3층 이하)
5구역	ㅇ봉화군 도시계획 등 관련법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․1․2구역에서의 건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -공익을 위한 공공건축물 및 시설물 건축 등 -건축물 및 시설물(기반시설포함) 설치시 2m이상의 절토·성토 (동 사항은 2구역부터 5구역에 해당되는 사항임. 다만, 문화재구역으로부터 반경 50m 이내에서의 0.5m이상의 절토·성토는 허가사항임) -위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 등 -도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ㅇ건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다. ㅇ건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정지역경계에 포함되는 경우 하위지역 기준을 적용한다.(1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용)

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부자구 수정)

안건번호 민속2010-05-19

19. 가일수곡고택 및 안동 권성백고택 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 안동시 소재 중요민속자료 제176호 ｢가일수곡고택｣ 및 제202호 ｢안동 권성백고택｣ 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 가일수곡고택 및 안동권성백고택 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.7.16) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 안동시장

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제176호 ｢가일수곡고택｣ 제202호 ｢안동 권성백고택｣

ㅇ 소재지 : 경북 안동시 풍천면 가곡리 419, 421-2

(3) 제출내용

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ원지형 보전
2구역	ㅇ최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
3구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존 건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건축물은 개별 심의 ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장 (예 : 지붕색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색계열의 색상은 사용제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별 심의 ㅇ도로, 교랑 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의

< 가일수곡고택 및 안동 권성백고택 주변 현상변경 허용기준(안) >

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 전·답으로 이용되고 있는 지역은 필지 선을 중심으로 구역경계 조정

(2) 근대문화재과 의견

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
3구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․1․2구역에서의 건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -전체구역에서 층수가 10층 이상 건축물 -문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m<2층>, 경사지붕 12m<2층> 이하인 구역에 한함.) -위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 -경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우 (동 사항은 2구역과 3구역에 해당되는 사항임. 다만, 문화재구역으로부터 반경 50m 이내에서의 0.5m이상의 절토·성토는 허가사항임) - 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색 계열의 색상은 사용 제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.

ㅇ「가일수곡고택 및 안동 권성백고택 주변 현상변경허용기준(안)」은 현지조사 의견을 반영하고 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부자구 수정)

안건번호 민속2010-05-20

20. 안동 학암고택 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 안동시 소재 중요민속자료 제179호 ｢안동 학암고택｣ 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 안동 학암고택 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.7.16) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 안동시장

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제179호 ｢안동 학암고택｣

ㅇ 소재지 : 경북 안동시 풍산읍 오미리 248

(3) 제출내용

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ원지형 보전
2구역	ㅇ최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
3구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존 건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건축물은 개별 심의 ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색계열의 색상은 사용제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별 심의 ㅇ도로, 교랑 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의

< 안동 학암고택 주변 현상변경 허용기준(안) >

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 전·답으로 이용되고 있는 지역은 필지 선을 중심으로 구역경계 조정

(2) 근대문화재과 의견

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
3구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․1․2구역에서의 건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -전체구역에서 층수가 10층 이상 건축물 -문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m<2층>, 경사지붕 12m<2층> 이하인 구역에 한함.) -위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 -경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우 (동 사항은 2구역부터 3구역에 해당되는 사항임. 다만, 문화재구역으로부터 반경 50m 이내에서의 0.5m이상의 절토·성토는 허가사항임) -도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색 계열의 색상은 사용 제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.

ㅇ「안동 학암고택 주변 현상변경허용기준(안)」은 현지조사 의견을 반영하고 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부자구 수정)

안건번호 민속2010-05-21

21. 만운동 모선루 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 안동시 소재 중요민속자료 제180호 ｢만운동 모선루｣ 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 만운동 모선루 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.7.16) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 안동시장

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제180호 ｢만운동 모선루｣

ㅇ 소재지 : 경북 안동시 풍산읍 만운리 881-1

(3) 제출내용

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ원지형 보전
2구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존 건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건축물은 개별 심의 ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색계열의 색상은 사용제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별 심의 ㅇ도로, 교랑 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의

< 만운동 모선루 주변 현상변경 허용기준(안) >

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 전·답으로 이용되고 있는 지역은 필지 선을 중심으로 구역경계 조정

(2) 근대문화재과 의견

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -전체구역에서 층수가 10층 이상 건축물 -문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m<2층>, 경사지붕 12m<2층> 이하인 구역에 한함.) -위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 -경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우 (동 사항은 2구역에 해당되는 사항임. 다만, 문화재구역으로부터 반경 50m 이내에서의 0.5m이상의 절토·성토는 허가사항임) -도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색 계열의 색상은 사용 제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.

ㅇ「만운동 모선루 주변 현상변경허용기준(안)」은 현지조사 의견을 반영하고 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부자구 수정)

안건번호 민속2010-05-22

22. 의성김씨 율리종택 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 안동시 소재 중요민속자료 제181호 ｢의성김씨 율리종택｣ 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 의성김씨 율리종택 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.7.16) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 안동시장

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제181호 ｢의성김씨율리종택｣

ㅇ 소재지 : 경북 안동시 풍산읍 막곡리 33

(3) 제출내용

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비 고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ원지형 보전
2구역	ㅇ최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
3구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존 건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건축물은 개별 심의 ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색계열의 색상은 사용제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별 심의 ㅇ도로, 교랑 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의

< 의성김씨 율리종택 주변 현상변경 허용기준(안) >

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 의성김씨 율리종택과 인접한 북측 지역 중 구거 안쪽은 문화재와 근접하므로 1구역(원지형 보전)으로 수정하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

ㅇ 동측으로 현재 축사가 들어서 있는 ‘18목’을 포함한 주변 지역은 진입부이므로 ‘14답’ 까지는 1구역(원지형 보전)으로 수정하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

(2) 근대문화재과 의견

ㅇ「의성김씨 율리종택 주변 현상변경허용기준(안)」은 현지조사 의견을 반영하고 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비 고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
3구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․1․2구역에서의 건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -전체구역에서 층수가 10층 이상 건축물 -문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m<2층>, 경사지붕 12m<2층> 이하인 구역에 한함.) -위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 -경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우 (동 사항은 2구역과 3구역에 해당되는 사항임. 다만, 문화재구역으로부터 반경 50m 이내에서의 0.5m이상의 절토·성토는 허가사항임) - 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색 계열의 색상은 사용 제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부자구 수정)

안건번호 민속2010-05-23

23. 의성김씨 서지재사 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 안동시 소재 중요민속자료 제182호 ｢의성김씨 서지재사｣ 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 의성김씨 서지재사 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.7.16) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 안동시장

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제182호 ｢의성김씨 서지재사｣

ㅇ 소재지 : 경북 안동시 와룡면 서지리 311

(3) 제출내용

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ원지형 보전
2구역	ㅇ최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
3구역	ㅇ최고높이 8m(2층) 이하	ㅇ최고높이 12m(2층) 이하
4구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존 건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건축물은 개별 심의 ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색계열의 색상은 사용제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별 심의 ㅇ도로, 교랑 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의

< 의성김씨 서지재사 주변 현상변경 허용기준(안) >

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 의성김씨 서지재사 반경 100m 내의 동·서측 지역은 문화재와 인접해 있으므로 1구역(원지형 보전)으로 수정하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

ㅇ 의성김씨 서지재사 반경 100m ~ 200m 사이의 동·서측 지역은 문화재 주변 경관을 저해하지 않도록 1층 높이의 경사지붕 형태 건축물에 한해 들어설 수 있도록 하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

(2) 근대문화재과 의견

ㅇ「의성김씨 서지재사 주변 현상변경허용기준(안)」은 현지조사 의견을 반영하고 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ보존지역(위와 같음)	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
3구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․1․2구역에서의 건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -전체구역에서 층수가 10층 이상 건축물 -문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m<2층>, 경사지붕 12m<2층> 이하인 구역에 한함.) -위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 등 -경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우 (동 사항은 2구역부터 3구역에 해당되는 사항임. 다만, 문화재구역으로부터 반경 50m 이내에서의 0.5m이상의 절토·성토는 허가사항임) -도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색 계열의 색상은 사용 제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부자구 수정)

안건번호 민속2010-05-24

24. 안동권씨 능동재사 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 안동시 소재 중요민속자료 제183호 ｢안동권씨 능동재사｣ 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 안동권씨 능동재사 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.7.16) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 안동시장

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제183호 ｢안동권씨 능동재사｣

ㅇ 소재지 : 경북 안동시 서후면 성곡리 393

(3) 제출내용

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ원지형 보전
2구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존 건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건축물은 개별 심의 ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색계열의 색상은 사용제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별 심의 ㅇ도로, 교랑 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의

< 안동권씨 능동재사 주변 현상변경 허용기준(안) >

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 반경 200m 내의 지역을 1구역(원지형 보전)으로 하되 필지 선을 중심으로 구역 경계를 조정하도록 함.

(2) 근대문화재과 의견

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -전체구역에서 층수가 10층 이상 건축물 -문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m<2층>, 경사지붕 12m<2층> 이하인 구역에 한함.) -위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 -경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우 (동 사항은 2구역에 해당되는 사항임. 다만, 문화재구역으로부터 반경 50m 이내에서의 0.5m이상의 절토·성토는 허가사항임) -도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색 계열의 색상은 사용 제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.

ㅇ「안동권씨 능동재사 주변 현상변경허용기준(안)」은 현지조사 의견을 반영하고 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부자구 수정)

안건번호 민속2010-05-25

25. 안동 오류헌 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 안동시 소재 중요민속자료 제184호 ｢안동 오류헌｣ 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 안동 오류헌 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.7.16) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 안동시장

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제184호 ｢안동 오류헌｣

ㅇ 소재지 : 경북 안동시 임하면 임하리 282

(3) 제출내용

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ원지형 보전
2구역	ㅇ최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
3구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존 건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건축물은 개별 심의 ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색계열의 색상은 사용제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장,고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별 심의 ㅇ도로, 교랑 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의

< 안동 오류헌 주변 현상변경 허용기준(안) >

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 안동 오류헌 남측 전면에 인접해 있는 농경지(554답, 555답, 559답)는 문화재 전면의 경관을 저해할 우려가 있으므로 1구역(원지형 보전)으로 수정하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

(2) 근대문화재과 의견

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준			비 고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
3구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․1․2구역에서의 건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -전체구역에서 층수가 10층 이상 건축물 -문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m<2층>, 경사지붕 12m<2층> 이하인 구역에 한함.) -위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 -경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우 (동 사항은 2구역과 3구역에 해당되는 사항임. 다만, 문화재구역으로부터 반경 50m 이내에서의 0.5m이상의 절토·성토는 허가사항임) -도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예:지붕 색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색 계열의 색상은 사용 제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.

ㅇ「안동 오류헌 주변 현상변경허용기준(안)」은 현지조사 의견을 반영하고 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부자구 수정)

안건번호 민속2010-05-26

26. 안동 송소종택 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 안동시 소재 중요민속자료 제203호 ｢안동 송소종택｣ 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 안동 송소종택 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.7.16) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 안동시장

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제203호 ｢안동 송소종택｣

ㅇ 소재지 : 경북 안동시 와룡면 이상리 557

(3) 제출내용

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ원지형 보전
2구역	ㅇ최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
3구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존 건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건축물은 개별 심의 ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색계열의 색상은 사용제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별 심의 ㅇ도로, 교랑 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의

< 안동 송소종택 주변 현상변경 허용기준(안) >

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 문화재 진입부 주변 지역(553-3답, 555답, 556-2답)과 남측 전면으로 문화재와 인접한 구거 안쪽 지역(579답, 580전, 581대, 582과, 582대, 584과, 590전)은 1구역(원지형 보전)으로 수정하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

(2) 근대문화재과 의견

ㅇ「안동 송소종택 주변 현상변경허용기준(안)」은 현지조사 의견을 반영하고 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
3구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․1․2구역에서의 건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -전체구역에서 층수가 10층 이상 건축물 -문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m<2층>, 경사지붕 12m<2층> 이하인 구역에 한함.) -위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 -경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우 (동 사항은 2구역과 3구역에 해당되는 사항임. 다만, 문화재구역으로부터 반경 50m 이내에서의 0.5m이상의 절토·성토는 허가사항임) -도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색 계열의 색상은 사용 제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부자구 수정)

안건번호 민속2010-05-27

27. 안동권씨 소등재사 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 안동시 소재 중요민속자료 제204호 ｢안동권씨 소등재사｣ 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 안동권씨 소등재사 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.7.16) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 안동시장

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제204호 ｢안동권씨 소등재사｣

ㅇ 소재지 : 경북 안동시 와룡면 태리 303

(3) 제출내용

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준(안)			비 고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ원지형 보전
2구역	ㅇ최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
3구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ영향검토구역 내의 기존 건축물은 개․보수 가능 ㅇ전체 구역에서 층수가 10층 이상 건축물은 개별 심의 ㅇ문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색계열의 색상은 사용제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의. ㅇ경사지를 성․절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ㅇ고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별 심의 ㅇ도로, 교랑 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의

< 안동권씨 소등재사 주변 현상변경 허용기준(안) >

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 남측으로 문화재와 인접한 지역(279임, 998도, 283-2도, 283-3전, 283-1대, 283-4대)은 1구역(원지형 보전)으로 수정하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

(2) 근대문화재과 의견

구 분	문화재 주변 현상변경 허용기준(안)			비 고
	평지붕		경사지붕(3:10이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ최고높이 5m(1층) 이하	ㅇ최고높이 7.5m(1층) 이하
3구역	ㅇ국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 -고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관련 법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경 허용기준을 재조정토록 함.
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․1․2구역에서의 건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -전체구역에서 층수가 10층 이상 건축물 -문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건축물(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m<2층>, 경사지붕 12m<2층> 이하인 구역에 한함.) -위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 -경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우 (동 사항은 2구역과 3구역에 해당되는 사항임. 다만, 문화재구역으로부터 반경 50m 이내에서의 0.5m이상의 절토·성토는 허가사항임) -도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ㅇ문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 진회색, 밤색 등) ㅇ원색 계열의 색상은 사용 제한 ㅇ재질은 빛이 반사되지 않는 재료로 권장 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.

ㅇ「안동권씨 소등재사 주변 현상변경허용기준(안)」은 현지조사 의견을 반영하고 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부자구 수정)

안건번호 민속2010-05-28

28. 의성 소우당 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

경북 의성군 소재 중요민속자료 제237호 ｢의성 소우당｣  주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 의성 소우당 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.5.19) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 의성군수

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제237호 ｢의성 소우당｣

ㅇ 소재지 : 경북 의성군 금성면 산운리 171-2외

(3) 제출내용

< 의성 소우당 주변 현상변경 허용기준(안) >

구 분	현상변경 허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕
1구역	ㅇ신축 : 불가 ㅇ재·개축 : 기존건물 범위내	ㅇ신축 : 1층, 8m이하 단, 전통목조 양식의 주거시설에 한함 ㅇ재·개축 : 기존건물 범위내
2구역	ㅇ신축 : 불가 ㅇ재·개축 : 기존건물 범위내	ㅇ신축 : 1층, 8m이하 ㅇ재·개축 : 기존건물 범위내
3구역	ㅇ신축 : 2층, 8m이하 ㅇ재·개축 : 기존건물 범위내	ㅇ신축 : 2층, 12m이하 ㅇ재·개축 : 기존건물 범위내
4구역	ㅇ의성군 계획조례 등 관련법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ증축 : 구역별 기존건축물 증축시 기존 연면적의 10% 이내로 제한하며, 수직증축은 금지 ㅇ원지형보존 : 문화재 주변 역사경관을 보호하기 위해 50cm이하의 범위 내 성·절토 허용(단 경작을 위한 토지의 형질변경은 허용) ㅇ시설물 제한 : 소음, 진동, 배출시설, 대기오염 배출시설, 폐기물 처리시설, 위험물 제조시설, 분뇨 처리시설

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 전방의 도로 너머 3구역은 2구역으로 하고 전통조형미와 조화를 이루는 1층 경사지붕으로 함.

ㅇ 배후의 2구역은 배후경관을 고려하여 1구역에 포함하도록 하며,

ㅇ 1구역은 원지형보존으로 하고 기존 건물은 기존범위 내에서 개·보수를 하되 전통조형미와 조화를 이루도록 함.

(2) 근대문화재과 의견

ㅇ「의성 소우당 주변 현상변경허용기준(안)」은 현지조사 의견을 반영하고 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

구 분	현상변경 허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
2구역	ㅇ보존지역(문화재청장 허가사항)	ㅇ최고높이 8m(1층)이하 - 단, 전통목조 양식에 한함
3구역	ㅇ의성군 계획조례 등 관련법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ각 구역에서 각 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 -다만, 각 구역에서 기존 건축물·시설물 규모․범위내에서는 재․개축 및 보수는 가능 ․1․2구역에서의 건축물·시설물의 건축양식(樣式)의 경우, 기존양식내에서 재․개축 및 보수 가능(다만, 한옥이외의 것을 한옥형태의 건물 등으로 변경하고자 하는 경우에도 가능) ㅇ기타 문화재청장 허가사항 -문화재 주변 역사경관을 보호하기 위해 50cm이상의 성·절토 (단 경작을 위한 토지의 형질변경은 허용) -소음, 진동 배출시설, 대기오염 배출시설, 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부자구 수정)

안건번호 민속2010-05-29

29. 대구 둔산동 경주최씨종택 주변 현상변경 허용기준(안)

가. 제안사항

대구 동구 소재 중요민속자료 제261호 ｢대구 둔산동 경주최씨종택｣  주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 대구 둔산동 경주최씨종택 주변 현상변경 허용기준(안)이 제출됨에 따라, 관계전문가 현지조사(‘10.5.19) 후 이를 부의하는 것임.

다. 주요내용

(1) 제출인 : 대구광역시동구청장

(2) 대상문화재 : 중요민속자료 제261호 ｢대구 둔산동 경주최씨종택｣

ㅇ 소재지 : 대구시 동구 둔산동 386번지

(3) 제출내용

< 대구 둔산동 경주최씨종택 주변 현상변경 허용기준(안) >

구 분	현상변경 허용기준	비 고
	경사지붕(3:10 이상)
1구역	ㅇ신축 불가 ㅇ재·개축 : 기존건물 개·보수 범위 내	ㅇ역사경관배경보존 및 자연경관에 직접적인 영향을 주는 지역
2구역	ㅇ건축물 최고높이 7.5m	ㅇ역사경관 배경 보존에 간접적인 영향을 주는 지역 ㅇ도시지역(제1종 전용주거지역)
공통 사항	ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것 포함 ㅇ과도한 성·절토 금지 ㅇ경사지붕은 합각지붕, 우진각지붕, 맞배지붕으로 제한

라. 검토의견

(1) 현지조사 의견

ㅇ 마을 초입의 2구역은 마을 초입의 연못, 서낭, 정자목 등의 주요한 전통마을 공간을 구성하고 있는 곳으로 1구역에 포함하도록 함.

ㅇ 1구역은 원지형보존으로 하고 기존건물은 기존범위 내에서 개·보수를 하되 전통조형미와 조화를 이루도록 함.

(2) 근대문화재과 의견

ㅇ「대구 둔산동 경주최씨종택 주변 현상변경허용기준(안)」은 현지조사 의견을 반영하고 일부 문구를 통일적으로 조정하여 다음과 같이 고시하고자 함.

구 분	현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
1구역	ㅇ보존지역(건축물·시설물의 신축·증축 및 원지형을 변형하는 경우에는 문화재청장 허가사항)
공통 사항	ㅇ기존 건축물·시설물 범위 내에서 문화재경관에 어울리는 재·개축, 보수는 가능 -단, 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물은 문화재청 허가사항

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결(문화재청 의견대로 하되 일부자구 수정)