문화재 안내판 정비 현황

□ 전국의 지정문화재 안내판 현황

ㅇ 총 건수 : 6,897개

- 국가지정문화재 안내판   : 1,828개

- 시․도지정문화재 안내판 : 5,069개

ㅇ 시․도별 내역

지 역	개 수	지 역	건 수	지 역	개 수
서 울 부 산 대 구 인 천 광 주 대 전	222 130 116 145 75 107	울 산 경 기 강 원 충 북 충 남 전 북	88 542 409 386 702 604	전 남 경 북 경 남 제 주	776 1,390 961 244

□ 문화재안내판 일제정비 현황(6개년 종합정비계획 : 1999～2004)

(단위 : 개, 천원)

구 분 지정별	’99	2000	2001	2002	2003	소계	2004	누 계
국가지정문화재	212	288	715	443	270	1,928	81	2,009
지방지정문화재	246	605	368	807	1,050	3,076	273	3,349
계 (사업비)	458 (1,110,000)	893 (1,400,000)	1,083 (1,700,000)	1,250 (2,000,000)	1,320 (2,097,600)	5,004 (8,307,600)	354 (600,000)	5,358 (8,907,600)

※ 문화재 보수․정비사업 추진시 병행정비(1,693개)

- ‘04년 하반기 154개 추가지원

□ 기 정비 실적

ㅇ ’83～95년 : 6,440개 (국가 2,108, 지방 4,332), 2,625,922천원

ㅇ ’96년 : 232개 (국가 115, 지방 117), 260,000천원

ㅇ ’97년 : 346개(국가 155, 지방 191), 352,000천원

ㅇ ’98년 : 520개(국가 129, 지방 391), 480,000천원

문화재안내판 정비지침

□ 안내판 모형개발 배경

ㅇ 문화재안내판 모형집은 우리청에서 용역기관에 의뢰하여 제작한 연구 보고서로써 ‘96. 7월 문화재보호법상의 문화재안내판 관련 조항을 폐지하여 안내판 설치를  자율화하였으나, 그 이행이 부진하여 우리청에서 문화재안내판 모델을 개발, 제시하여 안내판 설치에 참고토록 한 것임.

□ 안내판 모형집 개요

ㅇ 종합문화재안내판

- 기존의 A형, B형 안내판은 종전과 같음.

- 새로운 형태의 모형 3종 개발

․ 안내판의 좌측은 국문안, 중앙은 조감도, 우측은 외국어 표기(몇 개의 외국어 표기 가능)를 하도록 함.

․ 동 모형은 중앙부분(조감도 표기 부분)을 제외하고 좌․우측 부분만을 합한 형태(B형)로도 설치가 가능

ㅇ 단위문화재안내판

- 기존의 C형 안내판을 개선하기 위하여 개발된 모형임.

- 새로운 모형 28종 개발

․건조물문화재형, 석조물문화재형, 공통일반형

- 좌측은 국문 및 우측은 영문 표기를 기본으로 하되, 필요에 따라 일본어, 중국어 등의 표기도 병행이 가능함.

□ 안내판 설치 지침

ㅇ 기본원칙

- 우리청에서 배포한 문화재안내판 모형집을 참고하여 설치하되, 시행청에서 자체 개발하여 자율적으로 설치하는 것도 가능함.

- 안내판의 설치는 간결한 형태로 경제적이며, 내구성을 감안하여 설치함.

ㅇ 모형, 규격, 색채의 선택

- 설치 대상 문화재와의 조화를 감안하여 시행청에서 자율적으로 결정함.

- 기존 A형, B형 안내판은 화판(글자판)을 교체 정비하는 것을 원칙으로 하되, 훼손 정도가 심하여 안내판 전체의 교체가 불가피 할 경우에는 가급적 신형을 선택하여   설치하도록 함. 다만, 부득이 기존 A형, B형을 설치할 경우에는 형태를 간략히 하여 설치 비용을 절감하는 방향으로 설치토록 함.

- 모형집에 제시된 모형 중 기둥 상단의 두공 장식은 가급적 간결한 형태로 변형 설치가능.

- 기둥의 배흘림 형태는 전통 수법의 형태를 벗어나지 않도록 설치에 유의하기 바람.

ㅇ 소재의 선택

- 기본 골격은 알루미늄을 원칙으로 하되, 다른 소재의 사용도 내구성, 경제성, 당해문화재 및 주변 경관과의 조화 등을 고려하여 자율적으로 선택하여 설치 가능.

- 화판(글자판)은 내구성 및 경제성 등을 고려하여 알루미늄, 법랑 등 소재를 자율적으로 선택하여 제작 가능.

ㅇ 안내문안 활용

- 외국인 관광객의 편의를 위해 국문, 영문 이외에 지역 실정에 맞도록 일어, 중국어, 불어 등의 사용도 가능함.

- 모형집에 제시되어 있는 사진 및 픽토그램(그림문자)은 안내판의 간결성을 고려하여 가급적 사용하지 않도록 함.

□ 안내판 선정 및 설치상의 유의사항

ㅇ 다수의 문화재가 밀집되어 있는 경우 당해 문화재의 유형과 규모에 따라 일정한 기준 모델을 선택하여 설치함으로써 각양각색의 모형이 난립되지 않도록 함.

ㅇ 지역적으로 분산되어 있는 개별 문화재의 경우는 모형집에서 제시한 모형을 당해문화재 및 주변경관과 조화를 이룰 수 있도록 자율적으로 선택하여 설치하되, 한 종류만을 선택하여 획일적으로 설치되는 사례가 없도록 유의하기 바람.

ㅇ 화판(글자판)의 안내문안 배열은 규격과 조화롭게 하여 지나친 여백이 생기지  않도록 하기 바람.

ㅇ 안내판의 설치 장소는 당해 문화재의 관람에 지장이 없도록 주변 지형 여건을  고려하여 적정위치에 설치하기 바람.

ㅇ 안내판 제작시 시행청의 담당자를 제작 현장에 참여시켜 안내 문안 등을 확인토록 하여 제작 과정에서의 오류를 방지하도록 하기 바람. 끝.