가옥내 주민 편의시설 설치기준

<2004. 3. 2 시행>

적용대상

이 편의시설 설치기준은 문화재로 지정된 민속마을내 가옥에 적용하며, 개별 단위문화재로 지정된 가옥은 별도의 주민편의시설 설치기준을 마련한다.

기본원칙

오랜 기간을 거쳐 형성된 각 마을별 가옥내 건물의 전통적인 공간 배치구조는 보존되어야 할 문화유산으로 각종 시설의 설치로 인해 훼손되어서는 안된다.

가옥 본채 및 부속건물의 외부형태는 마을별 가옥구조․형태 등이 반영된 조선시대 전통양식을 원형으로 한다.

외부로 노출되는 기단부와 초석은 석재를 사용하여 전통수법으로 설치하되, 건축물의 기능과 용도, 규모에 맞도록 한다.

건물 외부로 시멘트, 금속, 플라스틱 등 현대적인 재료가 노출되어서는 안된다.

생활의 필요에 의해 불가피하게 건물의 신축이 필요한 경우 전통가옥의 배치수법에 따라 위치를 선정하고, 신축 건물의 높이와 규모는 당해 가옥내 기존 건물의 규모를 과도하게 초과해서는 안되며, 전체적인 형태는 기존 가옥과 어울려야 한다.

이미 원형을 크게 훼손한 시설은 이 지침에 의거하여 점진적으로 원형으로 환원한다.

화장실 내부시설, 욕실 내부시설, 부엌 내부, 보일러․난방시설, 현대식 창호, 기타 가옥의 원형이 아닌 생활편의시설의 설치비용은 거주자가 부담한다.

이 지침에 의하여 편의시설 설치 시, 관련 법령에 의하여 문화재 현상변경허가 등의 절차가 필요한 경우에는 별도로 동 절차를 이행하여야 한다.

세부 설치기준

구 분	설 치 기 준	비 고
방	○ 전체적인 평면은 원칙적으로 원형을 유지해야 한다. ○ 방을 크게 사용하기 위한 내부 칸막이 벽 제거는 구조적으로 지장이 없는 범위 내에서 제거할 수 있으나, 원형의 가구(架構)를 확인할 수 있는 부분은 가능한 보존한다. ○ 난방시설은 전통 구들을 보존하는 범위내에서 설치할 수 있다.
부 엌	○ 추후 원형을 복원하는 경우를 고려하여 가능한 한 원형을 제거하지 않은 상태에서 바닥을 높이는 시공방법을 모색한다. ○ 부엌에 설치하는 가구는 가옥과 어울리는 형태와 색상을 선택한다.
대 청	○ 마루 전면에 창을 설치하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. ○ 바닥마루를 제거하고 다른 재료로 개수해서는 안된다. ○ 마루벽을 제거하여 큰방으로 구조 변경해서는 안된다. ○ 마루 후면에 덧대어 새로운 벽을 설치해서는 안된다.
보일러실	○ 가능한 한 실내에 두어 외부에서 보이지 않도록 한다(본채 내부, 창고 내부 등). ○ 외부에 설치할 경우 단독건물로 하지 말고 필요한 부속공간을 합쳐 한 건물 속에 들어가도록 한다(예 : 창고＋화장실＋보일러실). ○ 본채에 붙여 달아낼 경우 처마선 이내로 하고 본채의 구조, 재료와 어울리도록 한다. ○ 연료탱크는 외부로 노출시키지 말고 본채와 유사한 재료 등을 사용하여 외부를 가리도록 한다.
화장실	○ 본채 외형 및 평면의 변형을 주지 않는 한도내에서 본채 내에 화장실을 설치할 수 있다. ○ 본채 외부로 덧붙인 화장실은 설치할 수 없다. ○ 평면 변형이 없는 한도 내에서 창고 등 부속채에 화장실을 설치할 수 있다. ○ 부속채가 없는 경우 창고, 화장실, 욕실, 보일러실을 함께 넣어 설치할 수 있다. ○ 가옥 여건상 화장실(욕실 포함)만 별동으로 설치해야 하는 경우 외형은 가옥에 어울리는 전통양식으로 하되, 내부는 현대식으로 설비할 수 있다.

구 분	설 치 기 준	비 고
욕 실	○ 본채 외형 및 평면의 변형을 주지 않는 한도내에서 본채 내에 욕실을 설치할 수 있다. ○ 본채 외부로 덧붙인 욕실은 설치할 수 없다. ○ 평면 변형이 없는 한도 내에서 창고 등 부속채에 욕실을 설치할 수 있다. ○ 부속채가 없는 경우 창고, 화장실, 욕실, 보일러실을 함께 넣어 욕실을 설치할 수 있다.
대문․ 담장	○ 대문과 담장은 고증에 따라 설치유무를 결정하며, 고증에 따라 대문을 설치할 경우 대문의 위치․형태․규모 및 재질 등은 가옥의 규모와 형태를 감안하여 결정한다. ○ 담장내 설치하는 부출입문은 불허하며, 기 설치된 부출입문은 점차적으로 원형대로 환원한다.
굴 뚝	○ 굴뚝은 원래의 형태와 규모로 보수하여야 한다. ○ 굴뚝의 형태와 규모를 확인할 수 없을 때에는 건물의 형태와 규모를 감안하여 결정한다.
부속채 (농기구고, 창고 등)	○ 블럭구조, 슬레이트 지붕 등으로 변형된 부속채는 원형으로 보수한다. ○ 원형고증이 어려운 부속채 배치 및 보수는 본채의 형태와 구조를 감안하여 잘 어울리도록 한다. ○ 부속채 단독건물의 규모는 마을내 일반적인 부속채의 규모에 준한다.
창호․벽체	○ 외부로 노출되는 창은 전통적인 형태와 재료를 사용하되 건축물의 기능과 용도, 규모에 맞도록 한다. ○ 기존의 전통창호는 변형할 수 없으며 안쪽에 이중 창을 설치할 때는 목재와 유사한 색상과 모양으로 만들어야 한다. ○ 벽체 내부에는 외형에 변화를 주지 않는 범위 내에서 단열성이 높은 재료를 사용할 수 있다. ○ 전기계량기, 분전반, 전화단자함 등 건물에 부착되는 시설은 가능한 한 외부에서 보이지 않도록 은폐하며, 그 색상과 재료는 마을별 가옥 특성이 반영되도록 한다.

구 분	설 치 기 준	비 고
축 사	○ 축사는 가옥내 시설물 활용을 원칙으로 한다. ○ 주민불편 및 환경오염을 초래할 수 있는 축사는 마을내 설치할 수 없다, ○ 마을내 전통가옥의 일반적인 부속채 크기를 벗어난 규모의 축사시설 설치는 불허하며, 기존 시설은 마을경관을 해치지 않는 곳으로 이전한다.
마 당	○ 마당의 표면은 흙바닥이나 마사토 깔기를 원칙으로 하며, 전통적인 옛 모습대로 유지하도록 한다 ○ 마당에는 전통수종을 심고, 외래수종은 점차 전통수종으로 교체한다. ○ 건물앞 마당에는 교목류의 수목을 심지 않는다.
기타 시설물	○ 처마에 차양이 필요한 경우 전통수법을 응용하여 설치할 수 있다. ○ 전통적인 모습을 해치지 않는 범위 내에서 협의를 거쳐 부분적으로 현대재료를 사용할 수 있다. ○ 외부로 노출되는 냉방기기는 나무, 대나무, 발 등 전통재료를 이용하여 가리개 또는 함을 만들어 가옥경관에 어울리도록 한다. ○ 프로판 가스통은 나무, 대나무, 발 등 전통재료를 이용하여 가리개 또는 함을 만들어 가옥경관에 어울리도록 한다.

민속마을 시설 설치기준

<2004. 3. 2 시행>

이 설치기준은 가옥내 시설을 제외한 시설물에 대하여 적용함

시 설	설 치 기 준	비 고
	< 마을 기반 시설 >
배수로	○ 배수로는 노출형․매립형 등 지형여건에 맞게 설치한다. ○ 우수로와 오수로는 분리 설치함을 원칙으로 한다. ○ 오수로는 악취를 방지하여 쾌적한 마을 분위기를 조성하기 위해 매립형을 기본으로 하여, 정화시설로 연결한다. ○ 배수로는 하단부에 흙막이 정도의 높이만 자연석 석축을 쌓고, 그 위는 흙으로 경사처리 한다. - 필요한 경우 상부에는 마을내 자생 야생화초류를 심는다 ○ 배수로의 석축은 전통 석축양식으로 정비하고, 기존의 견치석 석축 등 조잡한 석축은 점차 전통양식으로 정비한다. ○ 배수로(우수)는 자연재해 우려 등 불가피한 경우를 제외하고는 인위적으로 직선화하거나 폭을 넓히지 않고 자연 그대로 정비한다.
교 량	○ 차량운행이 필요한 곳을 제외하고는 소규모의 전통적인 모습으로 경관에 어울리게 설치한다. ○ 차량운행 도로는 최대한 마을경관을 해치지 않는 장소와 외관을 고려하여 설치한다. ○ 마을 경관에 어울리지 않는 장식적이고 화려한 교량은 경관에 어울리는 것으로 정비한다(기존 교량의 내구연한 등 고려).
소하천 정비	○ 기존의 자연스러운 곡선, 폭 등을 훼손하지 않는다. ○ 하단부에 흙막이 정도의 높이만 자연석 석축을 쌓고, 그 위는 흙으로 경사처리 한다. - 필요한 경우 상부에는 마을내 자생 야생화초류를 심는다

시 설	설 치 기 준	비 고
조경 및 환경정비	○ 조경은 외래 조경양식을 배제하고, 전통양식으로 한다. - 마을내 자생하는 수종, 화훼 식재 ○ 마을내 외래수종은 점진적으로 전통수종으로 교체한다. ○ 기존에 조성된 견치석축 등 외래조경 시설물 등은 점진적으로 전통적인 방식으로 정비한다.
소화전․ 소화기	○ 소화전 함은 주변경관과 어울리는 형태․재료로 제작한다. ○ 소화전을 마을길에 설치하는 경우 돌출되지 않도록 한다. - 담장내 매입, 지중화 등 고려 ○ 소화기는 마을별 특성에 맞게 별도의 가리개 또는 함을 제작 보관토록 한다.
가로등	○ 마을 특성에 맞는 형태․재질로 제작하여 설치한다. ○ 담장내에 매입하거나 담장높이 이하로 하여 노출이 최소화되도록 한다.
전기․통신시설	○ 가옥외부 간선시설은 지하매설을 원칙으로 한다. ○ 가옥 내부 등의 각종 지선은 가급적 외부에 노출되지 않도록 하며, 외부 노출시에는 마을 특성에 맞는 형태․재질을 사용 은폐한다(전화․전기단자, 변압기 등). ○ T.V 안테나 등은 가급적 공용화하여 한 곳에 설치하고, 각 가옥으로의 연결선은 지하에 매립한다.
	< 마을 공동시설 >
농기계 보관시설	○ 농기계는 원칙적으로 각 가옥내 창고 등 부속채를 활용한다. ○ 농기계 수량 증가 또는 가옥 구조상 가옥내 보관이 어려운 경우 공동보관시설을 설치하되, 장소는 마을외부에 위치토록 한다. - 마을에서 조망되는 경우 구릉조성, 수목식재 등 차폐시설 설치 ○ 공동보관시설의 외관은 마을별 특성에 맞는 양식으로 하며, 내부구조 및 재질은 현대건축양식을 활용할 수 있다.

시 설	설 치 기 준	비 고
마을공동 창고	○ 농기계 보관시설 설치기준을 준용하되, 규모가 큰 경우에는 적당한 크기로 분리․배치한다.
마을회관	○ 마을회관은 마을내 공가 등 기존 시설물을 활용토록 하고, 마을 내 별도의 건물을 신축하지 않도록 한다. ○ 마을 구조상 불가피하게 신축해야 할 경우, 마을 경관에 지장이 없는 장소 및 규모로 건립한다.
관리 사무소	○ 관리사무소를 신축할 경우에는 마을 밖 주차장 또는 집단상가시설 조성지역 등 마을외부에 설치함을 원칙으로 한다
공동축사 시설	○ 마을내에는 공동축사 시설을 설치할 수 없다. ○ 공동축사시설이 필요한 경우에는 마을 경관을 해치지 않는 곳에 환경 문제 등이 발생하지 않도록 설치한다.
	< 관람편의․관광시설>
공중 화장실	○ 공중화장실은 마을내 공가의 화장실을 최대한 활용하며, 내부는 현대식으로 설비할 수 있다. ○ 화장실을 마을내 신축해야 하는 경우에는 마을별 특성에 따라 가옥형태․경관 등에 어울리는 형태․재질을 사용하여 건립한다.
관람객용 주차장	○ 관람객용 주차장은 마을경관을 고려하여 마을에서 조망되지 않는 곳에 설치한다. ○ 입지조건상 불가피하게 마을에서 조망되는 곳에 설치하는 경우에는 구릉조성, 수목식재 등을 통해 차폐한다. ○ 주차장 위치를 선정할 때에는 ‘주차장 - 진입공간(마을입구, 도보로 접근) - 마을’의 관람동선을 고려하여 선정한다.

시 설	설 치 기 준	비 고
전시관 등 홍보시설	○ 전시관 등 홍보시설은 마을 공가등 기존 시설물 등을 우선적으로 활용한다. ○ 규모가 큰 전시시설 등은 마을외부에 위치한 관광시설단지에 설치한다.
기타 시설물	○ 음수대, 벤치, 휴지통, 이정표, 안내설명판 등 관람편의시설은 마을별 특성을 감안하여 최대한 간결하게, 친환경적으로 제작․설치한다. ○ 음수대․벤치․휴지통․이정표 등은 마을내 산발적으로 설치하지 않고, 관람로 상의 주요 지점에 집중 배치한다.