2011년 3월 적용

문화재수리표준품셈 개정(안)

(사)한국문화재수리기술자협회 질의내용 답변서

2011. 3

문화재청 수리기술과

공종

의견

답변

비고

일반사항

공문 7. 개정품셈을 일부 시행하기 전에 설계사무소에 새로운 지침과 설명을 반드시 이행 후 시행 바랍니다.

ㅇ 2011년 3월중 전국 4대권역(수도권역, 광주권역, 대전권역, 경북권역)으로 순회 교육을 실시할 계획임

공문 8. 귀청에서 보내주신 품셈개정에 대한 검토를 진행한 결과 많은 부분에서 산출된 품목과 수량, 내용이 이해가 안 되는 항목이 많으므로 이에 대한 보충자료(영상, 비디오, 조사방법, 야장등)를 추가로 보내주시기 바랍니다.

ㅇ 이견이 있는 내용에 대해서는 공개여부를 검토하겠음

일반사항 17. 자료를 검토한 결과 품이 산정된 방법과 내용은 어렴푸시 파악은 가능했으나 산정조사의 구체적 내용은 파악이 되지 않았다. 결국 그 구체적 내용이 품을 결정하는 주된 내용일텐데 그 내용을 파악할 수 있게 일부 검토하는 사람에게 동영상이나 조사시간등의 구체적 야장등을 제시해서 검토하게 하는 것이 어떤가?

ㅇ 이견이 있는 내용에 대해서는 공개여부를 검토하겠음

일반사항 22. 용역수행 완료후 품셈조정이나 품셈책자 기술 방법 등을 보완할 수 있는 계약조건이 있는지?

ㅇ 2012년까지 전면개정을 실시하고 문제점이 발생한 품은 보완여부를 검토하겠으나 이는 현장을 조사한 값이 있어야 함

일반사항 1. 샘플링한 대상이 통계기법상 합치여부

<목공사 선연재 치목(기계장비 사용) 4-23, 굴뚝설치(와편굴뚝) 9-2-3>

통계 기법상 적어도 30개 이상을 sampling하여야 정규분포곡선을 그려서 통계자료로 사용할 때 신빙성이 있는데 30개 이하일 때는 신빙성이 떨어진다.

(통계로써 가치가 떨어진다)

(정비안에는 10개 sampling이 최다이다)

ㅇ 제시된 의견의 근거가 불명확함

ㅇ 일반품셈의 경우 건설공사 표준품셈 3～5개, 전기공사 표준품셈 3개, 정보통신공사 표준품셈 2개 이상의 현장조사를 기준으로 하고 있으며, 건설공사 표준품셈의 경우 현장조사가 1개인 경우라도 합리적이라고 판단되면 그대로 적용하고, 2개 이상인 경우 현저히 차이가 나는 것을 제외한 나머지 조사값의 평균을 적용하고 있음

ㅇ 금번 개정안은 현장실사 5개, 실연 3개를 기준으로 하였음. 실사값은 5개인 경우 최대․최소값을 제외한 평균값을 적용하고, 4개 이하인 경우 평균값을 적용하였음. 실연값은 3개의 평균값을 적용하였음

일반사항

일반사항 19. 기능자 마다 숙련공과 비숙련공이 있는데 이를 감안하여 조사가 이루어 졌는지? 숙련공은 아무래도 시간이 짧고, 비숙련공은 시간이 길 텐데 이 경우 편차가 많을 수 있다. 과연 조사값에 대한 신뢰도가 높다고 할 수 있는지?

ㅇ 문화재수리는 팀작업으로 이루어지고 있으며, 팀은  숙련공, 비숙련공이 적절하게 조합되어 이루어져 있음. 팀작업을 조사함

ㅇ 시중노임단가가 없는 기능자 직종을 신설하였음

ㅇ 신설된 기능자 직종을 항목에 추가함

마루기와이기 : 보통인부

전돌깔기 : 한식미장공, 한식미장조공

외엮기 : 한식미장공

ㅇ 전통기법 전승은 기능자 도제교육을 바탕으로 이루어지므로 계승체계를 구축함

일반사항 16. 실사과정에서 기후변화(기온, 계절, 우기, 강설) 등에 따른 작업 효율성을 감안하였는지?

ㅇ 5년 이상 전국적으로 계절에 관계없이 조사가 이루어졌기 때문에 적합하게 품이 산정되었음

일반사항 2. 공사와 관련된 교육, 회의, 검토, 확인, 자문, 휴식시간등의 시간포함 산정 여부

산업안전보건법 시행규칙 제33조1항 관련 의무 안전교육시간 및 시공현장의 특성상(문화재의 종류 즉 국보, 보물, 지정문화재) 주지시켜야할 특수교육 등의 시간이 전혀 고려되지 않았음.(교육사진, 교육일지 및 피교육자 서명철의 비치가 필수임-산업안전보건법시행규칙 제33조 제1항 관련표 별첨-)

ㅇ 작업시간은 준비시간에서 정리시간까지를 적용하였음(점심시간 제외). 준비 및 정리시간 1시간을 포함하여 1일 8시간 기준으로 산정하였음

ㅇ 고증, 자문은 필요할 경우 할증을 가산하도록 하였음

<개정안>

제1장 적용기준 / 1-17 품의 할증 / 8. 특수작업 할증률

(1) 지정문화재(건조물)의 해체․보수 작업

(2) 고증, 관계전문가 자문이 필요한 작업

(3) 특별한 사양 및 공법에 의한 작업

일반사항 15. 작업시간 실사과정에 휴식시간 포함여부 불분명

ㅇ 위와 같음

일반사항

일반사항 5. 품셈 정비안이 품 산정에서 치환의 문제점

- 기계장비 사용을 인력으로 변환시킨 것

- 대상 공종의 현장 품 누락 부분을 샘플링한 주변공사(1-5)에서 상호 교차 치환한 문제

ㅇ 보완(치환) 시 기계장비사용 품을 단순하게 인력작업 품으로 변경한 것이 아니라 기계장비사용 시간을 모두 배제한 후 기계장비사용 공정의 작업량에 소요되는 인원과 시간을 추가하여 보완하였음. 보완하는 인원과 시간은 실사값, 실연값등 직접 현장에서 조사한 인력작업 데이터를 분석하여 적용함

일반사항 20. 전반적으로 실사현장은 기계장비를 사용한 곳이다. 가공과 설치 및 운반을 인력으로 한다는 전제로 조사하는 것이었다면 이는 근본적으로 오류가 있다. 설사 기계장비 사용을 인력으로 치환한다고 하여도 장비사용으로 인한 편리성 때문에 눈으로 확인되지 않은 사소한 시간소비와 품이 발생한다. 이에 대한 보정이 없는 것으로 보이며 반드시 감안해야 한다.

일반사항 21. 기계사용을 인력으로 치환할 경우 수치상의 치환으로만 끝날 것이 아니라 반드시 추가품이 소요된다는 것을 감안하여 할증이 필요하다.

일반사항 4. 공사진행 인력 조합의 문제점

- 기능공, 조공, 인부의 구성

- 기능공, 조공, 인부의 조합 비율

ㅇ 기능자, 조공, 인부의 구성 및 구성비는 현장조사, 당초품셈, 기능자설문결과를 비교검토하여 적용함

일반사항 7. 재료산정과 재료량에 따른 품이 결정되는 부분(공종)에서 재료산정기준이 누락됨

* 재료산정과 품계산 연계성

목재가공량→정미수량

가공품→정미수량에다 여유폭 포함

ㅇ 공종별 적용기준에 수량산출기준을 명시함

ㅇ 해체, 조립, 치목(치석) 품의 기준은 정미수량을 기준으로 함

일반사항

일반사항 23. 재료의 수량이 기존 품셈을 그대로 적용하고 있다. 품셈연구 이므로 이번에 재료의 수량도 조사되어 개정해야 하는 것이 아닌가 한다. 이번 용역범위에 재료의 수량조사는 없는 것인가?

ㅇ 실험값 등 검증이 필요없는 재료는 문헌조사(시방서 등), 현장실사 등을 통하여 개정하였으며, 재료량은 단위기준에 해당하는 수량을 산출하거나 현장실사 수량으로 개정함

ㅇ 실험값 등 검증이 필요한 재료 배합비는 당초품셈을 준용함

지붕공사 라. 와구토바르기

• 문제점에서 백시멘트를 사용하는 것이 문제라고 했는데 조정 일위대가에도 백시멘트가 포함되어 있다. 계속 백시멘트를 사용하게 할 것인지? 시방서에는 어떻게 표현되어 있는지?

미장공사 나. 앙토회벽바르기, 다. 앙토재사벽바르기

• 재료 배합은 조사되지 않았는가?

일반사항 6. 작업에 소요되는 자재의 1차가공 등에 관한 품 산정 누락 여부

- 생석회 소성

- 미장공사등 미장재료 혼합후 숙성

판축공사, 기와공사, 미장공사(줄눈공사 포함), 온돌공사 등에 쓰이는 생석회는 덩어리 생석회(물가시세표에는 생석회로 표현되어 있음)나 과립 생석회를 가수하여 펴는 과정이 있는데 이 공정이 빠져있음. (하차하여 창고에보관, 우수 관리등) 물가시세표에 문화재 공사용 생석회로 표현되어 있는 것은 덩어리 생석회를 말함. (가루생석회가 시중에 있으나 단가가 비싸고 또한 이는 덩어리 및 과립을 미리펴서 소석회로 가는 과정임.

ㅇ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산함

제1장

적용기준

지붕공사 다. 담장기와이기

• 기와 파손률에 대한 기준은?

ㅇ 기와할증률 3%, 기와파손률 5%(회첨골 1개소당 2%씩 가산)

일반사항 3. 실사대상 선정의 문제점

- 공사규모의 적정성(소, 중, 대)

- 공사장 소재지 적정성(작업여건, 편리함, 열악한 장소)

Sampling 한 현장의 대부분(거의 100%) 작업여건이 양호한 곳(작업동선이 좋고 작업장이 넓음)이고 교통이 양호한 곳으로만 선별하였음. (산간오지공사나 도서공사 등 지역적으로 또는 현장여건이 복잡한 난이도가 있는 곳이 제외되었음)

ㅇ <개정안>

제1장 적용기준 / 1-17 품의 할증

가설공사 나. 강관비계매기

• 조사 작업여건에 ‘좋음’에서만 했는데 운반여건 등 열악한 조건의 경우가 빠져 있음.

• 작업여건의 난이도에 따른 할증이 필요함.

일반사항 10. 소규모 공사에서 소량의 자재가 소요될 경우에는 운반비가 자재비 보다 상승 할 경우가 허다하므로 이러한 경우의 운반비 계산이 별도 산정되어야 함. (골재 및  석재 1㎥이하의 경우 목재 10㎥이하의 경우, 기와,  전돌 등 1車 이하의 경우)

ㅇ 운반비는 설계 시 반영하여야 함

제1장

적용기준

일반사항 8. 모든 공정의 공사는 자재를 하차 하는데서 부터 시작하여 작업장까지 운반 거치대에 준비 조정을 거쳐 손질 조립완료, 뒷정리까지를 1개 공정으로 보아야 하며, 가설공사처럼 직접 투입되지 아니하는 공사는 해체상차까지를 1개 공정으로 보아야하는 것이 원칙인 것으로 사료됨. - 하차하여 작업장까지의 운반(채비작업 - 사전준비작업 - 현장에서는 단도리가 반이라는 말들을 많이 함) 거치대에 거치 및 재료 배합 및 혼합작업이 전반적으로 빠져있음.

나. 기초판축공사에서 각종자재(생석회, 마사, 잡석, 자갈 등)의 서로 다른 하차 장소에서 운반하여 물을 섞어 교반하여 다시 소기의 장소로 소운반하는 시간(생석회에 가수하여 펴는 시간)

라. 지붕, 미장, 온돌공사 등에서 각종 자재(생석회, 진흙, 마사, 모래 짚여물 등)의 서로 다른 하차 장소에서 운반하여 물을 섞어 교반하여 다시 소기의 시공장소까지 소운반하는 시간.

가. 가설공사에서 가설자재의 하차 내지는 비계기둥의 받침쇠 거리조정 설치 및 해체 상차 등의 시간

또한 치목 완료된 목부재를 일시 보관소까지 운반하여 조립전까지 두면서 뒤집기 및 청태제거 등에 소요되는 시간, 조립 완료 후에도 가설덧집이 없는 소규모 공사의 경우 우로의 방지를 위하여 우장막을 덮든지 하는 보양 시간.

다. 목공사에서 목재(제재목 및 원목)를 하차하여 적치장에 적치하여 건조를 위한 (통풍) 뒤집기, 다시쌓기 등을 실시하고 작업 거치대까지 운반하여 치목을 하면서 무거운 부재를 방향 전환하여야 하는 시간.

ㅇ <개정안>

제1장 적용기준 / 1-22 소운반의 거리

∘품에 포함된 것으로 규정된 소운반 거리는 20m 이     내의 거리를 말한다.

∘소운반이 포함된 품에 있어서 소운반 거리가 20m     를 초과할 경우에는 초과분에 대하여 이를 별도      계상한다.

∘경사면의 소운반 거리는 직고 1m를 수평거리 6m     의 비율로 본다.

ㅇ 비빔(재료 배합 및 혼합작업)품의 포함여부를 항목별로 명시함

ㅇ 해당사항 없음

ㅇ 치목 시 부재의 방향을 전환하는 시간은 치목품에 포함됨

제1장

적용기준

일반사항 11. 소운반 포함 이라면 20m이내를 말하고 20m이상일 경우 소운반을 별도로 산정하여야 한다.

ㅇ 위와 같음

목공사 바. 목공사 및 기타공사의 경우 자재적치장에서 작업대까지의 운반 거치 등의 인력이 무시되어 있다. (예: 목공사의 171p에 보치목의 경우 80여 ㎏에서 500㎏까지의 원자재가 sampling 되어 있는데 이러한 경우 각각의 작업대까지의 운반거치 인력이 계산되어 있지 않음) 또한 작업 중의 방향전환 및 치목 완료 후 보관소까지의 이동 등이 고려되지 않음) - page 242의 추녀 치목의 경우도 동일.

지붕공사 자. 기와해체

• 해체를 인력으로 할 경우 발판에서 지면으로 운반하는 품이 없음. 이를 품에 적용시킬 수 있도록 해야 하며, 분명히 품이 발생한다. 이런 경우를 감안하여 실사가 아닌 실연을 해야 되는 것이 아닌지?

ㅇ 기와해체 품에 인력으로 발판에서 지면으로 해체재를 운반하는 품이 포함됨. 소운반 거리가 20m     를 초과할 경우에는 초과분에 대하여 별도 계상함

제2장

가설공사

일반사항 26. 비계매기를 공사 과정중에 1회만 하는 것으로 하였는지? 아니면 공사 공종별로 매기를 2회 이상 할 경우가 있는 것을 감안하였는지? (목공사, 미장공사, 단청)

가설공사의 수평비계 산출시 미장공사용 1回 단청공사용 1回 등 2回로 산출함이 타당하다고 사료됨. (미장공사의 경우 기단과 마루깔기 또는 온돌 축조 이전에 시공하는 것이 일반적이며 단청공사의 경우 기단, 마루깔기가 완성된 후 시공 하는 것이 일반적인 시공 순서임)

ㅇ 강관비계매기(미장․단청용) 항목을 신설함

제2장

가설공사

가. 공사안내판 설치

• A형, 지주식, 매입식 방식에 대한 개념 설명이 없어 무었을 말하는지 모르겠음.

• 표준형이라고 하는데 [주]를 보면 크기 종류가 6종류씩이나 있는데 이것을 ‘표준형’이라 할 수 있는지? 표준형의 크기를 정하고 환산하여 일위대가를 제시하여야 할 것으로 보임.

• 지주식(0.105인)이 매입식(0.05)보다 품이 많은 이유는?

ㅇ 검토과정에서 공사안내판 설치는 설치방식에 의한 구분 없이 하나의 품으로 산정함

나. 강관비계매기

•제시된 강관비계매기는 현대 건축공사에 적용되는 일위대가이고, 이 경우 발판은 상당부분 설치하지 않거나 부분적으로 사용하는 것임. 반면에 문화재의 경우는 거의 대부분 발판을 매어야 하는 것이 현실임. 따라서 발판을 당연히 일위대가에 포함시키는 것이 타당하다고 보여짐. 만약 포함시키기 어려울 경우 [주]에 ‘발판은 별도 계상한다’ 라는 문구 삽입이 있으면 좋을 것임.

• 목조건축의 경우 강관비계매기를 할 경우 비계 맨 아래에 판재등으로 바닥보호재가 들어가는 것이 일반적인데 이 보호재에 대한 항목이 빠져있음.

ㅇ 발판은 필요시 별도 계상하도록 명시함

<개정안>

제2장 가설공사 / 2-3 강관비계(미장․단청공사용)

[주] ⑥ 발판은 필요시 별도 계상한다.

ㅇ 재료에 받침철물로 산정되어 있으며, 필요 시 목재로 조정하여 산출할 수 있음

• 비계높이 2m 이하일 경우를 표준으로 산정하였는데 극단적으로 비계높이0.5m 미만일 경우도 비계를 맬수 있다는 의미이며 이 경우 시공자에게 지나 친 혜택으로 갈 수 있음. 따라서 최소 비계높이가 몇m 이상일 경우도 제시되  어야 함.(2m 미만일 경우 틀비계나 말비계로 사용할 수 있음. 또는 아예 안 맬 수도 있음)

ㅇ 작업 시 필요한 경우라면 비계높이 0.5m미만일 경우라도 비계매기를 해야 하며, 설계 시 작업여건에 대한 충분한 검토 후 비계매기를 할 것인지 틀비계 등을 사용할 것인지를 판단하여 적정한 방법으로 적용하여야 함

제2장

가설공사

다. 수리용 덧집(강관비계)

• 수리용 덧집이 외부비계와 지붕비계를 포함한건지 아닌지 모르겠음. [주]란에 설명이 필요함. 수치도 이상함.

• 강관비계 수량이 3.99로 되어있는데 이는 비계매기 수량이지, 지붕 강관 수량은 포함되지 않음

• 덧집 비계높이에 대한 기준 제시가 필요한 게 아닌지? 즉, [주]란에 “비계높이는 처마높이에서 지붕면까지를 2m(?)를 기준으로 한 것임.”과 같은 방법으로 제시하는 것이 좋을 것으로 사료됨.

• 본 일위대가의 최대경간과 그에 따른 구조 방법을 [주]란에 표시하여야 할 것으로 보임. 왜냐하면 그 이상이거나 구조방법이 좀더 복잡할 경우에도 현장에서는 이 일위대가를 기준으로 적용할 수 있기 때문임.

가설공사의 강관사용 수리용 덧집은 강관비계 1개의 길이(6m) 사용의 경우이고 한식건물의 폭이 넓어 강관비계 2개 이상을 연결하여 맬 경우에는 Lattice 보 설치 등을 별도 계산하여야 한다.(21p)

• 지붕덧집 비계매기의 기준이 설명되지 있지 않음. 강관간격, 보강방법, 구조형식 등, 과연 어떤 기준으로 되어 있는 것인지 확인 안됨. 신뢰성에 문제발생 가능성 있음.

ㅇ 수량산출 시 포함하도록 되어 있음

<개정안>

제2장 가설공사 / 2-0 적용기준 / 수량산출기준

구분	단위	산출식	비고
수리용덧집 (강관비계)	m2	비계둘레ｘ비계높이 +덧집지붕면적 +박공면적

ㅇ 표준시방서 0200 가설공사 / 0250 비계 및 수리용덧집 설치 / 2. 수리용덧집(P.54)

ㄷ. 수리용덧집 지붕과 당해 문화재 지붕은 적정 간격(2m 이상)으로 띄워 설치한다. 단, 문화재 경관의 훼손 우려가 있는 경우에는 담당원의 승인을 받아 낮추어 설치할 수 있다.

ㅇ 건설공사 표준품셈에 제시된 강관쌍줄비계매기기준과 동일함

ㅇ 특수한 경우는 현장의 특성에 따라 조정하여 계상함

<개정안>

제2장 가설공사 / 2-0 적용기준

∘가설공사는 그 현장의 특성에 따라 계상할 수 있    으며 고건물 해체 및 보수 시에는 가설덧집을 설    치할 수 있다.

∘가설물의 규모, 재료 등은 공사 현장의 특성에 맞    도록 조정할 수 있다.

제2장

가설공사

• 수리용 덧집 비계높이를 30m 까지? 과연 가능할까? 이런 항목이 현실과 다르며 새롭게 조사하여 적용하는 품셈에서도 과거 8-90년대 시공 기준을 적용하는 것이 과연 바람직한가? 좀더 선도적으로 나가는 것은 하지 못하는 것인가 ?

ㅇ 삭제함

제3장

기초공사

가. 판축지정 - 토사판축

• 마사토 깔기의 일위대가표가 누락되어 있음.

ㅇ 해당사항 없음

나. 판축지정 - 토석판축

• 적용현황에서 설명한 다짐방법(각각 다짐...)과 정비안에서 설명한 다짐방법(섞어서...)이 서로 다른데 무엇이 기준인가?

ㅇ 수정함

다. 판축지정 - 교전판축

• 적용현황에서 설명한 다짐방법(섞어서...)과 정비안에서 설명한 다짐방법(각각 다짐...)이 서로 다른데 무엇이 기준인가?

ㅇ 수정함

라. 생석회다짐(기단)

• 실사후 보완 및 치환방법을 설명해 주기 바람.

• 실사값 중 4번, 5번 실사의 생석회 비빔이 없는데 이것을 나중에 보완 했다는 이야기인지?

ㅇ 누락공정은 실사값을 기준으로 하여 보완하였음

제4장

목공사

일반사항 12. 원형목재의 부재는 원목의 원구와 말구의 중심을 곧게 살려서 치목하는 것이 원칙인데 8면 제재, 16면 제재, 원형제재를 논하는 것은 목재의 성질을 모르는 소치로 생각됨(수십년 경험이 있는 도편수 지휘하에서 제재하는 것이 타당함)

ㅇ 치목 시 반입재료를 원목(原木)과 제재목(製材木) 중 선택하여 적용할 수 있도록 함

제4장

목공사

일반사항 14. 목공사 치목조립의 정비안에서 공구손료 5%라는 것은 현실과 너무 차이가 남.

(전통공구 사용과 기계공구 사용시 손료비율이 동일함 : 정비안)

ㅇ 목공사용 기계장비는 치목 시 사용하는 전동공구로서 자동선반류, 엔진톱, 원형톱, 전기대패, 전기드릴, 그라인더 등을 말함

가. 목공사에서 목공사 지휘 및 주 먹놓기 등을 하여야하는 도편수 물량에 대한 사항의 언급이 없다.

ㅇ 목공사 적용기준에 편수산정기준을 명시함

치목 2m3당 1인

조립 5m3당 1인

해체 6m3당 1인

나. 목공사에서 4-18-1, 4-18-2, 4-18-,3 굴도리 기계치목의 8각, 16각 원형의 금액 도치현상.

2010년하반기노임기준(8면:128,069/㎥,16면:255,511/㎥,원형:124,452/㎥)

ㅇ 수정함

2010년 하반기 노임기준(원)

구분		의견	개정안	비고
굴도리치목 (기계장비)	8면제재	128,071	228,626
	16면제재	252,524	156,612
	원형제재	122,414	101,889

다. 목공사에서 4-20, 4-24 평서까래, 말굽서까래 기계치목과 선자서까래 기계치목의 금액 도치현상.

2010년하반기노임기준(평서까래,말굽서까래치목:240,259/㎥,선자연치목: 59,044/㎥)

ㅇ 1m3당 수량을 검토하면 평서까래가 선자서까래보다 많으므로 작업량도 평서까래가 더 많음. 따라서, 소요품도 평서까래가 더 많음

1m3당 평서까래 : 14개, 선자서까래 : 4개

라. 목공사에서 4-35, 4-39, 4-43 평연재조립과 선연재조립, 포부재조립의 금액도치현상.

2010년하반기노임기준(평연재조립무포(도리):264,367/㎥,선연재조립무포(도리):222,945/㎥,포부재조립무포(익공):152,778/㎥)

ㅇ 조사값 : 평연부재조립 〉포부재조립 〉선연부재조립

2010년 하반기 노임기준(원)

구분		의견	개정안	비고
익공양식	평연부재조립		243,522
	선연부재조립		132,397
	포부재조립	151,125	151,125
도리양식	평연부재조립	262,084	262,084
	선연부재조립	223,148	223,148

제4장

목공사

마. 목공사의 168p 경우 원주 기계장비치목일 때 제재 8면 제재 16면 제재 원형 등을 변경일위대가에 표기하였는데 8면 제재, 16면 제재, 원형제재 등은 원자재 구입시 단가가 비싸므로 제재자체가 치목의 시작으로 고려되어야 하고 정비안에서는 원목 상태에서 다루어져야 할 것으로 사료됨 (205p의 굴도리 치목도 동일)

ㅇ 제재목 구입비는 설계 시 반영하여야 함

아. 목공사에서 다루어지지 않는 부재종류가 너무 많음.

다루어지지 않은 부재 : 갈모산방, 순각판, 풍판, 풍판쫄대, 착고판, 지붕개판, 우물반자틀 및 판, 소란대, 판벽(맞댐판벽, 제혀쪽매판벽, 판턱쪽매판벽, 판벽쫄대), 용지판, 마루귀틀, 마루판, 보아지, 박공널, 화반(파련화반), 궁창끼우기 등 다수.

ㅇ 목공사 적용기준에서 분류함

<개정안>

제4장 목공사 / 4-0 적용기준

∘축부재 : 기둥, 보, 창방, 평방, 도리, 장여, 인방재    (벽선, 문선, 인방), 동자주 및 판대공, 마루부재 중    멍에, 장선 등

∘평연부재 : 평서까래, 말굽서까래, 부연, 목기연, 박    공널, 개판, 착고판, 순각판, 판벽, 용지판 등

∘선연부재 : 추녀, 사래, 선자서까래, 갈모산방 등

∘포부재 : 주두, 소로, 첨차, 살미, 익공, 보아지, 운    공, 대공, 난간의 조각부분 등

※ 수장재(차회 개정) : 마루, 난간, 반자, 계단, 머름 등

제5장

지붕공사

나. 마루기와이기

• 일위대가 제목은 "~착고·부고~" 라고 표현하고 [주]에 보면 착고·부고 2겹이기는 66%로 가산한다" 라고 표현되어 있다. 제목을 "~착고~"라고 표현해야 한다.

• [주]②는 품값을 말하는 것인지? [주]란에 구체적으로 표현해주기 바랍니다.

"~를 포함한다" 를 "~의 (수량 또는 품)을 포함한다" 식의 표기 방법

ㅇ "~착고·부고~"는 당초품셈의 항목명임

ㅇ 마루기와이기에 포함되어 있는 품을 말함

제5장

지붕공사

다. 담장기와이기

• 연암을 설치할 경우에 따른 재료와 품에 대한 언급을 [주]란에 표기해야 한다.

• "몰탈"이 시멘몰탈인가? 강회몰탈인가?

ㅇ 연암설치가 필요한 경우 담장기와이기는 기와이기 품을 준용하도록 명시함

ㅇ 강회몰탈(1:3)을 의미함

라. 와구토바르기

• 와구토는 사실상 그 적용 단위를 '개소당'으로 하는 것이 수량산출 할 때 편리 하다. 그런데 조정 일위대가에는 기존과 같이 'm3'의 체적으로 표현하고 있다. 체적을 구하는 기준이 애매하여 각 설계사무소마다 차이가 발생하고 있다.

이를 고려하여 와구토 개소당 체적을 용역자가 계산하여 제시해주고 현실성을 감안하여 단위를 '개소당'으로 하는 것이 좋다.

• 와구토 바른 후 기와청소가 포함된 것인가? 공정 검토에는 포함되어 있지 않다.

ㅇ 와구토 재료량 산출을 위해서는 체적 환산이 필요함. 따라서, 와구토바르기는 단위기준을 m3로 적용함. 와구토의 체적산출기준은 기와나비를 지름으로 하는 구(球)의 체적으로 산출함

ㅇ 물청소품은 별도 계상하도록 명시함

<개정안>

제5장 지붕공사 / 5-0 적용기준

∘기와이기, 담장기와이기, 와구토바르기가 끝난 후     지붕위 물청소를 할 경우 물청소품은 별도 계상한다.

마. 지붕공사의 산자엮기에서 쪼갠나무 산자엮기의 인력수량이 죽재 산자엮기 인력 수량보다 현저히 적다. 이것은 쪼갠 나무를 만드는 과정이 빠진 것으로 사료된다. 왜냐하면 죽재 산자엮기의 경우 죽재를 쪼개는 것은 그렇게 어렵지 않으나 나무를 쪼개고 선별하는게 훨씬 시간과 노력이 많이 들기 때문이다.

ㅇ 산자(쪼갠나무)를 쪼개는 비용은 설계 시 재료비로 반영하여야 함(목공사 제재목 구입비와 동일)

제5장

지붕공사

사. 적심설치

• 적심설치 할 때 못을 사용하는 것이 일반적인데 이를 인정할 경우 못에 대한 사용량이 누락되어 있다.

ㅇ 고정용 철물(적심정)은 별도로 계상하도록 명시함

<개정안>

제5장 지붕공사 / 5-4 적심설치

[주] ② 고정용 철물(적심정)은 별도 계상한다.

자. 기와해체

• 기와 재사용을 전제로 한 것 같은데 그렇다면 [주]란에 해체재를 재사용한다는 문구를 넣어 두는 것이 좋겠음.

• 장식기와 해체품도 조사하여 그 품을 넣어 주어야 한다.

• 기계장비에 대한 종류와 제원을 제시하여야 하는데 그 내용이 없으며, 종류와 제원을 제시하여야 한다.

ㅇ <개정안>

제5장 지붕공사 / 5-1 기와해체

[주] ① 본 품은 해체재를 재사용 할 때를 기준으로 한다.

ㅇ 해당사항 없음

ㅇ 기계장비 종류는□크레인□으로 명시하였으며, 제원은 현장여건에 따라 적절하게 산정하여야 함

아. 용마름엮기

• 초가지붕 용마름이기와 용마름엮기를 하나의 일위대가로 만들지 않은 이유는?

ㅇ 용마름이기와 용마름엮기 기능자가 다른 경우가 있으므로 품셈을 분리하여 적용하는 것이 타당함

제6장

전돌공사

가. 줄눈바름

• 줄눈의 종류(평, 오목, 볼록)에 따라 재료 수량에 변화가 없는지?

• 줄눈 몰탈의 종류는? (시멘트, 강회) 표시가 되어 있지 않았다.

• 일위대가 단위를 'm2' 가 아니라 '한면 m2'으로 바꾸는 것이 좋겠다.

ㅇ 재료량은 설계수량으로 함

ㅇ 강회몰탈(1:1)을 말함

ㅇ 1면 기준임을 명시함

제6장

전돌공사

나. 전돌해체

• 전돌해체는 바닥과 벽이 있는데 벽을 기준한 건지, 바닥을 기준한 건지, 아니면 둘 다 가능하다는 것인지? 차이를 두고 접근해야 될 것임.

• 단위가 '0.5B, m2'으로 되어 있는데 1.0B, 1.5B, 2.0B에 대한 제시가 없다. 또 단위를 'm3'으로 하는 것을 고려 할 필요가 있지 않을까?

ㅇ 벽체 기준임을 명시함

ㅇ 해당사항 없음

다. 다듬기(이물질제거)

• '다듬기'를 '전돌다듬기'로 표현하는 것이 좋겠음.

• 다듬기의 내용이 무었인지 모르겠으며, 단순히 몰탈들을 제거하겠다는 것인지 사용위치에 맞게 가공한다는 것인지?

• 사용위치에 맞게 가공한다는 것도 포함되어 있다면 이는 조사 및 분석이 잘못 되어 있다. 재조사 해야 하며, 왜냐하면 가공의 경우 기계절삭기를 이용해야 하는데 그에 대한 조사와 분석이 없다. 또 기계사용이 전제 된다는 기준도 있어야 한다.

• 사용위치에 맞게 가공한다는 것이 포함되어 있지 않다면 반드시 이번에 조사하여 일위대가를 만들어야 한다. 실제 현장에서는 이 가공문제 때문에 엄청난 혼란을 초래하고 있기 때문이다.(근대건축)

• 또 단순가공과 복잡가공으로 구분하여 제시되어야 한다.

ㅇ '다듬기(이물질제거)'로 하였음

ㅇ 해체된 전돌을 재사용하기 위하여 모르타르 등의 이물질을 제거하는 것임. 사용위치에 맞게 가공하는 것은 전돌깔기, 전돌쌓기 품에 포함됨

ㅇ 해당사항 없음

ㅇ 해당사항 없음

ㅇ 해당사항 없음

라. 전돌쌓기

• 수량이 한면당 쌓기면적을 전제로 한 것이라면 단위를 '한면m2'으로 표시해야 함. 또 0.5B, 1.0B, 1.5B 등의 기준이 없는데, 이 경우 어떻게 해야 하는지?

ㅇ 해당사항 없음

제5장

지붕공사

• 맞댄줄눈이라 하면 줄눈 몰탈 없이 맞댄이음으로 했다는 의미인지?

• 건식인데 일위대가상의 생석회와 모래 사용처는 뒷체움 몰탈인지?

ㅇ 검토과정에서 삭제함

ㅇ 모르타르는 전돌의 쌓기모르타르임(건식이라도 전돌의 고정을 위해 사용함)

제7장

미장공사

일반사항 25. 단위를 확실하게 표현해야 한다.‘한면m2', 바름면m2' 등으로...

(예: 미장공사의 초벽치기, 맞벽치기, 재벌바르기, 회벽미장등)

ㅇ 벽바르기에 따라 [주]에 1면과 2면 기준을 명시함

나. 앙토 회반죽 바르기

• 품이 기존에 비해 현격히 떨여졌으며, 과연 감당 할 수 있겠는지?

ㅇ 해당사항 없음

다. 앙토 재사벽 바르기

• 앙토회반죽품과 앙토재사벽품은 차이가 많다. 재료만 다를 뿐이지 거의 같아야한다. 그런데 현격히 차이나는 이유가 무엇이며, 조사값을 신뢰 할 수 있는지?

• 미장공사의 앙토바르기의 경우 [주]란 7번에 '바름폭이 300㎜이하일 경우 품의 30%까지 가산한다' 라는 항목이 있는데 한식건물의 앙토바르기일 때 또는 당골막이 바름의 경우 대부분의 바름폭이 300㎜이하인 경우가 많으므로 큰글로 표기하여 의무사항으로 설계계정토록 하여야 함.(회벽 및 재사벽 바름도 동일)

• 앙토바르기(당골바르기)에서 3량, 5량, 7량 등은 구분 조정하여야 하고 단위면적(미장면 1개소의 면적)이 1㎡이하일 경우 할증을 봐야함.

ㅇ 해당사항 없음

ㅇ 앙토바르기는 바름폭이 300㎜이하인 현장을 실사하여 개정안을 작성하였으므로 바름폭에 대한 할증은 적용하지 않음

ㅇ 해당사항 없음

라. 벽체해체

• 제목을 '한식 외엮은벽 해체'로 해야 하며, 또 철거라고 하지 않고 해체라고 표현하는 이유는?

ㅇ [주]에 외엮기로 명시되어 있으며, 벽체해체는 외엮기 재료, 방법 확인 등을 위하여 외엮기에 훼손이 없도록 조심하여 해체하여야 함

제7장

미장공사

• 해체를 인력으로 한 것을 전제로 하였다면 [주]란에 인력품임을 전제하자.

ㅇ 개정안은 인력기준으로 작성하였으며, 기계장비사용 항목은 □항목명(기계장비)□로 명시함

제8장

창호공사

가. 일반

• 창호 설치전 사전 조사품도 포함되어야 한다.

• [주]를 자세하게 표현해 주어야 한다. 일테면, '먹긋기, 마름질, 바심질, 가심질, 조립을 포함한다.' 라는 항목도 포함해주기를 바란다.

• 창호공사 중 판문공사에서 문테가 있는 것과 문테가 없는 것으로 구분 적용함이 타당하다고 사료됨.

ㅇ 해당사항 없음

ㅇ <개정안>

제8장 창호공사 / 8-3～8-8 창호제작

[주] ② 창호재(살과 울거미 등)의 치목(쇠시리 포함)과 조립이 포함되어 있다.

ㅇ 판문과 대문으로 항목을 구분함

나. 창호설치

• 창호 종류에 따른 설치품을 구분해야 하는 것 아닌가. 일테면 세살문 보다 판문이 무거워서 설치하는 품이 다르지 않을까?

• 철물설치도 별도로 빼지 말고 기본 철물수를 표기하고 [주]란에 수량변화에 따른 할증을 표시해 주어야 한다.

ㅇ 특수한 경우 별도로 계상하도록 함

<개정안>

제8장 창호공사 / 8-2 창호설치

[주] ⑤ 창호설치가 특수한 경우에는 별도 계상한다.

ㅇ 창호설치품에 포함됨

다. 창호떼내기

• 창호 종류에 따른 해체품을 구분해야 하는것이 아닌가. 일테면 세살문보다 판문이 무거워서 설치하는 품이 다르지 않을까?

ㅇ 특수한 경우 별도로 계상하도록 함

<개정안>

제8장 창호공사 / 8-1 창호떼내기

[주] ⑦ 창호설치가 특수한 경우에는 별도 계상한다.

제9장

온돌공사

나. 굴뚝설치

•연가의 개념을 분명하게 하고 연가 길이가 각각 상이하기 때문에 연가 m당 일위대가도 만들어져야 한다.

ㅇ 상세하게 의견제시 바람

제15장

단청공사

다. 단청현장 의 조사보완 참고

• 단청 모든 공정은 단청기술자(특수화공), 화공 등이 공동으로 이뤄져야 하므로 화공으로만 적용하면 안된다.

• 타 초 : 타초 할 부재중에 부연, 개판, 착고, 연목은 형태가 같지 않아서 부재 형태대로 중심에 초본을 맞추는 시간 등이 많이 소요된다.

ㅇ 해당사항 없음

ㅇ 현장실사 시 부연, 개판, 도리, 장여 등 각 부재별로 조사하여 반영함

제16장

유구정비공사

가. 드잡이공사

• 제목을 '석재 드잡이공사'로 해야된다.

• [주]에 '뒷체움해체와 뒷체움쌓기를 포함한다' 라는 문구가 들어가야 한다.

• 뒷채움해체와 뒷채움쌓기를 포함한다면 쌓기 재료 물량은 어떻게 해결해야 하는가. 자칫 일선에서는 이중계상 되거나 누락될 소지가 있다. 또한 해석상의 문제가 될 수 있다.

ㅇ '석재드잡이'로 항목명 수정함

ㅇ 뒤채움은 별도로 계상하도록 함

<개정안>

제16장 창호공사 / 16-1 석재드잡이

[주] ④ 뒤채움해체 및 쌓기는 별도 계상한다.

제17장

기타공사

나. 벽지 및 반자지 바르기, 다. 장판지 바르기

• 수량이 잘못되어 있다. 수정할 계획인지?

0.96×0.6 = 0.576×1.2 = 0.6912 < 1m2  또 겹치는 부분에 대한 감안은?

• 벽지와 반자지 바르기와 장판지 바르기 등은 건설공사표준품셈에 기 수록되어 있는 일위대가와 상이하여 건설공사 표준품셈을 적용하는 것이 타당하다고 사료됨.

ㅇ 벽지(반자지) 재료량은 바르기면적 m2당 1.2m2이며, 재료할증률 10%를 가산하여 산출함

ㅇ 건설공사 표준품셈은 재배품이 누락됨. 이는 전통기법과 상이함

ㅇ 개정안에는 재배품이 포함됨

라. 창호지 바르기

• 단위를 'm2'이 아니라 '바름m2'으로 표현해야 한다.

ㅇ 바르기면적 m2당으로 수정함

제17장

기타공사

마. 돌담쌓기

아. 거친돌담쌓기

자. 토담쌓기

• 쌓기몰탈의 종류는? 시멘몰탈?, 강회몰탈? (일위대가표상에 쌓기몰탈의 수량이 누락 되었음)

• 단위를 '한면m2'로 하여야 한다.

• 높이를 1m를 기준하였는데 담장 속성상 1m가 넘으며, 그 이상일 경우 어떻게 하라는 것인지?

• 자연석 담장도 그 종류가 있다. 소위 강돌이 아닌 이상 자연석도 가공해야 한다.

그런데 자연석 가공품이 안 들어가 있다. 이는 근본적으로 문제가 있으며 반드시 고려되어야 한다.

• 토담의 단위는 m3이다. 확실한가?

ㅇ 강회몰탈을 말함

ㅇ [주]에 1면기준임을 명시함

ㅇ 담장높이가 1.5m이상일 경우 인력품의 30%를 가산하도록 높이할증을 산정함

ㅇ 담장을 쌓기 위하여 석재를 혹두기, 모맞추기 하는 가공품은 담장쌓기품에 포함됨

ㅇ 토담두께에 따라 품이 달라지므로 m3를 기준으로 산정하는 것이 타당함

바. 판축담장쌓기

• 거푸집제작, 설치, 제거를 포함한다고 되어 있는데, 그렇다면 거푸집 재료 수량은 왜 없는가? 특히 제작은 거푸집 일위대가를 적용할 경우 이중으로 품이 계상 될 수 있다.

ㅇ 거푸집 제작, 설치 및 제거품은 별도로 계상하도록 함

<개정안>

제17장 기타공사 / 17-4 판축담쌓기

[주] ②  거푸집제작, 설치 및 제거는 별도 계상한다.

2011년 3월 우선 개정 대상이 아님

공종	의견	답변	비고
	일반사항 24. 목공사에서 드잡이공사에 대한 일위대가가 필요하다.	2012년 개정 예정 (이하 같음)
	목공사 사. 목공사에서 우물마루 깔기는 일위대가표를 별도 작성하여야 할 것으로 사료 됨.(치목이 복잡하고 조립시 조정 재다듬기 등이 필요하며 조립 후 마루판 조이기, 마감 대패질 등 작업시간이 소요됨)
	지붕공사 바. 지붕공사에서 보토 깔기의 공정이 아예 빠져있음.
	미장공사 가. 일반 • 미장 정벌 긁어내기 일위가가 필요함.(부분해체 즉 회벽해체가 없다
	미장공사 다. 앙토재사벽바르기 • 미장공사의 양성 바르기 일위대가표가 빠져있음.
	온돌공사 가. 일반 •부뚜막설치 일위대가가 만들어져야 함.
	단청공사 가. 일반 • 항목이 기존에 비해 많이 부족한데 기존 것을 이용하겠다는 것인지? (문화재수리 표준시방서 대로 문양분류 및 일위대가표 작성요망) • 색긋기 일위대가가 없는 이유는?
	단청공사 라. 단청공종 누락 • 단청공사에서 금단청, 금모로 단청, 모로단청, 먹긋기 문양모사(신축, 보수)등이 빠져있음.
	일반사항 9. 소액공사의 경우 각 공정 기능공, 조공 및 보통인부의 합계수량이 1인 미만인 경우에는 1인으로 계산하여야 함.
	일반사항 13. 목공사의 치목에서 전통기법과 기계장비사용기법이라고 칭하였는데 이를 전통기법과 기계공구 사용기법이라고 수정 기술하였으면 좋겠음.
	가설공사 다. 수리용덧집(강관비계) • 수리용덧집이 외부비계와 지붕비계를 포함한건지 아닌지 모르겠음. [주]란에 설명이 필요함. 수치도 이상함. • 덧집 비계높이에 대한 기준 제시가 필요한게 아닌지? 즉, [주]란에 “비계높이는 처마높이에서 지붕면 까지를 2m(?)를 기준으로 한것임.”과 같은 방법으로 제시하는 것이 좋을 것으로 사료됨. • 본 일위대가의 최대경간과 그에 따른 구조 방법을 [주]란에 표시하여야 할 것으로 보임. 왜냐하면 그 이상이거나 구조방법이 좀도 복잡할 경우에도 현장에서는 이 일위대가를 기준으로 적용할 수 있기 때문임. 가설공사의 강관사용 수리용 덧집은 강관비계 1개의 길이(6m) 사용의 경우이고 한식건물의 폭이 넓어 강관비계 2개이상을 연결하여 맬 경우 에는 Lattice 보 설치 등을 별도 계산 하여야 한다.(21p) • 지붕덧집 비계매기의 기준이 설명되지 있지 않음. 강관간격, 보강방법, 구조형식 등, 과연 어떤 기준으로 되어 있는 것인지 확인 안됨. 신뢰성에 문제발생 가능성 있음. • 수리용 덧집 비계높이를 30m 까지? 과연 가능할까? 이런 항목이 현실과 다르며 새롭게 조사하여 적용하는 품셈에서도 과거 8-90년대 시공 기준을 적용하는 것이 과연 바람직한가? 좀더 선도적으로 나가는 것은 하지 못하는 것인가 ? • 강관비계 수량이 3.99로 되어있는데 이는 비계매기 수량이지, 지붕 강관 수량은 포함되지 않은 것인데 과연 검토한 것인지?
	지붕공사 가. 기와이기 • 기존에 “기와잇기”로 표현하던 것을 “기와이기”로 표현하고 있다. 왜인가? 국어문법적인 표현인가? 학술적인 표현인가? 전문적 표현인가? • 기와잇기의 조사를 전부 실사에 의존했는데 이 경우 인력구성의 편차가 많아 평균값을 도출하는데 문제가 많이 발생하게 된다. 한번 정도는 ‘실연’을 했어야 하는 것이 아닌지? • 생석회와 진흙의 배합비를 구 품셈을 그대로 인정하는 건지? • 조사값이 와공과 조공, 보통인부를 합산하였다고 하는데 이 경우 그 배분을 적절히 하지 못하면 품에서 많이 차이가 날 수 있는데 과연 조사값을 신뢰 할 수 있는지? • 기와 청소에 대한 조사값이 없다. 이를 품에 산입을 하였는지? • 연암 치목과 설치 시간이 m당 9분이라고 한다. 연암 길이가 평균 5m 라고 할 경우 45분이면 치목과 설치까지 된다는 것인데 심증적으로 동의하기 어렵다. • 연암 치목 시간이 기계장비를 사용한 시간인지, 인력가공을 한 품인지? 기계사용을 전제 한 것이라면 대원칙(인력가공, 기계가공)에 맞는 것인가? 아닌가? • 기와 청소시간이 1m2 당 1분인데 단순히 물로 씻어내는 것인가? 솔질까지 포함한 것인가? 심증적으로 동의하기 어렵다. • 알매흙과 홍두께흙 비빔을 인력으로 본것인가? 기계장비를 이용하는 것으로 본 것인가? • 기와 운반을 인력을 사용한 것으로 본것인가? • 기와 소운반 품이 마당에서 지붕위까지 포함된 것인가. 지붕위에서만의 소운반을 말하는 것인가? 만약 지붕위에서만의 소운반만 포함된 것이라면 적치장에서 지붕까지의 운반품을 따로 봐줘야 하는 것인가? 이 경우 소운반 20m를 포함하는 것으로 보는 것인가? • ‘지붕위 소운반’ 이란 말 뜻은? • 인력구성의 결론을 보면 기존 ➜ 와공 : 조공 : 보통인부 = 1:3:5 조사 ➜ 와공 : 조공 : 보통인부 = 1:1:3로 결정 하였다. 이는 전제조건이 잘못된 것으로 보인다. 기존이 1: 3: 5 로 될 수 밖에 없는 것은 과거에는 운반이 대부분 인력으로 되어있는 것이었기 때문에 자연히 인력이 많이 소요 되는 반면 조사치는 이미 운반에서 기계를 사용하는 현장이 대부분이어서 당연히 인력이 많이 소요될 필요가 없다. 이런 상황을 감안하고 조사하여야 함에도 불구하고 대전제가 잘못되어 있는 것을 기준으로 적용한다는 것은 모순이다. 아무리 인력으로 운반하는 것을 치환한다 가중시키며, 고 해도 그 수치가 제공 되어있지 않아 의심스럽다. • 연암 치목과 설치품을 포함한다고 되어 있는데 현재 목공사에 포함하고 있는 습관이 있어 아마도 이중계산이 될 가능성이 있다. 아예 일위대가에서 계산하는 방법을 고려 해 볼 수는 없는지? • 알매흙과 홍두께 흙이 따로 [주]에 표시되어 있다. 어차피 일위대가를 만들 때 자연스럽게 본 일위대가에 포함해서 적용할 것이므로 처음부터 포함시키는 것이 좋겠음. 이는 실사를 통해 면적당 부피를 충분히 계상해 적용 할 수 있다. 분리하면 혼란만여기에 비빔품도 포함되어야 한다. • ‘⑥’항에 보면 “보토 및 와구토품은 포함하지 않는다” 라고 표현되어 있다. “품”이 비빔품인지 설치품인지 분명하게 표현되어야 한다. • 기와 파손률을 포함한 것인가? 분석결과에 기와파손률 언급이 없다. • [주]란 분석결과에 막새 사용여부는 표현되지 않았는데 막새사용은 품에서 차이가 발생할 수 있을 것으로 본다.
	지붕공사 다. 담장기와 이기 • 일각문과 일주문은 어디에 포함해야 하는가? (기존 품셈에는 표현되어 있음)
	창호공사 라. 단순창호제작-세살 • 인력일위대가와 기계일위대가 적용 크기가 다르다. 이런 경우 일선에서 혼선이 이루어지기 때문에 같은 크기로 해야 한다. 따라서 인력 또는 기계 중 하나를 조정하여 같은 크기로 맞추는 것이 좋다.
	온돌공사 가. 일반 •아궁이 해체하기 일위대가가 필요함.
	온돌공사 나. 굴뚝설치 •막돌 굴뚝도 일위대가가 만들어져야 한다.
	단청공사 가. 일반 • 페인트나 니스칠한 것 긁어내는 일위대가(일명 : 면긁어내기)가 필요함. • 먹긋기, 색긋기 수량산출 원칙을 제시하였는가?
	단청공사 나. 단청조채 노임설정 • 단청시공에 있어서 채색조채 방법에 따라서 단청 보존관계에 중요성을 차지하는 부분이 있다. • 채색을 미리 많은 양을 조채해 놓으면 안료와 접착재 관계로 변색과 탈락 가능 성이 내포되고 있다. • 문양에 색상들은 한 채기[약 0.3ℓ(안료약95g)]정도를 조채한 후 1일 정도를 사용한다. • 채색 조채시간은 한 채기에 약 40분이 소요된다.(안료를 채기에 넣고 막자로 곱게 분쇄하면서 반죽을 한다) • 채색 조채시간이 품셈조사 적용에 누락되어있다.
	다. 단청현장 의 조사보완 참고 현재 품셈조사중에 문화재수리기술자협회에 부분 제시된 종목에서만 언급한다. • 단청은 기계를 사용하지 않고 전통기법으로 공사시행이 충분이 이행될 수가 있으므로 조사시 사용한 기계공정을 문화재표준품셈에 적용할 필요가 없다. • 색긋기 : 부연배면, 제공배면, 첨차배면, 장여 배면등은 규격이 적거나 굴곡이 있어서 시간이 많이 소요된다. • 가 칠 : 석간주, 뇌록, 벽색가칠은 2회 가칠을 하여야한다. 특히 빗살창호는 적은 붓으로 적은공간은 칠하기 하기 때문에 시간이 많이 소요된다. • 고색단청 : 고색단청 시공 시에는 포수를 한 다음에 고색(석간주색)을 가칠한 다음에 위에 뇌록, 석간주, 벽체 가칠 등을 한다. 또한 나뭇결, 얼룩 등을 인위적으로 붓로 그리는 작업이 포함돼 있어 시간이 많이 소요되며 단청기술자가 인위적인 작업과 고색을 조채하며, 건물 내에 같은 부재의 문양이라도 전면과 측면 등에 각각 다른 색으로 조채 하는 시간이 필요하다. • 단청문양을 그리는데는 밝은 색상에 따라 2~3회를 도색하여할 부분이 많이 있다. 예 : 황색은 타초된 뇌록바탕색에 황색문양 형태대로 백색으로 문양을 그린 후에 도색을 해야 밝은색이 현재와 1년 이후에도 유지된다.
	기타공사 가. 일반 • 벽지 제거하기 품이 있어야 한다. 이때 벽지 조사를 위해 조심스럽게 제거하는 시간을 감안하여야 한다.