사적 제405호 “익산제석사지” 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비 고
	평스라브	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	◦ 신축 및 시설물 설치 불가, 기존 건물 범위 내 개․재축 허용 - 개 ․ 재축 터파기시 관련전문기관 입회하에 실시
제2구역	◦ 제석사폐기장유적으로 신축 불가, 기존 건물 범위 내 개․재축 허용 ◦ 개 ․ 재축시 발굴조사 선행
제3구역	◦ 건축물 최고높이 7.5m 이하 (1층 이하) - 농가주택 및 농가창고에 한함
제4구역	◦ 건축물 최고높이 8m 이하 (2층 이하)	◦ 건축물 최고높이 12m 이하 (2층 이하)
제5구역	◦ 익산시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	◦ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.