[사적 제215호 금정산성 주변 현상변경 허용기준]

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ보존구역(문화재 보존·관리 시설에 한해 지상 1층 규모 허용)
2구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m 이하	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하
3구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하	ㅇ 건축물 최고높이 12m 이하
4구역	ㅇ 부산광역시 도시계획조례 등 타 관련 법령에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 시설물 규모내 개·재축 허용 ㅇ 건축물 및 시설물(기반시설 포함) 설치시 2m 이내의 절토 및 성토를 허용함 ㅇ 건축물 및 시설물 설치시 동 허가기준의 적용경계는 건축물선을 기준으로 하고, 건물 및 시설물의 일부가 설정 지역 경계에 포함되는 경우 하위지역 기준을 적용 (1구역과 2구역에 걸쳐 있는 경우 1구역적용) ㅇ 보호구역 반경 100m 이내 위험물 저장 및 처리시설은 심의 대상임 ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 함