문화재청 공고 제2019-315호

문화재수리기술자 자격시험 실무형 문제(예시) 알림

문화재수리 등에 관한 법률 시행령 개정 시행(2019.7.12.)에 따라 2020년에 적용되는 문화재수리기술자 자격시험의 실무형 문제를 다음과 같이 알려드립니다. 아울러, 동 문제는 해당 유형에 대한 예시이므로 본 시험에서 문제 형식 및 난이도 등은 변경될 수 있습니다.

2019. 12. 3.

문  화  재  청  장

문화재수리기술자 자격시험 실무형 문제(예시)

1

수리계획 수립

< 보 수 >

1. 겹처마 팔작지붕의 조선시대 중층 목조건축물이 지반 침하로 인하여  상․하층 기둥의 처짐과 기울어짐 등이 발생하여 해체 보수하고자 한다. 다음의 질문에 답하시오.

<도면 제시>

(1) 지반침하가 발생할 수 있는 주요 원인 및 문제점을 분석하고, 주요 원인별 지반침하 발생 방지를 위한 대책을 서술하시오.

(2) 제시된 도면의 목조건축물 수리를 위한 주요 공사 및 요소별 공정 계획을 서술하시오.

2. 전면5칸, 측면3칸의 조선시대 팔작지붕 목조건축물을 해체 보수하고자 한다. 아래의 해체 현황 도면을 참고하여 다음의 질문에 답하시오.

<도면 제시>

(1) 해체 현황 도면을 참고하여 부재 부식 및 변위 등이 발생한 원인 및 그에 따른 문제점을 분석하고 대책을 서술하시오.

(2) 제시된 도면의 목조건축물 수리를 위한 주요 공사 및 요소별 공정 계획을 서술하시오.

2

적 산

< 단 청 >

1. 비계가 설치되어 있는 고려시대 맞배지붕 박공널을 단청하고자 한다. 아래의 도면과 표를 참고하여 면닦기와 바탕면포수를 제외한 재료량과 인력품을 산출하고 산출근거를 제시하시오. 박공널의 크기는 길이 6,300mm, 최대너비 420mm, THK 24mm이다. (단, 할증을 적용하며, 소수 셋째자리에서 반올림한다.)

<도면 제시>

ㅇ 해당 건물에 박공널의 수량과 풍판 설치 여부 등 표시

ㅇ 박공 높이 표시

<석간주가칠 품셈>

구분	규격	단위	수량	비고
Iron Oxide Red		g	95
아 교		g	39
화 공		인	0.03
공구손료	인력품의 3%	식	1
인력품의 할증	지면으로부터 3.6m이상~6.0m 이하일 경우에는 인력품을 20%가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매3.0m마다 각각 10%씩 가산한다
재료의 할증	단청안료 2%

＊가칠면적의 산정은 문화재수리 표준품셈에 따른다.

＊＊ 인력품의 할증은  주어진 조건 이외의 할증은 적용하지 아니하며, 박공널의 최고 높이를 기준으로 할증률을 산정한다.

< 조 경 >

1. 노거수의 전정(굵은 가지치기)에 관하여 다음 각 물음에 답하시오. (2016년도 기출문제)

(1) 동절기에 태풍으로 절손되거나 손상된 노거수를 대상으로 전정작업을 하고자 한다. 작업대상은 흉고직경 60cm의 느티나무 5주와 흉고직경 70cm의 팽나무 10주이다. 아래 주어진 조경공과 보통인부의 품셈을 근거로 노거목 전정비를 산출하시오. (단, 고소작업차는 트럭탑재형 5톤 크레인을 적용하고 별도 품셈 없이 전체 품의 10%의 할증률을 적용하며, 조경공은 135,000원, 보통인부는 95,000원의 인건비를 적용한다.)

<노거수 전정작업의 품셈>

흉고직경 (cm)	품셈(인)		흉고직경 (cm)	품셈(인)
	조경공	보통인부		조경공	보통인부
52	0.32	0.89	75	0.35	0.94
55	0.32	0.89	80	0.35	0.94
60	0.32	0.89	85	0.38	0.98
65	0.35	0.94	90	0.38	0.98
70	0.35	0.94	95	0.38	0.98

2. 길이가 50m, 높이가 1.5m의 자연석 쌓기를 하려고 한다. 다음 조건을 참고하여 자연석의 총중량과 공사비를 산출하시오. (단, 재료 및 인력품에 대한 할증은 적용하지 아니한다.)

평균 뒷길이 1m, 공극률 40%, 자연석 중량: 2.6ton/㎥

조경공 50,000원/인, 굴삭기 30,000원/hr, 자연석 80,000원/ton

<표준품셈(톤당)>

구분	공사규모(총시공량)	조경공(인)	굴삭기(hr)
쌓기	20ton 미만	1.212	0.657
	20ton 이상	1.040	0.684
놓기	20ton 미만	0.968	0.657
	20ton 이상	0.836	0.684

3

설계 및 시방서 작성

<실측설계>

1. 조선 후기 일반적인 규모와 형식의 사당 건물 평면도와 종단면도를 작성하고 부재명과 부재크기, 재료 및 구조 구성, 각종 치수(주칸 주고 등)를 상세히 기입하시오.

2. 다음과 같은 조건의 조선 후기 다포집의 주상포 상세도와 사갈소로 평면도, 입면도를 작성하며 부재명과 부재크기, 각종 치수(주칸 주고 등)를 상세히 기입하시오.

<요구조건>

ㅇ 외2출목, 내3출목/ 안초공 있음/ 기둥 D=560

ㅇ 기둥상부부터 연목까지 작성

3. 제시된 건물의 기둥 중 3개 기둥 하부가 부식되어 있고 4개 기둥이 기울어져 있다. 제시된 도면과 같이 부식된 부분은 동바리 이음하고 기울어진 기둥은 드잡이 하고자 한다. 이에 대한 특기시방서를 작성하시오.

<도면 제시>

4. 5량가 건물의 지붕 기와가 동파되고 이격되어 이를 수리하기 위해 해체하였다. 지붕을 해체하면서 시공자가 조사할 내용(구조, 조사방법)을 포함하는 특기시방서를 작성하시오.

<도면 제시>

< 조 경 >

1. 아래 제시한 도면은 경북 영양군 입암면 연당리에 조성된 영양서석지(英陽瑞石池)의 배치평면도이다. 주어진 요구조건을 참조하여 B ~ E 구간 지당호안 석축의 입면도와 단면도를 작도하시오. (2016년도 기출문제)

<요구조건>

ㅇ 도면작성시 고려사항

- 치수는 단위 없이 표시

- 기상의 수표면(水表面외)을 도시

- 축척은 아래 제시한 평면도를 참고하여 1:100 정도로 Non-scale Freehand 도면으로 작성

ㅇ 호안 사면은 직선 석축으로 허튼층쌓기로 구성됨

ㅇ 석축의 길이와 높이는 구간별로 아래와 같음

위 치	길이(m)	높이(m)
A 구간	12.0	1.5
B 구간	2.1	1.3
C 구간	10.4	1.3
D 구간	2.0	1.3
E 구간	1.2	1.3

ㅇ 석축에 사용된 돌은 인근에서 산출된 20cm × 45cm 이상 크기의 산석(山石)을 낮은 곳은 4~5단, 높은 곳은 6~7단으로 쌓고 석축 뒤채움은 약 50cm 정도의 점토(진흙)다짐을 함

ㅇ 기단 끝에 비해 석축 상단은 약 10cm 정도로 퇴물림쌓기를 함

4

현장 관리

< 보 수 >

1. 문화재수리시 현장 사무실 등 공사현장에 비치하여야 하는 도서류를 설명하고, 현장에 반입하는 자재의 품질을 확보하기 위한 관리방안을 서술하시오.

2. 고택 문화재수리 중 건물이 붕괴되었다. 현장에서 조치하여야 할 안전대책을 서술하고 향후 조치 계획을 수립하시오.

5

유지 관리

< 조 경 >

1. 노거수의 고사된 가지를 전정하고자 한다. 전정방법을 그림으로 제시하고 단계별 전정 순서를 설명하시오.