건축설계경기 질의회신

(무형문화유산전당 건립)

□ 질의현황

질의일자	질의업체	질의내용
2007. 8. 7	이손건축	ㅇ 다음의 문서 제공여부 확인바람? - Autocad(.dwg)형식으로 작성된 항측도와 지적도 - 수목연구원과 산림박물관 건축도면(.dwg) - 현재 조경도면
2007. 8. 21	주)유탑엔지니어링	ㅇ 기존건축물(산림박물관) 도면자료를 제공해 줄 수 있는지 ㅇ 납품모형 제작시 채색, 재질, 조명, Scale 등 관련 제약 내용이 있는지?

□ 질의 및 답변

《이손건축》

1. Autocad(.dwg)형식으로 작성된 항측도와 지적도 제공여부?

(답) dwg형식의 지적도 및 항측도 파일은 문화재청 홈페이지 알림마당→공지사항→843번(2007. 8. 1)에 게재되어 있습니다.

2. 수목연구원과 산림박물관 건축도면(.dwg)?

(답) 전라북도산림환경연구소 부지내 주요시설물인 사무실과 사육실, 산림박물관의 건축도면은 dwg형식이 아닌 jpg형식의 파일을 붙임과 같이 첨부하오니 참고하시기 바랍니다.

3. 현재 조경도면?

(답) dwg형식의 조경도면은 문화재청 홈페이지 알림마당→공지사항→843번(2007. 8. 1)에 게재되어 있습니다.

※ 단 위 1,2,3 파일 자료들은 건립 기본계획 수립 과정에서 참고하기 위해 작성 또는 수집된 자료로 정확한 실측 등에 의해 작성된 자료가 아님을 알려드립니다.

《주)유탑엔지니어링》

1. 기존건축물(산림박물관) 도면자료를 제공해 줄 수 있는지?

(답) 위의 이손건축 질의 2번에 대한 답변 참조

2. 납품모형 제작시 채색, 재질, 조명, Scale 등 관련 제약 내용이 있는지?

(답) 동일한 조건하에서 공정한 설계경기가 되도록 유도하기 위해 모형 제작과 관련한 설계지침의 내용을 다음과 같이 변경합니다.

- 당초 : 조감도 및 내부투시도, 모형사진은 칼라사용이 가능하다.

- 변경

․ 축척(Scale) : 축척은 기 제시된 모형판(100cm×150cm) 규격 내에서 적절히 판단하여 시행토록 함

․ 색상 : 모형은 무채색을 제외한 일체의 칼라 사용을 금지토록 함(단 아래의 사용이 허용된 재료에 의한 칼라의 사용은 가능함)

․ 사용재료 : 스티로폴, 아트지, 아크릴 등 백색의 경량재(발광재료 사용 금지), 배스우드, 라이싱지, 구형 스티로폴 또는 나무모형재료만을 사용토록 함

․ 기타1 : 모형 자체가 평가 대상이 되는 것은 아니므로 설계자의 설계의도와 전체적인 배치 및 건물의 규모, 도로계획 등을 이해하는데 도움이 될 수 있는 정도의 제작 수준을 요함

․ 기타2 : 완성된 판넬 및 모형은 사진 촬영하여 파일(jpg)로 제출토록 함(제출처 : kgy10100@hanmail.net 또는 kgy1010@ocp.go.kr)