≪회의자료≫

慶州 四天王寺址 發掘調査(2次)

2007. 12. 26

국립경주문화재연구소

慶州 四天王寺址 發掘調査(2次)

Ⅰ. 조사개요

1. 유  적   명 : 경주 사천왕사지(사적 제8호)

2. 조 사 지 역 : 경주시 배반동 935-2번지 일원

3. 조 사 목 적 : 사천왕사의 가람구조와 범위 확인

4. 조 사 기 간 : 2007년 4. 3. ~ 2007년 12월 현재

5. 조 사 면 적 : 금당지, 서탑지, 회랑지,(조사면적-3,600㎡)

6. 조 사 기 관 : 국립경주문화재연구소

조사 단장	:	지 병 목	(국립경주문화재연구소장)
책임조사원	:	이 주 헌	(국립경주문화재연구소 학예연구관)
조 사 원	:	최 장 미	(국립경주문화재연구소 학예연구사)
		강 정 미	(국립경주문화재연구소 연구원)
		김 수 희	(국립경주문화재연구소 연구원)
		김 의 주	(국립경주문화재연구소 연구원)

7. 조사단 구성

Ⅱ. 유적의 위치와 환경

1. 유적의 입지 및 주변 환경

사천왕사는 낭산 구릉 남쪽에 형성된 단구상의 평탄 대지에 위치하고 있으며 평균 해발고도는 53.5m이다. 사역 남쪽으로 약 2m의 단애부가 형성되어있고, 그 아래로 완만한 경사를 이루며 사역 외곽 남쪽에 위치한 귀부로 이어진다 .

사천왕사지 주변 유적

사천왕사가 위치한 낭산은 경주분지 내에 자리한 구릉지 중앙 부위에 자리하고 있으며, 이곳에 있던 ‘신유림(神遊林)’이라 불린 숲의 존재는 불교가 신라에 전래되기 이전의 신라 토속신앙과 낭산이 관련 있음을 알려준다. 한편 『三國遺事』에는 선덕여왕의 ‘지기삼사’의 내용과 함께 이곳이 前佛時代 七處伽藍의 한 곳으로 기록되어 있다. 이는 신라인들이 사천왕사를 황룡사, 분황사, 흥륜사 등과 함께 매우 중요시했음을 보여준다. 그리고 『三國史記』職官條에 나타난 ‘사천왕사 성전’이라는 관청이름은 사천왕사가 당시 <成典寺院>이었음을 알려준다.

현재 낭산 일대에는 신라왕경, 월성, 황룡사, 분황사, 망덕사지, 경주남산 등과 같은 삼국 ~ 통일신라시대의 생활유적과 종교유적이 있고, 구릉주변으로는 선덕여왕릉, 전 신문왕릉 등이 있고, 국도를 사이에 두고 망덕사지가 있다.

사천왕사는 통일신라시대 초기에 창건된 사찰로 쌍탑가람배치가 처음 등장한 곳으로, 이후 신라사찰의 가람배치에 있어서 모본이 되는  곳이다. 특히 사천왕사는 2기의 목탑을 배치한 첫 사찰로 이보다 3년 늦은 682년에 창건된 감은사의 삼층석탑과 함께  당시 건축·미술·불교문화사 등을 연구하는데 있어서 기준이 된다.

Ⅲ. 연혁

사천왕사는 신라가 당과 전쟁을 하던 문무왕 9년(670)과 동왕 10년(671)에 호국의 목적으로 ‘문두루비법’이 행해지면서 절이 세워졌다. 이때의 사천왕사 모습에 대해 『三國遺事』는 “채색 비단으로 절을 짓고 풀로 오방신상을 만들고”라고 기록하고 있다. 특히 이곳에서 행해진 문두루비법으로 볼 때 호국사찰뿐만 아니라 밀교사찰로 위치했던 사천왕사의 성격을 알 수 있다.

경주 사천왕사지 전경

o『三國史記』卷第七 新羅本紀 第七 文武王 十九年條

“秋八月 太白入月 角干天存卒 創造東宮 始定內外諸門額號 四天王寺成 增築南山城.”

o『三國遺事』卷第二 文虎王 法敏條

“上元元年甲戌二月(674年)…(上略)角干金天尊曰 近有明朗法師 入龍宮 傳秘法以來 請詔問之 朗奏曰 狼山之南有神遊林 創四天王寺於其地 開設道場則可矣 時有貞州使走報曰 唐兵無數至我境 廻槧海上 王召明朗曰 事已逼至 如何 朗曰 以彩帛假搆 宜矣 王以彩帛營寺 草搆五方神像 以瑜珈明僧十二員 明朗爲上首 作文豆婁秘密之法 時唐羅兵未交接 風濤怒起 唐舡皆沒於水 後改刱寺 名四天王寺 至今不墜壇席.”

o『三國遺事』卷第一 王曆第一 善德王知幾三事條

"一無孑遺 三 王無恙時 謂群臣曰 朕死於某年某月日 葬我於忉利天中 群臣罔知其處 奏云何所 王曰 狼山南也 至其月日 王果崩 群臣葬於狼山之陽 後十餘年 文虎大王創四天王寺於王墳之下 佛經云 四天王天之上有忉利天 乃知大王之靈聖也 當時群臣啓於王曰"

o『三國史記』卷第十三 新羅本紀 孝恭王 神德王 景明王 景哀王條

“(景明王)三年(920年) 四天王寺塑像 所執弓弦自絶 壁書拘子有聲苦犬者 以上大等金成爲角湌 侍中彦邕爲沙湌 我太祖移都松岳郡.”

o『三國遺事』卷第二 紀異 第二 景明王條

“第五十四 景明王代 貞明五年(917年)戌寅 四天王寺壁畵狗鳴 說經三日攘之 大半日又鳴. 七年(924年)庚辰二月 皇龍寺塔影 倒立於今毛舍知家庭中 一朔 又十月 四天王寺五方神弓弦皆絶 壁畵狗出走庭中 還入壁中.”

o『三國遺事』卷第四 義解 第五 良志使錫條

“…靈廟丈六三尊 天王像 幷殿塔之瓦 天王寺塔下八部神將 法林寺主佛三尊 左右金剛神等 皆所塑也 書靈廟 法林二寺額 又嘗彫磚造一小塔 竝造三千佛 安其塔置於寺中 致敬焉…”

o『三國遺事』卷第五 感通 第七  月明寺兜率歌條

“明常居四天王寺 善吹笛 嘗月夜吹過門前大路 月馭爲之停輪 因名其路曰月明里”

o『高麗史』 太祖 十九年

“是歲創廣興現聖彌勒四天王等寺”

o『高麗史』卷九 文宗二十八年

“秋七月庚子 設文豆婁道場於東京四天王寺二十七日 以穰番兵.”

Ⅳ. 조사개요

1. 금당지

금당지는 동․서탑 중심선에서 북쪽으로 약 24.2m 떨어진 지점에 위치하며 동․서 건물지(추정 단석지)에서 남쪽으로 20.7m 떨어진 지점의 가람 남북중심축상에 위치한다. 금당지 기단 초석의 해발고도는 평균 55.40m로 서탑지의 심초석의 55.72m보다 32cm 낮아 금당지의 건조물이 탑보다 낮게 조영되었음을 알 수 있다. 금당지 기단 초석의 해발고도와 기단지대석의 해발고도 약 54.33m는 1.07m의 차이가 있으며 기단지대석과 추정지표를 감안하여 계산하면 기단의 높이는 1.24m로 추정된다.

건물의 규모는 정면 5칸 × 측면 3칸으로, 기단은 지대석, 면석, 갑석을 갖춘 가구식기단으로 보이며, 지대석 바깥으로 다시 지대석 모서리 부분과 기단 초석의 열을 맞추어서 원형초석이 돌아가고 있다. 지대석 외곽에는 문양전을 깔고 장대석을 두른 이중기단 형식이다.

주칸거리는 제자리에 있을 것으로 추정되는 대좌 부근 내진초석의 동서가 평균 약 3.55m이고, 남북은 어칸과 협칸이 다른데 어칸의 길이는 약 4.33m로 협칸 길이 약 3.68m보다 주칸거리가 더 길다. 외진초석들이 기단 밖으로 밀려나간 것을 감안한다면 그 차이는 더 클 것이다.

금당지

금당지 이중기단을 포함한 전체 크기는 동서 24.48m, 남북 18.17m이며, 기단지대석의 외곽 길이는 동서 20.90m, 남북 14.59m이다. 기단을 포함한 건물의 면적은 약 308.5㎡(93.3평)이며, 초석을 중심으로 추정한 건물내부의 면적은 약 207.7㎡(62.8평)이다. 비슷한 시기의 감은사지 금당지의 규모와 비교한다면 동서 15.5m, 남북 9.0m, 건물면적 139.5㎡(약 42평)보다 사천왕사지 금당지의 규모가 더 크다.

금당지는 계단이 4면에 모두 설치되어 있으며 전면 2개소, 후면 2개소, 좌․우 1개소씩 배치되어 있어, 당시의 가람구조와는 특이한 형태로 보인다.

금당지의 중심부는 동서 260cm, 남북 232cm의 장방형 臺石 2기가 놓여져 있으며, 그 서쪽에는 지름 120cm의 원형대석이 있고, 동쪽에는 파괴되어 그 형태가 양호하지 못한 대석이 잔존하고 있다. 금당 중심부의 장방형 대석은 본존불의 지대석, 양쪽의 원형대석은 협시불의 지대석으로 추정된다. 지대석 전방 좌우에는 직경 약 62cm의 항아리모양 초석이 있는데, 모두 약 19cm의 圓孔을 지니고 있다.

또한 내진 초석 주변에 판석과 무문전으로 구성된 석렬이 확인되었다. 이 주변에서 철정이 많이 출토되는 점으로 보아, 목조로 된 격벽 시설 또는 불단이 있었을 것으로 보인다. 이 곳에서는 녹유능형전이 많이 출토되고 있 유공초석은 불단을 장엄하였던 닷집과 관련지을 수 있을 것으로 보인다.

또한 내진초석 전방 좌우에 판석과 무문전을 이용하여 동서 192cm, 남북 73cm의 시설이 확인되었는데, 용도는 알 수 없다.

앞서 언급했듯이, 금당지의 계단 배치는 상당히 특이하다. 전면과 후면의 계단은 대칭되어 배치되지 않으며, 전면의 계단은 1 ․ 5칸에 후면의 계단은 2 ∙ 4칸에 배치되어 있다. 현재 남아있는 서편 계단의 폭은 계단 외곽을 기준으로 약 2.9m 이며 내곽의 크기는 약 2.28m 이다. 좌․우 계단 옆 기단지대석의 마감 형태를 보아 중수할 당시의 계단을 축소한 것으로 보이며 비슷한 시기에 외곽의 원형 초석을 설치한 것으로 추정된다. 계단을 축소하지 않았을 때의 계단 외곽의 길이는 약 4.64m로 금당이 익랑과 연결되는 계단이 넓었던 것으로 추정된다.

금당지 북동쪽 석재

경복궁 월대 계단

금당지 북동쪽 계단지에 위치한 석재는 길이가 2.22m, 폭 44cm, 두께 24cm로 특이하게 중간부분에 74cm × 37cm × 5cm의 홈이 있다. 석재의 마주보는 계단부부에도 대칭되어 똑같은 홈이 파여져 있다.

금당지 기단평면도

기단지대석은 길이가 짧은 것이 1.28m에서 긴 것은 4.60m로 다양하게 남아있다. 지대석에는 탱주나 우주가 있었을 것으로 추정되는 얕은 홈이 있으며 그 깊이는 약 1cm에서 2cm, 우주는 4cm 정도이다. 얕은 홈들의 형태는 장방형과 ‘T’자형으로 치석되어 있다. 장방형과 ‘T’자형의 홈들을 혼용하여 사용하였으나 규칙성이나 정형성은 보이지 않으며 면석과 탱주 사이에 고정을 더 견고히 하기 위한 조치로 추정된다. 현재 남아있는 면석은 2개로, 그 크기는 1.48m×6.50m, 9.50m×5.80m이다.    지대석과 이중기단의 경계석인 장대석과의 간격은 1.6m 이고 32cm의 전이 5장이 깔려 있었을 것으로 추정된다.

전면의 기단지대석의 탱주의 홈들은 나머지 3면과는 다르게 배치된 것으로 보인다. 자세히 보면 전면의 탱주의 홈들은 중앙의 홈을 기준으로 대략 대칭되게 배치되어 있다. 탱주의 간격들은 조금씩 차이가 있지만 전체적으로 비슷하며 이것으로 유추하여 보면 붉은 원이 그려진 부분은 간격이 맞지 않는다. 이 부분들은 중수 때 부재 등의 이유로 예전의 홈들을 그대로 두고 새로 추가된 것으로 추정된다.

금당지의 기단부는 서탑지와는 달리 흙으로만 성토하여 조성되었을 것으로 보이나, 아직 기단부에 대한 조사가 진행되지 않았기 때문에 확언할 수는 없다.

지대석 바깥 부분에 원형 초석은 기단 내부의 초석에 비해 초석 크기도 매우 작고 , 지대석과 맞닿은 부분에는 잘려져 딱 맞을 수 있도록 가공되어 있다. 이 초석은 원래의 형태로 사용되고 있다가, 후대에 보수 시 지대석에 근접하게 사용하기 위해 잘려졌던 것이 아닐까 추정된다. 이는 북동편 계단 옆에는 이 원형초석이 없고 30~ 50cm의 활석이 군집되어 그 기능을 행하고 있는 점을 보아도 그럴 경우를 추측해 볼 수 있다.

금당지 지대석 주변 전돌

지대석 바깥으로 깔려 있는 전은 현재 4가지 종류로 구별 가능하다. 가장 주요한 것이 보상화문전돌(사방 약 33cm)이고, 무문전, 서탑지 당초문, 연화문전돌 등이 보인다. 금당지 남편에는 후대에 이 전이 빠지고 난 후, 기와를 깔아서 그 역할을 대신한 것을 볼 수 있다.

금당지에서는 명문와는 보이지 않았으며, 귀면와(용면와-수막새)가 지대석 가까이에서 다른부분 보다 다량 수습되었다. 또한 국화문과 인동문 암막새가 출토되었다.

2. 서탑지

서탑지의 기단부는 풍화암반이 섞인 사질점토와 큰 할석과 천석을 교대로 쌓아올려 판축하여 성토하였음을 확인하였다.

심초석 드잡이 후 진행된 하부 조사에서, 적심은 심초석 아랫면의 형태에 맞추어 북쪽부분에는 높게 적심이 된 상태로 확인되었다.

심초석 아래 적심석 북쪽에서 철기가 확인되었다. 그러나 철기는 진단구의 의미로는 해석되지 않으며, 심초석을 안치할 때 사용하였던 것으로 보는 것이 더 적당할 것 같다. 적심석은 30~ 50cm의 할석을 사방 100cm 범위로 적석하였는데, 현재 3단까지 확인되었다.

심초석 적심석 및 그 주변 평면조사하는 과정에서 청동완이 출토하였다. 청동완은 직경 20cm의 수혈 안에서, 남쪽 구연부 부분이 약간 높은 상태로 노출되어 있었다. 수혈 내부토는 붉은색의 점성을 띄고 있었고, 청동완 동편에 돌이 놓여져 있었다. 특별한 뚜껑은 출토되지 않았으며, 크기는 직경 7.6cm, 높이 4.7cm이다. 수혈내부토가 주변의 풍화암반과는 달리  붉은색의 점질토이므로, 청동완은 사천주를 안치하기 위한 진단구로 추정된다.

3. 회랑지

서회랑지는 서탑지 심초석에서 약 18.96ｍ 떨어진 곳에 위치하고 있으며 유구의 잔존 상태가 비교적 양호하다. 현재 잔존 유구는 1칸×34칸(2.64×3.06ｍ)으로 단랑(單廊)구조이며, 잔존 남북 거리는 대략 90ｍ정도이다.

발굴조사 결과 서회랑지, 동회랑지, 남회랑지가 연결되는 부분이 확인함으로서 사역 전체 규모를 대략적으로 복원할 수 있다.

회랑지의 기단토는 생토층 위에 적갈색 점사질토로 성토하였으며, 기단토 바깥으로 황갈색 점사질토, 할석과 천석 등을 사용하여 마감하였다.

또한 회랑을 동서방향으로 가로지르는 배수로가 확인되는데, 현재 잔존 거리는 약 5.2ｍ 정도이다. 배수구의 모양은 바닥에 판석을 깔고 양 옆으로 전을 쌓아 올린 형태이며, 회랑 안쪽 공간에 고인 물을 배수하기 위한 시설로 추정된다. 대석의 남쪽부분은 두께가 북쪽부분보다 얇아서 대석 아래에 할석으로 고인 형태가 보인다. 대석을 편평하게 배치한 것은 아마도 배수구와 연관지어 생각하는 것이 좋을 것으로 보인다. 이 대석의 양쪽으로는 다듬은 돌을 세워 벽을 만들었고, 그 돌에 연접하여 전이 쌓여 있다. 이 전돌은 남쪽으로 계속 열을 지어 마치 배수구와 유사한 형태를 하고 있다. 그러나 전돌이 계속 남쪽으로 열을 지어가지 않고, 현재 전돌이 남아 있는 끝에서 동쪽으로 꺽인 것이 확인되었다. 이 전돌로 구획된 지점이 익랑으로 연결되는 것을 상기시킨다면, 이 유구는 익랑으로 향하는 문지가 아닐까 추정할 수도 있다.

4. 북편 건물지

N55W40남동 그리드에서 강당지 서편 건물지 또는 북회랑으로 추정되는 적심이 확인되었다. 첫 번째 열은 적심만이 남아 있으나, 이와 다르게 두 번째 열은 작은 할석을 이용하여 한 줄의 석렬을 만들고 이에 연접하여 줄기초를 형성하여 첫 번째 열과 나란하게 줄기초 사이에서 적심이 형성되어 있다.

현재까지 확인된 것은 4칸 × 1칸구조이며, 5번째는 주좌크기가 54cm, 초석크기 66cm인 방형초석이 하나 남아 있다. 적심간 거리는 동서 약 350cm~370cm, 남북 약 130cm이다. 이 유구는 감은사지 강당지 동서에 있는 건물지와 같은 구조의 건물지가 아닐까 추측한다.

Ⅳ. 출토유물

1. 녹유벽전

서탑지의 면석의 개념으로 사용되었던 녹유벽전은 현재 A형식(왼손에 칼을 잡은 형식), B형식(왼손에 활을 잡은 형식), C형식(오른손에 칼을 잡은 형식)이 확인되었다.

녹유벽전 A형식

녹유벽전 B형식

녹유벽전 C형식

2. 와전류

기와는 일반 기와를 비롯하여 특수기와가 출토되었다. 일반기와에는 다양한 문양의 수키와와 암키와를 비롯하여, 귀목문 등의 수막새와 암막새가 출토되었다. 수막새는 연화문, 암막새는 당초문이 주를 이룬다.

금당지 기단 지대석 주변에서는 특히 귀면와가 많이 출토된 것이 주목된다. 또한 국화문과 인동문암막새도 출토하였으며, 주변에서 많이 확인되었던 명문와는 거의 출토되지 않았다.

1차 발굴조사에서 확인된 ‘四天王寺己巳年重□’명문 기와의 아랫부분이 확인되어 ‘四天王寺己巳年重修瓦’라는 명문이 확실하게 드러나게 되었다.

주칠이 되어 있는 연목와, 녹유부연와 등도 많이 출토되었다.

금당지 지대석 주변에 깔려 있는 전은 보상화문전, 연화문전, 무문전 등이 있다.

또한 전이나 기와의 측면과 상면에 도장을 찍은 인장전․ 인장와도 많이 출토되었다.

치미	특수기와

3. 토제품

기와를 재가공하여 만든 원형토제품 및 장식품으로 추정되는 원공이 있는 반구형토제품도 다소 출토되었다. 반구형토제품 중 가운데 구멍에 못이 그대로 박혀있는 것이 있는데, 이것으로 보아 못으로 어딘가에 고정할 수 있었던 것으로 보인다.

토제품

4. 금속류

서탑지 사천주 아래에서 진단구의 개념으로 보이는 청동완이 1점 확인되었다. 상태는 부식에 의한 크랙이 전체적으로 생성되어 부분적으로 분리 및 결실, 유물이 매우 약화된 상태로 수습되었다. 직경 7.7cm, 높이 4.7cm이다.

금당지 내부에서는 철못이 여러 점 출토되었다.

서탑지 출토 청동완

Ⅴ. 조사성과

ㅇ 2차 발굴조사를 통해 사천왕사지 금당지의 내부 및 기단의 구조를 밝힐 수 있었다. 특히 금당지의 계단은 전 ․ 후 각 2개, 측면에 각 1개씩 배치되어 사찰가람에서 새로운 구조를 확인할 수 있었다.

ㅇ 금당지 기단 지대석 주변에서 출토된 원형초석들을 바탕으로 금당지 지붕구조에 대해서 다각도로 연구할 수 있는 자료를 제공하여 주었다.

ㅇ 서탑지 기단부는 큰 할석과 풍화암반토를 교차로 쌓아올린 것을 확인하여, 당시 목탑의 기단구조를 확인할 수 있었다.

Ⅵ. 향후 추진방향

ㅇ 동탑지 및 단석지, 동회랑지 등에 대한 조사 추진

ㅇ 목탑 및 금당 등 사찰의 규모에 대한 도상복원

ㅇ 사천왕사에 대한 학술심포지엄 개최 등