숭례문 소개

조선왕조를 개국한 태조는 한양을 도읍지로 정한 후 먼저 외적의 침입으로부터 도읍을 방어하기 위하여 서울 주위로 성곽을 쌓도록 하고 동서남북에 4대문을 두고, 그 사이사이에 4소문을 두어 출입할 수 있도록 하였다. 그 가운데 남쪽에 있는 큰 문을 숭례문(崇禮門)이라 하였으며, 남쪽 문은 한 나라의 도성을 출입하는 상징적인 정문(正門)으로, 남쪽에 있다하여 속칭 ‘남대문’이라 불렸다. 숭례문은 개성의 남대문, 평양의 보통문과 함께 현존하는 우리나라의 가장 오래된 성문 중 하나로 그 가치가 인정되어 1962년 12월 20일 국보 1호로 지정됐다.

숭례문은 현재 서울에 남아 있는 목조건축물 가운데 가장 오래된 것으로 태조 5년(1396)에 짓기 시작하여 태조 7년(1398)에 완성된 이후 세종 29년(1447)과 성종 10년(1479), 두 차례에 걸쳐 크게 수리된 이후 그 모습을 간직해 오다 일제강점기 직전인  1907년부터 1909년 사이에 일제에 의해 좌우 성벽이 헐리면서 현재와 같은 모습이 되었다.

숭례문은 크게 석축(石築 또는 육축(陸築))과 문루(門樓)로 구성되어 있다. 석축은 돌을 쌓아 만들었는데, 가운데에 무지개 모양의 홍예를 두고 남쪽에 면하여 큰 문을 달았다. 문루는 2층으로 된 목조 건물로 동서 양쪽으로 작은 문을 두어 문루로 출입할 수 있게 하였으며, 2층은 바닥 전체가 마루로 되어 있고, 사방에 두터운 나무판으로 된 창문을 달았다.

숭례문은 도성인 한양의 정문으로서 지니는 일상적인 기능 외에 도성의 정문이라는 상징성과 연관하여 몇가지 흥미로운 기능이 있었음을 ‘조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)’을 비롯한 문헌을 통해 알 수 있다.

숭례문은 종루(鐘樓)로서의 기능을 수행하였는데 세종 7년 4월 흥천사의 종을 옮겨와 숭례문에 건다는 기록이 있는데 숭례문의 종은 성문의 종과 함께 성문의 개폐를 알리는 용도로 사용되었다.

일출·일몰의 시차(時差) 관계로 계절에 따라 달랐으나 대개 밤 10시가 되면 28번의 종을 울려 문을 닫고 외부와의 통행을 막는 한편, 성내에서는 통행이 금지되었다가 새벽 4시경이 되면 33번의 종을 쳐서 통금을 해제하고 문을 열었다. 또한 숭례문은 풍수지리적 측면에서 적극적으로 이용되고 있는데, 태종 8년 7월 23일에 오랜 비로 인해 한양의 사대문(四大門)에서 기청제를 지낸 이래 숭례문은 조선시대 내내 기우제와 기청제를 지내는 용도로 자주 활용되었다.

이 밖에도 숭례문은 백성에게 국가의 시책을 보여주는 공개적인 장소로 활용되었고, 임금이 직접 참관하여 반역자를 비롯한 국가적인 중죄인을 재판하고 참수 또는 효시하는 장소로도 활용하였으며, 외국으로 가는 사신을 전송하거나, 외국에서 오는 사신을 접견하는 등 주요한 국가 행사가 열렸던 역사적인 장소이다.

숭례문의 역사

조선시대 숭례문

숭례문은 태조 7년(1398) 창건 이후 세종 29년(1447)과 성종 10년(1479), 두 차례 중건공사가 진행되었으며 특히 세종 때에는 지반이 낮아 더 돋우어 축조하였다. 이후 특별한 수리기록은 없으며, 조선 후기인 고종 때 성문 보수에 대한 논의가 있었던 것으로 알려져 있고, 이러한 조선시대 숭례문의 모습은 남지기로회도(南池耆老會圖, 1629)를 통하여 잘 알 수 있다.

숭례문 석축 가운데 무지개 모양의 홍예 남쪽에 면하여 큰 문을 달았는데 조선시대에 이 문은 아침  저녁으로 열고 닫기를 반복하여 도성으로의 출입을 통제하는 기능을 수행하였으며, 이 문의 남쪽 면에 두터운 철갑을 덮고, 뒷면에는 가로로 길고 두터운 가로대를 달게 하여 왜적의 침략에 대비하였다. 또한 조선왕조실록에 의하면 문루에 점화실(點火室)을 두어 전쟁 시 불화살을 쏠 수 있도록 하였고 사방에 전돌로 담을 쌓아 바깥에서 안을 보기 어렵게 하였는데, 이는 도성의 방어시설이 지니는 기본적인 특성이기도 하다.

	기 간	내 용
창건	1394.11.3(태조 3)	도성 축성에 대한 논의
	1396. 1. 9(태조 5)	도성 축성 개시
	1396.10. 6(태조 5)	숭례문 문루 상량
	1398. 2. 8(태조 7)	숭례문 완성
1차 중건	1447. 8.31(세종 29)	개건 공사 시작
	1448. 3.27(세종 30)	개건공사 입주 상량
	1448. 5.12(세종 30)	개건공사 완료
2차 중건	1478. 3.20(성종 9)	개건 공사 논의
	1478. 7.19(성종 9)	개건공사 중단 명령
	1478. 8. 9(성종9)	개건공사 재개
	1479. 4. 2(성종10)	개건공사 완료, 입주

대한제국기 이후 숭례문

한편 일제강점기 직전인 1907년에는 좌우 성벽 일부가 헐리기 시작하여 1910년에 주변 석축 등이 완성되었고, 이 때 숭례문은 현재와 같은 모습을 갖추게 되었다. 이 성벽 훼철은 명목상으로는 교통통행량이 많은 숭례문 주변 도로를 확장 정비하는 것이었으나, 숭례문의 원형이 파괴되는 결정적 사건으로, 이후 주변의 전철과 교통 통행으로 인하여 발생되는 진동에 의한 지속적 피해가 발생하게 되었다. 이후 일제 강점기 동안에는 물산공진회 장소로도 사용되었으며, 1930년대 중반부터는 홍예 내부로의 출입마저 금지되어 숭례문은 주변 도로에 의하여 섬처럼 고립되게 된다.

한국전쟁 중에는 숭례문 석축 전면과 문루 등이 피해를 입어 1952년에 긴급 보수가 진행되었고, 1961～1963년에 석축 일부와 문루 전체에 대한 해체수리가 진행되기에 이르렀다. 이후 몇 번에 걸친 지붕 기와 교체공사와 단청 공사 등이 진행되었고, 2006년 3월에 주변 공원 조성사업 후 일반인에게 개방하였으나 그로부터 2년 후인 2008년 2월 10일, 숭례문은 방화에 의한 피해를 입게 되었다.

	기 간	내 용
일제 훼손	1907. 8.	구한국군 군대 해산령에 따른 시가전으로 육축, 문루 일부 훼손
	1907. 9.～1909. 5.	숭례문 주변 정비공사(성벽 철거 및 철로 우회공사)
피해 복구	1952.11.～1953. 9	전쟁피해 복구 공사
	1954. 8.～12.	단청보수공사
해체	1961. 7.～1963. 5.	전면 해체수리공사(문루 전체, 육축 일부)
유지 보수	1988. 1.～ 7.	단청보수
	1997. 9.～12.	기와교체 공사
	2005. 2.～ 9.	숭례문 개방을 위한 주변공원 조성
	2006. 3.	숭례문 개방
화재	2008. 2.10~2.11	숭례문 방화로 인한 문루 일부(상층부) 소실

숭례문 화재

창건 후 600여 년 동안 유지되어 오던 숭례문은 2008년 2월 10일 저녁 20시 50분경 토지보상 문제로 불만을 품은 방화범에 의해 시너와 라이터를 이용한 의도적인 방화에 의해 소실되었다. 다행이도 화재에 의한 피해가 문루 2층의 90%정도와 1층의 10%정도 소실에 그쳐 문화재위원회 회의결과 홍예문과 석축이 온전하고 문루 1층도 90%이상 남아있어 국보 1호로써 지위를 유지하는 것으로 의견을 모았다.

화재로 인한 문루의 피해 양상이 1층과 2층이 상이한데 이는 2층이 화재로 인해 부재들이 불에 타는 피해를 입은 반면 1층은 부재들이 낙하하면서 피해가 발생하여 실제 불에 탄 부재는 거의 없었다.

석축은 보이는 가시적 피해는 거의 없으며, 다만 다량의 소방수가 문루에 살수되어 이로 인해 석축 내부로 들어갔다가 빠져나가면서 석축 내부의 토사가 유출되었을 것으로 우려되었으나 이에 대해 구조안전성에 대한 평가 결과 변위가 없는 것으로 확인되었다.

다행이도 현판은 화재 진압 도중 소방대원에 의해 긴급하게 수습되어 화재에 의한 피해를 막았으나 긴급히 수송하는 과정에서 현판을 떨어뜨려 현판의 테두리목 등 일부 부재가 떨어져 나가는 물리적 손상을 입어, 이를 국립문화재연구소에서 복구하였다.

숭례문 복구 현황 및 계획

2008년 2월 10일 숭례문 화재 직후 문화재청에서는 추가붕괴를 막기 위해 신속히 현장을 수습하고 문화재 분야 전문가들의 자문과 회의를 거쳐, 숭례문의 가치를 최대한 유지하기 위해 기존 부재를 최대한 재활용하고 일제가 훼손한 부분도 바로잡는다는 원칙아래 다음과 같이 기본방침을 마련하였다.

첫째, 기존 부재를 최대한 사용하여 역사적 건축물의 가치 유지, 둘째, 일제에 의해 훼철된 좌우측 성곽과 원지반 복원, 셋째, 중요무형문화재 등 최고 기량의 기술자 참여, 넷째, 학계 등 원로 전문가로 복구 자문단 운영, 다섯째, 예산․기술지원․공사시행을 문화재청이 담당한다는 것이었다.

숭례문 복구는 태조 7년(1398) 창건 당시 기록, 세종 29년(1447), 성종 10년(1479) 개축 관련자료 및 구한말 옛 사진자료 등 확보하고, 2006년 작성된「정밀실측도면」(182매)을 기본으로 하여 1965년 발간된「수리보고서」를 참조하여 원형대로 복구를 추진할 것이다. 또한 일제강점기에 철거된 숭례문 좌우측 성곽은 훼손 이전 상태로 복원하고 원지반보다 1.6m 가량 성토된 주변 지반도 발굴조사 후 원지형에 맞추어 복원할 예정이며, 이러한 사고가 재발되지 않도록 첨단 감지장치와 소화용 방재설비를 숭례문 현장에 맞게 반영될 수 있도록 설계 하였다.

복구기간은 2008년부터 2012년까지 5년으로 수습단계, 조사 및 설계단계, 복구공사단계 등 3단계로 추진된다. 먼저 수습단계는 2008년 5월 완료하였고, 조사 및 설계단계는 2008년 6월부터 2009년까지 1년7개월 동안 숭례문 현판 복구, 발굴조사, 복구설계, 고증자료 조사를 추진하였고, 복구공사단계는 2010년부터 2012년까지 3년간 문루해체 및 복구, 육축보수 및 좌우성벽 복원, 문루 단청, 주변 환경정비를 거쳐 준공하게 된다. 숭례문 복구는 각 분야 최고의 장인들이 참여하여 최대한 전통기법과 전통도구를 사용하여 복구할 예정이다.

그림 숭례문 복구 일정

이러한 복구기간은 발굴조사에서 특별한 사정이 발생될 경우 변경될 수 있으며, 약 250억원의 사업비가 투여될 예정이나 재활용 가능한 부재의 수량 등에 따라 변동이 있을 것이다.

현재 숭례문 복구현황 및 계획은 아래 표와 같으며, 수습된 현판은 지난해 양녕대군 사당인 지덕사(至德祠)에 소장된 숭례문현판 탁본자료를 제공받아 진위를 확인한 결과 한국전쟁 이후 잘못 수리된 부분을 확인하여 이를 바로잡아 중요무형문화재 제106호 각자장 오옥진 선생과 중요무형문화재 제48호 단청장 홍창원 선생 등이 복구에 참여하여 2009.5.26일 복구 완료하였다.

2009년까지 숭례문 복구를 위한 준비를 마무리 하고 숭례문 화재가 난지 2년이 지난 2010년 2월 10일 착공식을 시작으로 본격적인 복구공사가 시작되어 2012년 12월 우리 앞에 다시 서는 늠름하고 웅장한 숭례문을 다시 볼 수 있을 것이다.

표 숭례문 복구현황

복구단계	기 간	세부 내역
화재 수습	2008.2.11 ~ 5.31	- 가설비계 및 임시가설덧집 설치 - 부재보관소 건립 및 확보 : 경복궁(궐내각사지)내 3동 - 목부재, 와편, 붕괴토사 등 부재수습 및 정리, 반출 이동 ㅇ 수습부재 : 목부재 3,000여점, 마대 33,000여포 ㅇ 응급보존처리 후 경복궁내 부재보관소로 반출 - 피해현장 정밀기록 : 사진촬영, 부재실측, 3D스캔 등 - 화재피해보고서 발간
발굴․고증조사 및 설계	2008.6 ~ 2008.12	- 숭례문 가림막 내부 지역(800㎡) 발굴조사(2008.6~12월) - 복구 설계 및 주변 정비공사(2008.11~) - 복구용 목재(소나무) 수급 ㅇ 국민 기증소나무 조사 및 벌채 준비, 준경묘 소나무 벌채 및 운반 - 손상 부재 조사 및 보존처리 등 연구용역 ㅇ 구조 안정성평가 : ‘08.10~’09.4월 ㅇ 수습부재 실측조사 : ‘08.10~’09.7월 ㅇ 손상목재 재활용 방안 연구 : 2008.6~2009.7월 ㅇ 수습부재 보존처리 : 2008.10~2009.2월 ㅇ 전통기와 제작 방안 : 2008.12~2009.6월
발굴․고증조사 및 설계	2009년도	- 숭례문 동남편 가림막 바깥 공원 지역(1,700㎡) 발굴조사(2009.3~11) - 숭례문 현판 복원 완료(2009.6.26) - 가설덧집 및 주변정비 등 준비공사 추진 ㅇ 국민 기증소나무 벌채 및 운반 : 2009.2월 ㅇ 복구공사를 위한 가설덧집 설치 : 2009.2 ~ 8월 ㅇ 숭례문 외곽 가림벽 철거 : 2009. 9월 - 숭례문 복구 및 성곽 복원 설계 완료(2009.11월) - 숭례문 복구과정 영상기록 및 고증조사 추진(2009.5~2012.12월) - 숭례문 철물조사, 단청조사, 방재용역 추진(2009.8~2009.12월)
복구 공사 단계	2010~2012년도	- 복구공사 착공식(2010.2월) - 숭례문 공사 추진(2010.2~2012.12월) ㅇ 문루해체→육축보수 및 성곽복원→문루복원→번와 및 단청→ 주변정비