[붙임 1]

수중발굴 전용 인양선 배 이름 제안서

제안자	성 명			성별	남․여	연령
	연락처	전화번호	(일반) (휴대폰)
		주 소	(우편번호)
		E-mail
제 안 배 이름	(국문)
	(영문)
제안 설명	(50～200자 이내)

[붙임 2]

290톤 수중발굴 전용 인양선 소개

수중발굴 전용 인양선 조감도

수중발굴 전용 인양선

□ 수중발굴 전용 인양선 주요제원

주 요 항 목		제 원
전 장(길이)		40.32 m
너 비(형)		9 m
깊 이(형)		4 m
총 톤 수(G/T)		290톤급
항행구역 및 항해일수		연해구역, 20일 이상
주기 및 추진장치		- 디젤기관 : 1,420BHP 2기 - 고정피치 프로펠라 2기 - 선수추진기 1기
속 력	최대 속력	약 14.0 Kts
	항해 속력	약 13.0 Kts
최대승선 인원		총 35명(선원 6명, 연구원 및 기타 29명) 24시간 상주인원 : 기본 20명
청수 및 유류 용량		청수 50톤, 유류 50톤

□ 선박 주요설비

ㅇ 잠수통제실 : 수중영상촬영 및 잠수사 실시간 통신 등 통제

ㅇ 유물보관실 : 도자기, 금속유물, 수침목재 유물 보관 가능

ㅇ 발굴장비 : 5톤 해상크레인, 콤프레셔, 진공슬러지펌프 등

ㅇ 잠수설비 : 8인 공기공급, 영상촬영 및 통신장비 등

ㅇ 감시설비 : 야간열영상감시카메라, CCTV 등

ㅇ 해군을 제외한 국내 최초 잠수사 안전 감압챔버 설치

ㅇ 양현․선미 3곳 잠수사 전용 입․출수 스테이지 설치

ㅇ 발굴현장에 24시간 해상 정박하여, 수중발굴단 20명이 최소 20일간 상주할 수 있도록 설계됨

※ 국내 수중문화재 발굴조사 등 관련 자료는 국립해양문화재연구소 홈페이지 참고