광주 효천 2지구 주택건설 부지 내 문화유적 시․발굴조사

Ⅰ. 조사개요

1. 조  사  명 : 광주 효천 2지구 주택건설 부지 내 문화유적 발굴조사

2. 조사지역 : 광주광역시 남구 행암동 일원

3. 조사기간 : 2007. 04. 23 ～ 2007. 06. 26(65일간)

4. 조사단구성

ㅇ 조사단장 : 김경칠(전남문화재연구원 연구실장)

ㅇ 책임조사원 : 정  일(전남문화재연구원 책임연구원)

5. 조사경위

조사형태		기간	유구	비고
1차	시굴	2006. 05. 24 ～ 09. 20	구상유구, 수혈 등	완료
	발굴		신석기시대 수혈, 청동기시대 주거지 등
2차	시굴	2007. 01. 22 ～ 03. 13	구상유구, 가마, 수혈 등	발굴전환
	발굴	2006. 10. 16 ～2007. 03. 13	청동기시대 주거지, 통일신라～고려시대 우물, 구상유구 등	완료
3차	시굴	2007. 04. 23 ～ 현재	건물지, 구상유구 등	조사중
	발굴		청동기시대 구상유구, 삼국시대 토기가마, 수혈, 미상석곽묘 등	조사중

Ⅱ. 조사내용

1. 청동기시대

1) 구상유구

유구는 청동기시대 주거지 서쪽에 위치하고 남·북 방향으로 약 63m 정도 확인되고 있다. 북쪽 상단부는 수로와 중복되어 있고, 남쪽 끝부분은 대촌천과 연결됐던 것으로 추정된다. 전체적인 형태는 외․내구가 형성되어 있으며, 외구는 모래퇴적층으로 완만한 'U'자 형태이고, 내구는 뻘층으로 외구의 중앙부에 형성되어 있다. 유물은 주로 뻘층 상부에서 목기(고무래), 석봉, 갈판, 다수의 무문토기편이 수습되었다. 크기는 길이 63.4m, 너비 외구: 1.7～5.1m, 내구: 0.7～1.6m, 최대깊이 1.3m이다.

2. 삼국시대

1) 토기 가마

(1) 1호 가마

가마는 가마군의 가장 동쪽에서 확인되고 있다. 가마는 기반토 사이에 위치하고 있어 암반층을 파고 조성된 것으로 추정된다. 현재 미조사 되었다.

(2) 2호 가마

가마는 기반토를 굴착한 후 완전히 지하에 구축된 등요로 사면 끝단에 축조하였다. 소성실은 천정이 일부 확인되고, 연도부는 3호를 구축하면서 파괴된 것으로 추정된다. 연소실은 소성실 남쪽에서 트랜치 조사과정에서 벽체가 확인되었다. 연소실의 남쪽에는 폐기된 것으로 추정된 천정이 확인되고 있다.

가마 평면형태는 장타원형(?), 단면은 반원형으로 현재 조사된 길이가 720㎝이다. 소성실 너비는 220～280㎝로 소성부 아래로 내려갈수록 넓어지는 형태이다. 깊이는 35～62㎝로 역시 아래로 갈수록 깊어지고, 가마벽 두께는 13～15㎝이다. 유물은 소성실 바닥에서 호형토기와 연소실의 퇴적토에서 개배가 출토되고 있다.

(3) 3호 가마

3호 가마는 조사구역의 남서쪽에 치우쳐 해발고도 75～79m 사이에 위치한다. 가마의 주축방향은 S14˚W이고, 등고선 방향과 직교하여 기반층인 풍화암반층을 굴착하여 조성한 지하식 등요이며 화구적석요이다. 유구의 평면형태는 세장형으로 규모는 길이 838cm이다.

회구부는 전체적으로 재가 크게 2개의 층으로 깔려 있다. 전체적으로 재가 깔려있어 폐기장으로 판단되나 아궁이에서 적석시설이 확인되어 가마가 보수되었거나, 두기가 중복될 가능성을 두고 조사를 진행중에 있다. 크기는 길이 144cm, 너비 162cm이다.

연소실은 돌을 쌓아 만든 적석식이다. 연소부는 벽체가 남아 있고, 바닥이 소결되어 있다. 소성실은 천정이 잘 남아 있고, 일부 무너진 부분도 있다. 천정의 두께는 10～14cm이다. 연도부는 소성실의 천정에서 경사를 이루고 굴뚝에서 거의 직립하고 있다. 연도는 타원형으로 서쪽에 치우쳐 있다. 연도 내부와 상면에 석재가 놓여 있다. 길이는 116cm, 너비 88cm이다. 유물은 개배, 대각, 완, 토제방울 등이 확인되고 있다.

(4) 4호 가마

가마는 기반토를 굴착한 후 완전히 지하에 구축된 등요로 구릉의 경사면을 따라 축조되었다. 가마의 장축방향은 S14°W이고, 평면형태는 장타원형, 단면은 반원형이다. 현재까지 조사된 가마의 크기는 길이 980㎝이다. 소성부는 길이 600㎝, 너비는 104～280㎝, 경사도는 25˚로 하단부가 넓어지는 형태이다. 가마의 벽체 두께는 약 10㎝ 가량으로 연도부 쪽으로 갈수록 두께가 얇아진다. 바닥과 벽체는 고온에서 소결된 상태로 유리질화는 이루어지지 않은 상태이다. 소성실과 연소실 경계에는 계단식의 불턱이 확인되고 있고, 연소실 바닥에서는 토기를 파쇄하여 깐 흔적이 있다. 유물은 연소실 하층의 재층에서 컵형토기, 완, 뚜껑 등이 출토되고 있다.

(5) 5호 가마

가마는 조사구역의 남서쪽에 치우쳐 해발고도 77～80m 사이에 위치한다. 가마의 주축방향은 S23˚W이고, 등고선 방향과 직교하여 기반층인 황색풍화층을 굴착하여 조성한 지하식 등요이다. 유구의 평면형태는 세장형으로 규모는 길이 906cm이다.

연소실과 소성실은 계단식으로 불턱을 경계로 나누어지고, 연소실은 일부 천정과 양측벽이 남아 있다. 회구부 및 연소실의 길이는 536cm, 너비 280cm, 깊이 120cm이다.

소성실의 바닥에는 2～6cm 두께의 재층이 확인되었다. 소성실은 천정이 남아있고, 경사도는 13˚이다. 소성실의 길이는 90cm, 너비 약 180cm, 높이 124cm이다. 천정의 두께는 10～30cm이다. 연도부는 물결모양의 계단의 흔적이 남아 있다. 길이 280cm, 너비 200cm, 깊이 10～80cm이다. 유물은 개배, 호, 이상재ㆍ이기재로 쓰인 고배 대각편, 토제 도지미 등이 출토되었다.

(6) 6호 가마

가마는 기반토를 굴착한 후 완전히 지하에 구축된 등요로 구릉의 경사면을 따라 축조되었다. 가마의 장축방향은 S26°W이고 평면형태는 장타원형, 단면은 반원형이다. 가마의 규모는 길이는 1410㎝, 너비 300㎝, 경사도는 21°로 가파르게 조성되었다. 가마의 벽면은 약 12㎝가량의 점토로 원래의 벽에 점토를 덧대어 발라 조성하였고 바닥과 벽체는 고온에서 소결된 상태로 소성실의 벽이 12㎝로 가장 두꺼우며 연도부쪽으로 갈수록 두께가 얇아진다.

소성실의 바닥면에는 너비 20㎝가량의 홈과, 할석이 확인되고 있어, 석재를 이용하여 토기르 받쳤던 것으로 추정된다. 연소실은 소성실과 계단식의 불턱이 확인되고, 회색 점토가 소결되어 단을 이루고 있어 폐기장과 구별된다. 폐기장은 바닥에서부터 숯이 약 50㎝이상 깔려 있고, 2개의 층위로 구분이 가능하다. 출토유물은 가마의 소성실과 연소실, 폐기장에서 재와 섞여 확인되고 있다. 유물은 다수의 호류와 완류, 유공광구소호, 컵형토기 등이 다량으로 출토되고 있다.

[표 1. 토기가마 현황표]

	길이 (㎝)	장축 방향	소성실경사도	연소실(㎝) (길이×너비×깊이)	소성실(㎝) (길이×너비×깊이)	연도부(굴뚝) (길이×너비×깊이)	출토유물	비고
1호		․	․	․	․			미조사
2호	720?	S15°W	․		536?×280×62 (천정)		호, 개배 등	조사중
3호	838	S14˚W	․	․ (적석시설)	․(천정)	116×88×?	개배, 완, 토제 방울, 대각편 등	조사중
4호	980	S14°W	25°	280×220×80	600×280×70		양이호, 컵형토기, 완, 뚜껑 등	조사중
5호	920	S23˚W	13˚	536×280×120	90×180×124 (천정)		호, 개배, 대각편, 토제 도지미 등	조사중
6호	1410	S26°W	21°	260×280×115	780×300×110		호, 개배, 단지, 유공광구소호, 완, 컵형토기 등	조사중

2) 수혈

수혈은 가마의 남쪽에서 2기가 확인되었다. 평면형태는 원형이고, 2호에서만 유물이 출토되고 있다.

[표 2. 수혈 현황표]

	평면형태	규모(㎝) (길이×너비×깊이)	출토유물	비고
1호	타원형	398×246×70
2호	원형계	180×130×3～15	개배, 기대편, 삼족토기편 등	4호 가마와 중복

3. 고려시대(?)

1) 석곽묘

가마의 동쪽사면부에서 2기가 확인되었다. 암반층에 남-북 방향으로 묘광을 굴착한 후 석곽을 조성하였다. 석곽묘는 파괴되어 벽석 1단과 바닥석만 확인되고 있다.

[표 3. 석곽묘 현황표]

	평면형태	장축방향	규모(㎝) (길이×너비×깊이)	출토유물	비고
1호	장방형	N1°W	(170)×85×40	관못, 청동지환	파괴
2호	장방형	N25°W	(260)×125×30	토기편	파괴

Ⅲ. 조사성과

1. 조사결과 청동기시대 구상유구, 삼국시대 토기가마, 수혈, 미상의 석곽묘 등이 확인되었다.

2. 청동기시대 구상유구는 송국리형 주거지 서쪽에서 노대천 방향으로 약 63m 정도 확인되고 있다. 구상유구는 내․외구가 확인되는데, 출토유물은 모래층과 뻘층 사이에서 목기, 석봉, 갈판, 무문토기편이 출토되었다.

목기는 네모난 형태에 중앙 상단부에 원형의 구멍이 뚫려 있어, 고무래로 추정된다. 석기류는 30～42㎝크기의 대형 석봉 3점과 갈판 1점이 출토되었다. 목기류는 철기시대의 광주 신창동유적, 삼국시대의 무안 양장리유적, 광주 동림동유적에서 확인되었다. 최근에는 나주 동곡리 횡산고분 하층의 청동기시대 전기주거지 내부에서 목탄으로 출토된 바 있으나, 광주 대동유적의 목기와는 비교된다.

현재까지 광주 노대천 상류의 송국리형 주거지는 광주 임암동유적을 포함하여 총 10기가 확인되고 있는데, 광주지역의 청동기시대 문화를 이해하는데 좋은 자료를 제공할 것으로 판단된다.

3. 삼국시대는 토기 가마 6기, 수혈 2기가 확인되었다. 토기 가마는 비교적 양호한 상태로 확인되는데, 모두 지하식 등요이다. 출토유물은 호류, 개배류, 완류, 뚜껑류, 컵류 등과 토제 도지미, 토제 방울 등이 출토되고 있다. 토제 도지미와 방울은 경주 천곡동․물천리유적에서 유사한 형태가 확인되고 있다.

가마의 구조적인 특징은 2․3호, 5호는 연소실과 소성실의 천정이 확인되고, 3호는 연도부(굴뚝)가 온전한 형태로 남아있다. 그리고 토기생산에 있어 기종에 따른 가마의 분업, 수혈과의 중복, 가마의 재축조 등으로 인해 가마의 성격과 유물의 편년을 파악하는데 많은 정보를 제공할 것으로 판단된다.

최근 호남지역에는 나주 당가․오량동유적, 광주 비아유적 등에서 토기 가마가 확인되고 있는데, 굴뚝과 천정이 함께 확인된 경우는 처음으로 삼국시대 토기 가마의 구조적인 특징을 연구하는데 도움을 줄 것으로 기대된다.

4. 수혈은 원형으로 2호에서만 유물이 출토되고 있다. 특히 2호는 4호 가마와 중복되어 후행하는 것으로 파악되었다. 유물은 개배류, 삼족기편, 기대편 등이 출토되었다.

그림 . 조사지역 위치도 및 주변유적

그림 . 토기 가마군 전체 배치도

사진 1. 구상유구 항공사진

사진 2. 고무래 출토상태

사진 3. 구상유구 전체 층위도

사진 4. 무문토기

사진 5. 석기류

사진 6. 토기가마군 항공사진

사진 7. 2호 가마 소성실

사진 8. 2호 출토유물

사진 9. 3호 가마

사진 10. 3호 연소실

사진 11. 연소실 적석

사진 12. 3호 소성실 천정

사진 13. 3호 굴뚝

사진 14. 3호 출토유물

사진 15. 4호 가마

사진 16. 4호 출토유물

사진 17. 5호 가마

사진 18. 소성실 천정 및 연도부

사진 19. 소성실 바닥

사진 20. 5호 출토유물

사진 21. 6호 가마

사진 22. 연소실 및 소성실

사진 23. 폐기장

사진 24. 6호 출토유물

사진 25. 2호 수혈

사진 26. 1호 석곽묘