보 도 자 료 [2013. 9. 23]	보도시점	배포 시점부터 보도해 주시기 바랍니다.
	담당부서	수리기술과	전화번호	042-481-4870 042-481-4871
	담 당 자	이만희 사무관 김상영 주무관	F A X	042-481-4879

www.cha.go.kr

www.cha.go.kr

www.cha.go.kr

‘여수 진남관’ 전면 해체·보수한다

- 관계전문가 자문회의 개최 : 9.24.(화) / 여수 진남관 -

문화재청(청장 변영섭)은 국보 제304호 ‘여수 진남관’을 전면 해체 보수한다. 1964년 해체 보수 후 그동안 유지관리를 위하여 부분적인 보수를 해왔으나, 국립문화재연구소에서 2004년부터 시행한 기울기 등 변위 측정 조사 결과 건물의 뒤틀림이 심하고 구조적인 불안정으로 인하여, 건물의 추가적이 훼손이 우려되어 전면 해체 보수하기로 결정하였다.

이를 위하여 올해에는 보수정비를 위한 설계도서를 작성하고 내년부터 본격적으로 건물을 해체하여, 부식 목재는 선별 교체하고 변형된 내부 마루와 멸실된 창호, 퇴락된 단청을 복원할 예정이다. 특히 숭례문 복구에 활용하였던 전통기와와 전통안료를 사용하는 등 전통방식으로 보수하여 2016년에 보수공사를 완료할 계획이다.

그리고 24일 오전 11시에 여수 진남관에서, 진남관의 해체 보수를 위하여 분야별 전문가(건축, 구조, 단청, 소방시설, 향토사료 등)로 구성된 「자문위원단」 1차 회의를 개최한다.

자문회의에서는 보수정비를 위해 작성 중에 있는 설계도서를 검토하고, 보수공사에 필요한 제반사항을 논의한다. 또 건물의 현 상태를 조사․분석하고, 고증자료를 바탕으로 진남관의 해체․보수 범위와 원형복원 등에 대한 기본 방향을 설정할 예정이다.

‘여수 진남관’은 정유재란 직후인 1599년에 삼도수군통제사 이시언(李時言)이 건립한 전라좌수영 객사로, 1716년에 소실된 후 1718년 이제면(李濟冕)이 재건하였다. 조선시대 수군의 중심기지 건물로서 역사적인 가치와 건축학적 중요성이 인정되어 2001년 국보로 지정되었다.

붙임 1. ‘여수 진남관’ 연혁과 건축현황.

2. 사진 자료.  끝.

공공누리 구분	이용 허락 범위
	√ 출처 표시 √ 상업적, 비상업적 이용가능 √ 변형 등 2차적 저작물 작성 가능

(붙임1)

‘여수 진남관’ 연혁과 건축현황

□ 문화재 지정현황

ㅇ 지 정 별 : 국보 제304호 ‘여수 진남관’ (지정일 : 2001. 4. 17.)

ㅇ 소 재 지 : 전라남도 여수시 동문로 11

ㅇ 건축개요

- 구 조 : 단층, 팔작지붕, 겹처마, 외2출목, 2고주7량가, 기와지붕, 모로단청

- 용 도 : 관아(객사)

- 규 모 : 75칸(정면 15칸, 측면 5칸), 240평,

□ 진남관의 연혁

진남관은 1598년(선조 31) 12월 통제사겸 전라좌수사로 부임한 이시언(李時言)이 1599년 정유재란으로 불탄 진해루터에 객사로 지은 건물로, '남쪽을 진무한다'는 의미에서 진남관이라 하였다고 한다. 그 후 1644년 절도사 이도빈(李道彬)이 개축하였으나 1716년 소실되어 1718년(숙종 44) 전라좌수사 이제면(李濟冕)이 중건하였다고 하나, 지금의 본관을 제외한 부속건물은 잘 알려져 있지 않다. 1953년 보수공사 도중 1718년 전라좌수사 이제면(李濟冕)이 쓴 중건기(重建記)와 현판이 발견되었고 현재의 건물은 이때의 모습을 거의 유지하고 있다.

□ 주변현황

진남관은 종고산 자락 경사지에 남향하여 장군도와 돌산대교가 바라다 보이는 위치에 세워져 있다. 진남관에서 남쪽 바다를 바라보면 장군도와 돌산대교, 돌산도가 전경을 이루고 대경도가 멀리 배경으로 구성되어 있어 아름다운 경관을 자아내고 있다.

□ 진남관의 건축구조 해설

대지의 제일 높은 단에 위치한 진남관의 평면은 68개의 기둥으로 구성되었으며 내부에는 우물마루를 설치하였다. 그리고 동·서측 각각 2번째 협칸의 전면 내진주를 이주(移柱)하여 후면 내진주 앞쪽에 고주로 처리하였고, 이 고주(高柱)는 곧바로 종보를 받치고 있다. 대량은 맞보로 고주에 결구하여 그 위에 퇴보를 걸었으며, 전·후면 내진주와 외진주 사이에는 간단한 형태의 퇴량을 걸쳤다. 그리고 측면 어칸에는 2개의 충량을 두어 그 머리를 내부 대량 위로 빠져나오게 하여 용두(龍頭)를 새겼다.

건물에 사용된 기둥은 모두 민흘림 수법을 보여주고 있으며 정면 어칸 기둥과 우주(隅柱)에는 화려한 용머리 장식의 안초공을 사용하였다. 건물 내외부 및 각 부재의 단청문양도 일부 퇴색 되었으나 대부분 잘 남아 있다.