보 도 자 료 [2013. 10. 29.]	보도시점	배포 시점부터 보도해 주시기 바랍니다.
	담당부서	수리기술과	전화번호	042-481-4870
	담 당 자	이만희 사무관	F A X	042-481-4879

www.cha.go.kr

www.cha.go.kr

www.cha.go.kr

‘서울 숭례문’ 단청, 종합점검한다

- 종합점검단 23명 구성 -

문화재청(청장 변영섭)은 국보 제1호 ‘서울 숭례문’에 대하여 단청공사를 중심으로 복구공사 전반에 대하여 종합점검을 추진할 계획이다.

2008년 2월 화재피해를 입은 숭례문은 전통기법과 재료를 활용하여 복구공사가 추진된 바 있다. 그러나 준공 이후 단청 부분에서 하자가 발견됨에 따라 단청 공사 등 복구공사 전반에 대한 분야별 전문가들로 구성된 「숭례문 종합점검단」을 구성하고 오는 30일 숭례문 현장에서 1차 점검을 추진할 예정이다.

이날 종합점검은 이번에 하자로 문제가 되었던 단청공사를 중심으로 복구공사 전반에 대하여 종합적인 현장 확인․점검을 하게 되고 원인 분석과 향후 대책 방안에 대한 회의와 토론으로 진행한다. 「숭례문 종합점검단」은 건축 및 재료분야 10명, 단청분야 9명, 언론 및 시민단체 4명 등 총 23명의 외부 전문가로 구성되어 있으며 필요하면 관련 전문가들을 추가로 위촉할 계획이다.

문화재청은 앞으로 문제가 되었던 단청 공사 등에 대한 원인 분석과 모니터링을 지속해서 진행하여 현황과 문제점을 파악하고 이를 바탕으로 「숭례문 종합점검단」의 자문 의견을 수렴하여 단청 보수 등에 필요한 대책을 수립할 계획이다.

붙임 1. 숭례문 종합점검단 위원 명단.

2. 숭례문 연혁과 건축현황.  끝.

공공누리 구분	이용 허락 범위
	√ 출처 표시 √ 상업적, 비상업적 이용가능 √ 변형 등 2차적 저작물 작성 가능

(붙임 1)

숭례문 종합점검단 위원 명단

건축 및 재료 분야			단청분야			시민단체 및 언론분야
순 번	성 명	주요 경력	순 번	성 명	주요 경력	순 번	성 명	주요 경력
1	김동욱	문화재위원 전 경기대 교수	1	정병국	문화재전문위원 동국대 교수	1	김동훈	(사)화성연구회 전 이사장
2	박경립	문화재위원 강원대 교수	2	박미례	문화재전문위원 서경대 교수	2	조상열	(사)대동문화재단 대표
3	정명섭	문화재위원 경북대 교수	3	임영주	경기도 문화재위원 경일대 교수	3	안성규	중앙선데이 부국장
4	김왕직	문화재전문위원 명지대 교수	4	김한옥	단청전문가	4	서동철	서울신문 논설위원
5	전흥수	중요무형문화재 대목장	5	최명윤	명지대 교수
6	최기영	중요무형문화재 대목장	6	박지선	문화재전문위원 용인대 교수
7	홍완표	강원도무형문화재 대목장	7	김 민	세종문화재 연구소 대표 국민대 강사
8	이상해	문화재위원 전 성균관대 교수	8	조춘자	홍익대 강사
9	박원규	충북대 교수	9	임석환	중요무형문화재 불화장
10	이전제	서울대 교수

(붙임 2)

숭례문 연혁과 건축현황

1. 연  혁

○ 태조 7년(1398) 한양도성의 성곽 축조와 함께 창건

○ 세종 29년(1447) 8월 ~ 세종 30년(1448) 5월 개건

- 숭례문의 터전을 높이고, 연못 설치 등 중창 수준의 공사 추정

○ 성종 9년(1478) ~ 성종 10년(1479) 2차 개건

○ 1860년대 문루 보수

○ 1907.9. ~ 1909.5. 숭례문 좌우성곽 훼철

○ 1952. 한국전쟁에 의한 숭례문 피해 복구

○ 1954. 숭례문 단청 보수

○ 1961. ~ 1963. 전면 해체보수

2. 숭례문 복구 경과

○ 사업기간 : 2008.2.∼2013.6.(5년 5개월)

○ 사 업 비 : 245억 원

○ 사업내용 : 숭례문 복구, 좌우 성곽복원, 방재시스템 설치 등

▶ 화재 수습 (1단계/ ’08.2.∼’08.5.)

￭ 부재 수습·정리, 숭례문 복구 기본계획 발표(’08.5.20.)

▶ 발굴·고증 조사 및 설계 (2단계/ ’08.6.∼’09.12.)

￭ 발굴조사(’08.6.∼’10.6.), 복구 및 성곽 복원설계

▶ 복구공사 (3단계/ ’10.1.∼’13.6.)

3. 규모 및 양식

○ 문루 및 육축 규모

- 문 루 : 정면 5칸, 측면 2칸 173.5㎡(22.5×7.7m), 바닥면적 173.46㎡,

상층 137.86㎡ 총면적 311.32㎡

- 육 축 :  상단면적(여장 포함) 330㎡(27.5×12m)

․ 남측 입면 13단, 높이 8.08m, 폭 12m

․ 북측 입면 14단, 높이 8.36m(6.67), 폭 12m

․ 홍예 남측 폭 5.06m, 높이 5.85(4.49)m, 북측 폭 5.58m, 높이 6.75(5.07)m

※ ( )는 현 지반에서의 높이

- 여  장 : 전돌 사용, 총안이 없음, 전․후면 높이 1.2m, 측면 1.8m

여장 길이 전․후면 26.7m, 측면 11.3m로 총 58m

○ 문루 양식

- 중앙 열에 고주 4본, 귀고주 4본의 중층 가구

- 다포양식(조선초기 수법)으로 상측 외3, 내2출목, 하층 외2,내2출목

※ 성벽은 육축에 연결되어 남측에만 성벽 축조, 여장에는 타마다 총안 구성